
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1687   Day: 0   MJD: 56053                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118392   3060    -347    -423     20     20     20     72     67     84   16.99
 emr |  2880     0 105621   2718    1000    2129     16     16     17    127    131    101   20.65
 esa |  2880     0 121214    949   -1300    1424     15     14     17    130    139    103   21.05
 grg |  2880     0 116074    840    -704    1233     63     66     53    186    182    199    0.00
 mit |  2880     0 103700   3368    -668     966     22     22     21    159    167    107   15.69
 gfz |   288     0  53822   3596    -355     998     35     29     37    120     92    124    8.75
 igr |   288     0  39984    142    1385    2273     18     21     18     78     50     84    0.00
 jpl |   288     0  24441    496    1882    2301     17     19     16     85     90     82   16.87
 ngs |    96     0   2956      7    -396    -323   2213   2213      0   3387   3387      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    64   -32   -64  -139    67   -21     8   -63   396     - |
    2 |   -32    41    71   -32  -116    -9    38    22  -902     - |
    3 |   -67    17    92  -136   -71    86    27   -73 -1166     - |
    4 |    -2    28   107    16  -183    74     6    13  -467     - |
    5 |    39    73   -56   185   -85   131    26   129  -416     - |
    6 |   -30    19   144   177  -188   144    21   -42 -5711     - |
    7 |   -36   113   -87  -123     3   -59   -58    58  -174     - |
    8 |   -54    31    94   -58  -111    14   -22    26 -1735     - |
    9 |   -57    89   107   -87  -214     8    15   126 -3988     - |
   10 |     X  -156   195  -165   -52   -44    10     X -3099     - |
   11 |   108    35   -67   112   -70   -48    13   -19  2484     - |
   12 |    -2   -41   -41   258   123   -80    -3   -71  -895     - |
   13 |     2   -21   160   362  -180   -43   -25   -58  4202     - |
   14 |   -44   -23     7   117    75    37     4   -88  3876     - |
   15 |     9    75  -115    59    35    14   -23    84   601     - |
   16 |    19   -50   -57  -277   122    12     1     0  3293     - |
   17 |    87    30  -250  -134   195    -9   -50    58   -74     - |
   18 |   -37    37  -132   -41   172     8   -37   -32  3347     - |
   19 |    52  -181  -111  -239   356  -176   -34  -136   447     - |
   20 |   -72    24     2  -336    40    -8   -48    38  2976     - |
   21 |    20    -1   -95  -150   112    25    67   -60  2887     - |
   22 |   -72   -35    54   146    54   -31    64    -8 -3026     - |
   23 |    25   -50  -186  -113   312  -192   -63  -134  -637     - |
   25 |    12   -66     6   141    69    19     3   -22   914     - |
   26 |   -37    41    85   -30  -141    54   -38    83 -1423     - |
   27 |  -102    86   140    12  -200    80    -2    47 -1566     - |
   28 |   -71   -80   120    43    30   -50     0   -57  5014     - |
   29 |    23   208  -251  -120    25    -9   -16   121  -389     - |
   30 |   120  -498   250   103   183    93   110     2    16     - |
   31 |   160   247   -97   194  -379     7    74    99 -2709     - |
   32 |   -28     X    22   236     X     X   -45     X -2699     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    40     -     -     -   -94     -     -     -     - |
 ALGO |    16    72     -     -  -102   -18     0     -     -     - |
 ALIC |   -25     -    66   184   114   -96     6  -113     -     - |
 ALRT |    -4     -     -   172     -    96    40   -46     -     - |
 AMC2 |   -14     -     -    36    25   -18    26     -     -     - |
 ANKR |   -94     -    75   119     -     3     -     -     -     - |
 AREQ |     -    57     -  -311     -  -134     -     -     -     - |
 ARTU |   -50     -    65   109     -   -42    -6    -8     -     - |
 AUCK |  -108     -   -15   -57   125    24   -16     -     -     - |
 BAKE |     -     -    36   -84     -   -87     -     -     -     - |
 BAKO |     -     -     -     -   -50    90     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     -     -     -     -    46   -47   -24     -     - |
 BARH |     -     -    57    19  -111    62     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -   109     -     -   -84   -54   -96     -     - |
 BJCO |     -     -    47     -     -  -114   -14     -     -     - |
 BJFS |   -29     -    30  -126     -   -16     -     -     -     - |
 BJNM |    25   -21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |    12     -    54   -42     -  -272    65    61     -     - |
 BOR1 |  -294     -     -     -     -   571   476     -     -     - |
 BRAZ |    27     -   -16    98     -   -94     -    41     -     - |
 BREW |    27    41     -     -     -     -     -   -77     -     - |
 BRFT |   -63     -   117   159     -     X    79   -82     -     - |
 BRMU |   -50     -    72   144   -84   -44    11    55     -     - |
 BRST |   -64     -    49    75     3     -     -     -     -     - |
 BRUX |     5     -     -     -     -    -9    51     -     -     - |
 CAS1 |    11     -   165   175  -339    57    85     -     -     - |
 CEDU |  -146     -    -9   -51   180   -22    88     -     -     - |
 CHAN |     -     -     7     -     -   -32   -20     8     -     - |
 CHPI |    -7     -     -   283     -    14    37     -     -     - |
 CHTI |   -52     -    42     -     -     -     -     -     -     - |
 CHUM |     -     -    73     -     -  -177     -     -     -     - |
 CHUR |    10    38    55  -232     -   -49   -47  -100     -     - |
 COCO |   158     -  -108   196     -  -187    54    52     -     - |
 CONT |     -    35     -     -     -     -   -34   -43     -     - |
 CONZ |     -     -     -    49    74  -133   107     -     -     - |
 CRO1 |     -    32     -  -229   -45     5    58     -     -     - |
 CUSV |     -     -   111     -     -  -268     -     -     -     - |
 DAEJ |   -92     -     -     -   131   -56   -73     -     -     - |
 DARW |   -58   -57   119   -65    82    99   -11  -147     -     - |
 DAV1 |   -36     -    29     9     X     X    16     -     -     - |
 DGAR |   -41     -     -   414     -     X    15    41     -     - |
 DGAV |     -     -    32     -     -   -76     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -     X     -   -67   120     -     -     -     - |
 DRAO |     -    82   -42   276     -   -91   -26     -     -     - |
 DUBR |     -     -    37    52     -     -     -   -46     -     - |
 FAIR |     -    69     -   -83     -  -164     -     -     -     - |
 FLIN |   -67     -   137     -     -  -198     1     -     -     - |
 FLRS |    70     -   -25     -     -   -72     -     -     -     - |
 FUNC |    55     -   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 GMAS |     -    33     -     -   -43     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -    43     -   -36     X   -17   -20     -     - |
 GODE |     -   101     -     -   -82  -118     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -    57   291     -  -138   -71     -     -     - |
 GOPE |    48     -     -  -157     -   -94     -     -     -     - |
 GRAS |   -74     -    60     -     -     0     -     -     -     - |
 GRAZ |   -24     -     -     -     -    46   113     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -     -  -216     -   112     -     - |
 GUUG |     -     -     6  -216     -   -14    98     -     -     - |
 HARB |     X     -    39     -     -   -94     -     -     -     - |
 HARV |     -     -     -     -   -17  -111     -    74     -     - |
 HERS |    98  -466   378     -     -     -     -     -     -     - |
 HERT |  -139     -   112    90     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -32     -     -   -66   -26   123     -     -     -     - |
 HOB2 |   -19   -24   -36   -52   109   -15   -51     -     -     - |
 HOFN |   -59     -    70   -22     -    69    -1   -64     -     - |
 HOLB |   -67     -     -     -     -   130    59     -     -     - |
 HOLM |  -129     -   109  -115     -   -12     -     -     -     - |
 HRAO |    37     -     -    12     -   -71   -15     -     -     - |
 IENG |   -73    63     -     -    -3     -    31     -     -     - |
 IISC |     -     -    19    69     -   -46     -     -     -     - |
 INEG |     -     -    93     -     -  -224     -     -     -     - |
 INVK |   -11     -     -     -     -    21    10     -     -     - |
 IRKJ |     -     -     X     X  -110   197     -     -     -     - |
 IRKT |     -     4     -     -     -    -9     -     -     -     - |
 ISPA |   -15     -     8  -305     -   -41   -17    26     -     - |
 JOZ2 |   -52     -    42     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -16     -     -     -    39     -     -     -     - |
 KARR |    41     -    42    55     -   -61     0   -62     -     - |
 KELY |     -     -    14     -     -   -34   -60     -     -     - |
 KERG |     -     -    32     -     -   -77   121     -     -     - |
 KIRU |     -    -3    22     -     -   -45   -10     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   105   476     -   -96   -59   -81     -     - |
 KOKB |     -    28     -    -4    23     -     6   -55     -     - |
 KOUC |     X     -    14  -164     -    12     -   -23     -     - |
 LAMA |   -41     -     -  -154     -    79     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    15  -291     -   -37   -25     -     -     - |
 MAC1 |   -48     -     -     -    91   -20   -13   -26     -     - |
 MAG0 |   -27     -    22     -     -    -2     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    -6     -     -    14    53     -     -     - |
 MANA |     -     -   169     -     -    51   -20  -237     -     - |
 MAR6 |     -   -18    18   -82     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -12   -21    58   145   -24   -27   -79     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -     -   197  -354     -     -     -     - |
 MAW1 |    13     -   104    54   -18    19    19  -136     -     - |
 MCIL |     -     -    59   126     -  -143     -     -     -     - |
 MCM4 |   -43     7     -   159     -    68     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -32    84   -59     -  -125   -14     -     -     - |
 MDVJ |    44     -    -2   177     -   -54    92   -18     -     - |
 METS |    55     -     -     -     -  -106    96     -     -     - |
 MIZU |  -122   -14     -     -    99   107  -108     -     -     - |
 MKEA |     -     -    26  -159     -   -62     -     -     -     - |
 MOBS |   -33     -    79     -    -1     -     -   -65     -     - |
 MTKA |     -     -     8  -260     -   -19     -     -     -     - |
 NANO |   -57     -    59   -86     -   -30     -     -     -     - |
 NICO |  -104     -   152    82   -90    -1     -     -     -     - |
 NIST |   -20    16     -     -     -     -    -9     -     -     - |
 NKLG |   -48     -   162     -     -   -11    20  -140     -     - |
 NNOR |     -    54   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -   151   -65     -  -363     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    36     -  -140     -   -84   -56     -     -     - |
 NRIL |   -75     -    75   -56     -    16    49   -26     -     - |
 NRMD |   -84     -     -   153     -   163    43     -     -     - |
 NTUS |   -27     -    30    -8    14   -45    -9     -     -     - |
 NURK |     -     -   -41     -     -    99    90     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    31     -     -   -74   -25     -     -     - |
 NYAL |     -    16     -   324  -112   161     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    50    30     -     X  -115   -62     -     - |
 ONSA |  -107   106    31   -91   -93    50     -     -     -     - |
 OPMT |     9     -     -     -     -   -17     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -11     -     -    27   150     -     -     - |
 PARC |     -     -     -  -392   291  -523     -     -     -     - |
 PDEL |   -89     -    72     3     -     X     2     -     -     - |
 PETS |     -     -   132     -     -  -178   -46   -92     -     - |
 PIE1 |   -35    74     -     -     9   -63    33   -32     -     - |
 PIMO |     -     -    18  -462     -   -44   -97     -     -     - |
 POTS |   221     -  -151  -282     -   -66   116     -     -     - |
 POVE |     -     -    21     -     -   -51     -     -     -     - |
 PRDS |  -145   128     -     -     -   -20  -116     -     -     - |
 PTBB |    10    -8     -     -     -     -    11     -     -     - |
 QAQ1 |    16    68     -   -72     -    -6     8   -96     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -     -    13     -    -7     -     - |
 QUIN |    65     -   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -     -     -  -119    13    62     -     - |
 RAMO |     -     -   -20   250     -  -211     -   132     -     - |
 RESO |   -24     -    79   127     -     9     -   -79     -     - |
 REUN |     -     -    13   -63     -   -31     -     -     -     - |
 RIO2 |    28     -   -22     -     -     X     -     -     -     - |
 RIOP |   -71     -    33     -     -    58     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    16     -     -   -39     -     -     -     - |
 SCH2 |   -52   166   -74  -246     -   -89   -54   -13     -     - |
 SCOR |     -     -     4  -153     -   -10   -11     -     -     - |
 SEY1 |     -     -   -54   230     -     X    41    67     -     - |
 SFER |     -    51    76   176  -142   -50     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    44  -128     -  -106     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -    56     -     -  -134     -     -     -     - |
 SPT0 |   -76    62     -    88     -     -    25     -     -     - |
 STHL |    17     -   -26     -     -     X    30    16     -     - |
 STJO |   -52    93     -   -73   -56   -82     6    33     -     - |
 SUTM |   -45    48     -     -     -   -31     -     -     -     - |
 SUWN |     -   -48     -     -   128  -114     -     -     -     - |
 SYDN |    -1     -    37     -   -49     -   130     -     -     - |
 SYOG |   -13   -93   106   114    37   -78   -10     -     -     - |
 THTI |     -   -42    32  -233     -    20     2     0     -     - |
 THU3 |   -91    79     -  -131     -   -10   -54     -     -     - |
 TIDB |     -   -43     -     -   104   -86  -112     -     -     - |
 TIXI |    -4     -    44  -196   -29   -46   -48     -     -     - |
 TLSE |  -150     -   133     -    -1   -26    30     -     -     - |
 TNML |     -   -82   112  -137   -43     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -115     -     7   350   172  -133    34    13     -     - |
 TRO1 |     -     -    95     -     -  -229     -     -     -     - |
 TSKB |  -114    94     -     -     -     -     3     -     -     - |
 TWTF |   -52   -22     -     -    97   -38   -26     6     -     - |
 UFPR |     -     -     1     -     -    -2     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -88     -     -   156   -13    29     -     - |
 UNSA |     -     -     X   -67     -  -240    21   124     -     - |
 URUM |     -     -    70  -203     -   -17     5   -78     -     - |
 USN3 |   -30    25     -   160     -     -    -6     -     -     - |
 USNO |   -34    28     -    68     -     -   -22     -     -     - |
 USUD |     -    -1     -     -     -     2     -     -     -     - |
 VALP |     -     -    29     -     -   -70     -     -     -     - |
 VILL |     -    50   -10     -     -   -94   -23     -     -     - |
 WAB2 |   -54     -     -     -    54     8    14     -     -     - |
 WES2 |     -    51    15   -13   -45   -77    17     -     -     - |
 WHIT |    -9    38   -17  -245     -   -83   -31    28     -     - |
 WILL |   -85   106     -     -     -  -109     -     -     -     - |
 WSRT |   -42    60     -   112   -16   -33   -10     -     -     - |
 WTZR |   294  -363     -   307     -   286   337     -     -     - |
 WUHN |     -   -40    60     -     -   -50   -29     -     -     - |
 XMIS |   -60     -    94   -75     -  -122    65     -     -     - |
 YAKT |  -111   -16   101     -     -    27   -12    -9     -     - |
 YAR2 |     -    34     -     -     -   -80    29     -     -     - |
 YEBE |     -    52     -  -553   -69     -  -352     -     -     - |
 YELL |  -252    63     -   439     -    33    17   160     -     - |
 YSSK |     -     -    29     -     -   -69   -31     -     -     - |
 ZAMB |    -3     -   -48     -     -   -70    49    99     -     - |
 ZECK |   -33     -    25    61     -     4    -4     -     -     - |
 ZIM2 |   -29     -    24     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -39     -     -     -     -    76     -     -     -     - |
 ZWE2 |   -15     -     -     -     -    29    41     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    10    18    18    60    20    24    22    19   559     - | 2880    333
    2 |    25    18    11    55    48    44    19    16   504     - | 2880    219
    3 |    17    13    12    50    15    18     9    14  5287     - | 2880   2367
    4 |    16     9    13    61    12    25    14    15  1345     - | 2880    633
    5 |    29    23    14    91    17    34    31    31   603     - | 2880    293
    6 |    14    13    11    50    17    21    13    13  1258     - | 2880    751
    7 |    22    13    15    55    11    20    14     8  1243     - | 2880    316
    8 |    32    14    13    53    19    20    19    10  3576     - | 2880   3359
    9 |    12    16    10    40    14    34    26    24  3427     - | 2880   3225
   10 |     X    17    19    70    24    23    29     X  4418     - | 2402   1972
   11 |    25    28    23    68    73    42    20    14   808     - | 2880    390
   12 |    20    17    13    85    19    24    21    22   654     - | 2880    316
   13 |    30    12    15    44    22    17    17    16   752     - | 2880    369
   14 |    12    15    14    47    14    27    18    16   886     - | 2880    244
   15 |    19    12    11    57    18    35    18    17   545     - | 2880    188
   16 |    25    14    15    70    17    30    15    14   807     - | 2880    334
   17 |    26    16    22    59    25    19    11    12  1108     - | 2880    270
   18 |    22    19    13    53    20    18    16    18   601     - | 2880    203
   19 |    20    17     9    48    14    38    39    36   698     - | 2880    199
   20 |    13    14    18    44    13    28    16    12   914     - | 2880    279
   21 |    35    16    20    47    10    37    16    14   881     - | 2880    312
   22 |    17    17    13    43    20    18    12    12  2560     - | 2880    738
   23 |    23    13    12    51    14    40    37    37   506     - | 2880    175
   25 |    16    15     8    65    17    12     9    17   418     - | 2880    216
   26 |    15    14    11    41    20    29    19    20  1032     - | 2880    314
   27 |    13    14    11    45    14    29    20    25  6450     - | 2880   5973
   28 |    24    21    16    81    19    20    22    15  1903     - | 2880    531
   29 |    16    14    12    59    16    33    25    19  1330     - | 2880    201
   30 |    20    17    14    82    16    31    29    20  3394     - | 2880   1229
   31 |    16    16    11    69    19    46    23    21  1615     - | 2880    409
   32 |    13     X    11   175     X     X    17     X  1567     - | 2821   1253
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -    20     -     -     -    46     -     -     -     - |  288   8805
 ALGO |     9    17     -     -    21    29    13     -     -     - |  288    150
 ALIC |    13     -     7    24    17    10     8     9     -     - |  288   3878
 ALRT |     9     -     -    17     -    37    15    18     -     - |  288   5881
 AMC2 |    17     -     -    24    15    22    20     -     -     - |  288     25
 ANKR |    17     -    18    27     -    19     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    10     -     7     -    24     -     -     -     - |  235    >>>
 ARTU |    15     -     9    34     -    20    13    15     -     - |  288  12234
 AUCK |    15     -    18    38    17    61    20     -     -     - |  288   5048
 BAKE |     -     -    12    34     -    29     -     -     -     - |  288    >>>
 BAKO |     -     -     -     -    23    40     -     -     -     - |  288   3481
 BAN2 |     -     -     -     -     -    14    28     7     -     - |  236   9726
 BARH |     -     -    26    19    25    44     -     -     -     - |  288   3091
 BDOS |     -     -    16     -     -    64    21    21     -     - |  288   3316
 BJCO |     -     -    23     -     -    56    17     -     -     - |  288   7061
 BJFS |    14     -     8    32     -    20     -     -     -     - |  288  17414
 BJNM |    11     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 BOGT |    29     -    12    20     -    37    11    17     -     - |  288  15351
 BOR1 |    13     -     -     -     -    26    10     -     -     - |  217   6475
 BRAZ |    10     -    11    24     -    40     -    11     -     - |  288  10098
 BREW |    16    12     -     -     -     -     -     9     -     - |  288     51
 BRFT |    24     -    15    48     -     X    16    14     -     - |  288   2755
 BRMU |    32     -    14    29    49    57    11    18     -     - |  288   3125
 BRST |    14     -    22    48    19     -     -     -     -     - |  288   1751
 BRUX |    10     -     -     -     -    20    29     -     -     - |  288     18
 CAS1 |    29     -    23    21    22    34    13     -     -     - |  286   3139
 CEDU |    48     -    25    43    20    29    23     -     -     - |  288   1273
 CHAN |     -     -     7     -     -    29    12    16     -     - |  288   7530
 CHPI |    20     -     -    28     -    39    17     -     -     - |  288  14595
 CHTI |    16     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288  14962
 CHUM |     -     -    13     -     -    30     -     -     -     - |  288  18206
 CHUR |    15    16    10    18     -    45     6    18     -     - |  288   6292
 COCO |    52     -    24    39     -    54    31    29     -     - |  288  11120
 CONT |     -    15     -     -     -     -    14    19     -     - |  288     93
 CONZ |     -     -     -    56    16    29    19     -     -     - |  287    143
 CRO1 |     -    29     -    44    34    53    41     -     -     - |  288     51
 CUSV |     -     -     9     -     -    21     -     -     -     - |  288   8437
 DAEJ |    22     -     -     -    29    25    19     -     -     - |  287    883
 DARW |    35    15    17    56    15    32    17    12     -     - |  288   3357
 DAV1 |    18     -    14   185     X     X    12     -     -     - |  281   2749
 DGAR |    10     -     -    41     -     X    37    10     -     - |  288  23247
 DGAV |     -     -    25     -     -    61     -     -     -     - |  200  10086
 DRAG |     -     -     X     -    12    21     -     -     -     - |  288   4395
 DRAO |     -    10    11    18     -    22    11     -     -     - |  288   4129
 DUBR |     -     -     9    21     -     -     -    12     -     - |  288   4858
 FAIR |     -    13     -    22     -    30     -     -     -     - |  288  15291
 FLIN |    13     -    10     -     -    16     8     -     -     - |  288   3308
 FLRS |    21     -    22     -     -    65     -     -     -     - |  270   3860
 FUNC |    17     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  188   4706
 GMAS |     -    15     -     -    20     -     -     -     -     - |  287   3830
 GMSD |     -     -    13     -    16     X    11    11     -     - |  288   4987
 GODE |     -    19     -     -    19    42     -     -     -     - |  288     52
 GOLD |     -     -    13    18     -    32    13     -     -     - |  288   5732
 GOPE |    10     -     -    47     -    19     -     -     -     - |  288    423
 GRAS |    12     -    15     -     -    25     -     -     -     - |  288  12106
 GRAZ |     8     -     -     -     -    15     8     -     -     - |  287   2292
 GUAM |     -     -     -     -     -    36     -    19     -     - |  274  14874
 GUUG |     -     -    17    34     -    41    18     -     -     - |  277   9017
 HARB |     X     -    23     -     -    55     -     -     -     - |  286  17509
 HARV |     -     -     -     -    28    46     -    31     -     - |  288   4535
 HERS |    16    14    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 HERT |    29     -    24    37     -     -     -     -     -     - |  255   4026
 HNPT |    29     -     -    48    23    40     -     -     -     - |  288   3519
 HOB2 |    13    13    12    20    16    42     8     -     -     - |  288    164
 HOFN |    10     -    10    26     -    42    11    13     -     - |  287    >>>
 HOLB |    23     -     -     -     -    45    36     -     -     - |  242   4304
 HOLM |    14     -     7    20     -    17     -     -     -     - |  288   9919
 HRAO |    29     -     -    32     -    57    11     -     -     - |  288  13981
 IENG |    17    22     -     -    16     -    20     -     -     - |  288     89
 IISC |     -     -     9    38     -    22     -     -     -     - |  288  22861
 INEG |     -     -    37     -     -    88     -     -     -     - |    9    >>>
 INVK |    12     -     -     -     -    24    13     -     -     - |  288  10820
 IRKJ |     -     -     X     X     9    17     -     -     -     - |  288    107
 IRKT |     -    10     -     -     -    23     -     -     -     - |  288    161
 ISPA |    45     -    27    20     -    51    14    14     -     - |  285  22733
 JOZ2 |    21     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  287   2868
 JOZE |     -    16     -     -     -    37     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    47     -    20    53     -    52    27    26     -     - |  288   9365
 KELY |     -     -    11     -     -    26    11     -     -     - |  288   8236
 KERG |     -     -    24     -     -    59    10     -     -     - |  254  15905
 KIRU |     -     8     8     -     -    15    10     -     -     - |  288   1488
 KIT3 |     -     -     9    31     -    19    16    14     -     - |  288  12479
 KOKB |     -    16     -    27    19     -    33    20     -     - |  288     41
 KOUC |     X     -    13    27     -    57     -    17     -     - |  271   5391
 LAMA |     7     -     -    35     -    13     -     -     -     - |  288   2702
 LHAZ |     -     -    28   147     -    67    15     -     -     - |  280    >>>
 MAC1 |    20     -     -     -    17    44    13    20     -     - |  288   3781
 MAG0 |    14     -    11     -     -    45     -     -     -     - |  276   7735
 MAL2 |     -     -    18     -     -    44    24     -     -     - |  145    >>>
 MANA |     -     -    14     -     -    52    18    25     -     - |  288   9242
 MAR6 |     -    19    18    67     -     -     -     -     -     - |  275   4765
 MAS1 |    29    19    21    28    26    63    20     -     -     - |  288   4140
 MAUI |     -     -     -     -    28    51     -     -     -     - |  288   5765
 MAW1 |    30     -    14    22    16    30     9    12     -     - |  287   3211
 MCIL |     -     -    19    21     -    45     -     -     -     - |  265  10024
 MCM4 |    18    15     -    20     -    33     -     -     -     - |  288   8415
 MDO1 |     -    12    10    17     -    20    10     -     -     - |  288  12610
 MDVJ |    37     -    36    67     -    53    24    20     -     - |  288     49
 METS |     6     -     -     -     -    12     9     -     -     - |  287    479
 MIZU |    14    25     -     -    20    42    21     -     -     - |  288    353
 MKEA |     -     -    22    38     -    53     -     -     -     - |  233  22233
 MOBS |    17     -    12     -    14     -     -    12     -     - |  288   3574
 MTKA |     -     -    19    49     -    45     -     -     -     - |  278  16910
 NANO |    21     -     8    20     -    48     -     -     -     - |  288   3602
 NICO |    13     -    15   153    23    17     -     -     -     - |  288   3399
 NIST |    21    17     -     -     -     -    16     -     -     - |  288     21
 NKLG |    24     -    29     -     -    57    15    15     -     - |  288   9406
 NNOR |     -    93    91     -     -     -     -     -     -     - |    2      0
 NOVM |     -     -    16    56     -    38     -     -     -     - |   39     56
 NRC1 |     -    11     -    22     -    27    14     -     -     - |  288     31
 NRIL |    17     -     8    18     -    16     8     5     -     - |  288   8640
 NRMD |    23     -     -    46     -    45    21     -     -     - |  166   4560
 NTUS |    19     -    19   108    21    29    16     -     -     - |  288   3368
 NURK |     -     -    17     -     -    42    14     -     -     - |  275    >>>
 NYA1 |     -     -     7     -     -    17    23     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    19     -    27    17    26     -     -     -     - |  288    526
 OHI2 |     -     -     9    27     -     X    25    11     -     - |  288    >>>
 ONSA |     9    12    15    36    15    11     -     -     -     - |  288    547
 OPMT |    10     -     -     -     -    20     -     -     -     - |  287     18
 OUS2 |     -     -    10     -     -    23    13     -     -     - |  288    >>>
 PARC |     -     -     -    69    19    35     -     -     -     - |  286   4817
 PDEL |    15     -    13    43     -     X    56     -     -     - |  288   3802
 PETS |     -     -    10     -     -    45    14    14     -     - |  288   9225
 PIE1 |    25    25     -     -    23    28    13    13     -     - |  288     21
 PIMO |     -     -    21    32     -    51    23     -     -     - |  284  16652
 POTS |     7     -     8    17     -    18    11     -     -     - |  288  24718
 POVE |     -     -    10     -     -    24     -     -     -     - |  288   7632
 PRDS |    20    19     -     -     -    20    15     -     -     - |  288    127
 PTBB |    13    10     -     -     -     -    26     -     -     - |  288     25
 QAQ1 |    10    19     -    19     -    52    15    11     -     - |  288   7311
 QIKI |     -     -     -     -     -    34     -    18     -     - |  288   7517
 QUIN |    11     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  285  11740
 RABT |     -     -     -     -     -    37    20    19     -     - |  288  14587
 RAMO |     -     -    13    29     -    37     -    19     -     - |  172    >>>
 RESO |    15     -     8    20     -    23     -    19     -     - |  288  11216
 REUN |     -     -    21   133     -    49     -     -     -     - |  195   9230
 RIO2 |    17     -    13     -     -     X     -     -     -     - |  288  10031
 RIOP |    16     -    14     -     -    40     -     -     -     - |  288   7707
 SALU |     -     -    28     -     -    67     -     -     -     - |  210   5734
 SCH2 |    16    12     9    20     -    42     7    11     -     - |  288  14664
 SCOR |     -     -     7    17     -    17    11     -     -     - |  288   7427
 SEY1 |     -     -    17    27     -     X    23    21     -     - |  288  24376
 SFER |     -    13    23    41    16    60     -     -     -     - |  288     72
 SOFI |     -     -     6   185     -    15     -     -     -     - |  288   4225
 SOLA |     -     -    12     -     -    30     -     -     -     - |  288   8100
 SPT0 |     9     7     -   164     -     -    11     -     -     - |  286     43
 STHL |    21     -    17     -     -     X    16    11     -     - |  288  17943
 STJO |    16    11     -    23    20    54     8    11     -     - |  288     71
 SUTM |    18    17     -     -     -    56     -     -     -     - |  288  13395
 SUWN |     -    22     -     -    21    36     -     -     -     - |  288   4307
 SYDN |    38     -    24     -    21     -    29     -     -     - |  287    441
 SYOG |    17    12    15    23    21    26    16     -     -     - |  288    654
 THTI |     -    13    16    27     -    32     9    10     -     - |  288  18256
 THU3 |    14    12     -    16     -    34    11     -     -     - |  288   7576
 TIDB |     -    15     -     -    13    43     9     -     -     - |  288     43
 TIXI |    22     -    38    58    37    26    22     -     -     - |  288   5461
 TLSE |    12     -    14     -    13    26    14     -     -     - |  288   2400
 TNML |     -    20    16    76    21     -     -     -     -     - |  288   1972
 TOW2 |    22     -    13    43    12    51     9    12     -     - |  288   2990
 TRO1 |     -     -     9     -     -    22     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    28    23     -     -     -     -    18     -     -     - |  191 227805
 TWTF |    16    17     -     -    21    45    20    19     -     - |  288     28
 UFPR |     -     -    12     -     -    28     -     -     -     - |  288   5616
 ULAB |     -     -    11     -     -    40     7    13     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X    31     -    47    19    24     -     - |  245    >>>
 URUM |     -     -    10    38     -    18    15     9     -     - |  288    >>>
 USN3 |    18    15     -    39     -     -    26     -     -     - |  288     18
 USNO |    17    14     -    32     -     -    19     -     -     - |  288     28
 USUD |     -    17     -     -     -    39     -     -     -     - |  288     62
 VALP |     -     -    11     -     -    25     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -    13    14     -     -    28    15     -     -     - |  288  11353
 WAB2 |    16     -     -     -    21    21    14     -     -     - |  288     45
 WES2 |     -    30    16    23    28    45    14     -     -     - |  288    156
 WHIT |    13    12    10    16     -    53     9    19     -     - |  288  11022
 WILL |    33    16     -     -     -    44     -     -     -     - |  285  22715
 WSRT |    10    15     -    14    13    10    10     -     -     - |  288     20
 WTZR |    12    14     -    26     -    19    19     -     -     - |  288     23
 WUHN |     -    20    14     -     -    27    15     -     -     - |  288   8157
 XMIS |    37     -    29    41     -    50    34     -     -     - |  288   2874
 YAKT |    27    47    47     -     -    27    26    27     -     - |  288   8306
 YAR2 |     -    11     -     -     -    26    20     -     -     - |  288   8471
 YEBE |     -    10     -    31    14     -    17     -     -     - |  287     54
 YELL |    13    23     -    18     -    21     8    27     -     - |  288     19
 YSSK |     -     -    19     -     -    45    10     -     -     - |  287  10349
 ZAMB |    13     -    19     -     -    47    11    14     -     - |  288  16950
 ZECK |    10     -    12    19     -    23    14     -     -     - |  288     33
 ZIM2 |    20     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  247   3717
 ZIMM |     7     -     -     -     -    13     -     -     -     - |  288   5088
 ZWE2 |     9     -     -     -     -    18    22     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    21    16    15    63    23    36    19    18  2213     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1687-0  0:20:00 |       -3599
cod |   KOUC  | 1687-0  0:55:00 |        3105
cod |   KOUC  | 1687-0  1:15:00 |       -1163
cod |   KOUC  | 1687-0  1:20:00 |       -1684
cod |   KOUC  | 1687-0  1:30:00 |       -1161
cod |   KOUC  | 1687-0  1:40:00 |       -1122
cod |   FLRS  | 1687-0 19:40:00 |        -857
cod |   FLRS  | 1687-0 19:55:00 |         565
esa |      5  | 1687-0 23:59:00 |      483918
esa |      6  | 1687-0 23:59:00 |      483920
esa |      7  | 1687-0 23:59:00 |      483919
esa |      8  | 1687-0 23:59:00 |      483924
esa |      9  | 1687-0 23:59:00 |      483920
esa |     10  | 1687-0 23:59:00 |      483906
esa |     11  | 1687-0 23:59:00 |      483917
esa |     12  | 1687-0 23:59:00 |      483921
esa |     13  | 1687-0 23:59:00 |      483916
esa |     14  | 1687-0 23:59:00 |      483914
esa |     15  | 1687-0 23:59:00 |      483919
esa |     16  | 1687-0 23:59:00 |      483921
esa |     17  | 1687-0 23:59:00 |      483914
esa |     18  | 1687-0 23:59:00 |      483922
esa |     19  | 1687-0 23:59:00 |      483921
esa |     20  | 1687-0 23:59:00 |      483914
esa |     21  | 1687-0 23:59:00 |      483923
esa |     22  | 1687-0 23:59:00 |      483927
esa |     23  | 1687-0 23:59:00 |      483919
esa |     25  | 1687-0 23:59:00 |      483925
esa |     26  | 1687-0 23:59:00 |      483919
esa |     27  | 1687-0 23:59:00 |      483920
esa |     28  | 1687-0 23:59:00 |      483912
esa |     29  | 1687-0 23:59:00 |      483919
esa |     30  | 1687-0 23:59:00 |      483923
esa |     31  | 1687-0 23:59:00 |      483915
esa |     32  | 1687-0 23:59:00 |      483922
esa |      4  | 1687-0 23:59:00 |      483926
esa |      1  | 1687-0 23:59:00 |      483922
esa |      2  | 1687-0 23:59:00 |      483916
esa |      3  | 1687-0 23:59:00 |      483920
esa |     20  | 1687-0 23:59:30 |     -134592
esa |      5  | 1687-0 23:59:30 |     -134587
esa |     21  | 1687-0 23:59:30 |     -134589
esa |     13  | 1687-0 23:59:30 |     -134593
esa |     22  | 1687-0 23:59:30 |     -134579
esa |      9  | 1687-0 23:59:30 |     -134589
esa |     23  | 1687-0 23:59:30 |     -134598
esa |     14  | 1687-0 23:59:30 |     -134583
esa |     25  | 1687-0 23:59:30 |     -134596
esa |      7  | 1687-0 23:59:30 |     -134591
esa |     26  | 1687-0 23:59:30 |     -134581
esa |     15  | 1687-0 23:59:30 |     -134584
esa |     27  | 1687-0 23:59:30 |     -134591
esa |     10  | 1687-0 23:59:30 |     -134596
esa |     28  | 1687-0 23:59:30 |     -134581
esa |     16  | 1687-0 23:59:30 |     -134588
esa |     29  | 1687-0 23:59:30 |     -134588
esa |      6  | 1687-0 23:59:30 |     -134586
esa |     30  | 1687-0 23:59:30 |     -134590
esa |     17  | 1687-0 23:59:30 |     -134588
esa |     31  | 1687-0 23:59:30 |     -134584
esa |     11  | 1687-0 23:59:30 |     -134588
esa |     32  | 1687-0 23:59:30 |     -134589
esa |     18  | 1687-0 23:59:30 |     -134590
esa |      4  | 1687-0 23:59:30 |     -134595
esa |      8  | 1687-0 23:59:30 |     -134588
esa |      1  | 1687-0 23:59:30 |     -134589
esa |     19  | 1687-0 23:59:30 |     -134591
esa |      2  | 1687-0 23:59:30 |     -134589
esa |     12  | 1687-0 23:59:30 |     -134587
esa |      3  | 1687-0 23:59:30 |     -134584
gfz |   ONSA  | 1687-0 11:00:00 |       -2122
mit |     31  | 1687-0  0:01:00 |         939
mit |     32  | 1687-0  0:01:00 |        -508
mit |   CAS1  | 1687-0  8:15:00 |         694



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   283     2   288     3.50     4.10     4.12     4.12   | 7.29e-14  1.24e-14  1.58e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     3.74     4.10     4.12     4.12   | 3.70e-14  7.39e-15  2.46e-15 |
 NIST |   288   288     1   288     3.37     4.10     4.12     4.12   | 4.17e-14  8.73e-15  1.66e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     3.67     4.10     4.12     4.12   | 4.22e-13  1.29e-13  7.59e-14 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.24     4.10     4.12     4.12   | 3.79e-14  4.84e-15  1.70e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.07     4.10     4.12     4.12   | 3.66e-14  8.98e-15  2.00e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.09     4.10     4.12     4.12   | 4.56e-14  5.64e-15  2.04e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     4.09     4.10     4.12     4.12   | 3.35e-14  4.93e-15  1.73e-15 |
 WES2 |   288   285     1   288     3.15     4.10     1.44     1.44   | 4.32e-14  5.90e-15  1.28e-14 |
 HERS |   288   288     0   288     3.34     4.10     1.78     1.78   | 3.67e-14  4.40e-15  2.27e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.65     4.10     4.07     4.07   | 1.94e-14  4.26e-15  1.48e-15 |
 USN3 |   288   288     1   288     3.00     4.10     4.12     4.12   | 4.47e-14  7.90e-15  1.34e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.93     4.07     4.12     4.12   | 3.68e-14  7.42e-15  1.68e-15 |
 OPMT |   287   287     0   287     3.43     4.07     4.10     4.10   | 3.45e-14  5.57e-15  1.14e-15 |
 SPT0 |   286   286     0   286     3.49     4.06     4.09     4.09   | 2.14e-13  6.54e-14  2.83e-14 |
 PIE1 |   288   285     1   288     2.77     3.81     4.12     4.12   | 5.54e-14  6.15e-15  1.27e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.66     3.51     0.51     0.51   | 3.83e-14  8.29e-15  1.06e-14 |
 BJNM |   288   285     1   288     2.62     3.42     4.12     4.12   | 6.17e-14  6.98e-15  1.59e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.61     3.38     1.48     1.48   | 4.75e-14  9.25e-15  1.79e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.60     3.37     3.01     3.01   | 4.60e-14  7.09e-15  1.71e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.43     2.94     0.45     0.45   | 4.29e-14  7.87e-15  6.67e-15 |
 USNO |   288   285     1   288     2.27     2.56     4.12     4.12   | 5.88e-14  8.81e-15  1.64e-15 |
 GODE |   288   284     2   288     1.87     1.74     0.90     0.90   | 6.42e-14  1.54e-14  6.21e-15 |
 ZECK |   288   288     1   288     1.81     1.64     0.95     0.95   | 3.04e-14  8.25e-15  3.03e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.72     1.46     4.12     4.12   | 7.10e-14  7.76e-15  2.12e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.60     1.28     3.19     3.19   | 8.56e-14  1.25e-14  3.42e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.58     1.24     0.56     0.56   | 9.77e-14  1.31e-14  2.44e-15 |
 IRKT |   288   288     0   288     1.58     1.24     0.69     0.69   | 5.25e-14  1.14e-14  1.76e-14 |
 USUD |   288   288     1   288     1.55     1.20     1.68     1.68   | 1.19e-13  2.19e-14  3.04e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.50     1.11     1.00     1.00   | 1.04e-13  1.11e-14  4.20e-15 |
 CONT |   288   282     3   288     1.40     0.97     0.26     0.26   | 9.97e-14  4.10e-14  5.66e-15 |
 IRKJ |   288   285     2   288     1.34     0.89     1.53     1.53   | 8.92e-14  2.45e-14  6.88e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     1.25     0.77     0.33     0.33   | 2.89e-14  4.74e-15  3.55e-15 |
 YEBE |   287   284     1   287     1.20     0.72     0.36     0.36   | 1.88e-13  2.12e-14  4.55e-15 |
 HOB2 |   288   279     3   288     0.80     0.32     0.20     0.20   | 1.17e-13  3.37e-14  1.95e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.65     0.21     0.04     0.04   | 4.23e-14  1.07e-14  7.77e-15 |
 TSKB |   191   188     1   191     0.35     0.09     0.03     0.03   | 3.14e-10  1.00e-10         - |
 METS |   287   287     0   287     0.37     0.07     0.04     0.04   | 2.05e-13  8.14e-14  3.36e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     2.58     0.07     4.12     4.12   | 5.63e-14  1.74e-14  3.08e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.35     0.06     0.02     0.02   | 3.38e-13  1.18e-13  4.08e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.34     0.06     0.02     0.02   | 3.76e-13  9.48e-14  1.39e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.36     0.36   | 6.99e-13  7.10e-14  1.85e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.37     0.04     0.11     0.11   | 7.61e-14  2.16e-14  1.31e-14 |
 MAR6 |   275   275     0   275     0.28     0.04     0.00     0.00   | 3.63e-11  1.11e-11  2.57e-12 |
 CEDU |   288   279     3   288     0.26     0.03     0.12     0.12   | 9.79e-13  3.11e-13  1.45e-13 |
 G06  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.21     0.21   | 3.79e-13  1.03e-13  6.91e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.72     0.72   | 5.44e-13  5.97e-14  9.20e-15 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.21     0.02     0.23     0.23   | 5.61e-13  1.45e-13  3.67e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.57     0.57   | 5.44e-13  5.56e-14  2.18e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.16     0.16   | 5.80e-13  6.71e-14  3.11e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.40     0.02     0.01     0.01   | 1.98e-13  4.93e-14  2.34e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.20     0.20   | 5.77e-13  5.49e-14  1.01e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.18     0.18   | 5.80e-13  6.45e-14  1.83e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.48     0.48   | 6.20e-13  7.20e-14  2.26e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.06     0.06   | 6.08e-13  6.65e-14  2.36e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.34     0.34   | 6.33e-13  6.99e-14  4.00e-14 |
 G05  |   288   286     0   288     0.25     0.02     0.29     0.29   | 7.28e-13  8.84e-14  3.03e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.77     0.77   | 7.50e-13  6.39e-14  3.93e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.48     0.48   | 6.95e-13  7.26e-14  2.22e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.10     0.10   | 7.10e-13  6.92e-14  5.80e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.16     0.16   | 6.42e-13  6.04e-14  2.42e-14 |
 BRFT |   288   254    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  1.20e-12  1.64e-13 |
 CHUR |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  5.59e-13  6.98e-13 |
 CONZ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.02e-14  1.21e-14  8.41e-15 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.61e-13  2.59e-13  9.40e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.39e-13  1.26e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-13  1.70e-13  3.41e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  4.06e-13  4.80e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  5.61e-13  4.01e-13 |
 G10  |   272   272     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.41e-13  2.28e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-13  7.50e-14  4.94e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  9.63e-14  3.21e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  1.08e-13  2.59e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.11e-13  1.22e-13  2.29e-14 |
 G22  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.93e-13  8.61e-14  5.30e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  5.64e-13  9.29e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-13  1.93e-13  6.72e-14 |
 G32  |   247   244     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.86e-12  2.41e-12  1.02e-12 |
 GRAS |   288   245    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-11  6.36e-12  8.40e-13 |
 GRAZ |   287   217    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.00e-12  1.11e-12  2.03e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-13  1.20e-13  6.25e-14 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.14e-13  3.07e-13  5.99e-13 |
 NYAL |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.74e-13  2.74e-14 |
 SFER |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-14  6.30e-15  7.24e-15 |
 SYOG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.11e-13  1.77e-13  3.70e-14 |
 TLSE |   288   254    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  1.14e-12  2.41e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.87e-14  5.43e-15  1.18e-15 |
 GOLD |   288   195    41     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.29e-12  1.12e-12  5.70e-13 |
 GMAS |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NOVM |    39    36     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-13  5.71e-15         - |
 BRST |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-12  7.27e-13  1.94e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  2.93e-13  1.30e-13 |
 VALP |   288    39   176     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-05  2.32e-06  2.69e-07 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.12e-21  1.64e-19  6.03e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      ALGO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
