
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1687   Day: 1   MJD: 56054                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118000    908     151   -2092     33     34     30     86     81     99   13.38
 emr |  2880     0 105730    425    2479    -800     23     24     17    123    127     99   21.74
 esa |  2880     0 122524    366     451   -2650     23     24     23    136    149     95   18.99
 grg |  2880     0 116978    489     386    -585     58     60     51    190    187    198    0.00
 mit |  2880     0 103070   3379      58     631     31     32     26    168    173    132   14.87
 gfz |   288     0  52214   1804      20    -368     40     25     42    102     88    105   12.33
 igr |   288     0  41408    481    3020    -623     24     28     23     80     62     85    0.00
 jpl |   288     0  24155    279    3423    -614     23     27     20     87     88     87   18.68
 ngs |    96     0   2976     32     121   -3096   2335   2335      0   4124   4124      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    49   -36   -38    68    56    -8   -23     8   984     - |
    2 |   -39    48    54  -183  -102     9    22   -27  -379     - |
    3 |   -14    23    88  -261  -131    83    29   -75 -7448     - |
    4 |   -11   122   104   -98  -308   109    17   -23 -2093     - |
    5 |    54   128   -91     6  -138   107   -23    78  -935     - |
    6 |     8   -36   169    72  -185   141    43    12 -4841     - |
    7 |   -62    84   -66   108    11   -54   -43    78  -389     - |
    8 |   -87    57   105  -167  -141    -9   -26    14 -2378     - |
    9 |   -18   101   102  -232  -274    -6   -18   101 -3991     - |
   10 |  -131  -108   265   150   -63    39   -26   -66 -3866     - |
   11 |    65   -75  -113   321   200    -8    15   -27  3086     - |
   12 |   -51   -21   -19   126   123   -82   -39  -120  -904     - |
   13 |    38   -69   175   285  -148   -22     0   -53  5721     - |
   14 |    -8   -65   -22     8   139   -58     9   -27  5000     - |
   15 |    15   116  -104   -90   -58    24   -32    37   236     - |
   16 |    26   -18   -65   -32    83   -12    52    22  3902     - |
   17 |    76    85  -322  -256   209   -28   -72    91   797     - |
   18 |   -15    82  -136  -170    62    21   -18    28  3952     - |
   19 |    34  -175  -108     4   390  -181   -39   -94   980     - |
   20 |    74    17   132    14  -284    42    75   160  3950     - |
   21 |    38     5   -95    94    87   -45    71   -27  3663     - |
   22 |   -90  -117    51   -86   200     X    25  -111  3242     - |
   23 |   136   -52  -119   247   118  -109    69   -22  -335     - |
   25 |    27   -31    25    53   -14    16   -18    13  1414     - |
   26 |  -139    57    34  -218     X     -  -127     - -3153     - |
   27 |   -72    91   145  -124  -258    63     9     0  -759     - |
   28 |  -124   -16    84   270    41   -47   -29   -76  5382     - |
   29 |    11   231  -302  -279    32   -33   -32    70 -1069     - |
   30 |   117  -480   305   332   194   137   145    21 -5713     - |
   31 |   100   124  -222   -24    18   -83    44    11  -623     - |
   32 |   -10   -94   -15    69   150     X   -70     X -3987     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    58     -     -     -  -102     -     -     -     - |
 ALGO |     -    60     -     -  -166    95    73     -     -     - |
 ALIC |    28     -    73    71    92  -100    12  -101     -     - |
 ALRT |   -57     -    75    95     -    21   -43   -49     -     - |
 AMC2 |    18     -    72    15   -67   -50   -12     -     -     - |
 ANKR |   -94     -    84  -202     -   -27    31     -     -     - |
 ARTU |   -37     -    32   184     -   -52    23    28     -     - |
 AUCK |  -149     -     0   -46    39   115  -105     -     -     - |
 BAKE |     -     -    42   -55     -   -65     -     -     -     - |
 BAKO |     -     -     -     -    60   -72     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    60  -398  -165   106     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -    85     -     -  -131     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    45     -     -   -69   -25     -     -     - |
 BJFS |   -43     -    35  -245     -    -7     -     -     -     - |
 BJNM |    43   -27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   160    98     -   -91    46  -103     -     - |
 BOR1 |  -409     -     -     -     -   443   355     -     -     - |
 BRAZ |    24     -    14   -22     -   -10     -   -24     -     - |
 BREW |     -    76     -     -     -     -     -   -88     -     - |
 BRFT |   -36     -   103    14     -     X   -10   -79     -     - |
 BRMU |   -33     -    88  -301   -96   -17     1    21     -     - |
 BRST |   -75     -    93   -43   -51     -     -     -     -     - |
 BRUX |    22     -     -   117     -   -24    58     -     -     - |
 BUCU |     -     -   120   142     -     -     -  -122     -     - |
 CAGZ |   -74     -   -59   -61     -     -    91   112     -     - |
 CAS1 |    35     -   127    16     X    35    36  -153     -     - |
 CEDU |    88     -  -358   337   300    71   274     -     -     - |
 CHAN |     -     -    10     -     -     0     7   -10     -     - |
 CHTI |   -46     -    32     -     -     -     -     -     -     - |
 CHUM |     -     -    71     -     -  -109     -     -     -     - |
 CHUR |     0    74    38  -292     -   -45   -47   -95     -     - |
 COCO |    46     -   -98   153     -    18    16    57     -     - |
 CONT |     -    19     -     -     -     -   -50   -22     -     - |
 CONZ |     -     -     -    49    -7     9    52     -     -     - |
 CRO1 |     -    39     -  -223   -66    11   119     -     -     - |
 CUSV |     -     -   165     -     -  -255     -     -     -     - |
 DAEJ |  -122     -     -     -    99    13   -94     -     -     - |
 DARW |   -29   -22   159   228   -90    88   129  -101     -     - |
 DAV1 |     X     -    31   -21   -54    20   114     -     -     - |
 DGAR |    23     -     -   227     -   -25    16     -     -     - |
 DGAV |     -     -    72     -     -  -112     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    21     -     -   -33     -     -     -     - |
 DRAO |     -    91    20  -112     -  -192   -51     -     -     - |
 DUBO |     -     -    94  -114     -  -144     -     -     -     - |
 FAIR |  -117   136     -  -250     -  -112     -     -     -     - |
 FLIN |   -52     -   122     -     -  -131   -32     -     -     - |
 FLRS |     -     -    27     -     -   -41     -     -     -     - |
 FUNC |    11     -    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 GMAS |     -    89     -     -    23     -     -  -122     -     - |
 GMSD |     -     -  -105     -   553  -141     -  -246     -     - |
 GODE |     -    30     -     -     -   -53     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -    69  -176     -  -106   -78     -     -     - |
 GOPE |    59     -     -    30     -   -64     -     -     -     - |
 GRAS |   -84     -    96     -     -   -57    -4     -     -     - |
 GRAZ |   257  -299     -     -     -   248   296     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -     -  -214     -   141     -     - |
 GUUG |     -     -    13   -64     -   -20    69     -     -     - |
 HARB |  -127     -   112     -     -   -54   180     -     -     - |
 HARV |     -     -     -     -   -33   -34     -    48     -     - |
 HERS |   194  -406   328     -     -     -     -     -     -     - |
 HERT |  -103     -    72    21     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -12     -     -   111   -60    85     -     -     -     - |
 HOB2 |    67   -27    -7   180    -2   -12   -57     -     -     - |
 HOFN |     -     -    28  -161     -     2     -   -30     -     - |
 HOLB |     5     -     -     -     -    -5    25     -     -     - |
 HOLM |    -5     -   121   -89     -   -51     -   -86     -     - |
 HRAO |     0     -     -  -380     -     0  -111     -     -     - |
 IENG |   -32   103     -     -  -122     -    70     -     -     - |
 INEG |     -     -   164     -     -  -253     -     -     -     - |
 INVK |    30     -     -     -     -   -32     5     -     -     - |
 ISPA |   -14     -    30   -13     -    -2     4   -19     -     - |
 JOZ2 |   -62     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -13     -     -     -    23     -     -     -     - |
 KARR |     9     -    60   288     -   -24     3   -52     -     - |
 KELY |     -     -   125     -     -  -193  -121     -     -     - |
 KERG |     -     -    36     -     -   -56   -73     -     -     - |
 KIRU |   -71   -21    75     -     -     X   -28     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    67   331     -  -124   -19    14     -     - |
 KOKB |     -    28     -    30     -     -    14   -33     -     - |
 KOUC |     X     -    30   -35    10   -58     -     -     -     - |
 LAMA |   -36     -     -   -17     -    39    13     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    16  -454     -   -25     -     -     -     - |
 MAC1 |   -51     -     -     -    61   -49   -19    20     -     - |
 MAG0 |     -     -    30     -     -   -46   -45     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    95     -     -  -147    16     -     -     - |
 MANA |     -     -   -34     -     -    11    20    27     -     - |
 MAR6 |     -     1    -1   171     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -11    31    99    86  -142   -25     7     -     -     - |
 MAW1 |    12     -    79   -89   -75   -46    -2     -     -     - |
 MCIL |     -     -    27  -156     -   -41     -     -     -     - |
 MCM4 |  -113    32     -   -53     -    66     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -42   126   -18     -  -121     4     -     -     - |
 MDVJ |     9     -     2   189     -   -13    24     -     -     - |
 METS |    38     -     -     -     -   -41    81     -     -     - |
 MIZU |  -106   -10     -     -    65    53  -110     -     -     - |
 MKEA |     -     -    75  -151     -  -115     -     -     -     - |
 MOBS |    17     -    73     -   -37     -     -   -57     -     - |
 MTKA |     -     -   -22  -109     -    35     -     -     -     - |
 NANO |   -20     -    64  -163     -   -77     -     -     -     - |
 NICO |  -129     -   117   154     -   -40     -     -     -     - |
 NIST |   -70    43     -     -     -     -     5     -     -     - |
 NKLG |   -90     -   173     -     -    60    43  -142     -     - |
 NOVM |     -     -   160   -68     -  -247     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    37     -  -268     -   -65   -47     -     -     - |
 NRIL |   -22     -    57  -234     -   -28     0   -24     -     - |
 NRMD |   -36     -     -  -167     -    39    12     -     -     - |
 NTUS |    74     -    79    25  -126   -51    21     -     -     - |
 NURK |     -     -   -64     -     -    98   111     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    18     -     -   -27   -25     -     -     - |
 NYAL |     -    12     -   449  -204   223     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   130    51     -     X   -71  -132     -     - |
 ONSA |     -    27    35    86  -113    34    87     -     -     - |
 OPMT |    31     -     -     -     -   -33     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -60     -     -   -47    56    92     -     - |
 PALM |     -     -     -  -118    20   -24     X     -     -     - |
 PDEL |  -110     -   104  -233     -   -39    -8    -3     -     - |
 PETS |     -     -   131     -     -   -54   -50   -98     -     - |
 PIE1 |     -   108     -     -   -21  -136    51   -19     -     - |
 PIMO |     -     -    -9  -121     -    13   -76     -     -     - |
 POTS |   141     -   -87   -54     -   -20    51     -     -     - |
 POVE |     -     -   -24     -     -    72     -   -23     -     - |
 PRDS |  -136   114     -     -     -   -54  -114     -     -     - |
 PTBB |   -46    28     -     -     -     -    26     -     -     - |
 QAQ1 |   -66    15    52  -295     -    41   -30   -50     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -     -    12     -    -8     -     - |
 QUIN |    42     -   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    28     -     -     -     -   -31    41     -     -     - |
 RAMO |     -     -    10   217     -  -152     -    90     -     - |
 RESO |  -130     -    96  -177     -    -8     -     -     -     - |
 REUN |  -155     -   146   -11     -   -56   -10     -     -     - |
 RIO2 |    32     -    14     -     -   -63     -     -     -     - |
 RIOP |   -88     -    42     -     -    31     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    20     -     -   -31     -     -     -     - |
 SCH2 |   -96   117   -25  -351     -   -22   -58   -27     -     - |
 SCOR |     -     -    19   150     -   -30   -11     -     -     - |
 SEY1 |     -     -    48   205     -   -74   -20     -     -     - |
 SFER |     -    56    47   116   -63   -96     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    67   -85     -  -103     -     -     -     - |
 SPT0 |   -93    57     -  -177     -     -  -153     -     -     - |
 STHL |    -7     -   -35     -     -    10    12    34     -     - |
 STJO |   -34    94     -    37  -154   -30    18    56     -     - |
 SUTM |     -    34     -     -     -   -61     -     -     -     - |
 SUWN |     -   -42     -     -   123   -74     -     -     -     - |
 SYDN |   -93     -    14     -    65     -   145     -     -     - |
 SYOG |    19    12   120   389   -52   -49    25   -76     -     - |
 THTI |     -    -4    11  -265     -   -56    -9    31     -     - |
 THU3 |   -52    81     -  -293     -   -86   -60     -     -     - |
 TIDB |     -    -6     -     -    97  -106     1     -     -     - |
 TIXI |     5     -    57  -279   -21   -18    -5   -33     -     - |
 TLSE |  -194     -   176     -   -66    19   -32     -     -     - |
 TNML |     -    86     -  -163  -126     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -69     -   -13   191   184  -146    -3    13     -     - |
 TRO1 |     -     -   137     -     -  -212     -     -     -     - |
 TSKB |   -88     -     -     -     -    96   -30     -     -     - |
 TWTF |   -55    -9     -     -    89    44   -41   -51     -     - |
 UFPR |     -     -    48     -     -    78     -  -101     -     - |
 ULAB |     -     -  -170     -     -   109    -8   101     -     - |
 UNSA |     -     -     X    99     -     9    16    -6     -     - |
 URUM |     -     -    32    80     -   -60   -26     6     -     - |
 USN3 |   -58    36     -    11     -     -   -42     -     -     - |
 USNO |   -66    41     -  -151     -     -   -48     -     -     - |
 USUD |     -   -29     -     -     -    52     -     -     -     - |
 VILL |     -   -32    30     -     -    10     5     -     -     - |
 WAB2 |    12     -     -     -    29   -47    13     -     -     - |
 WES2 |    39    45    26  -165   -74   -73   -11     -     -     - |
 WHIT |   -20    50    29  -304     -   -55   -17   -36     -     - |
 WILL |     3    86     -     -     -  -154     -     -     -     - |
 WSRT |   -85    69     -  -161    13   -45   -44     -     -     - |
 WTZR |   263  -312     -   473     -   264   188     -     -     - |
 WUHN |     -   -69   111     -     -   -43   -98     -     -     - |
 XMIS |   -33     -    82   154     -   -97   -10     -     -     - |
 YAKT |   -80    45    25     -    25   -66   -19     4     -     - |
 YAR2 |     -    30     -     -     -   -52    17     -     -     - |
 YEBE |     -    88     -  -356  -129     -  -335     -     -     - |
 YELL |  -212    71     -    11     -   105    -8     -     -     - |
 YSSK |     -     -    42     -     -   -65   -44     -     -     - |
 ZAMB |   -56     -    33     -     -    10    66     -     -     - |
 ZECK |   -49     -    56    56     -   -33   -16     -     -     - |
 ZIM2 |   -40     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |   -39     -     -     -     -    43    47     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    55    20    24    62    70    27    24    12   603     - | 2880    370
    2 |    21    13    12    59    24     9    15    12   755     - | 2880    239
    3 |    22    18    16    59    35    12    12    18  3742     - | 2880   1490
    4 |    17    21    30    63    76    22    14    27  1051     - | 2880    742
    5 |    18    14    13    44    25    35    27    29   550     - | 2880    404
    6 |    25    16    16    62    20    22    25    35  1040     - | 2880    427
    7 |    30    21    19    52    17    16    17    15   832     - | 2880    211
    8 |    22    16    10    38    16     9    16    12  5532     - | 2880   2763
    9 |    16    14    15    47    28    20    23    19  5868     - | 2880   2422
   10 |    30    26    22    56    22    16    32    44  4292     - | 2880   2581
   11 |    46    25    20    65    50    26    22    16  1059     - | 2880    361
   12 |    55    20    19    87    16    36    31    32   520     - | 2880    329
   13 |    21    17    11    49    19    15    21    16   694     - | 2880    283
   14 |    23    15    11    53    27    55    16    21   894     - | 2880    206
   15 |    24    13     9    53    18    15    15    17   372     - | 2880    196
   16 |    20    17    16    71    21    12    17     9   638     - | 2880    350
   17 |    31    17    14    58    38    14    22    16   483     - | 2880    292
   18 |    20    13    12    31    19    35    16    13   954     - | 2880    391
   19 |    23    21    12    50    17    38    38    38   604     - | 2880    214
   20 |    28    11    17    48    12    41    40    39   522     - | 2880    302
   21 |    14    28    15    61    49    16    28    17   486     - | 2880    310
   22 |    38    15    13    33    26     X    32    53  3170     - | 2880    430
   23 |    21    15    12    48    10    20    20    21   561     - | 2880    276
   25 |    21    16    17    70    15    22    19    15   757     - | 2880    162
   26 |    35    24    42    38     X     -    42     -   709     - | 2880 353089
   27 |    16    15     9    50    13    18    19    13  5890     - | 2880   6668
   28 |    22    20    19    81    20    22    22    20  1161     - | 2880    572
   29 |    68    26    20    61    17    35    20    59   854     - | 2880    205
   30 |    20    21    16    74    21    24    37    53  4531     - | 2880   8788
   31 |    58    16    23    75    20    12    17    15   673     - | 2880    291
   32 |    86   104    90   105    61     X    88     X  1473     - | 2879   1145
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -    19     -     -     -    33     -     -     -     - |  288   8232
 ALGO |     -    20     -     -    34    28    14     -     -     - |  288    121
 ALIC |    52     -    22    29    14    12    15    21     -     - |  288   3769
 ALRT |    13     -     6    28     -    14    14    11     -     - |  288  12555
 AMC2 |    15     -    11    26    14    18    14     -     -     - |  288     17
 ANKR |    28     -    17    39     -    15    13     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    38     -    28   177     -    56    12    19     -     - |  288   9914
 AUCK |    21     -    29    45    34    75    28     -     -     - |  288   4468
 BAKE |     -     -    12    31     -    19     -     -     -     - |  288    >>>
 BAKO |     -     -     -     -    36    43     -     -     -     - |  288   3944
 BARH |     -     -    21    25    14    41     -     -     -     - |  288   2884
 BDOS |     -     -    33     -     -    51     -     -     -     - |  282   3324
 BJCO |     -     -    30     -     -    47    37     -     -     - |  288   7248
 BJFS |    20     -     8    21     -    17     -     -     -     - |  288  15534
 BJNM |    11     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  286     38
 BOGT |     -     -    13    26     -    32    14    16     -     - |  288  17657
 BOR1 |    10     -     -     -     -    11    23     -     -     - |  288   6991
 BRAZ |    19     -    19    30     -    55     -    14     -     - |  287   9989
 BREW |     -     8     -     -     -     -     -     9     -     - |  288     58
 BRFT |    21     -    16    54     -     X    18    12     -     - |  288   2756
 BRMU |    18     -    15    24    24    58    18    17     -     - |  288   2899
 BRST |    27     -    14    45    19     -     -     -     -     - |  288   1871
 BRUX |    20     -     -    41     -    21    19     -     -     - |  288     19
 BUCU |     -     -     6   194     -     -     -     6     -     - |  288   3307
 CAGZ |    18     -    12    22     -     -    17     8     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    32     -    27    55     X    70    25    29     -     - |  284   3316
 CEDU |    21     -    17    28    18    38    49     -     -     - |  288   1112
 CHAN |     -     -    11     -     -    22    20    12     -     - |  288  18818
 CHTI |    32     -    23     -     -     -     -     -     -     - |  288  16193
 CHUM |     -     -    30     -     -    46     -     -     -     - |  287   7218
 CHUR |    24    17    10    19     -    38     6    16     -     - |  288  10160
 COCO |    18     -    18    34     -    55    41    21     -     - |  288  11520
 CONT |     -    20     -     -     -     -    24    23     -     - |  288     55
 CONZ |     -     -     -    50    17    21    19     -     -     - |  288    227
 CRO1 |     -    22     -    25    24    43    21     -     -     - |  288     31
 CUSV |     -     -    15     -     -    24     -     -     -     - |  288   9729
 DAEJ |    30     -     -     -    19    36    18     -     -     - |  287    584
 DARW |    11    12    15    53    25    26    27    16     -     - |  288   3010
 DAV1 |     X     -    24   168    44    69    23     -     -     - |  281   2352
 DGAR |    60     -     -    61     -    65    46     -     -     - |  284  21712
 DGAV |     -     -    40     -     -    61     -     -     -     - |  253   9862
 DRAG |     -     -    10     -     -    15     -     -     -     - |  271   3928
 DRAO |     -    11    10    19     -    20    19     -     -     - |  288   3409
 DUBO |     -     -    11    37     -    17     -     -     -     - |  288  90123
 FAIR |    18    11     -    20     -    28     -     -     -     - |  288  43450
 FLIN |    14     -     9     -     -    19    10     -     -     - |  288   3461
 FLRS |     -     -    49     -     -    75     -     -     -     - |  279   3220
 FUNC |    15     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   4208
 GMAS |     -    10     -     -    18     -     -    13     -     - |  288   2739
 GMSD |     -     -    18     -    27    57     -    17     -     - |  287   5252
 GODE |     -    23     -     -     -    41     -     -     -     - |  283    318
 GOLD |     -     -    12    18     -    18    13     -     -     - |  288   3573
 GOPE |    11     -     -    64     -    12     -     -     -     - |  288    541
 GRAS |    14     -    12     -     -    15     8     -     -     - |  288  13913
 GRAZ |    22    15     -     -     -    17    23     -     -     - |  288   2454
 GUAM |     -     -     -     -     -    53     -    35     -     - |  288  15180
 GUUG |     -     -    29    28     -    45    20     -     -     - |  288   7157
 HARB |    20     -    12     -     -    42    53     -     -     - |  288  15941
 HARV |     -     -     -     -    24    50     -    18     -     - |  288   5008
 HERS |    32    17    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 HERT |    23     -    16    41     -     -     -     -     -     - |  288   3367
 HNPT |    34     -     -    30    34    44     -     -     -     - |  288   3355
 HOB2 |    17    14    14    17    21    46    13     -     -     - |  288    283
 HOFN |     -     -    12    24     -    32     -    13     -     - |  287    >>>
 HOLB |    45     -     -     -     -    49    57     -     -     - |  288   3472
 HOLM |    10     -    10    24     -    12     -    11     -     - |  288   7778
 HRAO |    39     -     -    38     -    42    12     -     -     - |  288  15645
 IENG |    22    18     -     -    14     -    21     -     -     - |  288    196
 INEG |     -     -    58     -     -    89     -     -     -     - |    9    >>>
 INVK |    23     -     -     -     -    25    16     -     -     - |  288   7816
 ISPA |    21     -    22    32     -    81    10    18     -     - |  288  20872
 JOZ2 |    26     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288   3039
 JOZE |     -     8     -     -     -    14     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    53     -    23    46     -    73    46    32     -     - |  288  13674
 KELY |     -     -    13     -     -    20    19     -     -     - |  288   8780
 KERG |     -     -    52     -     -    81    29     -     -     - |  206  12596
 KIRU |    11     8    10     -     -     X    22     -     -     - |  288   2591
 KIT3 |     -     -    18    27     -    16    10    16     -     - |  288  12676
 KOKB |     -     9     -    49     -     -    23    11     -     - |  287    >>>
 KOUC |     X     -    26    27    29    64     -     -     -     - |  277   3973
 LAMA |    10     -     -    37     -    11    11     -     -     - |  288   2967
 LHAZ |     -     -    53    18     -    81     -     -     -     - |  280    >>>
 MAC1 |    28     -     -     -    17    44    16    17     -     - |  288   4198
 MAG0 |     -     -    23     -     -    36    28     -     -     - |  287   7343
 MAL2 |     -     -    47     -     -    73    21     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    29     -     -    58    22    17     -     - |  288  12018
 MAR6 |     -    11    12    27     -     -     -     -     -     - |  288   3770
 MAS1 |    27    13    18    35    33    70    10     -     -     - |  288   2714
 MAW1 |    20     -    35    41    58    38    12     -     -     - |  286   3040
 MCIL |     -     -    31    25     -    48     -     -     -     - |  288   8779
 MCM4 |    22    19     -    28     -    35     -     -     -     - |  288   7731
 MDO1 |     -    12    17    23     -    29    10     -     -     - |  288  22782
 MDVJ |    25     -    41    67     -    50    30     -     -     - |  288     55
 METS |    23     -     -     -     -    25    19     -     -     - |  287    690
 MIZU |    16    24     -     -    28    50    43     -     -     - |  288    269
 MKEA |     -     -    38    68     -    59     -     -     -     - |  203  19301
 MOBS |    55     -    24     -    22     -     -    21     -     - |  288   3610
 MTKA |     -     -    33    29     -    51     -     -     -     - |  288  17130
 NANO |    18     -    12    29     -    35     -     -     -     - |  288   3329
 NICO |   109     -    56   117     -    36     -     -     -     - |  276   3312
 NIST |    19    11     -     -     -     -    20     -     -     - |  288     21
 NKLG |    31     -    24     -     -    72    46    43     -     - |  288  10346
 NOVM |     -     -     7    30     -    10     -     -     -     - |  288     23
 NRC1 |     -    13     -    21     -    23    13     -     -     - |  288     20
 NRIL |    43     -    11    18     -    25     7    10     -     - |  283   7243
 NRMD |    52     -     -    36     -    56    27     -     -     - |  267   4218
 NTUS |    48     -    26    37    31    27    16     -     -     - |  288   3376
 NURK |     -     -    16     -     -    24    16     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     9     -     -    14    12     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    14     -    22    13    30     -     -     -     - |  288    742
 OHI2 |     -     -     9    27     -     X    41     9     -     - |  288    >>>
 ONSA |     -    11    14    25    11    12    11     -     -     - |  288     17
 OPMT |    12     -     -     -     -    13     -     -     -     - |  287     18
 OUS2 |     -     -    12     -     -    24    14    14     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    71    54    65     X     -     -     - |  283   6544
 PDEL |    29     -    20    39     -    80    33    20     -     - |  288   3236
 PETS |     -     -    20     -     -    65    14    25     -     - |  288   9249
 PIE1 |     -    18     -     -    16    22    12     8     -     - |  288     28
 PIMO |     -     -    31    58     -    47    19     -     -     - |  288  14847
 POTS |    11     -     9    20     -    15    13     -     -     - |  288  16495
 POVE |     -     -    17     -     -    41     -    19     -     - |  288   7338
 PRDS |    32    19     -     -     -    13    26     -     -     - |  288    119
 PTBB |    18    11     -     -     -     -    29     -     -     - |  288     39
 QAQ1 |     9    17    18    23     -    53    16    13     -     - |  288   7269
 QIKI |     -     -     -     -     -    28     -    18     -     - |  288   9571
 QUIN |    18     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  10612
 RABT |    39     -     -     -     -    42    26     -     -     - |  288  17080
 RAMO |     -     -    12    24     -    37     -    18     -     - |  288    >>>
 RESO |    29     -    12    27     -    22     -     -     -     - |  288   7068
 REUN |    58     -    54   153     -    55    27     -     -     - |  288   7004
 RIO2 |    38     -    28     -     -    79     -     -     -     - |  288  10372
 RIOP |    17     -    30     -     -    52     -     -     -     - |  288  10368
 SALU |     -     -    49     -     -    76     -     -     -     - |  271   6021
 SCH2 |    40    18    13    24     -    33    17    12     -     - |  288  12711
 SCOR |     -     -    14    23     -    22    19     -     -     - |  288  11561
 SEY1 |     -     -    40    73     -    61    27     -     -     - |  273  23739
 SFER |     -    16    18    50    25    52     -     -     -     - |  288     84
 SOFI |     -     -     8    84     -    13     -     -     -     - |  288   3634
 SPT0 |    21    13     -    18     -     -    16     -     -     - |  288     52
 STHL |    20     -    21     -     -    78    30    25     -     - |  288  21166
 STJO |    15    13     -    24    16    54    15    12     -     - |  288     29
 SUTM |     -    31     -     -     -    54     -     -     -     - |  287  13271
 SUWN |     -    17     -     -    23    24     -     -     -     - |  288   3897
 SYDN |    19     -    18     -    17     -    17     -     -     - |  288    651
 SYOG |    26    12    14    12    36    42    14     9     -     - |  288    610
 THTI |     -    14    12    27     -    30    66    10     -     - |  288  17231
 THU3 |    12    11     -    19     -    24    10     -     -     - |  288   6194
 TIDB |     -    23     -     -    33    69    17     -     -     - |  288     51
 TIXI |    21     -    18    40    30    17     9    21     -     - |  288   6070
 TLSE |    26     -    14     -    17    32    27     -     -     - |  288   1843
 TNML |     -    12     -    70    18     -     -     -     -     - |  288   2129
 TOW2 |    21     -    16    30    14    49     9    14     -     - |  288   2614
 TRO1 |     -     -    10     -     -    16     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    29     -     -     -     -    32    36     -     -     - |  284    139
 TWTF |    50    20     -     -    30    59    22    25     -     - |  288     25
 UFPR |     -     -    16     -     -    27     -    12     -     - |  288   4687
 ULAB |     -     -    11     -     -    23    11    12     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X    47     -    72    25    47     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -    15    41     -    27    12    21     -     - |  288    >>>
 USN3 |    18    11     -    21     -     -    22     -     -     - |  288     34
 USNO |    21    13     -    23     -     -    27     -     -     - |  288     19
 USUD |     -    21     -     -     -    37     -     -     -     - |  288     62
 VILL |     -    13    19     -     -    30    15     -     -     - |  288  12226
 WAB2 |    12     -     -     -    12    14    20     -     -     - |  288     21
 WES2 |    18    22    14    21    32    43    12     -     -     - |  288    211
 WHIT |    32    13    11    40     -    36     9    20     -     - |  288   6324
 WILL |    57     9     -     -     -    58     -     -     -     - |  286  56170
 WSRT |    31    19     -    22    12    11    16     -     -     - |  288     21
 WTZR |    23    18     -    23     -    17    18     -     -     - |  288     25
 WUHN |     -    22    20     -     -    25    12     -     -     - |  288   9299
 XMIS |    51     -    30    38     -    66    35     -     -     - |  288   2781
 YAKT |    26    64    53     -    23    40    42    50     -     - |  288   6979
 YAR2 |     -    15     -     -     -    27    24     -     -     - |  288   8227
 YEBE |     -    10     -    22    15     -    15     -     -     - |  287    273
 YELL |    15    13     -    15     -    23    11     -     -     - |  288     13
 YSSK |     -     -    28     -     -    43    16     -     -     - |  287  10455
 ZAMB |    35     -    25     -     -    37    12     -     -     - |  288  19405
 ZECK |    23     -    11    28     -    17    16     -     -     - |  288     39
 ZIM2 |    19     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   3990
 ZWE2 |    19     -     -     -     -    21    20     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    34    24    24    58    31    40    24    23  2335     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1687-1  0:20:00 |         711
cod |   KOUC  | 1687-1  0:25:00 |       -1253
cod |   KOUC  | 1687-1  0:30:00 |        2018
cod |   KOUC  | 1687-1  0:45:00 |         649
cod |   KOUC  | 1687-1  0:50:00 |        1557
cod |   KOUC  | 1687-1  1:00:00 |        1340
esa |   AREQ  | 1687-1  0:10:00 |         570
esa |   AREQ  | 1687-1  0:15:00 |        1995
esa |   AREQ  | 1687-1  0:20:00 |        1342
esa |   AREQ  | 1687-1  0:25:00 |        -902
esa |   AREQ  | 1687-1  0:30:00 |        3413
esa |   AREQ  | 1687-1  0:35:00 |        4519
esa |   CEDU  | 1687-1  1:40:00 |         548
esa |   ALRT  | 1687-1 23:25:00 |         953
gfz |   SFER  | 1687-1 14:40:00 |         933
gfz |   SFER  | 1687-1 16:05:00 |       -1159
mit |     20  | 1687-1  0:01:00 |         524
mit |     31  | 1687-1  0:01:00 |         537
mit |   GMSD  | 1687-1  3:40:00 |        -997
mit |   CAS1  | 1687-1  5:10:00 |       -1214
mit |   AUCK  | 1687-1 13:10:00 |      -12534
mit |   AUCK  | 1687-1 13:15:00 |       12569
mit |     26  | 1687-1 15:45:00 |        -534
mit |     26  | 1687-1 15:45:00 |         510
mit |     26  | 1687-1 15:56:30 |       -1020
mit |     26  | 1687-1 15:57:00 |         505



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288   285     1   288     3.03     4.17     4.19     4.19   | 5.48e-14  8.32e-15  3.75e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.53     4.17     4.19     4.19   | 3.54e-14  6.47e-15  3.44e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.76     4.17     4.19     4.19   | 5.14e-14  1.27e-14  2.08e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     3.40     4.17     4.19     4.19   | 5.41e-14  6.40e-15  1.05e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     3.71     4.17     4.19     4.19   | 4.45e-14  5.89e-15  1.62e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.27     4.17     4.19     4.19   | 5.32e-14  6.25e-15  3.71e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     3.56     4.17     4.19     4.19   | 4.77e-14  7.15e-15  3.48e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     4.10     4.17     4.19     4.19   | 3.95e-14  6.55e-15  2.14e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     4.17     4.17     4.19     4.19   | 1.81e-14  4.31e-15  1.13e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.17     4.17     4.19     4.19   | 3.29e-14  4.13e-15  9.35e-16 |
 WES2 |   288   285     1   288     3.19     4.17     1.40     1.40   | 4.70e-14  5.88e-15  2.12e-14 |
 HERS |   288   288     0   288     3.38     4.17     1.74     1.74   | 3.04e-14  5.71e-15  2.39e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.70     4.17     4.04     4.04   | 2.18e-14  5.86e-15  1.72e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.97     4.15     4.19     4.19   | 6.52e-14  9.03e-15  2.27e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     3.48     4.15     4.17     4.17   | 4.98e-14  8.48e-15  2.34e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.79     3.75     4.19     4.19   | 5.99e-14  5.98e-15  1.67e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.69     3.49     0.50     0.50   | 3.69e-14  1.19e-14  2.12e-14 |
 WTZR |   288   285     1   288     2.64     3.35     1.45     1.45   | 5.71e-14  8.04e-15  1.60e-15 |
 BJNM |   286   283     1   286     2.63     3.34     4.16     4.16   | 7.92e-14  9.65e-15  4.64e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.64     3.34     2.94     2.94   | 4.12e-14  5.19e-15  2.82e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.47     2.93     0.44     0.44   | 5.77e-14  9.04e-15  1.05e-14 |
 USNO |   288   285     1   288     2.30     2.54     4.19     4.19   | 6.17e-14  8.18e-15  2.51e-15 |
 GODE |   283   280     2   283     1.86     1.70     1.04     1.04   | 2.46e-13  7.62e-14  4.54e-14 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.84     1.64     0.94     0.94   | 2.96e-14  9.97e-15  2.70e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.73     1.45     4.19     4.19   | 8.85e-14  8.61e-15  2.87e-15 |
 NOVM |   288   288     0   275     1.66     1.38     1.37     1.37   | 7.05e-14  9.10e-15  3.31e-15 |
 KOKB |   287   284     1   287     1.61     1.26     3.21     3.21   | 7.48e-08  2.10e-08  4.16e-09 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.60     1.23     0.55     0.55   | 9.38e-14  1.81e-14  3.20e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     1.56     1.18     1.63     1.63   | 1.18e-13  1.22e-14  2.47e-15 |
 TIDB |   288   281     3   288     1.51     1.10     0.98     0.98   | 1.13e-13  2.03e-14  3.27e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     1.41     0.96     0.25     0.25   | 5.60e-14  2.38e-14  4.41e-15 |
 ALGO |   288   285     1   288     1.27     0.77     0.33     0.33   | 6.76e-14  6.98e-15  6.00e-15 |
 YEBE |   287   284     1   287     1.22     0.71     0.34     0.34   | 1.18e-13  2.38e-14  2.15e-14 |
 HOB2 |   288   274     5   288     0.81     0.32     0.19     0.19   | 1.41e-13  4.54e-14  2.17e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.67     0.21     0.04     0.04   | 4.35e-14  1.13e-14  4.25e-15 |
 TSKB |   284   281     1   284     0.53     0.14     0.04     0.04   | 4.00e-10  2.24e-11  7.14e-12 |
 METS |   287   287     0   287     0.38     0.07     0.04     0.04   | 2.02e-13  1.00e-13  4.82e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     2.71     0.07     4.19     4.19   | 5.48e-14  1.58e-14  2.27e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.36     0.06     0.02     0.02   | 3.41e-13  9.29e-14  2.08e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.34     0.06     0.02     0.02   | 3.84e-13  1.05e-13  6.69e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.35     0.35   | 7.82e-13  8.21e-14  5.36e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.11     0.11   | 5.76e-14  1.97e-14  1.80e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.00     0.00   | 2.64e-13  8.01e-14  9.23e-14 |
 CEDU |   288   282     2   288     0.26     0.03     0.12     0.12   | 8.55e-13  2.61e-13  9.14e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.21     0.21   | 3.64e-13  9.66e-14  4.31e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.70     0.70   | 5.37e-13  5.88e-14  2.79e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.18     0.18   | 5.43e-13  1.32e-13  6.09e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.55     0.55   | 5.89e-13  6.13e-14  1.04e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.16     0.16   | 5.38e-13  5.75e-14  3.78e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.20     0.20   | 5.41e-13  6.25e-14  2.62e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.17     0.17   | 6.52e-13  6.05e-14  1.83e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.47     0.47   | 6.06e-13  5.57e-14  2.32e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.06     0.06   | 6.02e-13  6.48e-14  1.34e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.33     0.33   | 6.66e-13  6.96e-14  4.20e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.28     0.28   | 6.36e-13  7.19e-14  3.72e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.74     0.74   | 6.89e-13  7.48e-14  3.87e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.47     0.47   | 6.32e-13  6.24e-14  1.67e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.15     0.15   | 6.45e-13  6.49e-14  1.34e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.10     0.10   | 6.64e-13  5.54e-14  4.19e-14 |
 G26  |   288   281     5   181     0.26     0.01     0.01     0.01   | 1.51e-11  6.18e-12  1.66e-11 |
 BRFT |   288   253    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.48e-12  1.08e-12  1.76e-13 |
 CHUR |   101   101     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-13  2.55e-13         - |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.74e-14  2.04e-14  2.98e-14 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  2.55e-13  3.97e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.19e-13  2.05e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.75e-13  1.56e-13  9.72e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  4.93e-13  2.27e-13 |
 G09  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.19e-13  2.16e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  5.27e-13  2.88e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.78e-13  7.66e-14  3.10e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.05e-13  8.60e-14  2.42e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.36e-13  9.72e-14  2.04e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  1.08e-13  2.87e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.63e-13  6.76e-14  4.77e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  5.49e-13  9.75e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-13  1.52e-13  3.05e-13 |
 G32  |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-13  1.36e-13  1.59e-13 |
 GRAS |   288   261    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-11  8.28e-12  1.68e-12 |
 GRAZ |   288   232    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.75e-12  1.16e-12  1.82e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-13  1.37e-13  3.24e-13 |
 MAS1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.10e-13  7.25e-13  1.91e-13 |
 NYAL |   288   261     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  2.57e-13  5.14e-14 |
 SFER |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-14  7.72e-15  5.89e-15 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.50e-13  1.75e-13  3.50e-14 |
 TLSE |   288   284     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  8.18e-13  1.59e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-14  2.80e-15  1.53e-15 |
 GOLD |   288   167    58     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-12  1.23e-12  2.13e-13 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   288   272     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  9.09e-13  1.57e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  2.88e-13  1.57e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.82e-22  4.60e-20  6.75e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      TIDB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
