
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1687   Day: 3   MJD: 56056                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880  2880 110000  88454    -780    -153   2053      0   2053   2190      0   2190    0.00
 emr |  2880     0 102913   2946    2528    -189     23     24     19    143    149    108   21.14
 esa |  2880     0 118766   2323   -1577     345     16     15     18    127    140     82   24.60
 grg |  2880     0 113285    207    -183     -39     52     54     41    177    171    196    0.00
 mit |  2880     0 102083    637    -324     165     19     19     18    141    147     82   24.43
 gfz |   288     0  48718   1802     139    -186     36     27     38    110     86    114   12.72
 igr |   288     0  36099    254    3801     -46     31     25     33     91     54    100    0.00
 jpl |   288     0  24563    407    4286    -129     23     24     22     89     94     87   17.11
 ngs |    96     0   2959     26    -792     -80   1811   1811      0   3690   3690      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     X    39   -29  -112     3    50    -5  -135  1796     - |
    2 |     X    43    71    49  -110    28   -24     2   848     - |
    3 |     X    52   100   -79  -142    89    15  -123 -1516     - |
    4 |     X    56    74  -184  -133    57    33   112 -6640     - |
    5 |     X   170   -96   -96   -62   114   -11    76   122     - |
    6 |     X    94   183   222  -269   123    14   -37 -4238     - |
    7 |     X   203   -74   -58  -106    28   -60    54 -1528     - |
    8 |     X   -21    92  -298   -79    16     5    49 -4981     - |
    9 |     X   135    91    36  -216   -18     2   122 -3855     - |
   10 |     X  -271   212   -56    13   -27   -76   -10    88     - |
   11 |     X     X   -91   144    94   -27    52   -23  3848     - |
   12 |     X  -121   -78   -20   196  -111   -83   -90  -836     - |
   13 |     X   -68   166   151  -110    27    67    14  3325     - |
   14 |     X    -3    43   282   -37    15    43   -68  3407     - |
   15 |     X   156   -18  -108  -131    77    13   138   780     - |
   16 |     X    71  -116  -210    62   -52    -3   -44  4241     - |
   17 |     X   156  -218  -287    73    41   -33   134 -2026     - |
   18 |     X    49  -103   112    58     3   -31    49  4410     - |
   19 |     X  -267   -52   209   293  -139    15   -33  -194     - |
   20 |     X   -32    71   117   -46     5    -5    25  3336     - |
   21 |     X    25  -104   -51    90    -9    68   -96  4170     - |
   22 |     X   -23    26   134     7  -109    -6  -102    -4     - |
   23 |     X   -73  -101    99   170   -84    66   -12   476     - |
   25 |     X    32   -46  -111    22   -27   -54   -32  1458     - |
   26 |     X    38    78   119  -116    11   -37    59 -2893     - |
   27 |     X     5   147   119  -156    43   -10    21 -3981     - |
   28 |     X   -62   111   165   -55   -23     3   -29  6616     - |
   29 |     X   213  -261  -351    74     0   -60    62 -2981     - |
   30 |     X  -489   261    96   141    44    94     0 -2664     - |
   31 |     X   -67  -341    69   415  -140   -23   -83  1545     - |
   32 |     X   -99     X  -160    85     X   163     7 -3714     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -130     -   197    33  -147     -     - |
 ALBH |     -    42     -     -     -   -70     -     -     -     - |
 ALGO |     -    -7     -     -     -    12    -5     -     -     - |
 ALIC |    10     -    86   -51   -35   -63    44   -27     -     - |
 ALRT |  -114     -    44   166     -    21   -19   -84     -     - |
 AMC2 |   -76     -    33    32     -   -64   -51     -     -     - |
 ANKR |   -82     -     8   -23     -   -15   -16     -     -     - |
 ARTU |    48     -   -17   133     -   -70    55    71     -     - |
 AUCK |   -65     -   -23   -10     -    44   -14     -     -     - |
 BAKE |     -     -    36   -90     -   -69     -     -     -     - |
 BAKO |    67     -     -     -   -33    64     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   137   -80  -210   174     -   -28     -     - |
 BDOS |     -     -   125     -     -  -109   -92  -101     -     - |
 BJCO |     -     -    55     -     -  -106     -     -     -     - |
 BJFS |   -93     -    40   -46     -   -26     -   -38     -     - |
 BOGT |     -     -   132  -223     -  -147    52   -81     -     - |
 BRAZ |   -78     -    17   180     -    -6     -   -20     -     - |
 BREW |    -6    68     -     -    24     -   -45  -119     -     - |
 BRFT |  -116     -    11  -191     -     X    29   -16     -     - |
 BRMU |   -47     -    81   -55   -83   -13     5    10     -     - |
 BRST |    59     -    28   283   -28     -     -     -     -     - |
 BUCU |     -     -   104    50     -     -     -  -150     -     - |
 CAGZ |   -42     -   -70   -11     -     -    67   101     -     - |
 CAS1 |     1     -    49  -296     X   -95   -18     -     -     - |
 CEDU |  -206     -   -48  -354    99   -99   220     -     -     - |
 CHAN |     -     -    23     -     -   -44   -13     -     -     - |
 CHUM |     -     -    76     -     -  -147     -     -     -     - |
 CHUR |   -12   -13    47  -119     -   -70   -40     -     -     - |
 COCO |   284     -   -28   167     -  -117     -   118     -     - |
 CONZ |     -     -     -   231    21   -40    73     -     -     - |
 CRO1 |     -   112     -    73   -66   -65   116     -     -     - |
 CUSV |     -     -    91     -     -  -176     -     -     -     - |
 DAEJ |  -259  -110     -     -    95     X  -267     -     -     - |
 DARW |  -119   -97    77   -64   149     2   -43  -205     -     - |
 DAV1 |     1     -    34   128     -   -66    40     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -   239     -   -37   101    27     -     - |
 DGAV |     -     -    48     -     -   -92     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    54     -   -62    13     -     -     -     - |
 DRAO |  -117    11    25   102     -   -67    42     -     -     - |
 DUBO |   112     -     -   169     -    33    80   -25     -     - |
 FAIR |     -    15     -   -71     -   -24     -     -     -     - |
 FLIN |  -101     -    82     -     -  -159   -45     -     -     - |
 FLRS |   240     -    33     -     -   -64     -     -     -     - |
 GLSV |   -38     -   -22  -146     -    43   -13     -     -     - |
 GMAS |     -    91     -     -    53     -     -  -187     -     - |
 GMSD |     -     -    50     -     2     1   -22   -74     -     - |
 GODE |     5    -4     -     -     -     7     -     -     -     - |
 GOLD |   -57     -    20   309     -   -38   -39     -     -     - |
 GRAZ |   316  -246     -     -     -   409   404     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -     -  -104     -    78     -     - |
 GUAO |     -     -     -     -  -110     -     -   158     -     - |
 GUUG |     -     -    19  -292     -   -37     -     -     -     - |
 HARV |     -     -     -     -     -   -61     -    46     -     - |
 HERS |   212  -514   442     -     -     -   309     -     -     - |
 HNPT |  -131     -     -   271   -24    46     -     -     -     - |
 HOFN |     -     -     1    83     -     1    -3    -2     -     - |
 HOLM |     1     -   145   109  -115   -65     -     -     -     - |
 IENG |    -3    23     -     -   -20     -    54     -     -     - |
 IISC |     -     -    79   290     -  -112   -62   -30     -     - |
 INEG |     -     -    45     -     -   -87     -     -     -     - |
 IRKT |     -    69     -     -   -33   -51     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -    16   -60     -   -57   -18    20     -     - |
 JOZE |     -    64     -     -     -  -107     -     -     -     - |
 KARR |    30     -    65  -192     -   -86     3   -26     -     - |
 KELY |     -     -     6     -     -   -12   -65     -     -     - |
 KERG |     -     -    25     -     -   -48   -29     -     -     - |
 KIRU |   -32   -90   109     -     -   -74    56     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    57    80     -  -109     -     -     -     - |
 KOKB |     -    11     -   -21    -9     -    22     -     -     - |
 KOUC | -6911     -    25  -222    49   -35     -   -80     -     - |
 LHAZ |     -     -    25    57     -   -48    35     -     -     - |
 LROC |     -     -     -     -     -    52     -   -39     -     - |
 MAC1 |  -107     -     -     -    55   -53   -46   -40     -     - |
 MAG0 |    30     -    21     -     -   -81    37    30     -     - |
 MAL2 |     -     -    29     -     -   -56     0     -     -     - |
 MANA |     -     -    73     -     -   -72     -   -52     -     - |
 MAR6 |     -   -10     8   154     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |    13   -21    93   180   -73    -5    61     -     -     - |
 MATE |     -    -8   103   297   -90   -13     3     -     -     - |
 MAW1 |   -34     -    33  -186     X   -64     4     -     -     - |
 MCIL |     -     -    61  -201     -  -118     -     -     -     - |
 MCM4 |    54    34     -   126     -   -57     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -52    44   225     -     2    39     -     -     - |
 MDVJ |   274     -   -29  -116     -    56   175     -     -     - |
 MIZU |   -51    21     -     -   -18     X   -42     -     -     - |
 MKEA |     -     -    74   -17     -  -143     -     -     -     - |
 MOBS |   -72     -    51     -   -51     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    19     -     -   -36     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -     -     -    55     -   -41     -     - |
 NANO |  -110     -    27    53     -   -53     -     -     -     - |
 NICO |   -99     -   115   203   -90   -50   -50     -     -     - |
 NKLG |  -148     -    82     -     -   -28   -67   -98     -     - |
 NNOR |     -   266  -228     -     -     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -   129  -396     -  -249     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     8     -   222     -   -14   -21     -     -     - |
 NRIL |     -     -    57    64     -   -25     5   -63     -     - |
 NTUS |   -88     -   -21  -305    76  -104   -49     -     -     - |
 NURK |     -     -   -59     -     -   219   126   -78     -     - |
 NYA1 |     -     -    20     -     -   -39    -5     -     -     - |
 NYAL |     -    46     -   314  -117   162     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   100   254     -   -48   -40  -115     -     - |
 ONSA |   -79    56    29    46   -90    24    33     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -44     -     -    84    49     -     -     - |
 PDEL |   -70     -    80    34     -   -63   -17   -67     -     - |
 PETS |     -     -    35     -     -   -68   -85     -     -     - |
 PIE1 |     -    91     -     -    -7  -106    17   -23     -     - |
 PIMO |     -     -   -20  -237     -    39   -35     -     -     - |
 POTS |   206     -   -45   -50     -    88    88     -     -     - |
 POVE |     -     -    13     -     -    38     -   -47     -     - |
 QAQ1 |     -   122     -   -62   -54  -109    14     -     -     - |
 RABT |   -70     -     -     -     -    80   -30   -59     -     - |
 RAMO |     -     -    11   189     -  -126     -    77     -     - |
 RESO |   -71     -    66   -27     -    13     -  -105     -     - |
 REUN |  -203     -    45  -286     -   -86   -54     -     -     - |
 RIO2 |    88     -    21     -     -   -40   171     -     -     - |
 RIOP |  -258     -     1     -     -    -2     -     -     -     - |
 SALU |     -     -   -56     -     -   108     -     -     -     - |
 SCH2 |     3    91   -46  -378     -   -62   -10     -     -     - |
 SCOR |     -     -   -16  -134     -    31     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -    16   127     -   -89    41    44     -     - |
 SFER |     -   -21    73   237   -97    80     -     -     -     - |
 SOFI |  -273     -    42  -196     -   -81     -     -     -     - |
 STHL |    25     -     0     -     -   -43    32    32     -     - |
 STJO |     -    58     -    22   -64     0    53    20     -     - |
 STR1 |     -   -62     -   -89    53     -     -     -     -     - |
 SUTM |   -34    13     -     -     -   -22     -     -     -     - |
 SUWN |     -   -27     -     -   120  -187  -136     -     -     - |
 SYDN |   -91     -   -36     -    36     -   261     -     -     - |
 SYOG |    59    13    83    17   -42  -107    42     -     -     - |
 THTI |     -     1   -41    13     -  -104   121   135     -     - |
 THU3 |  -141     0     -    25     -     1   -78     -     -     - |
 TIDB |     -  -110     -     -   174  -150   -63     -     -     - |
 TIXI |     -     -  -204   352     -   395   190     X     -     - |
 TLSE |  -142     -   111     -  -102   -19     -     -     -     - |
 TNML |     -   -41     -  -225    35     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -126     -   -33    48   117  -172    -9     8     -     - |
 TRO1 |     -     -   129     -     -  -248     -     -     -     - |
 TSKB |  -135   -48     -     -    41     X  -101     -     -     - |
 TWTF |    53   129     -     -    19  -252    69     -     -     - |
 UFPR |     -     -    19     -     -    36     -   -54     -     - |
 ULAB |     -     -   -12     -     -    23   -80     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X   324     -   -33    18    25     -     - |
 URUM |     -     -    31    82     -   -59   -25     -     -     - |
 USUD |     -   -13     -     -     -    21     -     -     -     - |
 VILL |     -    65   -20     -     -   -76    34     -     -     - |
 WAB2 |    35     -     -     -    25   -48    67     -     -     - |
 WES2 |     -   -26     -   132    27    -8    39     -     -     - |
 WHIT |   -49    31    11    76     -   -85   157    10     -     - |
 WILL |   -26    64     -     -     -  -106     -     -     -     - |
 WSRT |  -176   -15     -   105     -    24   -23     -     -     - |
 WTZR |   493  -236     -   562     -   392   231     -     -     - |
 WUHN |     -  -144   121     -     -     5     -     -     -     - |
 YAKT |   -71     5    49     -     -   -35   -66   -51     -     - |
 YELL |  -359   -25     -   -55     -    42   -90     -     -     - |
 YSSK |     -     -    38     -     -   -67   -54    -4     -     - |
 ZAMB |   -80     -   -27     -     -   -50    38    77     -     - |
 ZECK |  -104     -     1  -205     -    -2   -19     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     X    23    13    49    19    26    28    28   685     - | 2880    303
    2 |     X    14    14    46    18     9    23    11   955     - | 2880    288
    3 |     X    17    14    47    19    13    16    12  2111     - | 2880   1762
    4 |     X    16    12    52    12    25    32    25  2558     - | 2880    611
    5 |     X    17    12    41    24    34    29    28   459     - | 2880    240
    6 |     X    17    11    49    17    25    16    12  1198     - | 2880    559
    7 |     X    17    10    54    16    19    20    15   794     - | 2880    318
    8 |     X    14    10    40    12    19    29    47  2259     - | 2880   2140
    9 |     X    16    14    41    12    28    28    20  3013     - | 2880   2274
   10 |     X    45    35    88    21    19    34    31  2690     - | 2880   1965
   11 |     X     X    11    51    11    16    20    12   651     - | 2880    355
   12 |     X    18    17    71    14    33    29    28   675     - | 2880    249
   13 |     X    12     9    45    11    16    13    14   745     - | 2880    340
   14 |     X    18    13    51    18    23    24    16   674     - | 2880    320
   15 |     X    14    12    54    14    36    36    32   363     - | 2880    228
   16 |     X    17    11    67    18    21    20    16   880     - | 2880    353
   17 |     X    16    15    46    16    28    30    28  1284     - | 2880    437
   18 |     X    15    11    36    12    23    11    17   526     - | 2880    397
   19 |     X    18    16    46    18    25    27    24   429     - | 2880    169
   20 |     X    18    10    41    16    19    18    12   409     - | 2880    262
   21 |     X    14    13    41    13    26    19    20   818     - | 2880    292
   22 |     X    15    12    46    17    30    33    31   656     - | 2880    386
   23 |     X    22    13    44    12    20    19    17   378     - | 2880    157
   25 |     X    16    12    58    14    24    22    14   345     - | 2880    175
   26 |     X    17    12    34    13    16    16    18  1114     - | 2880    464
   27 |     X    14    20    52    20    15    23    27  5256     - | 2880   6246
   28 |     X    14    12    63    13    16    19    12  3153     - | 2880    988
   29 |     X    16    10    50    13    28    25    13  1508     - | 2880    231
   30 |     X    63    34    71    29    79    32    50  3990     - | 2880   4718
   31 |     X    18    15    61    20    40    31    34  2518     - | 2880    376
   32 |     X    77     X   124    66     X    43    29  1229     - | 2024    973
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    25     -    20    16    15     -     - |  288    >>>
 ALBH |     -    19     -     -     -    32     -     -     -     - |  288   8778
 ALGO |     -    11     -     -     -    19    19     -     -     - |  288     82
 ALIC |  2009     -     9    18    14    10    10    16     -     - |  288   4163
 ALRT |  2007     -     7    16     -    18    13    12     -     - |  287   5949
 AMC2 |  2005     -     6    22     -    12    11     -     -     - |  288     19
 ANKR |  2003     -     7    22     -    13    19     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |  2070     -    55    74     -    28    23    88     -     - |  264    >>>
 AUCK |  2017     -    31    45     -    60    49     -     -     - |  284   8488
 BAKE |     -     -    15    32     -    30     -     -     -     - |  277    >>>
 BAKO |  2007     -     -     -    21    41     -     -     -     - |  288   2869
 BARH |     -     -    15    28    19    53     -    17     -     - |  288   3287
 BDOS |     -     -    20     -     -    52    27    18     -     - |  288   3028
 BJCO |     -     -    20     -     -    38     -     -     -     - |  288   6105
 BJFS |  2004     -     9    21     -    23     -    11     -     - |  288  17453
 BOGT |     -     -    11    19     -    28    19    13     -     - |  288  17155
 BRAZ |  2012     -    11    22     -    30     -    12     -     - |  288  10745
 BREW |  2024    14     -     -    16     -    24    23     -     - |  288     53
 BRFT |  2007     -    17    50     -     X    60    24     -     - |  288   3005
 BRMU |  2004     -    20    27    20    55    33    26     -     - |  288   3371
 BRST |  2006     -    15    39    15     -     -     -     -     - |  288   2006
 BUCU |     -     -     5    15     -     -     -     7     -     - |  288   3248
 CAGZ |  2001     -     6    16     -     -    10     9     -     - |  288    >>>
 CAS1 |  2008     -    19    30     X    37    28     -     -     - |  286   3614
 CEDU |  2002     -    12    16    17    16    24     -     -     - |  288    436
 CHAN |     -     -    34     -     -    65    38     -     -     - |  229   6560
 CHUM |     -     -    16     -     -    31     -     -     -     - |  288  21097
 CHUR |  2003    38    13    25     -    52    22     -     -     - |  288   8496
 COCO |  2014     -    23    40     -    55     -    23     -     - |  288  12579
 CONZ |     -     -     -    39    14    27    23     -     -     - |  287     37
 CRO1 |     -    13     -    32    13    30    24     -     -     - |  288     33
 CUSV |     -     -    34     -     -    65     -     -     -     - |  265  11513
 DAEJ |  2015    20     -     -    17     X    33     -     -     - |  287   1474
 DARW |  2007    12    12    48    15    24    13    14     -     - |  288   4545
 DAV1 |  2043     -    31   163     -    60    54     -     -     - |  230   3095
 DGAR |     -     -     -    52     -    53    23    39     -     - |  283  21925
 DGAV |     -     -    32     -     -    61     -     -     -     - |  273  10624
 DRAG |     -     -    19     -    26    19     -     -     -     - |  288   4065
 DRAO |  2005    13     8    21     -    19    14     -     -     - |  288   2901
 DUBO |  2005     -     -    23     -    28    17    21     -     - |  288  50569
 FAIR |     -    16     -    22     -    27     -     -     -     - |  288   8345
 FLIN |  2006     -     9     -     -    17    17     -     -     - |  288   3850
 FLRS |  2451     -    24     -     -    47     -     -     -     - |  288   2891
 GLSV |  2005     -     6    17     -    12    11     -     -     - |  288   4581
 GMAS |     -    13     -     -    14     -     -    13     -     - |  288   3222
 GMSD |     -     -    14     -    23    46    93    14     -     - |  288   4374
 GODE |  2005    19     -     -     -    31     -     -     -     - |  288     79
 GOLD |  2008     -     9    21     -    17    12     -     -     - |  288   4936
 GRAZ |  2003    22     -     -     -    37    39     -     -     - |  288   2216
 GUAM |     -     -     -     -     -    38     -    29     -     - |  286  16047
 GUAO |     -     -     -     -     7     -     -    10     -     - |  288    201
 GUUG |     -     -    21    33     -    41     -     -     -     - |  288   9124
 HARV |     -     -     -     -     -    33     -    25     -     - |  288   5909
 HERS |  2008    14    12     -     -     -    18     -     -     - |  288     31
 HNPT |  2001     -     -    32    18    34     -     -     -     - |  287   3070
 HOFN |     -     -    15    20     -    33    21    31     -     - |  287    >>>
 HOLM |  2006     -    17    28    17    19     -     -     -     - |  288   7264
 IENG |  2001    15     -     -    13     -    23     -     -     - |  288    164
 IISC |     -     -    19    38     -    40    16    26     -     - |  288  25268
 INEG |     -     -    16     -     -    31     -     -     -     - |   11    >>>
 IRKT |     -    10     -     -    10    14     -     -     -     - |  288    187
 ISPA |     -     -    19    26     -    50    17    15     -     - |  288  20811
 JOZE |     -    15     -     -     -    25     -     -     -     - |  263    >>>
 KARR |  2010     -    18    48     -    55    35    25     -     - |  288  12806
 KELY |     -     -    12     -     -    23    65     -     -     - |  288  11894
 KERG |     -     -    30     -     -    58   136     -     -     - |  276  14936
 KIRU |  2003    14    11     -     -    28    15     -     -     - |  288   4688
 KIT3 |     -     -    16    28     -    31     -     -     -     - |  288   9869
 KOKB |     -    15     -    26    13     -    29     -     -     - |  288    176
 KOUC |  4155     -    24   182    21    49     -    16     -     - |  287   5995
 LHAZ |     -     -    43   124     -    83    14     -     -     - |  279    >>>
 LROC |     -     -     -     -     -    47     -    35     -     - |  278   7810
 MAC1 |  1999     -     -     -    24    37    34    25     -     - |  288   4066
 MAG0 |  2007     -    14     -     -    40    21    13     -     - |  287   8846
 MAL2 |     -     -    36     -     -    69    13     -     -     - |  286    >>>
 MANA |     -     -    21     -     -    51     -    21     -     - |  288  11498
 MAR6 |     -    12    10    27     -     -     -     -     -     - |  288    743
 MAS1 |  2000    14    18    22    19    52    12     -     -     - |  288   3557
 MATE |     -    22    12    20    25    15     7     -     -     - |  288     86
 MAW1 |  1996     -    16    29     X    32    61     -     -     - |  286   3500
 MCIL |     -     -    22    27     -    43     -     -     -     - |  288   7961
 MCM4 |  2018    17     -    34     -    29     -     -     -     - |  285   6254
 MDO1 |     -    13    15    27     -    28    13     -     -     - |  288  45748
 MDVJ |  2012     -    33    49     -    64    14     -     -     - |  284     42
 MIZU |  2005    13     -     -    11     X    40     -     -     - |  288    364
 MKEA |     -     -    26    36     -    50     -     -     -     - |  248  22330
 MOBS |  2000     -    13     -    13     -     -     -     -     - |  288   3502
 MTKA |     -     -    20     -     -    38     -     -     -     - |  288  14373
 NAIN |     -     -     -     -     -    32     -    24     -     - |  261   6765
 NANO |  2007     -    16    29     -    31     -     -     -     - |  288   3009
 NICO |  2000     -    11    25    15    19    11     -     -     - |  288   3082
 NKLG |  2008     -    16     -     -    42    15    24     -     - |  288  11663
 NNOR |     -    13    11     -     -     -     -     -     -     - |    7 516982
 NOVM |     -     -     5    18     -    10     -     -     -     - |  288     21
 NRC1 |     -    14     -    31     -    23    17     -     -     - |  288     29
 NRIL |     -     -    13    27     -    30    21    22     -     - |  273   8496
 NTUS |  2013     -    21    39    44    56    39     -     -     - |  288   2659
 NURK |     -     -    13     -     -    32   111    18     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -    12     -     -    22     9     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    17     -    22    16    25     -     -     -     - |  287   1130
 OHI2 |     -     -    15    21     -    51    51    16     -     - |  288    >>>
 ONSA |  2000    12    11    15    15    20    18     -     -     - |  288     21
 OUS2 |     -     -    11     -     -    21    35     -     -     - |  288    >>>
 PDEL |  2000     -    25    36     -    66    25    26     -     - |  288   2944
 PETS |     -     -    27     -     -    51    11     -     -     - |  281  10104
 PIE1 |     -    26     -     -    16    23    15     8     -     - |  288     35
 PIMO |     -     -    24    41     -    47    24     -     -     - |  287  15859
 POTS |  2003     -     7    20     -    14    25     -     -     - |  288  35530
 POVE |     -     -    14     -     -    25     -    18     -     - |  288   7457
 QAQ1 |     -    23     -    29    19    46    29     -     -     - |  288   7628
 RABT |  2065     -     -     -     -    29    30    22     -     - |  264  10660
 RAMO |     -     -     9    24     -    23     -    12     -     - |  288    >>>
 RESO |  2005     -     6    13     -    16     -    11     -     - |  288   6323
 REUN |  2006     -    24    23     -    46    25     -     -     - |  288  10895
 RIO2 |  2129     -    31     -     -    59    30     -     -     - |  235   9707
 RIOP |  2007     -    19     -     -    36     -     -     -     - |  288   8770
 SALU |     -     -    32     -     -    61     -     -     -     - |  269   6114
 SCH2 |  2003    17    11    21     -    37    15     -     -     - |  288  30376
 SCOR |     -     -    13    20     -    25     -     -     -     - |  263   9201
 SCUB |     -     -    11    28     -    23    14    16     -     - |  288  20167
 SFER |     -    14    12    37    18    42     -     -     -     - |  288    114
 SOFI |  1999     -     7    31     -    14     -     -     -     - |  288   3835
 STHL |  2005     -    18     -     -    54    14    19     -     - |  288  20481
 STJO |     -    13     -    24    13    48    11    13     -     - |  288     65
 STR1 |     -    37     -    58    32     -     -     -     -     - |  160   1225
 SUTM |  2009    28     -     -     -    46     -     -     -     - |  288  13149
 SUWN |     -    22     -     -    23    23    39     -     -     - |  288   3647
 SYDN |  2000     -    16     -    17     -    18     -     -     - |  288    592
 SYOG |  2002    31    12    17    23    37    27     -     -     - |  288    603
 THTI |     -    12    16    29     -    28    12    12     -     - |  288  22581
 THU3 |  2005    16     -    20     -    26    18     -     -     - |  288   7129
 TIDB |     -    28     -     -    15    38    22     -     -     - |  288     55
 TIXI |     -     -    12    27     -    23    67     X     -     - |  288    >>>
 TLSE |  2006     -    11     -    15    25     -     -     -     - |  288   4882
 TNML |     -    26     -    49    22     -     -     -     -     - |  288   2073
 TOW2 |  1998     -    21    29    18    47     9    16     -     - |  288   3258
 TRO1 |     -     -    14     -     -    27     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |  2006    17     -     -    14     X    40     -     -     - |  288     61
 TWTF |  2009    26     -     -    31    55    40     -     -     - |  288     40
 UFPR |     -     -     9     -     -    20     -    10     -     - |  288   6479
 ULAB |     -     -    10     -     -    20    11     -     -     - |  204    >>>
 UNSA |     -     -     X    61     -    59    29    44     -     - |  284    >>>
 URUM |     -     -    11    28     -    21    15     -     -     - |  288    >>>
 USUD |     -    29     -     -     -    48     -     -     -     - |  284     41
 VILL |     -    13    13     -     -    35    15     -     -     - |  288   9065
 WAB2 |  2075     -     -     -    11    21    16     -     -     - |  262     24
 WES2 |     -    18     -    33    18    48    44     -     -     - |  288    118
 WHIT |  2006    13     9    15     -    34     9    12     -     - |  288   5833
 WILL |  2039    13     -     -     -    22     -     -     -     - |  288  61763
 WSRT |  2270    10     -    21     -    16    19     -     -     - |  208     30
 WTZR |  2007    14     -    29     -    23    30     -     -     - |  288     24
 WUHN |     -    18    17     -     -    37     -     -     -     - |  288   8649
 YAKT |  2004    53    41     -     -    33    37    26     -     - |  288   8364
 YELL |  2005    14     -    31     -    22    18     -     -     - |  288     25
 YSSK |     -     -    23     -     -    55    15    14     -     - |  287  10584
 ZAMB |  2007     -     9     -     -    31    21    15     -     - |  288  21582
 ZECK |  2005     -     6    22     -    11    62     -     -     - |  288     32
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2054    24    16    52    19    36    31    23  1811     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |      1  | 1687-3  0:23:30 |         551
cod |      2  | 1687-3  0:23:30 |         548
cod |      3  | 1687-3  0:23:30 |         556
cod |      4  | 1687-3  0:23:30 |         552
cod |      5  | 1687-3  0:23:30 |         562
cod |      6  | 1687-3  0:23:30 |         564
cod |      1  | 1687-3  1:36:00 |        -534
cod |      2  | 1687-3  1:36:00 |        -542
cod |      3  | 1687-3  1:36:00 |        -538
cod |      4  | 1687-3  1:36:00 |        -533
cod |      5  | 1687-3  1:36:00 |        -536
cod |      6  | 1687-3  1:36:00 |        -541
cod |      1  | 1687-3  2:06:00 |        -556
cod |      2  | 1687-3  2:06:00 |        -552
cod |      3  | 1687-3  2:06:00 |        -558
cod |      4  | 1687-3  2:06:00 |        -552
cod |      5  | 1687-3  2:06:00 |        -552
cod |      6  | 1687-3  2:06:30 |        -562
cod |      1  | 1687-3  3:19:30 |        -514
cod |      4  | 1687-3  3:19:30 |        -518
cod |      3  | 1687-3  3:20:00 |        -528
cod |      2  | 1687-3  3:20:00 |        -527
cod |      5  | 1687-3  3:20:00 |        -538
cod |      6  | 1687-3  3:20:00 |        -529
cod |      4  | 1687-3  3:29:30 |         500
cod |      2  | 1687-3  3:33:00 |         708
cod |      3  | 1687-3  3:33:00 |         695
cod |      1  | 1687-3  3:33:00 |         699
cod |      5  | 1687-3  3:33:00 |         701
cod |      4  | 1687-3  3:33:00 |         694
cod |      6  | 1687-3  3:33:00 |         714
cod |      2  | 1687-3  3:53:30 |        -515
cod |      5  | 1687-3  3:53:30 |        -505
cod |      1  | 1687-3  3:53:30 |        -505
cod |      3  | 1687-3  4:34:00 |        -624
cod |      6  | 1687-3  4:34:00 |        -622
esa |   AREQ  | 1687-3  0:15:00 |         733
esa |   AREQ  | 1687-3  0:20:00 |        2840
esa |   AREQ  | 1687-3  0:25:00 |        1572
esa |   AREQ  | 1687-3  0:30:00 |        1648
esa |   AREQ  | 1687-3  0:35:00 |        1234
esa |   AREQ  | 1687-3  0:50:00 |         554
esa |   TIXI  | 1687-3 10:40:00 |        1229
gfz |   TWTF  | 1687-3  8:15:00 |         540
gfz |   SFER  | 1687-3 22:10:00 |        -731
mit |   CAS1  | 1687-3  5:00:00 |       -1399



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.88     5.06     5.07     5.07   | 5.61e-14  5.64e-15  1.75e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.66     5.06     5.04     5.04   | 5.57e-14  1.62e-14  2.25e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     5.03     5.06     5.07     5.07   | 4.07e-14  1.08e-14  2.48e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.85     5.06     5.07     5.07   | 6.27e-14  7.88e-15  1.85e-15 |
 SFER |   288   287     1   288     4.37     5.06     3.22     3.22   | 4.26e-14  8.00e-15  7.32e-15 |
 TWTF |   288   284     2   288     4.10     5.06     5.07     5.07   | 6.65e-14  1.65e-14  2.24e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.66     5.06     2.71     2.71   | 6.86e-14  9.30e-15  3.47e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.01     5.06     5.07     5.07   | 6.06e-14  9.72e-15  2.04e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     3.72     5.06     0.92     0.92   | 6.20e-14  1.21e-14  1.68e-14 |
 WES2 |   288   288     0   288     4.40     5.06     2.62     2.62   | 5.18e-14  1.03e-14  6.47e-15 |
 HERS |   288   288     1   288     4.69     5.06     3.30     3.30   | 3.55e-14  7.23e-15  2.82e-15 |
 MDVJ |   284   284     0   284     4.94     4.98     4.99     4.99   | 3.71e-14  8.41e-15  3.09e-15 |
 WAB2 |   262   259     1   262     4.55     4.59     4.59     4.59   | 4.92e-14  1.04e-14  3.07e-15 |
 WSRT |   208   205     1   208     3.57     3.60     3.62     3.62   | 2.09e-11  1.21e-12         - |
 GODE |   288   288     0   288     2.65     3.51     1.64     1.64   | 5.43e-14  1.52e-14  4.34e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.58     3.33     1.76     1.76   | 3.07e-14  6.37e-15  2.44e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     2.41     2.90     2.45     2.45   | 9.12e-14  9.10e-15  2.94e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     2.40     2.88     5.07     5.07   | 8.88e-14  9.35e-15  2.13e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     2.35     2.77     1.72     1.72   | 8.61e-14  1.64e-14  1.24e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.24     2.50     5.07     5.07   | 8.61e-14  1.42e-14  1.07e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.22     2.46     1.01     1.01   | 7.87e-14  1.26e-14  2.65e-15 |
 IRKT |   288   285     1   288     2.20     2.43     1.24     1.24   | 1.31e-13  1.62e-14  2.79e-14 |
 USUD |   284   284     1   284     2.12     2.28     3.76     3.76   | 1.25e-13  1.38e-14  3.63e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     2.09     2.18     1.82     1.82   | 9.69e-14  1.68e-14  7.36e-15 |
 ALGO |   288   285     1   288     1.78     1.58     0.61     0.61   | 7.18e-14  7.97e-15  5.83e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     0.94     0.44     0.07     0.07   | 4.44e-14  2.12e-14  4.72e-15 |
 MATE |   288   287     1   288     0.79     0.31     0.10     0.10   | 3.70e-14  7.74e-15  7.94e-15 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.75     0.28     0.07     0.07   | 4.74e-14  1.02e-14  3.97e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.08     0.14     5.07     5.07   | 5.93e-14  1.90e-14  2.03e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.49     0.12     0.04     0.04   | 3.44e-13  9.92e-14  4.02e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.40     0.11     0.65     0.65   | 7.59e-13  7.67e-14  5.11e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.53     0.09     0.21     0.21   | 7.10e-14  1.88e-14  5.45e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.41     0.08     0.01     0.01   | 2.48e-13  8.42e-14  5.43e-14 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.37     0.07     0.22     0.22   | 2.74e-13  7.98e-14  3.54e-14 |
 G32  |   225   225     0   168     0.42     0.07     2.32     2.32   | 5.10e-12  2.05e-12  8.25e-13 |
 G06  |   288   288     0   288     0.46     0.06     0.38     0.38   | 3.72e-13  9.24e-14  6.41e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.39     0.05     1.30     1.30   | 5.86e-13  6.54e-14  1.34e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.30     0.30   | 5.44e-13  1.73e-13  5.15e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.38     0.04     1.02     1.02   | 6.20e-13  5.86e-14  2.12e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.29     0.29   | 5.80e-13  6.05e-14  2.30e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.37     0.04     0.37     0.37   | 5.85e-13  6.44e-14  9.87e-15 |
 G07  |   288   287     0   288     0.36     0.04     0.32     0.32   | 6.59e-13  6.75e-14  2.02e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.86     0.86   | 6.25e-13  6.61e-14  2.01e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.11     0.11   | 6.21e-13  5.87e-14  1.09e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.61     0.61   | 6.29e-13  7.12e-14  3.68e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.51     0.51   | 6.58e-13  7.19e-14  2.30e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.33     0.03     1.34     1.34   | 7.77e-13  6.41e-14  2.34e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.87     0.87   | 7.67e-13  7.10e-14  2.02e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.28     0.28   | 6.83e-13  6.93e-14  7.14e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.18     0.18   | 6.29e-13  5.36e-14  4.93e-14 |
 BRFT |   288   258     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  9.90e-13  1.21e-13 |
 CONZ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.43e-14  9.07e-15  1.89e-15 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-13  2.07e-13  1.28e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.97e-13  2.03e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-13  1.23e-13  8.44e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.81e-13  1.49e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.63e-13  2.44e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.86e-13  1.71e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  8.98e-14  3.45e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  7.98e-14  2.24e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  8.21e-14  1.86e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.66e-13  1.03e-13  3.05e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.36e-13  6.71e-14  2.47e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-13  6.39e-14  6.66e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.92e-13  8.73e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-13  2.79e-13  5.45e-13 |
 GRAZ |   288   242    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-12  8.41e-13  1.35e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-13  2.97e-13  7.15e-13 |
 MAS1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.50e-13  5.53e-13  3.68e-13 |
 NYAL |   287   214    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  5.06e-13  1.12e-13 |
 STR1 |   160   160     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  5.61e-13         - |
 SYOG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.47e-13  2.09e-13  7.46e-14 |
 TLSE |   288   266    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  1.33e-12  1.82e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-14  4.66e-15  1.86e-15 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-12  9.07e-13  1.65e-13 |
 TNML |   288   285     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.76e-13  1.58e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.87e-22  9.69e-20  3.28e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      CONZ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
