
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1687   Day: 4   MJD: 56057                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118170    493    -951     860     29     30     23     83     77     98   19.25
 emr |  2880     0 105449    508    2678    -629     23     23     21    122    127     92   23.51
 esa |  2880  2880 113254  89872   -1057    1229    115      0    115    256      0    256    0.00
 grg |  2880     0 113217    360     262    -357     67     72     45    195    200    178    0.00
 mit |  2880     0 103910    582    -154     379     21     20     25    120    122    104   22.86
 gfz |   288     0  45330    457     393    -240     33     27     35     99     93    100   15.60
 igr |   288     0  37604    414    4428    -901     25     35     20     86     78     88    0.00
 jpl |   288     0  25185    320    5000    -865     25     29     23     78    101     63   18.78
 ngs |    96     0   2975     15    -822     611   1964   1964      0   3480   3480      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    47     3     X     1   -42    47    26   -54  1407     - |
    2 |   -61    62     X  -217    -8   -27    -3   -35  -547     - |
    3 |    46    51     X    82  -104   199    74   -17 -4353     - |
    4 |    50   135     X  -102  -187    43    19    55 -2124     - |
    5 |    38    84     X   -22  -126    -5   -22    92    38     - |
    6 |   100    70     X    30  -171   120    52    78 -5699     - |
    7 |   -94   164     X    18   -95    16   -43    47   843     - |
    8 |   -53    89     X  -222   -54    36    29    46 -3130     - |
    9 |    11   124     X  -241  -151   -19    31   183 -1229     - |
   10 |    10    20     X   232   -42   127    79    68   807     - |
   11 |    18   -45     X   155    34    -2   -33   -31  3700     - |
   12 |     3   -98     X    55   117   -99    29  -140   147     - |
   13 |    56    44     X   237   -92    51    27   -39  2963     - |
   14 |   -39   -10     X   285    49    36    23   -95  4664     - |
   15 |     2    75     X  -112   -83   -27   -17    74   612     - |
   16 |   -22   -95     X  -132   119   -29   -14    -4  3064     - |
   17 |   -18    -9     X  -410    33   -89  -137   -37 -2526     - |
   18 |   -67   -65     X  -135   127   -31   -57   -12  4553     - |
   19 |    -4  -255     X   227   284   -91   -40  -140   285     - |
   20 |    22    23     X  -102   -53    42    -9    94  2417     - |
   21 |   -28   -80     X   -18   115    -5    48  -110  3524     - |
   22 |   -31   -84     X   274   115    19    57   -42 -2143     - |
   23 |    24    -4     X    62    -1   -96   -56  -100    -1     - |
   25 |    96  -187     X    13   110    16    46     6  1262     - |
   26 |   -31   173     X  -137  -158     0   -27    73 -1183     - |
   27 |    13    74     X  -127   -96    -1    43   108 -1703     - |
   28 |  -117    49     X   229    53    -6    57   -49  5607     - |
   29 |     6    94     X  -364  -104   -40   -70    57 -3471     - |
   30 |   231  -444     X   262   181     X   109    26 -1042     - |
   31 |  -124   -81     X    63   208  -177  -124   -91 -2074     - |
   32 |   -91    51     X   118    25    -3   -93     X -4916     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    42     -     -     -   -63     -     -     -     - |
 ALGO |     -    93     -     -  -162    98   100     -     -     - |
 ALIC |    50     -   202   -87   -18   -45    90     8     -     - |
 ALRT |   -26     -   239    57     -    91    31   -48     -     - |
 AMC2 |   112     -   254   180   -65   -42   121     -     -     - |
 ANKR |   -35     -   177   -48     -    43    64     -     -     - |
 AREQ |  -129    91     X   -62     -    26     -     -     -     - |
 ARTU |    76     -   132   233     -  -152    39    37     -     - |
 AUCK |  -138     -    -3    25   119    -4   -18     -     -     - |
 BAKO |     -     -     -     -   -91   133     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   234   -33   -82   206     -   -71     -     - |
 BDOS |     -     -   279     -     -    17    18   -14     -     - |
 BJCO |     -     -   253     -     -    62   135   -52     -     - |
 BJFS |   -23     -   149    16     -    23     -     4     -     - |
 BJNM |    76   -62     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   270  -166     -     5   122    -4     -     - |
 BOR1 |  -317     -     -     -     -   391   366     -     -     - |
 BRAZ |    26     -   125   127     -   -19    58   -12     -     - |
 BREW |   -30    36     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -78     -   191    91     -    33    28    54     -     - |
 BRMU |    16     -   270    87  -128    62    95    88     -     - |
 BRST |    41     -   118     0   -35     -     -     -     -     - |
 BRUX |     9     -     -    47     -   -11    41     -     -     - |
 CAGZ |   -87     -    69   118     -     -   -19    90     -     - |
 CAS1 |    -2     -   230    81     X     2    58     -     -     - |
 CEDU |   -41     -     -     X     -    51     -     -     -     - |
 CHPI |     1     -     -   -97     -    -2    36     -     -     - |
 CHUR |    50   -31   268    52     -    72    54   -71     -     - |
 COCO |    97     -    92  -102     -  -120     -     -     -     - |
 CONT |     -    31     -     -     -     -    -3   -39     -     - |
 CONZ |     -     -     -   253    87  -127     7     -     -     - |
 CRO1 |     -    32     -    13    -5   -41   136     -     -     - |
 DARW |   -56    17   316   170   -13   102    98   -33     -     - |
 DAV1 |    46     -    96    29     X   -56    12     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -   169     -  -122   -32   102     -     - |
 DRAG |     -     -   195     -   -73   108     -     -     -     - |
 DRAO |     -    65   225   320     -   -98   117     -     -     - |
 DUBO |     -     -   281    36     -    49     -   -40     -     - |
 FAIR |   -41   129     -    -5     -  -163     -    16     -     - |
 FLIN |    -4     -   328     -     -     5   110     -     -     - |
 FLRS |    27     -    74     -     -   -33     -     -     -     - |
 GLSV |   -34     -    96  -146     -    42   -18     -     -     - |
 GMAS |     -    47     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   231     -    11     0    68   -14     -     - |
 GODE |   -40    72     -     -     -   -60     -     -     -     - |
 GOLD |   -18     -   238    87     -    22     8     -     -     - |
 GRAS |    -7     -   237     -   -28    49    66     -     -     - |
 GRAZ |   272  -385     -     -     -   245   299     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -     -   -66     -    55     -     - |
 GUAO |     -     -     -     -    36     -     -   -44     -     - |
 HARB |  -123     -   388     -     -   152   199     -     -     - |
 HERS |   417  -341   745     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -60     -     -    70   -40   134     -     -     -     - |
 HOB2 |    -3   -18    84    55    29   -12     9     -     -     - |
 HOLB |  -190     -     -     -     -    24     1   174     -     - |
 HOLM |   -23     -   265   -82     -    29     -     -     -     - |
 IENG |    95    66     -     -  -148     -    82     -     -     - |
 IISC |    28     -   106   145     -     -     -   -29     -     - |
 INVK |    52     -   122     -     -   -64    14     -     -     - |
 IRKJ |     -     -  -605  -907    18   -26     -     -     -     - |
 IRKT |     -    65     -     -   -48   -29     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -    98   -14     -   -25    11    20     -     - |
 JOZE |     -    50     -     -     -   -75     -     -     -     - |
 KIRU |     7   -65   264     -     -    90   107     -     -     - |
 KOKB |   -11   -71     -   -20    82     -   -37     -     -     - |
 KOUC |     X     -   141    30     -    -2     -     2     -     - |
 LAMA |    -7     -     -    68     -     8    21     -     -     - |
 LROC |     -     -     -     -     -    65     -   -54     -     - |
 MAC1 |  -131     -     -     -   164   -79   -85     -     -     - |
 MAG0 |    45     -   122     -     -   -77     6    18     -     - |
 MANA |     -     -   269     -     -    33   104   -27     -     - |
 MAS1 |    46    43   266   -43  -100    58    45   -28     -     - |
 MATE |     -   -24     X    47     -    37    94     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -     -   143  -209     -     -     -     - |
 MAW1 |  -350     -    70  -108   387  -136  -102     -     -     - |
 MCM4 |   -81    19     -     9     -    71     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    40   208   275     -   -60    45     -     -     - |
 MDVJ |    88     -   -14  -187     -  -109     2     -     -     - |
 METS |    10     -     -     -     -   -12    49     -     -     - |
 MIZU |  -118    13     -     -   -30   170   -87     -     -     - |
 MOBS |  -100     -   129     -    84     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -     -     -   -41     -    34     -     - |
 NANO |   -26     -   197   212     -    32     -     -     -     - |
 NICO |   -35     -   249   -77    33    -5     5     -     -     - |
 NIST |   -17    14     -     -     -     -   -69     -     -     - |
 NKLG |   -24     -   293     -     -    41    81    -9     -     - |
 NRC1 |     -    25     -  -256     -   -38    -9     -     -     - |
 NRIL |   -57     -   231   219     -    70    70     -     -     - |
 NRMD |   -19     -     -    65     -    24    27     -     -     - |
 NTUS |   -12     -   163   -22     6     7    34     -     -     - |
 NYAL |     -     7     -   306  -164   229     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   231   288     -    -1     8     1     -     - |
 ONSA |   -20    82   245   207   -65    -3   122     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    11    92  -135     X     -     -     - |
 PDEL |   -31     -   247   -84     -    48    31    -9     -     - |
 PIE1 |     -   112     -     -   -81   -17    51   -27     -     - |
 POTS |    52     -  -108  -226     -   -64  -138     -     -     - |
 PRDS |  -136    87     -     -   -48   -18  -104   105     -     - |
 PTBB |     4    -4     -     -     -     -    14     -     -     - |
 QAQ1 |   -79    39   149    10     -    82   -15   -35     -     - |
 QUIN |   -25     -    -2     -     -     -     -    25     -     - |
 RABT |     2     -     -     -     -   -11     -     7     -     - |
 RAMO |     -     -   117   118     -  -118     -    98     -     - |
 RESO |    15     -   218   252     -   -41     -    16     -     - |
 REUN |   -79     -   405    48     -    98   161     -     -     - |
 RIO2 |    53     -    90     -     -   -65     -     -     -     - |
 RIOP |  -120     -   217     -     -   148     -     -     -     - |
 SCH2 |   -95    79    68  -260     -    -3   -26     -     -     - |
 SCOR |     -     -   160   172     -   -53     -    44     -     - |
 SCUB |     -     -   181    -6     -    45    35   -38     -     - |
 SOFI |   -48     -     X     7     -    59     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -     -   -26     -     -    31     -     - |
 SPT0 |   -72    59     -   158     -     -  -164     -     -     - |
 STHL |    15     -   117     -     -   -64    10    38     -     - |
 STJO |    -5    58     -   231   -84    42    81     -     -     - |
 STR1 |     -   -75     -  -118    77     -     -     -     -     - |
 SUTH |    51     -     -    82     -     -     -   -52     -     - |
 SUTM |     -    28     -     -     -   -43     -     -     -     - |
 SUWN |     -    18     -     -     6   -36  -123     -     -     - |
 SYOG |    41    37   290   207    -1   -49    18   -47     -     - |
 THTI |     -    33    33    60     -  -186   -36   112     -     - |
 THU3 |  -110    39     -  -113     -    84    -9     -     -     - |
 TIDB |     -  -113     -     -   252  -200   -72     -     -     - |
 TIXI |   -18     -   137    33     -   -26   -13    40     -     - |
 TLSE |   -44     -   444     -  -107   211     -     -     -     - |
 TNML |     -    61     -    47   -63     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -75     -   154   220    91  -106    72    54     -     - |
 TSKB |  -100    20     -     -   -32   143    22     -     -     - |
 TWTF |   -53    68     -     -     5   -44   -34     -     -     - |
 ULAB |     -     -  -112     -     -    57  -127   -47     -     - |
 UNSA |     -     -   162  -198     -    76    97   -63     -     - |
 USN3 |   -17    14     -    36     -     -    16     -     -     - |
 USNO |   -33    27     -    17     -     -   -16     -     -     - |
 USUD |     -   -19     -     -     -    29     -     -     -     - |
 VILL |     -    38   144     -     -   -58    -9     -     -     - |
 WAB2 |    77     -     -     -   -55   -14    78     -     -     - |
 WES2 |     -    50   177   -75   -89    56   121     -     -     - |
 WHIT |   -14    24   144   177     -   -18    13     -     -     - |
 WILL |   -27   104     -     -     -  -145     -     -     -     - |
 WSRT |    66   -12     -    83     -   -65    42     -     -     - |
 WTZA |     5     -     -     -     -     -    19    -5     -     - |
 WTZR |    21     -     -   179     -   -26   -60     -     -     - |
 WUHN |     -   -47   303     -     -    71   182     -     -     - |
 XMIS |    23     -     -     -     -   -29     -     -     -     - |
 YAKT |  -108    43    83     -     -   -82    -9   125     -     - |
 YAR2 |     -    27     -     -     -   -41   193     -     -     - |
 YAR3 |    58     -     -     -     -     -     -   -60     -     - |
 YELL |  -199    80     -    28     -   125    82     0     -     - |
 YSSK |     -     -   169     -     -   -33     2    27     -     - |
 ZAMB |   -80     -   107     -     -    11    28    73     -     - |
 ZECK |    88     -   239   -20  -129    80    89     -     -     - |
 ZIMM |   -78     -     -     -     -    97    39     -     -     - |
 ZWE2 |    34     -     -     -     -   -43     8     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    23    20     X    59    11    12    26    13   380     - | 2880    283
    2 |    17    20     X    66    13    21    25    17   608     - | 2880    216
    3 |    18    16     X    53    14    30    27    26  3694     - | 2880   1886
    4 |    18    16     X    66    11    27    22    18   917     - | 2880    647
    5 |    22    22     X    51    18    33    17    18   527     - | 2880    415
    6 |    20    18     X    47    15    39    34    30  1605     - | 2880    342
    7 |    14    21     X    58    20    13    18    16  1086     - | 2880    227
    8 |    21    19     X    46    21    20    28    27  3341     - | 2880   2408
    9 |    27    18     X    44    21    30    32    28  3681     - | 2880   2685
   10 |    25    25     X    87    23    51    40    55  2368     - | 2880   1537
   11 |    34    21     X    66    14    17    28    15   785     - | 2880    428
   12 |    37    22     X    72    23    41    44    41   763     - | 2880    296
   13 |    23    20     X    58    25    15    23    20   610     - | 2880    218
   14 |    27    14     X    63    24    34    26    19   635     - | 2880    453
   15 |    13    15     X    54    12    23    20    13   625     - | 2880    200
   16 |    19    23     X    65    15    13    17    14   770     - | 2880    360
   17 |    25    16     X    71    17    21    26    24  1268     - | 2880    216
   18 |    35    16     X   203    27    18    20    14   831     - | 2880    309
   19 |    25    16     X    58    21    44    43    40   478     - | 2880    177
   20 |    29    20     X    61    17    26    36    22   597     - | 2880    301
   21 |    25    19     X    46    14    23    28    24   554     - | 2880    328
   22 |    29    15     X    39    22    10    29    12  1196     - | 2880    352
   23 |    24    16     X    54    16    33    39    35   571     - | 2880    209
   25 |    21    18     X    56    20    18    18    11   315     - | 2880    167
   26 |    20    20     X    34    19    21    22    16   576     - | 2880    506
   27 |    29    19     X    52    23    22    22    21  6121     - | 2880   5083
   28 |    17    16     X    82    10    21    25    37  2024     - | 2880    650
   29 |    28    20     X    56    17    20    18    12  1560     - | 2880    159
   30 |    35    57     X    72    35     X    79    88  4331     - | 2878   8117
   31 |    47    20     X    69    30    47    44    44  1153     - | 2880    217
   32 |   102    69     X   134    28    35   106     X  1693     - | 2710   1207
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -    23     -     -     -    35     -     -     -     - |  288   8135
 ALGO |     -    18     -     -    17    21    17     -     -     - |  288     69
 ALIC |    38     -   101    17    32    13    10    16     -     - |  288   3899
 ALRT |    18     -   113    28     -    30    12    12     -     - |  288   5158
 AMC2 |    24     -    97    16    27    16    13     -     -     - |  288     23
 ANKR |    16     -    97    26     -    20    12     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    24    20     X    29     -    31     -     -     -     - |  281    >>>
 ARTU |    14     -   101    22     -    17    10    14     -     - |  288   8702
 AUCK |    33     -   133    48    29    66    53     -     -     - |  288   5712
 BAKO |     -     -     -     -    52    76     -     -     -     - |  237   3183
 BARH |     -     -   122    34    21    36     -    25     -     - |  288   3171
 BDOS |     -     -   112     -     -    36    13    30     -     - |  288   3465
 BJCO |     -     -    71     -     -    29    15    24     -     - |  216   5009
 BJFS |    33     -   121    36     -    27     -    17     -     - |  288   6844
 BJNM |    19    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  284     47
 BOGT |     -     -   110    29     -    17    19    14     -     - |  288  15863
 BOR1 |    11     -     -     -     -    14    10     -     -     - |  262   7962
 BRAZ |    17     -   120    28     -    32    15    18     -     - |  288  12857
 BREW |    13    18     -     -    20     -     -     -     -     - |  288     90
 BRFT |    34     -   131    42     -    72    37    29     -     - |  288   2690
 BRMU |    25     -   100    34    22    46    16    22     -     - |  288   3749
 BRST |    17     -   138    55    14     -     -     -     -     - |  288   1968
 BRUX |    17     -     -    48     -    21    21     -     -     - |  288     26
 CAGZ |    15     -    92    16     -     -    12    15     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    22     -    81   189     X    27    22     -     -     - |  286   2844
 CEDU |    50     -     -     X     -    62     -     -     -     - |  240   1502
 CHPI |    16     -     -    38     -    19    24     -     -     - |  288  12870
 CHUR |    21    21   105    25     -    35     8    21     -     - |  288   4784
 COCO |    29     -   112    38     -    36     -     -     -     - |  288  14981
 CONT |     -    24     -     -     -     -    18    29     -     - |  288     54
 CONZ |     -     -     -    50    24    35    14     -     -     - |  287     35
 CRO1 |     -    21     -    45    26    40    38     -     -     - |  288     78
 DARW |    21    17    96    54    20    35    14    18     -     - |  287   4303
 DAV1 |    23     -   100   167     X    29    27     -     -     - |  270   2321
 DGAR |     -     -     -    40     -    44    23    37     -     - |  278  23613
 DRAG |     -     -   124     -    11    16     -     -     -     - |  288   4306
 DRAO |     -    13   111    27     -    20    12     -     -     - |  288   3400
 DUBO |     -     -   101    25     -    24     -    20     -     - |  288  46522
 FAIR |    16    21     -    20     -    29     -    11     -     - |  288   9124
 FLIN |    13     -   106     -     -    16    13     -     -     - |  288   3520
 FLRS |    28     -   118     -     -    35     -     -     -     - |  261   3157
 GLSV |     9     -   114    20     -    11    12     -     -     - |  288   4834
 GMAS |     -    14     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   2418
 GMSD |     -     -   112     -    34    64    24    20     -     - |  288   5057
 GODE |    18    14     -     -     -    29     -     -     -     - |  288    133
 GOLD |    22     -   107    25     -    27    13     -     -     - |  288   3397
 GRAS |    17     -    86     -    18    16    29     -     -     - |  288   2023
 GRAZ |    15    16     -     -     -    14    14     -     -     - |  288   2353
 GUAM |     -     -     -     -     -    39     -    32     -     - |  284  16188
 GUAO |     -     -     -     -    18     -     -    22     -     - |  288     42
 HARB |    28     -   138     -     -    34    21     -     -     - |  288  17948
 HERS |    21    17    88     -     -     -     -     -     -     - |  288     82
 HNPT |    25     -     -    30    12    34     -     -     -     - |  288   3449
 HOB2 |    36    23   103    54    48    45    14     -     -     - |  288     70
 HOLB |    30     -     -     -     -    58    23    26     -     - |  288   3944
 HOLM |    16     -    98    21     -    20     -     -     -     - |  286   8889
 IENG |    18    25     -     -    14     -    15     -     -     - |  288    198
 IISC |    21     -   111    39     -     -     -    22     -     - |  288  26069
 INVK |    10     -   105     -     -    12     8     -     -     - |  288  22125
 IRKJ |     -     -   108    17     9    14     -     -     -     - |  288    132
 IRKT |     -    19     -     -    18    17     -     -     -     - |  288    136
 ISPA |     -     -   125    33     -    35    23    29     -     - |  288  23317
 JOZE |     -    21     -     -     -    31     -     -     -     - |  285    >>>
 KIRU |    17    19   103     -     -    14    13     -     -     - |  288   2769
 KOKB |    15    16     -    29    17     -    19     -     -     - |  288    195
 KOUC |     X     -   130    48     -    44     -    36     -     - |  268   6934
 LAMA |     8     -     -    33     -    10    12     -     -     - |  288   2644
 LROC |     -     -     -     -     -    33     -    28     -     - |  284   8152
 MAC1 |    17     -     -     -    21    33    14     -     -     - |  288   3523
 MAG0 |    21     -   120     -     -    47    30    21     -     - |  287   9417
 MANA |     -     -   117     -     -    32    32    26     -     - |  288  12444
 MAS1 |    22    20   120    30    18    49    13    17     -     - |  288   6647
 MATE |     -    11     X    21     -    17    17     -     -     - |  196     71
 MAUI |     -     -     -     -    23    34     -     -     -     - |  285   6538
 MAW1 |    30     -    79    27    26    38    14     -     -     - |  250   2807
 MCM4 |    15    23     -    31     -    35     -     -     -     - |  288   6926
 MDO1 |     -    19   123    36     -    28    18     -     -     - |  288  86588
 MDVJ |    12     -    54    60     -    14    39     -     -     - |  288     35
 METS |    15     -     -     -     -    19    11     -     -     - |  286    431
 MIZU |    16    32     -     -    17    49    20     -     -     - |  288    370
 MOBS |    46     -   123     -    38     -     -     -     -     - |  288   3462
 NAIN |     -     -     -     -     -    37     -    31     -     - |  288   7148
 NANO |    19     -   100    39     -    24     -     -     -     - |  288   3211
 NICO |    18     -    91    31    20    23    15     -     -     - |  288   3285
 NIST |    12    10     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     25
 NKLG |    18     -   104     -     -    32    10    17     -     - |  288   7896
 NRC1 |     -    12     -    27     -    18    23     -     -     - |  288     26
 NRIL |    10     -   109    19     -    12    15     -     -     - |  288  11570
 NRMD |    52     -     -    59     -    65    19     -     -     - |  283   7331
 NTUS |    31     -   118    81    57    54    27     -     -     - |  288   2982
 NYAL |     -    15     -    15    17    23     -     -     -     - |  288   1138
 OHI2 |     -     -   139    59     -    57    10    47     -     - |  288    >>>
 ONSA |    20    16    98    15    17    20    16     -     -     - |  288     15
 PALM |     -     -     -    54    37    54     X     -     -     - |  287   5702
 PDEL |    29     -   124    39     -    58    15    23     -     - |  288   3107
 PIE1 |     -    18     -     -    16    24    14    15     -     - |  288     27
 POTS |    14     -   107    22     -    18     9     -     -     - |  288  13631
 PRDS |    17    15     -     -    15    19    15    13     -     - |  288     62
 PTBB |    17    14     -     -     -     -    29     -     -     - |  288     29
 QAQ1 |    10    23   111    20     -    41    19    11     -     - |  288   7318
 QUIN |    13     -   127     -     -     -     -    14     -     - |  288  11700
 RABT |    18     -     -     -     -    31     -    13     -     - |  288  14662
 RAMO |     -     -    92    22     -    17     -    14     -     - |  288    >>>
 RESO |     9     -   104    19     -    14     -    12     -     - |  288   6721
 REUN |    38     -   137    52     -    47    27     -     -     - |  287  11772
 RIO2 |    53     -   124     -     -    66     -     -     -     - |  275   9459
 RIOP |    24     -   133     -     -    30     -     -     -     - |  288  10084
 SCH2 |    11    20   100    19     -    29     7     -     -     - |  288  39501
 SCOR |     -     -   116    20     -    21     -    17     -     - |  284   8379
 SCUB |     -     -   127    39     -    16    26    13     -     - |  288  18625
 SOFI |    14     -     X    57     -    17     -     -     -     - |  287   4163
 SOLA |     -     -     -     -    14     -     -    16     -     - |  287   6193
 SPT0 |    19    15     -    26     -     -    14     -     -     - |  286     26
 STHL |    30     -    94     -     -    56    11    25     -     - |  288  19114
 STJO |    24    15     -    28    20    43    14     -     -     - |  288     52
 STR1 |     -    67     -   102    69     -     -     -     -     - |  237   1399
 SUTH |    23     -     -    25     -     -     -    24     -     - |  288  17167
 SUTM |     -    27     -     -     -    40     -     -     -     - |  286  13817
 SUWN |     -    21     -     -    30    34    24     -     -     - |  288   4105
 SYOG |    26    13   111    31    25    28    25    13     -     - |  288    856
 THTI |     -    12   122    51     -    24    12    15     -     - |  288   9565
 THU3 |    13    14     -    17     -    20    15     -     -     - |  288   7243
 TIDB |     -    24     -     -    22    36    13     -     -     - |  288     52
 TIXI |    14     -   102    18     -     9     9    13     -     - |  288    >>>
 TLSE |    13     -    95     -    14    26     -     -     -     - |  288   4554
 TNML |     -    25     -    50    26     -     -     -     -     - |  288   1899
 TOW2 |    31     -   111    23    15    40    12    20     -     - |  288   3406
 TSKB |    15    32     -     -    23    52    11     -     -     - |  288    122
 TWTF |    30    30     -     -    32    55    20     -     -     - |  288     21
 ULAB |     -     -   130     -     -    35    24    29     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -   284    69     -    55    74    46     -     - |  288    >>>
 USN3 |    17    14     -    25     -     -    26     -     -     - |  288     22
 USNO |    15    12     -    26     -     -    21     -     -     - |  288     29
 USUD |     -    20     -     -     -    30     -     -     -     - |  288     50
 VILL |     -    18   112     -     -    26    19     -     -     - |  284  10013
 WAB2 |    15     -     -     -    11    21    17     -     -     - |  288     33
 WES2 |     -    19   135    48    14    34    38     -     -     - |  282    210
 WHIT |    17    16   110    24     -    28     8     -     -     - |  288  22704
 WILL |    66    36     -     -     -    86     -     -     -     - |  285  21638
 WSRT |    18    20     -    30     -    16    14     -     -     - |  288     28
 WTZA |    15     -     -     -     -     -    19    16     -     - |  288    401
 WTZR |    12     -     -    31     -    15    17     -     -     - |  288     24
 WUHN |     -    18    99     -     -    27    27     -     -     - |  288  10167
 XMIS |    53     -     -     -     -    66     -     -     -     - |  206   2058
 YAKT |    21    23   165     -     -    33    58    57     -     - |  288   9052
 YAR2 |     -    15     -     -     -    23    27     -     -     - |  179  10075
 YAR3 |    13     -     -     -     -     -     -    14     -     - |  288   3004
 YELL |    32    32     -    19     -    23    10    13     -     - |  288     18
 YSSK |     -     -   134     -     -    34    19    29     -     - |  287  10214
 ZAMB |    16     -   109     -     -    30     8    18     -     - |  288  19032
 ZECK |    16     -   114    23    20    21    14     -     -     - |  288     24
 ZIMM |    14     -     -     -     -    18    21     -     -     - |  284   5818
 ZWE2 |    10     -     -     -     -    12    14     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    29    23   116    68    21    34    25    26  1965     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1687-4  0:10:00 |        -863
cod |   KOUC  | 1687-4  0:15:00 |         987
cod |   KOUC  | 1687-4  0:40:00 |        3477
cod |   KOUC  | 1687-4  0:50:00 |        2024
cod |   KOUC  | 1687-4  1:00:00 |       -1541
cod |   KOUC  | 1687-4  1:05:00 |       -1697
esa |      2  | 1687-4 20:55:30 |         930
esa |      3  | 1687-4 20:55:30 |         937
esa |      4  | 1687-4 20:55:30 |         935
esa |      5  | 1687-4 20:55:30 |         928
esa |      6  | 1687-4 20:55:30 |         930
esa |      1  | 1687-4 20:55:30 |         939
esa |      2  | 1687-4 20:56:00 |      -24842
esa |      3  | 1687-4 20:56:00 |      -24842
esa |      4  | 1687-4 20:56:00 |      -24842
esa |      5  | 1687-4 20:56:00 |      -24841
esa |      6  | 1687-4 20:56:00 |      -24840
esa |      1  | 1687-4 20:56:00 |      -24835
esa |      2  | 1687-4 20:56:30 |       23899
esa |      3  | 1687-4 20:56:30 |       23903
esa |      4  | 1687-4 20:56:30 |       23902
esa |      5  | 1687-4 20:56:30 |       23909
esa |      6  | 1687-4 20:56:30 |       23900
esa |      1  | 1687-4 20:56:30 |       23905
esa |      2  | 1687-4 21:02:00 |      286262
esa |      3  | 1687-4 21:02:00 |      286268
esa |      4  | 1687-4 21:02:00 |      286263
esa |      5  | 1687-4 21:02:00 |      286264
esa |      6  | 1687-4 21:02:00 |      286262
esa |      1  | 1687-4 21:02:00 |      286270
esa |      2  | 1687-4 21:02:30 |      587572
esa |      3  | 1687-4 21:02:30 |      587579
esa |      4  | 1687-4 21:02:30 |      587570
esa |      5  | 1687-4 21:02:30 |      587570
esa |      6  | 1687-4 21:02:30 |      587573
esa |      1  | 1687-4 21:02:30 |      587564
esa |      2  | 1687-4 21:03:00 |     -448961
esa |      3  | 1687-4 21:03:00 |     -448966
esa |      4  | 1687-4 21:03:00 |     -448964
esa |      5  | 1687-4 21:03:00 |     -448957
esa |      6  | 1687-4 21:03:00 |     -448961
esa |      1  | 1687-4 21:03:00 |     -448958
gfz |   RABT  | 1687-4 22:10:00 |         560



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   286     1   288     3.60     4.26     4.26     4.26   | 3.76e-14  6.27e-15  2.73e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.79     4.26     4.26     4.26   | 4.07e-14  5.45e-15  2.30e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     3.75     4.26     4.26     4.26   | 4.59e-14  1.09e-14  1.87e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.24     4.26     4.26     4.26   | 3.16e-14  5.34e-15  1.49e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.43     4.26     1.78     1.78   | 8.94e-14  1.41e-14  4.14e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.22     4.24     4.26     4.26   | 3.61e-14  1.03e-14  2.07e-15 |
 TWTF |   288   287     0   288     3.01     4.24     4.26     4.26   | 4.00e-14  8.22e-15  2.59e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.11     4.24     4.26     4.26   | 3.40e-14  8.45e-15  2.58e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.42     4.23     4.26     4.26   | 4.22e-14  5.29e-15  2.01e-15 |
 PTBB |   288   287     0   288     3.29     4.23     4.26     4.26   | 4.89e-14  1.34e-14  3.32e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.74     4.23     3.94     3.94   | 3.74e-14  1.22e-14  2.46e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.05     4.22     4.26     4.26   | 5.00e-14  1.19e-14  1.79e-15 |
 SPT0 |   286   286     0   286     3.56     4.19     4.23     4.23   | 2.16e-13  6.34e-14  1.55e-14 |
 WES2 |   282   282     0   282     3.15     4.17     1.39     1.39   | 4.97e-14  9.38e-15  8.38e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.82     3.84     4.26     4.26   | 5.87e-14  8.76e-15  2.21e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.73     3.59     0.51     0.51   | 4.72e-14  1.04e-14  2.14e-14 |
 NRC1 |   288   284     1   288     2.69     3.50     3.02     3.02   | 5.63e-14  9.19e-15  2.82e-15 |
 WTZR |   288   288     1   288     2.69     3.48     1.48     1.48   | 4.91e-14  9.48e-15  2.34e-15 |
 BJNM |   284   281     2   284     2.63     3.42     4.20     4.20   | 6.64e-14  1.35e-14  3.49e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.48     3.01     0.44     0.44   | 5.05e-14  1.27e-14  5.76e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     2.32     2.64     4.26     4.26   | 5.58e-14  1.22e-14  2.36e-15 |
 GODE |   288   288     1   288     1.96     1.86     0.91     0.91   | 4.25e-14  9.79e-15  1.22e-14 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.91     1.78     0.97     0.97   | 3.87e-14  8.27e-15  1.72e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     1.77     1.52     4.26     4.26   | 1.05e-13  1.01e-14  3.65e-15 |
 GUAO |   288   287     1   288     1.74     1.48     1.08     1.08   | 7.26e-14  1.26e-14  2.68e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.64     1.32     3.25     3.25   | 9.18e-14  1.35e-14  1.20e-14 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.63     1.30     0.56     0.56   | 9.48e-14  3.04e-14  9.12e-15 |
 IRKT |   288   284     1   288     1.62     1.28     0.68     0.68   | 1.02e-13  2.65e-14  1.23e-14 |
 USUD |   288   285     1   288     1.58     1.22     1.68     1.68   | 1.23e-13  1.43e-14  4.24e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.54     1.16     1.00     1.00   | 9.99e-14  1.65e-14  4.09e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     1.43     1.00     0.25     0.25   | 5.55e-14  2.22e-14  4.39e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.36     0.90     1.49     1.49   | 1.19e-13  1.79e-14  1.14e-14 |
 ALGO |   288   287     1   288     1.32     0.85     0.34     0.34   | 3.55e-14  5.73e-15  3.60e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.83     0.34     0.19     0.19   | 4.64e-14  1.62e-14  4.74e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     0.69     0.24     0.04     0.04   | 5.59e-14  1.50e-14  4.32e-15 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.56     0.15     0.04     0.04   | 4.40e-14  1.64e-14  7.31e-15 |
 MATE |   196   193     1   196     0.39     0.11     0.04     0.04   | 3.28e-11  1.90e-12         - |
 G25  |   288   288     0   288     3.14     0.08     4.26     4.26   | 5.68e-14  1.67e-14  2.18e-14 |
 METS |   286   286     0   286     0.38     0.07     0.04     0.04   | 1.76e-13  2.85e-14  4.87e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.36     0.06     0.02     0.02   | 3.39e-13  1.06e-13  2.44e-14 |
 G32  |   284   278     2   284     0.54     0.06     1.45     1.45   | 5.75e-13  1.47e-13  1.62e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.36     0.36   | 7.67e-13  7.49e-14  2.69e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.40     0.05     0.12     0.12   | 6.95e-14  1.83e-14  1.38e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.07     0.07   | 4.96e-13  1.14e-13  4.15e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.21     0.21   | 3.54e-13  9.52e-14  3.03e-14 |
 CEDU |   240   233     3   240     0.23     0.03     0.11     0.11   | 9.63e-13  2.80e-13  1.36e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.72     0.72   | 5.42e-13  6.28e-14  2.47e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.57     0.57   | 5.42e-13  5.82e-14  1.90e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.16     0.16   | 5.56e-13  5.98e-14  2.30e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.20     0.20   | 5.89e-13  7.37e-14  1.33e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.18     0.18   | 5.71e-13  5.46e-14  2.03e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.48     0.48   | 6.08e-13  6.92e-14  2.30e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.06     0.06   | 5.90e-13  6.00e-14  1.02e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.34     0.34   | 6.62e-13  7.44e-14  3.60e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.28     0.28   | 6.35e-13  6.84e-14  1.14e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.74     0.74   | 6.35e-13  6.80e-14  2.36e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.48     0.48   | 7.40e-13  7.67e-14  2.15e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.10     0.10   | 6.25e-13  5.73e-14  5.50e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.16     0.16   | 5.83e-13  7.07e-14  3.75e-14 |
 BRFT |   288   254    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-12  1.05e-12  1.65e-13 |
 CONZ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.48e-14  9.34e-15  2.10e-15 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.14e-13  1.85e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.55e-13  1.59e-13  8.95e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.25e-13  2.99e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.63e-13  2.94e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  4.08e-13  1.54e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.96e-13  7.70e-14  2.08e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  7.58e-14  2.23e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  9.64e-14  2.56e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.79e-13  1.00e-13  3.32e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.72e-13  5.89e-14  2.20e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-13  5.07e-14  6.96e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.14e-13  7.07e-13 |
 G30  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.30e-13  6.41e-13 |
 GRAS |   288   278     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  1.07e-12  2.12e-13 |
 GRAZ |   288   248    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.41e-12  1.06e-12  1.68e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-13  2.27e-13  3.91e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.42e-13  7.22e-13  3.03e-13 |
 NYAL |   288   213    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  5.12e-13  8.24e-14 |
 STR1 |   237   237     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  2.83e-13  4.08e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.98e-13  1.93e-13  1.12e-13 |
 TLSE |   288   257    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-12  1.18e-12  4.64e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-14  5.08e-15  6.70e-16 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  8.62e-13  1.78e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.13e-13  2.54e-13  6.04e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.56e-22  2.20e-20  8.22e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      CONZ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
