
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1703   Day: 2   MJD: 56167                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 120402    612    -771     231     29     30     25     68     65     77   12.54
 emr |  2880     0 100710   5420    -273    1852     20     20     21    108    113     79   19.01
 esa |  2880     0 123279    788    -895    2129     25     27     19    127    134    105   15.94
 grg |  2880     0 116406   5993    -289     540     26     26     28    140    139    142   13.25
 mit |  2880     0 112225   3765    -307     343     29     29     27    168    184     87   12.49
 gfz |   288     0  53774   1383     -40     717     23     32     21    127    230     99   12.74
 igr |   288     0  40871    695    5341    1708     22     32     18     75     91     70    0.00
 jpl |   288     0  27425    553     968    1777     23     31     18    110     93    117   14.03
 ngs |    96     0   2861     11    -873     445   1871   1871      0   3598   3598      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     7    81   -73   118  -156    12    -6   -75  1307     - |
    2 |   -64    -5    37    20    20  -105   -22   -49   134     - |
    3 |    42    68   142  -242  -102   326   146    -4 -1658     - |
    4 |    20    25    27    49  -162   135   -14   -40  -777     - |
    5 |    82   131   -87  -122   -61   140    19    58  1087     - |
    6 |   -25    57   154    14  -302   158   104   107 -1259     - |
    7 |   -73   139  -132   153  -141    38   -42    50  2110     - |
    8 |   -98    53    49   169  -215   -62   -28   -23 -4815     - |
    9 |  -116     X    91     X     X     X  -108     X -7103     - |
   10 |     6  -108   167   226  -305   122    83   -24 -6046     - |
   11 |    42   -88  -101   180    53  -356   -39   114  1270     - |
   12 |    63  -110    37   -28   109   -46   -16  -155   -18     - |
   13 |     7    70   102     X  -232  -120   -14    -2  3954     - |
   14 |   -74     7    27    57   -10  -196    -4   -18  4517     - |
   15 |    77    48   -65  -144    63   159    20    54   313     - |
   16 |    50    58    -7  -213    60   275    93    68  3493     - |
   17 |     1    57  -327    -3   335   -98   -60    74    10     - |
   18 |    53    51  -151  -146   231  -269   -19   125  4509     - |
   19 |   107  -318   -31   173   263  -341   -28    26  1370     - |
   20 |   -14   122    17  -140   -63   105    32    58  3174     - |
   21 |   -68     -   -70     -   157     -   -92     -     -     - |
   22 |   -29  -155   176     1    20   318   106  -120  -729     - |
   23 |    33   -30  -151   161    50     X  -203  -143   965     - |
   25 |   -24  -227    64    45   228   191    -3   -61  2066     - |
   26 |     3   -28   109   140  -263   154   -11    -8 -1479     - |
   27 |     0     X   195  -147  -106     X   138    62 -6103     - |
   28 |   -92   -29    55    64    28  -213    20   -68  4297     - |
   29 |    47   192  -279  -133   195  -483   -55   113 -1185     - |
   30 |    45    -6   102  -198    50    21    54   -75 -3872     - |
   31 |     0   -83  -158   -15   345   114   -44  -103   916     - |
   32 |   -23    33   107   -56  -112    14    43    71 -2512     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -23     -    79     -     -   -77    68     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -244     -   254   243     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -  -119   127     -     -     -     -     - |
 ALBH |    52    -8     -     -     -   -40     -     -     -     - |
 ALGO |   -45    20     -     -   -36    50    42     -     -     - |
 ALIC |    17     -    69   106  -131   -84   -17     -     -     - |
 ALRT |   -92     -    64   197     -   -49   -50  -132     -     - |
 AMC2 |     2     -    67     2    30  -119    50     -     -     - |
 ANKR |   -69     -    54     -     -     0     2     -     -     - |
 ARTU |  -123     -   -77   221     -   -92   -27    72     -     - |
 ASPA |   100     -   -88   -90     -    52   157    49     -     - |
 AUCK |   -62     -    98  -109    64   145   -11  -142     -     - |
 BAKE |     -     -     -   -39     -    40     -     -     -     - |
 BAKO |     -     -     -     -    46   -45     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    67   -62     -   -19     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -   214     -     -   -89    10  -162     -     - |
 BJFS |   113     -    65   -74    82   -21     -  -160     -     - |
 BJNM |    70   -46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |    55     -   180    17     -  -274    51   -21     -     - |
 BOR1 |  -162     -     -     -    44   117    82     -     -     - |
 BRAZ |    89     -   181  -178     -    43     -  -156     -     - |
 BREW |     -   -52     -     -    81     -     -    -1     -     - |
 BRFT |    11     -    68    76     -   -80   -22   -87     -     - |
 BRMU |    38     -   152  -165    39   -14    47   -71     -     - |
 BRST |   -50     -    39     -     -     -    57     -     -     - |
 BRUX |   -30     -     -    53     -   -26    24     -     -     - |
 BUCU |     -     -   163    -7     -     -     -  -178     -     - |
 CAGZ |    24     -    22   -49     -     -   -49     -     -     - |
 CAS1 |     -     -     -     -   -33    32     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   190  -200     -    70     -   -91     -     - |
 CGGN |    87     -  -101     -     -     -   -26    37     -     - |
 CHAN |     -     -    60     -     -   -75    75     -     -     - |
 CHPI |   -15     -     -    -4     -    18     7     -     -     - |
 CHTI |   -41     -    73     -     -     -    34   -46     -     - |
 CHUM |     -     -   115     -     -  -144     -     -     -     - |
 CHUR |    61    91   160  -469     -    40    56    28     -     - |
 CNMR |     -     -     -     -     -   -41     -    37     -     - |
 COCO |    84     -    93   -82     -    34    39  -134     -     - |
 CONZ |     -     -     -    54   -77    19    92     -     -     - |
 CRO1 |     -  -139     -   198    29   -28     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -   181     -     -  -227     -     -     -     - |
 DAEJ |   -55     -   -24     -   214  -125  -115     -     -     - |
 DARW |   -19   -80   241   -67    38   169    11  -272     -     - |
 DAV1 |    54     -   144  -155  -170    94   144     -     -     - |
 DGAR |     4     -     -   -53     -   -79    48   118     -     - |
 DGAV |     -     -    48     -     -   -60     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -     X     -     -    -1     -     0     -     - |
 DRAO |   -27  -155   133    64    -6    32     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -16     -   -19     -    44     -     -     -     - |
 FLIN |   -57     -   214     -  -123   -91    61     -     -     - |
 FLRS |     -     -    48     -     -   -60    20     -     -     - |
 FUNC |    46     -   -37     -     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |    76     -    90  -289    -1   114    85     -     -     - |
 GMAS |     -   145     -     -    85     -     -  -273     -     - |
 GMSD |     -     -    80     -     -  -100   -66     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -17     -    21     -   144     -     -     - |
 GOLD |   -36     -   103     6     -   -99    -8     -     -     - |
 GOPE |   -34     -     -    93    54  -117     -     -     -     - |
 GRAS |   -73     -    51     -    94   -83   -20     -     -     - |
 GRAZ |    -1     -     -     -    11   -10    80     -     -     - |
 GUAO |   109     -   -44     -   -53     -     -     -     -     - |
 GUAT |   -33     -    74    67  -100   -32    -3     -     -     - |
 GUUG |     -     -    13   -77     -    64    70     -     -     - |
 HARB |   -88    54   114     -     -  -137   186     -     -     - |
 HARV |     -     -     -     -     -   -72     -    66     -     - |
 HERS |   -97     -   140     -   -81     -     -     -     -     - |
 HERT |   -35     -   117  -108     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -13    34   -20     -     -     -     - |
 HOB2 |   121  -115    79   -81    14    23    22     -     -     - |
 HOFN |   -87     -    -8   148     -   -58   -26     -     -     - |
 HOLB |   -40     -     -     -     -    40   -28     -     -     - |
 HOLM |   -34     -    15   144     -  -135     -     -     -     - |
 HRAO |   129     -     -  -147     -    27     7     -     -     - |
 HYDE |   -18     -    72   139   -29  -189     -     -     -     - |
 IENG |    27   -37     -     -    28     -    55     -     -     - |
 IISC |     9     -     -    30     -    15    49   -50     -     - |
 INEG |     -     -   232     -     -  -290     -     -     -     - |
 INVK |  -107     -    81     -     -     4     1     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -78    93     X     X     -     -     -     - |
 IRKT |     -   -51     -     -    34    43     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -32     -   -25     -    64     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    85     -     -     -  -127     -     -     -     - |
 JPLM |     -  -206     -     -     -   308     -     -     -     - |
 KARR |    22     -     -   244  -162    75     -  -173     -     - |
 KELY |     -     -    36     -     -   -45     -     -     -     - |
 KERG |     -  -157   152     -     -    43   -43     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -18   246     -  -133   -52   -90     -     - |
 KOKB |    10   -32     -   145    38     -   -19  -135     -     - |
 KOSG |  -162     -     -     -   108    53   -19     -     -     - |
 KUNM |     -     -     -    33     -   -34     -     -     -     - |
 LAMA |   -14     -     -   -77    61    34    40     -     -     - |
 LHAZ |     -     -  -105   353     -  -235   -16     -     -     - |
 LPGS |     -   -60    42    46     -    26    55   -34     -     - |
 MAC1 |     -     -     -     -     2    -2     -     -     -     - |
 MAG0 |    64     -    46     -     -  -121    24     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    39     -     -   -49    47     -     -     - |
 MANA |     -     -     -     -     -    53     -   -48     -     - |
 MAR6 |     -   -38   -31    37   -80     -     -   123     -     - |
 MAS1 |   -50    12    40   133   -96   -64    42     -     -     - |
 MATE |   -31  -108    80    87    28   -27    62     -     -     - |
 MAW1 |    61     -   117     5   -48    29    19  -177     -     - |
 MCM4 |    52    79     -  -138     -   -22    48    -3     -     - |
 MDO1 |     -     -   140    46     -   -15   -14  -189     -     - |
 MDVJ |    19     -   -76   217   -29  -129   -18     8     -     - |
 MEDI |     -   -70     -     -   106     -     -     -     -     - |
 METS |     -    41     -     -     -   -62     -     -     -     - |
 MIZU |   -54   -58     -     -    41   100    22     -     -     - |
 MKEA |     -     -   124   -54     -   -98     -     -     -     - |
 MOBS |   -27     -    79     -   -74     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -   134     -     -  -119     -     - |
 MQZG |     -     -   -84   101     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -13     -    90     7     -  -107     -     -     -     - |
 NICO |    -1     -   135  -204    33    12    85     -     -     - |
 NIST |   -62    41     -     -     -     -  -141     -     -     - |
 NKLG |   -58     -   154     -     -    57    14  -175     -     - |
 NNOR |     -   -55     X     -     -     -     -    75     -     - |
 NOT1 |     -     -     -    20   -21     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -54   222     -  -164     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    33     -   -93    65   -15    43     -     -     - |
 NRIL |  -105     -    87    58     -   -16    19   -46     -     - |
 NTUS |    29     -    75  -184    78    -8    41     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    66     -     -   -82    17     -     -     - |
 NYAL |     -    51     -   264  -207  -148     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   109   -13     -   -33     -   -82     -     - |
 OHI3 |    14     -     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -95   -59    64   131   -41     5    71     -     -     - |
 OPMT |   -70     -     -     -    -5    73     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -72     -     -    90    90     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -152   144    18     X     -     -     - |
 PARC |     -     -    63     -  -102    21     -     -     -     - |
 PENC |   -82     -    35    36     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -   104     -     -  -204    31    67     -     - |
 PIMO |     -     -    41   -73     -     8    42    15     -     - |
 POL2 |  -177     -     -   167     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -30     -     -    37     -     -     -     - |
 POVE |     -     -   -55     -     -    69     -     -     -     - |
 PRDS |    16    30    42     -     -  -113     5     -     -     - |
 PTBB |    72   -80     -     -    50     -    86     -     -     - |
 QAQ1 |   -44    55    13  -186    22    23    47    85     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -     -     9     -    -9     -     - |
 QUIN |    37     -   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    13     -     -     -     -   -13    33     -     -     - |
 RAMO |     -     -    15    88     -  -114     -     -     -     - |
 RESO |  -122     -    81    19     -    52     -   -49     -     - |
 REUN |     -     -   106     -  -136     X   101     X     -     - |
 REYK |     -     -     -   165     -  -171   -17     -     -     - |
 RIOP |   -74     -   123     -     -   -81     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    16     -     -   -20     -     -     -     - |
 SCH2 |   -34    -1    -1   -33   -13    47    24    32     -     - |
 SCOR |     -     -     6    -7     -  -108     -    97     -     - |
 SCUB |     -     -    87   -48     -    -1    74   -53     -     - |
 SEY1 |     -     -   -19   150     -   -50    92   -75     -     - |
 SFER |     -    62   171  -201   106    30     -  -210     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -     -    15    57   -14     -     - |
 SOFI |  -127     -   211   -14  -134     7     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -     -    -2     2     -     -     -     - |
 SPT0 |    -7   -28     -    47     -     -  -232     -     -     - |
 SSIA |   -35     -     -     -     -    34     -     -     -     - |
 STHL |     -     -     7     -     -  -114    36    95     -     - |
 STJO |     -   -23     -    89   -20   -55     5    15     -     - |
 STR1 |     -    52    39  -122     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |     0     -     -    63     -     -   -29   -59     -     - |
 SUTM |   -29   -12     -     -     -    47     -     -     -     - |
 SUWN |     -    44     -     -     -   -66     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |    22  -111   150    78   -90   -37   -14     -     -     - |
 THTI |     -   -58   118   -74     -    16     -     -     -     - |
 THU3 |   -68    16     -    17     -    25    85     -     -     - |
 TIDB |    72    50     -     -    -5   -35    -5   -96     -     - |
 TIXI |     -     -   -18    89     -   -92     8    20     -     - |
 TOW2 |   -12     -   103    19    -2   -32    52   -93     -     - |
 TRO1 |     -     -   176     -     -  -221     -     -     -     - |
 TSKB |  -203   103     -     -    14    33     9     -     -     - |
 TWTF |    44     -   -14     -   149  -143    77     -     -     - |
 UFPR |     -     -   155     -     -    67     -  -237     -     - |
 ULAB |     -     -  -122     -     -    59    -1    85     -     - |
 UNSA |     -     -     -    50     -  -201    56   135     -     - |
 USN3 |   -24     -     -   -12    36     -    31     -     -     - |
 USNO |   -79  -119     -   437  -109     -     -     -     -     - |
 USUD |     -   -10     -     -     -    16     -     -     -     - |
 VALP |     -     -   137     -     -  -171     -     -     -     - |
 VESL |     -     -     -     5     -     -     -    -4     -     - |
 VILL |     -   -23    52     -     -   -31    55     -     -     - |
 WAB2 |   -22     -     -     -   105   -81    23     -     -     - |
 WES2 |     -     -    60   -30    38   -81   -66     -     -     - |
 WHIT |   -41    46    -5   -40     -   -73   -34    83     -     - |
 WILL |   -25     -     -     -     -    25     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -98   -67     -    84    24    98     -     - |
 WROC |     -    82     -  -117     X     -     -     -     -     - |
 WSRT |    24   -34     -   225    13  -219   -44     -     -     - |
 WTZA |     0     -     -     -     0     -    13     -     -     - |
 WTZR |    69     -     -    79   -43  -108  -113     -     -     - |
 XMIS |    53     -   179  -234     -   -33   114     -     -     - |
 YAR2 |     -   -12     -     -     -    18    61     -     -     - |
 YELL |  -222    80     -   169   -44   125     3  -143     -     - |
 YSSK |   -10     -    82     -     -  -143    14    45     -     - |
 ZECK |   -91     -    20    42    55   -33   -24     -     -     - |
 ZIM2 |   -28     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    32     -     -     -    42    73    75  -131     -     - |
 ZWE2 |    29     -     -     -     -   -29    28     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    33    19    14    17    23    21    20    13   634     - | 2880    205
    2 |    27    17    23    22    20    23    21    21   402     - | 2880    232
    3 |    18    15    16    23    15    42    46    41  2474     - | 2880   1539
    4 |    18    13    23    20    32    21    19    18  1561     - | 2880    739
    5 |    34    17    15    22    14    24    31    28   621     - | 2880    204
    6 |    17    14    15    18    15    33    42    34   983     - | 2880    701
    7 |    21    14    25    19    13    20    22    16  1082     - | 2880    250
    8 |   108    70   100    56    72    98    96    72  3567     - | 2857   3489
    9 |    25     X    20     X     X     X    30     X  4305     - | 2704   3254
   10 |    23    18    19    23    31    29    20    18  3978     - | 2880   1178
   11 |    21    15    18    18    21    29    32    27  1823     - | 2880    489
   12 |    28    15    18    29    28    27    28    26   657     - | 2880    245
   13 |    19    14    17     X    17    24    27    18   580     - | 2880    382
   14 |    15    13    20    17    25    27    30    26   714     - | 2880    206
   15 |    17    13    17    21    10    27    30    29   518     - | 2880    191
   16 |    17    18    24    17    33    41    43    42   475     - | 2880    334
   17 |    30    13    20    22    30    24    15     8   826     - | 2880    259
   18 |    15    11    16    16    22    18    17    22   564     - | 2880    276
   19 |    14    17    20    17    29    38    38    36   630     - | 2880    246
   20 |    21    22    19    19    18    22    23    23   933     - | 2880    270
   21 |    15     -    18     -    25     -    19     -     -     - | 2880    399
   22 |    16    13    16    17    31    23    27    25   735     - | 2880    336
   23 |    27    14    14    17    14     X    30    22   355     - | 2880    207
   25 |    20    16    20    25    12    17    23    18   486     - | 2880    205
   26 |    15    13    19    22    15    19    21    22  1245     - | 2880    513
   27 |    79     X    69    78    86     X    41    83  5131     - | 2868   4778
   28 |    17    18    22    21    19    39    37    34   493     - | 2880    433
   29 |    17    15    19    22    27    42    45    41   713     - | 2880    206
   30 |    12    17    17    16    17    26    18    12  3134     - | 2880  11493
   31 |    12    16    15    20    29    12    13    12  2000     - | 2880    369
   32 |    23    24    17    19    25    15    17    19  1091     - | 2880    613
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    20     -    21     -     -    41    20     -     -     - |  288  12935
 ADIS |     -     -     -    14     -    15    20     -     -     - |  240    >>>
 AJAC |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     - |  287   3801
 ALBH |    32    16     -     -     -    16     -     -     -     - |  288   9492
 ALGO |    18    14     -     -    15    17    18     -     -     - |  288     30
 ALIC |    21     -    13    29    24    16    15     -     -     - |  288   4950
 ALRT |    19     -    12    13     -    16    12     8     -     - |  288  13771
 AMC2 |    17     -    12    23    32    13    13     -     -     - |  288     14
 ANKR |    18     -    10     -     -    22    11     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    17     -    11    23     -    12     8    11     -     - |  288   9705
 ASPA |    27     -    16    31     -    25    24    27     -     - |  288   9552
 AUCK |    12     -    16    27    23    14    21    11     -     - |  288   5683
 BAKE |     -     -     -    55     -    57     -     -     -     - |  203    >>>
 BAKO |     -     -     -     -    17    16     -     -     -     - |  288   4044
 BARH |     -     -    24    29     -    38     -     -     -     - |  288   3652
 BDOS |     -     -    22     -     -    27    16    18     -     - |  288   3225
 BJFS |    26     -    20    31    40    25     -    12     -     - |  288   6979
 BJNM |    17    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     77
 BOGT |    20     -    14    19     -    24    11    16     -     - |  288  20603
 BOR1 |    24     -     -     -    16    16    13     -     -     - |  288   6631
 BRAZ |    17     -    13    21     -    12     -    15     -     - |  288  13928
 BREW |     -    17     -     -    15     -     -    20     -     - |  288     60
 BRFT |    29     -    23    31     -    28    11    11     -     - |  288   3115
 BRMU |    21     -    13    22    18    18    11    24     -     - |  288   3800
 BRST |    11     -     9     -     -     -    14     -     -     - |  288   1639
 BRUX |    24     -     -    27     -    26    23     -     -     - |  288     63
 BUCU |     -     -    15    21     -     -     -    11     -     - |  288   3021
 CAGZ |    39     -    19    31     -     -    47     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |     -     -     -     -    14    13     -     -     -     - |  287   3908
 CEDU |     -     -    14    21     -    16     -    12     -     - |  288    >>>
 CGGN |    16     -    22     -     -     -    10    20     -     - |  288  24469
 CHAN |     -     -    11     -     -    14    19     -     -     - |  288   7085
 CHPI |    15     -     -    24     -    19    16     -     -     - |  288  21616
 CHTI |    11     -    11     -     -     -    22     9     -     - |  288   5246
 CHUM |     -     -    22     -     -    27     -     -     -     - |  288  20968
 CHUR |    82    73   103    83     -    54    65    63     -     - |  285    >>>
 CNMR |     -     -     -     -     -    25     -    22     -     - |  288   9407
 COCO |    41     -    16    36     -    18    12    19     -     - |  288  11254
 CONZ |     -     -     -    28    29    23    31     -     -     - |  288     54
 CRO1 |     -    16     -    22    17    22     -     -     -     - |  288     46
 CUSV |     -     -    11     -     -    14     -     -     -     - |  288  14505
 DAEJ |    37     -    30     -    44    29    31     -     -     - |  287   1193
 DARW |    31    17    19    37    25    24     9    18     -     - |  288   3778
 DAV1 |    33     -    13    20    32    14    21     -     -     - |  288   3296
 DGAR |    39     -     -    33     -    26    26    21     -     - |  288  20746
 DGAV |     -     -    16     -     -    19     -     -     -     - |  276   9172
 DRAG |     -     -     X     -     -    43     -    39     -     - |  284   4233
 DRAO |    27    15    15    18    20    16     -     -     -     - |  288   5473
 FAIR |     -    13     -    13     -    12     -     -     -     - |  288   7499
 FLIN |    18     -    12     -    23    26     9     -     -     - |  288   3184
 FLRS |     -     -     9     -     -    11    10     -     -     - |  288   3228
 FUNC |    18     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4810
 GLSV |    20     -    24    24    36    18    18     -     -     - |  288   4391
 GMAS |     -    17     -     -    24     -     -    12     -     - |  288   5006
 GMSD |     -     -    11     -     -    14    18     -     -     - |  288  10541
 GODZ |     -     -    16     -    21     -    19     -     -     - |  288   2638
 GOLD |    30     -    19    19     -    14    15     -     -     - |  288   2850
 GOPE |    15     -     -    51    34    15     -     -     -     - |  288    412
 GRAS |    16     -    16     -    17    16    19     -     -     - |  288   1939
 GRAZ |    13     -     -     -    15    17    14     -     -     - |  288   2376
 GUAO |    43     -    33     -    18     -     -     -     -     - |  288    191
 GUAT |    20     -    17    20    22    21    12     -     -     - |  288   3786
 GUUG |     -     -    14    27     -    26    23     -     -     - |  288   8685
 HARB |    17    13    11     -     -    23    11     -     -     - |  288  16695
 HARV |     -     -     -     -     -    12     -    11     -     - |  288   4951
 HERS |    34     -    23     -    32     -     -     -     -     - |  288     29
 HERT |    32     -    17    31     -     -     -     -     -     - |  288   3491
 HNPT |     -     -     -    26    30    29     -     -     -     - |  288   4016
 HOB2 |    30    18    23    25    32    17    15     -     -     - |  288     22
 HOFN |    22     -    15    28     -    24    14     -     -     - |  287    >>>
 HOLB |    19     -     -     -     -    18    12     -     -     - |  288   4583
 HOLM |    17     -    10    10     -    18     -     -     -     - |  288   8190
 HRAO |    25     -     -    28     -    13    19     -     -     - |  288  13615
 HYDE |    38     -    15    28    21    29     -     -     -     - |  288   4682
 IENG |    32    26     -     -    14     -    21     -     -     - |  288     68
 IISC |    26     -     -    30     -    16    14    13     -     - |  288  23362
 INEG |     -     -    50     -     -    63     -     -     -     - |   19    >>>
 INVK |    12     -    11     -     -    10    12     -     -     - |  288   8220
 IRKJ |     -     -    16    19     X     X     -     -     -     - |  288    309
 IRKT |     -    15     -     -    25    19     -     -     -     - |  288    351
 JOZ2 |    14     -     8     -    14     -     -     -     -     - |  288   2900
 JOZE |     -    18     -     -     -    27     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -     8     -     -     -    12     -     -     -     - |  203   2024
 KARR |    21     -     -    31    20    21     -    39     -     - |  288   4993
 KELY |     -     -     9     -     -    11     -     -     -     - |  288   6622
 KERG |     -    19    16     -     -    38    73     -     -     - |  288   9637
 KIT3 |     -     -    17    20     -    41    19    16     -     - |  288  13478
 KOKB |    21    13     -    23    20     -    13    14     -     - |  288    215
 KOSG |    20     -     -     -    23    26    16     -     -     - |  288   4073
 KUNM |     -     -     -    42     -    44     -     -     -     - |  288  20210
 LAMA |    12     -     -    38    33    10    15     -     -     - |  288   2718
 LHAZ |     -     -    13    22     -    11     9     -     -     - |  267    >>>
 LPGS |     -    13    15    18     -    19    11    14     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -     -     -     -    13    13     -     -     -     - |  287   5103
 MAG0 |    27     -    16     -     -    11    12     -     -     - |  287   9643
 MAL2 |     -     -    10     -     -    13    13     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -     -     -    20     -    18     -     - |  288  14410
 MAR6 |     -    19    15    20    41     -     -    14     -     - |  288   1570
 MAS1 |    15    14    14    26    16    13     9     -     -     - |  288   6065
 MATE |    20    16    12    30    36    15    11     -     -     - |  288    158
 MAW1 |    17     -    16    18    16    10    14    11     -     - |  288   3971
 MCM4 |    16    17     -    18     -    12    10    10     -     - |  288   7267
 MDO1 |     -     -    25    31     -    47    14    21     -     - |  288  11224
 MDVJ |    27     -    26    40    47    29    28    23     -     - |  288     27
 MEDI |     -    14     -     -    21     -     -     -     -     - |  288     64
 METS |     -    14     -     -     -    21     -     -     -     - |    2      0
 MIZU |    27    13     -     -    34    16    14     -     -     - |  288    695
 MKEA |     -     -     8    16     -    14     -     -     -     - |  288  18514
 MOBS |    12     -    12     -    16     -     -     -     -     - |  288   3917
 MORP |     -     -     -     -    15     -     -    14     -     - |  288   4174
 MQZG |     -     -    17    20     -     -     -     -     -     - |  288   5583
 NANO |    23     -    13    21     -    11     -     -     -     - |  288   3528
 NICO |    29     -    30    38    52    26    10     -     -     - |  288   3260
 NIST |    13     8     -     -     -     -    28     -     -     - |  287     28
 NKLG |    20     -    12     -     -    17    10    16     -     - |  288  11577
 NNOR |     -    31     X     -     -     -     -    42     -     - |  168    >>>
 NOT1 |     -     -     -    27    29     -     -     -     -     - |  288     65
 NOVM |     -     -    14    12     -    16     -     -     -     - |  288     71
 NRC1 |     -    15     -    19    16    17    17     -     -     - |  288     24
 NRIL |    13     -    12    12     -     8     8     8     -     - |  288   8169
 NTUS |    44     -    16    23    31    19     9     -     -     - |  288   3732
 NYA1 |     -     -    15     -     -    19    19     -     -     - |  276    >>>
 NYAL |     -    13     -    18    13    13     -     -     -     - |  288    728
 OHI2 |     -     -    17    23     -    23     -    11     -     - |  288    >>>
 OHI3 |    25     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  272   4465
 ONSA |    22    38    17    21    31    21    15     -     -     - |  288     48
 OPMT |    20     -     -     -    29    35     -     -     -     - |  287     54
 OUS2 |     -     -     7     -     -     8    12     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    28    30    14     X     -     -     - |  288   5920
 PARC |     -     -    19     -    24    14     -     -     -     - |  288   4484
 PENC |    16     -     9    21     -     -     -     -     -     - |  288   3659
 PETS |     -     -    15     -     -    11     8    14     -     - |  288  10016
 PIMO |     -     -    17    30     -    26    18    24     -     - |  288  17998
 POL2 |    15     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   8681
 POTS |     -     -    10     -     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     7     -     -     8     -     -     -     - |  288   8510
 PRDS |    27    19    14     -     -    13    17     -     -     - |  288  16248
 PTBB |    34    23     -     -    21     -    18     -     -     - |  288     65
 QAQ1 |    18    13    11    17    21    11     8    11     -     - |  288   5376
 QIKI |     -     -     -     -     -     9     -     8     -     - |  288   7820
 QUIN |    29     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  288  10799
 RABT |    23     -     -     -     -    22    13     -     -     - |  288  14219
 RAMO |     -     -    27    78     -    58     -     -     -     - |  287    >>>
 RESO |    13     -     9    16     -     8     -     9     -     - |  288  10956
 REUN |     -     -    31     -    40     X    44     X     -     - |  287   7394
 REYK |     -     -     -    19     -    20    14     -     -     - |  287    >>>
 RIOP |    19     -    12     -     -    12     -     -     -     - |  288   9775
 SALU |     -     -    14     -     -    17     -     -     -     - |  288   9273
 SCH2 |    57    18    14    31    20    20    15    20     -     - |  288   7224
 SCOR |     -     -    13    13     -    12     -     8     -     - |  288   7634
 SCUB |     -     -    23    29     -    25    14    23     -     - |  288  19350
 SEY1 |     -     -    33    34     -    23    20    21     -     - |  288  17042
 SFER |     -    19    11    33    15    23     -    16     -     - |  288     87
 SHAO |     -     -     -     -     -    11     9    10     -     - |  288  15210
 SOFI |    28     -    12    24    16    13     -     -     -     - |  288   4194
 SOLA |     -     -     -     -    15    15     -     -     -     - |  287   6918
 SPT0 |    24    19     -    23     -     -    25     -     -     - |  275     56
 SSIA |    16     -     -     -     -    16     -     -     -     - |  288  13021
 STHL |     -     -    11     -     -    23    10    16     -     - |  288  23624
 STJO |     -    21     -    28    26    25    13    11     -     - |  288     56
 STR1 |     -    15    18    20     -     -     -     -     -     - |  278   1257
 SUTH |    17     -     -    16     -     -    16     8     -     - |  288  15032
 SUTM |    21    10     -     -     -    23     -     -     -     - |  288  11120
 SUWN |     -    15     -     -     -    23     -     -     -     - |  288   4030
 SVTL |     -     -    40    48     -     -     -     -     -     - |  119   1134
 SYOG |    21    11    15    17    37    13    17     -     -     - |  288    913
 THTI |     -    15    15    24     -    18     -     -     -     - |  288  11807
 THU3 |    10    11     -    13     -    12    12     -     -     - |  288   6662
 TIDB |    18    17     -     -    27    18    13    11     -     - |  288     41
 TIXI |     -     -    13    17     -    12    10    12     -     - |  288    >>>
 TOW2 |    13     -    14    32    25    20    11    14     -     - |  288   3566
 TRO1 |     -     -    13     -     -    17     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    33    30     -     -    15    19    16     -     -     - |  288    907
 TWTF |    33     -    43     -    77    34    24     -     -     - |  288     49
 UFPR |     -     -    10     -     -    14     -    17     -     - |  288  11982
 ULAB |     -     -    14     -     -    15    10    12     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    31     -    50    27    22     -     - |  288    >>>
 USN3 |    32     -     -    28    37     -    28     -     -     - |  288     37
 USNO |    39    28     -    35    47     -     -     -     -     - |  285     78
 USUD |     -    14     -     -     -    21     -     -     -     - |  288     38
 VALP |     -     -    10     -     -    12     -     -     -     - |  288   9133
 VESL |     -     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 VILL |     -    14    19     -     -    16    18     -     -     - |  288  10510
 WAB2 |    15     -     -     -    19    15    18     -     -     - |  288    431
 WES2 |     -     -    40    37    66    24    32     -     -     - |  288     51
 WHIT |    28    12    13    13     -    21    12    13     -     - |  288 145712
 WILL |    31     -     -     -     -    30     -     -     -     - |  277  29868
 WIND |     -     -    12    19     -    10    10     9     -     - |  288    >>>
 WROC |     -    73     -   105     X     -     -     -     -     - |  130   2239
 WSRT |    28    17     -    21    18    23    17     -     -     - |  288     29
 WTZA |    14     -     -     -    15     -    17     -     -     - |  288    682
 WTZR |    22     -     -    22    16    20    17     -     -     - |  288     32
 XMIS |    22     -    10    25     -    12    12     -     -     - |  288   3577
 YAR2 |     -    14     -     -     -    22    15     -     -     - |  288   8492
 YELL |    22    14     -    18    15    18    11     9     -     - |  288     43
 YSSK |    26     -    10     -     -    17    11    13     -     - |  287  10561
 ZECK |    30     -    19    28    22    21    12     -     -     - |  288     67
 ZIM2 |    37     -    29     -     -     -     -     -     -     - |  286   4528
 ZIMM |    34     -     -     -    14    15    11    18     -     - |  288   5971
 ZWE2 |    11     -     -     -     -    11    12     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    29    20    26    27    29    24    22    23  1871     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     21  | 1703-2 22:36:00 |        -612
cod |     27  | 1703-2 22:36:00 |        -541
cod |     27  | 1703-2 22:39:30 |         591
cod |     21  | 1703-2 22:40:00 |         586
esa |   AREQ  | 1703-2  0:10:00 |       -1084
esa |   AREQ  | 1703-2  0:15:00 |       -2826
esa |   AREQ  | 1703-2  0:20:00 |       -4075
esa |   AREQ  | 1703-2  0:25:00 |       -1969
esa |   AREQ  | 1703-2  0:30:00 |       -1689
esa |   AREQ  | 1703-2  0:35:00 |        -938
esa |   DUBO  | 1703-2 11:30:00 |       -2888
esa |   NNOR  | 1703-2 17:15:00 |       -2626
esa |   NNOR  | 1703-2 17:20:00 |       -4738
esa |   NNOR  | 1703-2 20:25:00 |        -866
esa |   NNOR  | 1703-2 23:30:00 |        3218
grg |     13  | 1703-2 11:01:00 |        4090
grg |     13  | 1703-2 11:02:30 |       -3794
grg |   WROC  | 1703-2 11:05:00 |        7351
grg |   CHUR  | 1703-2 11:35:00 |         661
grg |   LHAZ  | 1703-2 13:20:00 |        -871
grg |   KARR  | 1703-2 18:15:00 |        -787
grg |   USNO  | 1703-2 20:20:00 |        -681



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.05     4.34     4.32     4.32   | 3.58e-14  6.65e-15  3.91e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.12     4.34     4.32     4.32   | 5.31e-14  7.55e-15  4.18e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.15     4.34     4.32     4.32   | 4.56e-14  7.93e-15  2.47e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.54     4.34     4.32     4.32   | 4.29e-14  1.36e-14  8.08e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.15     4.34     4.32     4.32   | 5.75e-14  1.68e-14  5.06e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.32     4.34     4.32     4.32   | 4.87e-14  1.30e-14  2.22e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.32     4.34     4.32     4.32   | 3.52e-14  6.10e-15  1.08e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.07     4.34     2.09     2.09   | 4.48e-14  1.65e-14  6.91e-15 |
 WES2 |   288   288     1   288     3.58     4.34     2.10     2.10   | 5.97e-14  1.80e-14  5.98e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.12     4.34     2.92     2.92   | 4.01e-14  1.27e-14  3.89e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     4.32     4.34     4.32     4.32   | 4.57e-14  1.11e-14  3.32e-15 |
 BJNM |   288   288     1   288     3.25     4.34     4.32     4.32   | 5.25e-14  1.47e-14  4.72e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     4.12     4.32     4.30     4.30   | 3.78e-14  6.78e-15  1.70e-15 |
 OPMT |   287   287     1   287     3.90     4.32     4.30     4.30   | 5.87e-14  1.67e-14  5.09e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.89     4.32     2.12     2.12   | 5.38e-14  1.36e-14  2.36e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.29     4.32     4.32     4.32   | 3.58e-14  1.13e-14  4.65e-15 |
 SPT0 |   275   275     0   275     4.02     4.10     4.12     4.12   | 1.51e-12  4.67e-13  1.75e-13 |
 USNO |   285   281     1   285     2.72     4.00     4.27     4.27   | 8.75e-14  2.64e-14  4.07e-15 |
 NOT1 |   288   287     1   288     2.07     2.30     1.33     1.33   | 6.74e-14  1.77e-14  5.32e-15 |
 MEDI |   288   286     1   233     1.86     2.29     0.21     0.21   | 5.87e-14  1.86e-14  9.90e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.01     2.17     4.32     4.32   | 9.66e-14  1.33e-14  2.88e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.96     2.06     4.32     4.32   | 8.86e-14  1.97e-14  4.61e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.91     1.96     0.87     0.87   | 8.45e-14  1.98e-14  4.68e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.86     1.86     0.15     0.15   | 4.63e-14  1.41e-14  6.83e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.85     1.84     1.58     1.58   | 8.94e-14  1.04e-14  4.23e-15 |
 GUAO |   288   287     3   193     1.46     1.71     1.19     1.19   | 6.90e-14  2.10e-14  1.83e-14 |
 USUD |   288   285     1   288     1.76     1.67     2.47     2.47   | 1.34e-13  1.60e-14  3.43e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.60     1.37     1.16     1.16   | 3.70e-14  8.63e-15  3.26e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.21     0.79     0.15     0.15   | 4.16e-14  8.72e-15  1.44e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     0.87     0.41     0.22     0.22   | 5.58e-14  1.36e-14  8.97e-15 |
 IRKT |   288   288     0   288     0.82     0.36     0.56     0.56   | 8.35e-14  2.73e-14  3.13e-14 |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.65     0.23     0.16     0.16   | 8.15e-14  1.93e-14  2.28e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.15     0.22     0.39     0.39   | 6.36e-14  1.95e-14  3.19e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.53     0.15     0.05     0.05   | 4.62e-14  1.02e-14  9.02e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     0.45     0.11     0.13     0.13   | 7.14e-14  1.54e-14  4.71e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.66     0.10     0.69     0.69   | 2.11e-13  6.39e-14  8.38e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.35     0.10     0.59     0.59   | 7.03e-13  6.78e-14  2.99e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.42     0.09     0.01     0.01   | 2.73e-13  7.54e-14  1.53e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.41     0.09     0.03     0.03   | 3.81e-13  1.63e-13  8.59e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.41     0.09     0.02     0.02   | 3.64e-13  8.73e-14  3.82e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.03     0.05     2.04     2.04   | 5.22e-14  2.24e-14  1.81e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.31     0.31   | 4.57e-13  9.52e-14  3.39e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.19     0.19   | 4.36e-13  1.40e-13  1.06e-13 |
 G26  |   288   288     0   288     0.72     0.04     0.02     0.02   | 1.92e-13  6.81e-14  6.44e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.34     0.04     1.10     1.10   | 6.76e-13  5.87e-14  1.59e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.26     0.26   | 5.78e-13  6.99e-14  1.82e-14 |
 G19  |   288   287     1   288     0.33     0.03     0.31     0.31   | 6.87e-13  6.06e-14  1.69e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.86     0.86   | 5.67e-13  6.71e-14  2.93e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.27     0.27   | 6.20e-13  7.15e-14  2.31e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.45     0.45   | 6.40e-13  5.86e-14  2.73e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.53     0.53   | 6.61e-13  7.60e-14  4.18e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.76     0.76   | 5.96e-13  7.06e-14  1.68e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.09     0.09   | 5.92e-13  6.12e-14  1.69e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.29     0.03     1.13     1.13   | 6.86e-13  7.14e-14  2.63e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.74     0.74   | 6.10e-13  5.53e-14  2.42e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.15     0.15   | 7.44e-13  8.17e-14  6.20e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.24     0.24   | 6.66e-13  8.82e-14  3.49e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.39     0.02     0.52     0.52   | 7.19e-13  5.88e-14  3.52e-14 |
 WAB2 |   288   288     0    41     0.05     0.01     0.00     0.00   | 4.00e-13  1.60e-13  5.48e-14 |
 ALGO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-14  1.05e-14  4.92e-15 |
 CHUR |   285   278     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-08  1.06e-08  6.46e-09 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.40e-14  9.83e-15  4.49e-15 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-13  2.25e-13  1.47e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.07e-13  1.37e-13 |
 G06  |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-13  2.39e-13  5.38e-14 |
 G08  |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.87e-13  4.71e-13 |
 G09  |   236   236     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  7.47e-13  5.20e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.80e-13  1.28e-13 |
 G13  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  1.33e-13  4.06e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  6.88e-14  1.81e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  9.56e-14  2.70e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.50e-13  3.32e-14 |
 G27  |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  5.56e-13  5.49e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-13  1.88e-13  5.28e-13 |
 GODZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  3.69e-13  1.63e-13 |
 GRAS |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  1.00e-12  1.97e-13 |
 GRAZ |   288   240    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.41e-12  1.19e-12  2.38e-13 |
 NYAL |   286   247    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.43e-12  3.35e-13  7.75e-14 |
 SCH2 |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.31e-13  4.58e-13  3.07e-13 |
 STR1 |   278   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-11  1.02e-12  3.71e-13 |
 SUWN |   288   271     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  9.80e-13  5.02e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.21e-13  1.79e-13  1.18e-13 |
 TSKB |   252    53   134     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-11  1.13e-12  2.86e-13 |
 TWTF |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-14  1.13e-14  3.53e-15 |
 WROC |   130   108     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-12  1.12e-12         - |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-14  4.72e-15  2.89e-15 |
 GOLD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SVTL |   119   106    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-11  1.76e-12         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.18e-21  1.70e-19  6.21e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      GOLD |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
