
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1731   Day: 1   MJD: 56362                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 115842   5981      -7   -1775     24     25     17     83     81     89   11.71
 emr |  2880     0 104723   3498    4420    -545     14     14     12     93    100     47   21.05
 esa |  2880     0 121875   5512   -2241     137     11     12     11    120    135     73   24.34
 grg |  2880     0 122369   3135    -286     517     23     23     23    124    115    143   10.23
 mit |  2880     0 111953  12361    -200      20     26     27     23    185    201    118    9.46
 gfz |   288     0  56800    243    -304     -42     21     24     20    101     79    104   10.29
 igr |   288     0  42449    464     966    -291     18     22     17     74     52     78    0.00
 jpl |   288     0  24017    485    4456    -538     17     22     14     96     91     98   12.92
 ngs |    96     0   2927     10      21   -1639   1804   1804      0   3291   3291      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    -4    11   -23  -148   194   -10    15    52   361     - |
    2 |   -47   -41    46   124   -88   -35    28   -85 -1479     - |
    3 |    40   -59   159  -126  -200    92    43    -4   -31     - |
    4 |     X    73     X    -5  -164   143    -1   -31 -1493     - |
    5 |   122    77   -61   -27  -157    46    32   117  -284     - |
    6 |    33    28   160  -238  -332    84    -4    49 -3440     - |
    7 |    27    21    18   -84   -54    60    28    84  1571     - |
    8 |  -153     X    76     X     X   -52    38     X -5165     - |
    9 |     X    60     X   141  -274    85    13     X -6198     - |
   10 |    12   -38   119   134  -363   -45   -45   -92 -1651     - |
   11 |   -87   -10   -28    64   140   -19   -46    10  5650     - |
   12 |   -66   133  -184   -25   314  -150   -93   -92  -759     - |
   13 |    56   -66   152   -34  -273   -14     2   -24  1349     - |
   14 |   -73   -70   -30   290    29   -46    -3  -103  3848     - |
   15 |   119   108   -77   -90  -101    63    10   121  -441     - |
   16 |    13  -138   107   -56    74    34    38   -17  3938     - |
   17 |   191    35  -186   -87   228    62    33   165    17     - |
   18 |    26    64  -159    75   140    27     7    66  4121     - |
   19 |    68  -121    57   -70   120    -3    80    -5  -936     - |
   20 |   -32  -204   171    18    26    -3   -12    52  3361     - |
   21 |   -18   -49    68   -70     X    89    57    -2  4041     - |
   22 |  -117  -110   160   -11     X     2    19   -66 -2765     - |
   23 |   -19    -4  -150   198   233   -95   -27   -95  -444     - |
   24 |    38    39   -52   -18    20    16   -37   -22 -1611     - |
   25 |   -38    10   -89   127   118   -26   -25     7  1308     - |
   26 |   -47    54    -6    63  -110   -46   -80     2 -2369     - |
   28 |  -108    -1   118   -65   -85   -67    24   -28  -240     - |
   29 |   121   305  -281  -121     X    34    16   165  3319     - |
   30 |    -3   -40    51   -67    50   -33     3   -78 -3498     - |
   31 |   -37    83  -269   117   482   -91   -71   -89  -627     - |
   32 |   -58  -138   158   -41    20   -14     8   -13 -2914     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   108  -312     -    55     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -566     -   563   486     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -  -135   146     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    21     -     -     -   -47     -     3     -     - |
 ALGO |    12   -10     -     -   105   -90  -288     -     -     - |
 ALIC |  -133     -   111   246  -183    13   -20  -159     -     - |
 ALRT |    48     -     -   -81     -    36    85    -8     -     - |
 AMC2 |    17    43     -  -108     -     -    40     -     -     - |
 ANKR |     -     -    19     1     -   -46     -     -     -     - |
 AREQ |  -116   -72     -    77   100   101     -     -     -     - |
 AREV |     -     -    28     -     -   -66     -     -     -     - |
 ARTU |   -37     -    64   -15     -   -78     2   -12     -     - |
 ASPA |     -     -  -129    58     -   142     -    92     -     - |
 AUCK |   -79     -    17   180  -179    35   -15     -     -     - |
 BAKE |     -     -    72   -59     -  -111   -81     -     -     - |
 BAKO |    18     -     -     -   -30     4     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    49  -145     -    30     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    41     -     -   -98   -93     -     -     - |
 BJFS |    37     -    98  -232     -    22     -   -52     -     - |
 BJNM |    -8     5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -45     -    99   114     -   -63   321  -185     -     - |
 BOR1 |  -109     -     -     -    24   102     -     -     -     - |
 BRAZ |     -     -    47   -40     -   -75     -     -     -     - |
 BREW |     -   -24     -     -    54     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -99     -    16   244     -  -125    -8   -32     -     - |
 BRMU |   -51     -    52    -5   -13   -50   -21     0     -     - |
 BRST |  -113     -    18    87     -     -   -81     -     -     - |
 BRUX |    60     -     -   -43     -   -25    32     -     -     - |
 BUCU |     -     -    51  -120     -     -     -     -     -     - |
 CAGZ |   -40     -    51   -76     -     -    97     -     -     - |
 CAS1 |    -4     -   101   225  -233   -65   -27  -143     -     - |
 CEDU |     -     -    67   -62     -   -97   -16     -     -     - |
 CGGN |     -     -     6     -     -   -15     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -    30     -     -   -71    21     -     -     - |
 CHTI |  -132     -    73   -65     -    42   -20     -     -     - |
 CHUR |    12    31    78    72  -134   -93    13   -93     -     - |
 COCO |     -     -   -32   120     -   -76    13    44     -     - |
 CONT |     -    60     -     -     -     -   -54   -98     -     - |
 CONZ |     -     -     -   137  -105   -40   -65     -     -     - |
 CRO1 |     -     2     -   186   -18  -145   -46   -23     -     - |
 CUSV |     -     -    78     -     -  -185   -92     -     -     - |
 DAEJ |    -9     4     -     -     -     2     -     -     -     - |
 DARW |   -81     -    67   126  -170   -24    -1     -     -     - |
 DAV1 |   -49     -    56   107  -115    -2   -12   -61     -     - |
 DGAR |     -     -     -   154     -  -127   -83   -21     -     - |
 DGAV |     -     -    34     -     -   -81     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -   110     -     -  -261     -     -     -     - |
 DUBO |    58     -    19    20   -87   -50    -7     -     -     - |
 FAIR |     -   -16     -   -12     -    45   -65     -     -     - |
 FALK |     -     -     -     -     -   -11     -     9     -     - |
 FLIN |   -73     -    99     -   -39  -115   -27     -     -     - |
 FLRS |     -     -    59     -     -  -140     -     -     -     - |
 GLPS |   -11     -    27    17     -     3     -   -55     -     - |
 GLSV |   -54     -    17    85   -79    38    -1   -23     -     - |
 GMSD |     -     -    66     -     -  -156  -141     -     -     - |
 GODE |     -    66     -     -  -147     1     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    12     -   -31     -   -73     -     -     - |
 GOLD |   -65     -    18   179     -  -147   -88     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -    61   -46   -18     -     -     -     - |
 GRAS |   -91     -    71     -     -   -64     -     -     -     - |
 GRAZ |   -27     -     -     -   -38    66   132     -     -     - |
 GUAM |   -88     -     -     7     -    89   -19     4     -     - |
 GUAT |   -73     -   -56   295     -   -83   -96     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -39   -45     -   138     -     -     -     - |
 HARB |  -220   -10    64   212     -   -91  -124     -     -     - |
 HERS |   -63     X    74     -  -111     -   -21     -     -     - |
 HERT |  -130     -     7   132     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -92     -     -   100   -44    45     -     -     -     - |
 HOB2 |    80   -78   -13    24   111   -24    44     -     -     - |
 HOFN |     -     -     4   -15     -   -77     -    65     -     - |
 HOLB |    10     -     -     -     -   -11    49     -     -     - |
 HOLM |    29     -    98   -38     -   -20     -  -166     -     - |
 HRAO |     -     -     -  -202     -   201   154     -     -     - |
 HYDE |     -     -   143  -271     X   -75   -22     -     -     - |
 IENG |  -114    39     -     -    55     -    14     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -235     -    89     -   115     -     - |
 INEG |     -     -   -10     -     -    22     -     -     -     - |
 INVK |     2     -     -     -     -    -3    27     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    -2   -46   132   -49     -   -17     -     - |
 IRKT |     -    -4     -  -229   213    41     -     -     -     - |
 JOZ2 |     X     -   -21     -    54     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    33     -     -     -   -67     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -15     -     -    45   -12    93     -     -     - |
 KARR |     -     -    47     -     -  -112     -     -     -     - |
 KELY |     -     -   106     -  -117  -144   -83     -     -     - |
 KERG |     -   -80   150   -67     -  -127     -     -     -     - |
 KIR0 |     -     -     -     4     -     -     -    -3     -     - |
 KIRU |   -74    51    -5     -     -    -8   -96     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -46   166     -   134   118  -150     -     - |
 KOKB |     -    26     -    42    42     -    17  -107     -     - |
 KOSG |   -90     -     -     -    66    42     6     -     -     - |
 KOUR |   -72     -   144    35   186   -24    19  -350     -     - |
 LAMA |   -96     -     -   114    45   -46   -59     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    68   -94     -   -76     3     -     -     - |
 LPGS |     -    -1   -73    87     -    88    91     -     -     - |
 MAC1 |   -12     -     -   310  -154   -23    19  -104     -     - |
 MAG0 |   -83     -    45     -    47   -54   -46     -     -     - |
 MAL2 |     -     -   -80   386     -  -194  -135     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   174   -81   -98     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     1   -38    -2    99     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     5    22   127   -27   -86  -153   -62     -     - |
 MAW1 |    20     -    61    64  -204   -45    -4     -     -     - |
 MCIL |     -     -    63    -6     -  -144     -     -     -     - |
 MCM4 |    45    54     -  -116     -   -62   278     -     -     - |
 MDO1 |     -    67   -75    11     -    28    -6     -     -     - |
 MDVJ |   161     -    -9  -179     X    15    89     -     -     - |
 METS |   -12     -     -     -    30   -15    72     -     -     - |
 MIZU |     6   -49     -     -    88    12    17     -     -     - |
 MKEA |  -151     -    95     2     -   -55     -     -     -     - |
 MOBS |    46     -   113     -  -168     -     0  -130     -     - |
 MQZG |     -     -   -69   164     -     -     -     -     -     - |
 NAMA |     -     -   180     -     -  -426     -     -     -     - |
 NANO |   -72     -    19   145     -  -106   -64     -     -     - |
 NICO |  -136     -    90     X     X   -59   -42     -     -     - |
 NKLG |  -149     -   148     -     -   -74   -54   -87     -     - |
 NNOR |     -    70   -86     -    65     -   -43     -     -     - |
 NOT1 |     -     -     -   161  -174     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -37    84     -     4     -     -     -     - |
 NRC1 |   -34    20     -   -45    37     8    -5     -     -     - |
 NRIL |   -16     -    64  -179     -    45    47     0     -     - |
 NTUS |     -     -   135  -240  -120    23    46     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -   110     -  -110     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    54   204     -   -83  -117  -198     -     - |
 ONSA |  -158     6    84   -39   -90    75   -12    14     -     - |
 OPMT |   -86     -     -     -   108    -1     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -60     -     -   142     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -50     -    50     -     -     -     - |
 PDEL |   -27     -    48   140  -144   -93   -21     -     -     - |
 PERT |     -    13     -     -     -   -28  -104     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -     -   -35    18    28     -     - |
 PIE1 |     -    71     -     -     -   -39    28   -84     -     - |
 PIMO |    46     -    80  -182     -   -96    13    25     -     - |
 POL2 |     -     -     -  -138     -   137     -     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   -19    62   -38     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    29   -48     -   -21     -     -     -     - |
 POVE |     -     -    -7     -     -    18     -     -     -     - |
 PRDS |     7    12   -20     -    71   -51     6     -     -     - |
 PTBB |   -10    35     -     -   -64     -    50     -     -     - |
 QAQ1 |   -19    23     -   178     -  -109   -23   -75     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -     -   -80     -    64     -     - |
 QUIN |    39     -   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    22     -     -     -     -     7    16   -25     -     - |
 RAMO |     -     -  -134   102     -   292     -   -77     -     - |
 RECF |     -     -    67     -     -  -158     -     -     -     - |
 RESO |  -212     -    83    97     -   -52   -57     -     -     - |
 REUN |   -34     -     -    30     -    11     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   129     -  -128   -59     -     -     - |
 RIO2 |     -     -   -88     -     -   208     -     -     -     - |
 RIOP |   -14     -     4     -     -     6    15     -     -     - |
 SALU |     -     -    26     -     -   -62     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    73     -     -  -172     -     -     -     - |
 SCH2 |    25   -13   -43   145    56  -137   -34    33     -     - |
 SCOR |     -     -     0   159     -  -159   -61     -     -     - |
 SCUB |    31     -   -24    60     -   -39   -37     -     -     - |
 SFER |     -    -1   129   125   -26  -534     -     -     -     - |
 SPT0 |    -8     5     -     0     0     -     -     -     -     - |
 SSIA |    34     -     -     -   -51    52     -   -36     -     - |
 STHL |     7     -    42     -     -  -109  -145     -     -     - |
 STJO |     -    84     -    45   -86  -115    -7   -18     -     - |
 STR1 |     -     8     -   131  -159     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -32     -     -    36     -     -    44     -     -     - |
 SUTM |     -   -14     -     -     -    29     -     -     -     - |
 SUWN |     -    28     -     -     -   -57     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -21    50     -     -   -51     -     -     - |
 SYDN |   -21     -   -39     -   126     -   -26     -     -     - |
 SYOG |   -26   -17    66   331  -262   -43    -1  -111     -     - |
 THTI |     -   -12    23   133     -  -161    41     -     -     - |
 THU2 |     -     -    41     -     -   -96     -     -     -     - |
 THU3 |  -137    20     -   233     -  -116   -30     -     -     - |
 TIDB |     -   -29     -  -105   284   -98   -60     -     -     - |
 TIXI |     -     -    31     -     -   -58   -34   -11     -     - |
 TLSE |  -222    34    73   238  -173   -67     -     -     -     - |
 TNML |     -     -    84    -2  -215     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -79     -    12   142   106    64   -26  -192     -     - |
 TRO1 |     -     -     -   146     -  -145     -     -     -     - |
 TSKB |  -136    38     -     -    90    -6    10     -     -     - |
 TWTF |    -6    -8     -     -    86   -78   -24    18     -     - |
 UFPR |     -     -    18     -     -   -42     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -33     -     -    77   108     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    22     -   -22     -     -     -     - |
 URUM |     -     -    23   -12     -   -19     -   -18     -     - |
 USN3 |   -79     -     -    85     6     -   -52     -     -     - |
 USUD |     -    18     -     -     -   -37     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -   -14     -     -    34     -     -     -     - |
 VILL |     -    37    24     -  -108   -34   -25     -     -     - |
 WAB2 |   -12     -     -     -    38   -22    38     -     -     - |
 WES2 |     -     X     X   273  -209   -84     X     -     -     - |
 WHIT |   -57   -32    52   121     -    28    49  -112     -     - |
 WILL |    28    11     -     -     -   -55     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -10   -12     -    37     -     -     -     - |
 WROC |   -49     -     -    56     X     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -58     2     -    27     6    29     6     -     -     - |
 WTZA |   -34     -     -     -    42     -    -5     -     -     - |
 WTZR |     X     -     -   131     X  -130   -81     -     -     - |
 WUHN |     -    57   -37     -     -   -27    18     -     -     - |
 YAKT |    -2     -    15     -    79  -105   -51     -     -     - |
 YAR2 |     -   112     -     -     -  -229   -81     -     -     - |
 YARR |     -     -     -   189  -159     -     -   -33     -     - |
 YEBE |     -    43     -  -105    18     -   -26     -     -     - |
 YELL |  -316   141     -   -73    71    79    19     -     -     - |
 YSSK |   -46     -     -     -    28    -3    30    23     -     - |
 ZAMB |     -     -     5     -     -   -12   -26     -     -     - |
 ZECK |     -     -    50     4     -  -123     -     -     -     - |
 ZIM2 |  -188     -    90     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -45     -     -     -   -23    72     -     -     -     - |
 ZWE2 |   -16     -     -     -     -    18    -4     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    12    20    11    21    20    21    22    15   539     - | 2880    235
    2 |    23    14    11    27    34    23    23    18  1143     - | 2880    260
    3 |    22    10     8    24    24    15    16    13  3745     - | 2880   1623
    4 |     X    11     X    24    21    20    26    28  1646     - | 2803   1011
    5 |    26    13    13    20    27    23    24    23   644     - | 2880    303
    6 |    14     9     8    25    24    19    20    44  1250     - | 2880    541
    7 |    27    19    14    24    22    19    20    20   580     - | 2880    226
    8 |    20     X     9     X     X    24    26     X  3907     - | 2029   2559
    9 |     X    14     X    26    34    32    29     X  3031     - | 2422   3334
   10 |    10    15    13    23    10    17    18    23  2731     - | 2880   1436
   11 |    16    13     9    21    24    19    19    11  2435     - | 2880    504
   12 |    21    18    13    21    26    37    28    29   451     - | 2880    257
   13 |    16    16     9    19    24    12    13    16  1453     - | 2880    311
   14 |    50     9    20    27    24    25    21    19   634     - | 2880    210
   15 |    59    23    15    20    39    23    32    24   811     - | 2880    267
   16 |    22     8     9    24    27    16    11    11   537     - | 2880    220
   17 |    20    14    14    22    25    26    29    29   619     - | 2880    265
   18 |    26    12    16    23    28    21    29    13   549     - | 2880    281
   19 |    24    15     8    22    50     9    13    12   532     - | 2880    186
   20 |    15    17    11    20    13    18    21    12   371     - | 2880    259
   21 |    42    16    12    44     X    51    30    36  1224     - | 2880    483
   22 |    23     9    10    20     X    22    15    15  1337     - | 2880    203
   23 |    21    11    11    20    22    24    23    25   436     - | 2880    256
   24 |    17    18    12    19    22    35    31    17  2261     - | 2880   1889
   25 |    10    16    10    19    41    28    15    15   379     - | 2880    166
   26 |    22    13     9    20    23    14    15    15   624     - | 2880    492
   28 |    17    17    17    22    28    26    18    14  2955     - | 2880    497
   29 |    31    13    13    22     X    27    28    26  3104     - | 2880   1278
   30 |    20    14     9    21    26    21    23    45  3706     - | 2880   6001
   31 |    20    13    12    19    17    28    33    25   649     - | 2880    289
   32 |    38    16    16    24    24    18    16    14  1135     - | 2880    827
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    12    27     -    21     -     -     -     - |  288   5918
 ADIS |     -     -     -    10     -    10    12     -     -     - |    4 153263
 AJAC |     -     -     -    19    20     -     -     -     -     - |  287   3009
 ALBH |     -     7     -     -     -    15     -     5     -     - |  288   8393
 ALGO |    16     9     -     -    21    17    19     -     -     - |  288     55
 ALIC |    16     -    10    15    20    19    14    21     -     - |  288   4407
 ALRT |     7     -     -    11     -     9     7     6     -     - |  288   8784
 AMC2 |    11     9     -    13     -     -    14     -     -     - |  201     17
 ANKR |     -     -     5    18     -    19     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    19    16     -    30    32    23     -     -     -     - |  288   7354
 AREV |     -     -     6     -     -    15     -     -     -     - |  280  12517
 ARTU |    14     -     8    15     -    13    10     7     -     - |  288  15210
 ASPA |     -     -    18    42     -    47     -    28     -     - |  288  17114
 AUCK |    24     -    18    33    33    23    19     -     -     - |  288   7085
 BAKE |     -     -     8    16     -    24     6     -     -     - |  288    >>>
 BAKO |    32     -     -     -    40    24     -     -     -     - |  288   4585
 BARH |     -     -     7    21     -    11     -     -     -     - |  288   3101
 BJCO |     -     -     8     -     -    19    28     -     -     - |  288   8667
 BJFS |    12     -     9    20     -    14     -    11     -     - |  288  15692
 BJNM |    21    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 BOGT |    14     -     9    18     -    15     8    12     -     - |  288  22991
 BOR1 |    10     -     -     -    12    15     -     -     -     - |  288   5214
 BRAZ |     -     -    15    31     -    24     -     -     -     - |  283  14729
 BREW |     -    13     -     -    30     -     -     -     -     - |  288     54
 BRFT |    33     -    14    32     -    25    12    22     -     - |  288   3740
 BRMU |    16     -     8    19    22    16     8    14     -     - |  288   3333
 BRST |    13     -    12    36     -     -    28     -     -     - |  288   2343
 BRUX |    11     -     -    13     -    10     9     -     -     - |  288     16
 BUCU |     -     -     7    16     -     -     -     -     -     - |  288   3857
 CAGZ |     9     -     9    18     -     -     7     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    27     -    12    16    21    14    13     9     -     - |  288   3465
 CEDU |     -     -     9    19     -    19    16     -     -     - |  288    >>>
 CGGN |     -     -    11     -     -    27     -     -     -     - |  288  28362
 CHAN |     -     -     5     -     -    11    10     -     -     - |  288   7772
 CHTI |    22     -     8    20     -    14    18     -     -     - |  288  16090
 CHUR |    16     7     6    19    18     6     7    10     -     - |  288   3927
 COCO |     -     -    24    39     -    38    26    33     -     - |  288  15779
 CONT |     -    10     -     -     -     -    21    17     -     - |  288     74
 CONZ |     -     -     -    25    31    30    18     -     -     - |  288     25
 CRO1 |     -    16     -    20    35    20     9    13     -     - |  288     31
 CUSV |     -     -    13     -     -    32    10     -     -     - |  288  14947
 DAEJ |    18    12     -     -     -    14     -     -     -     - |  288    537
 DARW |    28     -    20    41    33    26    18     -     -     - |  288   4177
 DAV1 |    21     -     9    16    31    15    13    12     -     - |  288   3501
 DGAR |     -     -     -    27     -    23    18    12     -     - |  288  25552
 DGAV |     -     -    24     -     -    57     -     -     -     - |    2      0
 DRAG |     -     -     5     -     -    12     -     -     -     - |  177   4158
 DUBO |    12     -    10    15    23    14    13     -     -     - |  288   4144
 FAIR |     -     7     -    19     -    13    12     -     -     - |  288  10835
 FALK |     -     -     -     -     -    11     -     9     -     - |  288  10376
 FLIN |    12     -    18     -    20    52    11     -     -     - |  288   4391
 FLRS |     -     -    12     -     -    29     -     -     -     - |  288   3002
 GLPS |    20     -    13    20     -    21     -    11     -     - |  288  23398
 GLSV |    13     -     8    14    19    12     5    11     -     - |  288   4588
 GMSD |     -     -     6     -     -    15    32     -     -     - |  288  10063
 GODE |     -     8     -     -    19    16     -     -     -     - |  288     78
 GODZ |     -     -     8     -    20     -    16     -     -     - |  288   5147
 GOLD |    15     -     8    17     -    11    20     -     -     - |  288   5064
 GOPE |     -     -     -    38    34    14     -     -     -     - |  288    529
 GRAS |    11     -     5     -     -    14     -     -     -     - |  288  14684
 GRAZ |    10     -     -     -    13    15    13     -     -     - |  288   2858
 GUAM |    20     -     -    20     -    36    23    26     -     - |  288  13673
 GUAT |    15     -    12    21     -    14    23     -     -     - |  288   3941
 GUUG |     -     -    14    32     -    20     -     -     -     - |  288   9007
 HARB |    18    10     8    18     -    22    18     -     -     - |  288  20034
 HERS |    10     X     7     -    12     -    12     -     -     - |  288     23
 HERT |    20     -    10    22     -     -     -     -     -     - |  288   3417
 HNPT |    15     -     -    15    23    19     -     -     -     - |  288   3445
 HOB2 |    36    11    14    24    30    16    19     -     -     - |  288     72
 HOFN |     -     -     6    16     -     7     -     8     -     - |  287    >>>
 HOLB |     8     -     -     -     -     9    15     -     -     - |  288   3878
 HOLM |    11     -     6    14     -     9     -     7     -     - |  288   9396
 HRAO |     -     -     -    12     -    12    16     -     -     - |  288  24656
 HYDE |     -     -    13    33     X    31    12     -     -     - |  288   4654
 IENG |    26    14     -     -    15     -    32     -     -     - |  288     56
 IISC |     -     -     -    24     -    18     -    25     -     - |  288  27206
 INEG |     -     -    15     -     -    35     -     -     -     - |    9    >>>
 INVK |     7     -     -     -     -     8    22     -     -     - |  288   8674
 IRKJ |     -     -     9    17    24    12     -     6     -     - |  288    101
 IRKT |     -    12     -    21    15    12     -     -     -     - |  288    121
 JOZ2 |     X     -     6     -    15     -     -     -     -     - |  288   2595
 JOZE |     -    11     -     -     -    22     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -     9     -     -    33    20    12     -     -     - |  288   7078
 KARR |     -     -     5     -     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 KELY |     -     -     8     -    21    17     8     -     -     - |  288  14037
 KERG |     -    14    15    31     -    21     -     -     -     - |  288  10335
 KIR0 |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   4829
 KIRU |    12     8     7     -     -     7     6     -     -     - |  263   2231
 KIT3 |     -     -     8    22     -    14     9    10     -     - |  288    >>>
 KOKB |     -    15     -    26    22     -    11    10     -     - |  288    119
 KOSG |     8     -     -     -    18    15    23     -     -     - |  288   2498
 KOUR |    34     -    13    26    37    21    11    16     -     - |  288     30
 LAMA |    10     -     -    11    17    14    22     -     -     - |  288   2717
 LHAZ |     -     -    12    73     -    43    43     -     -     - |  278    >>>
 LPGS |     -    30    14    27     -    36    17     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    16     -     -    23    18    19    12    13     -     - |  288   2164
 MAG0 |    10     -     6     -    19    22     8     -     -     - |  287   6132
 MAL2 |     -     -    14    37     -    23    13     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    22    18    20     -     -     -     - |  288   7546
 MAR6 |     -    10    12    16    24     -     -     -     -     - |  288   1033
 MATE |     -     9     9    22    20    22    12    12     -     - |  288    172
 MAW1 |    19     -     8    14    24    12    15     -     -     - |  288   3800
 MCIL |     -     -    11    28     -    20     -     -     -     - |  288   8646
 MCM4 |    26     8     -    19     -    13    19     -     -     - |  288   9787
 MDO1 |     -    10    20    26     -    38     9     -     -     - |  288  15595
 MDVJ |    11     -    15    21     X    46    13     -     -     - |  288     28
 METS |    10     -     -     -    15     9    13     -     -     - |  287    241
 MIZU |     9    12     -     -    26    19     9     -     -     - |  288    512
 MKEA |    18     -     7    23     -    16     -     -     -     - |  288  26759
 MOBS |    32     -    14     -    33     -    11    15     -     - |  288   4484
 MQZG |     -     -    10    24     -     -     -     -     -     - |  288   8417
 NAMA |     -     -     7     -     -    16     -     -     -     - |  288  12152
 NANO |    12     -     5    18     -    11    11     -     -     - |  288   3562
 NICO |    12     -     5     X     X    16    16     -     -     - |  176   3490
 NKLG |    20     -    15     -     -    31    14    19     -     - |  288   7965
 NNOR |     -    31    24     -    19     -    15     -     -     - |  288    286
 NOT1 |     -     -     -    16    17     -     -     -     -     - |  288    153
 NOVM |     -     -     7    14     -    17     -     -     -     - |  288     42
 NRC1 |    10    12     -    15    20    16    11     -     -     - |  288     29
 NRIL |    18     -     7    12     -    11     6     7     -     - |  288  10050
 NTUS |     -     -    17    31    40    21    18     -     -     - |  288   4391
 NYAL |     -     -     -     8     -     8     -     -     -     - |  257    307
 OHI2 |     -     -     9    25     -    13    10    14     -     - |  287    >>>
 ONSA |    16     8     7    13    26     9    13     8     -     - |  288     27
 OPMT |    11     -     -     -    24    26     -     -     -     - |  287     29
 OUS2 |     -     -     4     -     -     9     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    23     -    23     -     -     -     - |  288   8374
 PDEL |    13     -    16    24    32    25    17     -     -     - |  288   3177
 PERT |     -    11     -     -     -    22    13     -     -     - |  288    >>>
 PETS |     -     -     -     -     -    13     8    10     -     - |  288   7511
 PIE1 |     -    10     -     -     -    10     9    13     -     - |  288     19
 PIMO |    23     -    17    37     -    37    14    23     -     - |  288  16010
 POL2 |     -     -     -    13     -    13     -     -     -     - |  288  13286
 POLV |     -     -     -    18    18    13     -     -     -     - |  288   2695
 POTS |     -     -     8    16     -    25     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     6     -     -    15     -     -     -     - |  288  14049
 PRDS |    18     9    14     -    34    12    20     -     -     - |  288     52
 PTBB |    26    11     -     -    20     -    33     -     -     - |  288     15
 QAQ1 |    12    10     -    20     -    10    35     7     -     - |  288   8836
 QIKI |     -     -     -     -     -    16     -    13     -     - |  288  10492
 QUIN |     9     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288  14519
 RABT |    15     -     -     -     -    19    13    11     -     - |  288  18349
 RAMO |     -     -    10    24     -    11     -    12     -     - |  288    >>>
 RECF |     -     -     4     -     -    10     -     -     -     - |  288  11024
 RESO |    12     -     6    14     -    13    15     -     -     - |  288   9232
 REUN |    30     -     -    50     -    51     -     -     -     - |  281   8266
 REYK |     -     -     -    24     -    24    17     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     4     -     -    11     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    15     -    13     -     -    22    22     -     -     - |  288  12324
 SALU |     -     -     8     -     -    18     -     -     -     - |  288   9626
 SAVO |     -     -     6     -     -    14     -     -     -     - |  288   8986
 SCH2 |    14     8     8    23    32    12     7    10     -     - |  288   5013
 SCOR |     -     -     5    13     -    12    44     -     -     - |  288   9451
 SCUB |    18     -     8    19     -    17    20     -     -     - |  288  12907
 SFER |     -    18    16    31    31    37     -     -     -     - |  288     51
 SPT0 |     9     5     -    12    14     -     -     -     -     - |  288     19
 SSIA |    12     -     -     -    20    14     -    11     -     - |  288   8036
 STHL |    28     -    17     -     -    37    14     -     -     - |  288  27029
 STJO |     -     9     -    19    18     9     6     8     -     - |  288    326
 STR1 |     -     8     -    18    29     -     -     -     -     - |  288   1564
 SUTH |    14     -     -    16     -     -    37     -     -     - |  288  21137
 SUTM |     -    10     -     -     -    20     -     -     -     - |  275  12455
 SUWN |     -     9     -     -     -    18     -     -     -     - |  288   6128
 SVTL |     -     -     4    11     -     -     9     -     -     - |  288     47
 SYDN |    21     -    11     -    21     -    13     -     -     - |  287   1014
 SYOG |    33     8     8    17    30    17    35    11     -     - |  288   1034
 THTI |     -    24    21    28     -    24    17     -     -     - |  288  18104
 THU2 |     -     -     3     -     -     8     -     -     -     - |  288    >>>
 THU3 |    12     6     -     9     -     9     5     -     -     - |  288   9089
 TIDB |     -    16     -    20    22    14    17     -     -     - |  288     35
 TIXI |     -     -     5     -     -    16     9    11     -     - |  288    >>>
 TLSE |    10    11    10    23    21    18     -     -     -     - |  288   1641
 TNML |     -     -    20    45    11     -     -     -     -     - |  288   3222
 TOW2 |    23     -    12    24    26    18    12    16     -     - |  288   2863
 TRO1 |     -     -     -    13     -    12     -     -     -     - |  257    >>>
 TSKB |    11     9     -     -    15    16    16     -     -     - |  288    262
 TWTF |    27    12     -     -    15    30    34    10     -     - |  288     17
 UFPR |     -     -     8     -     -    18     -     -     -     - |  288  11046
 ULAB |     -     -     4     -     -    10     9     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    38     -    38     -     -     -     - |  256    >>>
 URUM |     -     -     8    18     -    14     -    10     -     - |  288    >>>
 USN3 |    10     -     -    19    19     -    22     -     -     - |  288     14
 USUD |     -     8     -     -     -    16     -     -     -     - |  288     50
 UZHL |     -     -     5     -     -    11     -     -     -     - |  288   5748
 VILL |     -    16    12     -    27    26    18     -     -     - |  288   1819
 WAB2 |    10     -     -     -    13    11    16     -     -     - |  288     44
 WES2 |     -     X     X    27    25    43     X     -     -     - |  280     29
 WHIT |    12     6     5    17     -     6    12     9     -     - |  288   8244
 WILL |    13     8     -     -     -     5     -     -     -     - |  288  11968
 WIND |     -     -     9    25     -    18     -     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    22     -     -    25     X     -     -     -     -     - |  149   2727
 WSRT |    11     7     -    12    23    20    24     -     -     - |  288     18
 WTZA |    12     -     -     -    14     -    22     -     -     - |  288    941
 WTZR |     X     -     -     7     X     7    13     -     -     - |  134   2837
 WUHN |     -    11    10     -     -    21    15     -     -     - |  288  14333
 YAKT |    12     -    22     -    33    26    21     -     -     - |  288   7831
 YAR2 |     -    10     -     -     -    20    16     -     -     - |  215  10750
 YARR |     -     -     -    16    20     -     -    15     -     - |  288   3504
 YEBE |     -    11     -    19    18     -    12     -     -     - |  288    235
 YELL |     8     6     -    11    20    14    14     -     -     - |  288     18
 YSSK |     8     -     -     -    16    13     9     8     -     - |  287   8115
 ZAMB |     -     -     7     -     -    16     9     -     -     - |  288    >>>
 ZECK |     -     -     7    17     -    14     -     -     -     - |  288    >>>
 ZIM2 |    11     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  287   3653
 ZIMM |    15     -     -     -    15    21     -     -     -     - |  288   4330
 ZWE2 |     8     -     -     -     -    10    11     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    24    14    12    23    26    21    19    18  1804     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   MAS1  | 1731-1  8:05:00 |        1412
emr |   MAS1  | 1731-1 12:45:00 |       -1523
esa |   MAS1  | 1731-1  8:55:00 |        1639
gfz |   RAMO  | 1731-1  4:50:00 |        -607
gfz |   SFER  | 1731-1  6:05:00 |         862
gfz |   MAS1  | 1731-1 12:45:00 |       -1586
grg |   MAL2  | 1731-1  4:15:00 |        -737
grg |   USNO  | 1731-1 11:20:00 |     -135878
grg |   USNO  | 1731-1 11:50:00 |      135814
grg |   NICO  | 1731-1 13:25:00 |     -191900
grg |   NICO  | 1731-1 13:30:00 |       -7387
grg |   NICO  | 1731-1 13:35:00 |      -15085
grg |   NICO  | 1731-1 13:40:00 |      -12061
grg |   NICO  | 1731-1 14:55:00 |      -72376
grg |   NICO  | 1731-1 15:00:00 |      242612
grg |   HYDE  | 1731-1 15:00:00 |         727
mit |     22  | 1731-1  0:01:00 |        -830
mit |   NICO  | 1731-1 13:25:00 |        1679
mit |   HYDE  | 1731-1 15:00:00 |         556
mit |   HYDE  | 1731-1 15:05:00 |         622
mit |   HYDE  | 1731-1 15:10:00 |         834
mit |   HYDE  | 1731-1 15:25:00 |        1005
mit |     29  | 1731-1 18:41:30 |         616
mit |     29  | 1731-1 18:42:30 |        -567



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MATE |   288   286     1   288     2.81     4.17     0.50     0.50   | 4.77e-14  1.09e-14  1.86e-14 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.16     4.17     4.19     4.19   | 4.45e-14  4.73e-15  2.07e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.16     4.17     4.19     4.19   | 3.32e-14  7.77e-15  1.80e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.16     4.17     4.19     4.19   | 2.89e-14  5.82e-15  3.06e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.08     4.17     4.19     4.19   | 3.28e-14  4.21e-15  1.68e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.16     4.17     4.19     4.19   | 3.21e-14  6.64e-15  1.16e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.92     4.17     4.19     4.19   | 4.83e-14  5.24e-15  1.47e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.64     4.17     4.19     4.19   | 4.41e-14  7.80e-15  2.21e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.16     4.17     4.19     4.19   | 5.40e-14  4.69e-15  1.67e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.16     4.17     4.19     4.19   | 2.98e-14  3.94e-15  6.22e-16 |
 BRUX |   288   285     1   288     4.16     4.17     4.19     4.19   | 3.52e-14  4.82e-15  1.41e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.86     4.17     4.19     4.19   | 4.40e-14  6.44e-15  2.07e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     4.06     4.16     4.17     4.17   | 5.53e-14  6.45e-15  1.62e-15 |
 WES2 |   280   280     0   280     3.93     4.04     3.81     3.81   | 2.71e-13  7.85e-14  1.12e-14 |
 CONT |   288   285     1   288     2.22     3.73     0.82     0.82   | 7.10e-14  2.43e-14  5.06e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.07     3.24     0.77     0.77   | 3.82e-14  1.41e-14  6.70e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.03     3.12     0.30     0.30   | 5.88e-14  1.31e-14  5.78e-15 |
 NOT1 |   288   286     1   288     2.02     3.08     1.95     1.95   | 1.01e-13  1.60e-14  1.04e-14 |
 AMC2 |   201   201     0   201     2.88     2.90     2.91     2.91   | 3.37e-14  5.70e-15         - |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.89     2.71     1.31     1.31   | 9.75e-14  1.12e-14  2.48e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.82     2.51     4.19     4.19   | 9.00e-14  8.70e-15  3.61e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.78     2.40     0.64     0.64   | 2.77e-14  6.33e-15  1.71e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.78     2.39     4.19     4.19   | 8.41e-14  1.23e-14  5.02e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     1.78     2.39     3.88     3.88   | 9.72e-14  9.56e-15  4.13e-15 |
 TIDB |   288   287     0   288     1.67     2.10     2.18     2.18   | 1.04e-13  1.26e-14  4.75e-15 |
 IRKT |   288   288     0   288     1.48     1.66     1.53     1.53   | 3.66e-14  6.79e-15  7.42e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.36     1.39     0.18     0.18   | 3.94e-14  6.25e-15  2.60e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.34     1.36     0.58     0.58   | 8.34e-14  9.87e-15  3.33e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.26     1.20     0.26     0.26   | 5.55e-14  1.21e-14  2.51e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     1.21     1.10     0.46     0.46   | 4.00e-14  8.11e-15  5.86e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     1.04     0.82     0.28     0.28   | 5.13e-14  9.79e-15  2.43e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.02     0.79     0.69     0.69   | 4.50e-14  9.19e-15  6.86e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     0.83     0.52     0.39     0.39   | 4.07e-14  1.11e-14  5.27e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.15     0.52     4.19     4.19   | 6.11e-14  1.95e-14  1.66e-14 |
 YELL |   288   288     0   288     0.68     0.35     0.20     0.20   | 3.37e-14  4.07e-15  8.44e-16 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.48     0.17     0.01     0.01   | 2.36e-13  6.96e-14  7.53e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.32     0.12     0.88     0.88   | 7.24e-13  7.36e-14  3.88e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.61     0.12     0.92     0.92   | 2.11e-13  7.84e-14  1.27e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.38     0.11     0.04     0.04   | 3.99e-13  1.07e-13  6.36e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.36     0.10     0.03     0.03   | 4.39e-13  1.40e-13  6.21e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.05     0.05   | 5.87e-14  1.47e-14  7.52e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.63     0.63   | 5.11e-13  1.40e-13  4.43e-14 |
 NYAL |   257   245     2   257     0.26     0.06     0.03     0.03   | 5.28e-13  1.04e-13  1.63e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.76     0.05     0.03     0.03   | 2.26e-13  1.01e-13  3.59e-14 |
 G04  |   281   281     0   281     0.30     0.05     0.33     0.33   | 2.75e-12  1.12e-12  5.06e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.32     0.05     1.57     1.57   | 6.13e-13  6.08e-14  2.04e-14 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.24     0.04     0.49     0.49   | 5.66e-13  1.46e-13  1.20e-13 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.04     1.48     1.48   | 5.93e-13  6.03e-14  2.87e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.35     0.35   | 5.71e-13  6.26e-14  3.41e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.34     0.34   | 5.18e-13  1.69e-13  5.55e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.42     0.42   | 6.04e-13  5.76e-14  2.19e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.75     0.75   | 6.40e-13  5.90e-14  1.55e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.29     0.04     1.03     1.03   | 5.84e-13  6.16e-14  1.92e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.37     0.37   | 5.36e-13  6.43e-14  1.86e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.13     0.13   | 6.63e-13  6.94e-14  6.35e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.59     0.59   | 6.19e-13  7.64e-14  1.89e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.27     0.04     1.05     1.05   | 5.96e-13  6.49e-14  3.84e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.52     1.52   | 6.69e-13  6.85e-14  3.28e-14 |
 G11  |   288   287     0   288     0.26     0.03     0.21     0.21   | 8.24e-13  8.72e-14  6.85e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.32     0.32   | 6.31e-13  6.87e-14  4.12e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-13  2.27e-13  6.73e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.16e-13  1.03e-13 |
 G08  |   278   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.05e-13  3.83e-13 |
 G09  |   162   162     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.97e-12  1.54e-12         - |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  2.75e-13  1.84e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  9.18e-14  3.42e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.75e-13  7.97e-14  1.77e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.17e-13  1.02e-13  2.46e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  1.52e-13  4.25e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.47e-13  6.53e-14  2.09e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  3.39e-13  1.76e-13 |
 G30  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-13  1.54e-13  3.84e-13 |
 GODZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.31e-13  6.49e-13  4.76e-13 |
 HOB2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-14  9.85e-15  5.33e-15 |
 KIRU |   263   263     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.87e-13  4.80e-13  2.86e-13 |
 MAC1 |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  7.88e-13  1.53e-13 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.42e-13  8.93e-14  2.79e-14 |
 NNOR |   288   264     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-13  1.62e-13  2.89e-14 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.36e-14  5.94e-15  2.09e-15 |
 PRDS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-14  1.23e-14  7.42e-15 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  2.90e-13  1.31e-13 |
 SUWN |   288   204    48     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-11  3.02e-12  8.67e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.80e-13  1.45e-13  1.17e-13 |
 TLSE |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  7.07e-13  1.49e-13 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-14  1.18e-14  2.31e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.32e-13  6.03e-13  1.13e-13 |
 WROC |   149   141     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  8.65e-13         - |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.62e-14  4.64e-15  1.77e-15 |
 GOLD |   288   271     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  5.83e-13  3.01e-13 |
 G01  |   101    93     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-13  6.20e-14         - |
 YEBE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.02e-14  2.31e-14  2.36e-14 |
 THU2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-07  6.06e-08  2.91e-08 |
 POLV |   288   254    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-12  9.75e-13  1.94e-13 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  9.48e-13  2.14e-13 |
 AJAC |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 TNML |   288   112   107     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.54e-12  1.16e-12  3.71e-13 |
 DUBO |   287   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  4.38e-13  1.74e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.62e-22  2.10e-20  2.85e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AJAC      AJAC      AJAC |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
