
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1784   Day: 5   MJD: 56737                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118956    143    -514     449     19     19     20    140    143    133   11.39
 emr |  2880     0 103802   1217    3825   -1045     19     19     21    127    130    111   10.79
 esa |  2880     0 119350    825   -1481    1479      9      9     10    154    171     96   26.01
 gfz |  2871     0 128035   2931    -835     922     11     11     12    122    134     95   21.01
 grg |  2880     0 126933   1401    -392     378     17     15     21    169    163    181   12.90
 mit |  2880     0 111148   7433    -498     359     25     24     28    242    263    149    7.60
 igr |   288     0  41249     89    3799   -2025     16     20     14     99     60    107    0.00
 jpl |   288     0  24703    421    3129   -1438     19     21     18    130    167    105   10.30
 ngs |    96     0   2880      0    -509     452   1695   1695      0   3395   3395      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   102   121  -149     X   107     X   -20    72   773     - |
    2 |  -286  -265   -89   540   -35  -265   -10  -394 -2033     - |
    3 |   -49   -63   208   -27  -125  -264     4     3 -3185     - |
    4 |   146   180   -40   -86   -10  -104   -23   155  1007     - |
    5 |   225    -4   -78    17  -118    68    45   174 -1043     - |
    7 |   159   119  -162   -40    67   111     1   223 -2199     - |
    8 |   -57   -31   178    47  -248  -190    20    12  -971     - |
    9 |    75    14    91    28    24  -586   -22   182  1281     - |
   10 |  -118  -156   268  -111   180  -498  -101  -158  1473     - |
   11 |    59   -24   -80   164  -153    38    17   -99  6771     - |
   12 |    54   103  -169  -121   299   199   -20  -152  -693     - |
   13 |   103     9  -112   -81   245    20   -58    15  2572     - |
   14 |  -150  -100    80   -21    27   131    24  -182  2699     - |
   15 |   165    45  -153   -69     0   387    -9   121 -1237     - |
   16 |   -72    15   106   -88   -14    -4   -29   -28  1040     - |
   17 |   202    99  -264    42    19   297    45   247 -3115     - |
   18 |   -48   -71    25    52   -49    31    24   -30  6416     - |
   19 |   -95  -177   126  -106    55   192    10  -230 -1701     - |
   20 |   -39  -214   221   -20  -145  -105   -16    45  2075     - |
   21 |  -133   -99   108    67  -114   -14    11   -60  2440     - |
   22 |  -275  -142   349  -123    -9  -212   -29  -132  2491     - |
   23 |   107    -6  -168   -83   302   156   -15  -134 -1222     - |
   24 |    73   187  -174    92   -96   114    17   136 -1895     - |
   25 |   -60   128   -69    49  -131   246    15   -72   -74     - |
   26 |   -19    38    19   -73   115   -97   -76    98 -5460     - |
   27 |  -248   127    98    68     -  -346   113    94   235     - |
   28 |   -59   -34   106  -117    65     X   -37  -115  2363     - |
   29 |   250   247  -296   165  -262   244   168   247  -819     - |
   31 |    54   103  -236  -126   203   713   -77   -27  -476     - |
   32 |   -69  -147   253   -28  -206  -120   -21   -62 -7564     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -   320     -  -645     -   466     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -   -26    44   531     -     -     - |
 ALBH |    62   135     -   -90   -21     -     -     -     -     - |
 ALGO |    21    56     -   -31   148  -243   155   -28     -     - |
 ALIC |     4     -   131   -47  -193     -    13     -     -     - |
 ALRT |   -73     -    86  -133   126     -   -16   -24     -     - |
 AMC2 |   121     -     -   -85     -    53   137     -     -     - |
 ANKR |     -     -    38     -  -114     -    39    48     -     - |
 ARTU |    43     -     6   -76   -46     -    47   150     -     - |
 ASPA |    -9     -    23   110  -223     -     -     -     -     - |
 AUCK |  -102     -    28   -21   -93   311   -10     -     -     - |
 BAKE |     -     -    89  -129    40     -    23   -13     -     - |
 BAKO |    35     -     -    19     -  -107     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     4   -34    47     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    31   -38     -     -    28     -     -     - |
 BJFS |   -54     -   121   -32  -128     -     -   -19     -     - |
 BJNM |   -43    46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -41     -    89    30   -68     -    30  -155     -     - |
 BOR1 |  -183     -     -   112   -15   -10    76     -     -     - |
 BRAZ |  -136     -     -    29    94     -     -     -     -     - |
 BREW |     -    18     -     -   176  -155     -  -125     -     - |
 BRFT |  -225     -   142    -5   -94    19    -7     -     -     - |
 BRMU |  -250     -   159   -19     5  -127    28     -     -     - |
 BRST |  -179     -    52     -    54     -   -60     -     -     - |
 BRUX |   148     -     -   -52   -45     -    91     -     -     - |
 BUCU |     -     -    76     -  -152     -     -     -     -     - |
 CAS1 |  -215     -   157   -28    42  -209    19     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    11     -     -    63   -22     -     - |
 CEDU |     -     -    71     -  -143     -   -69     -     -     - |
 CHAN |     -     -    82  -101     -     -   -50     -     -     - |
 CHPI |     -     -    94   -83     -     -     0   -66     -     - |
 CHTI |  -147     -    49    80  -100     -   -41     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -127   207     -     -     -     -     - |
 CHUR |    52   128    10  -111     X     -   -18     -     -     - |
 COCO |    68     -    72   -97   -48     -     9     -     -     - |
 CONZ |     -     -     -   -77   203  -135  -146     -     -     - |
 CRO1 |     -   -18     -  -107   295  -180   -33     -     -     - |
 CUSV |     -     -   178  -220     -     -   -36     -     -     - |
 DAEJ |  -118     -     -   -44   176     -  -137     -     -     - |
 DARW |  -141    20   132   -17  -110   -60    62     -     -     - |
 DAV1 |  -161     -   108  -109   165  -109   -17     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -   -95   155     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     X  -120     -     -   130   245     -     - |
 DRAG |     -     -    93  -110    -9     -     -     -     -     - |
 DRAO |  -174   -60    35    58   143  -180     -     -     -     - |
 FAA1 |  -293     -    65  -100   289     -   -39     -     -     - |
 FAIR |    81   145     -  -114     X     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -     2     -     -     -    -5     -     - |
 FLIN |     6     -    39   -50   213  -123     -  -178     -     - |
 FLRS |     -     -    64   -79     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |    -1     -    42   -66    89     -   -25   -66     -     - |
 GMSD |     -     -    74  -110     -    51   -36     -     -     - |
 GODE |    73   103     -   -71   134  -287   -19     -     -     - |
 GOLD |    17     -    75  -176   120     -   -93     -     -     - |
 GOPE |    61     -     -   -50   112  -160     -     -     -     - |
 GRAS |  -153     -    80   -19     -     9   -15     -     -     - |
 GRAZ |  -121     -     -    66     X     -   118     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -56   125     -   -51   -42     -     - |
 GUAT |  -153     -   166   -93   -48     -  -110     -     -     - |
 GUUG |     -     -   114   146  -468     -     -     -     -     - |
 HARB |  -263   -79   124  -124   385  -227  -330     -     -     - |
 HERS |   145  -622   251     -     -  -193   180     -     -     - |
 HERT |     -     -    41     -   -82     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    48     -     -   121  -275     -    -1     -     - |
 HNLC |     -     -     -   -13    20     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    50    22  -175     -     -     -     - |
 HOB2 |   -49   -31   105    66  -325   132   -56     -     -     - |
 HOFN |  -238     -   144    17   -12  -164   -31     -     -     - |
 HOLB |  -133     -     -    30    68     -    86     -     -     - |
 HOLM |   107     -   119  -205     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |    14     -     -     -    27   -67     -     -     -     - |
 HYDE |     -     -    67   -83     X     X     -     -     -     - |
 IENG |   -22    18     -     -     -     7    40     -     -     - |
 IISC |    21     -     -   -73    18     -     -   103     -     - |
 INVK |    65     -     -   -25   -57     -    51    54     -     - |
 IRKJ |     -     -    14  -142   152    84     -     -     -     - |
 JOZ2 |     -     -    55     -  -107    -6     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -143     -     -   120     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    25     -   -72   126   -52   -24     -     -     - |
 KARR |   -98     -   105  -101    39     -   -64     -     -     - |
 KELY |     -     -   -26  -139   333     -     -    27     -     - |
 KERG |  -185  -212    93  -152   389     -     -     -     -     - |
 KIRU |    92    82    24   -19  -126   -71    68     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -38     -    77     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -93     0     -     -   197    27   -98  -164     -     - |
 KOSG |  -229     -     -   124     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -71     -    36   -69   175   -64   -19   -44     -     - |
 KUUJ |     -     -     9     -     -     -     -   -23     -     - |
 LAMA |  -128     -     -   -43   132    86   -26     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -14     -    28     -  -107     -     -     - |
 LPGS |     -   -28   -36     -   105     -     5     -     -     - |
 MAC1 |  -211     -     -    27   138    -3    26     -     -     - |
 MAG0 |    53     -    86  -135     -     -     1     -     -     - |
 MAL2 |  -177     -   162  -156    39     -   -24     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -29    48     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -14   -13     -    74  -160     -    73     -     - |
 MAS1 |   -52    81   146    37  -164  -205    -1  -115     -     - |
 MATE |  -290   -12   102   -90   163    74  -112     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -     7   -11     -     -     -     -     - |
 MAW1 |  -185     -   134   -34  -219   289    29     -     -     - |
 MBAR |     -     -    55     -  -111     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -   129   -88    68     -     -  -232     -     - |
 MDVJ |   336     -   -12  -157   -87     X     -    89     -     - |
 MEDI |     -    30     -     -     -   -43     -     -     -     - |
 METS |     5     -     -    -3     -     -    30     -     -     - |
 MIZU |   -24    56     -   -54     -   107   -14     -     -     - |
 MOBS |     -     -    81     -  -103  -105     -     -     -     - |
 MONP |   -54     -    40     -   -10   -38     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -101     -   278   135     -     -     - |
 MQZG |     -     -    90     -  -182     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -    26    35     -     -   -96     -     - |
 NANO |  -189     -    54   -57   150     -   -24     -     -     - |
 NICO |  -226     -    37    66    82  -107     5     -     -     - |
 NKLG |  -271     -   170   -47   -56     -   -40     -     -     - |
 NNOR |     -    46   -38     -    61   -41   -36     -     -     - |
 NOVM |     -     -     X  -144   332     -     -  -116     -     - |
 NRC1 |    32    91     -    -2   -61   -68    15     -     -     - |
 NRIL |  -122     -    53  -124   242     -   -20   -48     -     - |
 NYA1 |   -33     -   142   -46  -182     -  -262     -     -     - |
 NYAL |     -   -53     -   -96   371  -288     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    53     -  -108     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -67    35    37   -28   137  -229   160     -     -     - |
 OPMT |     -     -     -   -16     -    45     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -47     -    95     -     -     -     -     - |
 PDEL |  -133     -   123    13  -143   -16   -26     -     -     - |
 PENC |   -83     -     -     -    73     -     -     -     -     - |
 PERT |     -    41     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -    90   -29     -     -   -18  -168     -     - |
 PIE1 |   -20    40    62  -176   242     -    43  -122     -     - |
 PIMO |    49     -    15   -62   141     -   -27  -129     -     - |
 POL2 |    32     -     -   -36     7     -     -    30     -     - |
 POLV |     -     -  -140   133    70    -6     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -15     -    30     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -     -   -11     -     -     -    22     -     - |
 PRDS |    25    72     -   -84     -    93    11     -     -     - |
 PTBB |    25    40    25     -     -  -181    84     -     -     - |
 QAQ1 |   -61   -20     -   -70   346     -   -67  -200     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -194   316     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -66     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -81     -     -   -86   272     -   -53   -77     -     - |
 RECF |     -     -   111  -106     -     -     -   -64     -     - |
 RESO |    -1     -    78   -96     -     -   -25     -     -     - |
 REUN |  -246     -    80  -123   257     -   -33     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    44    66  -244   127     -     -     - |
 RIGA |     -     -     4     -     -   -15     -     -     -     - |
 RIOP |   -32     -    60   -56     -     -    -6     -     -     - |
 SALU |     -     -   136  -115     -     -     -  -109     -     - |
 SAVO |     -     -    93  -115     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -26   -18    54   -58   105  -138    -2     -     -     - |
 SCOR |     -     -    72   -59   -12     -     -   -47     -     - |
 SEY1 |     -     -   164  -203     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -   -12     -    65    19  -196     -     -     -     - |
 SHAO |   -33     -     -   -99   217     -     -   -33     -     - |
 SPT0 |    30    55     -     -    17  -152    48     -     -     - |
 SSIA |   -30     -     -    48   -52     -    55     -     -     - |
 STHL |    26     -    44   -83     -     -    -4    29     -     - |
 STJO |     -   136     -   -74   -29   -13    52    55     -     - |
 STK2 |     -     -    68     -     -     -   -62  -173     -     - |
 STR1 |     -     2     -     -   -65   108     -     -     -     - |
 SUTH |   -11     -     -     -   100     -   -20  -113     -     - |
 SUTM |     -    23     -     -   -19     -     -     -     -     - |
 SUWN |  -135    64     -   -31     -   198     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -10     -    21     -   160     -     -     - |
 SYDN |   -35     -    15     -     -     -   211     -     -     - |
 SYOG |  -103     9     -  -111   287   -38  -139     -     -     - |
 TAH1 |   -24     -     -     -   132     -     -  -137     -     - |
 THTI |     -  -111    57  -293   456     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -26    81     -   -84    92     -   -24     -     -     - |
 TIDB |     -   -70     -  -116   130   265     -   -38     -     - |
 TIXI |     -     -   -95     -   189     -  -117     9     -     - |
 TLSE |  -189   -12   137   -23   121  -308    43     -     -     - |
 TNML |     -    -2     -     -    46   -75     -     -     -     - |
 TOW2 |  -260     -    73   -54   155    31   -38     -     -     - |
 TRO1 |   -44     -   131   -69   -33    16   -15  -111     -     - |
 TSKB |  -201    -2     -   110     -     -  -113     -     -     - |
 TWTF |   -34    36    20  -186   232    52   -60     -     -     - |
 ULAB |     -     -  -119     -   240     -   -76     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -   125     -  -376  -157     -     - |
 URUM |   -71     -    50     -    15     -   -83   -67     -     - |
 USN3 |    28    55     -     -     5  -128    58     -     -     - |
 USUD |     -    -3     -   -15     -    46     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    19   -31     -     -     -    16     -     - |
 VILL |     4    95    34   -41   -24  -104    12     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -   -12    20     -     -     -     - |
 WHIT |    11    57    67  -120    30     -   104   -34     -     - |
 WILL |  -203    43     -   -16   187   -29     -     -     -     - |
 WSRT |   -98    59     -  -107   320  -185   -77     -     -     - |
 WTZA |    57     -     -     -     -   -86    55     -     -     - |
 WTZR |  -322     -   181    -3   115  -325  -101     -     -     - |
 WUHN |     -    32     -   -68   113   -49   -29     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   -95   155     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -43    -9    83   -49     -     -     2   -54     -     - |
 YAR2 |    -6     2     -   -42     -     -     -    90     -     - |
 YARR |     -     -     -     -  -114   194     -     -     -     - |
 YEBE |     -    22     -     -    36   -92     -     -     -     - |
 YELL |    17     X     -   -48    98   -59  -102     X     -     - |
 YSSK |    98     -     -   -53     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |  -110     -    29  -152   238     -   -73    61     -     - |
 ZECK |   149     -    25  -135    73   -64    -8     -     -     - |
 ZIMM |  -129     -     -     7   176  -124     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    14    21     6     X    18     X    20    19   862     - | 2880    108
    2 |    24    23     7     8     9    11    38    39   594     - | 2880    178
    3 |    19    23    12    14    12    16    12    10  2482     - | 2880   2108
    4 |    21    14     7     8    11    21    17    19  1685     - | 2880   1203
    5 |    18    18     7     6     9    26    18    21   445     - | 2880    286
    7 |    11    15    10     7    13    22    25    27   815     - | 2880    220
    8 |    10    15     9     9    16    29    18    15  2969     - | 2880   2721
    9 |    19    15     7     8    17    26    23    21  2850     - | 2880   2677
   10 |    18    16     6     8    12    29    23    22  3180     - | 2880   2049
   11 |    13    22    12    18    13    23    11    19  2709     - | 2880    497
   12 |    21    20     6     7    21    23    26    22   448     - | 2880    347
   13 |    18    17     6    10    14    25    12    14   607     - | 2880    297
   14 |    17    24     9    16    19    28    20    27  1004     - | 2880    191
   15 |    22    29     8    16    18    24    15    22   463     - | 2880    232
   16 |    18    20     6     6    21    20    18    17   507     - | 2880    317
   17 |    13    20     8    14    13    38    27    27  3232     - | 2880    461
   18 |    14    33     9    13    18    24    20    15  2482     - | 2880    383
   19 |    21    14    12    14    10    17    27    25   831     - | 2880    196
   20 |    37    15     9    11    14    25     9    14   539     - | 2880    345
   21 |    18    22     6    10    12    21    17    15   679     - | 2880    447
   22 |    27    19     8    16    18    18    20    19  3293     - | 2880    378
   23 |    15    18     6     9    15    18    18    19   382     - | 2880    145
   24 |    20    19     8    12    18    36    20    21  1786     - | 2880    994
   25 |    12    16     6     7    18    30    23    20   412     - | 2880    181
   26 |    20    18     9     7    13    27    14    25   771     - | 2880    225
   27 |    28    15     5    14     -    19    14    24   311     - | 2880    133
   28 |    17    15     8     7    16     X    18    15  1362     - | 2880    810
   29 |    15    15    10    11    23    27    25    27   610     - | 2880    280
   31 |    11    22    20    15    17    18    13    14   914     - | 2880    209
   32 |    27    24    14    10    15    18    16    24  1897     - | 2880   1163
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     6     -    13     -    31     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     -    11    19    20     -     -     - |  287   3222
 ALBH |    13    18     -     8    23     -     -     -     -     - |  288  12115
 ALGO |    18    14     -    13    14    36    19    10     -     - |  288    174
 ALIC |    38     -    14    13    30     -     8     -     -     - |  288   3039
 ALRT |    16     -    13     9    16     -     9    16     -     - |  288   9044
 AMC2 |    21     -     -     7     -    28    10     -     -     - |  288     32
 ANKR |     -     -     6     -    12     -    10    12     -     - |  288    >>>
 ARTU |    16     -    14    11    20     -     8    11     -     - |  288  25330
 ASPA |    24     -    14    17    30     -     -     -     -     - |  288  13935
 AUCK |    16     -    10    10    19    36    12     -     -     - |  288   7262
 BAKE |     -     -     9     8    20     -    12    44     -     - |  288   4575
 BAKO |    34     -     -    20     -    41     -     -     -     - |  287   3935
 BARH |     -     -     7     7    18     -     -     -     -     - |  288   3969
 BJCO |     -     -     9    11     -     -    50     -     -     - |  288  16053
 BJFS |    12     -     7     8    12     -     -    11     -     - |  288   7984
 BJNM |    14    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 BOGT |    34     -    10    13    20     -    13    14     -     - |  288  31525
 BOR1 |    17     -     -    13    19    24    11     -     -     - |  288   6300
 BRAZ |    30     -     -    15    28     -     -     -     -     - |  285  17902
 BREW |     -    24     -     -    20    11     -     7     -     - |  288     60
 BRFT |    25     -    12    15    21    21    12     -     -     - |  288   4156
 BRMU |    17     -    13    15    20    24    12     -     -     - |  288   3784
 BRST |    23     -    14     -    34     -    23     -     -     - |  288   1774
 BRUX |    22     -     -    12    14     -     9     -     -     - |  288    499
 BUCU |     -     -     6     -    12     -     -     -     -     - |  288   3655
 CAS1 |    24     -    14     8    20    41    11     -     -     - |  288   6389
 CCJ2 |     -     -     -     7     -     -     9    14     -     - |  288  16350
 CEDU |     -     -     8     -    16     -    10     -     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -     5     6     -     -    14     -     -     - |  288  12667
 CHPI |     -     -     8    11     -     -     9    16     -     - |  288  19497
 CHTI |    22     -    10    15    21     -    13     -     -     - |  288   9252
 CHUM |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  288  21641
 CHUR |    14    30     9    23     X     -    32     -     -     - |  262    >>>
 COCO |    24     -    14    22    21     -    12     -     -     - |  288  16660
 CONZ |     -     -     -    12    18    29    17     -     -     - |  288   3068
 CRO1 |     -    21     -    15    21    36    10     -     -     - |  288     37
 CUSV |     -     -    19    23     -     -    23     -     -     - |  288  19161
 DAEJ |    16     -     -     7    16     -    19     -     -     - |  287   1307
 DARW |    30    19    14    20    48    39    14     -     -     - |  288   4698
 DAV1 |    25     -    14     8    25    38    10     -     -     - |  288   3497
 DGAR |     -     -     -    20    33     -     -     -     -     - |  277  34815
 DGAV |     -     -     X    12     -     -    17    24     -     - |  263  17248
 DRAG |     -     -     6     8    17     -     -     -     -     - |  288   3631
 DRAO |    25    10    12    11    16    26     -     -     -     - |  288   5988
 FAA1 |    22     -    14    18    24     -    18     -     -     - |  288  29630
 FAIR |    23    41     -    10     X     -     -     -     -     - |  270  11865
 FALK |     -     -     -     9     -     -     -    19     -     - |  288  15444
 FLIN |    24     -     8     9    14    22     -    12     -     - |  288   4725
 FLRS |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   3776
 GLPS |    35     -    18    22    31     -    11    24     -     - |  288  30410
 GMSD |     -     -     6     8     -    22     9     -     -     - |  288   5746
 GODE |    19    16     -    13    13    38    11     -     -     - |  288     94
 GOLD |    12     -     8    11    16     -    16     -     -     - |  288  11503
 GOPE |    18     -     -    10    26    47     -     -     -     - |  288    727
 GRAS |    13     -     5     7     -    19     7     -     -     - |  288   1925
 GRAZ |    10     -     -     5     X     -     9     -     -     - |  287   2700
 GUAM |     -     -     -    17    28     -    14    33     -     - |  288  18218
 GUAT |    23     -     9    13    20     -    13     -     -     - |  276   2926
 GUUG |     -     -    13    16    30     -     -     -     -     - |  288  19587
 HARB |    16    21    12    11    18    31     9     -     -     - |  288   1363
 HERS |    14    21    10     -     -    24    12     -     -     - |  288     39
 HERT |     -     -    12     -    24     -     -     -     -     - |  288   3555
 HLFX |     -    15     -     -    20    33     -    12     -     - |  288   4108
 HNLC |     -     -     -    23    38     -     -     -     -     - |  245  13128
 HNPT |     -     -     -    10    13    26     -     -     -     - |  288   2832
 HOB2 |    42     9    11     9    14    44     7     -     -     - |  288     13
 HOFN |    14     -     8    10    21    23    10     -     -     - |  288   2476
 HOLB |    22     -     -     9    23     -     8     -     -     - |  288   6014
 HOLM |    13     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288  10061
 HRAO |    15     -     -     -    16    24     -     -     -     - |  288    259
 HYDE |     -     -     8    10     X     X     -     -     -     - |  288   4186
 IENG |    15    18     -     -     -    13    25     -     -     - |  288     71
 IISC |    27     -     -    15    16     -     -    29     -     - |  288  35593
 INVK |    17     -     -    11    16     -    15    45     -     - |  288   9990
 IRKJ |     -     -     8     8    11    25     -     -     -     - |  288     79
 JOZ2 |     -     -    10     -    18    17     -     -     -     - |  288   4979
 JOZE |     -    31     -     -    26     -     -     -     -     - |  274    >>>
 JPLM |     -    14     -    12    20    17     8     -     -     - |  288   3997
 KARR |    24     -    13    13    25     -    12     -     -     - |  288  12937
 KELY |     -     -    12     9    30     -     -    25     -     - |  288  11554
 KERG |    27    24    20    20    28     -     -     -     -     - |  288  14441
 KIRU |    18    14    10     9    20    38    10     -     -     - |  288   4727
 KIT3 |     -     -     7     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    17    11     -     -    22    22    14     8     -     - |  288    113
 KOSG |    25     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3460
 KOUR |    28     -    15    14    24    31    14    14     -     - |  288     35
 KUUJ |     -     -     6     -     -     -     -    14     -     - |  288   3780
 LAMA |    13     -     -    13    21    21    11     -     -     - |  288   3162
 LHAZ |     -     -     6     -    13     -    32     -     -     - |  243    >>>
 LPGS |     -    40    20     -    36     -    22     -     -     - |  278    >>>
 MAC1 |    26     -     -    23    21    44    22     -     -     - |  288   2332
 MAG0 |    10     -     5     7     -     -     7     -     -     - |  287  11099
 MAL2 |    21     -    12    18    28     -    15     -     -     - |  225   9119
 MANA |     -     -     -    18    29     -     -     -     -     - |  288  10386
 MAR6 |     -    13    12     -    17    26     -    11     -     - |  288   7206
 MAS1 |    18    16    10    16    18    25     7    15     -     - |  288   3917
 MATE |    14    18     7    11    22    17    10     -     -     - |  288    240
 MAUI |     -     -     -    11    18     -     -     -     -     - |  288  12334
 MAW1 |    17     -    11    11    22    35    11     -     -     - |  288   4093
 MBAR |     -     -    11     -    21     -     -     -     -     - |  210    >>>
 MCIL |     -     -    11    13    23     -     -    19     -     - |  288  16305
 MDVJ |    24     -    10    16    20     X     -    30     -     - |  288     36
 MEDI |     -    25     -     -     -    35     -     -     -     - |  286     41
 METS |    17     -     -     9     -     -    14     -     -     - |  287   2132
 MIZU |    17    11     -    10     -    21    25     -     -     - |  288    309
 MOBS |     -     -    12     -    26    40     -     -     -     - |  288   2907
 MONP |    12     -    12     -    14    34     -     -     -     - |  288   3747
 MORP |     -     -     -     8     -    22    10     -     -     - |  288   5181
 MQZG |     -     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  288   7727
 NAIN |     -     -     -     7    13     -     -    11     -     - |  288  11327
 NANO |     8     -     8    11    14     -     5     -     -     - |  288   3102
 NICO |    18     -     9    10    18    24     9     -     -     - |  288   3058
 NKLG |    25     -    18    20    34     -    28     -     -     - |  288  19011
 NNOR |     -    35    12     -    19    42    16     -     -     - |  288    377
 NOVM |     -     -     X    14    28     -     -    12     -     - |  288    194
 NRC1 |    11    13     -     8    14    20    12     -     -     - |  288     18
 NRIL |    17     -     6    17    14     -     7    12     -     - |  288  14742
 NYA1 |     9     -     5     7    10     -    10     -     -     - |  288   8250
 NYAL |     -    37     -    11    20    19     -     -     -     - |  288    385
 OHI3 |     -     -    12     -    24     -     -     -     -     - |  288    196
 ONSA |    18    18    12    14    20    23    12     -     -     - |  288     26
 OPMT |     -     -     -    11     -    30     -     -     -     - |  286     33
 OUS2 |     -     -     7     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PDEL |    10     -    10    11    19    18    10     -     -     - |  288   3729
 PENC |    14     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  287   2919
 PERT |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PETS |     -     -     6     7     -     -     8     8     -     - |  288  12374
 PIE1 |    28    10    12    10    20     -     7    10     -     - |  288     18
 PIMO |    25     -    14    18    34     -     9    24     -     - |  288  18818
 POL2 |    12     -     -     7    12     -     -    12     -     - |  288  22437
 POLV |     -     -     7     9    16    21     -     -     -     - |  288   2107
 POTS |     -     -    12     -    24     -     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     -     5     -     -     -    11     -     - |  288  20971
 PRDS |     7    11     -    14     -    34     7     -     -     - |  288    123
 PTBB |    16    16    13     -     -    22    26     -     -     - |  288     34
 QAQ1 |    11    13     -     7    13     -    10     8     -     - |  288  11379
 QIKI |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     - |  288   9649
 QUIN |    12     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288  19020
 RABT |    10     -     -    10    15     -     8    11     -     - |  288  26589
 RECF |     -     -    10    11     -     -     -    18     -     - |  288  16312
 RESO |    23     -     8     8     -     -     8     -     -     - |  288  11034
 REUN |    18     -    13    17    27     -    12     -     -     - |  288   8613
 REYK |     -     -     -    15    24    43    17     -     -     - |  288   3085
 RIGA |     -     -     6     -     -    22     -     -     -     - |  286   2621
 RIOP |    27     -    13    10     -     -    33     -     -     - |  288  16113
 SALU |     -     -    12    13     -     -     -    22     -     - |  288  14054
 SAVO |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288  16335
 SCH2 |    15    17     7     8    13    22     6     -     -     - |  288   3546
 SCOR |     -     -     6     9    18     -     -    27     -     - |  288  12886
 SEY1 |     -     -    14    17     -     -     -     -     -     - |  190   8069
 SFER |     -    12     -     8    12    15     -     -     -     - |  288     61
 SHAO |    13     -     -     8    15     -     -    12     -     - |  288  26336
 SPT0 |    18    23     -     -    19    18    19     -     -     - |  288     45
 SSIA |    16     -     -    13    24     -    16     -     -     - |  288  10245
 STHL |    28     -    10    13     -     -     9    15     -     - |  288  34569
 STJO |     -    20     -    21    18    31    10    12     -     - |  288    436
 STK2 |     -     -     4     -     -     -     8     9     -     - |  288   8302
 STR1 |     -    19     -     -    19    33     -     -     -     - |  288   1665
 SUTH |    29     -     -     -    23     -    11    14     -     - |  288  31261
 SUTM |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |    10    16     -     9     -    20     -     -     -     - |  288   4459
 SVTL |     -     -    12     -    24     -    18     -     -     - |  284    137
 SYDN |    30     -    13     -     -     -    15     -     -     - |  288    819
 SYOG |    12    16     -    14    13    18    11     -     -     - |  288   7695
 TAH1 |    26     -     -     -    24     -     -    25     -     - |  288    >>>
 THTI |     -    29    14    19    27     -     -     -     -     - |  288  13175
 THU3 |     9    29     -    11    20     -    12     -     -     - |  288  10946
 TIDB |     -    18     -    21    26    34     -    20     -     - |  288     47
 TIXI |     -     -    24     -    54     -    12    15     -     - |  288    >>>
 TLSE |    13    15     8     9    21    19    11     -     -     - |  288   1738
 TNML |     -    30     -     -    19    29     -     -     -     - |  288   4069
 TOW2 |    23     -    12    15    29    49    10     -     -     - |  288   5740
 TRO1 |    12     -     9     7    12    19     8    10     -     - |  288   6567
 TSKB |    10    19     -    11     -     -    14     -     -     - |  288   8306
 TWTF |    25    12     8     9    26    23    14     -     -     - |  288     16
 ULAB |     -     -     8     -    16     -    11     -     -     - |  239    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    22     -    25    28     -     - |  254    >>>
 URUM |    14     -     9     -    20     -    17    18     -     - |  288    >>>
 USN3 |    13    20     -     -    14    37    18     -     -     - |  288     20
 USUD |     -    17     -    12     -    27     -     -     -     - |  281     31
 UZHL |     -     -     6     8     -     -     -    13     -     - |  288   1668
 VILL |    27    22     8    13    23    21    10     -     -     - |  288   2401
 VNDP |     -     -     -     -    10    18     -     -     -     - |  288   6349
 WHIT |    13    13     8     8    16     -     5    14     -     - |  288  19641
 WILL |     9    24     -     9    18    22     -     -     -     - |  288   5502
 WSRT |    19    14     -    14    22    21    12     -     -     - |  288     24
 WTZA |     9     -     -     -     -    14    16     -     -     - |  288    881
 WTZR |    27     -    10    10    17    30     9     -     -     - |  288     33
 WUHN |     -    17     -    10    19    23    13     -     -     - |  288   4421
 XMIS |     -     -     -    18    29     -     -     -     -     - |  171   4691
 YAKT |    21    46     9    16     -     -    15    16     -     - |  288  14306
 YAR2 |    17    20     -    14     -     -     -    14     -     - |  288  16597
 YARR |     -     -     -     -    23    39     -     -     -     - |  286   2899
 YEBE |     -    18     -     -    16    13     -     -     -     - |  288    179
 YELL |    20     X     -     9    12    16     9     X     -     - |  288     16
 YSSK |    13     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  287  11276
 ZAMB |    26     -    15    17    24     -    15    16     -     - |  288  35437
 ZECK |    19     -    10     7    16    23     7     -     -     - |  288     48
 ZIMM |    18     -     -    11    14    18     -     -     -     - |  288   6657
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    20    20    10    12    18    25    16    20  1695     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   MAL2  | 1784-5 17:10:00 |       -1186
esa |   DGAV  | 1784-5 17:15:00 |         913
esa |   MAL2  | 1784-5 17:15:00 |        1204
esa |   DGAV  | 1784-5 17:25:00 |        1902
esa |   DGAV  | 1784-5 18:40:00 |       -3808
esa |   DGAV  | 1784-5 18:45:00 |        3932
esa |   MAL2  | 1784-5 19:10:00 |  -451772499
grg |   ARTU  | 1784-5  2:30:00 |         545
grg |   LPGS  | 1784-5  2:50:00 |  -903546394
grg |   LPGS  | 1784-5  3:00:00 |   903546464
grg |   MAL2  | 1784-5 17:55:00 |  -903544970
mit |   MAC1  | 1784-5 10:20:00 |         563
mit |   HYDE  | 1784-5 16:40:00 |         582
mit |      1  | 1784-5 21:43:30 |        -738
mit |      1  | 1784-5 22:00:00 |         554
mit |      1  | 1784-5 22:04:30 |        -553
mit |      1  | 1784-5 22:06:30 |         585
mit |      1  | 1784-5 22:13:30 |        -580
mit |      1  | 1784-5 22:17:00 |         575



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     3.61     4.33     1.62     1.62   | 2.99e-14  1.39e-14  6.70e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.78     4.33     4.33     4.33   | 3.18e-14  7.18e-15  2.07e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.88     4.33     4.33     4.33   | 3.82e-14  7.76e-15  2.17e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     4.33     4.33     4.33     4.33   | 5.19e-14  4.54e-15  1.55e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.59     4.33     4.33     4.33   | 4.57e-14  8.49e-15  2.36e-15 |
 PTBB |   288   288     1   288     3.83     4.33     4.33     4.33   | 3.89e-14  1.10e-14  2.84e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     3.83     4.33     4.33     4.33   | 5.55e-14  1.37e-14  3.01e-15 |
 TWTF |   288   287     1   288     3.12     4.33     4.33     4.33   | 3.93e-14  6.57e-15  1.32e-15 |
 WSRT |   288   285     2   288     4.33     4.33     4.33     4.33   | 3.04e-14  1.01e-14  1.65e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.33     4.33     1.65     1.65   | 2.81e-14  3.69e-15  2.72e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.49     4.33     1.30     1.30   | 3.39e-14  8.46e-15  6.41e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.59     4.33     4.16     4.16   | 3.49e-14  9.63e-15  1.63e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     3.16     4.33     4.33     4.33   | 5.00e-14  6.79e-15  3.43e-15 |
 MEDI |   286   286     0   286     3.33     4.26     0.66     0.66   | 3.76e-14  8.20e-15  4.86e-15 |
 OPMT |   286   283     0   286     3.03     4.26     4.30     4.30   | 6.63e-14  1.16e-14  3.77e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.96     4.19     2.01     2.01   | 3.95e-14  1.15e-14  1.14e-14 |
 USN3 |   288   285     1   288     2.95     4.18     4.33     4.33   | 5.07e-14  6.77e-15  2.41e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.84     3.86     0.45     0.45   | 3.11e-14  8.51e-15  8.42e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     2.61     3.27     0.94     0.94   | 4.64e-14  8.53e-15  7.53e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.47     2.94     0.91     0.91   | 2.54e-14  4.48e-15  2.20e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.24     2.42     0.46     0.46   | 5.25e-14  1.60e-14  3.55e-15 |
 ZECK |   288   286     1   288     2.17     2.26     2.60     2.60   | 3.67e-14  7.86e-15  3.82e-15 |
 NOVM |   288   284     2   288     2.16     2.25     0.92     0.92   | 1.64e-13  3.80e-14  1.71e-14 |
 HOB2 |   288   287     1   288     2.00     1.93     4.33     4.33   | 3.54e-14  6.84e-15  1.47e-15 |
 STJO |   288   286     1   288     1.64     1.29     0.23     0.23   | 7.25e-14  1.76e-14  1.99e-14 |
 BREW |   288   285     1   288     1.51     1.10     4.33     4.33   | 1.10e-13  9.17e-15  3.50e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.51     1.09     1.02     1.02   | 9.00e-14  1.03e-14  1.98e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.47     1.03     4.33     4.33   | 1.11e-13  1.25e-14  2.78e-15 |
 USUD |   281   281     0   281     1.40     0.96     3.50     3.50   | 9.76e-14  2.08e-14  6.69e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.36     0.90     1.72     1.72   | 1.22e-13  2.08e-14  4.37e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.89     0.38     0.08     0.08   | 4.89e-14  7.87e-15  1.75e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.32     0.22     4.33     4.33   | 4.50e-14  1.74e-14  2.21e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.54     0.14     0.30     0.30   | 4.31e-14  8.34e-15  4.06e-15 |
 MAR6 |   288   287     1   288     0.48     0.11     0.01     0.01   | 2.61e-13  9.99e-14  1.35e-13 |
 G27  |   288   288     0   288     0.76     0.10     0.33     0.33   | 5.73e-14  1.55e-14  1.25e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.27     0.06     0.79     0.79   | 7.61e-13  7.20e-14  5.06e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.53     0.06     0.77     0.77   | 2.16e-13  6.74e-14  1.86e-13 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.36     0.36   | 4.17e-13  1.16e-13  4.12e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.03     0.03   | 4.09e-13  1.21e-13  2.87e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.02     0.02   | 4.53e-13  1.34e-13  5.59e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.73     0.03     0.03     0.03   | 2.03e-13  5.47e-14  1.90e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.34     0.34   | 4.79e-13  1.37e-13  7.72e-14 |
 METS |   287   277     5   287     0.23     0.03     0.02     0.02   | 1.04e-12  4.20e-13  2.86e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.02     1.28     1.28   | 4.96e-13  6.26e-14  1.20e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.30     0.30   | 5.84e-13  6.71e-14  2.66e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.00     1.00   | 6.15e-13  6.74e-14  1.49e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.35     0.35   | 6.09e-13  6.38e-14  1.83e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.60     0.60   | 6.44e-13  6.73e-14  3.78e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.31     0.31   | 6.74e-13  5.78e-14  1.79e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.11     0.11   | 6.48e-13  5.74e-14  2.40e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.80     0.80   | 6.63e-13  6.54e-14  1.78e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.85     0.85   | 7.24e-13  6.76e-14  2.13e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.47     0.47   | 7.40e-13  6.79e-14  2.66e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.22     1.22   | 7.03e-13  7.88e-14  4.78e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.25     0.25   | 7.15e-13  7.36e-14  4.19e-14 |
 G04  |   288   288     0   118     0.10     0.01     0.08     0.08   | 4.61e-13  1.43e-13  1.34e-13 |
 G13  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.14     0.14   | 5.55e-13  6.09e-14  4.23e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.27     0.00     0.06     0.06   | 7.23e-14  2.23e-14  1.24e-14 |
 G22  |   288   288     2    49     0.05     0.00     0.01     0.01   | 6.22e-13  5.73e-14  3.91e-14 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.55e-13  2.33e-13  8.50e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  2.97e-13  2.56e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  4.79e-13  2.64e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  2.62e-13  2.49e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  4.73e-13  1.56e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  8.80e-14  5.96e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-13  8.91e-14  1.42e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-13  9.45e-14  2.46e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.25e-13  4.49e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.07e-13  7.05e-14 |
 GRAS |   288   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  1.01e-12  1.94e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-13  3.40e-13  8.95e-14 |
 HOFN |   288   262     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.15e-12  1.20e-12  1.86e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-13  2.43e-14  2.88e-14 |
 KOSG |   288   183    49     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-11  2.30e-12  3.64e-13 |
 MAC1 |   288   263     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  1.13e-12  2.04e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-14  5.90e-15  2.63e-14 |
 NICO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NNOR |   288   248     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.02e-13  1.79e-13  2.51e-14 |
 NYAL |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  1.58e-13  2.29e-14 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  3.24e-13  1.18e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.74e-13  1.55e-13  9.73e-14 |
 TLSE |   288   275     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-12  8.23e-13  1.56e-13 |
 VILL |   288   285     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  6.73e-13  1.62e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-14  2.99e-15  1.10e-15 |
 GOLD |   288   284     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  9.16e-13  3.37e-13 |
 YEBE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-14  3.11e-14  1.45e-14 |
 POLV |   288   248    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.20e-12  9.78e-13  1.76e-13 |
 BRST |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  6.99e-13  1.92e-13 |
 AJAC |   287   252    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-12  1.20e-12  2.90e-13 |
 OHI3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-14  7.38e-15  4.63e-15 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  5.77e-13  1.76e-13 |
 UZHL |   288   175    65     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.50e-11  6.37e-12  9.91e-13 |
 SVTL |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-14  1.43e-14  8.34e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.65e-22  3.69e-20  1.44e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     NICO      NICO      WTZR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
