
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1812   Day: 1   MJD: 56929                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 126729    168    -854    -900     16     15     17    104    108     92   14.93
 emr |  2880     0 109586   5460    1628    1464     14     14     15    139    140    134   17.71
 esa |  2880     0 126136    294    -408    -798     13     12     16    191    205    145   17.53
 gfz |  2871     0 133234  13133     204    -337     15     13     18    175    196    122   16.13
 grg |  2880     0 130732   1045     126      45     16     13     21    126     98    172   13.86
 mit |  2880     0 117322   3317    -276     304     23     22     27    191    204    136    8.43
 igr |   288     0  44597     19    2974    1677     16     22     14    107     52    117    0.00
 jpl |   288     0  26481    427     985    1780     18     21     17    114    129    106   11.41
 ngs |    96     0   3053     45    -846   -1121   1169   1169      0   3235   3235      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    21    95  -236     X   -41   306   -55   124   997     - |
    2 |  -226  -299     7   605    11  -136    58  -180 -2348     - |
    3 |   -60     X    51     X     -     X    93     - -6094     - |
    4 |    13    77   -89    49  -114    84     0    69 -3123     - |
    5 |   157    -7   -10   -38  -110   -10    60   152   -26     - |
    6 |    -6   109     3     X    71  -353    88    94   501     - |
    7 |    58   201  -151   -80    35  -142    15   184  -491     - |
    8 |  -152    95   205    27   -27  -367    63    22 -2217     - |
    9 |   -10   277   274  -717   219  -158   -29   119  2278     - |
   10 |  -210     X   296   -52   141  -357   -56  -148 -9101     - |
   11 |   -18  -166   -80   247   -89   214    -6    50   114     - |
   12 |   111    56  -149  -103    11   185   -64   -85   117     - |
   13 |   -22    46    27    76    30  -317    -7    43  4338     - |
   14 |   -35   -65    76   -39   102   -42   -51   -79  1851     - |
   15 |   142    31  -132  -125    55    94   -64   105  -350     - |
   16 |   -68  -104    80    22   128   -63     4  -133  2366     - |
   17 |   167   -12  -281   -67    -6   434     5   136  -567     - |
   18 |    37  -148   -30    10    87   139   -25    42  6632     - |
   19 |    22  -329   206    78   -85   230    45  -108   -16     - |
   20 |  -138     3   271    80  -256   -57    77    13  2410     - |
   21 |    26   -66    73    71   -64   -79    30   -72  3262     - |
   22 |   -15   -71   286   -15  -136  -141    14  -194 -2285     - |
   23 |   -16     2   -12    65    56  -167    46     6   368     - |
   24 |    74   119  -222   -70    22   160   -37   138  4079     - |
   25 |    -7   -19   -50    65   -35   101    11   -74  1421     - |
   26 |    15    14    23   -24   -25   -31   -25   102  -670     - |
   27 |    -8   180  -124   -66   -35    85   -67   -56   977     - |
   28 |   -83   -96   175   -85   134   -50   -15  -171  -360     - |
   29 |   287    -6  -327   -18   -21   230     3   176 -1518     - |
   30 |   -15    12   -54     X    59    29    13   -81  1599     - |
   31 |    34   135  -282    37   -68   294   -84   -77 -1934     - |
   32 |   -85   -60   176    58   -46  -113    29  -103 -6732     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    14   -15     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -   197     -  -250     -   385     -     -     - |
 ALBH |     5     5     -  -108    52   104     -     -     -     - |
 ALGO |   108    27     -  -102   -70    62   210     -     -     - |
 ALIC |   -62     -    -3   -62   198   -91    62     -     -     - |
 ALRT |    -7     -   156  -142   -13   -31   -20     -     -     - |
 AMC2 |     5     -     -   -68     -     -   100    89     -     - |
 ANKR |     -     -    66     -  -132     -    57    59     -     - |
 AREQ |     6    17     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 AREV |     -     -   110  -111     -     -    23   -13     -     - |
 ARTU |     -     -    34  -165    90     -    19    70     -     - |
 ASPA |     -     -   -41    44     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |    54     -    15    38  -111    47   149   -47     -     - |
 BAKE |     -     -    67  -138    73     -     0     -     -     - |
 BAKO |    34     -     -   -34     -    13     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -19    -8    33     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    17   -19     -     -    45     -     -     - |
 BJFS |   -36     -   -35    -3   122     -     -   -43     -     - |
 BJNM |   -14    12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -85     -    94  -158   265     -    55  -138     -     - |
 BOR1 |  -205     -     -   -87   309     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -223     -    38    -7   190     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     2     -     -    74  -137     -     -     -     - |
 BRFT |    27     -    -2  -374   410    34    68   -51     -     - |
 BRMU |   -45     -     9   -31    54    31    40     -     -     - |
 BRST |    95     -    55     -  -173     -    19     -     -     - |
 BRUX |    87     -     -   -80     -     -    20     -     -     - |
 BUCU |     -     -    -8     -    98  -144     -     -     -     - |
 CAS1 |    24     -    -7     X   113  -213    72     -     -     - |
 CEDU |    16     -   113  -230   265  -259    90     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     2     -     -    51    -2     -     - |
 CHTI |    -1     -    -3    94  -105     -   174     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -    -8     9     -     -     -     -     - |
 CHUR |    42    40    72  -219    53     -    65    16     -     - |
 COCO |     -     -    61     -     -     -    15   -93     -     - |
 CONZ |     -     -     -    35     -   -67    31     -     -     - |
 CORD |    34     -   -10     -     -     -   -37   -30     -     - |
 CRO1 |   -17    86     -  -142    36   -58    21    88     -     - |
 CUSV |     -     -    37   -41     -     -  -364     -     -     - |
 DAKR |     -     -    71   -78     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -60    16    21  -129   287  -196    75     -     -     - |
 DAV1 |  -106     -   -64     X   245   -84   -71     -     -     - |
 DGAR |    44     -     -  -110    80     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    -9   -77     -     -    41   122     -     - |
 DRAG |     -     -     -    59   -69     -     -     -     -     - |
 DRAO |  -104    27    28    -9    66   -23     3     -     -     - |
 DUBO |    44     -    19  -101   134  -145    22     -     -     - |
 DUM1 |     -     -     9     -   -11     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -131     -   119   -72    64     -    15     -     -     - |
 FAIR |   -56    46     -    26     -   -46     -     -     -     - |
 FLIN |    87     -    31  -181    55    44    52     -     -     - |
 GLPS |    60     -    37   -46  -159     -    49   122     -     - |
 GLSV |    45     -   -88    31    23     5    69     -     -     - |
 GMSD |     -     -    72   -67     -   -22    54     -     -     - |
 GODE |    45    47     -   -56    23  -108    47     -     -     - |
 GOLD |   -13     -   128   -94    46  -137    -5     -     -     - |
 GOPE |   126     -     -   -51   -77     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -32     -    -6    19     -    22    60     7     -     - |
 GRAZ |    -8     -     -   -67   101     -   433     -     -     - |
 GUAM |   -38     -     -  -253   327     -  -118     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -70   110  -181     -     -   172     -     - |
 HARB |   -72   -17    84   -61   263  -327  -220     -     -     - |
 HERS |   169  -551   350     -     -   114   198     -     -     - |
 HERT |     -     -    -3     -     3     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -  -114     -     -   290  -238     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -136   158     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -24    78   -82     -     -     -     - |
 HOB2 |  -288  -460   238   359   227     -   297     -     -     - |
 HOFN |  -190     -   411   -21  -162  -214    20     -     -     - |
 HOLB |  -130     -     -    -9   151     -     -     -     -     - |
 HOLM |   149     -     -  -138     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -93     -     -     -   146   -77  -214     -     -     - |
 HYDE |   -39     -    35    -8    12   -68    82    43     -     - |
 IENG |   -29    -8     -     -     -    69   -17     -     -     - |
 INVK |   -13     -     -     X    14     -    95     -     -     - |
 IRKJ |     -     -     -   -35   -26   162     -   -38     -     - |
 JOZ2 |     -     -   134     -  -193    96     -   -41     -     - |
 JOZE |     -  -347     -     -   444     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     6     -   -68    37    57   -93     -     -     - |
 KARR |    32     -    39   -48   186  -175    29  -131     -     - |
 KELY |     -     -    70   -17   -82     -   111     -     -     - |
 KERG |    22     6     1  -106   134   -74   -44     -     -     - |
 KIR0 |     -     -     -     -   -15     -     -    18     -     - |
 KIRU |    57    25    17    19   -84   -87    50     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -12     -    15     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -230     -     -     -   256   -13  -161     -     -     - |
 KOKV |     -     -    89   -97     -     -    48     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -57    62     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -34    83   -24  -193   164    27   -53     -     -     - |
 LAMA |  -120     -     -   111     X     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -  -173     -   219     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    33    39     -   -90     -    92     -     -     - |
 MAC1 |   -15     -     -    42  -111   128    27     -     -     - |
 MAD2 |     -   -76     -     -     -   160     -     -     -     - |
 MAL2 |   -21     -    92   -77     X     -    20     -     -     - |
 MANA |     -     -   -28  -100   157     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -  -115   -53     -   293  -131    -2     -     -     - |
 MAS1 |    -4    72    47   -32  -126     -     -     -     -     - |
 MATE |    12    52   -32  -166   199   -71   -75     -     -     - |
 MAW1 |    -8     -    50  -216   296  -225   -45     -     -     - |
 MBAR |   -69     -   -63     -   154     -   -98     -     -     - |
 MCIL |     -     -    31   -33     -     -    91     -     -     - |
 MCM4 |    27     5     -  -202   156     -     4     -     -     - |
 MDVJ |     9     -     X    -9     X     -     -     X     -     - |
 MEDI |    45    61     -     -     -  -208  -277     -     -     - |
 MIZU |    18   -23     -   -90     -   188   -22     -     -     - |
 MKEA |   -85     -    62  -110   233     -   -22  -112     -     - |
 MOBS |     -     -    -5     -    77  -116     -     -     -     - |
 MONP |  -304     -   107     -   176    53     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -120     -     -   112   169     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -227   265     -     -     -     -     - |
 NANO |   -90     -   -15   -93   225     -   173     -     -     - |
 NICO |  -104     -   127    11   -62     -   368     -     -     - |
 NIST |   -97    82     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |    31     -    64   -41    59     -   177  -143     -     - |
 NNOR |     -    95    61     -  -112  -142    57     -     -     - |
 NOVM |     -     -    25  -164   159     -     -     -     -     - |
 NRC1 |    71    83     -  -173   -71   146   -30     -     -     - |
 NRIL |   -11     -    74  -115     6     -    26    16     -     - |
 NRMD |   -86     -     -    79     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -53     -     -     -    57     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -  -367   427     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -  -111     -   141     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   207     -  -170  -153     -     -     -     - |
 ONSA |   -71    38     5  -105   177   -55   163     -     -     - |
 OPMT |    23   103     -  -120     -   -27     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -78     -    99     -   -46     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    81  -150    15   119    57     -     - |
 PARC |     -     -     -    82  -111   143     -   -87     -     - |
 PDEL |   -52     -   -45   -39   221   -84    40   -15     -     - |
 PENC |  -132     -     -     -   142     -     -     -     -     - |
 PERT |   -94   -13   119   165   153  -369   -89  -187     -     - |
 PETS |     -     -    45  -122     -     -    72   103     -     - |
 PIE1 |  -126     9    31   -26   116     -    54     -     -     - |
 POL2 |   116     -     -    -5  -100     -    51   -23     -     - |
 POLV |     -     -     -    45   -53     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -70     -    89     -    -6     -     -     - |
 PRDS |     -     X     -   -91     -     -   233   128     -     - |
 PTBB |   -16    12   -28     -     -    61   -27     -     -     - |
 QAQ1 |   -95   -15     -  -103   243     -   -50     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -126   178     -     -   -82     -     - |
 QUIN |   -13     -    11     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    47     -     -   -47   -13     -    13    21     -     - |
 RBAY |     X     -     -   -22    26     -     -     X     -     - |
 RECF |     -     -    22   -24     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -17     -    -6     X     -     -  -173    32     -     - |
 REUN |   -30     -   139   101   200  -320   -82  -324     -     - |
 REYK |     -     -     -   104    30  -248   267     -     -     - |
 RIOP |   -17     -    85   -77     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    26   -28     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -12    49    36  -139   -24    10    35   104     -     - |
 SCOR |     -     -  -124    13    79    13     -    85     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -87     -     X    34   123     -     - |
 SFER |     -     X   329  -141  -251     X     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -  -176     X   223     -     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -   -15   -81     -     -     -   136     -     - |
 SPT0 |   -37    15     -     -    20     -   -35     -     -     - |
 SSIA |    -3     -     -   -57   154   -90   -13   -34     -     - |
 STHL |    57     -   -13   -46     -     -    20    12     -     - |
 STJO |    51    21     -   -28   -23   -98    40    41     -     - |
 SUTH |   -45     -     -     -    49     -  -103     -     -     - |
 SUTM |     -  -102     -     -   131     -     -     -     -     - |
 SUTV |     -     -    93  -101     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |    -3   109    -9  -105     -    -5    -4     -     -     - |
 SYDN |     3     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -54   -26    18  -308   449   -42  -165     -     -     - |
 TAH1 |   159     -     -     -  -171     -     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -    90   -90  -110     -     -   123     -     - |
 THTI |     -   -15   103   -82    59     -     -   -90     -     - |
 THU3 |  -129     1     -     X   131    10   -85     -     -     - |
 TID1 |    65     -     -     -     -  -115     -     -     -     - |
 TIDB |  -138  -107     -  -155   555  -182   -61    27     -     - |
 TIXI |     -     -    48     -   -61     -   -26     0     -     - |
 TLSE |    43    -9   -18     X     X     X     -     -     -     - |
 TNML |     -    33     -     -     -   -69     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -     -     -   131     -   -97     -     - |
 TOW2 |  -124     -   104    27   -17   -21   171     -     -     - |
 TRO1 |   -50     -     -   -54   116     -     -     -     -     - |
 TSKB |    60   -44     -    -7     -     -  -191     -     -     - |
 TUVA |     -     -   -20     -     -     -    34    31     -     - |
 TWTF |    66    58     -  -256     1   141   -51    80     -     - |
 UFPR |     -     -   -22    23     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -    49     -   -61     -   136     -     -     - |
 URUM |     -     -   -53     -   230     -  -168  -198     -     - |
 USN3 |   -84    42     -     -    37     -   -44     -     -     - |
 USNO |    23   -60     -     -    43    15     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -   -15    16     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -    28     -     -     -     -   -43     -     - |
 VILL |   -43   117    20   -44   -88    18    15     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -    46     -     -   -56     -     - |
 WAB2 |    74     -     -  -105     -    70    26     -     -     - |
 WES2 |   -40    48    71   -54   -46     -   -13     -     -     - |
 WHIT |   -16    41    51   -86   -75     -   160    90     -     - |
 WILL |  -112   100     -   -64   128  -101     -     -     -     - |
 WSRT |   181   134     -  -274   -88    67  -112     -     -     - |
 WTZA |   -29     -     -     -     -    51   -56     -     -     - |
 WTZR |  -157     -   183  -136   188  -153   -99     -     -     - |
 WUHN |   -82   -86   111   -20   197  -189  -192     -     -     - |
 XMIS |     -     -    35   -89    59     -   -36     -     -     - |
 YAKT |     2     -     8  -178     -     -    57   236     -     - |
 YAR2 |    20    73     -   -99     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   174  -286     -     -     -     - |
 YEBE |     -   310     -     -  -444    79     -     -     -     - |
 YELL |    16    55     -  -148    43   101   -42   -23     -     - |
 YKRO |    23     -     -   -25     -     -     5     5     -     - |
 YSSK |    42     -     -  -141     -     -   -14   144     -     - |
 ZAMB |   -58     -    49  -170   136     -    -6    76     -     - |
 ZECK |   -68     -    40   -56    27    99   -20     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     9    11    10     X    15    28    23    23   320     - | 2880    133
    2 |    14    12    11    16    16    25    21    23   527     - | 2880    256
    3 |    40     X    34     X     -     X    46     -  2240     - | 2361   3654
    4 |    13    11    12    16     9    13    18    11  1625     - | 2880   1363
    5 |    22    14    11    16     7    16    29    20   664     - | 2880    374
    6 |    11    11    12     X     9    17    25    15   455     - | 2880    189
    7 |    14    10    10     9    14    25    23    25   444     - | 2880    328
    8 |    11    13    20     9    12    43    16    18  2127     - | 2880   1600
    9 |    12    14    11    12    12    17    27    46   607     - | 2880    409
   10 |    16     X    14    13    17    19    29    27  2561     - | 2880   2273
   11 |    16    10    10    14    16    13    14    16  1438     - | 2880    544
   12 |    12    15    10     8    14    35    17    22   571     - | 2880    421
   13 |    12    16    11     8    13    19    17    15   897     - | 2880    231
   14 |    14    14     9    17    14    20    16    17   614     - | 2880    252
   15 |    22    19     8    21    12    25    19    25   300     - | 2880    184
   16 |    11    15    15    12    17    20    26    21   630     - | 2880    379
   17 |    19    11    14    10    13    21    24    20   649     - | 2880    388
   18 |    14    14    11     8    15    16    25    17  1238     - | 2880    368
   19 |    17    12    11    22    15    14    18    18   513     - | 2880    214
   20 |    10    11    11    15    13    29    19    17   541     - | 2880    263
   21 |    13    12    12     8    12    22    22    19   853     - | 2880    355
   22 |    16    11    10    12    14    20    25    26   664     - | 2880    265
   23 |    12    12    12     7    13    22    14    16   442     - | 2880    179
   24 |    12    15     9     9    15    34    23    30  2116     - | 2880   2147
   25 |    10    17    11    10    16    31    21    22   624     - | 2880    160
   26 |    22    21    14    14    18    14    20    21   975     - | 2880    623
   27 |    21    15    10    10    14    21    20    12   366     - | 2880    100
   28 |    10    13    10    15    13    12    24    26  1247     - | 2880   1070
   29 |    11    13    10    11    13    18    22    24   428     - | 2880    182
   30 |    14    21     8     X    11    20    15    18   465     - | 2880    155
   31 |    18    15    10    11    18    28    19    15   864     - | 2880    360
   32 |    19    16     8    16    14    19    25    19  3157     - | 2880   1443
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288   8117
 ADIS |     -     -    15     -    18     -    15     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    28    12     -    27    28    25     -     -     -     - |  288  10802
 ALGO |     9     9     -    14    19    15    15     -     -     - |  288     39
 ALIC |    14     -     9    13    18    23     8     -     -     - |  288   3196
 ALRT |    22     -    10    25    10    14    10     -     -     - |  288  17029
 AMC2 |    13     -     -    14     -     -    12    16     -     - |  288     46
 ANKR |     -     -    10     -    15     -     9     9     -     - |  288    >>>
 AREQ |    15    10     -    14     -     -     -     -     -     - |  285  11130
 AREV |     -     -    11    17     -     -    16    17     -     - |  288  11073
 ARTU |     -     -    11    14    23     -     9    10     -     - |  287  17036
 ASPA |     -     -    20    21     -     -     -     -     -     - |  282  14596
 AUCK |    19     -    13    13    22    32     8    13     -     - |  288  10939
 BAKE |     -     -     9    17    20     -     8     -     -     - |  288   3852
 BAKO |    41     -     -    29     -    43     -     -     -     - |  276   3830
 BARH |     -     -    13    14    25     -     -     -     -     - |  288   3139
 BJCO |     -     -    13    14     -     -     7     -     -     - |  286  13190
 BJFS |    27     -    40    14    17     -     -    22     -     - |  287  12446
 BJNM |    13    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     69
 BOGT |    27     -    18    17    23     -    16    24     -     - |  288  25782
 BOR1 |    34     -     -    14    34     -     -     -     -     - |  282  13157
 BRAZ |    18     -    17    12    21     -     -     -     -     - |  252  17632
 BREW |     -    14     -     -    21    40     -     -     -     - |  288     76
 BRFT |    28     -    21    20    32    28     8    18     -     - |  281   3680
 BRMU |    16     -    16    23    32    35    13     -     -     - |  288   5886
 BRST |    18     -    16     -    35     -    13     -     -     - |  288   1902
 BRUX |    13     -     -    12     -     -    18     -     -     - |  288    755
 BUCU |     -     -    12     -    12    17     -     -     -     - |  288   4640
 CAS1 |    14     -    20     X    12    22     8     -     -     - |  288   4628
 CEDU |    14     -    10    17    17    24     9     -     -     - |  288   7600
 CHPI |     -     -     -    11     -     -     9    16     -     - |  288  14871
 CHTI |     9     -    12    12    17     -    13     -     -     - |  288  12136
 CHUM |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     - |  288  27677
 CHUR |    14     8    15    14    23     -    10    11     -     - |  288  45530
 COCO |     -     -     9     -     -     -     7    13     -     - |  288    >>>
 CONZ |     -     -     -    21     -    41    36     -     -     - |  288   3417
 CORD |    17     -    11     -     -     -    10    19     -     - |  286  13601
 CRO1 |    21    10     -    15    22    33     9    15     -     - |  288     24
 CUSV |     -     -    10    11     -     -    14     -     -     - |  146   6895
 DAKR |     -     -    27    29     -     -     -     -     -     - |  253  16911
 DARW |    17    14    15    19    37    26    12     -     -     - |  288   4156
 DAV1 |    12     -    18     X    18    27    25     -     -     - |  288   7943
 DGAR |    39     -     -    24    27     -     -     -     -     - |  288  29023
 DGAV |     -     -    12    13     -     -     8    15     -     - |  288   9390
 DRAG |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     - |  139   2981
 DRAO |    12    11    13    16    21    33     9     -     -     - |  288   9494
 DUBO |    10     -    12    12    13    23     6     -     -     - |  288   9208
 DUM1 |     -     -    12     -    15     -     -     -     -     - |  287   6429
 FAA1 |    29     -    20    42    39     -    18     -     -     - |  284  28976
 FAIR |    22    21     -    14     -    19     -     -     -     - |  288   9461
 FLIN |    13     -    16    16    18    40    12     -     -     - |  288   6205
 GLPS |    13     -    13    14    16     -    10    11     -     - |  288  31568
 GLSV |    19     -    14    11    17    17    13     -     -     - |  288   2136
 GMSD |     -     -     8    13     -    29     9     -     -     - |  288   5466
 GODE |    14    14     -    20    22    21    15     -     -     - |  288    126
 GOLD |    18     -    16    19    22    21    11     -     -     - |  288   9743
 GOPE |    13     -     -    12    12     -     -     -     -     - |  287    517
 GRAS |     8     -     8    12     -    28     8    13     -     - |  288   2804
 GRAZ |    12     -     -    11    13     -    16     -     -     - |  288   2957
 GUAM |    24     -     -    30    28     -    31     -     -     - |  288  14381
 GUUG |     -     -    14    17    28     -     -    25     -     - |  288  15861
 HARB |    24    18    18    19    23    20    15     -     -     - |  288   1495
 HERS |    12    20    17     -     -    18    14     -     -     - |  288     25
 HERT |     -     -    16     -    20     -     -     -     -     - |  288   3489
 HLFX |     -    12     -     -    18    17     -     -     -     - |  288   6096
 HNLC |     -     -     -    17    20     -     -     -     -     - |  251  10876
 HNPT |     -     -     -    21    20    31     -     -     -     - |  288   2754
 HOB2 |    16    14    19    17    25     -    13     -     -     - |  288     38
 HOFN |    12     -    11    15    20    23    11     -     -     - |  288   6659
 HOLB |    17     -     -    19    30     -     -     -     -     - |  288   9552
 HOLM |     8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  182   7259
 HRAO |    17     -     -     -    30    28    16     -     -     - |  288     55
 HYDE |    15     -    11    18    20    32    11    18     -     - |  288   3539
 IENG |    13    13     -     -     -    40    15     -     -     - |  288     74
 INVK |    15     -     -     X    16     -    47     -     -     - |  288  11325
 IRKJ |     -     -     -    12    13    14     -    14     -     - |  288    108
 JOZ2 |     -     -    13     -    15    17     -     9     -     - |  288   4966
 JOZE |     -    18     -     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    13     -    17    16    19    16     -     -     - |  288   2227
 KARR |    25     -    11    18    29    20    13    17     -     - |  288   7694
 KELY |     -     -    15    17    12     -    12     -     -     - |  288   9339
 KERG |    28     8    13    33    16    30    18     -     -     - |  288   7892
 KIR0 |     -     -     -     -    11     -     -    13     -     - |  288  10464
 KIRU |    18    13    11    13    23    22    10     -     -     - |  288   6522
 KIT3 |     -     -    19     -    24     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    23     -     -     -    25    25    25     -     -     - |  288     84
 KOKV |     -     -    14    16     -     -     9     -     -     - |  288     81
 KOUC |     -     -    21    23     -     -     -     -     -     - |  266   9340
 KOUR |    20    29    20    23    24    32    13     -     -     - |  288     27
 LAMA |     9     -     -     8     X     -     -     -     -     - |   33   2388
 LHAZ |     -     -    33     -    42     -     -     -     -     - |   50    >>>
 LPGS |     -    21    24     -    22     -    18     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    15     -     -    23    32    34    19     -     -     - |  288   2367
 MAD2 |     -     8     -     -     -    17     -     -     -     - |  288     19
 MAL2 |    31     -    59    42     X     -    19     -     -     - |  286  12988
 MANA |     -     -    23    18    36     -     -     -     -     - |  288  12940
 MAR6 |     -    10    13     -    21    34    12     -     -     - |  288   3931
 MAS1 |    39    29    42    24    34     -     -     -     -     - |  272  19002
 MATE |    10     9    11    11    13    16    10     -     -     - |  288    116
 MAW1 |    12     -    17    26    17    30    19     -     -     - |  288   5268
 MBAR |    17     -    18     -    24     -    16     -     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    13    14     -     -    11     -     -     - |  288  13122
 MCM4 |    25    25     -    34    19     -    29     -     -     - |  288  10467
 MDVJ |    25     -     X    23     X     -     -     X     -     - |  254    >>>
 MEDI |    14    14     -     -     -    12    30     -     -     - |  288     41
 MIZU |    13    30     -    27     -    27    15     -     -     - |  288    881
 MKEA |    16     -    14    14    20     -    12    13     -     - |  288  34011
 MOBS |     -     -    16     -    18    19     -     -     -     - |  288   3078
 MONP |    23     -    42     -    48    42     -     -     -     - |  287   6795
 MORP |     -     -     -     7     -     -    11     9     -     - |  288  10041
 NAIN |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  288  10131
 NANO |    18     -    14    18    26     -    10     -     -     - |  288   3205
 NICO |    11     -    14    12    22     -    13     -     -     - |  288  12933
 NIST |    10     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 NKLG |    22     -    18    29    26     -    12    17     -     - |  288  17527
 NNOR |     -    10    12     -    15    22    13     -     -     - |  288    464
 NOVM |     -     -     9    11    15     -     -     -     -     - |  288    135
 NRC1 |    15    11     -    12    25    22    15     -     -     - |  288     26
 NRIL |    18     -     8    21    13     -     8    20     -     - |  288  12328
 NRMD |    13     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  141   8896
 NYA1 |     9     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  252  13276
 NYAL |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     - |  219    476
 OHI2 |     -     -    17     -    21     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    15     -    24    39     -     -     -     - |  288    121
 ONSA |    12    13     9    13    16    17    14     -     -     - |  288     28
 OPMT |    13    15     -    21     -    20     -     -     -     - |  288     24
 OUS2 |     -     -    16     -    20     -    17     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     8    13    21    18    15     -     - |  288   8629
 PARC |     -     -     -    14    22    20     -    10     -     - |  288   6947
 PDEL |    16     -    14    15    23    40    13    17     -     - |  288   3065
 PENC |    13     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   3234
 PERT |    18    17    10    17    20    26     9    15     -     - |  288   6098
 PETS |     -     -    12    15     -     -     8    11     -     - |  287  14291
 PIE1 |    15    18    17    13    25     -    11     -     -     - |  288     53
 POL2 |    14     -     -    12    13     -    12    13     -     - |  288  14692
 POLV |     -     -     -    15    18     -     -     -     -     - |  233   2634
 POTS |     -     -    13     -    17     -    16     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     X     -     7     -     -    12    10     -     - |  288    200
 PTBB |    12    14    10     -     -    22    14     -     -     - |  288     25
 QAQ1 |    21     9     -    10    18     -     7     -     -     - |  284  10229
 QIKI |     -     -     -    63    33     -     -    37     -     - |  288   8163
 QUIN |    12     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288  15927
 RABT |    11     -     -    17    20     -    14    15     -     - |  288  22495
 RBAY |     X     -     -    19    22     -     -     X     -     - |  109   4912
 RECF |     -     -    14    15     -     -     -     -     -     - |  276  13937
 RESO |    12     -     8     X     -     -    16    12     -     - |  288  11221
 REUN |    16     -    16    19    17    24    11    11     -     - |  288   6731
 REYK |     -     -     -    20    30    39    18     -     -     - |  288   6012
 RIOP |    14     -    14    18     -     -     -     -     -     - |  288  17418
 SAVO |     -     -    17    18     -     -     -     -     -     - |  287  14482
 SCH2 |    10    10    11    11    15    44     9    11     -     - |  288   4453
 SCOR |     -     -    22    25    14    20     -    14     -     - |  288   9906
 SEY1 |     -     -     -    16     -     X    14    22     -     - |  288   7830
 SFER |     -     X    16    23    40     X     -     -     -     - |  288    122
 SOFI |     -     -    10     X    12     -     -     -     -     - |  283   5777
 SOLA |     -     -     9    10     -     -     -    10     -     - |  288  12786
 SPT0 |    14    10     -     -    22     -    13     -     -     - |  288     52
 SSIA |    17     -     -    17    38    35    15    16     -     - |  288  10680
 STHL |    22     -    15    17     -     -    11    19     -     - |  288  31211
 STJO |    22    10     -    16    22    40     8    14     -     - |  288    504
 SUTH |    12     -     -     -    13     -    16     -     -     - |  288  26085
 SUTM |     -    14     -     -    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUTV |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   6905
 SUWN |    13    24    16    22     -    36     6     -     -     - |  288   4787
 SYDN |    16     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  273    851
 SYOG |    16    11    13    21    22    36    13     -     -     - |  288   7108
 TAH1 |    18     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    474
 TEHN |     -     -    11    12    15     -     -     9     -     - |  288  19932
 THTI |     -    15    22    19    28     -     -    12     -     - |  288  15909
 THU3 |    11    11     -     X    17    12    10     -     -     - |  288  10475
 TID1 |    10     -     -     -     -    17     -     -     -     - |  272     91
 TIDB |    14    13     -    19    23    22    12    11     -     - |  288     97
 TIXI |     -     -    15     -    15     -    13    33     -     - |  288    >>>
 TLSE |    28    16    18     X     X     X     -     -     -     - |  281   2158
 TNML |     -     8     -     -     -    16     -     -     -     - |  288   1827
 TONG |     -     -     -     -     -    36     -    27     -     - |  257  10974
 TOW2 |    14     -    10    14    24    39     8     -     -     - |  288   5272
 TRO1 |    12     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  287  13168
 TSKB |    14    21     -    21     -     -    10     -     -     - |  288  14100
 TUVA |     -     -    34     -     -     -    21    53     -     - |  256  12343
 TWTF |    20    23     -    18    30    27    16    11     -     - |  288     31
 UFPR |     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288  13996
 ULAB |     -     -     8     -    10     -    14     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -    11     -    11     -     8    10     -     - |  288    >>>
 USN3 |    15    14     -     -    17     -    17     -     -     - |  288     28
 USNO |    18    14     -     -    18    26     -     -     -     - |  288     61
 UZHL |     -     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   1725
 VALD |     -     -     8     -     -     -     -    12     -     - |  288   5224
 VILL |    11    18    15    16    23    30     9     -     -     - |  288   8340
 VNDP |     -     -     -     -    14     -     -    17     -     - |  288  11889
 WAB2 |    10     -     -    13     -    20    27     -     -     - |  288     18
 WES2 |    12    18    13    14    26     -     9     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |     9     6     8    11    15     -     6     7     -     - |  288  11346
 WILL |    15    11     -    19    27    26     -     -     -     - |  288   8762
 WSRT |    16     8     -    14    15    16    12     -     -     - |  288     28
 WTZA |    11     -     -     -     -    20    22     -     -     - |  288    554
 WTZR |    10     -    13    11    15    21    14     -     -     - |  288     27
 WUHN |    20    14    14    17    22    44    18     -     -     - |  288   4571
 XMIS |     -     -    15    12    19     -    10     -     -     - |  288  13566
 YAKT |    18     -    13    13     -     -     9    16     -     - |  287  55301
 YAR2 |    21    19     -    18     -     -     -     -     -     - |  288  10503
 YARR |     -     -     -     -    10    17     -     -     -     - |  288   3349
 YEBE |     -    13     -     -    14    23     -     -     -     - |  288    281
 YELL |    14     9     -    30    23    22     8    20     -     - |  288     13
 YKRO |    19     -     -    22     -     -    12    17     -     - |  288  28711
 YSSK |    12     -     -    14     -     -     9    13     -     - |  287  14747
 ZAMB |    21     -    15    14    18     -    11     9     -     - |  288  31715
 ZECK |    16     -    14    13    15    20    12     -     -     - |  288     47
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    14    14    15    17    24    16    19  1170     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   HOB2  | 1812-1  1:00:00 |         641
cod |   PIMO  | 1812-1 13:30:00 |        -690
emr |   HOB2  | 1812-1  1:00:00 |         776
esa |   PIMO  | 1812-1 11:50:00 |         577
esa |   SFER  | 1812-1 12:30:00 |        -660
esa |   PIMO  | 1812-1 13:40:00 |         728
esa |   SCOR  | 1812-1 19:30:00 |        1240
esa |   MBAR  | 1812-1 20:05:00 |        1263
esa |   MBAR  | 1812-1 20:20:00 |       -1227
gfz |   INVK  | 1812-1  8:50:00 |       -1013
gfz |   MAW1  | 1812-1 19:35:00 |         601
gfz |   MCM4  | 1812-1 23:05:00 |        1979
grg |   LAMA  | 1812-1  4:15:00 |        -602
grg |   JOZ2  | 1812-1  6:50:00 |         699
grg |   RBAY  | 1812-1 12:55:00 |      -23588
grg |   LAMA  | 1812-1 13:05:00 |       -6760
grg |   LAMA  | 1812-1 13:15:00 |        6575
grg |   HYDE  | 1812-1 15:05:00 |         675
grg |   LAMA  | 1812-1 16:10:00 |      -12232
grg |   LAMA  | 1812-1 17:05:00 |      -14877
grg |   GRAZ  | 1812-1 18:40:00 |      -16884
grg |   GRAZ  | 1812-1 19:00:00 |        1705
grg |   GRAZ  | 1812-1 19:05:00 |       15360
grg |   MAW1  | 1812-1 19:20:00 |       -4747
grg |   MAW1  | 1812-1 19:30:00 |        4929
mit |      3  | 1812-1  1:00:00 |        1114
mit |      3  | 1812-1  1:13:00 |         780
mit |      3  | 1812-1  1:16:00 |        -719
mit |      3  | 1812-1  2:34:00 |         806
mit |      3  | 1812-1  2:35:30 |        2814
mit |      3  | 1812-1  2:36:00 |       -4533
mit |   SEY1  | 1812-1 14:05:00 |        4986
mit |   SEY1  | 1812-1 14:10:00 |       -4571
mit |   TLSE  | 1812-1 14:50:00 |         701
mit |   SEY1  | 1812-1 15:40:00 |       -1696
mit |   SEY1  | 1812-1 17:55:00 |         630



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.98     4.03     2.13     2.13   | 5.99e-14  9.83e-15  2.87e-15 |
 AMC2 |   288   287     0   288     3.53     4.03     4.03     4.03   | 4.17e-14  1.47e-14  2.06e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.74     4.03     2.18     2.18   | 7.41e-14  1.23e-14  5.08e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.78     4.03     0.68     0.68   | 4.96e-14  1.11e-14  2.60e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     3.66     4.03     4.03     4.03   | 4.25e-14  1.18e-14  3.69e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.49     4.03     4.03     4.03   | 4.11e-14  1.12e-14  2.31e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.80     4.03     4.03     4.03   | 3.77e-14  8.03e-15  4.60e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     3.71     4.03     4.03     4.03   | 5.47e-14  8.83e-15  4.20e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.06     4.03     4.03     4.03   | 4.08e-14  8.75e-15  2.74e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     2.87     4.03     4.03     4.03   | 4.42e-14  9.78e-15  1.91e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     4.01     4.03     4.03     4.03   | 2.59e-14  8.58e-15  1.75e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.01     4.03     2.35     2.35   | 3.92e-14  4.99e-15  2.22e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.49     4.03     4.03     4.03   | 2.91e-14  4.86e-15  2.75e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     3.28     4.03     0.95     0.95   | 4.71e-14  5.91e-15  4.22e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.00     4.03     4.03     4.03   | 3.75e-14  1.14e-14  2.99e-15 |
 BJNM |   288   287     1   288     3.12     4.03     4.03     4.03   | 4.23e-14  6.80e-15  1.34e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.56     4.02     0.32     0.32   | 4.55e-14  8.08e-15  1.44e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.39     3.88     0.40     0.40   | 5.02e-14  1.42e-14  3.25e-14 |
 MDVJ |   254   248     2   254     2.91     3.52     3.54     3.54   | 1.42e-08  4.39e-09  2.50e-09 |
 SFER |   288   285     1   288     2.07     2.98     1.32     1.32   | 7.65e-14  2.54e-14  1.57e-14 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.86     2.42     0.97     0.97   | 9.95e-14  1.48e-14  1.03e-14 |
 IENG |   288   278     2   186     1.44     2.23     0.66     0.66   | 1.43e-13  2.69e-14  8.58e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.69     1.99     1.34     1.34   | 8.55e-14  1.02e-14  2.28e-15 |
 USNO |   288   269     8   174     1.32     1.98     0.49     0.49   | 1.12e-13  2.23e-14  7.04e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.63     1.85     4.03     4.03   | 1.02e-13  2.26e-14  7.90e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.63     1.84     0.40     0.40   | 5.17e-14  1.35e-14  5.78e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.59     1.75     4.03     4.03   | 9.27e-14  1.39e-14  5.02e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.47     1.49     2.17     2.17   | 1.25e-13  2.15e-14  6.91e-15 |
 TID1 |   272   272     0   272     1.22     1.11     3.80     3.80   | 7.80e-14  3.09e-14  1.44e-14 |
 MAD2 |   288   288     0   288     1.19     0.99     0.94     0.94   | 3.46e-14  8.22e-15  2.79e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     1.12     0.86     0.50     0.50   | 7.19e-14  3.31e-14  2.18e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.01     0.43     4.03     4.03   | 5.40e-14  2.16e-14  1.44e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.54     0.38     0.97     0.97   | 6.02e-14  1.75e-14  9.18e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.55     0.21     0.02     0.02   | 2.45e-13  7.37e-14  8.28e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.45     0.14     0.02     0.02   | 5.41e-14  1.15e-14  2.80e-15 |
 YEBE |   288   287     1   288     0.42     0.12     0.29     0.29   | 6.79e-14  3.56e-14  3.43e-14 |
 HRAO |   288   288     1   288     0.42     0.12     0.02     0.02   | 4.83e-14  1.31e-14  2.49e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.59     0.10     0.99     0.99   | 2.16e-13  7.29e-14  2.16e-13 |
 TAH1 |   288   288     0   288     0.35     0.09     0.24     0.24   | 3.93e-13  8.45e-14  3.79e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.36     0.36   | 3.74e-14  7.47e-15  2.19e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.32     0.07     0.43     0.43   | 4.29e-13  1.21e-13  4.31e-14 |
 PIE1 |   288   285     1     5     0.07     0.07     0.06     0.06   | 4.78e-14  8.00e-15  6.35e-15 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.32     0.07     0.04     0.04   | 3.47e-13  1.34e-13  8.15e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.83     0.06     0.04     0.04   | 1.91e-13  6.62e-14  9.28e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.28     0.05     0.03     0.03   | 4.66e-13  1.33e-13  6.76e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.46     0.46   | 4.90e-13  9.94e-14  4.67e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.25     0.25   | 5.40e-13  1.18e-13  1.20e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.30     0.04     1.61     1.61   | 5.75e-13  5.56e-14  1.77e-14 |
 NYAL |   219   200     4   219     0.20     0.04     0.10     0.10   | 7.08e-13  2.25e-13  4.72e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.04     1.30     1.30   | 5.75e-13  5.58e-14  1.82e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.36     0.36   | 5.26e-13  5.80e-14  3.98e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   262     0.21     0.03     0.14     0.14   | 3.52e-14  6.59e-15  2.02e-15 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.76     0.76   | 6.38e-13  7.00e-14  3.61e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.06     1.06   | 6.27e-13  7.08e-14  3.73e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.39     0.39   | 5.97e-13  6.63e-14  1.50e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.42     0.42   | 5.94e-13  6.33e-14  2.19e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.14     0.14   | 6.09e-13  5.99e-14  1.68e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.70     0.03     4.03     4.03   | 9.23e-14  2.54e-14  2.27e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.07     1.07   | 5.89e-13  6.34e-14  2.11e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.58     0.58   | 7.11e-13  7.94e-14  3.77e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.57     1.57   | 6.93e-13  7.05e-14  4.17e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.49     0.02     0.27     0.27   | 5.28e-14  1.74e-14  1.79e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.36     0.02     0.27     0.27   | 6.52e-13  6.79e-14  2.73e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.21     0.21   | 6.06e-13  6.26e-14  2.70e-14 |
 G03  |   225   225     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-11  5.08e-12  1.58e-12 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.14e-13  2.19e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.99e-14  2.98e-14  1.73e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.76e-13  3.06e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.88e-13  7.49e-14  4.34e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  8.58e-14  5.24e-14 |
 G18  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.36e-13  7.66e-14  3.92e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.44e-13  9.91e-14  2.68e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  1.15e-13  4.12e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  3.32e-13  2.49e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.33e-13  6.33e-14  7.13e-14 |
 GLSV |   288   238    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  6.41e-13  1.34e-13 |
 GRAS |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  1.10e-12  2.19e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-13  3.49e-13  1.65e-13 |
 HOB2 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.25e-14  1.25e-14  3.12e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.72e-13  3.03e-13  4.68e-13 |
 MAC1 |   288   267     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  9.75e-13  2.04e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-14  5.98e-15  1.07e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  2.33e-13  3.05e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.15e-14  8.58e-15  1.83e-15 |
 SYDN |   273   273     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.07e-13  1.34e-13  9.03e-14 |
 TLSE |   281   272     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  9.07e-13  1.23e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.01e-14  4.84e-15  2.37e-15 |
 GOLD |   288   235    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.84e-12  1.48e-12  5.60e-13 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.13e-14  1.98e-14  2.04e-14 |
 IRKJ |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.00e-14  4.21e-14  4.93e-15 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  7.66e-13  1.13e-13 |
 TNML |   288   259    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.05e-13  7.56e-14 |
 MONP |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UZHL |   288   262     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  4.84e-13  1.29e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.06e-22  1.36e-20  3.31e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MONP      MONP      ONSA |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
