
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1815   Day: 0   MJD: 56949                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2953      0     258    -600   2650   2650      0   3737   3737      0    0.00
 cod |   288     0  36635   1388    -271    -628     20     20     20    171    142    180   14.14
 emr |   288     0  22363    297    -903      45     19     22     18    124     75    149   13.79
 esa |   288     0  32279    254   -1181   -2237     11      9     12    107    152     83   27.75
 gfz |   288     0  37798   1909     -74     162     15     14     15    129    164    117   19.82
 iga |    96     0   3049      4     452    -893     35     35      0     73     73      0    0.00
 igc |   288     7   8662    209     158    -529    176    176      0    687    687      0    0.00
 igu |    96     0   2953     52     135     763   1378   1378      0   2256   2256      0    0.00
 jpl |   288     0  25532   1068    2673      19     13     11     14    106    123     96   24.51
 ngs |    96     0   3049     19      67    -183   1832   1832      0   3293   3293      0    0.00
 usn |   288     0  32106    425   -1236   -1054     50     68     41    358    658    139    0.00
 whu |   288     0  32242   1654    -354    1298     44     52     40    163    161    164    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   247   182   -10  -246     X   -33   174  -472   179   350 -1995   150 |
    2 | -1183  -276  -165    -5   595  -125     0 -1275  -224 -1283   586  -303 |
    3 | -1876   -68     -    35     X   101     - -3238     - -6104   485   630 |
    4 | -2888   -12    20   -60   -43   -16   -32  4051    97 -2647   208   -34 |
    5 |   795    74    29  -119    51    -6  -107   644    34   459   185  -143 |
    6 |   233   102  -102    42     X    -4    38  2304   -50   497 -1835  -205 |
    7 | -1069    82    77   -98   -23    58    44  -576    38  -863   200   -30 |
    8 | -2761  -155    94    64     9   -12  -626 -1142   -43 -3822    43  -115 |
    9 |   622   148   110   163  -509   158   159 -2519    80   506  -720    80 |
   10 | -7116  -267   -91   191   -13   -96  -400 -4892     X -7296  -252  -285 |
   11 |  5470   -17   -53  -112   147   -12   298  4850    47  6413   345  -109 |
   12 | -1439   171    21  -141   -16    49   328  -398    62 -1108   180   -27 |
   13 |   733     0   -39   -87   112    34   -66 -2566    30  1480   193   -29 |
   14 |  2284    50   -76   -22    -1     0    66  -445    39  2551   140   -52 |
   15 |   141   155   -51   -92   -36    -1   -24  -147    73  -120   234   -98 |
   16 |  1557   -69   -37    49   124   -21   125  -220   -95  1829   171   -63 |
   17 |  -200   136    54  -232   -38   -40   446  -655   184 -1182   223   -97 |
   18 |  4031    76   -86  -173    94   -40   462  -103   124  3870   102    -2 |
   19 | -1624   -99    -2   155    40    68   319     -  -150 -1604    47  -208 |
   20 |  1192  -227   -38   179    66   -42  -469 -1055  -104  1712  -167  -170 |
   21 |  2733   -41    -7    19    -9     6   148    86    14  2789    11   -43 |
   22 | -1515  -170    41   191    36    54   -85  -411  -171 -1221  -255  -218 |
   23 |   289    12    62  -140    66     3  -112   908    63   138   254   -73 |
   24 |   152   106    44  -226     0    62    82    34   170  1149   214    11 |
   25 |   199    56   -68   -66   112    42   -46  -455    -9   424    55   -65 |
   26 | -3637    23   -68   -16   -34   -37  -343   677    71 -3549   148   -62 |
   27 |   274   164  -113   -29   -33   -18    63  -556    28   720  2039   -65 |
   28 |  6862  -127    29   182     2    25   123  1524  -151  5244   -59  -110 |
   29 |   141   275   -24  -376   -32   -72   256  -236   319  -114   318    -4 |
   30 |     -   -65   110   -22     X    19   230  1151     1   640     -  -156 |
   31 | -1207   161    53  -279    33    50   199  1480   166  -511   365   -20 |
   32 | -1860  -186   -82   134     X  -128 -2041   725     X -1984  -140  -187 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -47     -     -     -    38     -     -    37 |
 ADIS |     -     -     -   -84   117     -     -     -     -     -     -   105 |
 AIRA |     -     -     -   -66     -     -     -     -    75     -     -  -216 |
 ALGO |     -    58   -64     2     -     -     -     -     -     -   -29    -3 |
 ALIC |     -    93     -    22   -91     -     -     -     -     -    35  -159 |
 AMC2 |     -   -87    85     -     -     -     -     -     2     -  -118   -34 |
 ANKR |     -     -     -    17     -     -     -     -   -20     -     -     - |
 AREQ |     -   -26     -     -     -     -     -     -    15     -     -   313 |
 AREV |     -     -     -    80  -112     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    20     -    73   -94     -     -     -   -19     -   -53    69 |
 ASPA |     -    11     -     -    -8     -     -     -     -     -   -97  -124 |
 AUCK |     -   -16     -   -23    47     -     -     -     -     -   -40   -16 |
 BAKE |     -     -     -    28   -39     -     -     -     -     -    55    19 |
 BJCO |     -     -     -    72    -5     -     -     -   -78     -     -     - |
 BOGT |     -  -147     -   -50   -93     -     -     -   199     -   -63     3 |
 BRAZ |     -  -415     -     -   296     -     -     -     -     -   147   311 |
 BRMU |     -   561     -  -143   -81     -     -     -   -96     -  -107   -61 |
 BRST |     -    35     -   -18     -     -     -     -     -     -     -    12 |
 BRUX |     -   112     -     -   -80     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -51     -    26     -     -     -     -     -     -   102    12 |
 CEDU |     -   298     -     3  -228     -     -     -     -     -  -233  -121 |
 CHAN |     -     -     -     -    -3     -     -     -     3     -     -   118 |
 CHPI |     -     -     -    54   -15     -     -     -   -47     -   -69   -27 |
 CHTI |     -   171     -   -87     -     -     -     -     -     -     -  -103 |
 CHUR |     -   -20     -    26     -     -     -     -   -18     -   -54     - |
 COCO |     -     -     -   121   -96     -     -     -   -63     -   144    43 |
 CONZ |     -     -    80     -   -56     -     -     -     -     -   -79     X |
 CORD |     -     -     -    57   -79     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -    14    92     -   -41     -     -     -   -27     -     6     - |
 CUSV |     -     -     -     -   266     -     -     -  -215     -     -   192 |
 DAEJ |     -   194  -199     -     -     -     -     -     -     -  -442     - |
 DARW |     -     -     -    39   -55     -     -     -     -     -   -20   -23 |
 DAV1 |     -     X     -     6    -9     -     -     -     -     -   203    50 |
 DGAV |     -     -     -   -11  -112     -     -     -   103     -     -   -13 |
 DRAO |     -    85     -     -     -     -     -     -   -49     -  -130   -20 |
 DUBO |     -    86     -    19   -88     -     -     -     -     -    50     - |
 FLIN |     -    30     -   -16     -     -     -     -     -     -   -25  -183 |
 FRDN |     -     -     -   -78     -     -     -     -    89     -     -     - |
 GLPS |     -   -10     -   101   -36     -     -     -   -78     -    16   155 |
 GLSV |     -  -197     -     -   141     -     -     -     -     -    67     - |
 GODE |     -    15   -10     -    -4     -     -     -     -     -   -87     - |
 GODZ |     -     -    19    -9     -     -     -     -     -     -     -   -52 |
 GOL2 |     -     -    79   -39     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -12     -     -     8     -     -     -     -     -   -90    20 |
 GRAS |     -  -194     -     -   138     -     -     -     -     -     -   211 |
 GRAZ |     -   -61     -     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -11     -     -     -     9     -   105     - |
 HARB |     -  -236  -236     -   256     -     -     -    62     -   111   204 |
 HERS |     -   -14    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    91    71   -82     X     -     -     -     -     -     X   -27 |
 HOFN |     -   248     -     -  -177     -     -     -     -     -  -147     - |
 HRAO |     -    90    39   -25   -55     -     -     -     -     -    93     - |
 HYDE |     -     -     -    21   -29     -     -     -     -     -   127   -13 |
 IENG |     -    62   -63     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   129     -     -   -62     -     -     -   -24     -    39     - |
 INVK |     -   -15     -     -    11     -     -     -     -     -   -49    57 |
 IRKM |     -     -    92     -     -     -     -     -   -52     -     -     - |
 ISPA |     -    49     -    31    36     -     -     -   -92     -    -7   116 |
 JPLM |     -     -   121     -     -     -     -     -   -68     -   -76     - |
 KARR |     -     X     -    55    18     -     -     -   -77     -   -79     - |
 KELY |     -     -     -     -  -178     -     -     -   144     -  -107   137 |
 KERG |     -  -162     -     -   116     -     -     -     -     -   397   145 |
 KIRU |     -    64    24   -45     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -14    29     -     -     -     -     -    -8     -   -41   129 |
 KOKV |     -     -     -    33   -46     -     -     -     -     -     -    45 |
 KOUR |     -    14    31    26   -69     -     -     -     -     -     -    -3 |
 KRGG |     -     -     -   121   -43     -     -     -   -97     -     -     - |
 KUUJ |     -     -     -    21     -     -     -     -   -24     -     -    47 |
 LAMA |     -    38     -     -   -27     -     -     -     -     -     -   816 |
 LHAZ |     -     -     -    77  -108     -     -     -     -     -   262    -5 |
 LPGS |     -     -     -     2    -3     -     -     -     -     -   -12    -4 |
 MAC1 |     -   141     -   -75     8     -     -     -    -3     -    79    13 |
 MAG0 |     -   -45     -     -     -     -     -     -    26     -     -     - |
 MAL2 |     -   -95     -    54    -7     -     -     -     -     -     -   -29 |
 MAS1 |     -   -50     5    95   -85     -     -     -   -13     -  -119     - |
 MATE |     -   167  -294     -    85     -     -     -     -     -   147     - |
 MAW1 |     -  -192     -    98     X     -     -     -     -     -   -13  -202 |
 MBAR |     -     -     -    31   -44     -     -     -     -     -   -43     - |
 MEDI |     -   -34    35     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -    31     -     -     -     -   -35     -     -     - |
 MIZU |     -    43   -44     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -  -105     -     -     -    85     -     -   220 |
 NANO |     -   253     -     -  -180     -     -     -     -     -  -119  -171 |
 NICO |     -    30     -     -   -22     -     -     -     -     -   -64   -72 |
 NIUM |     -     -     -    61     -     -     -     -   -69     -     -     - |
 NKLG |     -  -182     -   105   -11     -     -     -     -     -  -131    24 |
 NNOR |     -     -    41   -20     -     -     -     -     -     -    52   -34 |
 NRC1 |     -    33   -40     -     4     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -    39     -    36   -79     -     -     -     -     -     4    29 |
 NYA1 |     -   260  -266     -     -     -     -     -     -     -   118   315 |
 ONSA |     -   -36   286     -  -173     -     -     -     -     -     -   -58 |
 OUS2 |     -     -     -   -58    81     -     -     -     -     -  -196     - |
 PALV |     -     -     -    37   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     X     -     -     5     -     -     -    -4     -   234     - |
 PERT |     -  -534     -    27   108     -     -     -   194     -   167     - |
 PETS |     -     -     -   116   -70     -     -     -   -75     -     -   -11 |
 PIE1 |     -   -91   371   -47  -128     -     -     -     -     -  -182     - |
 PIMO |     -     -     -   -33   -33     -     -     -    64     -    -1     - |
 POL2 |     -    78     -     -   -35     -     -     -   -16     -    25     - |
 POTS |     -     -     -   -28    40     -     -     -     -     -   162     - |
 PRDS |     -  -147   384  -116     -     -     -     -     -     -     -  -140 |
 PTBB |     -   -26    27     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -    36     -     -     -     -     -     -   -21     -   -20   -17 |
 REUN |     -  -536     -   104   275     -     -     -   -26     -    83   100 |
 REYK |     -     -     -   267   -32     -     -     -  -277     -     -  -141 |
 RIO2 |     -     -     -   -87   121     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -503     -     -   359     -     -     -     -     -     -   228 |
 SCH2 |     -   -63     -     6    36     -     -     -     -     -   -69   133 |
 SEY1 |     -     -     -    55    32     -     -     -   -89     -     -   154 |
 SPT0 |     -   108  -110     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -439     -   159   109     -     -     -   -19     -   -15     - |
 STHL |     -   -14     -   -59    50     -     -     -    34     -     -     - |
 STJO |     -     -     -  -286   401     -     -     -     X     -   325     X |
 STK2 |     -     -     -   256     -     -     -     -  -289     -     -    50 |
 SUTH |     -   -55     -     -     -     -     -     -    32     -   -77     - |
 SUWN |     -  -287     -   146     -     -     -     -     -     -   -39     - |
 SYDN |     -  -248   254     -     -     -     -     -     -     -     -  -287 |
 SYOG |     -     X  -285     X   198     -     -     -     -     -   164  -204 |
 TASH |     -     -     -   -62    87     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    73  -127     -     -     -    23     -  -276    53 |
 THU3 |     -   -33    33     -     -     -     -     -     -     -   -23     - |
 TID1 |     -  -127   130     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -   124    53    21     -     -     -     -  -125     -    18     - |
 TIXI |     -     -     -   -94   -33     -     -     -   132     -  -162   -62 |
 TLSE |     -  -165     -     -   118     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   539     -  -139  -190     -     -     -     -     -   -82  -248 |
 TRO1 |     -    40     -     -    10     -     -     -   -30     -  -286     - |
 TSKB |     -     X  -209     -   145     -     -     -     -     -   173     - |
 TWTF |     -     1   -63     -    43     -     -     -     -     -    11   147 |
 UNSA |     -     -     -     -   126     -     -     -  -102     -     -   411 |
 URUM |     -     -     -    59   -61     -     -     -   -15     -     -    15 |
 USN3 |     -    -9    10     -     -     -     -     -     -     -   -22     - |
 VILL |     -    13   -67    38   -15     -     -     -     -     -   -83     - |
 WAB2 |     -     6    -6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    58    50     -   -77     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     4     X   -39   -51     -     -     -    82     -    -6    21 |
 WSRT |     -   134   118     -  -178     -     -     -     -     -    22   151 |
 WTZA |     -    21   -22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    96   -98     -     -     -     -     -     -     -   198     X |
 XMIS |     -     -     -    33   -46     -     -     -     -     -     -   -17 |
 YAKT |     -   -29    28   -32  -123     -     -     -   137     -     -    -8 |
 YELL |     -    37  -219    62    40     -     -     -     -     -   -58     - |
 YSSK |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -    94     -    39  -119     -     -     -     X     -   -29    67 |
 ZECK |     -   320     -   -41  -173     -     -     -     -     -     -   -41 |
 ZWE2 |     -    39     -     -   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   460    11    26    16     X    31    52   496    10   525    71    39 |  288    104
    2 |  1174    32    40     7    18    17   144   745    11   969    82    32 |  288    170
    3 |  9656    27     -    14     X    76     -  2362     -  6590    58   126 |  221   4262
    4 |  2102    14    14     6    12    22    85  2524     8  1917    55    31 |  288    723
    5 |   967    19    17    12    17    36    62   649    13   676    62    28 |  288    418
    6 |   527    25    26     9     X    25   148  1475    11   470    24    39 |  288    160
    7 |   346    15    17     7    18    33   115   736    10   550    77    25 |  288    253
    8 |  5380    14    22     9    10    25   221  3154    13  4742    51    32 |  288   3894
    9 |   815    14    31     8    16    30   180  1953    13   847   110    52 |  288    454
   10 |  6778    25    16    14    21    52   611  3508     X  3896    47   195 |  288   3276
   11 |  5138    12    16    10     9    34   136  3022     7  3552    64    18 |  288    343
   12 |   758    22    18     9    10    25    82   304    20   465    50    35 |  288    392
   13 |  1375    13    25     7     9    29    68  1395    16  1320    83    31 |  288    421
   14 |  1024    16    18     8    16    17   119   314     9   699    65    53 |  288    245
   15 |   532    18    25     9    13    29    76   284     8   481    65    35 |  288    302
   16 |   625    20    37     9    12    21   108   404    10   507    44    19 |  288    412
   17 |  1972    27    14     6    13    23    70   970    13   775    55    30 |  288    291
   18 |   634     9    17     7    17    34   139   469    12   565    51    27 |  288    394
   19 |   464    25    11     7    12    27   298     -     8   526    55    33 |  288    221
   20 |   893    24    19     8    21    28    82   569    10   973    64    30 |  288    301
   21 |   377    15    13     8    19    25   210   523    12   301    62    36 |  288    440
   22 |   695    21    32    13    17    33   169   391    11   613    74    44 |  288    301
   23 |   438    20    17     8    12    31   178   284    11   609    83    27 |  288    225
   24 |  3097    13    24    10    13    29    60  1869     9  2456    75    42 |  288   1629
   25 |   583    16    20    12    15    61   108   362    15   541    61    58 |  288    248
   26 |   507    10    20     7    13    19   104   438    12   549    62    36 |  288    436
   27 |   691    13    23    12    13    17   103   378    10   712    62    39 |  288    143
   28 |  2220    31    13     9    14    39   152   960     9  1989    92    37 |  288    693
   29 |   760    34    19     8    15    31   153   465    15   721    44    28 |  288    558
   30 |     -    16    21    10     X    41   148   746    11   423     -    51 |  288    202
   31 |  2460    21    16     8    11    19    91  1217    14  1549    56    63 |  288    385
   32 |  2415    19    23    13     X    81   313  1205     X  2201   134    56 |  287   1627
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    16     -     -     -    13     -     -    30 |  288  22202
 ADIS |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 AIRA |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     -    34 |  129  10990
 ALGO |     -    22     8    14     -     -     -     -     -     -    25    25 |  288     82
 ALIC |     -    13     -     8     7     -     -     -     -     -    32    21 |  288   3667
 AMC2 |     -    37    17     -     -     -     -     -    16     -    37    27 |  288     25
 ANKR |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    25     -     -     -     -     -     -    14     -     -    43 |  263   8519
 AREV |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   8432
 ARTU |     -    12     -     9     8     -     -     -     9     -    22    18 |  287  14413
 ASPA |     -    20     -     -    14     -     -     -     -     -    22    25 |  257   7961
 AUCK |     -    18     -    11    13     -     -     -     -     -    59    61 |  288   8368
 BAKE |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     -    21    26 |  284   5933
 BJCO |     -     -     -    14    17     -     -     -    14     -     -     - |  288   9747
 BOGT |     -    18     -    13    17     -     -     -    14     -    35    22 |  288  27304
 BRAZ |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -    26    31 |  277  13465
 BRMU |     -    18     -    10    12     -     -     -     9     -    24    46 |  288   6069
 BRST |     -     9     -     5     -     -     -     -     -     -     -    22 |  276   1781
 BRUX |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    593
 CAS1 |     -    12     -     6     -     -     -     -     -     -    22    17 |  276   5520
 CEDU |     -    23     -     7    12     -     -     -     -     -    29    14 |  288   8556
 CHAN |     -     -     -     -    14     -     -     -    12     -     -    33 |  288   9776
 CHPI |     -     -     -    14    27     -     -     -    24     -    44    37 |  288  10948
 CHTI |     -    16     -     8     -     -     -     -     -     -     -    64 |  288   8823
 CHUR |     -    10     -    10     -     -     -     -    14     -    25     - |  288   9158
 COCO |     -     -     -    12    13     -     -     -    15     -    39    34 |  288    >>>
 CONZ |     -     -    15     -    11     -     -     -     -     -    28     X |  285   3192
 CORD |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  10477
 CRO1 |     -    28    34     -    20     -     -     -    13     -    49     - |  288     45
 CUSV |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -     -    30 |  288  16793
 DAEJ |     -    22    23     -     -     -     -     -     -     -    79     - |  260    863
 DARW |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     -    29    55 |  288   3415
 DAV1 |     -     X     -    32    44     -     -     -     -     -    45    52 |  200   6791
 DGAV |     -     -     -    11    11     -     -     -    13     -     -    58 |  288  10936
 DRAO |     -    13     -     -     -     -     -     -     8     -    24    47 |  288   7563
 DUBO |     -    25     -    11    13     -     -     -     -     -    35     - |  288  20308
 FLIN |     -    17     -     9     -     -     -     -     -     -    35    30 |  288   5955
 FRDN |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   5404
 GLPS |     -    21     -    14    13     -     -     -    15     -    26    18 |  288  29158
 GLSV |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -    24     - |  288   1986
 GODE |     -    12    12     -    14     -     -     -     -     -    41     - |  288     62
 GODZ |     -     -    17     8     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288   8008
 GOL2 |     -     -    19     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    107
 GOLD |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    41    24 |  288   7203
 GRAS |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -     -    22 |  288   2712
 GRAZ |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3081
 GUAM |     -     -     -     -    23     -     -     -    18     -    51     - |  288    >>>
 HARB |     -    15    13     -    11     -     -     -    11     -    30    41 |  288   1191
 HERS |     -    22    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 HOB2 |     -    15    34    20     X     -     -     -     -     -     X    52 |  288    102
 HOFN |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -    21     - |  288  10916
 HRAO |     -    31    17    13     9     -     -     -     -     -    36     - |  288     48
 HYDE |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    19    25 |  288   3745
 IENG |     -     6     6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     69
 IISC |     -    16     -     -    16     -     -     -    10     -    26     - |  288  34384
 INVK |     -    61     -     -    43     -     -     -     -     -    51    55 |  257  13629
 IRKM |     -     -    11     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  287    >>>
 ISPA |     -    29     -    20    21     -     -     -    18     -    30    36 |  288  26747
 JPLM |     -     -    19     -     -     -     -     -    10     -    39     - |  288   3786
 KARR |     -     X     -     9    11     -     -     -    13     -    35     - |  288   8809
 KELY |     -     -     -     -    19     -     -     -    16     -    51    53 |  264   8933
 KERG |     -    18     -     -    13     -     -     -     -     -    41    31 |  288   4750
 KIRU |     -    16     9     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6510
 KOKB |     -    20    25     -     -     -     -     -    18     -    41    34 |  288     34
 KOKV |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     -     -    47 |  276     35
 KOUR |     -    19    26    12    15     -     -     -     -     -     -    36 |  288     23
 KRGG |     -     -     -    11    14     -     -     -    16     -     -     - |  288   5202
 KUUJ |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -    27 |  288   5619
 LAMA |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -     -    21 |  288   3655
 LHAZ |     -     -     -    17    24     -     -     -     -     -    66    59 |  267    >>>
 LPGS |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     -    34    41 |  288    >>>
 MAC1 |     -    18     -     8    17     -     -     -    10     -    39    45 |  288   2253
 MAG0 |     -    20     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  287  10075
 MAL2 |     -    21     -    10    13     -     -     -     -     -     -    29 |  288   7588
 MAS1 |     -    23    29    13    22     -     -     -    12     -    42     - |  288  13028
 MATE |     -    18    14     -    10     -     -     -     -     -    19     - |  288    121
 MAW1 |     -    15     -     7     X     -     -     -     -     -    21    38 |  212   5187
 MBAR |     -     -     -    10    15     -     -     -     -     -    35     - |  288    >>>
 MEDI |     -    10    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 MGUE |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     23
 MIZU |     -    23    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    284
 MORP |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -     -    37 |  273  11220
 NANO |     -    21     -     -    15     -     -     -     -     -    32    80 |  288   2653
 NICO |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -    30    28 |  288   9458
 NIUM |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   7819
 NKLG |     -    27     -    12    20     -     -     -     -     -    36    29 |  288  11631
 NNOR |     -     -    14     7     -     -     -     -     -     -    25    26 |  288    400
 NRC1 |     -    28    16     -    17     -     -     -     -     -     -     X |  288     19
 NRIL |     -    13     -     6     7     -     -     -     -     -    19    18 |  288   7512
 NYA1 |     -    10    10     -     -     -     -     -     -     -    22    16 |  275  14273
 ONSA |     -    17    14     -    14     -     -     -     -     -     -    22 |  288     31
 OUS2 |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     -    69     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  276   8067
 PDEL |     -     X     -     -    15     -     -     -    12     -    39     - |  288   2378
 PERT |     -    14     -     7     9     -     -     -    10     -    45     - |  288   8331
 PETS |     -     -     -     9    14     -     -     -    13     -     -   134 |  287  12746
 PIE1 |     -    13    16     8    14     -     -     -     -     -    36     - |  288     26
 PIMO |     -     -     -    14    17     -     -     -    24     -    42     - |  288  14621
 POL2 |     -    32     -     -    10     -     -     -    15     -    25     - |  285  13560
 POTS |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    22     - |  288    >>>
 PRDS |     -    29    24     8     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288    246
 PTBB |     -    14    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 RABT |     -    13     -     -     -     -     -     -     7     -    16    20 |  288  17431
 REUN |     -    16     -    11    15     -     -     -    15     -    37    19 |  288   6708
 REYK |     -     -     -    11    17     -     -     -    12     -     -    54 |  288  10412
 RIO2 |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     -     -    43 |  252  12839
 SCH2 |     -    25     -    15    11     -     -     -     -     -    42    35 |  288   5882
 SEY1 |     -     -     -    16    24     -     -     -    23     -     -    45 |  288  11948
 SPT0 |     -     6     6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 SSIA |     -    27     -    18    20     -     -     -    15     -    52     - |  288  10707
 STHL |     -    25     -    12    12     -     -     -    14     -     -     - |  288  31374
 STJO |     -     -     -    24    34     -     -     -     X     -   100     X |  228    457
 STK2 |     -     -     -    25     -     -     -     -    28     -     -    24 |  262  11058
 SUTH |     -    18     -     -     -     -     -     -    10     -    40     - |  288  18561
 SUWN |     -    19     -    10     -     -     -     -     -     -    36     - |  288   4640
 SYDN |     -    15    15     -     -     -     -     -     -     -     -    60 |  287    658
 SYOG |     -     X     9     X     6     -     -     -     -     -    16    18 |  263   4126
 TASH |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -     -    19    26     -     -     -    21     -    52    33 |  288  12424
 THU3 |     -     9     9     -     -     -     -     -     -     -    22     - |  284   7473
 TID1 |     -    37    38     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     96
 TIDB |     -    21    20     9     -     -     -     -    11     -    40     - |  288    107
 TIXI |     -     -     -    31    25     -     -     -    18     -    57    30 |  288    >>>
 TLSE |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   1958
 TOW2 |     -    18     -     9    16     -     -     -     -     -    22    47 |  288   5298
 TRO1 |     -    15     -     -    11     -     -     -    11     -    53     - |  283  16253
 TSKB |     -     X    15     -    10     -     -     -     -     -    47     - |  280  12297
 TWTF |     -    14    20     -    13     -     -     -     -     -    24    61 |  288     31
 UNSA |     -     -     -     -    20     -     -     -    16     -     -    89 |  251    >>>
 URUM |     -     -     -    12    12     -     -     -    20     -     -    26 |  288    >>>
 USN3 |     -    15    16     -     -     -     -     -     -     -    24     - |  288     40
 VILL |     -    24    15    11    14     -     -     -     -     -    33     - |  288   3396
 WAB2 |     -    13    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     52
 WES2 |     -    12    15     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3287
 WHIT |     -    21     X     9    10     -     -     -    12     -    28    19 |  288  10051
 WSRT |     -    18    20     -    18     -     -     -     -     -    19    33 |  288     27
 WTZA |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    747
 WTZR |     -     8     8     -     -     -     -     -     -     -    29     X |  288     30
 XMIS |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     -    34 |  227  11007
 YAKT |     -    39    13    18    19     -     -     -    10     -     -    16 |  287   8636
 YELL |     -     9    11     7    12     -     -     -     -     -    30     - |  288     10
 YSSK |     -    22     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  287  12695
 ZAMB |     -    35     -    19    11     -     -     -     X     -   170    87 |  284  28891
 ZECK |     -    16     -     9     8     -     -     -     -     -     -    25 |  288     17
 ZWE2 |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2650    20    20    12    15    35   176  1378    13  1833    50    45 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   STJO  | 1815-0 10:25:00 |        1143
gfz |   MAW1  | 1815-0  2:45:00 |       -1879
gfz |   HOB2  | 1815-0  5:35:00 |       -2337
jpl |   TIXI  | 1815-0 13:20:00 |        -504



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.02     5.34     5.34     5.34   | 3.48e-14  4.32e-15  1.81e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     3.54     5.34     1.12     1.12   | 6.02e-14  7.27e-15  6.30e-15 |
 KOUR |   288   286     1   288     3.75     5.34     0.64     0.64   | 5.52e-14  1.04e-14  1.73e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     3.98     5.34     2.59     2.59   | 6.12e-14  8.60e-15  1.21e-14 |
 PIE1 |   288   286     1   288     5.31     5.34     5.34     5.34   | 3.42e-14  7.43e-15  1.86e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     4.94     5.34     5.34     5.34   | 4.11e-14  1.68e-14  3.64e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.86     5.34     5.34     5.34   | 3.47e-14  9.65e-15  3.54e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     4.15     5.34     5.34     5.34   | 4.17e-14  8.39e-15  4.55e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     5.31     5.34     5.34     5.34   | 3.84e-14  1.16e-14  2.07e-15 |
 WTZR |   288   288     1   288     3.94     5.34     5.34     5.34   | 5.02e-14  9.81e-15  2.89e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.31     5.34     5.34     5.34   | 2.46e-14  5.74e-15  9.87e-16 |
 HERS |   288   288     0   288     4.47     5.34     5.34     5.34   | 4.15e-14  1.19e-14  3.62e-15 |
 ZECK |   288   286     1   288     4.82     5.32     3.83     3.83   | 4.86e-14  7.24e-15  1.53e-15 |
 SPT0 |   288   287     1   288     5.28     5.31     5.34     5.34   | 3.94e-14  1.06e-14  2.63e-15 |
 TID1 |   287   285     0   287     4.22     5.28     5.24     5.24   | 5.01e-14  1.26e-14  7.57e-15 |
 STJO |   228   222     4   228     2.30     4.01     0.32     0.32   | 2.47e-13  7.30e-14  2.51e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     2.37     3.54     1.69     1.69   | 8.22e-14  1.00e-14  6.53e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.25     3.21     5.34     5.34   | 9.83e-14  1.53e-14  4.50e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.17     2.99     2.95     2.95   | 8.97e-14  1.44e-14  3.02e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.90     2.28     5.32     5.32   | 9.69e-14  1.61e-14  9.90e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.47     1.38     1.44     1.44   | 2.98e-14  6.62e-15  2.02e-15 |
 G01  |   288   286     1   288     5.30     0.65     5.34     5.34   | 6.46e-14  1.85e-14  1.40e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.99     0.22     0.20     0.20   | 1.80e-13  5.54e-14  5.22e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     0.55     0.19     0.13     0.13   | 1.03e-13  1.79e-14  8.50e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     0.78     0.16     0.71     0.71   | 7.38e-14  2.09e-14  7.56e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.38     0.16     0.26     0.26   | 8.77e-13  7.54e-14  5.34e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.42     0.11     0.41     0.41   | 3.81e-13  1.20e-13  5.13e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.42     0.11     0.06     0.06   | 3.86e-13  7.52e-14  1.82e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.55     0.11     0.08     0.08   | 5.39e-14  2.15e-14  1.51e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.65     0.65   | 5.08e-13  1.23e-13  7.47e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.34     0.07     0.02     0.02   | 3.13e-14  9.27e-15  2.99e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.33     0.07     0.01     0.01   | 2.90e-14  6.95e-15  5.45e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.38     0.07     0.08     0.08   | 5.27e-13  1.33e-13  1.03e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.40     0.06     1.41     1.41   | 5.50e-13  5.70e-14  1.70e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.39     0.06     1.13     1.13   | 5.45e-13  5.95e-14  1.59e-14 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.29     0.06     0.01     0.01   | 5.90e-14  1.21e-14  3.08e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.39     0.06     0.32     0.32   | 5.52e-13  5.70e-14  3.36e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.36     0.05     0.92     0.92   | 6.45e-13  6.67e-14  1.65e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.66     0.66   | 6.88e-13  8.43e-14  4.01e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.34     0.34   | 6.64e-13  6.69e-14  1.06e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.37     0.37   | 5.40e-13  6.30e-14  2.07e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.12     0.12   | 6.82e-13  6.48e-14  4.59e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.94     0.94   | 6.68e-13  5.73e-14  3.42e-14 |
 G05  |   288   283     1   288     0.32     0.04     0.50     0.50   | 7.72e-13  1.14e-13  3.12e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.32     0.04     1.33     1.33   | 7.78e-13  7.57e-14  4.84e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.17     0.17   | 7.21e-13  6.89e-14  3.62e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.01     0.01   | 5.80e-14  1.78e-14  2.53e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-14  9.26e-15  4.86e-15 |
 G03  |   221   221     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-11  1.14e-11  9.14e-12 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.27e-13  4.49e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.59e-14  4.25e-14  3.65e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.94e-13  3.27e-13 |
 G13  |   288   270     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  2.01e-13  4.12e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  8.48e-14  2.24e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.74e-13  1.01e-13  3.21e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.18e-13  4.58e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.80e-13  6.18e-14  1.46e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.74e-13  1.65e-13 |
 G25  |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.90e-14  4.31e-14  3.21e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.99e-13  7.68e-14  3.72e-14 |
 G32  |   287   286     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.04e-13  2.15e-13  2.61e-13 |
 GLSV |   288   225    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-12  7.28e-13  1.54e-13 |
 HOB2 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-14  2.80e-14  9.35e-15 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-13  6.49e-13  6.46e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  2.17e-13  3.23e-14 |
 NRC1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.05e-14  7.90e-15  1.75e-15 |
 ONSA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-14  1.17e-14  2.89e-15 |
 PDEL |   288   255    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.10e-12  9.01e-13  1.85e-13 |
 PRDS |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.46e-14  3.22e-14  2.07e-14 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-14  3.80e-15  6.91e-16 |
 GOLD |   288   275    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  1.22e-12  2.18e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   260   260     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.41e-13  7.48e-14 |
 TLSE |   288   277     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  9.10e-13  1.39e-13 |
 GRAS |   288   263     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  1.18e-12  1.57e-13 |
 HARB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-13  4.17e-13  1.17e-13 |
 BRST |   276   271     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  8.98e-13  1.43e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.92e-13  1.99e-13  5.11e-14 |
 IRKM |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-09  4.13e-10  1.60e-10 |
 MGUE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-14  5.72e-15  2.21e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.87e-22  2.34e-20  6.85e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAC1      MAC1      KOKV |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
