
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1821   Day: 1   MJD: 56992                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2904     47    -196      81   1229   1229      0   3238   3238      0    0.00
 cod |   288     0  25444    411    -480    -407     24     25     24    138    189    101    9.91
 emr |   288     0  21674     33   -1030    1463     21     23     19    124     76    148   12.11
 esa |   288     0  29740    620     842    -920      9      9      9     99    156     62   31.75
 gfz |   288     0  33486   1140    -506     269     11     10     11     96    153     68   25.49
 iga |    96     0   2972      0      34     -19     43     43      0    110    110      0    0.00
 igc |   288     5   8321    145    -342     237    128    128      0    355    355      0    0.00
 igu |    96     0   2904      0     143    -143   1441   1441      0   2704   2704      0    0.00
 jpl |   288     0  24666     31    4065     920     14     14     13    117    160     87   20.74
 ngs |    96     0   2972     30    -126     197   1335   1335      0   2900   2900      0    0.00
 usn |   288     0  27004   1010   -1742     203     57     90     36    173    252    129    0.00
 whu |   288     0  29114   1223   -2207    4282     41     37     43    126    142    117    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   -18   132    38  -211     X    28   174  -473   239   176     X   247 |
    2 | -1688  -354  -186   -63   527  -255  -476  -516  -275 -1576   507  -347 |
    3 | -2784   437     -     -  -170     -     - -4032     -     -     -     - |
    4 | -1191   -49  -117  -136   164   -26  -122 -2615    96 -1631    97    73 |
    5 | -1521    24    20   -76    59    86    76   223    22 -1237   415   -20 |
    6 |   639   232   -41   -16     X   187   -75  3450   -62   793     X    96 |
    7 |  -471    16    20  -125    91    83    60  -243    61  -556   131    12 |
    8 |  1678     X   -70     X    33   -20     -  -182     -  -113     4  -111 |
    9 |  -768   123    50   227  -397   236  -145 -3350    52  -533  -526    43 |
   10 |  1914  -144  -108   238    -8    13  -647  4862  -222  1439   -53  -322 |
   11 |  1936  -209  -100  -111   197  -118    61  -321    81  2003     8   -11 |
   12 |  -597    39    99  -135   -38    45   121    69   177  -785    78  -134 |
   13 |  4894    40   -50  -112    68   -79   101   148   101  4567   130   -28 |
   14 |  3000  -167   -36   107    -6   -74   536 -1565   -56  2597   113   -69 |
   15 |  -765    98   -30   -37   -81    57   412  -651   128  -826   325  -122 |
   16 |  2650  -250    73    99   140    21  -120   567  -248  2643    11  -118 |
   17 | -8204   205   108  -224    74   112   292 -4614    91 -6844   177    72 |
   18 |  2953    32   -18  -104   138   -96   221  -616   -15  2718   114    -4 |
   19 |  -516  -397   -66   189    69   -95  -102     -  -146  -492  -108  -240 |
   20 |  2750  -250   -97   176    89  -113  -346  -438  -203  2666  -197  -127 |
   21 |  1949   -98    44    73    26   -27    83  -116  -123  2087    -9   -47 |
   22 | -3560  -335    16   260    83     0   -72 -2316  -353 -2801  -255  -152 |
   23 | -1075    23     1  -154    -5  -144    39  -906   230  -857   121  -148 |
   24 |  1349    49    11  -157    47    99   209  6874   154  1281   232    51 |
   25 |   397   -69   111   -80    43    48   -74  -893    36   489     3   -78 |
   26 | -1938    70  -103     X     X   -73     -  -457    32 -2292   390   151 |
   27 |   906  -125     7   -13    95    72  -210  -809   -41   573     X    -7 |
   28 |   991  -197    65    85     6    -9  -130  2459   -81  1157   -96   -58 |
   29 |  6069   223     1  -277    72    50   132  2977   229  4400   381   -43 |
   30 |     -     5     8   -37     X    57   197  1502    50  -160     -   -79 |
   31 | -2907   141    21  -256   139    57   296   -36   141 -2305   321    28 |
   32 | -7217  -309   -40   181    59  -124  -526  -872  -179 -6641  -211  -159 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    40   -50     -     -     -     -     -     -    30 |
 ALIC |     -   135     -   -66    19     -     -     -     -     -   163  -130 |
 AMC2 |     -   -57    47     -     -     -     -     -     -     -    71   200 |
 AREV |     -     -     -    90   -59     -     -     -   -65     -     -     - |
 ARTU |     -     3     -    66   -64     -     -     -   -23     -   -63   109 |
 AUCK |     -     -     -   -12    43     -     -     -   -33     -   -75    39 |
 BAKE |     -     -     -    48   -59     -     -     -     -     -    31    49 |
 BJCO |     -     -     -   -72    89     -     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -   148     -     -   -58     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -40     -    46    19     -     -     -   -75     -   -53   145 |
 BRFT |     -     -     -    34     -     -     -     -   -52     -   -53     - |
 BRMU |     -    33     -   -89   172     -     -     -   -91     -     6   -47 |
 BRST |     -    35     -   -11     -     -     -     -     -     -     -   -51 |
 BSHM |     -     -     -   -44     -     -     -     -    68     -     -     - |
 CEDU |     -   160     -    86  -179     -     -     -     -     -   -76   -23 |
 CHAN |     -     -     -     -   -66     -     -     -    81     -     -     9 |
 CHPI |     -     -     -   -12   -18     -     -     -    39     -   -42   101 |
 CHTI |     -    10     -   -47    56     -     -     -     -     -     -   -51 |
 CHUR |     -     -     -    16     -     -     -     -   -24     -   -21     - |
 COCO |     -     -     -    24   -52     -     -     -    24     -   202    16 |
 CONZ |     -     -    86     -   -41     -     -     -     -     -   -98     X |
 CRO1 |     -   -18    68     -   -73     -     -     -    59     -    12     - |
 CUSV |     -     -     -    75   -93     -     -     -     -     -     -  -145 |
 DAEJ |     -   102   -83     -     -     -     -     -     -     -   241     - |
 DARW |     -   100     -    28    54     -     -     -  -158     -    37   -15 |
 DAV1 |     -   122     -   -62    23     -     -     -     -     -   -46  -136 |
 DGAV |     -     -     -   -26   -72     -     -     -   127     -     -   103 |
 DRAO |     -   131     -     -     -     -     -     -   -62     -  -136   135 |
 DUBO |     -     -     -    51   -63     -     -     -     -     -    30     - |
 GLPS |     -  -107     -    76   -45     -     -     -    -4     -   -34   110 |
 GLSV |     -   111     -     -   -43     -     -     -     -     -  -155     - |
 GMSD |     -     -     -     2    -2     -     -     -     -     -     -   -54 |
 GODE |     -   -88   -29     -   -21     -     -     -    85     -   -36     - |
 GODZ |     -     -   -75    29     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 GOL2 |     -     -   108   -41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -47     -     -    18     -     -     -     -     -     0    64 |
 GRAS |     -   120     -     -    11     -     -     -   -70     -     -   -60 |
 GRAZ |     -    54     -     -   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -72     -     -     -    88     -   -53     - |
 GUAO |     -     -     -   -49     -     -     -     -    74     -     -   -69 |
 HARB |     -   126  -103     -     -     -     -     -     -     -   -81   115 |
 HOB2 |     -     -   348   -45   -48     -     -     -   -76     -   105   -22 |
 HOFN |     -   -38     -   137  -149     -     -     -     -     -  -201     - |
 HRAO |     -     -   -74    28     -     -     -     -     -     -   107     - |
 HYDE |     -   145     -   -25   -25     -     -     -     -     -    41   -41 |
 IENG |     -   -34    27     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    79     -     -  -148     -     -     -   144     -    25     - |
 IQAL |     -     -     -    21     -     -     -     -   -32     -     -    21 |
 IRKM |     -     -    25     -     -     -     -     -   -14     -     -     - |
 ISPA |     -    18     -    35   -32     -     -     -   -22     -    71   113 |
 KERG |     -   168     -     -   -65     -     -     -     -     -   156   -80 |
 KIRU |     -     -    18    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    47     -     -     -     -     -   -28     -     0   250 |
 KOKV |     -     -     -    48   -60     -     -     -     -     -     -    70 |
 KOUR |     -     -   -30    69   -71     -     -     -     -     -     -    35 |
 KRGG |     -     -     -   206   -59     -     -     -  -229     -     -     - |
 KUUJ |     -     -     -   -20     -     -     -     -    31     -     -    -6 |
 LPGS |     -     -     -   -26    32     -     -     -     -     -     -    83 |
 MAC1 |     -     -     -   -66    82     -     -     -     -     -   142    28 |
 MAG0 |     -    -2     -     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    14   -18     -     -     -     -     -     -   -24 |
 MAR6 |     -     -   -14     -     -     -     -     -     8     -     -     - |
 MAS1 |     -     -  -132    41  -133     -     -     -   178     -  -107     - |
 MATE |     -   140    16     -   -62     -     -     -     -     -   -97     - |
 MAW1 |     -   175     -  -147    54     -     -     -     -     -   141   -30 |
 MEDI |     -    80   -65     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -   -38     -     -     -    46     -     -   290 |
 NANO |     -    45     -     -   -17     -     -     -     -     -   -21   -36 |
 NICO |     -    46     -     -   -18     -     -     -     -     -  -196   -98 |
 NIST |     -     2    -1     -     -     -     -     -     -     -     -   -68 |
 NKLG |     -    35     -    75   -16     -     -     -  -106     -  -197    -2 |
 NNOR |     -     -    31   -12     -     -     -     -     -     -    45    60 |
 NRC1 |     -   -12   -94     -    49     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -     -     -    43     6     -     -     -   -71     -  -139   110 |
 NYA1 |     -     -  -273     -   130     -     -     -     -     -    77   257 |
 ONSA |     -  -111   218     -   -61     -     -     -     -     -     -    61 |
 ORID |     -     -     -     1     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    27   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   168     -     -    -4     -     -     -   -75     -    15     - |
 PETS |     -     -     -    39   -62     -     -     -    16     -     -  -150 |
 PIE1 |     -     -   241   -20   -90     -     -     -     -     -  -131     - |
 PIMO |     -     -     -   -34  -125     -     -     -   205     -    62     - |
 POL2 |     -     -     -     -    52     -     -     -   -64     -  -111     - |
 POTS |     -     -     -   -44    55     -     -     -     -     -    79     - |
 PRDS |     -     -   287  -109     -     -     -     -     -     -     -  -137 |
 PTBB |     -   -30    25     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -    39   -15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     5     -    31    74     -     -     -  -137     -   -95  -117 |
 REYK |     -     -     -     -    27     -     -     -   -34     -     -   -55 |
 RIO2 |     -     -     -   -91   113     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -    64     -     -   -25     -     -     -     -     -     -   -91 |
 SASK |     -     -     -    15     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -     -     2     -     -     -    -2     -     -   209 |
 SSIA |     -     -     -     -   -18     -     -     -    22     -    19     - |
 STHL |     -  -158     -   -27    28     -     -     -    83     -     -     - |
 STJO |     -    51     -     -   -90     -     -     -    86     -    36    18 |
 SUWN |     -   -19  -236    95     -     -     -     -     -     -   -27     - |
 SVTL |     -     -   -54    21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -     -   226     -     -     -     -     -  -132     -     -   -56 |
 TASH |     -     -     -   -43    53     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    53   -66     -     -     -     -     -    72    90 |
 TID1 |     -  -308   252     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -46    17     -     -     -     -     -     -    -2     - |
 TIXI |     -     -     -    21   -54     -     -     -    35     -  -133    80 |
 TLSE |     -    40     -    25   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -17     -    -2   -47     -     -     -    69     -    69  -103 |
 TRO1 |     -   -19     -     -   -16     -     -     -    29     -  -552     - |
 TWTF |     -  -143   -84     -    95     -     -     -     -     -     -   130 |
 ULAB |     -     -     -   -82   102     -     -     -     -     -  -168    69 |
 USUD |     -     -  -133     -     -     -     -     -    78     -     -     - |
 VILL |     -     -   -42    13     3     -     -     -     -     -  -119     - |
 WAB2 |     -    -2     1     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -59    42    71   -83     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -   269   -28   -51     -     -     -   -51     -   -27    37 |
 WILL |     -   112     -   -35     -     -     -     -     -     -  -123     - |
 WSRT |     -     -    32     -   -15     -     -     -     -     -  -105   111 |
 WTZA |     -   -24    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   108   -88     -     -     -     -     -     -     -  -166     X |
 WUHN |     -  -142   132     -    -8     -     -     -     -     -  -123  -143 |
 YAKT |     -     -  -136    22     -     -     -     -    40     -     -    45 |
 YELL |     -     -  -420   133    61     -     -     -   -34     -   -22   153 |
 YKRO |     -   -84     -     -     -     -     -     -    40     -     -   134 |
 YSSK |     -   -59     -     -   -30     -     -     -    65     -     -     - |
 ZECK |     -     -     -    52   -65     -     -     -     -     -     -   105 |
 ZWE2 |     -    14     -     -   -49     -     -     -    53     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   441    28    32    11     X    40   120   300    13   553     X    32 |  288     69
    2 |   724    49    32    14    10    36    56   335    13   712    63    39 |  288    203
    3 |  1946    22     -     -     8     -     -  2561     -     -     -     - |   84    174
    4 |  1139    25     9     9     8    28    93   999    11  1444    67    18 |  288    508
    5 |   469    24    16     7    11    49    77   525    15   498    71    22 |  288    242
    6 |   455    26    28     9     X    54   118  2017    11   345     X    40 |  288    237
    7 |   498    14     9     8    16    40    68   569    20   512   110    38 |  288    208
    8 |  2615     X    40     X    19   102     -  2337     -  3808   122    54 |  277   3664
    9 |   493    19    11    13    12    35   198  1952    16   463    65    31 |  288    342
   10 |  2197    18    24    10    17    35   228  2771    13  2623    92    23 |  288   3015
   11 |   502    28    18     9     8    31    99   365    10   463    56    31 |  288    474
   12 |  1062    33    33     7     8    27    92   350    15   903    78    46 |  288    366
   13 |   624    21    11     7     8    51    72   471    18   568   164    36 |  288    626
   14 |  1524    21    25    12     9    30   161  1170    16  1502    88    71 |  288    218
   15 |   447    25    19     9     8    51   162   381    12   398    95    34 |  288    226
   16 |   489    21    16     9     8    29    89   519    12   586   107    36 |  288    439
   17 |  2295    20    12    12    10    35   158  3030    16  2276   145    34 |  288    625
   18 |  1071    16    34    10     6    24   182   493    11   839    86    47 |  288    337
   19 |   433    31    17     9     7    44   219     -    10   406    92    33 |  288    234
   20 |   297    19    22    11     6    30    83   371    16   254    72    26 |  288    330
   21 |   273    19    23     8     8    37   102   265    11   323    45    32 |  288    265
   22 |   754    30    32     8     9    25    48  1177    15  1158    62    38 |  288    235
   23 |   391    21    21    11     7    34   186   450    18   387    86    47 |  288    184
   24 |  2637    18    18     8     9    61   100  3620    10  2300    60    53 |  288   2170
   25 |   333    29    26     6    11    25   150   548     8   392    72    25 |  288    256
   26 |  1029    33    28     X     X    82     -   497    25   917   128    24 |  286    498
   27 |   767    29    16     8     9    31    56   344    11   469     X    22 |  288    230
   28 |   458    20    17    10     5    33   163  2042    16   559   111    37 |  288    497
   29 |  2960    23    27     7     9    42    89  2458     8  3552    83    22 |  288    419
   30 |     -    26    15     6     X    29    57   939    20   574     -    44 |  288    194
   31 |  1537    30    19     7    11    38    89   210    16  1266   105    36 |  288    267
   32 |  1172    28    37     9    10    45   132   817    19  1467    58    29 |  288   1308
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -    28 |  288  16198
 ALIC |     -    24     -    13    17     -     -     -     -     -    33    33 |  284   3832
 AMC2 |     -    14    11     -     -     -     -     -     -     -    25    27 |  288     20
 AREV |     -     -     -     9    10     -     -     -     9     -     -     - |  288  12103
 ARTU |     -    22     -     5     7     -     -     -     9     -    44    11 |  287  18459
 AUCK |     -     -     -    11    12     -     -     -    18     -    21    91 |  288   6618
 BAKE |     -     -     -     4     5     -     -     -     -     -    17    25 |  288   8235
 BJCO |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     -     - |  273  11508
 BJFS |     -    15     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288  12467
 BOGT |     -    20     -    19    14     -     -     -    15     -    31    31 |  288  19354
 BRFT |     -     -     -    11     -     -     -     -    17     -    37     - |  282   3428
 BRMU |     -    19     -     5     7     -     -     -     8     -    19    71 |  288   5194
 BRST |     -    34     -    11     -     -     -     -     -     -     -    27 |  230   1975
 BSHM |     -     -     -     7     -     -     -     -    11     -     -     - |  276    >>>
 CEDU |     -    26     -    12    13     -     -     -     -     -    42    29 |  288   8476
 CHAN |     -     -     -     -     6     -     -     -     7     -     -    13 |  288  10981
 CHPI |     -     -     -    12    15     -     -     -    14     -    32    52 |  288    >>>
 CHTI |     -    22     -     7    11     -     -     -     -     -     -    52 |  282   5471
 CHUR |     -     -     -     9     -     -     -     -    13     -    13     - |  288  24993
 COCO |     -     -     -    13    15     -     -     -    18     -    57    61 |  288    >>>
 CONZ |     -     -    16     -     8     -     -     -     -     -    34     X |  286   3257
 CRO1 |     -    18    17     -    13     -     -     -     9     -    27     - |  288     36
 CUSV |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -     -    40 |  288   7543
 DAEJ |     -    41    34     -     -     -     -     -     -     -    36     - |  288   3582
 DARW |     -    33     -    15    22     -     -     -    20     -    60    53 |  288   4315
 DAV1 |     -    14     -     7    10     -     -     -     -     -    40    44 |  288   6725
 DGAV |     -     -     -     9    14     -     -     -    15     -     -    64 |  288  11995
 DRAO |     -    26     -     -     -     -     -     -    12     -    53    58 |  288   7090
 DUBO |     -     -     -     4     4     -     -     -     -     -    12     - |  288   6605
 GLPS |     -    17     -     8     9     -     -     -     8     -    18    31 |  288  27314
 GLSV |     -    39     -     -    15     -     -     -     -     -    23     - |  275   2349
 GMSD |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -    35 |  288   3666
 GODE |     -    31    17     -     8     -     -     -    10     -    13     - |  288     77
 GODZ |     -     -    19     7     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   4829
 GOL2 |     -     -    22     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  285    126
 GOLD |     -    13     -     -     5     -     -     -     -     -    74    20 |  288   8677
 GRAS |     -    11     -     -     7     -     -     -     8     -     -    13 |  288   2324
 GRAZ |     -    34     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   3075
 GUAM |     -     -     -     -    14     -     -     -    17     -    48     - |  288    >>>
 GUAO |     -     -     -     6     -     -     -     -     9     -     -    11 |  288     90
 HARB |     -    11     9     -     -     -     -     -     -     -    40    53 |  288   1016
 HOB2 |     -     -    28    12    16     -     -     -    18     -    30    24 |  288     32
 HOFN |     -    24     -     7    11     -     -     -     -     -    37     - |  287  14012
 HRAO |     -     -    26    10     -     -     -     -     -     -    33     - |  288     44
 HYDE |     -    17     -     6     9     -     -     -     -     -    17    30 |  288   3141
 IENG |     -    12    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     71
 IISC |     -    14     -     -     9     -     -     -     9     -    21     - |  288  27393
 IQAL |     -     -     -     9     -     -     -     -    14     -     -    41 |  260   6653
 IRKM |     -     -    22     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  287    593
 ISPA |     -    22     -    11    16     -     -     -    12     -    58    34 |  288  25444
 KERG |     -    32     -     -    12     -     -     -     -     -    38    23 |  288   5593
 KIRU |     -     -    18     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  286  11861
 KOKB |     -     -    16     -     -     -     -     -     9     -    30    24 |  288    120
 KOKV |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     -    54 |  276     78
 KOUR |     -     -    18    10    12     -     -     -     -     -     -    65 |  288     24
 KRGG |     -     -     -     9    11     -     -     -    13     -     -     - |  288   4830
 KUUJ |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     -    38 |  288   5320
 LPGS |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     -    29 |  288    >>>
 MAC1 |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    34    56 |  264   1941
 MAG0 |     -    17     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287  11282
 MAL2 |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -     -    40 |  288  14322
 MAR6 |     -     -    13     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1794
 MAS1 |     -     -    22    11    14     -     -     -    11     -    22     - |  288  13505
 MATE |     -    21    18     -    14     -     -     -     -     -    35     - |  288     80
 MAW1 |     -    27     -    26    27     -     -     -     -     -    61    38 |  288   5217
 MEDI |     -    46    37     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  270     34
 MORP |     -     -     -     -    11     -     -     -    14     -     -    39 |  273  13009
 NANO |     -    16     -     -     6     -     -     -     -     -    52    84 |  288   3147
 NICO |     -    21     -     -     8     -     -     -     -     -    17    25 |  288  13955
 NIST |     -    15    12     -     -     -     -     -     -     -     -    59 |  287     19
 NKLG |     -    25     -    13    17     -     -     -    18     -    36    43 |  288  13234
 NNOR |     -     -    23     9     -     -     -     -     -     -    33    44 |  288    405
 NRC1 |     -    16    17     -    11     -     -     -     -     -     -     X |  288     30
 NRIL |     -     -     -    12     9     -     -     -    12     -    36    13 |  288  10938
 NYA1 |     -     -    10     -     5     -     -     -     -     -    25    20 |  278  19644
 ONSA |     -    40    19     -     8     -     -     -     -     -     -    22 |  288     11
 ORID |     -     -     -     4     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2615
 PALV |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 PDEL |     -    12     -     -     8     -     -     -     7     -    23     - |  288   3361
 PETS |     -     -     -     8     8     -     -     -     8     -     -    14 |  287  13050
 PIE1 |     -     -    25     5     9     -     -     -     -     -    39     - |  288     18
 PIMO |     -     -     -    16    17     -     -     -    28     -    40     - |  288    >>>
 POL2 |     -     -     -     -     5     -     -     -     7     -    28     - |  288  15626
 POTS |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    27     - |  288    >>>
 PRDS |     -     -    11     4     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288    243
 PTBB |     -     9     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     13
 QAQ1 |     -     -    18     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  45011
 REUN |     -    15     -     8    12     -     -     -    14     -    29    42 |  288  10946
 REYK |     -     -     -     -     8     -     -     -    10     -     -    79 |  288  13927
 RIO2 |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    18     -     -     7     -     -     -     -     -     -    69 |  287   8590
 SASK |     -     -     -    28     -     -     -     -    43     -     -     - |  270   5920
 SEY1 |     -     -     -     -    16     -     -     -    20     -     -    70 |  288    >>>
 SSIA |     -     -     -     -     7     -     -     -     8     -    28     - |  288  12617
 STHL |     -    22     -    15    16     -     -     -    13     -     -     - |  288  31736
 STJO |     -    45     -     -    34     -     -     -    22     -    45    54 |  287  51747
 SUWN |     -    18    18     8     -     -     -     -     -     -    34     - |  288   3456
 SVTL |     -     -    10     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     96
 SYDN |     -     -    22     -     -     -     -     -    13     -     -    76 |  286    461
 TASH |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    80    24 |  276  14188
 TID1 |     -    13    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  215     42
 TIDB |     -     -    15     6     -     -     -     -     -     -    31     - |  288     57
 TIXI |     -     -     -     6     8     -     -     -     9     -    39    15 |  288    >>>
 TLSE |     -    27     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2067
 TOW2 |     -    35     -    14    11     -     -     -    10     -    24    66 |  288   5666
 TRO1 |     -    23     -     -    10     -     -     -     8     -    30     - |  288  20267
 TWTF |     -    20    17     -     9     -     -     -     -     -     -    60 |  240     33
 ULAB |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    45    12 |  288    >>>
 USUD |     -     -    15     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     41
 VILL |     -     -    37    13    14     -     -     -     -     -    20     - |  288   1931
 WAB2 |     -    32    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     54
 WES2 |     -    18    11     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4133
 WHIT |     -     -    13     6     5     -     -     -     8     -    36    43 |  288  50037
 WILL |     -    20     -     6     -     -     -     -     -     -    36     - |  288   7304
 WSRT |     -     -     8     -     4     -     -     -     -     -    23    23 |  288      7
 WTZA |     -    13    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    548
 WTZR |     -    24    19     -     -     -     -     -     -     -    16     X |  288     23
 WUHN |     -    36    27     -     8     -     -     -     -     -    41    23 |  287   3774
 YAKT |     -     -    18     7     -     -     -     -    10     -     -    18 |  287    >>>
 YELL |     -     -     8     5     7     -     -     -    10     -    23    11 |  288     42
 YKRO |     -    19     -     -     -     -     -     -     9     -     -    38 |  287  27566
 YSSK |     -    28     -     -     8     -     -     -    14     -     -     - |  287  10370
 ZECK |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     -     -    17 |  274     17
 ZWE2 |     -    21     -     -     7     -     -     -     8     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1229    25    21    10    11    43   129  1441    14  1336    57    42 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   NRIL  | 1821-1 17:55:00 |       -2253
esa |   NRIL  | 1821-1 18:00:00 |        2278



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.76     4.77     4.78     4.78   | 4.45e-14  5.41e-15  1.37e-15 |
 GODE |   288   288     1   288     3.45     4.77     1.37     1.37   | 6.27e-14  7.54e-15  5.74e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     4.37     4.77     2.97     2.97   | 3.54e-14  1.30e-14  3.49e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     3.30     4.77     0.70     0.70   | 5.76e-14  9.68e-15  2.24e-15 |
 MATE |   288   281     2   288     3.96     4.77     3.24     3.24   | 7.49e-14  1.51e-14  4.96e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.15     4.77     4.78     4.78   | 3.85e-14  5.29e-15  2.04e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.76     4.77     4.78     4.78   | 2.41e-14  4.83e-15  9.36e-16 |
 PRDS |   288   288     1   288     3.16     4.77     2.08     2.08   | 3.52e-14  1.14e-14  1.23e-14 |
 PTBB |   288   285     1   288     4.76     4.77     4.78     4.78   | 4.96e-14  6.21e-15  2.96e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.76     4.77     4.78     4.78   | 4.81e-14  5.01e-15  1.95e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.66     4.77     4.78     4.78   | 4.20e-14  7.63e-15  1.45e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.76     4.77     4.78     4.78   | 3.31e-14  4.23e-15  1.49e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     4.62     4.75     4.76     4.76   | 3.39e-14  5.75e-15  2.53e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.51     4.52     0.30     0.30   | 2.87e-14  1.19e-14  4.97e-15 |
 ZECK |   274   274     0   274     3.94     4.52     3.96     3.96   | 2.66e-14  5.09e-15  3.07e-15 |
 GOL2 |   285   279     2   285     2.33     4.51     2.40     2.40   | 1.24e-13  1.97e-14  1.07e-14 |
 TWTF |   240   240     0   240     3.15     3.95     3.97     3.97   | 3.91e-14  9.89e-15  1.70e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     2.11     3.73     4.18     4.18   | 1.12e-13  1.24e-14  2.73e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     2.05     3.52     3.48     3.48   | 1.09e-13  1.26e-14  6.18e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.95     3.20     4.78     4.78   | 9.84e-14  1.23e-14  2.75e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.73     2.52     4.78     4.78   | 1.39e-13  1.96e-14  7.59e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     1.64     2.28     3.80     3.80   | 3.03e-14  7.00e-15  2.47e-15 |
 MEDI |   270   270     0   270     1.38     1.72     1.51     1.51   | 4.06e-14  1.68e-14  4.11e-15 |
 G01  |   288   286     1   288     4.75     0.72     4.78     4.78   | 5.76e-14  1.64e-14  5.95e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     0.64     0.35     0.20     0.20   | 8.06e-14  2.51e-14  5.94e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.63     0.33     0.02     0.02   | 2.47e-13  4.86e-14  2.59e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.96     0.27     1.10     1.10   | 5.49e-14  1.74e-14  2.76e-15 |
 G26  |   286   283     3   204     0.62     0.18     0.16     0.16   | 1.11e-12  3.04e-13  1.82e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.34     0.17     0.30     0.30   | 7.90e-13  8.04e-14  4.57e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.44     0.16     0.03     0.03   | 2.81e-14  4.56e-15  4.10e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     4.20     0.13     0.10     0.10   | 5.25e-14  1.72e-14  3.35e-14 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.37     0.12     0.02     0.02   | 3.63e-14  1.08e-14  2.19e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.37     0.12     0.02     0.02   | 3.50e-14  1.23e-14  2.76e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.32     0.09     0.74     0.74   | 5.20e-13  1.29e-13  5.16e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.09     0.09   | 4.97e-13  1.39e-13  6.15e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.37     0.07     1.63     1.63   | 6.13e-13  5.82e-14  1.96e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.36     0.06     1.29     1.29   | 5.87e-13  7.32e-14  2.50e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.35     0.06     0.36     0.36   | 5.73e-13  6.58e-14  3.68e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.44     0.44   | 5.76e-13  5.81e-14  2.69e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.32     0.05     1.05     1.05   | 6.16e-13  7.66e-14  2.03e-14 |
 G07  |   288   288     1   288     0.32     0.05     0.39     0.39   | 6.37e-13  6.86e-14  1.48e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.31     0.05     1.08     1.08   | 6.28e-13  6.63e-14  2.82e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.14     0.14   | 7.48e-13  7.34e-14  2.92e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.71     0.71   | 9.27e-13  7.54e-14  4.72e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.68     0.05     0.67     0.67   | 5.62e-14  2.08e-14  3.42e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.56     0.56   | 7.00e-13  7.84e-14  2.06e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.29     0.05     1.49     1.49   | 6.01e-13  7.60e-14  4.82e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.20     0.20   | 6.44e-13  6.45e-14  5.42e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.03     0.03   | 5.65e-14  4.36e-14  3.61e-14 |
 G28  |   288   288     0   255     0.24     0.04     0.28     0.28   | 8.26e-13  9.32e-14  4.10e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.87     0.03     0.33     0.33   | 2.22e-13  6.85e-14  2.06e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.06     0.06   | 6.34e-13  5.54e-14  3.05e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.51     0.01     0.02     0.02   | 5.93e-14  2.20e-14  1.75e-14 |
 BRFT |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |    84    84     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-10  4.23e-11         - |
 G08  |   277   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  5.17e-13  5.10e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.52e-13  2.55e-13 |
 G13  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.81e-13  1.01e-13  1.53e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  8.88e-14  3.63e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.72e-13  8.74e-14  3.66e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  9.27e-14  2.60e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.29e-13  7.21e-14 |
 MAC1 |   264   249     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  6.96e-13  2.09e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  2.10e-13  3.55e-14 |
 STJO |   287   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-11  1.22e-11  6.38e-12 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.98e-13  6.91e-13  1.09e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-14  3.34e-15  1.75e-15 |
 GOLD |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.48e-13  7.31e-13  5.57e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   277     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  8.37e-13  2.06e-13 |
 GRAS |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  1.03e-12  2.38e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-13  4.06e-13  8.67e-14 |
 BRST |   230     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.49e-13  1.54e-13  4.31e-14 |
 GUAO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.00e-14  1.58e-14  5.74e-15 |
 IRKM |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-10  1.21e-11  3.82e-12 |
 TID1 |   215   215     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.80e-14  1.24e-14         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.92e-22  1.13e-19  3.88e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
