
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1826   Day: 5   MJD: 57031                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784     16    -386     455   1587   1587      0   3420   3420      0    0.00
 cod |   288     0  37411    136    -292    -468     19     19     18    108    125    102   14.00
 emr |   288     0  23352    401   -6098   13573     23     24     23    163     84    195   10.45
 esa |   288     0  29977     48   -1800    1319     12      9     12    119    189     73   25.97
 gfz |   288     0  36143   1289   -1200     799     13     12     13    111    197     73   22.75
 iga |    96     0   2880      0     -33      52     39     39      0     85     85      0    0.00
 igu |    96     0   2784     17     -66     361   1681   1681      0   3128   3128      0    0.00
 jpl |   288     0  25191     14    2559    1658     11      9     12    106    149     76   26.83
 ngs |    96     0   2880      4    -106     162   1475   1475      0   3106   3106      0    0.00
 usn |   288     0  30699   1291   -2451    8597     43     69     31    190    287    147    0.00
 whu |   288     0  30520   1171   -3955    7686     43     39     44    141    156    134    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   498   163     9  -333     X   -72   299   234   534  -863   206 |
    2 |  -716  -226  -134   -41   646  -130  1230  -245  -746   571  -306 |
    3 |  1142   151   -68  -174     X    46 -5506   119  1075     X     X |
    4 | -3695    73   -67  -178   147   -46  3620    36 -3162   290   -10 |
    5 |  -763   106   122  -222    90    59  1150    36  -853   238  -176 |
    6 |   656    94     9   -72     X   125  3481    19   762     X  -123 |
    7 |   154    87    15  -219   130   -22  1630    50   300   225   -56 |
    8 | -8665  -146  -193   -31   224   -89-10483     - -7949   114  -194 |
    9 | -1217   190    83   133  -387   147 -2339    69  -894  -557    97 |
   10 | -4552  -121  -189   196   213   -95 -1133  -233 -4527    35  -256 |
   11 |  3874   -80  -153  -127   211  -178   821    45  3693   347   -79 |
   12 | -1302   131     7  -219    21    39   466   123 -1169   243  -179 |
   14 |  1068   -80    31     6   105   -13    23   -65  1459   141  -114 |
   15 | -1234    91    17  -191    55    44   581    84 -1127   257  -115 |
   16 |  2392   -52    39   123   202    21  -169  -279  2646    90   -21 |
   17 |  -970   173     7  -300   130    12   870    87  -814   389   -63 |
   18 |  1612    27    27  -130   252   -11   258  -113  1875   245     6 |
   19 |  1537  -151   -34   202    67    21     -  -164   953   237  -176 |
   20 |  2253   -40   -70   161   180   -57   677  -261  2500   119  -189 |
   21 |  3448   -57    79    40    96    75  1433  -122  3690   115   -85 |
   22 | -1117  -140    92   244   137    88  -527  -316  -903  -206  -194 |
   23 | -1527    54    -1  -131    69   -37   243    40 -1364   467   -56 |
   24 |  1739   173    76  -322    58   103 -4049   143   724   191   -74 |
   25 |   110   -34     7  -122    85    54  -431    61   309    30  -220 |
   27 |   107    -7   -22   -20    51     4   364   -12   351     X    21 |
   28 |  9372  -171    38    69    77   -54  3623   -57  7706    13  -173 |
   29 | -2297   167    -3  -345   105    -6  -619   159 -2218   271  -118 |
   30 |     -    37    19   -94     X    58  1957    64   592     -  -191 |
   31 | -1225    82    70  -263   181   -44  1438    32 -1548   222   -59 |
   32 | -1382   -95   -39   184   118   -33  -792  -213 -2064  -120  -170 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -   -34    38     -     -     0     -     -     4 |
 ALGO |     -  -123   165     -     -     -     -     -     -  -185  -160 |
 ALIC |     -   -26     -    45   -33     -     -     -     -    62   -76 |
 ALRT |     -    13     -     -    -8     -     -     -     -   -75    21 |
 AMC2 |     -   -64    85     -     -     -     -     -     -  -179    12 |
 ANKR |     -     -     -   -55     -     -     -    53     -     -     - |
 AREQ |     -   -40     -     -     -     -     -    21     -     -    79 |
 AREV |     -     -     -   -11    13     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    88     -    89  -132     -     -   -21     -   -33    67 |
 AUCK |     -    40     -    -6   -19     -     -     -     -    36   -28 |
 BAKE |     -     -     -    71   -81     -     -     -     -   -33    38 |
 BJCO |     -     -     -     9   -10     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     3     -     -    -2     -     -     -     -   -39     - |
 BOGT |     -    41     -     6   -31     -     -     1     -    15     6 |
 BOR1 |     -   -80     -     -     -     -     -    42     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   101  -169     -     -    45     -    17     - |
 BRMU |     -   -69     -    40    -4     -     -     0     -   -26    24 |
 BRST |     -    62     -   -34     -     -     -     -     -     -   114 |
 BRUX |     -   142     -     -   -87     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -  -103     -    97     8     -     -   -43     -    22   -78 |
 CEDU |     -    56     -   176  -219     -     -   -24     -  -209    93 |
 CHTI |     -     -     -   -46     -     -     -    44     -     -   -29 |
 CHUR |     -    67     -    37     -     -     -   -71     -    34     - |
 COCO |     -     -     -    45   -35     -     -   -15     -    15    77 |
 CONZ |     -     -   199     -   -91     -     -     -     -   -93     X |
 CORD |     -   -23     -    24    50     -     -   -53     -     -     - |
 CRO1 |     -   -43   157     -  -120     -     -    39     -   -76     - |
 DAEJ |     -    74  -479   149     -     -     -     -     -    -8     - |
 DARW |     -    31     -   189   -21     -     -  -179     -   -61    67 |
 DAV1 |     -    46     -    16   -46     -     -     -     -    81   -68 |
 DRAO |     -    -8     -     -     -     -     -     4     -   -42   -75 |
 DUBO |     -    26     -    39   -60     -     -     -     -   -53     - |
 FALK |     -     -     -     -  -112     -     -    95     -     -   -13 |
 FLIN |     -   -81     -    43     -     -     -     -     -  -125   -30 |
 GLPS |     -   -75     -   -41   -33     -     -   105     -   -27    83 |
 GLSV |     -   -27     -     -    17     -     -     -     -  -133     - |
 GMSD |     -     -     -    35   -40     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    16    13     -   -16     -     -     -     -   -76     - |
 GOL2 |     -     -    52   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     8     -     -    -5     -     -     -     -  -157   -37 |
 GRAS |     -    82     -     -   -50     -     -     -     -     -    41 |
 GRAZ |     -  -119     -     -    73     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -74     -     -    63     -  -104     - |
 HARB |     -  -157  -398     -    57     -     -   187     -  -254    91 |
 HERS |     -    12   -16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     -    36     -     -     -   -35     -  -115     - |
 HOB2 |     -   131  -166    57    15     -     -   -72     -   171   134 |
 HOFN |     -   -21     -     -    13     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -   -36     -    19     -     -     -     -     -   -46   117 |
 HRAO |     -   126  -103   -27     -     -     -     -     -    33     - |
 HYDE |     -    47     -    23   -55     -     -     -     -    81    42 |
 IENG |     -    19   -25     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   122     -     -  -154     -     -    67     -   -57     - |
 INVK |     -    -4     -     -     3     -     -     -     -   -55    36 |
 IQAL |     -     -     -   -38     -     -     -    36     -     -   -27 |
 IRKM |     -     -    93     -     -     -     -   -36     -     -     - |
 ISPA |     -    65     -   -18     4     -     -   -21     -    46   161 |
 JPLM |     -     -   257     -     -     -     -  -100     -  -244     - |
 KERG |     -    71     -     -   -44     -     -     -     -   215    52 |
 KIRU |     -     9   -81     5    26     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    -3     -     -     -     -     1     -  -194  -105 |
 KOKV |     -     -     -    58   -66     -     -     -     -     -    30 |
 KOUR |     -     -    25   -36    25     -     -     -     -     -   -30 |
 KRGG |     -     -     -   106    25     -     -  -120     -     -     - |
 KUUJ |     -     -     -   -37     -     -     -    36     -     -    -5 |
 LAMA |     -    28     -     -   -18     -     -     -     -     -   703 |
 LHAZ |     -     -     -    74   -84     -     -     -     -    25    -9 |
 MAG0 |     -    72     -     -   -62     -     -    15     -     -     - |
 MAL2 |     -   -58     -    19     4     -     -     8     -     -   -62 |
 MAS1 |     -   -96  -180    90   -56     -     -    78     -  -210     - |
 MATE |     -     -   193     -  -153     -     -    54     -   -37     - |
 MAW1 |     -    43     -   -18   -26     -     -    17     -   168    39 |
 MBAR |     -     -     -   -32  -120     -     -   133     -   -73     - |
 MCM4 |     -    -1     -     -     0     -     -     -     -   -64    44 |
 MDVJ |     -    68     -     -   -42     -     -     -     -   -60     - |
 MEDI |     -    52   -69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -29    13     -    12     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -  -187     -     -   158     -     -   430 |
 NANO |     -    60     -     -   -37     -     -     -     -    99    52 |
 NICO |     -   -81     -     -    50     -     -     -     -   117   -27 |
 NIST |     -    21   -28     -     -     -     -     -     -     -   192 |
 NKLG |     -  -158     -    90   -73     -     -    61     -  -204   -18 |
 NNOR |     -     -    26   -11     -     -     -     -     -   -26    77 |
 NRC1 |     -    20    68     -   -43     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -  -152     -    24    59     -     -     5     -   -80   128 |
 NTUS |     -   -79     -    46    -4     -     -     -     -     -   -13 |
 NYA1 |     -   466  -245   -37  -103     -     -   -26     -   269   114 |
 ONSA |     -  -132   375     -   -91     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     - |
 PARK |     -     -   -51     -     -     -     -    20     -     -     - |
 PERT |     -  -120     -    26    46     -     -     -     -   -91     - |
 PETS |     -     -     -    62   -71     -     -     -     -     -    48 |
 PIE1 |     -  -135   455   -59   -60     -     -     -     -  -232     - |
 PIMO |     -   -19     -   -18   -55     -     -    74     -   -35     - |
 POL2 |     -    14     -     -   -51     -     -    36     -   -97     - |
 PRDS |     -  -112   417  -108     -     -     -     -     -     -   -58 |
 PTBB |     -   -14    19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -79   156   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    12     -     -    -7     -     -     -     -     -    64 |
 REUN |     -   -79     -   -41    94     -     -     -     -  -127   -57 |
 REYK |     -     -     -   168  -104     -     -   -74     -     -  -106 |
 SANT |     -    91     -     -   -56     -     -     -     -  -125     - |
 SCH2 |     -   -59     -    85   -61     -     -     -     -   -55    41 |
 SPT0 |     -    15   -19     -     -     -     -     -     -     -    56 |
 SSIA |     -  -213     -   150   -23     -     -    -8     -  -223    91 |
 STHL |     -  -224     -     9    77     -     -    43     -     -     - |
 STJO |     -   104     -     -   -64     -     -     -     -    24    82 |
 STK2 |     -     -     -   115     -     -     -  -111     -     -   273 |
 SUTV |     -     -     -    33   -37     -     -     -     -     -    74 |
 SUWN |     -   120  -160     -     -     -     -     -     -   154     - |
 SYDN |     -  -213   285     -     -     -     -     -     -     -  -159 |
 SYOG |     -    26  -209    56    26     -     -     -     -    53   117 |
 THU3 |     -  -212  -116     -    -4     -     -   158     -  -247     - |
 TID1 |     -   161  -215     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -    44    57   -47     0     -     -     -     -  -106     - |
 TIXI |     -     -     -    19   -38     -     -    14     -  -105    55 |
 TLSE |     -     -     -    16   -18     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    19     -   141   -34     -     -  -118     -   169    -9 |
 TRO1 |     -   -22     -     -    -8     -     -    18     -  -244     - |
 TSKB |     -   -35  -153     -    82     -     -     -     -    -5     - |
 TUVA |     -     -     -    41     -     -     -   -40     -     -     - |
 TWTF |     -    16   -22     -     -     -     -     -     -   -55    13 |
 USUD |     -  -137   184     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    63   -54     6   -21     -     -     -     -  -122     - |
 WAB2 |     -    33   -44     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -21    21    36   -36     -     -     -     -  -100     - |
 WHIT |     -     9     X    -2   -38     -     -    29     -  -182    39 |
 WSRT |     -   218   127     -  -192     -     -     -     -   -61   171 |
 WTZA |     -    44   -59     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -69  -121   159   -83     -     -     -     -  -157     X |
 WUHN |     -   -61  -115     -    95     -     -     -     -  -149   -16 |
 XMIS |     -     -     -     9   -22     -     -    10     -     -    16 |
 YAKT |     -    65    18  -105     -     -     -    61     -     -   -12 |
 YAR2 |     -   -11     -     -     7     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -   243     -     -     -     -   -95     -   358     - |
 YELL |     -    -7  -466    60   -62     -     -   179     -   -93    31 |
 YKRO |     -   -95     -     -     -     -     -    49     -     -    15 |
 YSSK |     -    -5     -     -     3     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -    65     -    76  -123     -     -     -     -     -    62 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   250    18    29     9     X    32   383     8   272   138    33 |  288    224
    2 |   571    17    15    12    29    34   641    11   482    76    45 |  288    179
    3 |   482    14    19     8     X    44  3513     7   482     X     X |  288    581
    4 |  2060    13    22    11    10    24  2106     9  2144    55    21 |  288   1004
    5 |   541    24    11     6    11    26   475     9   460    58    26 |  288    314
    6 |   434    11    20    10     X    30  2350     7   409     X    41 |  288    313
    7 |  1269    16    22     7    10    47  1299    13  1248    65    44 |  288    273
    8 |  3394    24    20    15    16    53  4773     -  3512   119    43 |  288   3398
    9 |   523    26    17     7     9    38  1526    13   305    54    24 |  288    289
   10 |  3223    19    14     7    11    31  3919     9  2507    63    37 |  288   1635
   11 |   990    19    17    11    10    23   541     9  1028    36    27 |  288    527
   12 |   488    23    21    11    13    37   466     8   556   107    54 |  288    310
   14 |   481    18    23     8    14    26   283    12   735    49    41 |  288    189
   15 |   507    24    23    10    11    39   345    16   556    69    75 |  288    235
   16 |  1501    17    17    11    19    51   592    10  1383    90    48 |  288    406
   17 |   456    20    25     9     8    55   583     8   425    64    53 |  288    272
   18 |   355    25    22     6    10    28   513     7   396    65    12 |  288    228
   19 |  1514    26    40    11    10    38     -    13  1197    70    37 |  288    256
   20 |   823    25    17    10     8    29   584     9   811    49    22 |  288    253
   21 |  1436    17    21    10    11    45  1107     6  1264    70    42 |  288    379
   22 |   547    24    25     8     9    32   357     8   492    80    15 |  288    204
   23 |   398    21    30     9     9    26   295     8   549    74    42 |  288    256
   24 |  4580    18    25    13    13    48  3447     9  4109    69    52 |  288   1838
   25 |   671    13    28    10    10    25   278     8   606    42    34 |  288    218
   27 |   350    14    41    13    10    22   316    11   322     X    34 |  288    149
   28 |  3298    21    32     8    11    43  1808    10  3231    75    44 |  288    650
   29 |   492    20    30     9    14    61   332     6   443    68    44 |  288    352
   30 |     -    13    31     7     X    38  1123    11   552     -    18 |  288    295
   31 |   566    16    31    12    17    62  1006     9   577    74    45 |  288    272
   32 |  1797    22    15     8    11    46   288     7  1748    58    21 |  288    471
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    13    18     -     -    13     -     -    24 |  288  21379
 ALGO |     -    15    20     -     -     -     -     -     -    18    18 |  286   2232
 ALIC |     -    28     -    13    20     -     -     -     -    33    38 |  288   2988
 ALRT |     -    15     -     -     9     -     -     -     -    25    18 |  288   6406
 AMC2 |     -    11    15     -     -     -     -     -     -    25    48 |  288     16
 ANKR |     -     -     -     4     -     -     -     4     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    10     -     -     -     -     -     5     -     -    79 |  288   9641
 AREV |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  276   9612
 ARTU |     -    17     -     6     9     -     -     7     -    12    15 |  287  19683
 AUCK |     -    23     -     7    14     -     -     -     -    27    31 |  288   8167
 BAKE |     -     -     -     7     8     -     -     -     -    14    37 |  288   6377
 BJCO |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  273   9745
 BJFS |     -     7     -     -     4     -     -     -     -    16     - |  288   8840
 BOGT |     -    30     -    12    12     -     -     7     -    23    18 |  288  26399
 BOR1 |     -    21     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   7247
 BRFT |     -     -     -    15    18     -     -    16     -    54     - |  288   2729
 BRMU |     -    23     -    10    14     -     -    11     -    18    40 |  288   6073
 BRST |     -    23     -    12     -     -     -     -     -     -    49 |  194   2177
 BRUX |     -    21     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  286    507
 CAS1 |     -    21     -    15    10     -     -    15     -    34    17 |  288   5776
 CEDU |     -    20     -     8    13     -     -    10     -    26    18 |  288   9129
 CHTI |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     -    25 |  276   8463
 CHUR |     -    21     -    10     -     -     -     9     -    19     - |  288  23736
 COCO |     -     -     -    10    15     -     -    12     -    33    50 |  288    >>>
 CONZ |     -     -    19     -     9     -     -     -     -    32     X |  285   3346
 CORD |     -    23     -    11    16     -     -    11     -     -     - |  288  12274
 CRO1 |     -    23    35     -    26     -     -    20     -    72     - |  288    >>>
 DAEJ |     -    14    35    14     -     -     -     -     -    20     - |  288   5174
 DARW |     -    42     -    21    27     -     -    27     -    45    89 |  288   3478
 DAV1 |     -    22     -     9     9     -     -     -     -    42    37 |  288   6260
 DRAO |     -    12     -     -     -     -     -     6     -    20    58 |  288   6098
 DUBO |     -    17     -     6    10     -     -     -     -    14     - |  288   5083
 FALK |     -     -     -     -    10     -     -     8     -     -    23 |  288  13525
 FLIN |     -    16     -     8     -     -     -     -     -    68    40 |  288   4777
 GLPS |     -     9     -     9     9     -     -     6     -    28    21 |  288  25375
 GLSV |     -    21     -     -    13     -     -     -     -    18     - |  288   2429
 GMSD |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   4702
 GODE |     -    19    17     -    10     -     -     -     -    13     - |  288    224
 GOL2 |     -     -    11     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     82
 GOLD |     -    12     -     -     7     -     -     -     -    22    22 |  288  10072
 GRAS |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -    18 |  288   2680
 GRAZ |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2704
 GUAM |     -     -     -     -    15     -     -    13     -    32     - |  288   7418
 HARB |     -    31    26     -    15     -     -    15     -    26    62 |  288   1476
 HERS |     -    12    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 HLFX |     -     -     -     6     -     -     -     5     -    12     - |  288   3767
 HOB2 |     -    26    42    12    14     -     -    11     -    53    21 |  288     83
 HOFN |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  276  10711
 HOLB |     -    16     -     9     -     -     -     -     -    28    68 |  288   5769
 HRAO |     -    20    35    14     -     -     -     -     -    39     - |  288     51
 HYDE |     -    12     -     9     9     -     -     -     -    27    27 |  288   3287
 IENG |     -    12    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     61
 IISC |     -    25     -     -    14     -     -    10     -    41     - |  288  26260
 INVK |     -     9     -     -     6     -     -     -     -    21    18 |  208   6803
 IQAL |     -     -     -    13     -     -     -    13     -     -    47 |  288   6245
 IRKM |     -     -    28     -     -     -     -    11     -     -     - |  287    853
 ISPA |     -    27     -    12    14     -     -    12     -    19    22 |  288  26900
 JPLM |     -     -    29     -     -     -     -    11     -    31     - |  288   1467
 KERG |     -    19     -     -    12     -     -     -     -    44    24 |  288   6762
 KIRU |     -    19    13    11     9     -     -     -     -     -     - |  288   5720
 KOKB |     -     -    27     -     -     -     -    10     -    17    99 |  288    173
 KOKV |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -    37 |  276    151
 KOUR |     -     -    36    16    17     -     -     -     -     -    64 |  287     36
 KRGG |     -     -     -     9    11     -     -     8     -     -     - |  288   6199
 KUUJ |     -     -     -     5     -     -     -     5     -     -    36 |  288   3648
 LAMA |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -    23 |  288   2669
 LHAZ |     -     -     -    46    53     -     -     -     -   132    14 |  278    >>>
 MAG0 |     -    26     -     -    12     -     -     7     -     -     - |  287   5986
 MAL2 |     -    17     -    10    14     -     -    10     -     -    31 |  288  14213
 MAS1 |     -    19    27    10    15     -     -    14     -    27     - |  288  12656
 MATE |     -     -    14     -     7     -     -     8     -    14     - |  288    227
 MAW1 |     -    19     -     9    11     -     -    11     -    24    33 |  288   4768
 MBAR |     -     -     -     8    12     -     -     8     -    26     - |  288    >>>
 MCM4 |     -    21     -     -    13     -     -     -     -    28    15 |  288  10134
 MDVJ |     -    10     -     -     6     -     -     -     -    37     - |  286     19
 MEDI |     -    12    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 METS |     -    14    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  287  12829
 MORP |     -     -     -     -    12     -     -    11     -     -    24 |  273   5280
 NANO |     -    11     -     -     7     -     -     -     -    18    96 |  288   2758
 NICO |     -    24     -     -    15     -     -     -     -    40    37 |  276  10456
 NIST |     -    12    17     -     -     -     -     -     -     -    41 |  288     22
 NKLG |     -    24     -    11    18     -     -    12     -    21    34 |  288   8943
 NNOR |     -     -    22     9     -     -     -     -     -    23    48 |  288    433
 NRC1 |     -    15    35     -    14     -     -     -     -     -     X |  288     25
 NRIL |     -    28     -    24    11     -     -    17     -    24    12 |  288  10557
 NTUS |     -    23     -     7    15     -     -     -     -     -    43 |  288   3197
 NYA1 |     -    20    57    15    12     -     -    13     -    15    21 |  287  11045
 ONSA |     -    17    16     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     22
 PALV |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  264   8965
 PARK |     -     -    29     -     -     -     -    11     -     -     - |  193   3210
 PERT |     -    26     -    10    13     -     -     -     -    25     - |  288   7676
 PETS |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -   128 |  287   7101
 PIE1 |     -    14    34    10     8     -     -     -     -    16     - |  288     35
 PIMO |     -    28     -     9    15     -     -     8     -    28     - |  288   7441
 POL2 |     -    28     -     -    11     -     -     9     -    29     - |  286  11927
 PRDS |     -    20    21     7     -     -     -     -     -     -    22 |  288    212
 PTBB |     -    13    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 QAQ1 |     -    10    16    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   8556
 RESO |     -    16     -     -    10     -     -     -     -     -    26 |  288   6325
 REUN |     -    22     -    11    15     -     -     -     -    33    47 |  288  10045
 REYK |     -     -     -     9     9     -     -     9     -     -    71 |  288  11435
 SANT |     -    20     -     -    13     -     -     -     -    34     - |  288   1537
 SCH2 |     -    19     -     8     8     -     -     -     -    14    32 |  288   5948
 SPT0 |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288     40
 SSIA |     -    14     -    10     9     -     -     7     -    34    23 |  288  12258
 STHL |     -    14     -    12    17     -     -    11     -     -     - |  288  27112
 STJO |     -    11     -     -     7     -     -     -     -    23    18 |  288     86
 STK2 |     -     -     -     6     -     -     -     6     -     -    13 |  288   4729
 SUTV |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -    53 |  276   7811
 SUWN |     -    15    21     -     -     -     -     -     -    18     - |  283   5223
 SYDN |     -    16    21     -     -     -     -     -     -     -    74 |  252    479
 SYOG |     -    20    14    10    14     -     -     -     -    27    17 |  288   8186
 THU3 |     -    11    10     -     9     -     -    10     -    12     - |  288   6723
 TID1 |     -    20    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  245     30
 TIDB |     -    21    31    11    20     -     -     -     -    28     - |  288     42
 TIXI |     -     -     -     8    10     -     -    12     -    15    66 |  288    >>>
 TLSE |     -     -     -    17    19     -     -     -     -     -     - |  163   1733
 TOW2 |     -    22     -    12    14     -     -    12     -    28    66 |  288   6791
 TRO1 |     -    17     -     -     8     -     -     8     -    17     - |  288   8049
 TSKB |     -    12    17     -     7     -     -     -     -    15     - |  288  10355
 TUVA |     -     -     -    48     -     -     -    47     -     -     - |  264  10463
 TWTF |     -     9    11     -     -     -     -     -     -    19    65 |  288     19
 USUD |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 VILL |     -    17    26    11     9     -     -     -     -    15     - |  288   3095
 WAB2 |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 WES2 |     -    10    14     9     9     -     -     -     -    16     - |  288   4009
 WHIT |     -    15     X    10     9     -     -     6     -    11    23 |  288   5481
 WSRT |     -    22    23     -    15     -     -     -     -    21    30 |  288     22
 WTZA |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    541
 WTZR |     -    23    18    11     8     -     -     -     -    17     X |  288     23
 WUHN |     -    12    21     -    10     -     -     -     -    20    29 |  288   4138
 XMIS |     -     -     -    10    13     -     -    12     -     -    57 |  288  13150
 YAKT |     -    17    19    11     -     -     -    10     -     -    23 |  287   7539
 YAR2 |     -    24     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  287  13413
 YEBE |     -     -    18     -     -     -     -     7     -    18     - |  288     51
 YELL |     -    24    14    12     8     -     -    11     -    11    25 |  288     21
 YKRO |     -    16     -     -     -     -     -     8     -     -    38 |  288  22304
 YSSK |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287   7460
 ZECK |     -    26     -     8    12     -     -     -     -     -    13 |  288     25
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1587    19    24    12    13    39  1682    12  1475    44    43 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.68     4.77     4.76     4.76   | 4.07e-14  5.66e-15  2.98e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     3.19     4.77     0.97     0.97   | 4.69e-14  9.04e-15  2.25e-14 |
 HOB2 |   288   285     1   288     3.82     4.77     1.95     1.95   | 7.65e-14  2.28e-14  9.39e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     4.35     4.77     4.76     4.76   | 3.34e-14  4.51e-15  2.23e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.77     4.77     4.76     4.76   | 3.88e-14  1.12e-14  1.52e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.72     4.77     4.76     4.76   | 2.13e-14  5.14e-15  1.83e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.03     4.77     1.51     1.51   | 3.07e-14  7.15e-15  1.72e-14 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.52     4.77     4.76     4.76   | 3.81e-14  8.75e-15  1.83e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.72     4.77     4.76     4.76   | 2.57e-14  7.63e-15  5.49e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.72     4.77     4.76     4.76   | 6.80e-14  9.20e-15  1.75e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.22     4.77     4.52     4.52   | 4.68e-14  8.90e-15  2.36e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.72     4.77     4.76     4.76   | 2.64e-14  3.61e-15  9.01e-16 |
 ZECK |   288   287     1   288     4.20     4.77     3.05     3.05   | 3.12e-14  4.42e-15  1.61e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.50     4.74     4.76     4.76   | 3.32e-14  5.87e-15  2.85e-15 |
 KOUR |   287   276     4   287     2.74     4.71     0.45     0.45   | 1.05e-13  1.71e-14  2.97e-15 |
 MDVJ |   286   286     0   286     3.63     4.70     4.43     4.43   | 3.50e-14  5.15e-15  1.35e-15 |
 TID1 |   245   237     4   245     2.88     4.04     4.03     4.03   | 6.36e-14  1.20e-14  1.81e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     2.17     3.22     1.48     1.48   | 7.93e-14  1.07e-14  3.24e-15 |
 NRC1 |   288   286     1   288     1.85     2.35     3.30     3.30   | 4.29e-14  7.43e-15  1.05e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.78     2.17     2.61     2.61   | 1.04e-13  1.16e-14  2.79e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.76     2.13     2.24     2.24   | 8.79e-14  1.17e-14  9.04e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.69     1.96     4.76     4.76   | 4.07e-09  1.25e-09  3.70e-10 |
 HERS |   288   288     1   104     1.32     1.70     1.70     1.70   | 4.47e-14  1.85e-14  3.15e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.46     1.46     3.69     3.69   | 1.60e-13  1.71e-14  3.27e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.43     1.41     1.18     1.18   | 3.23e-14  7.51e-15  2.65e-15 |
 YEBE |   288   288     0   288     1.26     1.09     1.27     1.27   | 8.02e-14  2.09e-14  4.72e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.72     0.45     4.76     4.76   | 5.20e-14  1.71e-14  3.35e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     0.70     0.34     0.16     0.16   | 8.83e-14  2.72e-14  5.44e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.06     0.22     0.94     0.94   | 5.90e-14  2.11e-14  2.32e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.53     0.19     0.03     0.03   | 4.29e-14  1.09e-14  3.37e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.44     0.14     0.02     0.02   | 3.52e-14  7.82e-15  7.34e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.43     0.13     0.02     0.02   | 4.21e-14  1.63e-14  2.69e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.30     0.11     0.20     0.20   | 7.21e-13  8.04e-14  1.74e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.55     0.08     0.07     0.07   | 4.77e-14  2.60e-14  7.48e-15 |
 BRUX |   286   286     0   286     0.33     0.08     0.38     0.38   | 4.18e-13  8.83e-14  5.62e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.49     0.49   | 5.05e-13  1.19e-13  6.19e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.33     0.05     0.04     0.04   | 6.26e-14  1.44e-14  2.94e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.06     0.06   | 4.56e-13  1.44e-13  1.47e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.32     0.04     1.08     1.08   | 6.28e-13  6.09e-14  1.90e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.85     0.85   | 5.91e-13  6.17e-14  1.89e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.24     0.24   | 5.49e-13  5.96e-14  2.92e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.70     0.70   | 5.92e-13  6.59e-14  1.73e-14 |
 G19  |   288   287     1   288     0.28     0.03     0.29     0.29   | 7.20e-13  7.17e-14  2.53e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.00     0.03     0.49     0.49   | 5.00e-14  1.83e-14  2.50e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.26     0.26   | 6.72e-13  6.28e-14  2.51e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.72     0.72   | 6.27e-13  6.29e-14  3.20e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.09     0.09   | 7.27e-13  7.27e-14  4.26e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.47     0.47   | 6.95e-13  6.77e-14  4.85e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.38     0.38   | 6.48e-13  6.61e-14  1.95e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.00     1.00   | 6.71e-13  7.39e-14  3.93e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.76     0.02     0.22     0.22   | 2.15e-13  6.20e-14  6.84e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.04     0.04   | 5.54e-13  5.98e-14  2.13e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.71     0.01     0.02     0.02   | 6.45e-14  4.65e-14  2.96e-14 |
 G11  |   288   288     0    42     0.03     0.00     0.03     0.03   | 8.36e-13  8.76e-14  7.82e-14 |
 ALGO |   286   283     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.90e-13  1.47e-13  6.91e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-14  1.60e-14  5.34e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.82e-13  4.08e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  5.22e-13  1.07e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.96e-13  8.40e-14  2.82e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.62e-13  9.19e-14  2.52e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.10e-13  4.33e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.70e-13  2.12e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.24e-13  8.57e-14  2.40e-14 |
 GLSV |   286   166    70     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-11  5.70e-12  9.66e-13 |
 JPLM |   288   262    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  4.27e-13  1.27e-13 |
 MATE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-14  7.86e-15  2.22e-14 |
 NNOR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  2.07e-13  3.90e-14 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.82e-13  2.18e-13 |
 STJO |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.31e-14  1.26e-14  3.99e-15 |
 VILL |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  7.86e-13  3.06e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.45e-14  4.58e-15  1.20e-15 |
 GOLD |   104    99     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  6.06e-13         - |
 SUWN |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   163   159     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  6.95e-13         - |
 GRAS |   104   100     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  6.88e-13         - |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-13  3.25e-13  1.50e-13 |
 BRST |   194   187     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-12  9.89e-13         - |
 SYDN |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-13  1.46e-13  5.08e-14 |
 PARK |   193   185     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  2.30e-12         - |
 IRKM |   287   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.22e-11  4.05e-12  1.29e-12 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.14e-22  5.53e-20  9.53e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
