
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1829   Day: 0   MJD: 57047                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2879     11      41    -190   1717   1717      0   2998   2998      0    0.00
 cod |   288     0  37487    666      79   -1096     16     19     15     86    120     72   16.65
 emr |   288     0  23425    912    1443   -2428     20     26     16    140     73    168   12.39
 esa |   288     0  31151    779   -1978    -592     11     12     11    115    173     79   26.18
 gfz |   288     0  37125   2039     476    -664     11     12     11     93    145     75   25.99
 iga |    96     0   2879      1    -129      65     40     40      0     89     89      0    0.00
 igc |   288     0   7802      0    1436      51    180    180      0   4541   4541      0    0.00
 igu |    96     0   2783     15      74    -348   1579   1579      0   3827   3827      0    0.00
 jpl |   288     0  25601    335    5760   -1678     15     15     15    123    167     93   18.79
 ngs |    96     0   2879     13      40    -201   1573   1573      0   2806   2806      0    0.00
 usn |   288     0  32045    687     462   -3822     48     77     33    306    554    141    0.00
 whu |    96     0   2879      0    -130      66     57     57      0    716    716      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -318   174    17  -303     X    13    25 -1015   257  -232 -1482    72 |
    2 | -1489  -168    29   175     X   -39  -156 -1126  -115 -1547   543  -164 |
    3 |   661   117   -33  -156     X    95     - -6015   135   125 -1722  3816 |
    4 | -1621   116    14  -206    67    23  -184  2222    83 -1504   287   -45 |
    5 | -1337    28    44  -159   224   -42    50  -594  -141 -1225   130  -150 |
    6 |  1136    33    67    62     X   197   165  2660  -160  1292 -1463   -89 |
    7 | -1864    41   -31  -215   196     1    93  -293    12 -1771   255  -126 |
    8 |   281    24     5   -17     X     5     - 15095     -  -239   374  -246 |
    9 |   241   196    91   156  -330   146   382 -3098     5   291  -486    63 |
   10 | -7834  -222  -167   215   248  -110  -208  3726  -337 -6825   -77  -240 |
   11 |  1522    35  -111  -157   153   -93    85  -248    49  2250   422  -147 |
   12 | -1300    90    29  -231    -6    68    82  -512   232 -1242   243  -140 |
   13 |  1572   -61  -127   -88   150   -48   678 -1358    54  1989   204   -71 |
   14 |  1890   -79    -5    79    46   -24   -30 -1430  -101  2011    74  -142 |
   15 |  -291    78    36  -150    74    13   222  -413    14  -493   208  -106 |
   16 |  2398   -37   116    45   128    31  -341  -604  -279  2194   145  -222 |
   17 |  -452   146   -35  -228   162    19    39   461   -12  -533   256   -56 |
   18 |  3144    25     9  -120   166   -84   247  -582   -91  3127   118   -44 |
   19 |  -685   -91   -20   178    11    17   -58     -  -169  -723    49  -214 |
   20 |  2814  -177   -60   176   200   -58  -253  -287  -327  3066   -95  -245 |
   21 |  3744   -90    23    39   123   -34   -32 -2134  -160  3009   -49   -99 |
   22 |  3215  -223    89   248    75    10  -421  6683  -310  1328  -295  -194 |
   23 |  -799    68   -68  -155    82   -23   224 -1610    82  -837   383  -153 |
   24 |  1597   152    39  -236    37    84  -114  -617   117  1889   -53   -42 |
   25 |  2136   -88   -49   -38   121    45  -153 -1528    -4  1706   192  -160 |
   27 |   309    39   -16   -33   -28    77  -297 -1004    60   270  1626   -82 |
   28 |  1255  -151    -2    62    83   -75   250  2926   -68  2465   168  -224 |
   29 | -1750   142    14  -334   102   -54    48 -1631   189 -1624   299  -121 |
   30 |     -    37     X   -96     X     -     -     -    90     -     -     - |
   31 | -3676    82   -10  -259   120    53  -127 -2352   129 -3440   301  -109 |
   32 | -4454     X   -98    46     X  -212  -160 -2773     X -4789  -330  -321 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -29     -     -     -    41     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -131   132     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   -10    13     -     -     -     -     -     -     -  -332     - |
 ALIC |     -  -103     -    71     6     -     -     -     -     -   -18     - |
 ALRT |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     -   -53     - |
 AMC2 |     -   -65    87     -     -     -     -     -     -     -  -188     - |
 AREQ |     -   -31     -     -     -     -     -     -    27     -     -     - |
 AREV |     -     -     -    79   -79     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -   127     -    50  -147     -     -     -    21     -    10     - |
 AUCK |     -     8     -   -65   -69     -     -     -   170     -     7     - |
 BAKE |     -     -     -    85   -85     -     -     -     -     -   -46     - |
 BJCO |     -     -     -    38   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -   -29     -     -    19     -     -     -     -     -   -83     - |
 BOGT |     -    24     -    -2    25     -     -     -   -54     -  -106     - |
 BRFT |     -     -     -   125  -134     -     -     -    11     -   -82     - |
 BRMU |     -    -9     -     5   -20     -     -     -    29     -   -45     - |
 BRST |     -   -23     -    15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    84     -     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -33     -     -     -     -    46     -     -     - |
 CAS1 |     -   -87     -    46    11     -     -     -     -     -   -54     - |
 CEDU |     -    11     -     X    44     -     -     -   -68     -    26     - |
 CHPI |     -     -     -    22   -11     -     -     -   -15     -   -71     - |
 CHTI |     -   -74     -     0     -     -     -     -    65     -     -     - |
 CHUR |     -   106     -    42  -109     -     -     -    -1     -    63     - |
 COCO |     -     -     -   152   -89     -     -     -   -95     -   -22     - |
 CONZ |     -     -    35     -   -17     -     -     -     -     -    -5     - |
 CORD |     -    -5     -    33     -     -     -     -   -42     -     -     - |
 CRO1 |     -     0   160     -  -144     -     -     -    94     -    33     - |
 CUSV |     -     -     -   154  -155     -     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -    40  -511   216     -     -     -     -     -     -   298     - |
 DARW |     -    61     -    59   -51     -     -     -   -65     -  -117     - |
 DRAO |     -   -10     -     -     -     -     -     -     9     -    23     - |
 FLIN |     -     4     -    -3     -     -     -     -     -     -   -62     - |
 GLPS |     -   -25     -    48   -20     -     -     -   -16     -    72     - |
 GLSV |     -     6     -     -    49     -     -     -   -73     -   -69     - |
 GMSD |     -     -     -    40   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -49    67     -     -     -     -     -     0     -   -19     - |
 GOL2 |     -     -    55   -26     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     -  -161     - |
 GRAS |     -    24     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -45     -     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -    -7     -     -     -     -     9     -   212     - |
 HARB |     -     6    -8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -     6    -8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    67    89    -7   -78     -     -     -     -     -   144     - |
 HOFN |     -    13     -     -    -8     -     -     -     -     -    29     - |
 HOLB |     -    50     -   -32     -     -     -     -     -     -   -18     - |
 HRAO |     -    55   -73     -     -     -     -     -     -     -     6     - |
 HYDE |     -    58     -    45   -78     -     -     -     -     -   192     - |
 IENG |     -     3    -4     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -52     -     -    33     -     -     -     -     -   -75     - |
 IQAL |     -     -     -    28     -     -     -     -   -39     -     -     - |
 IRKM |     -     -   -18     -     -     -     -     -    12     -     -     - |
 ISPA |     -    86     -    -4    -4     -     -     -   -65     -    22     - |
 JPLM |     -     -  -265     -     -     -     -     -   175     -    74     - |
 KERG |     -    -4     -     -     2     -     -     -     -     -   149     - |
 KIRU |     -    31   -36    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -48    90     -     -     -     -     -   -17     -  -190     - |
 KOKV |     -     -     -    45   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -66    64    34   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   145   -12     -     -     -  -177     -     -     - |
 KUUJ |     -     -     -    31     -     -     -     -   -43     -     -     - |
 LAMA |     -    38     -     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -23    23     -     -     -     -     -  -121     - |
 MAC1 |     -     4     -   -20    69     -     -     -   -71     -    53     - |
 MAG0 |     -     X     -     -   -47     -     -     -    66     -     -     - |
 MAL2 |     -   -47     -     0    31     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -119   -92   119   -66     -     -     -    92     -  -187     - |
 MATE |     -    25   150     -   -51     -     -     -   -50     -    62     - |
 MAW1 |     -    27     -    -9   -48     -     -     -    55     -   121     - |
 MCIL |     -     -     -     -    54     -     -     -   -75     -   -16     - |
 MCM4 |     -    45     -     -   -29     -     -     -     -     -   -37     - |
 METS |     -    44   -21     -   -35     -     -     -    23     -     -     - |
 NANO |     -    21     -     -   -14     -     -     -     -     -    34     - |
 NICO |     -   -79     -     -    50     -     -     -     -     -  -104     - |
 NIST |     -   -19    25     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -152     -    77   -97     -     -     -   144     -  -201     - |
 NNOR |     -     -     3    -2     -     -     -     -     -     -   -39     - |
 NRC1 |     -    18  -126     -    49     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -30     -    35   -55     -     -     -    52     -   -15     - |
 NTUS |     -   -70     -     X    45     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   150     X     -   -96     -     -     -     -     -     X     - |
 ONSA |     -  -132   357     -   -86     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -83    84     -     -     -     -     -  -136     - |
 PALV |     -     -     -    35   -35     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    39     -     -   -23     -     -     -    -3     -   123     - |
 PERT |     -    22     -    43   -61     -     -     -     -     -    -6     - |
 PETS |     -     -     -    27   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -41   318   -31   -95     -     -     -     -     -  -108     - |
 PIMO |     -     -     -    11   -78     -     -     -    93     -   193     - |
 POL2 |     -    20     -     -   -73     -     -     -    83     -   -39     - |
 POTS |     -     -     -   -46    46     -     -     -     -     -   145     - |
 PRDS |     -  -107   278   -64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -19    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -13    80   -29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    80     -     -   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -94     -    24    37     -     -     -     -     -   -73     - |
 REYK |     -     -     -   258  -126     -     -     -  -186     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -156   157     -     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    -1     -    71   -71     -     -     -     -     -    36     - |
 SCUB |     -   110     -  -181   115     -     -     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -54   -66     -     -     -   176     -     -     - |
 SPT0 |     -    47   -63     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -122     -    90    -9     -     -     -     -     -  -175     - |
 STHL |     -  -140     -    -4   108     -     -     -   -20     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -    15     -     -     -   -21     -    13     - |
 SUTH |     -   -42     -     -     -     -     -     -    37     -     8     - |
 SUWN |     -   100  -134     -     -     -     -     -     -     -   125     - |
 SVTL |     -     -   -21    10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -267   358     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    23  -234     X    96     -     -     -     -     -    70     - |
 TASH |     -     -     -   -52    52     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   147  -262     -     -     -   167     -  -367     - |
 THU3 |     -  -120    28     -  -100     -     -     -   226     -   -91     - |
 TID1 |     -   -44    59     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -    14  -102    21     -     -     -     -    26     -   -44     - |
 TIXI |     -     -     -    49   -38     -     -     -   -15     -  -139     - |
 TLSE |     -   -82     -     -    53     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    32     -    71   -47     -     -     -   -62     -   176     - |
 TRO1 |     -   -84     -     -    72     -     -     -   -26     -   -44     - |
 TSKB |     -    -4  -315     -   141     -     -     -     -     -   395     - |
 TWTF |     -    94    26     -   -73     -     -     -     -     -    70     - |
 ULAB |     -     -     -   -71    72     -     -     -     -     -  -105     - |
 URUM |     -     -     -   102    -3     -     -     -  -132     -     -     - |
 USNO |     -   -46    62     -     -     -     -     -     -     -   -48     - |
 VILL |     -    86    81    11  -105     -     -     -     -     -   -68     - |
 WAB2 |     -    43   -58     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -27   167     -   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    19     X   -42   -21     -     -     -    71     -  -100     - |
 WIND |     -     -     -   -37    37     -     -     -     -     -   -91     - |
 WSRT |     -   104    53     -   -81     -     -     -   -15     -  -115     - |
 WTZA |     -    28   -38     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -31    41     -     -     -     -     -     -     -  -176     - |
 WUHN |     -     -  -228     -   109     -     -     -     -     -  -266     - |
 XMIS |     -     -     -    49   -49     -     -     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    -3    21   -83     -     -     -     -   105     -     -     - |
 YEBE |     -     -   151     -     -     -     -     -  -100     -   204     - |
 YELL |     -    42  -376   113   -19     -     -     -    80     -   -30     - |
 YKRO |     -     5     -     -     -     -     -     -    -5     -     -     - |
 YSSK |     -    16     -     -  -104     -     -     -   130     -     -     - |
 ZECK |     -    92     -    18   -77     -     -     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -   141     -     -   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   603    21    15     8     X    48    78   514    11   605   104    21 |  288    200
    2 |   435    16    30    18     X    33    73   492    34   334    62    71 |  288    216
    3 |  1965    14    20    10     X    43     -  3743    13  1648    71    85 |  288    493
    4 |  2293    17    11     9    12    29    77  2294     7  2349    55    26 |  288   1427
    5 |   391    17    16    11    13    34    87   313    21   314    66    33 |  288    377
    6 |   330    14    32     7     X    20   457  1817    14   302    50    27 |  288    305
    7 |   721    11    18     8    11    34    77   592    14   793    81    46 |  288    345
    8 |  4477    19    26    10     X    45     -  5010     -  4406    62   171 |  287   4630
    9 |   303    19    33    10    10    12   285  1888    17   245    53    27 |  288    217
   10 |  2120    14    23    16     6    28    98  1336     9  2645    42    35 |  288   1450
   11 |  2683    25    16     8    11    24   192  1144    10  1781    96    23 |  288    789
   12 |   697    22    26    11    12    42    88   566    11   574   106    36 |  288    316
   13 |  1093    21    23    16    15    24   340   649    15   817    40    32 |  288    269
   14 |   339    19    30    19    10    35    55   561    12   402    91    37 |  288    222
   15 |   502    17    15    14    13    26   150   338    21   437    65    42 |  288    243
   16 |   704    13    36    13    10    36   279   344    12   648    78    66 |  288    403
   17 |  1038    20    37     7     9    34   118  1142    18  1180    77    33 |  288    444
   18 |   453    29    17     7    18    41    60   418    10   358    55    39 |  288    266
   19 |   434    17    42    18    11    38   100     -     7   474    71    43 |  288    213
   20 |   538    19    22     9    14    29    63   415    19   444    60    40 |  288    242
   21 |  2261    29    11     9    24    32   114   899    16  1805    58    32 |  288    404
   22 |  4441    18    26     9     8    35   237  3093    16  3992    74    38 |  288    160
   23 |   933    26    31     8    10    17   146   782    13   763    39    37 |  288    155
   24 |  1619    15    19    22    17    25   251  1120    19  1597    46    65 |  288   1321
   25 |   454    14    24    10    11    26   117   769     7   557    62    33 |  288    214
   27 |   376    26    35    17    12    27    75   533     9   415    47    32 |  288    169
   28 |  3564    14    45     6    11    30   108  1639    23  2799    97    55 |  288    450
   29 |   579    11    35    13    10    35   122   769    15   537    79    65 |  288    376
   30 |     -    13     X    10     X     -     -     -    17     -     -     - |  283    252
   31 |   990    25    18    14    12    39   207  1007    12  1083    88    46 |  288    353
   32 |  1524     X    15     7     X   133   310  1125     X  1606   202   124 |  288    928
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    13     -     -     -    18     -     -     - |  288  18915
 ADIS |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  262    >>>
 ALGO |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -    22     - |  288     56
 ALIC |     -    26     -    12    12     -     -     -     -     -    32     - |  288   3082
 ALRT |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    24     - |  288   6921
 AMC2 |     -    11    14     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  288     33
 AREQ |     -    17     -     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  288  11632
 AREV |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  276  11818
 ARTU |     -    13     -     5     6     -     -     -    11     -    20     - |  287  16607
 AUCK |     -    24     -    11    16     -     -     -    13     -    51     - |  288   5373
 BAKE |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -    19     - |  288   3375
 BJCO |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -     -     - |  273   9282
 BJFS |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    23     - |  288   5785
 BOGT |     -    25     -    17    15     -     -     -    23     -    48     - |  288  22505
 BRFT |     -     -     -    19    16     -     -     -    23     -    39     - |  288   2574
 BRMU |     -    28     -    18    23     -     -     -    20     -    42     - |  288   5182
 BRST |     -    14     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  258   1856
 BRUX |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    397
 BSHM |     -     -     -     5     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   4505
 CAS1 |     -    16     -    11     7     -     -     -     -     -    22     - |  288   4788
 CEDU |     -    17     -     X    12     -     -     -     8     -    38     - |  288   5674
 CHPI |     -     -     -     9    11     -     -     -    17     -    31     - |  288  11155
 CHTI |     -    15     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   5503
 CHUR |     -    13     -     7     9     -     -     -    12     -    16     - |  288  23921
 COCO |     -     -     -    14    18     -     -     -    15     -    34     - |  288    >>>
 CONZ |     -     -    23     -    11     -     -     -     -     -    40     - |  284   3530
 CORD |     -    18     -    17     -     -     -     -    22     -     -     - |  288  10007
 CRO1 |     -    21    31     -    21     -     -     -    16     -    25     - |  288     34
 CUSV |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   9525
 DAEJ |     -    15    15    13     -     -     -     -     -     -    29     - |  288   3736
 DARW |     -    19     -    14    19     -     -     -    15     -    31     - |  288   3659
 DRAO |     -    12     -     -     -     -     -     -    10     -    17     - |  288   4512
 FLIN |     -     8     -     5     -     -     -     -     -     -    32     - |  288   2837
 GLPS |     -    34     -    12    11     -     -     -    21     -    30     - |  288  22317
 GLSV |     -    17     -     -     8     -     -     -    12     -    29     - |  288   2497
 GMSD |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3595
 GODE |     -    14    19     -     -     -     -     -    12     -    20     - |  288     90
 GOL2 |     -     -    14     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     66
 GOLD |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -    15     - |  288   6487
 GRAS |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3562
 GRAZ |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3949
 GUUG |     -     -     -     8     -     -     -     -    11     -    24     - |  288   5910
 HARB |     -    20    27     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1342
 HERS |     -     9    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 HOB2 |     -    14    13     7    10     -     -     -     -     -    32     - |  288     35
 HOFN |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    23     - |  288   5612
 HOLB |     -     8     -     5     -     -     -     -     -     -    17     - |  288   4421
 HRAO |     -    11    15     -     -     -     -     -     -     -    79     - |  288     43
 HYDE |     -    16     -    14    16     -     -     -     -     -    52     - |  287    >>>
 IENG |     -     4     6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     78
 INVK |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -    21     - |  288   7482
 IQAL |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   4259
 IRKM |     -     -    30     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  285   1362
 ISPA |     -    19     -    16    16     -     -     -    21     -    81     - |  288  23185
 JPLM |     -     -    12     -     -     -     -     -     8     -    22     - |  288   4863
 KERG |     -    17     -     -    11     -     -     -     -     -    56     - |  288   4564
 KIRU |     -     9    11     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4083
 KOKB |     -    12    24     -     -     -     -     -    14     -    28     - |  288     65
 KOKV |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  276     41
 KOUR |     -    25    29    18    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 KRGG |     -     -     -     8     9     -     -     -    12     -     -     - |  288   4740
 KUUJ |     -     -     -     5     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   2902
 LAMA |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2453
 LPGS |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -    43     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    24     -    14    16     -     -     -    18     -    29     - |  288   2398
 MAG0 |     -     X     -     -     5     -     -     -     7     -     -     - |  287    >>>
 MAL2 |     -    15     -    12    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   8034
 MAS1 |     -     9    21    10    11     -     -     -    10     -    24     - |  288  13589
 MATE |     -     9    12     -     7     -     -     -    13     -    17     - |  288     80
 MAW1 |     -    12     -     8     8     -     -     -    12     -    20     - |  288   5012
 MCIL |     -     -     -     -     9     -     -     -    12     -    33     - |  288   9309
 MCM4 |     -    17     -     -    11     -     -     -     -     -    24     - |  288   8008
 METS |     -    17    16     -     7     -     -     -    15     -     -     - |  287   9451
 NANO |     -    17     -     -    11     -     -     -     -     -    16     - |  288   2677
 NICO |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -    20     - |  288   4194
 NIST |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 NKLG |     -    21     -    16    14     -     -     -    23     -    36     - |  288   7387
 NNOR |     -     -    17     8     -     -     -     -     -     -    25     - |  288    513
 NRC1 |     -     7    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 NRIL |     -    16     -     9     7     -     -     -    18     -    20     - |  288  11756
 NTUS |     -    18     -     X    12     -     -     -     -     -     -     - |  209   2531
 NYA1 |     -    19     X     -    12     -     -     -     -     -     X     - |  287   9398
 ONSA |     -    14     9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 OUS2 |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -    50     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  276   8772
 PDEL |     -    12     -     -     8     -     -     -     8     -    20     - |  288   2037
 PERT |     -    13     -     6     9     -     -     -     -     -    27     - |  288   5049
 PETS |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  287   9273
 PIE1 |     -    12    12    10     9     -     -     -     -     -    19     - |  288     25
 PIMO |     -     -     -     9    10     -     -     -    12     -    26     - |  288   6562
 POL2 |     -    18     -     -     7     -     -     -    13     -    19     - |  288   8567
 POTS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -    17     - |  288    >>>
 PRDS |     -    10    13     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     72
 PTBB |     -     8    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 QAQ1 |     -    17    13     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5094
 RESO |     -     6     -     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   6877
 REUN |     -    25     -    13    21     -     -     -     -     -    39     - |  288   6879
 REYK |     -     -     -     9    11     -     -     -    14     -     -     - |  288   5484
 RIO2 |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCH2 |     -    14     -     8     5     -     -     -     -     -    15     - |  288   3399
 SCUB |     -    32     -    18    14     -     -     -     -     -     -     - |  258    >>>
 SEY1 |     -     -     -    38    33     -     -     -    33     -     -     - |  288   8647
 SPT0 |     -     7     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     53
 SSIA |     -    15     -     8    12     -     -     -     -     -    28     - |  288  10429
 STHL |     -    34     -    20    17     -     -     -    24     -     -     - |  288  26598
 STJO |     -     -     -     -    10     -     -     -    14     -    35     - |  288    456
 SUTH |     -    18     -     -     -     -     -     -    16     -    33     - |  285  16312
 SUWN |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -    23     - |  286   3809
 SVTL |     -     -    13     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     24
 SYDN |     -    14    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286    602
 SYOG |     -    26    15     X    15     -     -     -     -     -    29     - |  288   6596
 TASH |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -     -    15    22     -     -     -    23     -   100     - |  288  11862
 THU3 |     -    10     7     -     5     -     -     -     9     -    24     - |  288   6898
 TID1 |     -    15    21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  227   6384
 TIDB |     -    17    22    18     -     -     -     -    17     -    30     - |  288     50
 TIXI |     -     -     -     7     7     -     -     -     8     -    20     - |  288    >>>
 TLSE |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1947
 TOW2 |     -    20     -    14    18     -     -     -    14     -    32     - |  288   6337
 TRO1 |     -    13     -     -    11     -     -     -    14     -    32     - |  287   8373
 TSKB |     -    17    21     -     9     -     -     -     -     -    18     - |  288   7022
 TWTF |     -    17     9     -    12     -     -     -     -     -    28     - |  288     18
 ULAB |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    28     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -     7     9     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 USNO |     -     8    10     -     -     -     -     -     -     -    13     - |  288     26
 VILL |     -    14    14    12    10     -     -     -     -     -    17     - |  288   3750
 WAB2 |     -     6     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 WES2 |     -    19    25     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |     -    10     X     7     9     -     -     -     8     -    28     - |  288   4824
 WIND |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -    64     - |  288    >>>
 WSRT |     -    14    13     -     5     -     -     -    13     -    22     - |  288     10
 WTZA |     -     5     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    503
 WTZR |     -     6     9     -     -     -     -     -     -     -    13     - |  288     16
 WUHN |     -     -    19     -     9     -     -     -     -     -    22     - |  272   2767
 XMIS |     -     -     -    16    16     -     -     -     -     -     -     - |  264   9074
 YAKT |     -    12    25    10     -     -     -     -    24     -     -     - |  287   9071
 YEBE |     -     -    15     -     -     -     -     -    10     -    17     - |  288     51
 YELL |     -    20    17     6     8     -     -     -     9     -    17     - |  288     10
 YKRO |     -    12     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288  20699
 YSSK |     -    10     -     -     6     -     -     -     7     -     -     - |  287   9022
 ZECK |     -    14     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 ZWE2 |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1718    17    21    12    12    40   181  1579    15  1574    49    57 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   NYA1  | 1829-0 12:40:00 |        -723
jpl |     32  | 1829-0 12:40:00 |         609



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.80     4.92     4.90     4.90   | 2.76e-14  6.64e-15  4.37e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     3.31     4.92     1.16     1.16   | 4.69e-14  6.86e-15  4.36e-15 |
 HOB2 |   288   284     2   288     3.82     4.92     2.23     2.23   | 7.13e-14  8.89e-15  2.78e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     4.40     4.92     4.90     4.90   | 6.45e-14  7.09e-15  1.55e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.79     4.92     4.90     4.90   | 3.56e-14  4.88e-15  1.89e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.88     4.92     4.90     4.90   | 3.28e-14  4.53e-15  2.49e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.13     4.92     1.78     1.78   | 4.13e-14  1.09e-14  4.99e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.60     4.92     4.90     4.90   | 2.92e-14  5.24e-15  2.69e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     4.88     4.92     4.90     4.90   | 3.61e-14  5.60e-15  3.60e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.63     4.92     4.90     4.90   | 3.44e-14  5.65e-15  9.33e-16 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.88     4.92     4.90     4.90   | 4.68e-14  5.26e-15  2.07e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.22     4.92     4.89     4.89   | 4.34e-14  7.55e-15  2.19e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.88     4.92     4.90     4.90   | 3.36e-14  3.45e-15  1.44e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.46     4.92     3.83     3.83   | 2.66e-14  4.30e-15  2.43e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     3.70     4.90     4.90     4.90   | 3.21e-14  6.07e-15  2.87e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.63     4.67     0.26     0.26   | 2.74e-14  4.94e-15  2.06e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     2.21     3.98     1.72     1.72   | 7.85e-14  9.52e-15  3.03e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.04     3.43     4.24     4.24   | 3.11e-14  4.16e-15  2.19e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.79     2.61     2.59     2.59   | 9.19e-14  8.69e-15  2.18e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.72     2.42     4.90     4.90   | 9.54e-14  1.07e-14  2.72e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.45     1.73     4.84     4.84   | 1.27e-13  1.48e-14  6.12e-15 |
 HERS |   288   288     1    89     1.11     1.46     1.45     1.45   | 4.37e-14  7.36e-15  1.58e-15 |
 YEBE |   288   288     0   288     1.26     1.31     1.31     1.31   | 7.68e-14  1.53e-14  4.07e-15 |
 STJO |   288   288     2    89     0.71     1.25     0.10     0.10   | 6.30e-14  1.23e-14  3.03e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.87     0.54     4.90     4.90   | 6.14e-14  2.23e-14  2.78e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     0.77     0.49     0.20     0.20   | 7.81e-14  1.05e-14  1.18e-14 |
 IRKM |   285   285     0   285     0.67     0.37     0.05     0.05   | 1.57e-13  2.85e-14  1.10e-13 |
 G06  |   288   288     0   288     1.16     0.30     1.18     1.18   | 6.11e-14  2.35e-14  2.66e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.59     0.29     0.04     0.04   | 2.55e-14  4.08e-15  5.16e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.49     0.21     0.02     0.02   | 3.11e-14  5.32e-15  2.34e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.48     0.19     0.02     0.02   | 4.10e-14  1.04e-14  3.11e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.30     0.13     0.23     0.23   | 7.82e-13  7.56e-14  3.68e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.65     0.10     0.08     0.08   | 5.18e-14  1.89e-14  2.28e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.33     0.09     0.37     0.37   | 3.98e-13  1.23e-13  2.68e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.39     0.07     0.05     0.05   | 6.11e-14  1.23e-14  1.41e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.59     0.59   | 5.10e-13  1.45e-13  3.17e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.31     0.06     0.07     0.07   | 4.86e-13  1.42e-13  2.05e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.32     0.05     1.23     1.23   | 6.17e-13  6.41e-14  1.08e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.98     0.98   | 5.23e-13  6.74e-14  1.45e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.27     0.27   | 5.61e-13  8.29e-14  3.21e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.80     0.80   | 6.55e-13  6.21e-14  2.38e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.31     0.04     0.57     0.57   | 5.07e-14  2.22e-14  2.23e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.32     0.32   | 6.33e-13  6.78e-14  2.19e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.29     0.29   | 7.26e-13  7.03e-14  3.00e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.82     0.82   | 6.21e-13  5.92e-14  3.12e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.10     0.10   | 7.52e-13  8.01e-14  4.49e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.53     0.53   | 7.24e-13  5.96e-14  5.08e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.43     0.43   | 6.94e-13  7.53e-14  4.10e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.16     1.16   | 6.73e-13  7.33e-14  3.08e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.77     0.02     0.25     0.25   | 1.86e-13  6.50e-14  1.29e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.05     0.05   | 6.33e-13  5.88e-14  1.97e-14 |
 G13  |   288   288     1    89     0.08     0.01     0.13     0.13   | 6.69e-13  7.75e-14  1.54e-14 |
 G30  |   283   283     0   283     0.82     0.01     0.02     0.02   | 1.51e-13  4.46e-14  3.35e-14 |
 ALGO |   287   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.14e-14  1.03e-14  3.89e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.90e-14  1.92e-14  1.13e-14 |
 G08  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  5.07e-13  5.74e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.53e-13  8.20e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  8.50e-14  1.09e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  8.25e-14  3.16e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.18e-13  9.62e-14  2.25e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.32e-13  1.32e-13  4.10e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  3.72e-13  9.56e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  8.18e-14  3.01e-14 |
 GLSV |    89    64    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.67e-12  1.03e-12         - |
 HYDE |   287   223    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.68e-09  2.01e-09  1.44e-10 |
 JPLM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  2.61e-13  1.76e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.50e-14  1.83e-14  3.50e-15 |
 MAC1 |   288   277     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  8.42e-13  1.86e-13 |
 MATE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-14  4.52e-15  9.56e-15 |
 NNOR |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  2.07e-13  3.27e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  6.28e-13  2.69e-13 |
 WHIT |   288   284     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  8.52e-13  7.11e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-14  2.80e-15  1.44e-15 |
 GOLD |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  4.36e-13  5.06e-13 |
 SUWN |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  7.07e-13  2.32e-13 |
 HARB |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-13  5.77e-13  1.37e-13 |
 BRST |   258   256     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  6.33e-13  1.83e-13 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-13  1.73e-13  4.90e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.12e-22  6.93e-20  1.76e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
