
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1830   Day: 2   MJD: 57056                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     40     175    -292   1504   1504      0   2417   2417      0    0.00
 cod |   288     0  37284    394    -672     134     20     21     20     92    119     82   15.54
 emr |   288     0  22142   1145      80    -576     19     20     18    137     75    167   16.36
 esa |   288     0  31143    353    1222   -1635     16     13     16    117    159     95   21.78
 gfz |   288     0  35855   2036    -419     480     15     12     16    102    174     74   23.45
 iga |    96     0   2976      0    -591     750     34     34      0     94     94      0    0.00
 igc |   288     0   7010      6    -205    1580    140    140      0   2542   2542      0    0.00
 igu |    96     0   2880     37    -474      -3   1081   1081      0   2241   2241      0    0.00
 jpl |   288     0  26002    659    4260    -541     15     13     16    102    114     97   22.87
 ngs |    96     0   2976     28    -120     121   1206   1206      0   2124   2124      0    0.00
 usn |   288     0  31599   1129    -360    -843     48     72     38    164    246    129    0.00
 whu |   288     0  33846   1357   -3234    6259     54     60     52    148    163    142    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -105   136   -15  -277     X   -20   -88  -161   183   286     X   132 |
    2 | -1799  -346  -161  -154   485  -269   140  -952     X -1797   296  -398 |
    3 |   914    62   -93   -72     X   104     - -5583    93   939     X     X |
    4 |  -223   146    37  -131     X     2     -    84     X  -638   361   -26 |
    5 |  -958    94    23  -164   142   -38   147  -427   -70  -937   163  -141 |
    6 |   812    76   106   -87     X   115   515 -1072   -44  1001     X  -158 |
    7 |   -38    98    12  -242    99    40   188   346    53   100   244   -69 |
    8 | -2000    48     -   -34     X   -54     -  6406     - -2554   314  -246 |
    9 |   467   207    29    86  -301   112    99  2036    66   521  -486    85 |
   10 |  3098   -74  -183    93   257   -86  -447  4418  -171   -53    -9  -203 |
   11 |  1650   -86  -118  -182   271  -173     -  -470    39  2058   420  -132 |
   12 | -3702    53    47   -88   -36    35  -331   434    52 -2622   125  -133 |
   13 |  2064   -46   -60  -125   140   -80  -158   326    50  2430   250  -142 |
   14 |  3143   -83    -1    87    13    -4  -105   757   -39  3038   110  -119 |
   15 |  -872   127    40  -124    -6    35   167   301    10  -895   196  -156 |
   16 |  1607   -17     1    91   112    42     -  -574  -190  1841    61   -58 |
   17 | -1629   135    60  -318   172   -16  -140  1955    -9 -1387   195   -86 |
   18 |  2426    11    -1   -48   165   -56   187  -697  -130  2470   162   -33 |
   19 | -1265   -48   -27   133    35    12   552     -  -111  -894    67  -161 |
   20 |  2589   -48   -90    60   276   -82  -225  -452  -243  2610   -29  -203 |
   21 |  3077   -64   141    41     X    47  -140  -201   -96  2914    42    27 |
   22 | -2745  -149   -17   312    66    85     - -2595  -251 -2575  -192  -161 |
   23 | -1220     4    14  -168    61    -8   480    44    84  -835   431  -203 |
   24 |  -271   131    19  -111    -6   110    24  -974     9   239   -74   -34 |
   25 |   509   -37    33    25    83    74  -355  -988  -107   546    80  -117 |
   27 |   349    73    -8   -89    48    48  -390   -44    -9   333     X   -35 |
   28 | -1087  -154   -13     2   125  -115  -321  1086   -16  -263    91  -197 |
   29 | -3246   130    34  -199   -42   -23   282 -2793   120 -3315   174   -70 |
   30 |     -   113    54  -150     X   108   127  1294    28  -119     -  -143 |
   31 |  -161    53   -14  -216   123    87   -32 -1092    53  -378   384    33 |
   32 | -2244  -127   -71   191    76   -27  -316  2090  -123 -2727   -91  -157 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -50    47     -     -     -     -     -     -    55 |
 AIRA |     -     -     -    43     -     -     -     -   -41     -     -  -300 |
 ALBH |     -   -60     -     -     -     -     -     -    41     -  -173     - |
 ALGO |     -   -49    47     -     -     -     -     -     -     -  -404  -103 |
 ALIC |     -   -53     -    64   -22     -     -     -     -     -     2    -7 |
 ALRT |     -   -14     -     -     9     -     -     -     -     -   -39    43 |
 AMC2 |     -   -50    47     -     -     -     -     -     -     -  -138   116 |
 AREQ |     -   112     -     -   -74     -     -     -     -     -     -    74 |
 ARTU |     -    93     -    28   -60     -     -     -   -28     -   -17    70 |
 ASPA |     -   -95     -     -    63     -     -     -     -     -  -193    59 |
 AUCK |     -   -30     -   -29     -     -     -     -    47     -   -81   -12 |
 BAKE |     -     -     -    96   -89     -     -     -     -     -     4    38 |
 BJCO |     -     -     -    20   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    -4   -65     -     -     -    70     -    69    25 |
 BOR1 |     -   -55     -     -     -     -     -     -    37     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -    18     -     -     -     -   -17     -   -33     - |
 BRMU |     -   -35     -    14    -8     -     -     -    21     -  -190    26 |
 BRST |     -   -62     -    44     -     -     -     -     -     -     -    80 |
 BRUX |     -    71     -     -   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -12     -     -     -     -    11     -     -     - |
 CAS1 |     -   -23     -    70   -48     -     -     -     -     -    -4     - |
 CEDU |     -   -13     -    93   -28     -     -     -   -51     -   -71    61 |
 CHAN |     -     -     -     -  -146     -     -     -   149     -     -   -32 |
 CHPI |     -     -     -     2   -71     -     -     -    72     -     -   -10 |
 CHTI |     -  -156     -    26     -     -     -     -    82     -     -   104 |
 CHUR |     -   103     -    50  -113     -     -     -     -     -    57     - |
 COCO |     -     -     -    14    36     -     -     -   -50     -   -42    98 |
 CONZ |     -     -   -35     -    25     -     -     -     -     -    -9     X |
 CORD |     -     2     -   -18     -     -     -     -    16     -     -     - |
 CRO1 |     -  -122   102     -     7     -     -     -     2     -  -117     - |
 CUSV |     -     -     -   151   -65     -     -     -   -77     -     -  -123 |
 DAEJ |     -   250  -238     -     -     -     -     -     -     -    69     - |
 DARW |     -    19     -    88   -95     -     -     -     -     -  -308     5 |
 FLIN |     -   -22     -   -42     -     -     -     -    55     -   -43  -112 |
 GLPS |     -     4     -   -14    52     -     -     -   -43     -    29   108 |
 GLSV |     -    54     -   -76    35     -     -     -     -     -    36     - |
 GODE |     -   -13    12     -     -     -     -     -     -     -   -19     - |
 GOL2 |     -     -    53   -40     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   112     -     -   -74     -     -     -     -     -   -34    74 |
 GRAS |     -   -25     -     -    -3     -     -     -    20     -     -    41 |
 GRAZ |     -    48     -     -   -32     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -    12     -     -    -8     -     -     -     -     -   -55   -32 |
 GUUG |     -     -     -   -95     -     -     -     -    91     -   214   -57 |
 HARB |     -    56   -53     -     -     -     -     -     -     -   -35   215 |
 HERS |     -   -29    28     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   165     X    59   -52     -     -     -  -116     -   165   123 |
 HOFN |     -    15     -     -   -10     -     -     -     -     -   -10     - |
 HOLB |     -    34     -   -24     -     -     -     -     -     -   -70    77 |
 HRAO |     -   129  -123     -     -     -     -     -     -     -    49     - |
 HYDE |     -     -     -   -11    10     -     -     -     -     -   261   253 |
 IENG |     -   -13    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -    -7     -     -     5     -     -     -     -     -  -150   115 |
 IRKM |     -     -    91     -     -     -     -     -   -65     -     -   -89 |
 ISPA |     -     X     -    20    -4     -     -     -   -14     -    66   123 |
 KELY |     -     -     -     -   -58     -     -     -    60     -    -3    -9 |
 KERG |     -    45     -     -   -30     -     -     -     -     -   168    17 |
 KIRU |     -    12   -52   -10     -     -     -     -    38     -     -     - |
 KOKB |     -   -38   -13     -     -     -     -     -    35     -  -224  -113 |
 KOKV |     -     -     -    52   -48     -     -     -     -     -     -    33 |
 KOUR |     -    -8    -5    20     3     -     -     -   -13     -     -   -31 |
 KRGG |     -     -     -   203     0     -     -     -  -186     -     -     - |
 KUUJ |     -     -     -   204     -     -     -     -  -195     -     -   217 |
 LAMA |     -   -26     -     -    17     -     -     -     -     -     -   600 |
 LHAZ |     -     -     -    71   -66     -     -     -     -     -   280   -18 |
 LPGS |     -     -     -   -42    39     -     -     -     -     -  -252    43 |
 MAC1 |     -   -32     -   -33    48     -     -     -     4     -    63   119 |
 MAG0 |     -   119     -     -   -79     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -    46     -   -13   -18     -     -     -     -     -     -   -75 |
 MAS1 |     -   -85   -97   127   -53     -     -     -    59     -  -143     - |
 MATE |     -   -14    38    22   -38     -     -     -     -     -    47     - |
 MAW1 |     -   -50     -   189  -143     -     -     -     -     -    38   -63 |
 MCIL |     -     -     -     -    14     -     -     -   -15     -   -31    85 |
 MCM4 |     -    52     -     -   -35     -     -     -     -     -    68    -7 |
 MEDI |     -   -10    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -48    12     -    24     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -  -180     -     -     -   185     -     -   460 |
 NANO |     -    54     -     -   -36     -     -     -     -     -    24    93 |
 NICO |     -  -112     -     -    74     -     -     -     -     -  -137    -7 |
 NIST |     -     5    -4     -     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 NIUM |     -     -     -    81     -     -     -     -   -77     -     -     - |
 NKLG |     -   -72     -   -10   -13     -     -     -    72     -  -118    18 |
 NNOR |     -     -    -5     4     -     -     -     -     -     -  -115    52 |
 NRC1 |     -   149  -190     -    34     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -    -1     -    37   -34     -     -     -     -     -   -26    66 |
 NTUS |     -   -41     -    65   -33     -     -     -     -     -     -    -8 |
 NYA1 |     -   189     X   -87   -44     -     -     -     -     -   141   207 |
 OHI2 |     -     -     -     -    34     -     -     -   -35     -  -110    21 |
 ONSA |     -   -22     X     -    15     -     -     -     -     -     -    53 |
 PALV |     -     -     -   -47    43     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    40     -     -   -22     -     -     -    -4     -    88     - |
 PERT |     -  -100     -    36    33     -     -     -     -     -  -168     - |
 PETS |     -     -     -    60  -101     -     -     -    47     -     -    26 |
 PIE1 |     -   -40   218     3  -129     -     -     -     -     -  -116     - |
 PIMO |     -     -     -    26  -123     -     -     -   101     -    41     - |
 POL2 |     -   -16     -   104   -37     -     -     -   -46     -   -48   121 |
 POTS |     -     -     -   -96    89     -     -     -     -     -    -9     - |
 PRDS |     -     -   506  -380     -     -     -     -     -     -     -  -335 |
 PTBB |     -   -43    40     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    -9    74   -49     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -    21     -     -     -     -     -     -   -14     -   -40    17 |
 RESO |     -    48     -     -   -32     -     -     -     -     -     -    67 |
 REUN |     -   -63     -    -8    49     -     -     -     -     -   -61    16 |
 REYK |     -     -     -     X   -25     -     -     -    26     -     -   -10 |
 SCH2 |     -    -4     -   107   -96     -     -     -     -     -    15     9 |
 SCUB |     -    94     -     -   -62     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -     -  -108     -     -     -     -   103     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -     -    25     -     -     -   -26     -     -   -72 |
 SPT0 |     -  -118   112     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -167     -    65     -     -     -     -    54     -  -265     - |
 STHL |     -   -74     -   -55    -5     -     -     -   102     -     -     - |
 STJO |     -    58     -     -   -33     -     -     -    -6     -    -8   108 |
 STK2 |     -     -     -    15     -     -     -     -   -14     -     -   244 |
 SUTH |     -     6     -     -     -     -     -     -    -4     -    28     - |
 SUTV |     -     -     -    63   -58     -     -     -     -     -     -    58 |
 SUWN |     -    35  -323   214     -     -     -     -     -     -    69     - |
 SVTL |     -     -   -20    15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -207   563     -     -     -     -     -  -260     -     -  -303 |
 SYOG |     -    71  -409   148   113     -     -     -     -     -   104    47 |
 THTI |     -     -     -    86  -344     -     -     -   276     -   -64   119 |
 THU3 |     -   -74    77     -    -4     -     -     -     -     -  -144     - |
 TIDB |     -    69    36    21   -90     -     -     -     -     -    -4     - |
 TIXI |     -     -     -    -7   -92     -     -     -   101     -   -58    46 |
 TOW2 |     -    12     -   179   -21     -     -     -  -157     -    84    73 |
 TRO1 |     -  -135     -     -    89     -     -     -     -     -  -101     - |
 TSKB |     -     7  -130     -    81     -     -     -     -     -   -53     - |
 TUVA |     -     -     -   -29     -     -     -     -    28     -     -     - |
 TWTF |     -    31    57     -   -60     -     -     -     -     -    35    61 |
 USNO |     -    22   -21     -     -     -     -     -     -     -   -30     - |
 VILL |     -   -51    52   -41    35     -     -     -     -     -  -126     - |
 WES2 |     -  -130    94    73   -48     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    61     X    -4   -63     -     -     -    27     -  -146    61 |
 WSRT |     -   -84   -73     -   106     -     -     -     -     -  -206    21 |
 WTZA |     -   -41    39     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -54    51     -     -     -     -     -     -     -   -73     X |
 WUHN |     -   -32  -107     -    95     -     -     -     -     -  -121    14 |
 XMIS |     -     -     -    44   -27     -     -     -   -13     -     -   -11 |
 YAKT |     -  -131   -26    31     -     -     -     -    78     -     -   -98 |
 YAR2 |     -     -     -     -   -50     -     -     -    51     -     -     - |
 YELL |     -   -48  -254    49   -54     -     -     -   274     -   -17    73 |
 YKRO |     -   -17     -     -     -     -     -     -    12     -     -    48 |
 YSSK |     -    65     -     -   -43     -     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -    95     -   -28   -38     -     -     -     -     -     -    17 |
 ZWE2 |     -    69     -     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   914    14    18     8     X    26    99   235    18   684     X    51 |  288    226
    2 |   372    17    30    10    12    35   240   366     X   415    92    38 |  288    211
    3 |   403    12    16     8     X    21     -  3243    10   429     X     X |  288    447
    4 |  1881    25    17    19     X    41     -   672     X  1803    82   136 |  288    971
    5 |   354    33    23    15    13    25    70   367    10   437    82    45 |  288    301
    6 |   538    19    20     9     X    30   245   645    12   430     X    38 |  288    254
    7 |   519    23    17     9    15    81    93   625     7   485   112    54 |  288    387
    8 |  3973    18     -    13     X    67     -  2606     -  3638    58   220 |  288   3075
    9 |   538    18    24    11    10    29   120  1449     8   420    88    21 |  288    149
   10 |  4722    27    17    13    10    20   135  1597    10  2788    32    35 |  288   1419
   11 |   702    17    19    15    20    21     -   564    19   886    55    60 |  288    511
   12 |  2285    14    14    14    13    56   183   415    10  1401   114    58 |  288    314
   13 |  1106    28    11    13    12    24   102   651    10   858    60    44 |  288    308
   14 |   846    18    17    17    12    13    57   758    14   622    53    33 |  288    198
   15 |   399    28    14    13    10    32    51   393    10   327    47    30 |  288    188
   16 |   601    26    19    14    15    38     -   282    18   537    81    71 |  288    431
   17 |   562    22    23     9     7    28    62  1109     9   479    74    41 |  288    280
   18 |   469    33    29    14    17    23   107   238    15   577    84    60 |  288    283
   19 |  1091    20    31    17     8    35   220     -    15   998    82    52 |  288    236
   20 |   417    16    22    13    10    12    90   281    12   340    32    35 |  288    235
   21 |  1041    21    30    18     X    51   123   636    18   774    82    56 |  288    476
   22 |   977    23    20    15    10    19     -  1141    23   987    60    47 |  288    243
   23 |   393    17    18    10     7    14   174   440     9   328    51    32 |  288    201
   24 |  3107    16    15    16    13    23    51  1896    15  2581    65    44 |  288   1524
   25 |   649    24    13    16    11    27   156   301    10   377    46    35 |  288    205
   27 |   556    32    26    25    16    38   134   314    21   430     X    31 |  288    156
   28 |   688    21    26    13    11    34    84  1052     9  1346    79    50 |  288    402
   29 |  2033    14    26    14    14    31   148  1401     8  1245   104    57 |  288    270
   30 |     -    17    16     9     X    28   194   955    11   533     -    45 |  288    265
   31 |   926    18    15    13    24    27    83  1014    17  1261    58    67 |  288    280
   32 |  1574    14    16    11     7    27   242   567    10  1767    46    34 |  288    897
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     -    31 |  287    >>>
 AIRA |     -     -     -    11     -     -     -     -    11     -     -    22 |  288   7145
 ALBH |     -    19     -     -     -     -     -     -    13     -    34     - |  288   8857
 ALGO |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     -    10    55 |  288     91
 ALIC |     -    30     -     9    16     -     -     -     -     -    53    29 |  288   2715
 ALRT |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     -    16    13 |  288   7463
 AMC2 |     -     9     8     -     -     -     -     -     -     -    28    43 |  288     36
 AREQ |     -    33     -     -    22     -     -     -     -     -     -    29 |  265    >>>
 ARTU |     -    15     -    10    10     -     -     -     9     -    17    18 |  287  21770
 ASPA |     -    22     -     -    14     -     -     -     -     -    46    36 |  288  11425
 AUCK |     -    29     -    14     -     -     -     -    13     -    31    67 |  288   7438
 BAKE |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    16    36 |  288   4550
 BJCO |     -     -     -    37    35     -     -     -     -     -     -     - |  280  13114
 BOGT |     -     -     -    12    15     -     -     -    10     -    19    22 |  288  27889
 BOR1 |     -    15     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   6528
 BRFT |     -     -     -    22     -     -     -     -    21     -    86     - |  284   3505
 BRMU |     -    21     -    20    23     -     -     -    18     -    28    74 |  288   6485
 BRST |     -    18     -    13     -     -     -     -     -     -     -    21 |  276   1254
 BRUX |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    601
 BSHM |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   7661
 CAS1 |     -    20     -     8    11     -     -     -     -     -    52     - |  288   4622
 CEDU |     -    15     -     9    12     -     -     -     9     -    53    28 |  288   6803
 CHAN |     -     -     -     -     9     -     -     -    10     -     -    13 |  288  10266
 CHPI |     -     -     -    12    18     -     -     -    17     -     -    30 |  288    >>>
 CHTI |     -    18     -    14     -     -     -     -    10     -     -    49 |  288   6532
 CHUR |     -    21     -    16    12     -     -     -     -     -    29     - |  259   5378
 COCO |     -     -     -    12    17     -     -     -    15     -    41    58 |  288    >>>
 CONZ |     -     -    30     -    21     -     -     -     -     -    71     X |  285   3047
 CORD |     -    23     -    23     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   9221
 CRO1 |     -    19    16     -    15     -     -     -    16     -    37     - |  288     38
 CUSV |     -     -     -     7    10     -     -     -    11     -     -    18 |  288  15272
 DAEJ |     -    22    21     -     -     -     -     -     -     -    19     - |  284   3003
 DARW |     -    34     -    16    23     -     -     -     -     -    50    79 |  288   4423
 FLIN |     -    20     -     9     -     -     -     -    15     -    46    40 |  288   5093
 GLPS |     -    20     -    11    15     -     -     -     9     -    26    22 |  288  27809
 GLSV |     -    21     -    12     7     -     -     -     -     -    14     - |  288   2149
 GODE |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -    14     - |  288    185
 GOL2 |     -     -    15    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    104
 GOLD |     -    16     -     -    10     -     -     -     -     -    19    20 |  288   9927
 GRAS |     -    13     -     -     8     -     -     -     7     -     -    15 |  288   2557
 GRAZ |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  139   3819
 GUAT |     -    20     -     -    13     -     -     -     -     -    18    53 |  216   2741
 GUUG |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -    25    24 |  288  14570
 HARB |     -    14    14     -     -     -     -     -     -     -    47    68 |  288   1372
 HERS |     -     8     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     68
 HOB2 |     -    24     X    17    19     -     -     -    17     -    92    45 |  288     96
 HOFN |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -    23     - |  288   5583
 HOLB |     -    12     -     9     -     -     -     -     -     -    35   143 |  288   4156
 HRAO |     -    27    25     -     -     -     -     -     -     -    60     - |  288     57
 HYDE |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -    23    53 |  191   2931
 IENG |     -    11    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     95
 INVK |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -    23    41 |  288   9256
 IRKM |     -     -    12     -     -     -     -     -     9     -     -    21 |  287    785
 ISPA |     -     X     -    11    16     -     -     -    14     -    47    23 |  288  27278
 KELY |     -     -     -     -    12     -     -     -    12     -    33    23 |  257   9847
 KERG |     -    35     -     -    23     -     -     -     -     -    48    62 |  288   5605
 KIRU |     -    11    11    12     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   5204
 KOKB |     -    17    22     -     -     -     -     -    14     -    29   114 |  285    121
 KOKV |     -     -     -    19    18     -     -     -     -     -     -    62 |  276    109
 KOUR |     -    23    20    23    21     -     -     -    19     -     -    62 |  288     33
 KRGG |     -     -     -    13    17     -     -     -    18     -     -     - |  288   5948
 KUUJ |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     -    33 |  288   4384
 LAMA |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     -    26 |  288   2774
 LHAZ |     -     -     -    47    44     -     -     -     -     -    66    24 |  255    >>>
 LPGS |     -     -     -    13    12     -     -     -     -     -    50    46 |  276    >>>
 MAC1 |     -    24     -    10    15     -     -     -     8     -    63    80 |  288   2225
 MAG0 |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  287   9087
 MAL2 |     -    20     -    15    14     -     -     -     -     -     -    53 |  288  13411
 MAS1 |     -    16    18    18    12     -     -     -    10     -    22     - |  288  18729
 MATE |     -    19    15    14     7     -     -     -     -     -    17     - |  288    225
 MAW1 |     -    39     -    12    23     -     -     -     -     -    38    49 |  288   4146
 MCIL |     -     -     -     -    11     -     -     -    12     -    28    18 |  288  13089
 MCM4 |     -    15     -     -    10     -     -     -     -     -    42    25 |  288   7945
 MEDI |     -    14    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 METS |     -    12    41     -    26     -     -     -     -     -     -     - |  287  12984
 MORP |     -     -     -     -     8     -     -     -     9     -     -    21 |  288   3436
 NANO |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    25   128 |  288   2910
 NICO |     -    17     -     -    11     -     -     -     -     -    19    41 |  288   9644
 NIST |     -    17    16     -     -     -     -     -     -     -     -    48 |  287     35
 NIUM |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  276  11670
 NKLG |     -    24     -    15    12     -     -     -    15     -    82    90 |  272  11113
 NNOR |     -     -    31    23     -     -     -     -     -     -    37    77 |  288    463
 NRC1 |     -    16    16     -    16     -     -     -     -     -     -     X |  288     35
 NRIL |     -    16     -    11     9     -     -     -     -     -    45    12 |  288   9838
 NTUS |     -    26     -    12    10     -     -     -     -     -     -    39 |  288   2783
 NYA1 |     -    16     X    10    10     -     -     -     -     -    20    18 |  288  10794
 OHI2 |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -    60    84 |  287    >>>
 ONSA |     -    13     X     -     8     -     -     -     -     -     -    18 |  228     23
 PALV |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  228   4979
 PDEL |     -    17     -     -     9     -     -     -     8     -    22     - |  288   2261
 PERT |     -    21     -    13    15     -     -     -     -     -    32     - |  288   7952
 PETS |     -     -     -    14    12     -     -     -    10     -     -   161 |  287  11491
 PIE1 |     -    14    25    14    11     -     -     -     -     -    23     - |  288     29
 PIMO |     -     -     -     9    17     -     -     -    17     -    26     - |  288  14277
 POL2 |     -    14     -    10    11     -     -     -     7     -    13    11 |  288  13977
 POTS |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    25     - |  276    >>>
 PRDS |     -     -    17    12     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288    309
 PTBB |     -     9     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 QAQ1 |     -    13    14    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288 117080
 RABT |     -    13     -     -     -     -     -     -     9     -    25    17 |  288  21602
 RESO |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -     -    29 |  288  10970
 REUN |     -    37     -    14    26     -     -     -     -     -    61    42 |  288   9482
 REYK |     -     -     -     X    61     -     -     -    62     -     -    85 |  268   5222
 SCH2 |     -    15     -     9     9     -     -     -     -     -    13    33 |  288   4437
 SCUB |     -    20     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SEYG |     -     -     -    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  276  10635
 SOFI |     -     -     -     -     7     -     -     -     7     -     -    27 |  288   5583
 SPT0 |     -    29    28     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  267     53
 SSIA |     -    27     -    16     -     -     -     -    12     -    19     - |  288  16308
 STHL |     -    32     -    21    19     -     -     -    13     -     -     - |  288  27443
 STJO |     -    17     -     -    16     -     -     -    17     -    23    34 |  288    267
 STK2 |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -     -    14 |  288   4399
 SUTH |     -    15     -     -     -     -     -     -    10     -    35     - |  288  15877
 SUTV |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -    61 |  276   4943
 SUWN |     -    18    19    15     -     -     -     -     -     -    13     - |  288   4099
 SVTL |     -     -    19    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  131     57
 SYDN |     -    23    24     -     -     -     -     -    24     -     -    64 |  287   1463
 SYOG |     -    29    26    54    20     -     -     -     -     -    43    29 |  288   5745
 THTI |     -     -     -    17    15     -     -     -    22     -    44    40 |  288  12620
 THU3 |     -     7     9     -     7     -     -     -     -     -    16     - |  288   8069
 TIDB |     -    13    13     8    11     -     -     -     -     -    62     - |  288     31
 TIXI |     -     -     -    29     9     -     -     -    27     -    28    31 |  288    >>>
 TOW2 |     -    31     -    27    28     -     -     -    26     -    54    82 |  288   4800
 TRO1 |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    21     - |  288   2497
 TSKB |     -    14     8     -    10     -     -     -     -     -    30     - |  288   7808
 TUVA |     -     -     -    53     -     -     -     -    51     -     -     - |  210   9813
 TWTF |     -     9    13     -    11     -     -     -     -     -    16    72 |  288     29
 USNO |     -    21    20     -     -     -     -     -     -     -    55     - |  285    142
 VILL |     -    17    18    13    11     -     -     -     -     -    17     - |  288   4141
 WES2 |     -    17    17    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3918
 WHIT |     -    19     X    11    11     -     -     -     9     -    15    60 |  288   9016
 WSRT |     -    13    11     -     8     -     -     -     -     -    22    22 |  288     13
 WTZA |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    903
 WTZR |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     -    22     X |  288     38
 WUHN |     -    33    28     -    13     -     -     -     -     -    32    25 |  288   3427
 XMIS |     -     -     -    11    17     -     -     -    16     -     -    63 |  288  15521
 YAKT |     -    35    17    20     -     -     -     -    16     -     -    35 |  287  10547
 YAR2 |     -     -     -     -    24     -     -     -    24     -     -     - |  288  15203
 YELL |     -    24    19    11    11     -     -     -    21     -    16    30 |  288     19
 YKRO |     -    16     -     -     -     -     -     -    11     -     -    36 |  288  24820
 YSSK |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  287  10074
 ZECK |     -    35     -    14    15     -     -     -     -     -     -    29 |  288     56
 ZWE2 |     -    28     -     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  248    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1505    21    20    16    16    35   141  1081    16  1206    49    55 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   HOB2  | 1830-2  1:05:00 |        1581
esa |   NKLG  | 1830-2 16:30:00 |         722
esa |   MAW1  | 1830-2 17:25:00 |       -2551
esa |   MAW1  | 1830-2 21:10:00 |        2497



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 GODE |   288   285     1   288     3.25     4.88     1.11     1.11   | 5.65e-14  9.45e-15  5.62e-15 |
 HOB2 |   288   282     2   288     3.73     4.88     2.13     2.13   | 8.76e-14  2.55e-14  1.58e-14 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.83     4.88     4.87     4.87   | 4.88e-14  5.55e-15  1.34e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.83     4.88     4.87     4.87   | 3.30e-14  4.70e-15  2.59e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.83     4.88     4.87     4.87   | 2.39e-14  4.12e-15  9.37e-16 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.39     4.88     3.74     3.74   | 3.09e-14  7.87e-15  2.87e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.08     4.87     1.72     1.72   | 4.13e-14  1.15e-14  2.26e-14 |
 AMC2 |   288   288     0   288     4.64     4.86     4.87     4.87   | 2.89e-14  6.56e-15  1.23e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.53     4.86     4.87     4.87   | 3.73e-14  5.77e-15  8.68e-16 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.46     4.86     4.87     4.87   | 2.70e-14  5.36e-15  4.42e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.61     4.86     4.86     4.86   | 3.54e-14  6.36e-15  2.49e-15 |
 NIST |   287   285     1   287     4.24     4.85     4.86     4.86   | 2.04e-13  1.30e-14  4.03e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.08     4.84     4.46     4.46   | 5.11e-14  9.89e-15  2.99e-15 |
 USNO |   285   263     6   285     3.57     4.79     4.81     4.81   | 1.13e-13  4.35e-14  1.71e-14 |
 SPT0 |   267   267     0   267     4.43     4.48     4.51     4.51   | 3.71e-12  1.15e-12  3.46e-13 |
 ALGO |   288   288     0   288     2.69     4.38     1.56     1.56   | 2.37e-14  9.20e-15  9.41e-15 |
 ONSA |   228   228     1   228     2.89     3.83     3.83     3.83   | 3.88e-14  6.37e-15  1.29e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     2.34     3.30     0.32     0.32   | 7.25e-14  1.57e-14  1.50e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.10     2.64     4.25     4.25   | 2.72e-14  5.37e-15  1.28e-15 |
 KOUR |   288   285     1   160     1.50     2.38     0.28     0.28   | 6.59e-14  1.29e-14  2.21e-15 |
 MATE |   288   288     2   109     1.32     1.82     0.89     0.89   | 2.78e-14  6.73e-15  2.20e-14 |
 KOKB |   285   282     1   285     1.69     1.77     2.57     2.57   | 1.17e-13  2.42e-14  8.11e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.68     1.70     4.87     4.87   | 9.70e-14  1.21e-14  2.73e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.45     1.27     1.45     1.45   | 3.04e-14  7.06e-15  2.74e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.41     1.21     3.81     3.81   | 1.14e-13  1.24e-14  5.55e-15 |
 SVTL |   131   128     3    50     0.81     0.82     0.04     0.04   | 3.26e-08  1.99e-09         - |
 G01  |   288   288     0   288     4.83     0.41     4.87     4.87   | 5.64e-14  3.44e-14  3.06e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     0.78     0.37     0.19     0.19   | 9.01e-14  1.89e-14  1.05e-14 |
 IRKM |   287   287     0   287     0.67     0.28     0.05     0.05   | 1.62e-13  3.17e-14  6.11e-14 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.51     0.17     0.02     0.02   | 7.38e-14  1.76e-14  8.70e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.49     0.15     0.02     0.02   | 4.26e-14  1.21e-14  5.12e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.30     0.11     0.22     0.22   | 8.23e-13  7.48e-14  3.59e-14 |
 G06  |   288   288     1   101     0.41     0.10     0.40     0.40   | 5.75e-14  3.83e-14  2.21e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.57     0.08     0.08     0.08   | 5.42e-14  2.06e-14  1.72e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.33     0.33   | 4.15e-13  1.51e-13  2.86e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.42     0.06     0.05     0.05   | 7.55e-14  2.04e-14  9.56e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.56     0.56   | 4.77e-13  1.10e-13  7.39e-14 |
 G04  |   288   288     1   288     0.30     0.04     0.07     0.07   | 5.09e-13  1.41e-13  1.29e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.04     1.19     1.19   | 5.72e-13  6.31e-14  1.93e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.95     0.95   | 6.14e-13  6.40e-14  1.77e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.25     0.25   | 5.68e-13  7.58e-14  3.17e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.51     0.03     0.56     0.56   | 5.54e-14  1.91e-14  2.07e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.77     0.77   | 5.85e-13  6.45e-14  2.31e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.31     0.31   | 6.07e-13  6.78e-14  1.67e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.27     0.27   | 6.54e-13  6.59e-14  3.64e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.78     0.78   | 6.23e-13  6.08e-14  1.38e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.10     0.10   | 6.55e-13  7.33e-14  3.44e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.50     0.50   | 7.02e-13  7.45e-14  6.74e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.41     0.41   | 7.42e-13  7.45e-14  3.99e-14 |
 G13  |   288   288     1   288     0.25     0.03     0.33     0.33   | 7.32e-13  7.08e-14  3.21e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.11     1.11   | 6.92e-13  7.12e-14  4.29e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.75     0.02     0.24     0.24   | 2.55e-13  5.14e-14  1.19e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.05     0.05   | 6.68e-13  6.56e-14  1.41e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.92     0.01     0.02     0.02   | 6.79e-14  4.41e-14  3.19e-14 |
 BRFT |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.50e-14  2.30e-14  1.34e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.24e-13  4.04e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  3.28e-13  1.62e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.33e-13  7.35e-14  3.79e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  9.20e-14  2.87e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.17e-13  9.86e-14  2.15e-14 |
 G21  |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.88e-13  1.47e-13  5.76e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.11e-13  1.96e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.91e-13  5.97e-14  2.34e-14 |
 GLSV |   286   148    88     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-10  1.04e-11  9.33e-13 |
 HYDE |   191    86    72     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-10  1.18e-11         - |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  2.27e-13  3.57e-14 |
 PDEL |   101    88     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.72e-12  1.09e-12         - |
 VILL |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  9.57e-13  2.85e-13 |
 WHIT |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  5.85e-13  1.22e-12 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-14  5.81e-15  3.28e-15 |
 GOLD |   288   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  8.01e-13  3.85e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-13  4.37e-13  9.45e-14 |
 BRST |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  6.05e-13  1.07e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.87e-13  1.28e-13  7.88e-14 |
 GOL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.30e-14  9.10e-15  2.41e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.29e-21  1.78e-19  5.34e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      MAC1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
