
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1851   Day: 5   MJD: 57206                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0       1       0   1079   1079      0   3269   3269      0    0.00
 cod |   288     0  36212    315    -656      99     16     16     16     80    122     60   16.60
 emr |   288     0  21093    124   -1992     916     21     22     19     95    117     76   11.52
 esa |   288     0  29412    502    -746    -172     13     10     14    115    180     68   23.44
 gfz |   288     0  36650     38    -156    -240     13     12     13     70     84     65   21.83
 iga |    96     0   2976      0       0       0     32     32      0     66     66      0    0.00
 igc |   288     0   8435      7    -486    1274    110    110      0   1904   1904      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0       0       1   1380   1380      0   2275   2275      0    0.00
 jpl |   288     0  25407     47    4927     -25     11      9     12     95    120     79   26.61
 ngs |    96     0   2976      0       0       1   1158   1158      0   2978   2978      0    0.00
 usn |   288     0  15908     48   -2322      20     57     62     50    287    361    168    0.00
 whu |   288     0  30973   1028    4685   -9412     52     39     57    115    134    106    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   380    50   -57  -303    55   -55  -200   401   215   626   241   157 |
    2 | -1173   -66   298   106  -121    64   -31    13   -67 -1102   -65   -66 |
    3 |  1067    98   -39   -76   115   -48    28 -2769   -73  1094   233  -121 |
    4 |  -348    30  -114  -121    70   -27  -181  1484    86  -409   113   -49 |
    5 |  -319   177    43  -189    98    64   186   156   -43  -554   296   -66 |
    6 |  -776   159   329   -33   -22    57  -215   132  -192  -549   217  -252 |
    7 | -2891    60   -84  -140    84     9   -44  -455    54 -2806   169   -41 |
    9 |  -207    41   -50     7    84    26     -     -   -80  -443    30   -16 |
   10 | -4285  -144    85   282  -196    47  -186 -4044   -34 -4121  -227  -254 |
   11 |  6136   -18   -86   -39     6   -39   -76  2336    78  5224   -55  -136 |
   12 | -1825   125   -10  -175   -36   -55    79   156   110 -1582   360   -79 |
   13 |  3844    99  -197  -125    78  -160    86   375    69  3338   190     3 |
   14 |  1642   -93    74    86   -31     4    15   259   -24  1470    30   -44 |
   15 |  -969   155   -46  -171    13    45   295   255    62 -1139   296   -77 |
   16 |  2239   -43   -47    95   149   -12    55  -693  -159  1993    29  -137 |
   17 |     6   114  -151  -240    78   -67   135  1283   141  -341   286   -38 |
   18 |  1413    24   -38   -60    65   -33   178  -222     1  1783   193    12 |
   19 | -1892  -136   -69   218    -1    47   -40     -   -76 -1823   -63  -202 |
   20 |  1167   -47   174   120    48    42   271  -253  -190  1509   -65   -21 |
   21 |  1012   -78     5    59    50    33   260 -1277   -46  1232    43   -78 |
   22 |  2712  -144    89   280    84   144    67  5653  -265  2098  -244  -157 |
   23 | -1024    75   -98   -34   -49    -7  -144   179    66 -1137   271  -177 |
   24 |  1713   163   -55  -359    65   -42    15  -261   185  1172   377    41 |
   25 |   616    35    -4   -20   -32   -29    20  -200    23   819   212   -85 |
   26 |  -151   144   -12  -104    87   -18   -56 -3849   -64   -19 -1463    77 |
   27 |  -106   107    16    -1   135    50  -114    70  -184  -237   105   -62 |
   28 |  7078  -126    24   131   -57    38   -83  -763     1  6706   -19  -166 |
   29 | -2020   219   -88  -324    19   -34   249  -753   172 -1654   563    54 |
   30 |     -    25    52  -143    13   -17  -260  3054    77   217     -  -186 |
   31 | -2528   130    41  -273    82   -11    58   547    75 -2106   419   -83 |
   32 |-10508  -278   -22   247   -85   -13  -157  -813    35 -9255  -262  -215 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -    25   271     -     -     -  -245     -     -   326 |
 ALIC |     -   -49     -    17    19     -     -     -     -     -     -   -34 |
 ALRT |     -   -12     -     -     9     -     -     -     -     -     -    74 |
 AMC2 |     -   -80   115     -     -     -     -     -     -     -     4    19 |
 ANKR |     -   147     -     9     -     -     -     -  -100     -     -     - |
 AREQ |     -    62     -     -     -     -     -     -   -38     -     -   118 |
 AREV |     -     -     -    -2     2     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    23     -    20   -39     -     -     -     -     -     -    53 |
 ASPA |     -   -82     -     X    62     -     -     -     -     -  -317   -18 |
 AUCK |     -    38     -   -27     -     -     -     -     -     -     -     2 |
 BAKE |     -     -     -    10   -11     -     -     -     -     -     -    56 |
 BJCO |     -     -     -    14   -17     -     -     -     2     -     -     - |
 BOGT |     -   -54     -    62   125     -     -     -  -123     -     -   157 |
 BREW |     -     -    52     -     -     -     -     -   -23     -     -     - |
 BRMU |     -   -95     -   -24   -37     -     -     -   111     -     -    36 |
 BRST |     -   -97     -    69     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 BRUX |     -    32     -     -   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -56     -   -23    16     -     -     -    41     -  -120   -75 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -13     -     -     -    11     -     -  -111 |
 CEDU |     -  -117     -   146   -61     -     -     -     5     -     -   -47 |
 CHAN |     -     -     -     -   -64     -     -     -    52     -     -    37 |
 CHPI |     -     -     -    45   -35     -     -     -   -10     -   -37    27 |
 CHTI |     -     6     -     1     -     -     -     -    -5     -     -     3 |
 CHUR |     -    21     -   -15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CORD |     -    -6     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -70   198     -   -67     -     -     -    16     -    90     - |
 DAEJ |     -   -35  -122    84     -     -     -     -     -     -  -224     - |
 DARW |     -     -     -    29    17     -     -     -   -40     -  -185    59 |
 DAV1 |     -   -63     -    61   -16     -     -     -    -2     -     -   -77 |
 DGAV |     -     -     -    13    -9     -     -     -    -4     -     -    78 |
 DUBO |     -    41     -   -16   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -36     -     -     -     -     -     -    22     -     -     - |
 FALK |     -     -     -     -    77     -     -     -   -63     -     -    76 |
 FLIN |     -   114     -   -81     -     -     -     -     -     -     -   -60 |
 GLPS |     -  -102     -   110    29     -     -     -   -57     -   -65   122 |
 GLSV |     -     5     -     -    -4     -     -     -     -     -  -249     - |
 GMSD |     -     -     -    42   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    17   -24     -     -     -     -     -     -     -    87     - |
 GOL2 |     -     -    64   -32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    13     -     -   -10     -     -     -     -     -    -4    43 |
 GRAS |     -    25     -     -   -19     -     -     -     -     -     -    63 |
 GRAZ |     -    19     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -    34     -     -     -   -28     -   -53     - |
 GUAT |     -   -43     -   105   -74     -     -     -     -     -     -   -12 |
 HARB |     -   -22   -48    73   -34     -     -     -     -     -     -    30 |
 HERS |     -    23   -38     -     -     -     -     -     2     -     -     - |
 HOB2 |     -    18    12    25   -37     -     -     -    -9     -     -    61 |
 HOFN |     -   -56     -     -   -31     -     -     -    61     -     -     - |
 HOLB |     -     3     -    -2     -     -     -     -     -     -     -    67 |
 HRAO |     -   163   -48     -   -98     -     -     -     -     -   110     - |
 IENG |     -    33   -47     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     -     -   114 |
 ISPA |     -    74     -    -8    19     -     -     -   -55     -    11    29 |
 JPLM |     -     -   118     -     -     -     -     -   -51     -     -     - |
 KARR |     -   -24     -    63   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -  -108     -     -     -    89     -     -     6 |
 KERG |     -   -86     -     -    65     -     -     -     -     -     -    35 |
 KIRI |     -     -     -   138     -     -     -     -  -122     -     -     - |
 KIRU |     -    11   -25    13    22     -     -     -   -26     -     -     - |
 KOKB |     -   -21    62     -     -     -     -     -   -13     -  -111    38 |
 KOKV |     -     -     -    14   -15     -     -     -     -     -     -    46 |
 KOUR |     -   -57   -65    31    44     -     -     -     -     -     -    11 |
 KRGG |     -     -     -   167  -180     -     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    21     -     -   -16     -     -     -     -     -     -     X |
 LHAZ |     -     -     -    45   -48     -     -     -     -     -   260   102 |
 MAC1 |     -   -57     -   -53    52     -     -     -    40     -   -99    54 |
 MAL2 |     -   -57     -   -14   -17     -     -     -    61     -     -   -66 |
 MAS1 |     -   -43   -75    76   -10     -     -     -     -     -   -76     - |
 MATE |     -     -   -61     -   -99     -     -     -   108     -     -     - |
 MAW1 |     -   -16     -    -2    14     -     -     -     -     -    10    63 |
 MCIL |     -     -     -   -26    28     -     -     -     -     -     -    61 |
 MCM4 |     -   -48     -     -   -51     -     -     -    71     -     -   -79 |
 METS |     -   -26   -86     -    64     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -    21     -     -   -16     -     -     -     -     -     -    34 |
 NICO |     -   -59     -     -    45     -     -     -     -     -     -     0 |
 NIST |     -    -1     2     -     -     -     -     -     -     -     -   -31 |
 NKLG |     -     X     -    73   -78     -     -     -     -     -  -333    21 |
 NNOR |     -     -    20   -10     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 NRC1 |     -   -65   -71     -    87     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -   -72     -    31   -25     -     -     -    38     -     -    37 |
 NYA1 |     -    29   -46     -     -     -     -     -     2     -     -   132 |
 OHI2 |     -     -     -     -    81     -     -     -   -67     -     -   -17 |
 PALV |     -     -     -    16   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -     -     4     9     -     -     -   -10     -     -     - |
 PDEL |     -   -30     -     -   -13     -     -     -    29     -     -     - |
 PERT |     -   -91     -     X    69     -     -     -     -     -  -232     - |
 PETS |     -     -     -    34   -48     -     -     -    10     -     -    41 |
 PIE1 |     -   -97    22    44    15     -     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -    71     -  -108  -168     -     -     -   188     -     -   -11 |
 POHN |     -     -     -  -301     -     -     -     -   265     -     -     - |
 POL2 |     -    58     -     -   -48     -     -     -     3     -     -     - |
 PRDS |     -    38    55   -54     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 PTBB |     -     2    -3     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -    26     -     -     -     -     -     -   -16     -     -   151 |
 RESO |     -   -68     -     -    51     -     -     -     -     -     -   129 |
 REUN |     -   -23     -   -40    87     -     -     -   -23     -     -    -5 |
 REYK |     -     -     -    80   -86     -     -     -     -     -     -     X |
 RIOP |     -   -50     -     -    38     -     -     -     -     -     -    21 |
 SANT |     -     4     -     -    -1     -     -     -    -1     -     -    59 |
 SCH2 |     -   -28     -   -10   -35     -     -     -    55     -     -     4 |
 SEY1 |     -     -     -     -   -27     -     -     -    22     -   -68    65 |
 SPT0 |     -    19   -27     -     -     -     -     -     -     -     -    -9 |
 STHL |     -     5     -    17   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -95     -     -   -30     -     -     -    84     -     -     - |
 STK2 |     -     -     -    40     -     -     -     -   -35     -     -   109 |
 SUTH |     -    38     -     -     -     -     -     -   -24     -     -     - |
 SUTV |     -     -     -    32   -34     -     -     -     -     -     -    52 |
 SUWN |     -   -44    63     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -     1     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -77   -14    75    -7     -     -     -     -     -     -  -231 |
 THTI |     -     -     -    35   -44     -     -     -     7     -  -283    33 |
 THU3 |     -   -27    37    76    21     -     -     -   -83     -   -68     - |
 TID1 |     -    -8    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     6    95    59  -118     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    16    -8     -     -     -    -8     -     -    79 |
 TLSE |     -     6     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -    -5     -     -     -     -     5     -     -     - |
 TOW2 |     -   -33     -    62    71     -     -     -   -92     -     -    -2 |
 TSKB |     -   -16   -84     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    88   -43    -1   -42     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    57   -83     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    15    68     -   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    38     2   -17   -12     -     -     -     -     -   -41    31 |
 WSRT |     -    43    -3     -   -31     -     -     -     -     -    -3   161 |
 WTZA |     -    38   -54     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -51    -3     -    40     -     -     -     -     -  -301  -656 |
 XMIS |     -     -     -    28   -34     -     -     -     4     -     -    33 |
 YAKT |     -   -24    61   -11    -3     -     -     -     -     -     -   101 |
 YAR2 |     -    11   -36     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    16   113   -61  -147     -     -     -   116     -     -   -68 |
 YSSK |     -   -88     -     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -    35     -    -8   -18     -     -     -     -     -     -    96 |
 ZWE2 |     -    81     -     -   -62     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   304     9    32    12    12    36   107   351    11   294    76    49 |  288    129
    2 |   491    18    42    10     9    27    86   202     9   456    67    28 |  288    190
    3 |   336    20    20    10    11    23   257  1705     9   418    54    26 |  288    296
    4 |  2007    20    24    15    10    48    79  1787    11  2171    79    31 |  288    709
    5 |   462    19    17     7    11    22    63   243    10   492    43    25 |  288    319
    6 |   262    14    24    10    11    28    86   189    10   234    59    28 |  288    187
    7 |   368    12    25    12     8    36   105   304    11   510    44    47 |  288    293
    9 |   868    14    25    11     9    19     -     -     9   813    39    33 |  288    286
   10 |  2076    25    19     9    18    26    92  4091     9  2109    69    36 |  288   1894
   11 |  1508    16    18    12    13    25   133  1039    10  1493    73    27 |  288    345
   12 |   335    20    24     8    15    27    93   233    13   330    81    42 |  288    245
   13 |  1355    22    27    11    12    24    88   336    10  1071    53    35 |  288    394
   14 |   548    12    28    10     7    38    90   419     8   580    41    41 |  288    167
   15 |   483    16    23    13    17    31   104   226    10   391    82    47 |  288    268
   16 |  1043    16    23    13     9    31    79   360    10  1098    64    47 |  288    292
   17 |   598    16    30    12     8    42    87  1026    11   661    60    41 |  288    297
   18 |   486    15    21     8    13    23    85   192     8   388    32    21 |  288    237
   19 |   429    15    15    11     8    42   184     -     9   456    58    29 |  288    198
   20 |   428    13    16     9    13    17    80   247     8   485    47    21 |  288    252
   21 |   539    13    19     7    19    22   119   641     9   466    77    52 |  288    335
   22 |  1699    13    14     9    14    14   120  3420     8  1876    40    17 |  288    275
   23 |   449    15    24    10    11    24   175   213    10   463    61    54 |  288    230
   24 |  2643    15    23    10    14    41    96  2469    10  2996    70    92 |  288   1443
   25 |   388    18    23    13    11    30    58   224    11   348    51    39 |  288    195
   26 |   238    18    20    11     9    25    62  2448     8   234    52    32 |  288    434
   27 |   266    16    17    11     8    21   115   210    10   320    67    37 |  288    106
   28 |  1581    15    17    14    30    29   110   932    16  1805    68    46 |  288    237
   29 |   872    12    19     8    12    43    95   412     9   788    96    31 |  288    290
   30 |     -    16    23    10     8    37    71  1479     9   322     -    40 |  288    227
   31 |  1880    20    16     9    10    33    92  1315     8  1805    73    21 |  288    579
   32 |  1052    23    21     8     9    70   170   802    13  2125    50    34 |  288    537
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    15    12     -     -     -    14     -     -    38 |  288    >>>
 ALIC |     -    19     -     8    10     -     -     -     -     -     -    23 |  288   3892
 ALRT |     -    19     -     -    14     -     -     -     -     -     -    30 |  288   7851
 AMC2 |     -    15    21     -     -     -     -     -     -     -    31    57 |  288     31
 ANKR |     -    10     -     9     -     -     -     -     7     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    14     -     -     -     -     -     -     9     -     -    32 |  288   4336
 AREV |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  276   4095
 ARTU |     -    19     -    14    10     -     -     -     -     -     -    21 |  288   8420
 ASPA |     -    13     -     X    10     -     -     -     -     -    32    25 |  234   4995
 AUCK |     -    11     -     8     -     -     -     -     -     -     -    81 |  276   4536
 BAKE |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -     -    38 |  288   3300
 BJCO |     -     -     -    14    12     -     -     -    12     -     -     - |  288   9625
 BOGT |     -    20     -    13    13     -     -     -    11     -     -    24 |  288  13106
 BREW |     -     -    17     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288     40
 BRMU |     -    13     -    12    13     -     -     -    11     -     -    72 |  288   5082
 BRST |     -    21     -    15     -     -     -     -     -     -     -    49 |  276   2153
 BRUX |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     52
 CAS1 |     -    13     -     8     9     -     -     -    10     -    24    69 |  288   4237
 CCJ2 |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -     -    85 |  284   4533
 CEDU |     -    21     -    30    14     -     -     -    12     -     -    23 |  288   4953
 CHAN |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -     -    23 |  288   6937
 CHPI |     -     -     -    10    13     -     -     -    12     -    27    55 |  288   5438
 CHTI |     -    15     -    10     -     -     -     -     8     -     -    57 |  288   4412
 CHUR |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4312
 CORD |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3668
 CRO1 |     -    15    32     -    18     -     -     -    10     -    23     - |  288     27
 DAEJ |     -    17    29    18     -     -     -     -     -     -    23     - |  288   3273
 DARW |     -     -     -    10    10     -     -     -    10     -    23    58 |  288   3004
 DAV1 |     -    13     -     9     7     -     -     -     9     -     -    69 |  288   7209
 DGAV |     -     -     -    17    17     -     -     -    19     -     -   125 |  288   8703
 DUBO |     -    23     -    17    13     -     -     -     -     -     -     - |  288  40191
 FAIR |     -    20     -     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   6669
 FALK |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -     -    18 |  288   5004
 FLIN |     -    15     -    11     -     -     -     -     -     -     -    47 |  288   4124
 GLPS |     -    17     -    12    10     -     -     -    10     -    21    22 |  288  12502
 GLSV |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -    19     - |  288   1573
 GMSD |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   3815
 GODE |     -    12    17     -     -     -     -     -     -     -    19     - |  288     73
 GOL2 |     -     -    21    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    105
 GOLD |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -    24    26 |  288   4232
 GRAS |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -     -    26 |  288   2436
 GRAZ |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3834
 GUAM |     -     -     -     -    24     -     -     -    20     -    44     - |  286   8122
 GUAT |     -    24     -    18    16     -     -     -     -     -     -    31 |  256   2452
 HARB |     -    14    17    12     8     -     -     -     -     -     -    36 |  288   1341
 HERS |     -    20    26     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     62
 HOB2 |     -    16    19    13    13     -     -     -    10     -     -    28 |  288     29
 HOFN |     -     7     -     -     7     -     -     -     6     -     -     - |  288   2273
 HOLB |     -    21     -    15     -     -     -     -     -     -     -    61 |  288   4979
 HRAO |     -    15    15     -    12     -     -     -     -     -    29     - |  288     19
 IENG |     -    12    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     84
 INVK |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -     -    25 |  288   8840
 ISPA |     -    16     -    10    10     -     -     -     8     -    42    19 |  288  13309
 JPLM |     -     -    20     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3873
 KARR |     -    13     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3612
 KELY |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -     -    28 |  288   7155
 KERG |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     -     -    31 |  288   6544
 KIRI |     -     -     -    17     -     -     -     -    15     -     -     - |  273   8873
 KIRU |     -    18    17    12    12     -     -     -    10     -     -     - |  288   1933
 KOKB |     -    23    16     -     -     -     -     -     9     -    23   127 |  288     56
 KOKV |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     -    83 |  276     36
 KOUR |     -    13    16    11    14     -     -     -     -     -     -    50 |  288     27
 KRGG |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  252   5650
 LAMA |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     -     X |  288   2903
 LHAZ |     -     -     -    40    43     -     -     -     -     -   224   160 |  243    >>>
 MAC1 |     -    17     -    10    11     -     -     -    11     -    20    78 |  288   4086
 MAL2 |     -    20     -    14    15     -     -     -    11     -     -    67 |  288   6676
 MAS1 |     -    16    17     9    12     -     -     -     -     -    25     - |  288   8714
 MATE |     -     -    17     -    10     -     -     -     8     -     -     - |  288    144
 MAW1 |     -    10     -     7     6     -     -     -     -     -    25    56 |  288   5544
 MCIL |     -     -     -    16    18     -     -     -     -     -     -    37 |  252   4449
 MCM4 |     -    15     -     -     8     -     -     -    11     -     -    21 |  288   6154
 METS |     -    12    20     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  287   8171
 NANO |     -    31     -     -    24     -     -     -     -     -     -   123 |  288   2235
 NICO |     -    21     -     -    16     -     -     -     -     -     -    37 |  288   5129
 NIST |     -    11    16     -     -     -     -     -     -     -     -    80 |  287     39
 NKLG |     -     X     -     9     9     -     -     -     -     -    50    27 |  276  11616
 NNOR |     -     -    26    13     -     -     -     -     -     -     -    51 |  288    525
 NRC1 |     -    20    19     -    11     -     -     -     -     -     -     X |  288     15
 NRIL |     -    16     -    10     9     -     -     -     9     -     -    18 |  288   6979
 NYA1 |     -    15    16     -     -     -     -     -     8     -     -    20 |  288   2493
 OHI2 |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -     -   100 |  287    >>>
 PALV |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  276   4047
 PBRI |     -     -     -    20    16     -     -     -    11     -     -     - |  288   4177
 PDEL |     -    28     -     -    19     -     -     -    15     -     -     - |  288   2060
 PERT |     -    13     -     X    10     -     -     -     -     -    22     - |  288   5191
 PETS |     -     -     -    11    10     -     -     -     9     -     -    19 |  288   9431
 PIE1 |     -    18    26    14    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 PIMO |     -    20     -    19    18     -     -     -    28     -     -    63 |  288   7384
 POHN |     -     -     -    42     -     -     -     -    37     -     -     - |  205   7051
 POL2 |     -    19     -     -    13     -     -     -    10     -     -     - |  288   7466
 PRDS |     -    32    13    26     -     -     -     -     -     -     -    38 |  288    440
 PTBB |     -    13    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     62
 RABT |     -     9     -     -     -     -     -     -     6     -     -    20 |  288  13158
 RESO |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -    26 |  288   6815
 REUN |     -    16     -    11    16     -     -     -    12     -     -    37 |  288   4432
 REYK |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     X |  288   2263
 RIOP |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -     -    49 |  288   5930
 SANT |     -    14     -     -    10     -     -     -     9     -     -    69 |  288   1405
 SCH2 |     -    20     -    12    15     -     -     -    16     -     -    30 |  288   4184
 SEY1 |     -     -     -     -    19     -     -     -    15     -    57   128 |  288   7553
 SPT0 |     -    17    24     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |  286     49
 STHL |     -    15     -    11     8     -     -     -     -     -     -     - |  288  14809
 STJO |     -    28     -     -    20     -     -     -    22     -     -     - |  288    103
 STK2 |     -     -     -    11     -     -     -     -    10     -     -    19 |  288   6203
 SUTH |     -    12     -     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   8199
 SUTV |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -    76 |  276   5078
 SUWN |     -    12    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  284   3736
 SVTL |     -     -    18     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     86
 SYOG |     -     9    11     8     7     -     -     -     -     -     -    44 |  288   3658
 THTI |     -     -     -    11    15     -     -     -    13     -    37    42 |  288  10569
 THU3 |     -    24    21    14    19     -     -     -    13     -    29     - |  288   6407
 TID1 |     -    11    16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   3971
 TIDB |     -    17    14    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     85
 TIXI |     -     -     -    10    11     -     -     -    14     -     -    21 |  288    >>>
 TLSE |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1930
 TONG |     -     -     -    40     -     -     -     -    35     -     -     - |  168   6629
 TOW2 |     -    14     -    11    10     -     -     -     9     -     -    98 |  288   5543
 TSKB |     -    15    28     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   6190
 VILL |     -    11    18    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   5057
 WAB2 |     -    12    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    124
 WES2 |     -    20    16     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |     -    28    17    11    17     -     -     -     -     -    48    22 |  288  96193
 WSRT |     -    12    17     -    11     -     -     -     -     -    28    30 |  288     18
 WTZA |     -    14    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    447
 WTZR |     -    11    15     -    10     -     -     -     -     -    17    88 |  118     21
 XMIS |     -     -     -    11    15     -     -     -    14     -     -    81 |  288   6859
 YAKT |     -    39    20    16    19     -     -     -     -     -     -    32 |  288   7208
 YAR2 |     -    11    29     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  288    109
 YELL |     -    27    23    12    13     -     -     -     8     -     -    29 |  288     60
 YSSK |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  287  10093
 ZECK |     -    12     -     7     8     -     -     -     -     -     -    25 |  288     41
 ZWE2 |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  228    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1079    17    21    13    13    32   110  1381    12  1158    57    53 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   WTZR  | 1851-5 11:15:00 |       14142
cod |   GUAT  | 1851-5 18:45:00 |        -611



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.59     5.15     5.17     5.17   | 4.04e-14  1.56e-14  2.62e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     4.47     5.15     3.59     3.59   | 5.66e-14  8.46e-15  2.19e-15 |
 KOUR |   288   286     1   288     2.76     5.15     0.66     0.66   | 5.56e-14  1.86e-14  3.78e-15 |
 MATE |   288   288     1   288     4.41     5.15     4.28     4.28   | 3.77e-14  7.62e-15  1.02e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.45     5.15     5.17     5.17   | 2.74e-14  7.42e-15  1.54e-15 |
 PIE1 |   288   286     1   288     5.16     5.15     5.17     5.17   | 4.45e-14  1.09e-14  2.61e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.63     5.15     5.17     5.17   | 3.37e-14  1.27e-14  4.37e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.94     5.15     0.52     0.52   | 5.30e-14  1.97e-14  1.10e-14 |
 YELL |   288   285     1   288     5.16     5.15     5.17     5.17   | 4.20e-14  7.88e-15  2.95e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.36     5.15     5.17     5.17   | 5.63e-14  1.18e-14  3.02e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     4.29     5.12     5.15     5.15   | 1.15e-12  6.57e-14  2.06e-14 |
 SPT0 |   286   283     1   286     5.12     5.12     5.13     5.13   | 2.60e-13  7.03e-14  1.54e-14 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.91     4.89     0.39     0.39   | 2.89e-14  1.34e-14  7.90e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.15     4.27     0.18     0.18   | 3.48e-14  9.11e-15  4.90e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.06     3.95     5.15     5.15   | 9.93e-14  9.33e-15  3.08e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.95     3.53     3.76     3.76   | 9.89e-14  1.17e-14  3.78e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.90     3.34     5.17     5.17   | 9.71e-14  1.25e-14  2.11e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.84     3.14     0.62     0.62   | 6.85e-14  2.18e-14  1.12e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     1.67     2.60     0.09     0.09   | 2.61e-14  5.43e-15  2.61e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.58     2.30     5.17     5.17   | 1.02e-13  1.58e-14  4.41e-15 |
 WTZR |   118   118     0   118     1.29     2.08     2.09     2.09   | 4.82e-14  5.97e-15         - |
 KOKV |   276   276     0   276     1.32     1.68     0.08     0.08   | 3.87e-14  9.58e-15  2.90e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.27     1.49     0.88     0.88   | 8.13e-14  1.25e-14  6.40e-15 |
 ZECK |   288   287     1   288     1.09     1.09     3.00     3.00   | 5.91e-14  9.71e-15  2.77e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     2.10     0.72     2.73     2.73   | 7.29e-14  1.96e-14  2.76e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     5.16     0.71     5.17     5.17   | 5.18e-14  1.78e-14  2.22e-14 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.83     0.64     0.34     0.34   | 5.29e-14  1.53e-14  8.00e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.74     0.26     0.22     0.22   | 6.80e-14  1.98e-14  1.61e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.33     0.18     0.34     0.34   | 7.97e-13  7.88e-14  3.02e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.44     0.18     0.59     0.59   | 3.99e-14  1.25e-14  3.87e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     3.78     0.16     0.14     0.14   | 6.21e-14  2.62e-14  7.85e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     0.53     0.13     0.11     0.11   | 5.84e-14  1.74e-14  8.81e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.31     0.09     1.37     1.37   | 5.59e-13  1.18e-13  5.08e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.34     0.08     0.10     0.10   | 4.90e-13  1.80e-13  8.04e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.36     0.07     1.73     1.73   | 5.85e-13  6.72e-14  2.08e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.34     0.07     1.35     1.35   | 5.39e-13  5.72e-14  1.94e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.37     0.37   | 6.67e-13  7.25e-14  2.89e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.47     0.47   | 6.81e-13  6.38e-14  1.11e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.78     0.78   | 6.98e-13  5.56e-14  4.05e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.30     0.05     1.15     1.15   | 6.83e-13  6.71e-14  2.77e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.05     1.06     1.06   | 6.44e-13  7.38e-14  1.52e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.41     0.41   | 7.13e-13  6.81e-14  3.29e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.14     0.14   | 7.44e-13  7.72e-14  3.59e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.58     0.58   | 6.24e-13  6.35e-14  3.26e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     5.16     0.04     0.39     0.39   | 5.48e-14  3.13e-14  2.26e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.26     0.04     2.62     2.62   | 6.92e-13  7.51e-14  2.58e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.82     0.03     0.35     0.35   | 2.16e-13  6.37e-14  7.42e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.52     0.52   | 5.40e-13  6.02e-14  4.45e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.41     0.02     0.07     0.07   | 6.72e-13  6.33e-14  1.67e-14 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.45e-14  1.94e-14  1.83e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.91e-13  2.37e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  7.78e-14  4.62e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  7.66e-14  3.48e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-13  1.05e-13  1.69e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.52e-13  1.05e-13  2.97e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.92e-13  1.41e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.67e-14  2.51e-14  2.11e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.39e-13  7.67e-14  2.64e-14 |
 GLSV |   287   247    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-11  1.69e-12  2.79e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.65e-14  1.02e-14  8.62e-15 |
 HOFN |   288   262     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  8.36e-13  2.46e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.92e-13  3.77e-13  1.99e-13 |
 MAC1 |   288   237    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-12  8.87e-13  1.71e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  2.64e-13  4.43e-14 |
 PDEL |   288   241    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  9.59e-13  1.74e-13 |
 PRDS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-14  1.10e-14  1.21e-14 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.49e-13  9.77e-14 |
 WSRT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-14  1.03e-14  1.82e-15 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.26e-14  7.31e-15  1.31e-15 |
 GOLD |   288   267    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  1.04e-12  3.69e-13 |
 SUWN |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  6.64e-13  2.49e-13 |
 GRAS |   288   272     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  8.22e-13  2.85e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-13  4.34e-13  1.11e-13 |
 REYK |   288   253    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-12  8.07e-13  2.27e-13 |
 SCH2 |   288   249    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-12  1.07e-12  3.71e-13 |
 BRST |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  7.53e-13  3.12e-13 |
 NANO |   288   235    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  9.29e-13  2.27e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.86e-22  2.69e-20  1.16e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      WSRT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
