
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1851   Day: 6   MJD: 57207                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0       0      -1   1147   1147      0   2325   2325      0    0.00
 cod |   288     0  38513     16    -732     241     17     16     17     76    107     64   18.89
 emr |   288     0  21316     47    -672    -373     21     20     22     90    115     66   14.09
 esa |   288     0  29991    281     413    1731     17     14     17    127    185     91   19.65
 gfz |   288     0  36752      5    -352     830     14     13     14     76     77     76   23.73
 iga |    96     0   2976      0      -3       1     33     33      0     54     54      0    0.00
 igc |   288     4   8904    121     -51     318     94     94      0    299    299      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0      -3       4   1130   1130      0   2008   2008      0    0.00
 jpl |   288     0  26079     25    5404     146     14     12     15    105    110    102   23.65
 ngs |    96     0   2976      9     -77     113    931    931      0   2156   2156      0    0.00
 usn |   288     0  29687    336   -1342    -675    209    222    203    316    341    305    0.00
 whu |   288     0  31012    631    4635   -9332     52     42     56    190    245    162    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   517    74   -97  -328   128   -48  -148     4   143   410   361    37 |
    2 | -1689   -97   256   143  -126    64  -158    64   -68 -1526  -258  -321 |
    3 |  1082   118   -32  -148    79   -18  -162 -3496   -31   950   370  -172 |
    4 |   601    85  -162   -95    78   -32   -15 -1412    29  -549   408  -122 |
    5 | -1266   147    50  -183    73    31   225   333   -68 -1097   245  -262 |
    6 |   519   112   282   -95    13    30  -291    47  -191   613   332  -296 |
    7 |  -991    80   -83  -173    75    19   -40  1180    55  -650   118  -137 |
    9 |   -24    40    -6    48    36     9    37  2679  -103   -49   -13   -63 |
   10 | -4007  -155   -15   382   -49   -41  -136  3425  -135 -3781  -526  -224 |
   11 |  2830    33  -200   -47    40   -91    -2  -802    91  2962   -31  -125 |
   12 | -1235    70    12  -176    28    14    40   324    55  -946    -3  -236 |
   13 |  2756    54   -27  -102    35   -57    43  -859    22  2487    11  -220 |
   14 |   930   -51    23    69   -30   -27    54 -1428     0  1097    66   -19 |
   15 | -1258   103   -15  -119    44    20   200   -32   -18 -1340   190  -198 |
   16 |  2356   -52    41    93    52   -16    24  1296  -112  2280    29   257 |
   17 |   334    96   -73  -260    71    36    13   609   104   -61    81  -194 |
   18 |  2067    89   -26   -30   -33    -1   237   314     3  2409   200  -172 |
   19 |  -995   -88  -173   233   -23    31    54     -     2 -1115  -250  -311 |
   20 |  2494   -80   203   193    12    13   314   127  -230  2681   -94  -118 |
   21 |  2044   -63   -17    37    74    -9   303   858   -45  1810   161   113 |
   22 |  1290  -148   125   293    42    55   111  1244  -241  -673    52  -308 |
   23 | -1104    85  -180    26   -32   -15  -104  -133    50 -1076  -145    74 |
   24 | -2202   163   -23  -266    30    37    20   531    74 -1786   303  -165 |
   25 |   845    18   -30   -42    11   -31   -55   -59    28   897  -103    -9 |
   26 |   522   128     9  -134    64     9  -117 -4305   -61   479   332   580 |
   27 |   143   100   -30    -6   101    44   -17   481  -158    17     -   -17 |
   28 |  1066   -86   100   138  -115    16   -41 -3633     9  1811  -236  -264 |
   29 | -2289   167   -77  -305    53     6   273  -554   113 -2544   498   394 |
   30 |     -    43    81  -143   -18    52  -298  2699    54  1781   -43  -381 |
   31 |  1064   122   -29  -284   138    -1    94   179    17   443   370   340 |
   32 | -6390  -196   -58   222   -55   -83  -470   333    62 -6006  -313  -220 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   218   249     -     -     -  -431     -     -   341 |
 ALIC |     -   -14     -    42   -22     -     -     -     -     -   177     - |
 ALRT |     -   -12     -     -    10     -     -     -     -     -   -89    70 |
 AMC2 |     -   -91   121     -     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 ANKR |     -   149     -   -38     -     -     -     -   -88     -     -     - |
 AREQ |     -   -20     -     -     -     -     -     -    16     -     -   -18 |
 AREV |     -     -     -    59   -49     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    33     -   -22    -7     -     -     -    -1     -   -22    34 |
 ASPA |     -   -28     -     X    22     -     -     -     -     -    70   -27 |
 AUCK |     -   -83     -    80     -     -     -     -     -     -   -34     - |
 BAKE |     -     -     -    19   -16     -     -     -     -     -   170    19 |
 BJCO |     -     -     -    34   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    32     -    -6    -7     -     -     -   -14     -  -298    27 |
 BRAZ |     -   -67     -     -    54     -     -     -     -     -  -969    12 |
 BRMU |     -   -93     -     9     4     -     -     -    63     -  -107    75 |
 BRST |     -    13     -   -12     -     -     -     -     -     -     -   -62 |
 BRUX |     -    91     -     -   -73     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    -2     -   -11    10     -     -     -     -     -  -155   -88 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -55     -     -     -    56     -     -   -87 |
 CEDU |     -   -36     -   115   -71     -     -     -    16     -    74   -45 |
 CGGN |     -    68     -   -56   -60     -     -     -    52     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -54     -     -     -    54     -     -    50 |
 CHPI |     -     -     -    18   -40     -     -     -    25     -     -    31 |
 CHTI |     -    34     -    29     -     -     -     -   -50     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -   -73     -     -     -     -    60     -     -  -101 |
 CHUR |     -    52     -    -5   -43     -     -     -     6     -   146     - |
 CORD |     -   -42     -   -11    42     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -80   141     -     6     -     -     -   -26     -  -160     - |
 DAEJ |     -    -9  -109    89     -     -     -     -     -     -   -20     - |
 DARW |     -     -     -    35    -4     -     -     -   -24     -    69    65 |
 DAV1 |     -   -61     -    78   -36     -     -     -    23     -   -68   -92 |
 DGAV |     -     -     -   -17     0     -     -     -    14     -     -    58 |
 DRAO |     -   -51     -     -     -     -     -     -    41     -    91    41 |
 DUBO |     -    48     -    24   -59     -     -     -     -     -  -743     - |
 FALK |     -     -     -     -   -19     -     -     -    19     -     -    -1 |
 FLIN |     -    60     -   -57     -     -     -     -     -     -   298  -128 |
 GLSV |     -   -10     -     -     8     -     -     -     -     -  -196     - |
 GODE |     -     3    -4     -     -     -     -     -     -     -    55     - |
 GOL2 |     -     -   102   -73     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    14     -     -   -11     -     -     -     -     -   173    -6 |
 GRAS |     -    89     -     -   -71     -     -     -     -     -     -    40 |
 GRAZ |     -   -79     -     -    63     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -49     -     -   -22     -     -     -    61     -    58     - |
 GUAT |     -  -104     -   106     6     -     -     -     -     -  -241   -79 |
 HARB |     -   -32   -50   128   -46     -     -     -     -     -     -    33 |
 HERS |     -   -16    -5     -     -     -     -     -    16     -     -     - |
 HOB2 |     -   -56   -18   -30   306     -     -     -  -228     -    89   381 |
 HOFN |     -   -22     -     -    21     -     -     -    -3     -     -     - |
 HOLB |     -   -40     -    38     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 HRAO |     -    84  -113     -     -     -     -     -     -     -   -98     - |
 IENG |     -    48   -64     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -29     -     -   -20     -     -     -    43     -    34    65 |
 INEG |     -     -     -     -     8     -     -     -    -8     -     -   141 |
 INVK |     -   -72     -     -    57     -     -     -     -     -   -58    92 |
 ISPA |     -    63     -   -69   -35     -     -     -    43     -    43    -9 |
 JPLM |     -     -    73     -     -     -     -     -   -44     -   -10     - |
 KARR |     -  -167     -   149    20     -     -     -     -     -   -78     - |
 KELY |     -     -     -     -  -102     -     -     -   103     -  -215    21 |
 KERG |     -   -48     -     -    38     -     -     -     -     -    -9    65 |
 KIRI |     -     -     -    80     -     -     -     -   -66     -     -     - |
 KIRU |     -    74    35   -52   -41     -     -     -     3     -     -     - |
 KOKB |     -   -71    47     -     -     -     -     -    29     -    70   182 |
 KOKV |     -     -     -    63   -52     -     -     -     -     -     -    21 |
 KOUR |     -   -10   -39    -4    34     -     -     -     -     -     -    24 |
 KRGG |     -     -     -   256   -33     -     -     -  -171     -     -     - |
 LAMA |     -    43     -     -   -34     -     -     -     -     -     -  1028 |
 LHAZ |     -     -     -    60   -50     -     -     -     -     -   104    17 |
 MAC1 |     -   -56     -   -11    56     -     -     -    -2     -   118    79 |
 MAL2 |     -   -81     -    61    -8     -     -     -    25     -     -   -55 |
 MAS1 |     -   -58   -56    54    36     -     -     -     -     -  -174   -12 |
 MATE |     -   -12   -33     -   -62     -     -     -    91     -  -187     - |
 MAW1 |     -    18     -    12   -23     -     -     -     -     -    75    23 |
 MCIL |     -     -     -   -22    18     -     -     -     -     -  -866    97 |
 MCM4 |     -    29     -     -   -23     -     -     -     -     -   168   -78 |
 MDVJ |     -   125     -     -   -99     -     -     -     -     -   -15     - |
 MEDI |     -   -22    30     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -    25    29     -   -37     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -     5     -     -     -     -    -4     -     -     - |
 NANO |     -    -6     -     -     5     -     -     -     -     -   132    51 |
 NICO |     -   -28     -     -    22     -     -     -     -     -  -489     - |
 NIST |     -    26   -34     -     -     -     -     -     -     -   222    94 |
 NKLG |     -   -71     -   107   -28     -     -     -     -     -  -151    51 |
 NNOR |     -     -     9    -6     -     -     -     -     -     -    58   -23 |
 NRC1 |     -    69    15     -   -63     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -   -96     -   -44    73     -     -     -    43     -  -121    58 |
 NYA1 |     -    70    21     -   -49     -     -     -   -18     -    -6    43 |
 NYAL |     -     -  -117    84     -     -     -     -     -     -  -213     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    38     -     -     -   -38     -     -   -28 |
 PALV |     -     -     -   -29    24     -     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -     -    56   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -63     -     -   -13     -     -     -    63     -  -286     - |
 PERT |     -   -91     -    82     7     -     -     -     -     -   -88     - |
 PETS |     -     -     -    70   -60     -     -     -     2     -     -    29 |
 PIE1 |     -   -45   -32    50    13     -     -     -     -     -   118     - |
 PIMO |     -  -107     -    29   -15     -     -     -    77     -    -4    15 |
 POHN |     -     -     -  -365     -     -     -     -   303     -     -     - |
 POL2 |     -   -48     -     -    38     -     -     -     -     -    -1     - |
 PRDS |     -     6    33   -29     -     -     -     -     -     -     -   -67 |
 PTBB |     -    21   -28     -     -     -     -     -     -     -  -201     - |
 RABT |     -    19     -     -     -     -     -     -   -15     -  -291   110 |
 REUN |     -   -28     -    54    50     -     -     -   -71     -   -78   -28 |
 RIOP |     -   -41     -     -    33     -     -     -     -     -     -   -11 |
 SANT |     -    24     -     -   -19     -     -     -     -     -   287    51 |
 SCH2 |     -   -29     -    -2    36     -     -     -   -12     -   -20    86 |
 SEY1 |     -     -     -     -   -79     -     -     -    79     -     -    23 |
 SPT0 |     -    -4     5     -     -     -     -     -     -     -     -   -51 |
 SSIA |     -   -74     -     -     -     -     -     -    59     -  -351     - |
 STHL |     -    37     -    14   -59     -     -     -    18     -     -     - |
 STJO |     -    80     -     -  -199     -     -     -   135     -     5  -103 |
 STK2 |     -     -     -   -74     -     -     -     -    61     -     -     X |
 SUTH |     -    18     -     -     -     -     -     -   -15     -   202    69 |
 SUTV |     -     -     -    54   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -   -33    45     -     -     -     -     -     -     -   157     - |
 SVTL |     -     -     4    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    -3     3     -     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 SYOG |     -   -89     2    95    14     -     -     -     -     -   131  -232 |
 THTI |     -     -     -    82   -41     -     -     -   -16     -   121    34 |
 THU3 |     -   -85    70   -69   -84     -     -     -   166     -   -88     - |
 TID1 |     -   -22    29     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -   -14    90    76  -105     -     -     -     -     -    89     - |
 TIXI |     -     -     -  -357   167     -     -     -   129     -   323   255 |
 TLSE |     -    11     -     -    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -    70     -     -     -     -   -58     -     -     - |
 TOW2 |     -  -116     -    35     5     -     -     -    59     -    39   -43 |
 TRO1 |     -    10     -     -    -8     -     -     -     -     -  -308     - |
 TSKB |     -   -65  -172     -   154     -     -     -     -     -   339     - |
 USUD |     -    34   -46     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    78   -34   -45    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    15   -20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    -3    44     5   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    55    15    13   -33     -     -     -   -31     -    71   -18 |
 WSRT |     -    96    51     -  -107     -     -     -     -     -  -101   109 |
 WTZA |     -    12   -16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -    50   -42     -     -     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    17    27     6   -34     -     -     -     -     -     -    76 |
 YELL |     -   -29    28    -1   -33     -     -     -    40     -    88   -11 |
 YKRO |     -   -16     -     -     -     -     -     -    13     -     -    25 |
 YSSK |     -   -45     -     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -    71     -   -45   -21     -     -     -     -     -     -    95 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   359    18    15    14    14    25    75   230    16   443   239    37 |  288    156
    2 |   353    19    20    17     9    37    90   222    11   290    88    44 |  288    182
    3 |   603    20    18    15     9    29   123  2150    12   655   544    41 |  288    219
    4 |  2210    25    22    12    12    24    60   564    11  1966   176    42 |  288    832
    5 |   519    16    14    13    19    32    58   496    11   379   174    24 |  288    226
    6 |   478    16    20    11     9    30    77   160    10   343   103    49 |  288    178
    7 |  2233    15    25    13    18    32    78  1102    11  1907   146    62 |  288    290
    9 |   400    13    16    12    11    21   138  1623    14   208   233    26 |  288    307
   10 |  1639    13    18     9    11    55    39  2300    14  1983   165    34 |  288   1933
   11 |   591    13    16    20     9    30    47   286    16   487   156    24 |  288    281
   12 |   923    17    19    14    11    26    52   715    10   829   354    48 |  288    469
   13 |   664    23    29    15    12    31    63   431    12   681   230    43 |  288    251
   14 |   310    16    20    14    11    19   129   883    11   617    95    50 |  288    271
   15 |   319    20    25    14     9    43   102   251    12   367   403    41 |  288    272
   16 |   547    15    16    15    12    28    72   661    18   446   209    63 |  288    404
   17 |   449    19    19    27    19    42   165   550    12   529   126    33 |  288    319
   18 |   573    11    18    15    15    11    78   329    13   383   280    27 |  288    267
   19 |   589    12    16    15    12    59   101     -    15   385   182    50 |  288    186
   20 |   543    11    22    11    14    30    88   275    13   480   186    25 |  288    241
   21 |   626    13    24    17    15    23   112   869    13   549   149    44 |  288    465
   22 |  3283    16    20    13    21    30    76   437    15   336   144    29 |  288    221
   23 |   374    11    16    13    10    58   130   221    10   338   125    78 |  288    154
   24 |  1721    12    22    12    12    28    36  1760    10  2076   218    65 |  288   1837
   25 |   334    20    22    16    12    33    53   172    11   390   335    29 |  288    195
   26 |   440    16    11    15     7    27    64  2580    14   301   199    44 |  288    447
   27 |   473    14    19    17    18    27   105   333    17   293     -    40 |  288    146
   28 |  2241    19    22    14    11    22   128  2911    20  1658    88    28 |  288    832
   29 |   882    10    21    12    14    40    99   249    12   974   228    29 |  288    298
   30 |     -    12    25    15    23    32   104  1425    11   503    95    46 |  288    222
   31 |  1386    17    15    14    10    37    86   395    12  1517   152    30 |  288    270
   32 |   519    25    27    14    15    45   146   359    12   611   105    38 |  288    412
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    10    11     -     -     -    13     -     -    42 |  288    >>>
 ALIC |     -    16     -    10     8     -     -     -     -     -    53     - |  288   3838
 ALRT |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     -   203    15 |  288   6097
 AMC2 |     -    16    22     -     -     -     -     -     -     -     -    63 |  287     52
 ANKR |     -    16     -    11     -     -     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    15     -     -     -     -     -     -    12     -     -    37 |  288   6002
 AREV |     -     -     -    23    19     -     -     -     -     -     -     - |  275   6103
 ARTU |     -    18     -    10     8     -     -     -    10     -   211    13 |  288   7725
 ASPA |     -    21     -     X    16     -     -     -     -     -   182    33 |  282  10503
 AUCK |     -    17     -    16     -     -     -     -     -     -   147     - |  276   6796
 BAKE |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     -    56    34 |  288   3935
 BJCO |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   8177
 BOGT |     -    17     -    14    20     -     -     -    10     -   203    21 |  288  10814
 BRAZ |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -   440    43 |  288   2787
 BRMU |     -    18     -     8    16     -     -     -    13     -   146    87 |  288   4387
 BRST |     -    13     -    13     -     -     -     -     -     -     -    81 |  276   1581
 BRUX |     -    23     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 CAS1 |     -    14     -    10     9     -     -     -     -     -   174    72 |  288   4067
 CCJ2 |     -     -     -     -    17     -     -     -    17     -     -   101 |  275   4783
 CEDU |     -    18     -    28    10     -     -     -    10     -    53    18 |  288   4994
 CGGN |     -    20     -    12    20     -     -     -    25     -     -     - |  288   9251
 CHAN |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -     -    19 |  288   6225
 CHPI |     -     -     -    18    19     -     -     -    18     -     -    49 |  288   4126
 CHTI |     -    15     -    13     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   7838
 CHUM |     -     -     -    11     -     -     -     -     9     -     -    32 |  288  10503
 CHUR |     -    14     -    11    10     -     -     -    13     -    56     - |  288   4920
 CORD |     -    17     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3408
 CRO1 |     -    15    26     -    16     -     -     -    13     -   105     - |  288     38
 DAEJ |     -    19    15    17     -     -     -     -     -     -    53     - |  288   2410
 DARW |     -     -     -    12     9     -     -     -    11     -    56    60 |  288   3670
 DAV1 |     -    15     -    11     8     -     -     -    13     -   235    61 |  288   7522
 DGAV |     -     -     -    15    17     -     -     -    21     -     -   118 |  288   9038
 DRAO |     -    11     -     -     -     -     -     -     9     -    55    64 |  288   4730
 DUBO |     -    34     -    19    19     -     -     -     -     -   699     - |  288  55874
 FALK |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -     -    25 |  288   5452
 FLIN |     -    24     -    23     -     -     -     -     -     -    66    50 |  288   4288
 GLSV |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -   247     - |  288   1413
 GODE |     -    16    22     -     -     -     -     -     -     -   211     - |  288     29
 GOL2 |     -     -    20    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     88
 GOLD |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -   106    26 |  288   3538
 GRAS |     -    13     -     -    11     -     -     -     -     -     -    24 |  288   2263
 GRAZ |     -    22     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   3254
 GUAM |     -    22     -     -    26     -     -     -    18     -   184     - |  288   7054
 GUAT |     -    18     -    11    17     -     -     -     -     -   185    38 |  288   2633
 HARB |     -    13    16    10     9     -     -     -     -     -     -    39 |  288   1448
 HERS |     -    24    27     -     -     -     -     -    20     -     -     - |  288     62
 HOB2 |     -    18    26    17    13     -     -     -    13     -    48    21 |  266     39
 HOFN |     -    21     -     -    14     -     -     -    12     -     -     - |  288   2825
 HOLB |     -    12     -    12     -     -     -     -     -     -     -    66 |  288   4685
 HRAO |     -    16    22     -     -     -     -     -     -     -   760     - |  284     20
 IENG |     -    14    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     91
 IISC |     -    19     -     -    14     -     -     -    15     -   147    24 |  288  16774
 INEG |     -     -     -     -     9     -     -     -     9     -     -   141 |   76    >>>
 INVK |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -    76    19 |  288   7822
 ISPA |     -    20     -    18    19     -     -     -    12     -   320    19 |  288  14484
 JPLM |     -     -    21     -     -     -     -     -    13     -    73     - |  288   1300
 KARR |     -    11     -     8     8     -     -     -     -     -    65     - |  288   3894
 KELY |     -     -     -     -     8     -     -     -     8     -   241    28 |  288   8001
 KERG |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -   298    47 |  288   7020
 KIRI |     -     -     -    36     -     -     -     -    30     -     -     - |  263   7912
 KIRU |     -    15    13     9     9     -     -     -     9     -     -     - |  288   2842
 KOKB |     -    17    16     -     -     -     -     -    14     -   114   132 |  288     37
 KOKV |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -     -    87 |  276     43
 KOUR |     -    18    24    16    16     -     -     -     -     -     -    35 |  288     34
 KRGG |     -     -     -     9     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   6794
 LAMA |     -    18     -     -    14     -     -     -     -     -     -    34 |  288   2611
 LHAZ |     -     -     -    58    48     -     -     -     -     -    66    31 |  267    >>>
 MAC1 |     -    27     -    14    11     -     -     -    12     -   107    74 |  288   5707
 MAL2 |     -    17     -    10    13     -     -     -    14     -     -    65 |  288   7078
 MAS1 |     -    17    21    12    18     -     -     -     -     -   172    90 |  288   9733
 MATE |     -    15    16     -    13     -     -     -    10     -   210     - |  288    137
 MAW1 |     -    15     -    24    23     -     -     -     -     -   215    49 |  286   3507
 MCIL |     -     -     -    16    13     -     -     -     -     -   597    46 |  252   5126
 MCM4 |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -   161    17 |  288   8834
 MDVJ |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -   265     - |  288     46
 MEDI |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     27
 METS |     -    20    18     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  287   9280
 MGUE |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -     -     - |  276     23
 NANO |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -    62   135 |  288   2287
 NICO |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -   217     - |  288   4718
 NIST |     -    12    17     -     -     -     -     -     -     -   163    97 |  287     36
 NKLG |     -    24     -    15    12     -     -     -     -     -    97    26 |  288   9174
 NNOR |     -     -    28    20     -     -     -     -     -     -    75    49 |  275    425
 NRC1 |     -    19    21     -    11     -     -     -     -     -     -     X |  288     26
 NRIL |     -    17     -    16    15     -     -     -    25     -   219    19 |  288   8196
 NYA1 |     -    18    13     -    10     -     -     -    12     -   216    22 |  288   3528
 NYAL |     -     -    48    34     -     -     -     -     -     -   107     - |   94    366
 OHI2 |     -     -     -     -    12     -     -     -    12     -     -    84 |  287    >>>
 PALV |     -     -     -    14    12     -     -     -     -     -     -     - |  276   3582
 PBRI |     -     -     -    14    11     -     -     -     -     -     -     - |  276   3138
 PDEL |     -    13     -     -    10     -     -     -     9     -   184     - |  288   2041
 PERT |     -    14     -    10    11     -     -     -     -     -    60     - |  288   3894
 PETS |     -     -     -    11    11     -     -     -    10     -     -    15 |  288  10810
 PIE1 |     -    14    22    14    13     -     -     -     -     -   161     - |  288     37
 PIMO |     -    29     -    26    21     -     -     -    31     -    92    87 |  288   6780
 POHN |     -     -     -    41     -     -     -     -    34     -     -     - |  219   6668
 POL2 |     -    17     -     -    14     -     -     -     -     -   203     - |  288   8162
 PRDS |     -    27    13    27     -     -     -     -     -     -     -    42 |  288    464
 PTBB |     -    13    18     -     -     -     -     -     -     -   268     - |  288    135
 RABT |     -    10     -     -     -     -     -     -     8     -   212    18 |  288  13063
 REUN |     -    14     -    12    12     -     -     -    14     -   268    43 |  288   4511
 RIOP |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -     -    53 |  288   5588
 SANT |     -    17     -     -    14     -     -     -     -     -    85    61 |  288   1085
 SCH2 |     -    22     -    12    10     -     -     -    17     -   108    35 |  288   3497
 SEY1 |     -     -     -     -    16     -     -     -    16     -     -   132 |  288   7762
 SPT0 |     -    16    22     -     -     -     -     -     -     -     -    41 |  288     49
 SSIA |     -    13     -     -     -     -     -     -    10     -   235     - |  288  11241
 STHL |     -    16     -    14     9     -     -     -    13     -     -     - |  288  14649
 STJO |     -    19     -     -    18     -     -     -    13     -    94    33 |  288    100
 STK2 |     -     -     -    13     -     -     -     -    11     -     -     X |  276   7024
 SUTH |     -    11     -     -     -     -     -     -     9     -   247    19 |  288   9888
 SUTV |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  276   6045
 SUWN |     -    15    20     -     -     -     -     -     -     -    43     - |  281   2821
 SVTL |     -     -    19    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     63
 SYDN |     -    24    33     -     -     -     -     -     -     -     -    60 |  285    494
 SYOG |     -     9    17    21    10     -     -     -     -     -   229    29 |  288   4520
 THTI |     -     -     -    15    17     -     -     -    20     -   144    40 |  288  12976
 THU3 |     -    14    23    14    16     -     -     -    13     -   125     - |  288   7492
 TID1 |     -    19    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   5747
 TIDB |     -    21    24    13    10     -     -     -     -     -    85     - |  288     52
 TIXI |     -     -     -    15    14     -     -     -    23     -   177    23 |  288    >>>
 TLSE |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   1855
 TONG |     -     -     -    55     -     -     -     -    46     -     -     - |  239   8891
 TOW2 |     -    14     -     9    12     -     -     -    12     -    56   103 |  288   5675
 TRO1 |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -   239     - |  288   2211
 TSKB |     -    16    26     -    22     -     -     -     -     -   140     - |  288   6635
 USUD |     -    17    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 VILL |     -    19    21     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2390
 WAB2 |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 WES2 |     -    19    28    12    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |     -    22    45    24    12     -     -     -    15     -   144    32 |  288 176762
 WSRT |     -    18    25     -    20     -     -     -     -     -   227    36 |  288     36
 WTZA |     -    26    35     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    461
 XMIS |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  264   4899
 YAKT |     -    42    24    24    25     -     -     -     -     -     -    27 |  288   6636
 YELL |     -    13    13    12    11     -     -     -    12     -   105    22 |  288     15
 YKRO |     -     8     -     -     -     -     -     -     7     -     -    41 |  288  19247
 YSSK |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  287   9746
 ZECK |     -    17     -    12     8     -     -     -     -     -     -    18 |  288     20
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1148    17    22    17    14    34    95  1130    15   931   209    53 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   TIXI  | 1851-6 13:40:00 |        1254
gfz |   WTZR  | 1851-6  1:05:00 |       10333



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MATE |   288   288     0   288     3.78     4.94     3.30     3.30   | 3.75e-14  7.52e-15  9.38e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.97     4.94     4.92     4.92   | 2.88e-14  7.18e-15  2.63e-15 |
 PIE1 |   288   282     2   288     4.92     4.94     4.92     4.92   | 4.44e-14  1.13e-14  2.38e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.95     4.94     4.92     4.92   | 4.70e-14  1.33e-14  1.07e-14 |
 SPT0 |   288   286     1   288     4.92     4.94     4.92     4.92   | 3.35e-14  1.59e-14  4.80e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.52     4.94     0.42     0.42   | 4.93e-14  1.31e-14  3.77e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.92     4.94     4.92     4.92   | 3.00e-14  7.19e-15  2.96e-15 |
 HERS |   288   287     1   288     3.70     4.94     4.92     4.92   | 4.37e-14  1.99e-14  4.02e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.38     4.93     0.53     0.53   | 4.48e-14  1.13e-14  3.68e-15 |
 AMC2 |   287   281     2   287     3.89     4.92     4.91     4.91   | 5.67e-14  2.50e-14  3.44e-15 |
 NIST |   287   278     4   287     3.68     4.92     4.91     4.91   | 9.92e-14  1.46e-14  2.83e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.45     4.91     4.71     4.71   | 4.45e-14  1.01e-14  3.74e-15 |
 SVTL |   276   276     1   276     4.62     4.69     0.32     0.32   | 3.55e-14  1.83e-14  7.67e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     4.37     4.69     4.71     4.71   | 2.76e-14  5.57e-15  3.28e-15 |
 HOB2 |   266   263     1   266     3.49     4.53     2.63     2.63   | 1.86e-13  1.25e-14  4.59e-15 |
 MEDI |   287   286     1   287     2.10     4.17     2.66     2.66   | 3.19e-14  9.30e-15  3.54e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.86     3.24     0.14     0.14   | 2.98e-14  9.69e-15  2.31e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.68     2.65     2.98     2.98   | 7.88e-14  1.18e-14  1.97e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.63     2.50     4.92     4.92   | 1.06e-13  1.41e-14  4.07e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.58     2.36     0.50     0.50   | 3.59e-14  1.15e-14  2.32e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.51     2.17     2.72     2.72   | 1.31e-13  1.30e-14  4.22e-15 |
 HRAO |   284   284     0   284     1.43     1.96     0.07     0.07   | 3.28e-14  5.83e-15  3.20e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.35     1.73     4.42     4.42   | 1.19e-13  1.18e-14  6.34e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     1.13     1.25     0.06     0.06   | 3.91e-14  1.14e-14  3.06e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.10     1.14     0.71     0.71   | 8.68e-14  1.70e-14  7.67e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.94     0.84     2.40     2.40   | 3.28e-14  5.43e-15  2.05e-15 |
 G06  |   288   278     3   288     1.81     0.54     2.18     2.18   | 8.02e-14  2.31e-14  2.44e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.92     0.54     4.92     4.92   | 4.70e-14  2.08e-14  2.27e-14 |
 G01  |   288   287     1   227     3.86     0.45     3.86     3.86   | 5.44e-14  1.70e-14  1.60e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.51     0.20     0.17     0.17   | 6.24e-14  1.88e-14  2.44e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.14     0.27     0.27   | 8.12e-13  7.70e-14  1.30e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.38     0.13     0.48     0.48   | 6.16e-14  1.66e-14  4.23e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     3.24     0.12     0.11     0.11   | 5.74e-14  2.95e-14  1.63e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.46     0.10     0.09     0.09   | 6.45e-14  1.73e-14  9.48e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.26     0.07     0.84     0.84   | 5.41e-13  1.07e-13  4.46e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.08     0.08   | 4.90e-13  1.25e-13  1.04e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.05     1.39     1.39   | 5.10e-13  5.81e-14  9.48e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.05     1.09     1.09   | 5.18e-13  6.21e-14  1.07e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.29     0.29   | 5.61e-13  6.33e-14  2.52e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.38     0.38   | 6.57e-13  6.72e-14  1.54e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.63     0.63   | 5.84e-13  6.36e-14  5.89e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.93     0.93   | 7.10e-13  6.93e-14  3.79e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.86     0.86   | 6.12e-13  6.45e-14  2.48e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.33     0.33   | 6.41e-13  6.42e-14  3.84e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.11     0.11   | 7.07e-13  6.63e-14  3.70e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.47     0.47   | 6.90e-13  7.01e-14  2.48e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.91     0.03     0.32     0.32   | 6.21e-14  3.48e-14  2.04e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.03     1.85     1.85   | 7.09e-13  6.41e-14  5.29e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.70     0.02     0.28     0.28   | 2.18e-13  6.13e-14  5.39e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.42     0.42   | 6.03e-13  5.83e-14  2.97e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.06     0.06   | 6.14e-13  5.83e-14  1.70e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.27e-13  1.73e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.00e-13  6.25e-14  3.53e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  7.77e-14  3.30e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.40e-13  8.78e-14  1.52e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  1.05e-13  3.95e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  2.63e-13  8.11e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-14  2.71e-14  7.77e-15 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-13  7.48e-14  4.85e-14 |
 GLSV |   288   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  4.45e-13  1.26e-13 |
 GODE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-14  1.36e-14  3.71e-15 |
 HOFN |   288   250    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  9.30e-13  1.90e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.97e-13  3.99e-13  2.98e-13 |
 MAC1 |   288   223    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.28e-12  1.22e-12  2.41e-13 |
 NNOR |   275   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  1.96e-13  4.43e-14 |
 NYAL |    94    92     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-11  8.91e-13         - |
 PDEL |   288   250    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  6.28e-13  7.77e-14 |
 PRDS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-14  1.44e-14  1.06e-14 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.54e-13  1.09e-13 |
 WSRT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.32e-14  1.88e-14  3.51e-15 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.37e-14  8.13e-15  3.04e-15 |
 GOLD |   288   268    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  1.04e-12  2.32e-13 |
 SUWN |   281     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  7.53e-13  1.93e-13 |
 GRAS |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  8.18e-13  2.47e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-13  4.63e-13  7.73e-14 |
 SCH2 |   288   258    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  8.94e-13  2.73e-13 |
 BRST |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  7.73e-13  1.87e-13 |
 NANO |   287   208    39     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-11  3.48e-12  3.47e-13 |
 SYDN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.15e-13  1.27e-13  6.43e-14 |
 TRO1 |   288   261    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  1.30e-12  1.80e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.91e-13  3.16e-14  9.86e-15 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      WSRT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
