
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1851   Day: 1   MJD: 57202                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 125754   1308   -1039    -271     19     20     17    125    137     89   12.84
 emr |  2880     0  89280      0    6150    -237     18     18      0    140    140      0   11.86
 esa |  2880     0 121825     99    -568    -109      9      8     10    143    160     77   26.63
 gfz |  2871     0 131005    357     -27    -486      9      8     11     77     81     67   25.79
 grg |  2880     0 110090   1379      60     -93     21     21     22    212    219    180    9.87
 mit |  2880     0 109739    304    -320    -441     44     47     32    384    420    139    0.00
 igr |   288     0  42496    148   11616    -362     14     20     13     57     52     58    0.00
 jpl |   288     0  24973    303    6160    -248     16     18     14    110    155     72   13.02
 ngs |    96     0   2976      2   -1072    -231   1270   1270      0   2991   2991      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     3   207  -179   132  -144   -61   -29   230   298     - |
    2 |   -47   -60   201   -56  -263  -174    37     0 -1289     - |
    3 |  -174   -41  -109    89   353   219   -43  -107   588     - |
    4 |   -49    83   -91    10   189  -234   -69   -51  -155     - |
    5 |   125    19  -178    23   229  -325   -80    39 -1400     - |
    6 |  -164  -123   -26    -4   450   -70   -74   -71   -72     - |
    7 |    73    59   -90   -32   159   -54   -35     2 -2085     - |
    9 |   -84  -175    85   -60   271   475   -18  -179  -285     - |
   10 |  -247  -198   368  -204    94    77   -60    27 -7449     - |
   11 |    41   -47   -21    51   -83  -553    24    61   459     - |
   12 |   114   257   -96   -12  -189   115   -21   158 -1054     - |
   13 |    52    -6   -54   -26   146  -816   -99    77  3047     - |
   14 |   -35  -135   143   -43   -70  -149    58    43  2674     - |
   15 |   146    27  -122     6    71  -133   -35   152 -1946     - |
   16 |   -58  -141    92   -10    51   279    28  -196  2002     - |
   17 |   201   154  -205   130  -259   -87    33   208 -3133     - |
   18 |   118   -46    29   123  -500  -224    96    41  4006     - |
   19 |     4  -145   232   -38  -357   285   108   -12 -2634     - |
   20 |   -79  -194   190   -35   -67   320    23  -133  2654     - |
   21 |   -67   -79    52    31   -31   -31    35   -56  2565     - |
   22 |  -225  -128   234   -94   103   652    39  -326  3572     - |
   23 |   148    77   -14   -69   -61  -809     3   -66 -1343     - |
   24 |    97   127  -205    39   150   407   -50   170  4570     - |
   25 |   -56    44    12    74  -212   550    17    61   998     - |
   26 |    30   -26   -69    89   -39   610    -1  -107   557     - |
   27 |    69   193   -62    69  -312   343    32  -187   143     - |
   28 |  -154    -9   147  -111   114  -603    12   -74  4773     - |
   29 |   243   225  -325    99   -10  -842   -10   317 -3429     - |
   30 |    23    -7   -10  -107   298   223    16   -92  -228     - |
   31 |   184   259  -153    12  -173   651    25    39 -2806     - |
   32 |  -230  -171   224   -75    93   -40    37    33 -3522     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     9     -     -   -51     -     -     -    92     -     - |
 ALBH |    58     -     -   -29     -     -    30     -     -     - |
 ALGO |    30     -     -   -15     -     -    76     -     -     - |
 ALIC |   -23     -    51   -41     -     -     8     -     -     - |
 ALRT |   -66     -    53     3   -62     -   -13    -4     -     - |
 AMC2 |   -33     -     -    17     -  -102     9     -     -     - |
 ANKR |    63     -   -30     -     -     -   -50     -     -     - |
 AREQ |   -77     -     -    53     -   192   -42   -29     -     - |
 AREV |     -     -    -1     1     -     -   -15     -     -     - |
 ARTU |   -26     -    -1     4   191     -   -33  -124     -     - |
 ASPA |  -109     -   -19    65     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -56     -    37    36     -    87     -   -93     -     - |
 BAKE |     -     -    26   -15   -32     -     9     -     -     - |
 BAKO |    14     -     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    43   -45     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    52   -74     -     -     4    41     -     - |
 BJFS |    78     -    38    15  -229   -13     -   -11     -     - |
 BOGT |  -140     -   124     2   -53     -   -19   -78     -     - |
 BOR1 |   -83     -     -    41     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -94     -   -42    90     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |  -120     -    24    -5     -     -    17    77     -     - |
 BRST |   162     -    47     -  -337     -    74     -     -     - |
 BRUX |   -15     -     -  -133   366     -   -75     -     -     - |
 CAS1 |  -157     -    13   -54   318   -97   -35    -5     -     - |
 CEDU |   -34     -   112  -124     -   119    45    48     -     - |
 CHPI |    33     -     -   -16     -     -    49     -     -     - |
 CHTI |  -118     -   -66     4   176     -     2   110     -     - |
 CHUM |     -     -     -   -60   156  -379     -     -     -     - |
 CHUR |    11     -    38   -45     -  -228    18     -     -     - |
 CNMR |     -     -     -    -3     -     -     -     5     -     - |
 COCO |   -50     -    70     -   -43     -    -5   -61     -     - |
 CORD |    33     -    52   -70     -   274    11     -     -     - |
 DAEJ |   -28     -   150   -22  -308     -    12     -     -     - |
 DARW |   -40     -    52   -91   151   -47   -17     -     -     - |
 DAV1 |   -58     -    66   -47    20   -34    -2     -     -     - |
 DGAR |    -8     -     -   -91   248    76     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    -5   -61     -     -    36   130     -     - |
 DRAG |     -     -    30   -67    43     -     -    37     -     - |
 DRAO |   -55     -    83   -15     -  -237     -   -90     -     - |
 DUBO |   -19     -    53   -19    62     -    21   -97     -     - |
 FAIR |   -79     -     -    49   -25   -79   -43     -     -     - |
 FLIN |   -47     -   103   -84     -     -    16     -     -     - |
 FLRS |  -127     -    26    21     -     -    45     -     -     - |
 GLPS |    -8     -    17  -122   214   -74     -    52     -     - |
 GLSV |     0     -   -55    54    67   -66    55   -45     -     - |
 GMSD |     -     -    75   -92    41     -     -     -     -     - |
 GODE |    39     -     -   -19     -  -187    93     -     -     - |
 GOLD |   -39     -    58   -41     -     -   -23     -     -     - |
 GOPE |    51     -     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |    73     -    48   -86     -  -140   -27     -     -     - |
 GRAZ |   -63     -    69   -40     -  -170   -43     -     -     - |
 GUAT |  -111     -   105   -48     -     -     -    -7     -     - |
 GUUG |     -     -     3    -3     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -13     -    77   -74     -    -8   -72     -     -     - |
 HERS |   -93     -    45     -     -     -  -110     -     -     - |
 HERT |   -77     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -26     -    24     X     -     -     -   -21     -     - |
 HOFN |  -174     -   170   -88    -2     -   -84     -     -     - |
 HOLB |   -49     -     -   -21   120     -   -38     -     -     - |
 HOLM |   -51     -     -    25     -  -328     -     -     -     - |
 HRAO |    46     -     -   -23     -   259    19     -     -     - |
 IISC |   -84     -    15    37     -   -60     3   -22     -     - |
 INVK |    25     -     -   -80   175  -118   -24     -     -     - |
 IRKJ |     -     -  -475   477    63     -     -     -     -     - |
 ISPA |   -51     -     4    11    90     -   -24   -45     -     - |
 JOZ2 |    -7     -     4     -     -  -117     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -    17   -43  -170   -78     -     -     - |
 KARR |   -89     -    94   -53    16    26     8    -3     -     - |
 KELY |   -68     -   -24   -75   347  -138    21     1     -     - |
 KERG |    56     -    37   -66     -   -12   -16     -     -     - |
 KIRU |    80     -     -   -77    99     -    -8     -     -     - |
 KOKB |   -58     -     -     -     -    47    28    57     -     - |
 KOKV |     -     -    45   -47     -     -    23     -     -     - |
 KOUC |     X     -     7   -30     -    79     -    48     -     - |
 KOUR |     X     -    31   -32     -     -    16     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    59   -47     -   128   -80     -     - |
 LAMA |    52     -     -   -26     -     -    47     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    15     -   -39     -     -     -     -     - |
 LPGS |  -105     -     -     -   137     -    -1     -     -     - |
 MAC1 |  -172     -    13    -5   175   142    -2    20     -     - |
 MAG0 |    65     -    66   -73     -     -   -33   -55     -     - |
 MAL2 |   -51     -    67   -42    -4     -   -10     -     -     - |
 MAS1 |   -56     -    27     -     X     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -    24   -24     -    46    47     -     -     - |
 MAW1 |   -53     -    19   -57   172   140   -19    -4     -     - |
 MCIL |     -     -   -18  -114   348     -  -120     -     -     - |
 MCM4 |   -98     -     -   -78   332     -   -30     -     -     - |
 MDVJ |    96     -   -74    28     -     -     -     -     -     - |
 METG |     -     -    81     -  -219     -     -     -     -     - |
 METS |   -31     -     -    15     -     -    19     -     -     - |
 MGUE |     -     -    46     -  -125     -   -65     -     -     - |
 MIZU |    40     -     -   -20     -   125  -144     -     -     - |
 MOBS |     X     -   -21     -    57     -     -     -     -     - |
 MONP |  -108     -    52     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -34     -    52    47    68     -     - |
 NAIN |     -     -     -    48  -229     -     -    78     -     - |
 NANO |    29     -    46   -62     -     -   -11     -     -     - |
 NICO |   -76     -    17    20     -   -88     1     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -   -29     -     -    68    57     -     - |
 NKLG |   -27     -   101   -75   -41   -42    -3     -     -     - |
 NLIB |     -     -     -    41  -107     -     -     -     -     - |
 NNOR |   110     -    -3     -  -135     -    -3     -     -     - |
 NOVM |     -     -     5   -55     -     -     -   100     -     - |
 NRC1 |    53     -     -   -26     -     -    58     -     -     - |
 NRIL |    14     -     -    19   -80     -    58     -     -     - |
 NRMD |  -113     -     -   -16   246     -     -     -     -     - |
 NYA1 |    43     -    26   -49     -   -88    17     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -    51     -  -270     -  -101     -     - |
 OHI2 |     -     -     1     -     -     -    23    -1     -     - |
 OHI3 |    67     -    43     -  -182   -21     -     -     -     - |
 OPMT |    31     -     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    -8     -    21     -    24     -     -     - |
 PADO |   -21     -     -     -    27  -289     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    97  -254   -83     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    20   -70     -     -    13     -     - |
 PBRI |     -     -   101   -33     -     -   -14  -142     -     - |
 PERT |   -94     -    69   -24     -     -   -11     -     -     - |
 PIE1 |   -59     -    11    18     -     -     5     -     -     - |
 PIMO |   -14     -   101   -54   -43   -82     8   -57     -     - |
 POHN |     -     -   -85    88     X     -    74     -     -     - |
 POL2 |   -18     -     -     9     -   -46   -15     -     -     - |
 POVE |     -     -     -   -10     -     -     -    21     -     - |
 PRDS |    68     -     -   -34     -   -57    49     -     -     - |
 PTBB |   -33     -    16     -     -  -110    -9     -     -     - |
 QUIN |   -78     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -87     -     -   -62   401   -99   -75   -95     -     - |
 RECF |     -     -    34   -35     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -13     -     6     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    69     -   -24   -32     -     -    21    42     -     - |
 REUN |     X     -   -10    20   -28     X  -129     -     -     - |
 REYK |   -80     -     -    40     -     -   132     -     -     - |
 RIOP |   -60     -     -    30     -     -    -1     -     -     - |
 SALU |     -     -   110   -87     -     -     -   -54     -     - |
 SANT |   -16     -     -     8     -     -    37     -     -     - |
 SAVO |     -     -    99  -102     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     5     -    33   -37     -   -44     7     -     -     - |
 SCOR |     -     -    -6   -43   132  -118     -    -1     -     - |
 SEYG |     -     -     4     -   -10     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     -    17   -17     -   -72     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    35   -36     -  -237     -     -     -     - |
 SPT0 |   106     -   -51     -     -  -172   -20     -     -     - |
 SSIA |  -117     -     -    16   112   -74    81     -     -     - |
 STHL |    89     -    -6   -37     -     -    58     -     -     - |
 STJO |    39     -     -   -19     -   -54    55     -     -     - |
 SUTH |    74     -     -    31  -177   155    32     -     -     - |
 SUTV |     -     -    72   -74     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |  -133     -    64     -     -    72   -75     -     -     - |
 SYOG |   -52     -    29   -84   209   -59  -136     -     -     - |
 THTI |     -     -    26   -46     -     -    -1    39     -     - |
 THU3 |   -14     -     -     7     -    64    61     -     -     - |
 TIDB |   -47     -     -    24     -     -     2     -     -     - |
 TIXI |     -     -    25     -   -80     -   -15     9     -     - |
 TLSE |    -4     -     3   -51   131     -   -67     -     -     - |
 TONG |     -     -     1   -89   201   -79     -     -     -     - |
 TOW2 |  -160     -    74   -52   194    38    -8   -39     -     - |
 TRO1 |  -145     -   101   -27    40     -   -22   -41     -     - |
 TSKB |   116     -     -   -58     -     -   -72     -     -     - |
 TUVA |     -     -    65     -  -175     5     -     X     -     - |
 UNB3 |    91     -     -     -  -119     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -   188     -  -381     -    49   -96     -     - |
 UZHL |     -     -    20   -21     -  -147     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -    11     -     -     -   -22     -     - |
 VILL |   -43     -    21     -     X     -    -7     -     -     - |
 WAB2 |    71     -     -   -35     -    18    79     -     -     - |
 WES2 |   -84     -    48    -8     -  -122    -2     -     -     - |
 WHIT |    27     -    28   -42     -   -84     5     -     -     - |
 WILL |   -53     -     -    26     -  -106     -     -     -     - |
 WIND |     -     -    58     -  -158     -   106     -     -     - |
 WSRT |    24     -     -   -12     -   -30    34     -     -     - |
 WTZR |   -77     -   148   -89     -     -  -106   -51     -     - |
 XMIS |   -83     -    63   -93   180     -    14     -     -     - |
 YAKT |    -8     -    22   -21     -     -    25     -     -     - |
 YAR2 |     1     -     -     0     -     -   295     -     -     - |
 YELL |   -96     -     -    88     X     -    35   -81     -     - |
 YIBL |     -     -     -   -20    53  -225     -     -     -     - |
 YKRO |   -29     -     -    14     -     9     -     -     -     - |
 YSSK |    14     -     -   -30     -     -    32    44     -     - |
 ZECK |   240     -   -33   -86     -    13   -19     -     -     - |
 ZIM2 |   153     -   -74     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -18     -     -     9     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    15    17     7     6    23    31    28    28   236     - | 2880    216
    2 |    25    16     7    14    22    49    13     8   452     - | 2880    248
    3 |    18    19     9     6    23    27    15    15   318     - | 2880    367
    4 |    16    15     7     8    21    40     9    10  2299     - | 2880   1046
    5 |    23    19     8     6    22    27     9    10   414     - | 2880    267
    6 |    37    14     8    18    18    97    23    14   456     - | 2880    141
    7 |    11    24     7     7    21    54     9     9   626     - | 2880    299
    9 |    36    23    16     5    20    27    23    23   263     - | 2880    255
   10 |    25    21     7    13    22    30    10     9  2436     - | 2880   1393
   11 |    12    15     6    10    24    20    10    10  1319     - | 2880    212
   12 |    18    18     7     5    21    54    26    21   420     - | 2880    379
   13 |    19    17     8    10    21    54    16    13   804     - | 2880    251
   14 |    20    20     8     7    26    55    16    10   712     - | 2880    182
   15 |    16    26     8     6    23    49    21    20   402     - | 2880    198
   16 |    29    16    15     9    20    44    25    26   697     - | 2880    355
   17 |    17    13    12    14    18    54    28    27  1778     - | 2880    429
   18 |    16    18     9     9    22    24    15     9   373     - | 2880    185
   19 |    18    16     8    10    19    42    13    10   683     - | 2880    223
   20 |    13    15     7     8    22    23    19    17   362     - | 2880    276
   21 |    13    12     6     9    24    75    12    15  1150     - | 2880    334
   22 |    15    20     6     7    24    30    40    40  3424     - | 2880    194
   23 |    31    25    13     7    24    75    21    13   584     - | 2880    234
   24 |    18    18     8     7    20    36    25    22  2407     - | 2880   1242
   25 |    16    19     8     8    19    34    11    13   423     - | 2880    185
   26 |    22    16     9     6    21    26    18    17   530     - | 2880    426
   27 |    19    13    13    10    18    46    26    24   609     - | 2880    172
   28 |    18    21     8     5    14    40    20    13  2939     - | 2880    616
   29 |    23    15     8     6    21    75    41    38   850     - | 2880    272
   30 |    12    23     8     7    21    42    14    14   538     - | 2880    233
   31 |    17    18     9     5    25    44    20    13   889     - | 2880    313
   32 |    14    19     7     8    22    21    14     9   563     - | 2880    614
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    11     -     -     8     -     -     -    12     -     - |  288   8315
 ALBH |    14     -     -     7     -     -    21     -     -     - |  288   8892
 ALGO |    20     -     -    10     -     -    15     -     -     - |  288     88
 ALIC |    13     -     8     6     -     -     5     -     -     - |  288   2759
 ALRT |    13     -    10     8    19     -    10    10     -     - |  288   7071
 AMC2 |    25     -     -    12     -    30    25     -     -     - |  287     27
 ANKR |    15     -     7     -     -     -     8     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    16     -     -     8     -    18     8    11     -     - |  288   6239
 AREV |     -     -     8     8     -     -     9     -     -     - |  288   6244
 ARTU |    23     -    11    14    26     -     6    10     -     - |  288   8471
 ASPA |    17     -    11    12     -     -     -     -     -     - |  215   7198
 AUCK |    27     -    11    12     -    26     -    13     -     - |  288   4651
 BAKE |     -     -     5     7    18     -     6     -     -     - |  288   3423
 BAKO |    24     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  286   2793
 BARH |     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288   3286
 BJCO |     -     -     8     7     -     -     6    14     -     - |  288   7375
 BJFS |    16     -    10     9    21    20     -     8     -     - |  288   6357
 BOGT |    18     -    11    13    24     -     6    14     -     - |  288  10465
 BOR1 |    16     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   8396
 BRAZ |    17     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   3161
 BRMU |    27     -    11    11     -     -     7    14     -     - |  288   5321
 BRST |    14     -     9     -    21     -    14     -     -     - |  288   2051
 BRUX |    16     -     -     8    16     -    11     -     -     - |  288     32
 CAS1 |    15     -     7     6    12    22     5     9     -     - |  288   4453
 CEDU |    11     -     6     7     -    24     9     8     -     - |  288   3971
 CHPI |    15     -     -     7     -     -    13     -     -     - |  288   5597
 CHTI |    23     -    12    14    24     -    19    14     -     - |  288   4857
 CHUM |     -     -     -     6    17    39     -     -     -     - |  288  11958
 CHUR |    11     -     7     7     -    24    13     -     -     - |  288   4039
 CNMR |     -     -     -    10     -     -     -    20     -     - |  288   7825
 COCO |    20     -    13     -    27     -    17    11     -     - |  288    >>>
 CORD |    14     -     7     8     -    24     8     -     -     - |  288   4183
 DAEJ |    29     -    12    16    25     -     9     -     -     - |  288   3151
 DARW |    19     -    11     8    37    21    10     -     -     - |  288   3568
 DAV1 |    13     -     7     6    18    15     6     -     -     - |  288   6835
 DGAR |    16     -     -    14    27    28     -     -     -     - |  288  16658
 DGAV |     -     -     9    11     -     -     6    16     -     - |  288   9449
 DRAG |     -     -     9    10    16     -     -    11     -     - |  288   3552
 DRAO |    23     -    12    13     -    45     -    18     -     - |  288   3842
 DUBO |    24     -    12    17    28     -     7    15     -     - |  288  46657
 FAIR |    12     -     -     9    16    15    14     -     -     - |  288   7313
 FLIN |    31     -    11     9     -     -    17     -     -     - |  288   3994
 FLRS |    20     -    11    14     -     -    10     -     -     - |  288   2553
 GLPS |    10     -     8    10    26    17     -    10     -     - |  288  12611
 GLSV |    20     -     8     8    18    45    13     7     -     - |  288   1602
 GMSD |     -     -    11    12    29     -     -     -     -     - |  288   4988
 GODE |    16     -     -     8     -    16    20     -     -     - |  287    151
 GOLD |    19     -     9     8     -     -    13     -     -     - |  288   2721
 GOPE |    17     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  287    504
 GRAS |    17     -     7     7     -    17    16     -     -     - |  288   1978
 GRAZ |    20     -     9    10     -    39     8     -     -     - |  288   4548
 GUAT |    19     -    16    18     -     -     -    17     -     - |  288   2347
 GUUG |     -     -    16    17     -     -     -     -     -     - |  288   4862
 HARB |    15     -     8    10     -    20    11     -     -     - |  288   1140
 HERS |     9     -     4     -     -     -    22     -     -     - |  288     34
 HERT |    15     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  217   2951
 HOB2 |    16     -    16     X     -     -     -    27     -     - |  273    473
 HOFN |    11     -     9     6    27     -     8     -     -     - |  288   2119
 HOLB |    16     -     -     9    23     -    12     -     -     - |  288   3502
 HOLM |    13     -     -     7     -    22     -     -     -     - |  288   6727
 HRAO |    14     -     -     7     -    26    13     -     -     - |  288     41
 IISC |    23     -    13    13     -    37     9    15     -     - |  288  15517
 INVK |    14     -     -     9    18    17     9     -     -     - |  288   6788
 IRKJ |     -     -    12    13    23     -     -     -     -     - |  210     38
 ISPA |    22     -    13    16    31     -    10    16     -     - |  288   9285
 JOZ2 |     8     -     4     -     -    42     -     -     -     - |  217   5201
 JPLM |     -     -     -     9    23    33    13     -     -     - |  286   3384
 KARR |     9     -     8     6    21    36     7    10     -     - |  288   4450
 KELY |    16     -     6     6    16    25    10    10     -     - |  288   7520
 KERG |    14     -    11    10     -    23    11     -     -     - |  288   8598
 KIRU |    10     -     -     7    18     -     8     -     -     - |  164   1781
 KOKB |    15     -     -     -     -    27     8    14     -     - |  288     87
 KOKV |     -     -     9     9     -     -     7     -     -     - |  288     54
 KOUC |     X     -    13    15     -    39     -    16     -     - |  274   4889
 KOUR |     X     -    27    27     -     -    33     -     -     - |  272    >>>
 KRGG |     -     -     -     8    18     -     9    12     -     - |  288   9044
 LAMA |    12     -     -     6     -     -     8     -     -     - |  288   2177
 LHAZ |     -     -     9     -    25     -     -     -     -     - |  268    >>>
 LPGS |    16     -     -     -    21     -    30     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    19     -     9    11    20    54     7     9     -     - |  288   4312
 MAG0 |    16     -     6     7     -     -    13    10     -     - |  287   6198
 MAL2 |    20     -    11    10    24     -     6     -     -     - |  288   6058
 MAS1 |    28     -    14     -     X     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MATE |     -     -     5     5     -    19    10     -     -     - |  288    158
 MAW1 |    11     -     6     7    18    18     5     7     -     - |  288   5362
 MCIL |     -     -    14    17    27     -    14     -     -     - |  288   3589
 MCM4 |     9     -     -     7    12     -     9     -     -     - |  288   7081
 MDVJ |    15     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288     55
 METG |     -     -     6     -    17     -     -     -     -     - |  132   3748
 METS |    15     -     -     7     -     -     8     -     -     - |  287   7260
 MGUE |     -     -     7     -    18     -     8     -     -     - |  288     18
 MIZU |    10     -     -     5     -    50    12     -     -     - |  268    836
 MOBS |     X     -     6     -    17     -     -     -     -     - |  288   3020
 MONP |    16     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2025
 MORP |     -     -     -     7     -    51     8    13     -     - |  288   3502
 NAIN |     -     -     -    11    21     -     -    12     -     - |  288   5436
 NANO |    18     -     8    10     -     -    12     -     -     - |  288   2415
 NICO |    16     -    10     8     -    26     5     -     -     - |  288   3708
 NIUM |     -     -     -     5     -     -    10    10     -     - |  288   5604
 NKLG |    13     -     8    10    22    26     7     -     -     - |  288   8489
 NLIB |     -     -     -     9    23     -     -     -     -     - |  283     35
 NNOR |    10     -     6     -    14     -    17     -     -     - |  288 121200
 NOVM |     -     -     7     8     -     -     -     9     -     - |  288     97
 NRC1 |    13     -     -     6     -     -     9     -     -     - |  216     14
 NRIL |    35     -     -    16    26     -    27     -     -     - |  231   6556
 NRMD |    33     -     -    15    26     -     -     -     -     - |  283   5545
 NYA1 |    11     -     6     5     -    16     8     -     -     - |  288   2902
 NYAL |     -     -     -     4     -    13     -     7     -     - |  288    545
 OHI2 |     -     -     6     -     -     -     9    13     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    10     -     7     -    16    25     -     -     -     - |  288     49
 OPMT |    16     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  278     26
 OUS2 |     -     -     9     -    25     -    17     -     -     - |  288    >>>
 PADO |    24     -     -     -    31    52     -     -     -     - |  189   3834
 PALM |     -     -     -     9    23    25     -     -     -     - |  288   5525
 PARC |     -     -     -     9    20     -     -     8     -     - |  288   2963
 PBRI |     -     -    12    12     -     -     7    18     -     - |  288   3700
 PERT |    13     -     6     5     -     -     8     -     -     - |  288   5701
 PIE1 |    23     -    10    10     -     -    13     -     -     - |  288     30
 PIMO |    28     -    24    28    32    61    16    28     -     - |  288   6339
 POHN |     -     -    37    38     X     -    20     -     -     - |  276   5666
 POL2 |    13     -     -     6     -    22    10     -     -     - |  288   6041
 POVE |     -     -     -     7     -     -     -    13     -     - |  288   4298
 PRDS |    24     -     -    12     -    32    13     -     -     - |  278    532
 PTBB |    12     -     6     -     -    21    27     -     -     - |  288     89
 QUIN |    18     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   7497
 RABT |    15     -     -     7    19    26     9     9     -     - |  288  13583
 RECF |     -     -    12    13     -     -     -     -     -     - |  288   5862
 REDU |    11     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1237
 RESO |    14     -     6     7     -     -     6    14     -     - |  288   6904
 REUN |     X     -    12    11    31     X     9     -     -     - |  287   4738
 REYK |    14     -     -     7     -     -    10     -     -     - |  217   2251
 RIOP |    21     -     -    10     -     -     9     -     -     - |  288   4749
 SALU |     -     -    13    16     -     -     -    26     -     - |  288   7460
 SANT |    17     -     -     8     -     -    12     -     -     - |  288   1609
 SAVO |     -     -    12    13     -     -     -     -     -     - |  288   5501
 SCH2 |    30     -    13    15     -    56    15     -     -     - |  288   4249
 SCOR |     -     -     6     7    16    13     -     5     -     - |  288   5847
 SEYG |     -     -    16     -    43     -     -     -     -     - |  253   4127
 SFER |     -     -     5     6     -    23     -     -     -     - |  288     62
 SOFI |     -     -     7     7     -    25     -     -     -     - |  288   5422
 SPT0 |    11     -     6     -     -    23    19     -     -     - |  286     69
 SSIA |    22     -     -    12    28    39    18     -     -     - |  288   6330
 STHL |    17     -     9    11     -     -     6     -     -     - |  288  12722
 STJO |    20     -     -    10     -    29    13     -     -     - |  288    193
 SUTH |    10     -     -     6    17    22    11     -     -     - |  288   8417
 SUTV |     -     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288   6522
 SYDN |    14     -     7     -     -    25    14     -     -     - |  286    663
 SYOG |    10     -     5     7    14    16     9     -     -     - |  288   4526
 THTI |     -     -    10    12     -     -     8    14     -     - |  288   6406
 THU3 |    10     -     -     5     -    17    13     -     -     - |  288   5874
 TIDB |    11     -     -     6     -     -     8     -     -     - |  288     52
 TIXI |     -     -     8     -    19     -    17    13     -     - |  288    >>>
 TLSE |    11     -     6     9    17     -     8     -     -     - |  288   1799
 TONG |     -     -    35    45    25    69     -     -     -     - |  288   4642
 TOW2 |    25     -    12    17    24    41     8    11     -     - |  288   6215
 TRO1 |    10     -     8     7    15     -     5     7     -     - |  288   2530
 TSKB |    19     -     -     9     -     -    11     -     -     - |  288   6552
 TUVA |     -     -    13     -    34   117     -     X     -     - |  238   7345
 UNB3 |    17     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  150   1284
 URUM |     -     -     8     -    19     -     8    12     -     - |  288    >>>
 UZHL |     -     -     8     8     -    28     -     -     -     - |  288   1580
 VALP |     -     -     -     6     -     -     -    11     -     - |  288   4099
 VILL |    21     -    10     -     X     -    33     -     -     - |  287    >>>
 WAB2 |    21     -     -    10     -    24    22     -     -     - |  288     24
 WES2 |    26     -    10     8     -    29     7     -     -     - |  288   3619
 WHIT |    11     -     8     6     -    26    12     -     -     - |  288  20756
 WILL |    15     -     -     7     -    26     -     -     -     - |  286   3263
 WIND |     -     -     7     -    19     -    14     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    13     -     -     6     -    30     7     -     -     - |  288     25
 WTZR |    13     -     7     8     -     -    20     9     -     - |  288     26
 XMIS |    18     -    13    11    26     -     7     -     -     - |  288   7549
 YAKT |    25     -    14     9     -     -    27     -     -     - |  269   6665
 YAR2 |    10     -     -     5     -     -    20     -     -     - |  288     89
 YELL |    19     -     -    16     X     -    11    48     -     - |  287 562906
 YIBL |     -     -     -     9    23    22     -     -     -     - |  288   4815
 YKRO |    15     -     -     8     -    24     -     -     -     - |  288  16906
 YSSK |    15     -     -    10     -     -    11     9     -     - |  287   7824
 ZECK |    25     -    11     9     -    29     8     -     -     - |  288     24
 ZIM2 |    16     -     8     -     -     -     -     -     -     - |   77   3300
 ZIMM |    11     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   5103
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    20    18    10    10    22    45    15    16  1271     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1851-1  0:15:00 |        1794
cod |   KOUC  | 1851-1  0:30:00 |         641
cod |   KOUC  | 1851-1  0:40:00 |        1123
cod |   KOUC  | 1851-1  0:55:00 |       -2508
cod |   KOUC  | 1851-1  1:05:00 |       -2399
cod |   KOUC  | 1851-1  1:25:00 |        3294
gfz |   HOB2  | 1851-1 14:15:00 |        6796
gfz |   YELL  | 1851-1 17:40:00 |        -825
grg |   KELY  | 1851-1 23:30:00 |        1053



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.08     4.64     2.59     2.59   | 2.80e-14  6.81e-15  7.90e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     3.89     4.64     4.55     4.55   | 6.31e-14  7.56e-15  1.30e-14 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.92     4.64     4.63     4.63   | 3.48e-14  8.55e-15  3.71e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.01     4.64     4.63     4.63   | 3.69e-14  1.19e-14  7.17e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     4.30     4.64     4.63     4.63   | 4.90e-14  7.78e-15  2.67e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.10     4.64     4.63     4.63   | 4.27e-14  7.70e-15  2.22e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     3.14     4.64     1.08     1.08   | 3.09e-14  1.08e-14  2.71e-15 |
 YELL |   287   280     3   287     4.62     4.63     4.04     4.04   | 3.91e-10  1.20e-10  3.90e-11 |
 SFER |   288   288     0   288     2.96     4.62     2.41     2.41   | 4.21e-14  7.42e-15  4.52e-15 |
 AMC2 |   287   284     1   287     3.30     4.62     4.62     4.62   | 4.86e-14  1.10e-14  3.12e-15 |
 SPT0 |   286   286     0   286     4.32     4.61     4.60     4.60   | 2.55e-13  7.77e-14  2.87e-14 |
 PRDS |   278   277     1   278     3.08     4.46     1.69     1.69   | 1.31e-13  4.76e-14  2.20e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     2.84     4.46     0.17     0.17   | 3.85e-14  7.42e-15  2.38e-15 |
 OPMT |   278   278     0   278     3.24     4.46     4.47     4.47   | 8.88e-14  4.72e-14  2.49e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.70     4.06     0.61     0.61   | 4.73e-14  1.23e-14  2.12e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.65     3.89     0.17     0.17   | 4.73e-14  7.86e-15  3.95e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     2.60     3.77     0.69     0.69   | 3.32e-14  1.13e-14  2.53e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.54     3.59     0.51     0.51   | 4.65e-14  1.96e-14  1.49e-14 |
 GODE |   287   287     1   287     2.48     3.43     2.54     2.54   | 1.23e-13  2.70e-14  1.20e-14 |
 KOUR |   272   266     2   272     2.24     2.95     0.70     0.70   | 1.13e-07  3.50e-08  1.89e-08 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.07     2.37     2.66     2.66   | 3.77e-14  9.57e-15  2.85e-15 |
 IRKJ |   210   207     1   210     1.72     2.25     0.86     0.86   | 1.27e-10  7.28e-12         - |
 MGUE |   288   288     0   288     1.73     1.67     0.62     0.62   | 2.80e-14  7.63e-15  1.53e-15 |
 NOVM |   288   288     1   288     1.60     1.42     1.01     1.01   | 5.95e-14  1.31e-14  3.97e-15 |
 HOB2 |   273   264     3   273     1.44     1.22     0.28     0.28   | 3.41e-13  9.85e-14  3.45e-14 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.32     0.97     2.37     2.37   | 1.42e-13  1.33e-14  3.99e-15 |
 KOKB |   288   288     0   185     1.02     0.90     2.96     2.96   | 9.05e-14  1.10e-14  5.29e-15 |
 NRC1 |   216   216     1   216     0.97     0.72     0.76     0.76   | 2.78e-14  6.30e-15         - |
 NLIB |   283   283     0   283     1.09     0.67     0.59     0.59   | 1.36e-13  1.45e-14  2.86e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.87     0.42     0.30     0.30   | 5.55e-14  1.75e-14  6.66e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.63     0.28     4.63     4.63   | 4.84e-14  1.64e-14  3.01e-14 |
 G27  |   288   287     2   217     1.88     0.22     0.92     0.92   | 6.18e-14  3.69e-14  1.47e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     2.38     0.10     4.63     4.63   | 5.34e-14  1.80e-14  2.06e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.27     0.08     1.19     1.19   | 7.95e-13  7.97e-14  1.56e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.34     0.08     0.16     0.16   | 7.83e-14  2.09e-14  1.86e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.54     0.07     1.09     1.09   | 2.22e-13  7.42e-14  8.18e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.35     0.07     0.58     0.58   | 2.84e-14  1.09e-14  1.83e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     0.48     0.04     4.63     4.63   | 6.49e-14  3.35e-14  2.07e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.25     0.03     0.03     0.03   | 5.05e-13  1.14e-13  6.39e-14 |
 MIZU |   268   268     0   268     0.24     0.03     0.04     0.04   | 4.94e-13  1.41e-13  7.54e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.30     0.30   | 5.01e-13  1.34e-13  1.69e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.30     0.03     2.00     2.00   | 5.21e-13  5.13e-14  2.15e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.69     0.03     1.26     1.26   | 6.45e-14  1.51e-14  4.31e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.29     0.03     1.54     1.54   | 5.70e-13  5.35e-14  1.52e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.40     0.40   | 5.61e-13  6.27e-14  2.67e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.50     0.50   | 6.33e-13  7.28e-14  1.61e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.86     0.86   | 6.05e-13  6.20e-14  5.28e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.30     1.30   | 6.39e-13  5.83e-14  1.44e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.19     1.19   | 6.58e-13  6.86e-14  1.52e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.44     0.44   | 7.02e-13  6.51e-14  3.47e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.15     0.15   | 6.57e-13  6.99e-14  1.98e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.63     0.63   | 5.50e-13  7.02e-14  3.45e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.85     0.02     0.44     0.44   | 5.02e-14  1.82e-14  1.99e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.02     4.63     4.63   | 7.68e-13  7.96e-14  5.25e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.24     0.00     0.06     0.06   | 5.66e-13  6.60e-14  1.31e-14 |
 FLRS |   288   256    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  1.12e-12  2.19e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.95e-13  8.22e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.98e-13  8.61e-14  2.09e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.02e-13  8.71e-14  1.82e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  9.45e-14  1.61e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  1.27e-13  3.80e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.45e-13  6.85e-14  2.28e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-13  2.74e-13  1.57e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-14  2.92e-14  1.84e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-13  7.06e-14  5.10e-14 |
 GLSV |   288   251     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-12  4.50e-13  1.30e-13 |
 GRAS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  6.43e-13  2.23e-13 |
 HARB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-13  4.73e-13  1.19e-13 |
 HOFN |   288   271     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  7.76e-13  2.06e-13 |
 JPLM |   286   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-10  3.28e-11  1.26e-11 |
 KIRU |   164   164     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.74e-13  3.49e-13         - |
 MAC1 |   101    85     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  1.04e-12         - |
 NNOR |   288   268    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-10  3.51e-11  1.64e-11 |
 NYAL |   286   247    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  2.30e-13  3.92e-14 |
 PIE1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-14  1.34e-14  2.98e-15 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  4.50e-13  1.22e-13 |
 SCH2 |   288   262     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.10e-12  1.13e-12  3.71e-13 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.48e-13  1.34e-13  6.11e-14 |
 TLSE |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  7.63e-13  2.01e-13 |
 TRO1 |   288   266    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  1.08e-12  2.47e-13 |
 VILL |   287   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-08  8.32e-09  4.35e-09 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-14  6.15e-15  1.86e-15 |
 GOLD |   288   272     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  7.46e-13  2.34e-13 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  8.27e-13  2.42e-13 |
 PADO |   189    88    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-11  5.42e-12         - |
 MONP |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  3.73e-13  2.85e-13 |
 UZHL |   288   268     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  5.82e-13  1.38e-13 |
 UNB3 |   150   150     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  5.37e-13         - |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 METG |   132   126     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  1.61e-12         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.93e-14  9.52e-15  2.97e-15 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KRGG      KRGG      PIE1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
