
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1860   Day: 0   MJD: 57264                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     12       0     205    948    948      0   2439   2439      0    0.00
 cod |   288     0  34962     43    -335    -301     19     23     18    111    161     88   12.09
 emr |   288     0  20101     25    -332    -120     17     18     16     87    113     59   15.22
 esa |   288     0  31397     39    -983     948     12     11     13    105    138     89   23.09
 gfz |   288     0  35347     21      65     317     13     13     12     80     92     76   20.95
 iga |    96     0   2976      0      -5     -46     27     27      0     55     55      0    0.00
 igc |   288     8   8637    245     -34     253     86     86      0    262    262      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0     -30      26    787    787      0   1626   1626      0    0.00
 jpl |   288     0  24615     70    3911     528     10      8     11     86     82     88   28.64
 ngs |    96     0   2976     31     -71     378    833    833      0   2286   2286      0    0.00
 usn |   288     0  16358     25   -1070    -693     46     48     44    157    168    145    0.00
 whu |   288     0  30023   1303  -12101  -12017     50     41     53    106    116    102    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   448   220   -55  -190   111   -28   -96  -175     8   547   262    95 |
    2 |  -279   -95    22   146   -48    67  -161  -487   -54  -698  -217  -112 |
    3 |    54    -6   -24   -79   150    -9  -345 -2762   -31    47    63    23 |
    4 |   894    48  -104   -99    68   -90  -234   953    65   266    13    23 |
    5 |  -626    62     3   -82   130    69   170  -393   -57  -903   229   -42 |
    6 |   717   -93   -28    -5   162    37  -412    98   -60   703   310  -156 |
    7 | -1061    76   -80   -80    87    43    93 -1525    12 -1547   138   -71 |
    8 |  3410  -226   179     -     -   -40     -   185     -  3316   -66     X |
    9 |   701   -76   -41    48   156    -3  -247  2368   -99   464  -154    -6 |
   11 |  1795   195  -121    58   -89   -38    40   151     -  1908    38    -4 |
   12 | -1819   359  -101  -115   -94     8  -217   522    65 -1996    71  -179 |
   13 |   732    56   -73    18   -15   -35    35   399    11   967   -14   -27 |
   14 |  3382  -100   176   106  -155    -9   126  -557   -23  3279    59   -53 |
   15 |  -379   170   102  -135    35    59   249   778   -43  -128   271   -41 |
   16 |  1533  -133   203    56    72     4   255   163  -150  1608    17   -53 |
   17 | -1524   202  -216  -129   101    55   284    -8    60 -1480   143  -158 |
   18 |  2114    41    80   -69   -19   -52   223  -808    10  2017    34   -17 |
   19 | -1901   -55   -74   265   -86    75    64     -   -88 -1766   -96  -123 |
   20 |  1778  -102   214   118     7    -4   143  -156  -171  1606   -90   -55 |
   21 |  1284   -24   115     0    16    -4   103   448   -62  1438  -123  -173 |
   22 | -4669  -170   186   167    35   112   125 -2193  -187 -3975  -192   -75 |
   23 |  -760   225   -94    26  -132   -59   -37  -386    31 -1166    43   -69 |
   24 |  4707   151   -71  -227    56   -71  -125  4403   116  5360   230   -54 |
   25 |   795    30   -31   -59    10   -34    83    10    44   665    10  -206 |
   26 |  1295    62   143  -129    15     0   -84 -2971    -9  1085   124   -36 |
   27 |   444   -40    19   -39   117    -5     9   640   -47   481   -52   -95 |
   28 | -1913  -138    12   153    -9    23  -116  2160   -64 -1281  -191   -85 |
   29 |  -699   257   -66  -264   -20    22   412  1270   154  -770   359  -174 |
   30 |     -    62  -104   -33    56   -67   -59  -659    15   831     -  -128 |
   31 | -4027   325   -12  -268    61    -8   -80  -653    41 -3463   136   -91 |
   32 | -5853  -248    71   214   -19   -21  -192  -817   -92 -5699  -121  -141 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -60    66     -     -     -     -     -     -    38 |
 ALIC |     -    -9     -   -26    33     -     -     -     -     -     -   -11 |
 ALRT |     -   -37     -     -    21     -     -     -     -     -     -    76 |
 AMC2 |     -  -105    83     -     -     -     -     -     -     -   -91     - |
 ANKR |     -    -1     -     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREV |     -     -     -    57   -62     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -     -     -   -63   -36     -     -     -    78     -     -    40 |
 ASPA |     -  -119     -   -66   141     -     -     -     -     -  -211    61 |
 BAKE |     -     -     -    52   -58     -     -     -     -     -     -    52 |
 BJFS |     -   -63     -     -    36     -     -     -     -     -     -    19 |
 BRMU |     -   -10     -   -31    -1     -     -     -    30     -     -    58 |
 BRST |     -    49     -     7     -     -     -     -   -26     -     -   -27 |
 BRUX |     -    74     -     -   -43     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -72     -    21    37     -     -     -   -13     -   -74   -43 |
 CEDU |     -    50     -   -30   -72     -     -     -    56     -     -   -11 |
 CHAN |     -     -     -   -42   -46     -     -     -    66     -     -    13 |
 CHPI |     -     -     -    49     5     -     -     -   -43     -    16    70 |
 CHTI |     -     -     -   -42     -     -     -     -    34     -     -     - |
 CHUR |     -   332     -   282     -     -     -     -  -433     -     -     - |
 COCO |     -   -22     -   125   -80     -     -     -   -33     -     -    61 |
 CORD |     -   -77     -    63   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -  -128  -110   139     -     -     -     -     -     -  -200     - |
 DARW |     -   -86     -   -10    35     -     -     -    19     -  -125    46 |
 DAV1 |     -     4     -     2    -9     -     -     -     3     -     -   -67 |
 DGAV |     -     -     -   -20    33     -     -     -    -8     -     -    82 |
 DRAO |     -   -29     -     -     -     -     -     -    12     -  -108   167 |
 DUBO |     -    85     -    20   -71     -     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -   177     -   -93     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 GLPS |     -    43     -    15   -66     -     -     -    20     -   -37    61 |
 GMSD |     -     -     -   -20    22     -     -     -     -     -     -   -80 |
 GODE |     -     -    -1     -   -18     -     -     -    13     -   -30     - |
 GOL2 |     -     -    15   -10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -38     -     -    22     -     -     -     -     -  -156    65 |
 GRAS |     -   -31     -     -    18     -     -     -     -     -     -    35 |
 GRAZ |     -   -96     -    62   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -    35     -     -     4     -     -     -   -18     -    18     - |
 HARB |     -  -167  -110   167     -     -     -     -     -     -     -    73 |
 HERS |     -    22   -18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    52     5   -74  -106     -     -     -   112     -     -    26 |
 HOFN |     -   -96     -     -    37     -     -     -    13     -     -     - |
 HOLB |     -    54     -   -28     -     -     -     -     -     -     -   142 |
 HRAO |     -    51   -41     -     -     -     -     -     -     -    27     - |
 HYDE |     -    -4     -    20   -20     -     -     -     -     -     -    32 |
 IENG |     -    21   -17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -    29     -     -     -   -22     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -   -37     -     -     -     -    29     -     -   -50 |
 IRKM |     -     -   130     -     -     -     -     -   -69     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    71    54     -     -     -   -97     -    15    83 |
 KARR |     -  -150     -    60    23     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -  -192     -     -     -     -   155     -     -     - |
 KIRU |     -    32    39   -43     -     -     -     -     0     -     -     - |
 KOKB |     -     -     2     -     -     -     -     -    -1     -  -114     - |
 KOKV |     -     -     -    -2     2     -     -     -     -     -     -    11 |
 KOUR |     -    64    -8     2   -34     -     -     -     -     -     -   -36 |
 KRGG |     -     -     -   284  -136     -     -     -  -121     -     -     - |
 LAMA |     -   -27     -     -    16     -     -     -     -     -     -     X |
 LHAZ |     -     -     -   116  -127     -     -     -     -     -   346     1 |
 LPGS |     -  -182     -     -   105     -     -     -     -     -     -   119 |
 MAC1 |     -    58     -   -63     -     -     -     -    24     -     -    45 |
 MAL2 |     -  -109     -    57     0     -     -     -     -     -     -   -67 |
 MAS1 |     -   -95   -26    87   -23     -     -     -     -     -   -83     - |
 MATE |     -   -74   -96     -   -50     -     -     -   119     -     -     - |
 MAW1 |     -    26     -   -29    16     -     -     -     -     -   152    83 |
 MCM4 |     -   146     -     -    89     -     -     -  -126     -     -   103 |
 METS |     -   -49   -35     -    53     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    87    19   -59     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -    48     -     -   -28     -     -     -     -     -     -    47 |
 NICO |     -  -111     -     -    64     -     -     -     -     -     -    36 |
 NIST |     -    31   -25     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -165     -   152    28     -     -     -   -68     -  -267    10 |
 NNOR |     -     -    45   -30     -     -     -     -     -     -     -    61 |
 NRC1 |     -    -7   -38     -    31     -     -     -     -     -     -    88 |
 NRIL |     -   -28     -     9   -50     -     -     -    41     -     -    30 |
 NYA1 |     -     -    22     -    13     -     -     -   -21     -     -     - |
 NYA2 |     -     -     -    50   -55     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -129     -     -    82     -     -     -    -6     -     -    49 |
 ONSA |     -    23    36     -   -39     -     -     -     -     -     -     9 |
 OUS2 |     -     -     -   -24    26     -     -     -     -     -     -    28 |
 PALV |     -     -     -    -2     3     -     -     -     -     -     -     - |
 PBR2 |     -     -     -    63     -     -     -     -   -51     -     -     - |
 PDEL |     -   -18     -     -   -10     -     -     -    15     -    26     - |
 PERT |     -  -160     -    56    34     -     -     -     -     -  -174     - |
 PETS |     -     -     -   -50    47     -     -     -     6     -     -   128 |
 PIE1 |     -     8   -54   -17    53     -     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -   -22     -   -63   111     -     -     -   -21     -     -   304 |
 POHN |     -     -     -  -322     -     -     -     -   259     -     -     - |
 POTS |     -   148     -     -   -85     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    10    -7    -1     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 PTBB |     -    45   -36     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -13     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    65     -     -   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    46     -     -    -8     -     -     -   -13     -     -   -18 |
 RESO |     -    45     -     -   -26     -     -     -     -     -     -    55 |
 REUN |     -  -110     -     8    74     -     -     -   -14     -     -   -69 |
 REYK |     -     -     -   218  -241     -     -     -     -     -     -     X |
 RIO2 |     -     -     -  -109   120     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -63     -     -    36     -     -     -     -     -     -    -2 |
 SANT |     -     -     -     -  -113     -     -     -    82     -     -   -38 |
 SCH2 |     -   -15     -    42   -38     -     -     -     -     -     -    53 |
 SCUB |     -   102     -   -53     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 SEY1 |     -   -22     -     -   -75     -     -     -    61     -  -112   -98 |
 STHL |     -    -7     -    60   -57     -     -     -    -3     -     -     - |
 STJO |     -    96     -     -   -75     -     -     -    14     -     -    25 |
 SVTL |     -     -   -33    22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    -8     6     -     -     -     -     -     -     -     -   -83 |
 TASH |     -     -     -   -96   105     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    -9  -180     -     -     -   140     -   121  -241 |
 THU3 |     -  -137   -62    70     9     -     -     -    26     -   -49    85 |
 TID1 |     -     4    -3     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   100    57  -133     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     8     -    15   -24     -     -     -     3     -     -    11 |
 TLSE |     -  -106     -     -    61     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -25     -    39   -86     -     -     -    44     -     -   -79 |
 ULAB |     -     -     -  -177   195     -     -     -     -     -  -244   107 |
 URUM |     -   -57     -     0   -68     -     -     -    74     -     -    26 |
 USUD |     -     -   -56     -     -     -     -     -    30     -     -     - |
 VILL |     -    17    -2   -19    12     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    68   -54     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -54   -35   -58   -52     -     -     -   126     -    -1   -43 |
 WIND |     -   -39     -   -33    59     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    87     -   -63     -     -     -     -     -    36     - |
 WTZA |     -    35   -28     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    21   -17     -     -     -     -     -     -     -    85     X |
 XMIS |     -     -     -    22   -25     -     -     -     -     -     -    71 |
 YAR2 |     -    15   -12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -90    93   -28    10     -     -     -     4     -     -    70 |
 YKRO |     -  -112     -    15     -     -     -     -    35     -     -    38 |
 YSSK |     -     -     -     -  -161     -     -     -   118     -     -     - |
 ZAMB |     -   -22     -     -     5     -     -     -     5     -     -   133 |
 ZECK |     -    56     -     7   -39     -     -     -     -     -     -    47 |
 ZWE2 |     -    55     -     -     0     -     -     -   -23     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   259    35    11    13    18    27    61   157    10   227    49    33 |  288    196
    2 |   692    37    25    20     8    32    91   235    12   769    48    40 |  288    225
    3 |   540    33    21    11    17    22   156  1451     8   476    48    34 |  288    334
    4 |  1607    21     8    12    16    16   105   714     7  1415    61    25 |  288    897
    5 |   445    21    12    10    11    18    85   242     9   342    41    42 |  288    305
    6 |   606    19    21     9    11    21   100   199     9   522    47    37 |  288    211
    7 |  2013    12    19    12    11    23   105   964     8  1231    65    68 |  288    246
    8 |  1097    16    13     -     -    55     -  1099     -   992    34     X |  288    857
    9 |   312    27    14    16     9    19    73  1624    10   465    29    52 |  288    282
   11 |   600    38    15    12    12    17    67   319     -   654    39    25 |  288    426
   12 |   357    28    24    11    16    31   104   389     9   391    64    46 |  288    396
   13 |  1106    16    12     6     8    27    74   502     9   845    63    28 |  288    325
   14 |   374    15    24     7     6    17    63   639     9   539    47    29 |  288    306
   15 |   728    27    14    12    21    20    69   303    12   229    58    48 |  288    182
   16 |   481    18    13     9     8    26    82   339     9   478    47    50 |  288    323
   17 |   467    14    18     8     8    32    68   298     9   553    59    51 |  288    320
   18 |   374    10    14     6     9    28    63   252     8   371    31    49 |  288    272
   19 |   619    25    22    13    24    27    88     -     8   534    32    31 |  288    258
   20 |   541    25    14     9     9    28    62   426     7   469    37    56 |  288    350
   21 |   549    15    17    10    14    48    82   372     9   541    64    47 |  288    382
   22 |  1363    14    17    16    10    43    73  1212     8  1207    69    36 |  288    229
   23 |   712    37    16    13     8    18    62   203     7   703    46    36 |  288    208
   24 |  2154    15    17    15    17    28    72  1402     6  1593    41    41 |  288   1619
   25 |   452    36    25     9     8    24   117   184     8   401    36    30 |  288    235
   26 |   450    17    12     6    10    18   100  1908     8   499    40    41 |  288    389
   27 |   267    15    14    16    15    22    81   400     7   382    41    22 |  288    198
   28 |  1865    21    38    11    19    33    61  1097     9  2011    61    57 |  288    354
   29 |   738    18    18     8     8    30   125   746     9   597    44    39 |  288    224
   30 |     -    18    27     7    12    25    94   224     9   453     -    38 |  288    155
   31 |   929    17    19     8    14    16    74   412     6  1198    39    26 |  288    253
   32 |  1441    18    16    10    16    17    68   601     7  1485    46    45 |  288   1051
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -     -    32 |  288    >>>
 ALIC |     -    12     -     6     9     -     -     -     -     -     -    16 |  288   3631
 ALRT |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -     -    16 |  288   8807
 AMC2 |     -    11     9     -     -     -     -     -     -     -    12     - |  288     18
 ANKR |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREV |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   5725
 ARTU |     -     -     -    12    14     -     -     -    10     -     -    27 |  288  12774
 ASPA |     -    15     -    10    11     -     -     -     -     -    24    38 |  288  10794
 BAKE |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -    23 |  288   3463
 BJFS |     -    23     -     -    13     -     -     -     -     -     -    25 |  288   5290
 BRMU |     -    10     -    11    11     -     -     -     9     -     -    78 |  288   5663
 BRST |     -    12     -    10     -     -     -     -     7     -     -    59 |  288   1496
 BRUX |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 CAS1 |     -    17     -     9     9     -     -     -    11     -    29    59 |  288   3623
 CEDU |     -    17     -     8    11     -     -     -     8     -     -    25 |  288   4056
 CHAN |     -     -     -     8     8     -     -     -     8     -     -    25 |  288   1240
 CHPI |     -     -     -    12    16     -     -     -    14     -    59    48 |  288   8872
 CHTI |     -     -     -    11     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   3816
 CHUR |     -    26     -    29     -     -     -     -    32     -     -     - |  288   3305
 COCO |     -    18     -     9    10     -     -     -    10     -     -    55 |  288    >>>
 CORD |     -    17     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3550
 DAEJ |     -    14    19    14     -     -     -     -     -     -    17     - |  288   2780
 DARW |     -    23     -    12    15     -     -     -    12     -    27    43 |  288   3649
 DAV1 |     -    11     -     8     8     -     -     -    10     -     -    54 |  288   7095
 DGAV |     -     -     -    12    14     -     -     -    10     -     -   136 |  288  11919
 DRAO |     -    20     -     -     -     -     -     -     8     -    19    59 |  288   4650
 DUBO |     -    20     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288  36885
 FLIN |     -    25     -    13     -     -     -     -     -     -     -    39 |  286   3095
 GLPS |     -    10     -    10     9     -     -     -     9     -    23   108 |  284   7967
 GMSD |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -    33 |  288   4371
 GODE |     -     -    20     -    12     -     -     -    11     -    20     - |  288     38
 GOL2 |     -     -    19    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     93
 GOLD |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -    22    27 |  288   2650
 GRAS |     -    21     -     -    12     -     -     -     -     -     -    21 |  288   1601
 GRAZ |     -    26     -     8    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   5606
 GUAM |     -    28     -     -    17     -     -     -    11     -    33     - |  288   5430
 HARB |     -     9    10     9     -     -     -     -     -     -     -    40 |  288   1645
 HERS |     -    16    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 HOB2 |     -    16    29    10    10     -     -     -    10     -     -    42 |  288     22
 HOFN |     -    17     -     -    11     -     -     -     5     -     -     - |  288   2431
 HOLB |     -    14     -     7     -     -     -     -     -     -     -   134 |  288   5154
 HRAO |     -    16    13     -     -     -     -     -     -     -    42     - |  288     31
 HYDE |     -    12     -     9    11     -     -     -     -     -     -    24 |  288   2933
 IENG |     -    12    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 IISC |     -     -     -     -    11     -     -     -     8     -     -     - |  288  19139
 IQAL |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -     -    72 |  288   3060
 IRKM |     -     -    21     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     70
 ISPA |     -     -     -    11    13     -     -     -    11     -    20    34 |  288  14280
 KARR |     -    21     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4361
 KIRI |     -     -     -    15     -     -     -     -    12     -     -     - |  258   8253
 KIRU |     -     8    13     7     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   3112
 KOKB |     -     -    14     -     -     -     -     -     8     -    21     - |  288     50
 KOKV |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -    61 |  276     47
 KOUR |     -    14    24    11    17     -     -     -     -     -     -    57 |  288     26
 KRGG |     -     -     -    17    17     -     -     -    20     -     -     - |  288   8010
 LAMA |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -     -     X |  288   2509
 LHAZ |     -     -     -    40    44     -     -     -     -     -   162   117 |  267    >>>
 LPGS |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 MAC1 |     -    12     -     6     -     -     -     -     6     -     -    69 |  288   3960
 MAL2 |     -    25     -    13    10     -     -     -     -     -     -    51 |  288  10136
 MAS1 |     -    19    13    11    13     -     -     -     -     -    20     - |  288   9703
 MATE |     -    18    12     -    13     -     -     -    10     -     -     - |  288    165
 MAW1 |     -    22     -     8     9     -     -     -     -     -    22    48 |  288   4440
 MCM4 |     -    19     -     -    13     -     -     -     7     -     -    25 |  288   6757
 METS |     -    13    13     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  287  11258
 MIZU |     -    31    17    26     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    573
 NANO |     -    19     -     -    11     -     -     -     -     -     -    98 |  287   2746
 NICO |     -    24     -     -    14     -     -     -     -     -     -    34 |  288   5205
 NIST |     -    12     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 NKLG |     -    11     -     8    10     -     -     -     9     -    19    29 |  288  10286
 NNOR |     -     -    18    12     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288    455
 NRC1 |     -    12    15     -    10     -     -     -     -     -     -    33 |  288     26
 NRIL |     -    18     -    10    11     -     -     -     8     -     -    19 |  288   8914
 NYA1 |     -     -     9     -     7     -     -     -     6     -     -     - |  288   3662
 NYA2 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     -    19     -     -    12     -     -     -    12     -     -    61 |  287    >>>
 ONSA |     -    16    13     -    10     -     -     -     -     -     -    30 |  288     17
 OUS2 |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -     -     - |  276   3112
 PBR2 |     -     -     -    12     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   4350
 PDEL |     -    12     -     -    11     -     -     -     7     -    32     - |  288   2676
 PERT |     -    23     -     9    11     -     -     -     -     -    21     - |  288   3106
 PETS |     -     -     -    11    12     -     -     -     9     -     -    24 |  288   8069
 PIE1 |     -    21    20    10    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 PIMO |     -    21     -    17    23     -     -     -    22     -     -    51 |  288   8261
 POHN |     -     -     -    44     -     -     -     -    35     -     -     - |  195   6749
 POTS |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    28    14    22     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288    181
 PTBB |     -    15    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     96
 QAQ1 |     -    19     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  278    >>>
 RAMO |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    15     -     -    12     -     -     -     7     -     -    51 |  288   5622
 RESO |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -     -    26 |  288   8093
 REUN |     -    17     -    12    15     -     -     -    12     -     -    40 |  288   6357
 REYK |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     X |  288   2641
 RIO2 |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -     -    50 |  288   6674
 SANT |     -     -     -     -    10     -     -     -     7     -     -    41 |  288    925
 SCH2 |     -    36     -    15    12     -     -     -     -     -     -    38 |  288   3971
 SCUB |     -    16     -     8     -     -     -     -     -     -     -    91 |  144    >>>
 SEY1 |     -    29     -     -    27     -     -     -    20     -    44   122 |  288   8954
 STHL |     -    29     -    14    12     -     -     -    10     -     -     - |  288  17731
 STJO |     -    17     -     -    12     -     -     -     8     -     -    27 |  288     73
 SVTL |     -     -    14     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     35
 SYDN |     -    23    18     -     -     -     -     -     -     -     -    60 |  287   1027
 TASH |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -     -    22    23     -     -     -    21     -    39    56 |  288   8288
 THU3 |     -    15     8     7     9     -     -     -     6     -    23    25 |  288   6482
 TID1 |     -    20    16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  279   4476
 TIDB |     -     -    22    13    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     64
 TIXI |     -    18     -    17    12     -     -     -    11     -     -    24 |  288    >>>
 TLSE |     -    18     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   1338
 TOW2 |     -    24     -    12    14     -     -     -    10     -     -    37 |  288    >>>
 ULAB |     -     -     -    16    18     -     -     -     -     -    98    20 |  276    >>>
 URUM |     -    22     -    11     9     -     -     -    12     -     -    26 |  288    >>>
 USUD |     -     -    14     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288     52
 VILL |     -    24    20    14    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   2339
 WAB2 |     -    12     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 WHIT |     -    23    16     8     9     -     -     -    11     -    20    28 |  288  28239
 WIND |     -     9     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -    26     -    19     -     -     -     -     -    33     - |  288     29
 WTZA |     -    12    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    534
 WTZR |     -    11     9     -     -     -     -     -     -     -    24     X |  288     25
 XMIS |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -     -    66 |  276   7767
 YAR2 |     -    18    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     64
 YELL |     -    14    19    13    13     -     -     -    10     -     -    29 |  288     25
 YKRO |     -    13     -     9     -     -     -     -     6     -     -    52 |  288  16690
 YSSK |     -     -     -     -     6     -     -     -     5     -     -     - |  287   7982
 ZAMB |     -    28     -     -    13     -     -     -    10     -     -    47 |  288  11590
 ZECK |     -    15     -    10    15     -     -     -     -     -     -    25 |  288     65
 ZWE2 |     -    11     -     -     9     -     -     -     7     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   948    20    17    13    13    27    87   788    11   834    47    50 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
jpl |   CHUR  | 1860-0  7:15:00 |        1253



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.08     4.91     4.89     4.89   | 2.93e-14  6.87e-15  2.12e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     4.23     4.91     2.94     2.94   | 2.93e-14  5.57e-15  1.68e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.89     4.91     0.63     0.63   | 4.06e-14  6.84e-15  2.51e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     3.77     4.91     3.05     3.05   | 3.11e-14  9.66e-15  1.32e-14 |
 NIST |   288   285     1   288     3.85     4.91     4.89     4.89   | 4.75e-14  7.19e-15  2.59e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.40     4.91     4.89     4.89   | 3.38e-14  7.66e-15  2.66e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.00     4.91     4.89     4.89   | 2.86e-14  5.94e-15  1.41e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.86     4.91     4.89     4.89   | 6.58e-14  6.51e-15  2.68e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.65     4.91     2.42     2.42   | 6.58e-14  1.22e-14  9.15e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.92     4.91     4.89     4.89   | 4.61e-14  1.64e-14  8.76e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.70     4.91     0.45     0.45   | 4.65e-14  1.94e-14  6.51e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.73     4.91     0.21     0.21   | 2.87e-14  6.72e-15  1.71e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.92     4.91     4.89     4.89   | 4.60e-14  7.68e-15  1.51e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.86     4.91     4.89     4.89   | 2.82e-14  9.36e-15  2.06e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.85     4.91     4.89     4.89   | 4.38e-14  1.56e-14  2.25e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.62     4.66     0.33     0.33   | 3.09e-14  1.03e-14  5.17e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.33     4.15     0.11     0.11   | 6.44e-14  6.82e-15  3.31e-15 |
 IENG |   288   287     1   288     2.22     3.75     0.68     0.68   | 4.10e-14  1.02e-14  3.85e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.79     2.44     3.00     3.00   | 9.93e-14  1.27e-14  6.03e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.60     1.97     3.06     3.06   | 1.22e-13  1.61e-14  3.24e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.50     1.72     4.86     4.86   | 1.12e-13  1.29e-14  5.77e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.47     1.64     0.91     0.91   | 9.01e-14  1.02e-14  3.89e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.44     1.58     3.58     3.58   | 3.63e-14  1.13e-14  8.76e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     1.06     0.89     4.46     4.46   | 4.06e-14  8.63e-15  4.09e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     1.03     0.81     0.38     0.38   | 6.85e-14  2.28e-14  7.14e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     2.10     0.55     2.39     2.39   | 6.19e-14  1.99e-14  3.10e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.85     0.51     4.89     4.89   | 5.00e-14  2.19e-14  3.09e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.58     0.25     0.71     0.71   | 5.28e-14  1.67e-14  4.23e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.85     0.21     4.89     4.89   | 5.60e-14  1.78e-14  1.90e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     2.19     0.20     0.24     0.24   | 6.66e-14  2.13e-14  6.57e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     0.75     0.14     0.14     0.14   | 5.66e-14  2.27e-14  2.79e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.31     0.13     0.28     0.28   | 7.31e-13  8.08e-14  3.20e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.63     0.12     0.13     0.13   | 5.28e-14  1.93e-14  2.36e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.66     0.66   | 5.09e-13  1.56e-13  4.77e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.05     0.05   | 4.90e-13  1.40e-13  3.66e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.51     0.05     1.75     1.75   | 6.33e-14  1.99e-14  2.63e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.08     0.08   | 4.89e-13  1.50e-13  1.30e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.33     0.05     1.44     1.44   | 6.10e-13  6.11e-14  2.07e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.32     0.05     1.15     1.15   | 5.88e-13  7.16e-14  1.64e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.30     0.30   | 6.03e-13  6.51e-14  1.79e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.65     0.65   | 6.53e-13  7.12e-14  3.12e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.38     0.38   | 5.96e-13  6.42e-14  3.05e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.96     0.96   | 6.19e-13  5.63e-14  2.26e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.34     0.34   | 6.52e-13  6.70e-14  2.96e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.88     0.88   | 6.55e-13  5.77e-14  3.36e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.29     1.29   | 6.31e-13  6.68e-14  4.95e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.48     0.48   | 7.81e-13  7.55e-14  3.65e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.76     0.02     0.29     0.29   | 1.99e-13  7.76e-14  1.71e-13 |
 G13  |   288   288     0   288     0.37     0.02     0.46     0.46   | 5.95e-13  6.00e-14  2.00e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.06     0.06   | 6.28e-13  5.89e-14  2.40e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.01     0.01   | 6.43e-14  2.49e-14  2.56e-14 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.45e-13  2.34e-13  1.36e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-13  2.60e-13  5.48e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.23e-13  6.81e-14  4.88e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.02e-13  8.29e-14  2.96e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.28e-13  8.80e-14  1.89e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.29e-13  3.85e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.92e-13  2.16e-13 |
 G28  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  9.98e-14  2.68e-14 |
 G29  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.94e-13  5.94e-14  2.66e-14 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.37e-14  7.69e-15  2.41e-15 |
 HOFN |   288   252    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-12  9.10e-13  2.22e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-13  3.58e-13  3.31e-13 |
 MAC1 |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  6.48e-13  2.22e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  2.26e-13  3.98e-14 |
 PDEL |   288   194    51     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.82e-11  4.94e-12  3.96e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.05e-13  8.12e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  4.41e-13  2.28e-13 |
 WSRT |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-14  1.27e-14  3.69e-15 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.78e-14  4.89e-15  1.73e-15 |
 GOLD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 DAEJ |   288   269     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-12  1.12e-12  2.61e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  5.53e-13  7.99e-14 |
 GRAS |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  7.08e-13  1.62e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-13  4.92e-13  1.66e-13 |
 BRST |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  6.23e-13  1.15e-13 |
 NANO |   287   232    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  9.73e-13  2.10e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.26e-13  2.23e-13  1.28e-13 |
 IRKM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-13  1.62e-14  8.25e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.88e-22  6.50e-20  2.35e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GOLD      GOLD      GOLD |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
