
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1893   Day: 0   MJD: 57495                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 126535    210   -1542     639     16     16     16    160    178    103   14.05
 emr |  2880     0 104800    619    7278   -1288     12     12     15    119    120    116   17.73
 esa |  2880     0 124886    172    -741    -832      9      9      9    158    176     99   25.68
 gfz |  2871     0 133060   6670    -369    -666     13     13     13    175    162    195   17.48
 grg |  2880     0 110884   5909     -50    -125     13     12     19    198    207    149   14.89
 mit |  2880     0 110105    167     -53    -138     42     43     38    454    496    184    0.00
 igr |   288     0  25590     80    9386   -1403     16     22     12    113     98    120    0.00
 jpl |   288     0  26494     43    7329   -1277     15     19     13    140    179    115   10.18
 ngs |    96     0   2976      0   -1547     664   1118   1118      0   2870   2870      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   169   194  -211    84  -144  -283   -64   274  -310     - |
    2 |   -93   -96   123  -122   146  -242    42  -185 -2730     - |
    3 |  -140    -7  -220    74   441   303  -139  -119  -342     - |
    5 |    69   -63  -136    -1   249   325   -77   -33 -2444     - |
    6 |  -207  -100   -34     6   382  -306  -112  -230  -164     - |
    7 |   131    64  -115    27   -34  -249   -65    25 -2828     - |
    8 |  -351  -135   165  -144   392   245  -103  -227   117     - |
    9 |  -201  -124    13    36   280   371   -40  -115  -963     - |
   10 |    18    98   -69     -   -19  -113   -80    48   229     - |
   11 |    61    90   -90   -45    40  -834   -60    53  5161     - |
   12 |   150   111  -145   -75    52    12    20   186 -2402     - |
   13 |   -35    -7    29   -11     X -1106   -31    68  1579     - |
   14 |   -84   -10    46   -22    46   -98     0   -99  1355     - |
   15 |    86    -5   -93   114   -51  -417    -2    35 -1826     - |
   16 |    -2   -99   134    -9   -86   367    67  -235    72     - |
   17 |   312   121  -220     8   -75  -350   -48    89 -2133     - |
   18 |   -37   -89   293     X  -371   716   321    93  6933     - |
   19 |    10    11   187  -198  -106   404    51  -118  -983     - |
   20 |  -153  -190   240    -9   -15   158    75  -250  1910     - |
   21 |  -374  -319   407   299  -406   493   131  -119   906     - |
   22 |  -202  -133   296   -81   -46   826    93  -301 -3421     - |
   23 |   201   134  -103   -39  -137  -739    39   136  -870     - |
   24 |   100   162  -183   159  -173   318   -30   221   463     - |
   25 |   -17    42    67     0  -156   367    24    89  -396     - |
   26 |    61    48   -72   -18    27   309   -43    27 -1113     - |
   27 |    57    81    43   -27  -199   119   -18    92  -808     - |
   28 |  -130   -51   180   -95   -10  -663    24   -83  8420     - |
   29 |   334    94  -256   117  -141  -976    42   277  -326     - |
   30 |    55    32    12   -59   -50    66    21   145   254     - |
   31 |   304   185  -235    75  -209   690    43   276 -3077     - |
   32 |   -97   -48   -59     X   256   279  -130   -64  -311     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    22     -     -  -124     -  -118    77   182     -     - |
 ADIS |     X     -   -72     -   125     -    44     -     -     - |
 ALBH |   107    99     -  -186     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |    25    13     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |   -24     -    30  -105     -   -84     -   139     -     - |
 AMC2 |    98     -     -   -79     -     -   164     -     -     - |
 ANKR |     -     -    53     -     -     -     -  -133     -     - |
 AREQ |  -100    72     -     8     -     -     -     -     -     - |
 AREV |     -     -    55   -81     -     -    21     -     -     - |
 ARTU |   -26     -    -8  -126   172  -142   -39    20     -     - |
 ASPA |   -39     -   104  -122     -   186   -12     -     -     - |
 AUCK |    35     -     -   -28     -    59     -     -     -     - |
 BAKO |    41     -     -   -33     -   -88     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    60   -88     -  -231     -     0     -     - |
 BJCO |     -     -    85  -124     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -96     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |    -9   107   -90     X     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   213  -131  -214  -142     -     -     -     - |
 BOR1 |  -101     -     -    81     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    83     -    87     9     -     -     -  -348     -     - |
 BREW |    23   -18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |   -74     -    81  -170     -  -117     -   190     -     - |
 BRST |   167     -    40     -  -227     -    75     -     -     - |
 BRUX |    75     -     -  -203   167     -   -40     -     -     - |
 CAS1 |  -107     -     -  -170   301   -72     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -228   201     -     -    97     -     - |
 CGGN |    43     -    46  -100     -     -    78     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -54     -     -    36    93     -     - |
 CHTI |    37     -    33   -77    -1     -     3     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -170   199     -     -     -     -     - |
 CHUR |    72    37    33  -137     -   -40     -     -     -     - |
 COCO |  -124     -     -     -   117     -     -     -     -     - |
 CORD |    45     -    -1   -71     -   195    40    63     -     - |
 COYQ |     -     -    80     -  -149    49     -    15     -     - |
 CRO1 |    25    89     -  -112     -   -23   -83     -     -     - |
 CUSV |     -     -   116  -170     -     -  -105     -     -     - |
 DAEJ |   214    36    64  -256   -54  -190    -2     -     -     - |
 DAKR |     -     -    46   -67     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -   117  -181     X  -161     -    16     -     - |
 DAV1 |     1     -   124  -141  -111   -77     -    92     -     - |
 DGAR |     -     -     -  -116   137     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    -3  -121     -     -    31   191     -     - |
 DRAG |     -     -    26  -263   222     -     -    62     -     - |
 DRAO |    95    88     6  -136     -     -     -   -64     -     - |
 DUBO |    21     -    76  -102   -30     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   181     -   -14  -200     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -40     -     -     -    69     -     - |
 FLIN |    91     -    75   -50     -     -     -  -228     -     - |
 FLRS |   125     -     -  -100     -     -     -     -     -     - |
 FUNC |  -113     -    62     -     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |    36     -   -25   -68    88  -167    38     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -11  -304   373     -   146    42     -     - |
 GODE |   111   212     -  -140  -193     -    16     -     -     - |
 GOLD |   -31     -    92  -110     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |    46     -    75  -146     -  -184     -     -     -     - |
 GRAZ |   -94     -   178  -186     -  -269     -     -     -     - |
 GUAM |   -25     -     -   -53     -     -     -   123     -     - |
 GUAT |  -140     -   203  -188     -  -272   -17     2     -     - |
 GUUG |     -     -    34   -49     -   -21     -     -     -     - |
 HARB |   -41     X    22     X     -     -  -298     -     -     - |
 HERS |   157  -532   263    28     -     -   137     -     -     - |
 HERT |   -50     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -10    79    41  -132     -   102   -31     -     -     - |
 HOFN |   -91     -   123  -155    55     -     -     -     -     - |
 HOLB |   159     -     -  -134     8     -     -     -     -     - |
 HOLM |   -45     -    90   -96     -  -243     -     -     -     - |
 HRAO |   203     -     -  -164     -     -     -     -     -     - |
 HYDE |    17     -   159  -272   -56  -234   -33   112     -     - |
 IENG |    10    87     -   -96     -     -     0     -     -     - |
 INVK |     -     -     -   -39    45  -312     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   144    19  -148     -     -  -179     -     - |
 ISPA |     -     -    19  -146   119     -   -30    30     -     - |
 JOZ2 |   -78     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    45     -   -45     -   -55     -     -     -     - |
 KARR |  -137     -   196  -185     X     -     -     -     -     - |
 KELY |   -80     -    72   -75    39   -62     -     -     -     - |
 KERG |   174    21    49  -234     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   118   122     7   -43  -219     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -19    46     -   -26     -     -     -   -10     -     - |
 KOKV |     -     -    30   -44     -     -    42     -     -     - |
 KOUR |     -     -    46   -67     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -  -151   177     -     -     -     -     - |
 LAMA |    76     -     -   -61     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |   -54     -     -   -95   163     -  -649     -     -     - |
 LMMF |     -     -    63     -  -109     -     -     -     -     - |
 LPAL |   -67     -     -     -     -     -     -    93     -     - |
 LPGS |     -     -    24     -   -41     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -11     -    57  -155    21   108     -   106     -     - |
 MAG0 |    55     -    53  -121     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -111   -34    81     3     2  -186     -     -     -     - |
 MATE |     -    72    51  -206     -     -     -    99     -     - |
 MAW1 |    75     -    95  -188     X     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -    -4     -     -     -    40    11     -     - |
 MCIL |     -     -   101  -351   106     -    14   192     -     - |
 MCM4 |    11   129     -  -155    18    50     -     -     -     - |
 MDVJ |   109     -    -5   -21   -46     -     -   -35     -     - |
 METG |     -     -    21     -   -37     -     -     -     -     - |
 METS |     3     -     -    -2     -    75     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -21     -    36     -  -117     -     -     - |
 MKEA |     -     -   -12    17     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    70     -  -121    24     -     -     -     - |
 MONP |    48     -   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -149     -   402     -   256     -     - |
 NANO |    32     -   112  -190     -     -     -     -     -     - |
 NICO |    21     -    21   -48     -     -     -     -     -     - |
 NIST |    -5     -     -     4     -     -   149     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -   -47     -     -     -    81     -     - |
 NKLG |    67     -    99  -199     X  -202   -32     -     -     - |
 NLIB |     -    69     -   -73     4     -     -     -     -     - |
 NNOR |     8   -60   -34     -   129     -   -42     -     -     - |
 NOVM |     -     -     0   -38     -     -     -    67     -     - |
 NRC1 |    52    98     -  -142     -   -52     -     -     -     - |
 NRIL |   -37     -    82   -99   -33   -10    58    62     -     - |
 NRMD |  -110     -    11  -210   335     -     -     -     -     - |
 NTUS |  -127     -   206  -191     -  -294     -     -     -     - |
 NYA1 |  -147     -   133   -78     -     -   -99     -     -     - |
 NYA2 |    -3     -     -     -     2     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    56     -   -56     -  -224     -     -     -     - |
 OHI3 |    11     -    15     -   -37     -     -     -     -     - |
 ONSA |   122    60    13  -178     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |    44   136     -  -174     -     -    72     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    23     -   -40     -     7     -     -     - |
 PADO |  -153     -     -     -   144  -388     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -37    -2   217     -    67     -     - |
 PARC |     -     -     -  -104   123    72     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -    98  -144     -     -    90     -     -     - |
 PDEL |   -30     -   134  -228     4  -128   -23    88     -     - |
 PERT |  -152    95   153  -200     -  -291     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -  -141     -     -    86   242     -     - |
 PIE1 |     1   110    70  -145   -82   -47     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -    12  -168   179     -    -2    -4     -     - |
 POHN |     -     -  -191   281     X     -     -     -     -     - |
 POL2 |   129     -     -  -214     -    -1     -   189     -     - |
 POTS |   175     -   -96     -     X     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -    95  -222     -     -     -   142     -     - |
 PRDS |     -   101     -  -102     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    50   107    49  -221     -    -4     2     -     -     - |
 QAQ1 |     -   151  -104     -     -     -    26     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -90    58     -     -    75     -     - |
 QUIN |    12     -    -6     -     -   -69     -     -     -     - |
 RABT |   -48     -     -    11    32   -36     -    -1     -     - |
 RBAY |   205     -    69  -265     -  -160   -71     -     -     - |
 RCMN |    98     -     -   -79     -     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    75  -109     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    14     -     -   -35     -     -     -    39     -     - |
 REUN |    22     -   -41     X    40     -  -149     -     -     - |
 REYK |    21     -     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     2     -    -1     -     -     -    50     -     -     - |
 RIOP |   -56     -   105   -46     -   -51    -2  -108     -     - |
 SALU |     -     -   167  -245     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    77     -     -   -62     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -   115  -169     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    -8    76   -12  -115     -     -     -   107     -     - |
 SCOR |     -     -   -29  -113   134     -     -    72     -     - |
 SCRZ |     -     -   -14     -     X     -     -    34     -     - |
 SEYG |     -     -   -90     -   155     -     -     -     -     - |
 SFER |     -    -2   156  -227     -  -137     -     -     -     - |
 SHAO |   -41     -     -   -79   136     -     -    -7     -     - |
 SOFI |   -45     -   117  -138     -  -209     -     -     -     - |
 SPT0 |   146    80     -  -199     -   -33     -     -     -     - |
 SSIA |   -63     -     -   -93   173  -263   -81     -     -     - |
 STHL |    53     -    87  -125     -     -   -14   -79     -     - |
 STJO |    22    88     -   -78     -     -     -   -52     -     - |
 STK2 |     -     -   -88     -   151     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -    51     -     -   -61     -     -     -     -     - |
 SUTH |    92     -     -   -98     -    88     -    42     -     - |
 SUTV |     -     -    99  -146     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   167     X    57  -257    92  -375     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -  -216   282  -257     -   -42     -     - |
 THTI |     -    59   207  -364     -     -   -20     -     -     - |
 THU2 |     -     -   104  -153     -  -122     -     -     -     - |
 THU3 |   -63   114     -   -65     -   -72    71     -     -     - |
 TIDB |   -35    46     -    -5     -     -     -   -25     -     - |
 TLSE |     3   111    65  -209     -     -  -120     -     -     - |
 TOW2 |  -209     -    20     -   230     -     -   -95     -     - |
 TRO1 |  -218     -   100  -104   156     -   -53     -     -     - |
 TSKB |   284   -34     -  -194     -  -213     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -    29     -   -50  -131     -     -     -     - |
 TWTF |   -13    72   -40  -111   130    44     3     -     -     - |
 UFPR |     -     -    89  -131     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     4     -    -8     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -   -21     -    91     -  -124   -80     -     - |
 USUD |     -    17     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    84  -124     -  -170     -     -     -     - |
 VILL |     6    41    53  -124     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    21     -     -   -17     -   -56    25     -     -     - |
 WHIT |    44    36    28  -103     -   -85     -   -18     -     - |
 WILL |    44   118     -  -156     -     -     -     -     -     - |
 WIND |    14     -    -7     -     X     -     -     -     -     - |
 WSRT |    22    86     -  -105     -    13     -     -     -     - |
 WTZR |   -58     -   196  -255     -  -261     -    25     -     - |
 WUHN |    57   -25   135  -218     -  -435     -     -     -     - |
 XMIS |  -265     -   273  -155   -48  -318   100     -     -     - |
 YAKT |   -82    25    68   -91     -     -     -    56     -     - |
 YAR2 |   -26    21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    19    67     -   -35   -77   -38     -    31     -     - |
 YKRO |    74     -     -   -60     -    36    68     -     -     - |
 ZAMB |    19     -    78  -136     -    53   -54    12     -     - |
 ZECK |    57     -    37  -101     -     -     -     -     -     - |
 ZIM2 |     7     -    -4     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   140     -     -  -113     -  -201     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    24    11    11    12    11    24    26    28   368     - | 2880    101
    2 |    13    14     7    10    12    26    18    20   859     - | 2880    198
    3 |    36     9    12     7    12    28    21    16   459     - | 2880    309
    5 |    11    15     6    16    11    57    19    14   765     - | 2880    436
    6 |    19    14     8    13    10    34    23    24   349     - | 2880    184
    7 |    18    10     9     8    10    31    19    12   731     - | 2880    217
    8 |    17    13    10     9    13    18    23    24  2762     - | 2880   1228
    9 |    14     9     6     7    10    20    20    14   402     - | 2880    295
   10 |    14    18     9     -    14    23    13    13   728     - | 2880    167
   11 |    13     9     8    13    10    45     9    16  1558     - | 2880    332
   12 |    10    14     7     9    10    61    22    20   623     - | 2880    404
   13 |    16    16     9    26     X    44    23    17   422     - | 2880    287
   14 |    14    10    10    13    10    42    19    15   606     - | 2880    262
   15 |     8     9     6     8    16    60    14    18   386     - | 2880    264
   16 |    11    11     9    12    14    56    41    27   574     - | 2880    474
   17 |    29    14     6    14    11    57    25    15  1132     - | 2880    293
   18 |    14    11     8     X    13    61    15    19  2084     - | 2880    311
   19 |    18    11     7    11    10    48    20    16   616     - | 2880    189
   20 |    13    10     7    10    13    50    26    25   365     - | 2880    270
   21 |    10     9     7     9    15    28    16    15   463     - | 2880    304
   22 |    20    10    13     7    10    52    31    30   592     - | 2880    365
   23 |    12     8     7     5     9    66    21    16   495     - | 2880    152
   24 |    11    13    11    15    13    26    24    22  2471     - | 2880   1616
   25 |    15    11    17    36    17    25    26    20   408     - | 2880    194
   26 |    15     9    12    19    13    37    27    16   551     - | 2880    261
   27 |    17    16    11    11    11    31    19    16   376     - | 2880    226
   28 |    11    12    10    12    12    43    19    15  2938     - | 2880    388
   29 |    14    12     8     9    13    70    31    28  1214     - | 2880    872
   30 |    13    12     9     8    14    24    19    18   252     - | 2880    174
   31 |     7    11    10    17    13    37    30    30   880     - | 2880    201
   32 |    13    17     8     X    11    55    18    11   326     - | 2880    418
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    20     -     -    20     -    29    14    20     -     - |  288  12986
 ADIS |     X     -     5     -     9     -     9     -     -     - |   79    >>>
 ALBH |    13    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   8731
 ALGO |     8     9     -     6     -     -     -     -     -     - |  288    132
 ALIC |    11     -     5     7     -    27     -     8     -     - |  288   5421
 AMC2 |    11     -     -     9     -     -    16     -     -     - |  288     24
 ANKR |     -     -     3     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 AREQ |    20    21     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3693
 AREV |     -     -     9    13     -     -    10     -     -     - |  288   3660
 ARTU |    11     -     8    10    18    38     8     8     -     - |  288   7112
 ASPA |    18     -    10    14     -    29    10     -     -     - |  288   9886
 AUCK |    14     -     -    11     -    31     -     -     -     - |  288   7280
 BAKO |    20     -     -    16     -    41     -     -     -     - |  287   3347
 BARH |     -     -     7    10     -    57     -    12     -     - |  288   3489
 BJCO |     -     -    12    17     -     -     -     -     -     - |  287   7118
 BJFS |    19     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   9695
 BJNM |    20    10    12     X     -     -     -     -     -     - |  286    103
 BOGT |     -     -    11    14    22    47     -     -     -     - |  288   6688
 BOR1 |    32     -     -    26     -     -     -     -     -     - |  287   8387
 BRAZ |    24     -    12    15     -     -     -    14     -     - |  288   4729
 BREW |    10     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 BRMU |    20     -     8    13     -    60     -    15     -     - |  288   6636
 BRST |    17     -    11     -    24     -    10     -     -     - |  288   6203
 BRUX |    10     -     -     8    13     -    19     -     -     - |  288     41
 CAS1 |    12     -     -    11    11    23     -     -     -     - |  288   2540
 CCJ2 |     -     -     -    14    20     -     -    11     -     - |  288  15247
 CGGN |    26     -    13    20     -     -    16     -     -     - |  285   6345
 CHAN |     -     -     -     4     -     -    10     7     -     - |  288   1446
 CHTI |    16     -     9    13    19     -    10     -     -     - |  288   6732
 CHUM |     -     -     -    16    19     -     -     -     -     - |  288  11405
 CHUR |     9     9     6     9     -    38     -     -     -     - |  288   3501
 COCO |    29     -     -     -    28     -     -     -     -     - |  236    >>>
 CORD |    28     -    12    13     -    24    14    18     -     - |  288   7061
 COYQ |     -     -     7     -    13    18     -     7     -     - |  288   7182
 CRO1 |    15    11     -    15     -    36    17     -     -     - |  288   8381
 CUSV |     -     -     7    11     -     -     5     -     -     - |  288   6163
 DAEJ |    20    18    13     9    16    43    11     -     -     - |  288   2385
 DAKR |     -     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  276   6879
 DARW |     -     -    14    20     X   105     -    32     -     - |  288   4252
 DAV1 |    12     -     9     9    16    21     -    13     -     - |  288   7210
 DGAR |     -     -     -    24    29     -     -     -     -     - |  261  17919
 DGAV |     -     -    19    33     -     -    21    30     -     - |  286   8411
 DRAG |     -     -    10    11    17     -     -    10     -     - |  288   4238
 DRAO |    18    12     8     8     -     -     -     7     -     - |  288   8251
 DUBO |    12     -     8    10    16     -     -     -     -     - |  288   9486
 FAIR |     -    11     -     9    13     -     -     -     -     - |  288   6390
 FALK |     -     -     -     8     -     -     -    14     -     - |  288   8329
 FLIN |    11     -     5     8     -     -     -    10     -     - |  288   4631
 FLRS |    10     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2936
 FUNC |    20     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2710
 GLSV |    22     -    11    10    17    46    20     -     -     - |  288   1705
 GMSD |     -     -    14    17    31     -    13    17     -     - |  288   9095
 GODE |    12    12     -    10    14     -     9     -     -     - |  288    147
 GOLD |    14     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   5813
 GRAS |    14     -     8    12     -    25     -     -     -     - |  288   3495
 GRAZ |    18     -     8    12     -    43     -     -     -     - |  288   9008
 GUAM |    19     -     -    21     -     -     -    18     -     - |  288   6589
 GUAT |    18     -    11    23     -    38    13    14     -     - |  288   3427
 GUUG |     -     -    11    16     -    44     -     -     -     - |  288   7024
 HARB |    18     X    10     X     -     -    11     -     -     - |  283    >>>
 HERS |    10    13     5    11     -     -     8     -     -     - |  288     52
 HERT |     7     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4055
 HOB2 |    21    11     8     8     -    17     7     -     -     - |  288     28
 HOFN |    16     -     7    10    14     -     -     -     -     - |  276   3725
 HOLB |    16     -     -     9    17     -     -     -     -     - |  288   8017
 HOLM |     8     -     5     7     -    24     -     -     -     - |  288   6680
 HRAO |    18     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     33
 HYDE |    25     -    16    19    25    50    10    27     -     - |  288   4173
 IENG |    10    26     -    25     -     -    14     -     -     - |  288     50
 INVK |     -     -     -    23    27    28     -     -     -     - |  197   5734
 IRKJ |     -     -     8     9    17     -     -     8     -     - |  288     53
 ISPA |     -     -    12    18    25     -    10    16     -     - |  288  14420
 JOZ2 |    11     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4406
 JPLM |     -    10     -    10     -    39     -     -     -     - |  288   5764
 KARR |    13     -     8    13     X     -     -     -     -     - |  268   5533
 KELY |    15     -     8     9    11    30     -     -     -     - |  288   8591
 KERG |    22    22    11    17     -     -     -     -     -     - |  288   5357
 KIRU |    11    13     8    10    21     -     -     -     -     - |  288   3886
 KOKB |    19    16     -    16     -     -     -    14     -     - |  288     66
 KOKV |     -     -     9    13     -     -     6     -     -     - |  288     73
 KOUR |     -     -    12    18     -     -     -     -     -     - |  288     44
 KRGG |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     - |  288   5112
 LAMA |    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2961
 LHAZ |    11     -     -    11    14     -    15     -     -     - |  276   8592
 LMMF |     -     -    19     -    33     -     -     -     -     - |  238   3997
 LPAL |     7     -     -     -     -     -     -    10     -     - |  288   4194
 LPGS |     -     -    13     -    22     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    10     -     7    11    16    33     -    11     -     - |  288   2495
 MAG0 |    16     -     8     5     -     -     -     -     -     - |  288   8351
 MAS1 |    12    17     7    12    21    37     -     -     -     - |  288  13791
 MATE |     -    10     6    10     -     -     -     8     -     - |  288    181
 MAW1 |    14     -    15    15     X     -     -     -     -     - |  284   5953
 MBAR |     -     -     7     -     -     -     9    17     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     9    15    20     -    12    11     -     - |  288   7835
 MCM4 |    18    27     -    14    22    21     -     -     -     - |  288   6285
 MDVJ |    19     -     7     8    16     -     -     8     -     - |  288     55
 METG |     -     -    24     -    42     -     -     -     -     - |   27   1774
 METS |    11     -     -     9     -    17     -     -     -     - |  287   7998
 MGUE |     -     -     8     -    14     -     7     -     -     - |  288     44
 MKEA |     -     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288     86
 MOBS |     -     -    12     -    21     5     -     -     -     - |    2      0
 MONP |    12     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   6090
 MORP |     -     -     -     6     -    48     -    11     -     - |  288   6344
 NANO |    12     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   2689
 NICO |    15     -     5    14     -     -     -     -     -     - |  288  11061
 NIST |    12     -     -    10     -     -    14     -     -     - |  287     27
 NIUM |     -     -     -    10     -     -     -    17     -     - |  288   8112
 NKLG |    18     -     8    11     X    23     7     -     -     - |  288   7836
 NLIB |     -    16     -    13    20     -     -     -     -     - |  288   7581
 NNOR |    26    22    13     -    26     -    14     -     -     - |  288    633
 NOVM |     -     -     6     8     -     -     -    11     -     - |  288    105
 NRC1 |    18    14     -     8     -    23     -     -     -     - |  288     36
 NRIL |    10     -     5    11    11    26     9     7     -     - |  288   5941
 NRMD |    24     -    11    14    26     -     -     -     -     - |  288   6119
 NTUS |    33     -    15    16     -    83     -     -     -     - |  279   3649
 NYA1 |    16     -     5     9     -     -    14     -     -     - |  288   3688
 NYA2 |    16     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     7     -     7     -    20     -     -     -     - |  288    752
 OHI3 |    17     -    14     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ONSA |    11    12     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   3292
 OPMT |     9    11     -    12     -     -    12     -     -     - |  288     50
 OUS2 |     -     -     6     -    10     -    16     -     -     - |   61    >>>
 PADO |    20     -     -     -    19    34     -     -     -     - |  288   9006
 PALM |     -     -     -     7     7    24     -     9     -     - |  288   6906
 PARC |     -     -     -     9    11    45     -     -     -     - |  288   7688
 PBRI |     -     -     6     9     -     -    24     -     -     - |  288   4291
 PDEL |    21     -    13    13    20    50     8     9     -     - |  288   2688
 PERT |    19    17    12    19     -    38     -     -     -     - |  288  10175
 PETS |     -     -     -     4     -     -     7     7     -     - |  288  10379
 PIE1 |    11    13    11     8    16    31     -     -     -     - |  288     34
 PIMO |     -     -    14    17    27     -    11    15     -     - |  288   7032
 POHN |     -     -    21    30     X     -     -     -     -     - |  288  16216
 POL2 |    12     -     -    10     -    21     -     9     -     - |  288   7390
 POTS |    14     -     8     -     X     -     -     -     -     - |  280    >>>
 POVE |     -     -    12    19     -     -     -    20     -     - |  288   5323
 PRDS |     -    10     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    112
 PTBB |    14    12     7    10     -    20     8     -     -     - |  288     67
 QAQ1 |     -    11     8     -     -     -     6     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     9     9     -     -    11     -     - |  288   5804
 QUIN |     9     -     5     -     -    40     -     -     -     - |  288   7391
 RABT |    16     -     -    11    18    23     -     8     -     - |  288  11420
 RBAY |    12     -     8     9     -    19    12     -     -     - |  288   7965
 RCMN |    25     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  247   3195
 RECF |     -     -    13    19     -     -     -     -     -     - |  284   6445
 RESO |    12     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   6361
 REUN |    22     -    12     X    20     -    12     -     -     - |  281   8076
 REYK |    11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3283
 RIO2 |    18     -    10     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    14     -     8    16     -    43    11    10     -     - |  288   6381
 SALU |     -     -    14    20     -     -     -     -     -     - |  286   4982
 SANT |    11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2291
 SAVO |     -     -    14    21     -     -     -     -     -     - |  281   5176
 SCH2 |    12    10     8    13     -     -     -     8     -     - |  288   4042
 SCOR |     -     -     6     8    10     -     -     9     -     - |  288   5655
 SCRZ |     -     -     5     -     X     -     -    12     -     - |  288   4197
 SEYG |     -     -    13     -    23     -     -     -     -     - |  287   7683
 SFER |     -    10     6     9     -    17     -     -     -     - |  288     47
 SHAO |    27     -     -    16    23     -     -    15     -     - |  288  10432
 SOFI |    19     -    11     9     -    21     -     -     -     - |  288   6898
 SPT0 |    15    11     -     9     -    21     -     -     -     - |  288   3286
 SSIA |    12     -     -    15    21    60    19     -     -     - |  288   5048
 STHL |    23     -     9    17     -     -     9    12     -     - |  288  17482
 STJO |    18    11     -    10     -     -     -     9     -     - |  288    361
 STK2 |     -     -     9     -    15     -     -     -     -     - |  288   6386
 STR1 |     -    13     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   1455
 SUTH |    11     -     -     9     -    26     -    10     -     - |  288  14024
 SUTV |     -     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   8987
 SYOG |    18     X    12    12    22    30     -     -     -     - |  287   2913
 TEHN |     -     -     -    12    15    61     -     9     -     - |  288  11511
 THTI |     -    24    13    18     -     -    10     -     -     - |  288  12892
 THU2 |     -     -     3     5     -    16     -     -     -     - |  288  44322
 THU3 |     8     6     -     7     -    19     6     -     -     - |  288   5225
 TIDB |    20    11     -    13     -     -     -    12     -     - |  288     41
 TLSE |    13    11     7    16     -     -    13     -     -     - |  288   2141
 TOW2 |    15     -    12     -    25     -     -    10     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    16     -     7     8    12     -    19     -     -     - |  288   4659
 TSKB |    16    18     -    21     -    42     -     -     -     - |  288   8753
 TUVA |     -     -    20     -    34    95     -     -     -     - |  207   7082
 TWTF |    32    13    13    20    28    48    14     -     -     - |  288     50
 UFPR |     -     -    17    25     -     -     -     -     -     - |  287   5708
 ULAB |     -     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  261    >>>
 URUM |     -     -     9     -    14     -    11     9     -     - |  288    >>>
 USUD |     -    19     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     43
 UZHL |     -     -     7    10     -    24     -     -     -     - |  288   1434
 VILL |    12    12     5    14     -     -     -     -     -     - |  288   2537
 WAB2 |     7     -     -     6     -    17    11     -     -     - |  288     48
 WHIT |     8     9     8     9     -    31     -     8     -     - |  288  10094
 WILL |    10     8     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   7248
 WIND |    19     -    10     -     X     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    16    12     -     9     -    21     -     -     -     - |  288     47
 WTZR |    12     -     6     8     -    19     -     8     -     - |  288     34
 WUHN |    15    13     9    13     -    55     -     -     -     - |  288   2763
 XMIS |    17     -    14    21    20    66    13     -     -     - |  274   5375
 YAKT |    21    40    11    16     -     -     -    12     -     - |  288   7911
 YAR2 |    19    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  281    >>>
 YELL |    12    13     -    11    15    45     -    13     -     - |  288     33
 YKRO |    23     -     -    18     -    30    24     -     -     - |  287  18255
 ZAMB |    14     -     8    10     -    21     6    14     -     - |  288  13377
 ZECK |    12     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288     71
 ZIM2 |     9     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   7465
 ZIMM |    15     -     -    12     -    34     -     -     -     - |  288   8162
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    13    10    14    14    43    17    16  1119     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   286     1   288     2.93     4.54     1.57     1.57   | 3.65e-14  7.05e-15  5.05e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     2.65     4.54     4.52     4.52   | 7.28e-14  7.32e-15  3.59e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.96     4.54     4.52     4.52   | 5.68e-14  5.74e-15  3.11e-15 |
 NRC1 |   288   286     0   288     3.00     4.54     2.02     2.02   | 2.91e-14  7.11e-15  4.46e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.66     4.54     2.12     2.12   | 2.25e-14  7.68e-15  3.22e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.75     4.54     4.52     4.52   | 3.12e-14  7.64e-15  3.07e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     2.68     4.54     3.08     3.08   | 7.03e-14  1.03e-14  1.86e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     3.14     4.54     1.07     1.07   | 2.68e-14  6.73e-15  2.84e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.03     4.54     2.58     2.58   | 5.53e-14  4.68e-15  2.63e-15 |
 ZECK |   288   286     1   288     3.16     4.54     4.52     4.52   | 4.25e-14  8.67e-15  2.62e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     2.57     4.50     3.52     3.52   | 5.38e-14  6.75e-15  2.51e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     2.39     3.88     1.14     1.14   | 3.67e-14  9.23e-15  1.18e-14 |
 NIST |   287   284     1   287     2.35     3.77     4.50     4.50   | 3.60e-13  2.11e-14  6.38e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     2.33     3.70     0.78     0.78   | 5.49e-14  7.51e-15  2.42e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.29     3.57     0.13     0.13   | 6.32e-14  9.74e-15  2.64e-15 |
 OPMT |   288   286     1   288     2.27     3.49     4.52     4.52   | 4.67e-14  6.68e-15  4.24e-15 |
 BJNM |   286   283     2   286     2.25     3.48     4.49     4.49   | 7.04e-14  1.66e-14  6.05e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     2.14     3.11     1.13     1.13   | 6.76e-14  8.79e-15  6.70e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     2.14     3.10     0.33     0.33   | 5.11e-14  6.92e-15  3.34e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.08     2.93     0.64     0.64   | 6.35e-14  1.32e-14  3.52e-15 |
 SFER |   288   287     1   288     1.98     2.67     1.42     1.42   | 5.44e-14  7.75e-15  5.69e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     1.91     2.48     0.52     0.52   | 6.50e-14  1.04e-14  2.03e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.87     2.39     0.42     0.42   | 6.48e-14  1.33e-14  1.45e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     1.85     2.34     1.51     1.51   | 5.60e-14  7.39e-15  7.26e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.77     2.14     0.82     0.82   | 4.36e-14  1.41e-14  3.24e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.62     1.79     2.35     2.35   | 2.47e-14  7.92e-15  2.53e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.15     0.89     0.61     0.61   | 8.48e-14  1.48e-14  4.51e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.03     0.72     4.38     4.38   | 9.88e-14  1.64e-14  3.38e-15 |
 TIDB |   288   286     1   288     0.98     0.65     1.47     1.47   | 1.21e-13  1.34e-14  5.20e-15 |
 BREW |   288   287     1   288     0.97     0.65     4.52     4.52   | 9.07e-14  1.02e-14  1.96e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.93     0.59     2.18     2.18   | 1.20e-13  2.10e-14  4.00e-15 |
 TWTF |   288   287     0   288     0.75     0.38     0.68     0.68   | 6.83e-14  1.48e-14  2.25e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.64     0.28     1.60     1.60   | 7.62e-14  1.02e-14  3.67e-15 |
 G06  |   288   281     3   288     4.50     0.18     4.52     4.52   | 9.41e-14  2.60e-14  1.12e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.50     0.18     4.52     4.52   | 6.07e-14  1.88e-14  9.37e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.50     0.15     4.52     4.52   | 5.41e-14  1.96e-14  2.46e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.41     0.11     0.12     0.12   | 3.24e-14  5.67e-15  1.80e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.50     0.09     4.52     4.52   | 4.55e-14  1.66e-14  3.59e-14 |
 YAR2 |   279    36   179    10     0.05     0.06     0.01     0.01   | 1.16e-07  2.66e-08  6.00e-09 |
 G09  |   288   281     2   288     1.63     0.06     0.17     0.17   | 7.55e-14  3.21e-14  3.32e-14 |
 KOUR |   288   282     3     7     0.04     0.05     0.01     0.01   | 7.32e-14  1.89e-14  3.32e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.41     0.05     0.69     0.69   | 6.76e-14  3.41e-14  3.87e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.17     0.04     0.66     0.66   | 9.24e-13  8.20e-14  3.98e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.08     1.08   | 5.43e-13  5.08e-14  1.49e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.60     0.01     1.39     1.39   | 6.08e-14  2.19e-14  1.61e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.21     0.21   | 6.37e-13  5.96e-14  2.11e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.25     0.25   | 6.42e-13  6.05e-14  2.63e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.71     0.71   | 7.21e-13  6.87e-14  3.45e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.27     0.27   | 6.78e-13  7.26e-14  1.29e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.65     0.65   | 5.73e-13  5.88e-14  2.98e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.45     0.45   | 6.07e-13  7.32e-14  5.28e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.04     0.04   | 8.07e-14  2.80e-14  2.10e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.09     0.09   | 7.06e-13  7.41e-14  5.46e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.36     0.36   | 7.35e-13  7.11e-14  3.61e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.04     0.01     0.15     0.15   | 6.57e-14  1.87e-14  3.03e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.50     0.01     0.10     0.10   | 7.06e-14  3.37e-14  1.95e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.22     0.00     0.28     0.28   | 6.47e-13  6.58e-14  3.97e-14 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLRS |   288   232    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.38e-12  1.20e-12  1.76e-13 |
 G02  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.99e-13  6.19e-14  1.93e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.45e-13  8.74e-14  6.16e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-13  2.11e-13  1.24e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.93e-13  8.06e-14  4.66e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  8.15e-14  4.47e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.38e-13  8.50e-14  3.41e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.23e-13  9.91e-14  2.00e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  1.01e-13  3.36e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.25e-13  1.69e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-13  7.19e-14  4.14e-14 |
 GLSV |   288   249    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  5.78e-13  1.43e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   283   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-09  6.25e-10  2.21e-10 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-13  3.53e-13  3.16e-13 |
 MOBS |     2     2     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  2.99e-13  5.19e-14 |
 NYAL |   288   255    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  3.79e-13  7.23e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-13  1.92e-13  3.47e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.07e-13  1.79e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.67e-13  2.17e-13  3.47e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.33e-13  2.09e-13  1.80e-13 |
 TLSE |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  7.50e-13  1.86e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  5.26e-13  1.46e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-14  4.33e-15  1.24e-15 |
 OHI3 |   286    93   134     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-09  7.08e-10  2.08e-10 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  2.43e-13  4.59e-14 |
 PADO |   286    71   154     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-11  8.46e-12  1.47e-12 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  6.28e-13  1.85e-13 |
 UZHL |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-12  5.63e-13  1.22e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 METG |    27    27     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12         -         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.07e-22  1.11e-19  3.09e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      KOUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
