
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1901   Day: 1   MJD: 57552                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 125550    351   -1268     326     11      9     14    150    166    102   17.93
 emr |  2880     0 103939     36    3690      55     14     14     16    155    158    136   13.23
 esa |  2880     0 126086    123    -750     694      8      7     10    162    178    112   23.13
 gfz |  2871     0 136555   8121    -206    -355     10      9     13    121    107    143   19.09
 grg |  2880     0 113888   1853      57    -268     11      9     18    179    175    191   15.08
 mit |  2880     0 109056     52      -6    -416     41     43     34    437    465    272    0.00
 igr |   288     0  26900     20   11113     -10     15     19     12    108     57    126    0.00
 jpl |   288     0  28015    129    3091     -20     14     15     13    112    130    103   11.55
 ngs |    96     0   2976     32   -1626     899    982    982      0   2322   2322      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   205   194  -171    41  -212  -236   -52   136   -46     - |
    2 |  -152   -65   123   -45   106   -47    26   -13 -1054     - |
    3 |   -11  -172  -110    19   310   168    -7    -8  -410     - |
    5 |   105     5  -192    88    47  -503   -70    92 -2664     - |
    6 |    28  -295   -60   -25   347  -493   -92    25  3081     - |
    7 |   150    69  -116     X   -66  -173    -2    61 -3258     - |
    8 |   -17  -286   198  -178   202   323    28  -145 -2006     - |
    9 |  -105  -201    34    17   238   448   -37  -138 -1344     - |
   10 |     9    29   -90   -17   122  -252   -56    15   311     - |
   11 |    55   104    69   -39  -218  -445    66    61   583     - |
   12 |   169   261  -136    32  -267   130   -21    63 -2221     - |
   13 |    51   -37   -83    42    32  -962  -100   180  2370     - |
   14 |  -147   -26   131   -15    17  -155    23   -30  1740     - |
   15 |    -2    21  -154   143    32  -333   -26    97 -1192     - |
   16 |  -155   -68   204  -126    96   331    58   -73   723     - |
   17 |   157   107  -196    15    -9   -27   -26   103  -599     - |
   18 |    22   -42  -113   115    57  -466   -47  -233  4499     - |
   19 |  -221    45   278   -23  -172   771    86   -33  -481     - |
   20 |  -126  -227   189    32    22   330   -28   -35  1308     - |
   21 |  -464  -220   303   331  -117   432   128  -270   883     - |
   22 |  -353   -21   346  -136    99   857    94  -255 -2182     - |
   23 |    47   133    11   -23  -162  -628    44    14 -1211     - |
   24 |   146   159  -290   119   -34   267   -44   197 -5277     - |
   25 |     9   108    42     1  -176   471   -12    56   742     - |
   26 |     9    77    26   -89    -7   383     0    -1   422     - |
   27 |   194   120   114  -104  -375   240    43   -47  -227     - |
   28 |  -104   -62   220  -147    24  -448    36    30  4297     - |
   29 |   305   216  -363   125  -165  -933    20   160 -2256     - |
   30 |   140    30    11   -52  -148   309    47    48    25     - |
   31 |   146   251  -219   -63    25   631   -46   -39  3426     - |
   32 |  -103  -217   -15     X   343     0  -105   -90   217     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -   300     -  -461     -   452     -     -     - |
 ALBH |    42    -7     -     X     -     -     -   -71     -     - |
 ALGO |   -18    25     -     X     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |  -102     -   137   -70     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |    -5     -     -   -96   161     -     -   -44     -     - |
 AMC2 |    32   134     -  -125     -     -   158     -     -     - |
 ANKR |    51     -   -39     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |    66   123     -  -198     -   162     -    85     -     - |
 AREV |     -     -    96  -116     -     -    49     -     -     - |
 ARTU |    19     -    56  -121     X    -7   -15    49     -     - |
 ASPA |  -279     -   262   -58     -  -128     8     -     -     - |
 AUCK |   -62     -     -   -51     -    60     -   181     -     - |
 BAKE |     -     -   -32  -147   274     -     1     -     -     - |
 BAKO |   -67     -   192  -169     -     0     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    74  -140    64     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    21   -25     -     -   -29     -     -     - |
 BJFS |  -117     -     -   -38   189     -     -     -     -     - |
 BJNM |     -    59   -34     X     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -13     -    86  -162    88   -50     -     -     -     - |
 BOR1 |  -106     -     -   100     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -30     -   135  -135     -   228     -     -     -     - |
 BRFT |  -145     -   222  -192    51   112    10     -     -     - |
 BRMU |  -175     -   150  -104     -   -55     -   142     -     - |
 BRST |    17     -     7     -   -32     -     -     -     -     - |
 BRUX |    79     -     -  -259   233     -  -109     -     -     - |
 CAS1 |  -327     -   166  -206   396  -201     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -250   217     -     -   130     -     - |
 CEDU |  -104     -   182  -159     -     -     -    58     -     - |
 CHAN |     -     -     -  -115     -     -    50   191     -     - |
 CHTI |  -188     -   -20  -122   369     -   -43    53     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -315   399     -     -     -     -     - |
 CHUR |     0   -16   248  -237     -   -78     -   -89     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -   102  -195     -  -133     -     - |
 COCO |     -     -    10     -    78     -     -  -119     -     - |
 CORD |     1     -    58   -72     -     -    44     -     -     - |
 CRO1 |    71    83     -  -125     -   111   -53     -     -     - |
 CUSV |     -     -   108  -131     -     -   -10     -     -     - |
 DAEJ |    27   217     -  -176     -    -4    26     -     -     - |
 DAKR |     -     -    98  -119     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -92   136   122  -227    18  -159     -    94     -     - |
 DAV1 |  -197     -   129  -169   161   -79     -   113     -     - |
 DGAR |    -5     -     -  -161   209     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    40   -91     -     -     8    70     -     - |
 DRAO |   -17    43    34   -55     -     -     -     -     -     - |
 DUBO |    39     -    88  -120   -29     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -191     -    44   -98   284     -     1     -     -     - |
 FAIR |   -23   -17     -   -96   163     -     -     -     -     - |
 FLIN |     9     -    27   -42     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |    26     -    49   -80     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -48     -    73  -241     -     -     -     - |
 GODE |   -41   -11     -  -107   193   -39   -58     -     -     - |
 GOLD |    -7     -   115  -133     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |    77     -     -   -73     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |    -3     -   125  -148     -   -86     -     -     -     - |
 GRAZ |  -187     -   264  -145     -  -128     -     -     -     - |
 GUAM |    38     -     -  -117     -    23     -   136     -     - |
 GUAT |  -136     -   208  -114     -   -25    48     -     -     - |
 GUUG |     -     -    81   -98     -     -     -     -     -     - |
 HARB |    23     -   170  -227     X   -11   -32     -     -     - |
 HERS |    83  -623   266    31     -     -    78     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -284   359     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -85   115    36  -115     -     -     -   119     -     - |
 HOFN |  -250     -   124  -143   289     -     -     -     -     - |
 HOLB |   -47     -     -  -121   209     -     -     -     -     - |
 HOLM |   -36     -   114  -104     -  -126     -     -     -     - |
 HRAO |    38     -     -  -100    81   283     -     -     -     - |
 HYDE |  -129     -   140     -   -61     -   -77     -     -     - |
 IENG |    40    55     -   -76     -    77    30     -     -     - |
 IISC |    52     -     -  -138     -     -     -   150     -     - |
 INEG |    36     -     -    95     -   -24    94  -212     -     - |
 INVK |   196     -     -    57  -304   146     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -    45     -     -     -     -   -91     -     - |
 IRKJ |     -     -   -68     X   104  1690     -     -     -     - |
 ISPA |    11     -    61  -119    -5     -    20    65     -     - |
 JPLM |     -    80     -   -55     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -291     -   225  -115   146  -149     -     -     -     - |
 KELY |     -     -    -2  -102   133     -    78     -     -     - |
 KERG |    -5    85   145  -230     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -    15     -     -     -     -   -30     -     - |
 KIRU |    60     1   -26   -97    91     -     -     -     -     - |
 KOKB |   122     -     -  -191     -     -     -   134     -     - |
 KOKV |     -     -    65   -79     -     -    38     -     -     - |
 KOUC |     -     -    78   -84     -  -172     -   -18     -     - |
 KOUR |     -     -    41   -71     -     -     -    35     -     - |
 KRGG |     -     -     -  -264   335     -     -     -     -     - |
 KUUJ |     -     -   -19     -     -     -     -    38     -     - |
 LAMA |    34     -     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -231   292  -179  -632     -     -     - |
 LMMF |     -     -   -48     -    74     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -24    63     -   -78     -     -     -     -     - |
 MAC1 |  -117     -   112  -135     X   -28     -   182     -     - |
 MAL2 |   138     -     X     X  -164     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -153     -    -4     -   253     -     - |
 MAS1 |   -47   -23    -5  -149   278  -196     -     -     -     - |
 MATE |   -52   116   108  -160     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    47     -  -127   -47   172     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     4     -     -     -   -24    -9     -     - |
 MCM4 |    -2    70     -  -181   106     -     -    84     -     - |
 MDVJ |   257     -   -55  -167     -     -     -     -     -     - |
 METG |     -     -    86     -  -133     -     -     -     -     - |
 METS |    18     -     -   -16     -    47     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -    22     -   -33     -   -66     -     -     - |
 MKEA |   -45     -    69   -46     -    68     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -33     -    51     -     -     -     -     - |
 MONP |   -35     -    27     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -165     -   390     -   273     -     - |
 NAIN |     -     -     -     6    -7     -     -     -     -     - |
 NANO |   -53     -   176  -142   -30     -     -     -     -     - |
 NICO |   -93     -   127   -66     -     -     -     -     -     - |
 NIST |    16     -     -   -15     -     -   211     -     -     - |
 NKLG |   103     -   111  -176   -71     -    -3     -     -     - |
 NLIB |     -   -83     -  -312   470     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -    36    29     -   -76     -    45     -     -     - |
 NOVM |     -     -    32   -39     -     -     -     1     -     - |
 NRC1 |    32    92     -   -94     -    -3     -     -     -     - |
 NRIL |   -33     -    48   -99   125     -    36   -45     -     - |
 NRMD |   114     -     -  -112    10     -   148     -     -     - |
 NYA1 |    17     -    81  -115     -     -   -38     -     -     - |
 NYAL |     -   114     -   -79     -  -127     -     -     -     - |
 OHI2 |   -20     -     -    19     -   115   105     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   -21     -    33  -146     -     -     -     - |
 ONSA |   145    -1    27  -168     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     3   112     -   -80     -    25    -7     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    32     -   -48     -    72     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -75    30   191     -    85     -     - |
 PARC |     -     -     -  -143   189    -4     -   -11     -     - |
 PBRI |     -     -   123  -149     -     -    56     -     -     - |
 PDEL |  -158     -   136  -240   235   -87   -47    73     -     - |
 PERT |  -201   275   184  -225     -   -87     -     -     -     - |
 PETS |     -     -    10   -22     -     -   143    15     -     - |
 PIE1 |    -1    97    18  -165    77   -10     -    26     -     - |
 PIMO |    -1     -    25  -166   223     -   -66   -60     -     - |
 PNGM |     -     -    18     -     -     -     -   -35     -     - |
 POHN |     -     -  -119     X   183     -  -269     -     -     - |
 POL2 |     5     -     -   -35     -     -     -    50     -     - |
 POTS |   121     -   -94     -     X     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -   113  -135     -     -     -    -2     -     - |
 PRDS |    21    83     -   -78     -  -102     -     -     -     - |
 PTBB |    23    12    39   -77     -     -    -2     -     -     - |
 QAQ1 |   -75   102     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -240   304     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -25     -    19     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -51     -     -    -9    94     -   -54   -26     -     - |
 RAMO |     -     -    -7     -     -     -     -    15     -     - |
 RBAY |   125     -     -  -117     -    34    61     -     -     - |
 RECF |     -     -   119  -144     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -20     -     -     5     -     -    69    23     -     - |
 REUN |   -61     -   121  -162    47     -     -    57     -     - |
 RIOP |   -50     -     -     8     -     -    95    64     -     - |
 SALU |     -     -   -39     X     -     -     -    78     -     - |
 SANT |    74     -     -   -69     -     -     -    -1     -     - |
 SAVO |     -     -   103  -198     -     -     -   122     -     - |
 SCH2 |    33    89    29  -127     -     -     -     -     -     - |
 SCOR |     -     -    62   -67  -128   -23     -   153     -     - |
 SCRZ |     -     -    75     -  -116     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -   -27     -    41     -     -     -     -     - |
 SFER |     -    51   123  -184     -   -43     -     -     -     - |
 SHAO |    23     -     -   -87    29    98     -    71     -     - |
 SOFI |     -     -   144  -175     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   161    10     -  -158     -   -24     -     -     -     - |
 SSIA |  -172     -     -   -24   235     -     -     -     -     - |
 STHL |   -34     -   134  -131     -     -    29     -     -     - |
 STJO |    23    64   -10   -70     -   -12     -    25     -     - |
 STK2 |     -     -  -111     -   170     -     -     -     -     - |
 SUTH |    57     -     -   -71   -21   144     -    56     -     - |
 SUTV |     -     -   118  -142     -     -     7     -     -     - |
 SUWN |   -42   157   124  -295    96     -     -     -     -     - |
 SYOG |     X    57   142  -242     X     -     -     -     -     - |
 THTI |     -   111   151  -309     -   261     -    82     -     - |
 THU2 |     -     -   120  -146     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     0   155     -  -107     -     -    37     -     -     - |
 TIDB |   104   121     -  -182     -    97     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -61     -   154     -  -103   -80     -     - |
 TLSE |  -103     -   127  -211   201     -  -146     -     -     - |
 TONG |     -     -   -67     X   103    80     -     -     -     - |
 TOW2 |  -163     -   -24     -   300     -     -   -90     -     - |
 TRO1 |  -120     -    62  -190   276     -   -46    16     -     - |
 TSK2 |     -     -  -107     -   163     -     -     -     -     - |
 TSKB |    70    92     -  -129     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -    50     -   -77  -107     -     -     -     - |
 TWTF |   -19   -35    37     X     -  1162     0     -     -     - |
 UFPR |     -     -    57  -131     -     -     -   102     -     - |
 ULAB |     -     -   -28     -    43     -    -8     -     -     - |
 URUM |     -     -    41     -     X     -  -114   -82     -     - |
 USN7 |    36     -     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 USUD |    28   111     -  -103     -    80     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    71   -86     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    14  -175   208     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    57     -     -   -54     -    44    57     -     -     - |
 WHIT |   -14    31    89  -100     -   -40     -   -26     -     - |
 WILL |  -105   229     -   -60     -    45     -     -     -     - |
 WIND |   -56     -   -69     -   172     -  -106     -     -     - |
 WSRT |    24    98     -   -90     -    64     -     -     -     - |
 WTZR |  -180     -   212  -140     -     -     -    85     -     - |
 WUHN |  -154   -11   237  -134     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   -30    39    84     -     -     -     - |
 YAKT |   -29    58    84   -91     -   -30     -   -38     -     - |
 YAR2 |    65    50     -   -96     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    19    34   -16    -6   -46     -    49    34     -     - |
 YSSK |    47     -     -  -129     -     -    43   140     -     - |
 ZAMB |   -30     -    64  -103     -     -   -66    88     -     - |
 ZECK |    87     -     1   -83     -    -2     -     -     -     - |
 ZIMM |   111     -     -  -105     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    10    10     8     8     9    28    21    18   231     - | 2880    135
    2 |     7    11     9    17     8    48    10    10   224     - | 2880    311
    3 |     7    12     5     9    10    19    14     9   436     - | 2880    104
    5 |     9    10     5     7     9    38    12    14   686     - | 2880    270
    6 |    13    23     7     8    11    28    14     9  1026     - | 2880    132
    7 |    10    11     8     X     9    54    26    14  1109     - | 2880    243
    8 |     7    13     7    10     9    35    26    18   989     - | 2880    887
    9 |     9    13     5    11     9    24    18    17   374     - | 2880    186
   10 |     7    10     7    11     9    37    11    11   370     - | 2880    167
   11 |    18     8     5     8    11    27    12    14  1395     - | 2880    353
   12 |    16    13     8     5     8    46    20    11  1387     - | 2880    316
   13 |     7     8     9     8     8    55    26    22   359     - | 2880    307
   14 |    10    16     8     9    10    42    14    10   236     - | 2880    277
   15 |     8     8     5     7     8    49    17    13   643     - | 2880    278
   16 |    16    13    12     6    10    42    15    14   439     - | 2880    315
   17 |     5    14     7     9    10    64    20    17   820     - | 2880    364
   18 |    11    13     9     8     9    24    26    25  1558     - | 2880    221
   19 |     9    24     9     5    11    41    15    12   443     - | 2880    258
   20 |    10    11     6     6     8    36    10    10   550     - | 2880    207
   21 |    11    10     8     7    11   101    32    30   467     - | 2880    309
   22 |     8    18     7     6     8    27    29    28   360     - | 2880    294
   23 |     8    11     8    11     9    85    11     8   345     - | 2880    248
   24 |     6    11     6    10    10    31    28    24  1689     - | 2880   1825
   25 |     6    15     7     8     8    20    14    12   258     - | 2880    169
   26 |     7    13    11    13     9    29    13    11   485     - | 2880    233
   27 |    12    21     8    11    14    21    23    12   466     - | 2880    249
   28 |    14    13     5     7    10    33    12    10  1894     - | 2880   1193
   29 |     7    10     5    10    10    45    26    20   798     - | 2880    281
   30 |     6    25     7     7     9    29    20    14   322     - | 2880    188
   31 |     6    14    14     9    10    36    17     9  3161     - | 2880    629
   32 |     7    12     7     X     8    29    16    14   370     - | 2880    231
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -    11     -    16     -     9     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    12    11     -     X     -     -     -    16     -     - |  285 203382
 ALGO |     8    11     -     X     -     -     -     -     -     - |  288     35
 ALIC |     9     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288   3632
 ALRT |    12     -     -     9    11     -     -     9     -     - |  288   6482
 AMC2 |    19    16     -    21     -     -    18     -     -     - |  288     38
 ANKR |    13     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    10    12     -     9     -    20     -     9     -     - |  288   3890
 AREV |     -     -     6     7     -     -     6     -     -     - |  288   3833
 ARTU |    15     -    15    19     X    61    18    15     -     - |  288   8132
 ASPA |    16     -    12    13     -    27    11     -     -     - |  288   7934
 AUCK |    13     -     -    10     -    21     -    13     -     - |  288   4609
 BAKE |     -     -    10    11    20     -     8     -     -     - |  288   3131
 BAKO |    17     -    12    13     -    29     -     -     -     - |  288   3209
 BARH |     -     -    10    11    18     -     -     -     -     - |  288   3342
 BJCO |     -     -    12    15     -     -    11     -     -     - |  288   5776
 BJFS |    16     -     -    19    27     -     -     -     -     - |  288   5736
 BJNM |     -    27    16     X     -     -     -     -     -     - |  286     71
 BOGT |    12     -    10    14    20    24     -     -     -     - |  288   4612
 BOR1 |     9     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   5782
 BRAZ |    16     -    12     9     -    19     -     -     -     - |  288   4618
 BRFT |    22     -    15    17    22    36    14     -     -     - |  288   3077
 BRMU |    14     -    12    18     -    32     -    14     -     - |  288   4458
 BRST |    15     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  288   4466
 BRUX |    12     -     -    13    12     -    11     -     -     - |  288     32
 CAS1 |    10     -     7     9    12    23     -     -     -     - |  288   2483
 CCJ2 |     -     -     -    14    19     -     -    17     -     - |  288  10855
 CEDU |    25     -    12    10     -     -     -    10     -     - |  288   3770
 CHAN |     -     -     -     5     -     -     5     8     -     - |  288     45
 CHTI |    21     -    13    11    17     -    11    10     -     - |  288   5391
 CHUM |     -     -     -    13    17     -     -     -     -     - |  288  18098
 CHUR |    15    16    11    14     -    25     -    12     -     - |  288   3406
 CKIS |     -     -     -     -    20    40     -    26     -     - |  288   7309
 COCO |     -     -    18     -    27     -     -    26     -     - |  282    >>>
 CORD |     9     -     6    10     -     -     8     -     -     - |  288   3874
 CRO1 |    13    14     -    10     -    15    15     -     -     - |  287     40
 CUSV |     -     -     9    11     -     -     5     -     -     - |  288   4929
 DAEJ |    10    17     -    14     -    35    21     -     -     - |  288   4450
 DAKR |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  276   5110
 DARW |    12    14    11    10    26    25     -     8     -     - |  288   3943
 DAV1 |    14     -     8    11    15    44     -    13     -     - |  288   6886
 DGAR |    20     -     -    22    22     -     -     -     -     - |  288  16632
 DGAV |     -     -    11    14     -     -     7    14     -     - |  288   9025
 DRAO |    12     9    12    10     -     -     -     -     -     - |  288     51
 DUBO |    18     -    11    21    17     -     -     -     -     - |  288  62236
 FAA1 |    19     -    13    12    19     -    10     -     -     - |  288   7874
 FAIR |    14    11     -    14    14     -     -     -     -     - |  288   6649
 FLIN |    14     -    12    12     -     -     -     -     -     - |  287   3154
 GLSV |    15     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  274   1402
 GMSD |     -     -    11     -    16    43     -     -     -     - |  268   5211
 GODE |    14    23     -    15    16    23    11     -     -     - |  288    123
 GOLD |    10     -    10     9     -     -     -     -     -     - |  288   4889
 GOPE |    12     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288    664
 GRAS |    12     -    10    12     -    26     -     -     -     - |  288   2922
 GRAZ |    13     -    10    11     -    28     -     -     -     - |  288   5306
 GUAM |    14     -     -    16     -    31     -    12     -     - |  288   4948
 GUAT |    17     -    15    16     -    55     9     -     -     - |  288   3371
 GUUG |     -     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288   3655
 HARB |    21     -    19    10     X    31    19     -     -     - |  288   2291
 HERS |    10    16     9     9     -     -    11     -     -     - |  288     53
 HNLC |     -     -     -    17    21     -     -     -     -     - |  285   4132
 HOB2 |    12    15    11    10     -     -     -    12     -     - |  288     30
 HOFN |     9     -     5     9    11     -     -     -     -     - |  276   2198
 HOLB |    16     -     -    16    14     -     -     -     -     - |  288   4513
 HOLM |    11     -     8    10     -    25     -     -     -     - |  288   6769
 HRAO |    15     -     -    11    19    20     -     -     -     - |  288     40
 HYDE |    16     -     9     -    18     -    11     -     -     - |  265   3385
 IENG |    15    14     -    19     -    25    11     -     -     - |  288     44
 IISC |    17     -     -    19     -     -     -    19     -     - |  287  15005
 INEG |    16     -     -    15     -    56    13    18     -     - |  288   5505
 INVK |    11     -     -    10    13    19     -     -     -     - |  288   6660
 IQAL |     -     -     6     -     -     -     -    12     -     - |  244   3028
 IRKJ |     -     -     9     X    14    32     -     -     -     - |  288    123
 ISPA |    16     -    11    12    22     -     5    11     -     - |  288   9308
 JPLM |     -    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3730
 KARR |    16     -    11    15    17    21     -     -     -     - |  288   4565
 KELY |     -     -     7     9    12     -     6     -     -     - |  288   6790
 KERG |    15    18    11    15     -     -     -     -     -     - |  288   6112
 KIRI |     -     -     8     -     -     -     -    16     -     - |  288   6811
 KIRU |    14    12     8    10    17     -     -     -     -     - |  288   2478
 KOKB |    18     -     -    16     -     -     -    11     -     - |  288    117
 KOKV |     -     -    13    15     -     -     9     -     -     - |  288    122
 KOUC |     -     -     8    10     -    22     -    10     -     - |  288   4136
 KOUR |     -     -    13    18     -     -     -    20     -     - |  288     39
 KRGG |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     - |  189   7220
 KUUJ |     -     -     7     -     -     -     -    13     -     - |  288   3205
 LAMA |    10     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2793
 LHAZ |     -     -     -    14    18    39    16     -     -     - |  288   4599
 LMMF |     -     -    14     -    21     -     -     -     -     - |  188   2806
 LPGS |     -    26    17     -    22     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    22     -    12    13     X    28     -    12     -     - |  288   3188
 MAL2 |    28     -     X     X    33     -     -     -     -     - |   33   2767
 MANA |     -     -     -    11     -    57     -    18     -     - |  282   5716
 MAS1 |    20    14    11    16    25    23     -     -     -     - |  288   8714
 MATE |    14    26    10    19     -     -     -     -     -     - |  288     94
 MAW1 |     9     -     8    11    16     -     -     -     -     - |  288   3482
 MBAR |     -     -     6     -     -     -     8    13     -     - |  288    >>>
 MCM4 |     9    10     -    11    19     -     -     9     -     - |  288   6135
 MDVJ |    19     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  252     47
 METG |     -     -    16     -    25     -     -     -     -     - |   65   1502
 METS |    12     -     -    11     -    14     -     -     -     - |  287   8237
 MGUE |     -     -     7     -    11     -     9     -     -     - |  288     22
 MKEA |    18     -    14    20     -    23     -     -     -     - |  288     41
 MOBS |     -     -     7     -    11     -     -     -     -     - |  287   2413
 MONP |    14     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2238
 MORP |     -     -     -    13     -    40     -    21     -     - |  288   4010
 NAIN |     -     -     -    13    17     -     -     -     -     - |  160   6242
 NANO |    16     -    12    14    16     -     -     -     -     - |  288   2749
 NICO |    13     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   4822
 NIST |    17     -     -    16     -     -    28     -     -     - |  279     31
 NKLG |    12     -    10    14    17     -     9     -     -     - |  288   5635
 NLIB |     -    20     -    24    25     -     -     -     -     - |  288   7948
 NNOR |     -    15    14     -    17     -    19     -     -     - |  288    298
 NOVM |     -     -    11    13     -     -     -    18     -     - |  288    144
 NRC1 |     9     8     -     8     -    20     -     -     -     - |  288     19
 NRIL |    13     -     7    10    11     -     6     7     -     - |  288   5182
 NRMD |    16     -     -    18    22     -    21     -     -     - |  288   3779
 NYA1 |    13     -     7     8     -     -     8     -     -     - |  288   2848
 NYAL |     -    11     -     7     -    24     -     -     -     - |  288    607
 OHI2 |     8     -     -     8     -    37     8     -     -     - |  286    243
 OHI3 |     -     -     6     -     9    16     -     -     -     - |  288    213
 ONSA |    12    13     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   2389
 OPMT |    14    12     -    13     -    17    22     -     -     - |  288     29
 OUS2 |     -     -    12     -    18     -    13     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    11    12    14     -    10     -     - |  288   6304
 PARC |     -     -     -    13    19    25     -    12     -     - |  288   3522
 PBRI |     -     -     9    11     -     -     7     -     -     - |  288   4135
 PDEL |    13     -    10    14    19    20     7    15     -     - |  288   2930
 PERT |    18    14    10    13     -    20     -     -     -     - |  288   3892
 PETS |     -     -     8    10     -     -     6     7     -     - |  288   9322
 PIE1 |    10    11    13    12    16    14     -    11     -     - |  288     31
 PIMO |    18     -    16    19    26     -    14    25     -     - |  288   6268
 PNGM |     -     -    12     -     -     -     -    24     -     - |  277  12238
 POHN |     -     -    22     X    34     -    30     -     -     - |  253  12799
 POL2 |    18     -     -    17     -     -     -    11     -     - |  288   5729
 POTS |     9     -     7     -     X     -     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     9    12     -     -     -    10     -     - |  288   3683
 PRDS |    12    12     -    13     -    22     -     -     -     - |  288    108
 PTBB |     9    18     7    15     -     -     6     -     -     - |  288     50
 QAQ1 |     6     8     -     -     -     -     -     -     -     - |   64   9136
 QIKI |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     - |  288   6760
 QUIN |    12     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  231   6254
 RABT |    14     -     -    13    17     -     9     7     -     - |  288   8716
 RAMO |     -     -     8     -     -     -     -    16     -     - |  159    >>>
 RBAY |    11     -     -    10     -    40    14     -     -     - |  288   6052
 RECF |     -     -    13    15     -     -     -     -     -     - |  287   5170
 RESO |    10     -     -    11     -     -    12     9     -     - |  288   6442
 REUN |    18     -    15    19    21     -     -    13     -     - |  288   4953
 RIOP |    12     -     -    13     -     -    13    11     -     - |  288   3499
 SALU |     -     -     9     X     -     -     -    19     -     - |  279   5883
 SANT |    10     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   2153
 SAVO |     -     -    13    17     -     -     -    14     -     - |  288   5138
 SCH2 |    12    10     9     8     -     -     -     -     -     - |  288   3588
 SCOR |     -     -     6     8    10    17     -     9     -     - |  288  10151
 SCRZ |     -     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  288   3757
 SEYG |     -     -    14     -    21     -     -     -     -     - |  272   7108
 SFER |     -    18     8    14     -    25     -     -     -     - |  288     85
 SHAO |     9     -     -    10    14    29     -     9     -     - |  288   7320
 SOFI |     -     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   5798
 SPT0 |     8    13     -    10     -    27     -     -     -     - |  288   2337
 SSIA |    16     -     -    18    20     -     -     -     -     - |  288   5424
 STHL |    21     -    12    13     -     -    15     -     -     - |  288  13427
 STJO |    12    10     7    10     -    22     -     8     -     - |  288    174
 STK2 |     -     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288   3581
 SUTH |    15     -     -    14    19    21     -     8     -     - |  288   7861
 SUTV |     -     -     8    10     -     -     4     -     -     - |  288   4773
 SUWN |    10    23    12    13    17     -     -     -     -     - |  288   3921
 SYOG |     X    28    21    43     X     -     -     -     -     - |  248   3196
 THTI |     -    14    12    11     -    43     -    14     -     - |  288   7497
 THU2 |     -     -     5     6     -     -     -     -     -     - |  288  32637
 THU3 |     8    11     -     9     -     -     9     -     -     - |  288   6818
 TIDB |    11    14     -    10     -    17     -     -     -     - |  288     95
 TIXI |     -     -     8     -    13     -     9    11     -     - |  288    >>>
 TLSE |    16     -    14    18    28     -    12     -     -     - |  288   1574
 TONG |     -     -    14     X    21    85     -     -     -     - |  279   5671
 TOW2 |    13     -    11     -    16     -     -     8     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    10     -     8     9    14     -     6     9     -     - |  288   3490
 TSK2 |     -     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  288   4775
 TSKB |    10    17     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   5961
 TUVA |     -     -    15     -    23    53     -     -     -     - |  278   7378
 TWTF |    13    16    11     X     -    26    18     -     -     - |  242     52
 UFPR |     -     -     8     9     -     -     -    10     -     - |  288   3735
 ULAB |     -     -     8     -    13     -     8     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     5     -     X     -     8     9     -     - |  288    >>>
 USN7 |     8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     22
 USUD |    13    12     -    11     -    21     -     -     -     - |  288     33
 UZHL |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  204   1650
 VILL |     -     -    12    17    22     -     -     -     -     - |  287   2967
 WAB2 |    13     -     -    12     -    21    11     -     -     - |  288     26
 WHIT |    11     9    10     9     -    13     -     8     -     - |  288 108304
 WILL |    15    13     -    12     -    32     -     -     -     - |  288   3865
 WIND |    23     -    18     -    11     -     9     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    10    11     -    12     -    17     -     -     -     - |  288     29
 WTZR |    12     -     9    11     -     -     -    10     -     - |  288     23
 WUHN |    12    14     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   2759
 XMIS |     -     -     -    17    21   126     -     -     -     - |  287   7288
 YAKT |    18    39    13    14     -    49     -    13     -     - |  288   6300
 YAR2 |    10    16     -    13     -     -     -     -     -     - |  287     88
 YELL |    14    11    10    10    14     -     6     7     -     - |  288     15
 YSSK |     8     -     -     8     -     -     5     7     -     - |  288   8279
 ZAMB |    14     -    16    12     -     -     6     7     -     - |  288   7820
 ZECK |    12     -    10    12     -    25     -     -     -     - |  288     45
 ZIMM |     7     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   5644
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    11    14     9    11    12    42    15    14   982     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   285     1   288     2.86     4.17     2.14     2.14   | 5.59e-14  6.91e-15  2.69e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.42     4.17     4.16     4.16   | 3.43e-14  1.09e-14  4.62e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.59     4.17     3.26     3.26   | 3.39e-14  9.17e-15  2.85e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     3.11     4.17     1.26     1.26   | 2.45e-14  7.66e-15  2.07e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.70     4.17     2.63     2.63   | 4.46e-14  6.55e-15  2.14e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.88     4.17     4.16     4.16   | 3.22e-14  8.54e-15  2.00e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     2.66     4.17     3.97     3.97   | 4.04e-14  7.03e-15  1.60e-15 |
 MGUE |   288   286     0   288     2.52     4.17     1.00     1.00   | 4.02e-14  6.48e-15  2.70e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.39     4.17     1.39     1.39   | 3.65e-14  8.20e-15  1.99e-15 |
 HRAO |   288   288     1   288     2.33     4.15     0.14     0.14   | 3.08e-14  7.65e-15  3.73e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.77     4.14     1.63     1.63   | 2.91e-14  8.78e-15  1.13e-15 |
 PRDS |   288   286     1   288     2.31     4.13     1.21     1.21   | 4.38e-14  1.01e-14  4.58e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     2.35     4.12     4.16     4.16   | 5.12e-14  2.38e-14  3.26e-15 |
 HOB2 |   288   286     1   288     2.24     3.89     0.38     0.38   | 4.27e-14  1.01e-14  1.06e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.23     3.86     4.16     4.16   | 4.33e-14  7.25e-15  1.44e-15 |
 MDVJ |   252   252     0   252     2.33     3.64     3.63     3.63   | 3.72e-14  8.12e-15  3.71e-15 |
 KOKV |   288   288     1   288     2.14     3.58     0.72     0.72   | 5.90e-14  1.69e-14  3.98e-15 |
 NIST |   279   279     1   279     2.06     3.43     4.02     4.02   | 5.15e-14  1.38e-14  2.42e-15 |
 BJNM |   286   280     2   286     2.04     3.25     4.13     4.13   | 7.50e-14  1.60e-14  6.13e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.03     3.20     3.22     3.22   | 2.86e-14  1.23e-14  2.09e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     1.92     2.87     1.51     1.51   | 6.32e-14  1.12e-14  8.30e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.91     2.85     0.97     0.97   | 3.92e-14  1.69e-14  5.00e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.91     2.85     0.58     0.58   | 5.60e-14  1.20e-14  2.70e-15 |
 STJO |   288   287     1   288     1.86     2.71     0.48     0.48   | 4.01e-14  1.35e-14  5.69e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.55     1.87     0.49     0.49   | 5.47e-14  1.65e-14  4.33e-15 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.11     0.97     0.65     0.65   | 8.62e-14  1.72e-14  2.66e-15 |
 OHI2 |   286   286     0   286     1.05     0.87     3.20     3.20   | 1.54e-13  2.10e-14  1.59e-14 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.03     0.82     4.16     4.16   | 1.19e-13  2.26e-14  3.71e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.00     0.78     1.63     1.63   | 1.04e-13  1.24e-14  9.12e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     0.94     0.68     2.37     2.37   | 1.17e-13  1.20e-14  2.72e-15 |
 CRO1 |   287   287     0   287     0.90     0.63     0.95     0.95   | 1.07e-13  1.15e-14  4.44e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.77     0.46     0.55     0.55   | 9.13e-14  1.19e-14  4.46e-15 |
 TWTF |   242   239     0   242     0.67     0.42     0.69     0.69   | 9.61e-14  1.75e-14  1.58e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.14     0.33     4.16     4.16   | 6.24e-14  2.11e-14  1.44e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.64     0.32     0.20     0.20   | 4.80e-14  1.58e-14  1.20e-14 |
 IRKJ |   288   278     4   288     0.62     0.30     1.95     1.95   | 3.16e-13  4.89e-14  9.76e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.55     0.23     0.37     0.37   | 4.28e-14  6.87e-15  8.38e-15 |
 G06  |   288   287     0   288     4.14     0.21     4.16     4.16   | 5.74e-14  1.89e-14  1.25e-14 |
 G03  |   288   287     0   288     4.15     0.18     4.16     4.16   | 5.93e-14  2.00e-14  1.08e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.14     0.17     4.16     4.16   | 5.84e-14  2.25e-14  1.63e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.40     0.12     0.14     0.14   | 3.78e-14  6.21e-15  3.18e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.56     0.08     1.01     1.01   | 7.14e-14  2.08e-14  2.12e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.49     0.07     0.18     0.18   | 6.91e-14  2.18e-14  2.70e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.17     0.05     0.72     0.72   | 8.87e-13  7.26e-14  2.12e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.85     0.03     2.44     2.44   | 7.17e-14  2.95e-14  1.29e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.06     0.06   | 9.49e-14  3.29e-14  7.86e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.02     0.02   | 5.83e-13  1.33e-13  5.36e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.14     1.14   | 5.81e-13  4.87e-14  1.93e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.05     1.05   | 5.44e-13  6.37e-14  1.87e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.14     0.02     0.62     0.62   | 5.31e-14  3.35e-14  2.50e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.23     0.23   | 6.45e-13  7.71e-14  3.87e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.51     0.51   | 6.48e-13  7.29e-14  4.08e-14 |
 G07  |   288   286     1   288     0.16     0.01     0.27     0.27   | 6.15e-13  6.58e-14  2.85e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.75     0.75   | 6.23e-13  6.06e-14  3.92e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.29     0.29   | 7.28e-13  7.63e-14  1.70e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.68     0.68   | 6.75e-13  6.18e-14  3.04e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.09     0.09   | 6.59e-13  7.53e-14  2.46e-14 |
 G26  |   288   287     0   288     4.14     0.01     0.27     0.27   | 8.54e-14  2.76e-14  2.47e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.40     0.40   | 7.18e-13  9.58e-14  2.12e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.40     0.40   | 6.61e-13  7.17e-14  4.19e-14 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-14  1.29e-14  8.41e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  2.65e-13  9.74e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  8.55e-14  4.50e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.79e-13  6.30e-14  4.21e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.15e-13  6.00e-14  3.95e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  1.08e-13  3.41e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.40e-13  9.21e-14  1.83e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.17e-13  3.22e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  3.01e-13  1.73e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  8.67e-14  1.10e-13 |
 GLSV |   274   246     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  5.37e-13  1.17e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-14  8.09e-15  7.58e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.93e-13  1.31e-13 |
 HOFN |   276   231    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  1.00e-12  1.93e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-13  2.43e-13  1.24e-13 |
 KOUC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  7.22e-13  4.01e-13 |
 MAC1 |   288   261     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  7.65e-13  1.39e-13 |
 MOBS |   287   258    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  5.57e-13  1.67e-13 |
 NNOR |   288   268     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.44e-13  1.66e-13  2.52e-14 |
 NRMD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  7.57e-13  3.10e-13 |
 NYAL |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.15e-13  4.91e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.41e-13  1.97e-13  3.01e-13 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-14  6.85e-15  4.22e-15 |
 SANT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  3.72e-13  1.30e-13 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-13  2.01e-13  2.93e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  7.13e-13  8.11e-14 |
 VILL |   287   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  1.53e-12  3.00e-13 |
 YAR2 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.36e-14  1.52e-14  3.95e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-14  4.86e-15  1.75e-15 |
 ALBH |   285   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-10  4.33e-11  1.20e-11 |
 BRST |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  1.48e-12  6.13e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  4.34e-13  2.57e-13 |
 UZHL |   204   139    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.88e-12  1.16e-12         - |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KRGG |   189     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 METG |    65    62     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  1.23e-12         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.52e-22  4.57e-20  1.62e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
