
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1923   Day: 5   MJD: 57710                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     32     156    -362    872    872      0   2250   2250      0    0.00
 cod |   288     0  18866     55    -955     442     18     20     15    130    171     76   21.78
 emr |   288     0  22500     16   -1722     631     22     24     20    109    123     99   17.40
 esa |   288     0  19707    263     761    1314     12     11     13    146    198     77   30.74
 iga |    96     0   2976      7    -785    1087     38     38      0     98     98      0    0.00
 igc |   287     0   8587      2     279     117    113    113      0    429    429      0    0.00
 igu |    96     0   2976     24    -736    1166    840    840      0   1833   1833      0    0.00
 jpl |   288     0  17505      0    2353     889     13     12     13     95    111     74   30.08
 usn |   288     0  21279      6   -2102     866     74    103     43    159    179    143    0.00
 whu |   288     0  17591     18    -965    4067     49     62     29    129    121    136    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igc   igu   jpl   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    40   182    92  -314     3   631   103   136   236   104 |
    2 |   361  -187  -117   207   -32   -26  -492    -9  -149   -74 |
    3 |   451   -10    57  -239  -208  -673   690   218   122  -101 |
    5 | -1392   -33   118  -180    22   558  -127   131   281   219 |
    6 |   659  -145   270  -128  -132  -279   276    80   186  -137 |
    7 | -2253    56   189  -155     0  -179  2084     2   165   162 |
    8 | -4492  -128   191    55   -28   -21 -4701   -75    61  -117 |
    9 |    47   -42    13    31   -99     -   869    -8    -7   -27 |
   10 |  1298   112   -49  -137  -152    -7  2748    87   118   -15 |
   11 |  1051   -49  -115    38    56   334   441    63   -47     4 |
   12 |  -386   272  -100  -155    76  -329  1174    19    -1    21 |
   13 |  3093    29  -199   -10  -148   205 -1504   105    42    51 |
   14 |  3572  -151   -48   166   -19  -136  1886   -33  -114  -131 |
   15 | -1325     2    71  -151   -18   287  -233   112   278   181 |
   16 |  2402  -216    64   191    84   338   -38   -76   -83  -130 |
   17 | -1549   174    49  -232   128   205   856    82   210   130 |
   18 |  3319    17   -63    77    43  -167  -398   -55   126    99 |
   19 |  -505  -203   -40   365   106    64   580  -202  -203    68 |
   20 |  1559  -134   -97   297   -46   274 -1028  -150   -45    -5 |
   21 |  2778  -148    85   197    20   149  1093  -143   -97   -56 |
   22 | -2827  -283   181   345   129  -490 -1376  -253  -115   -60 |
   23 |  1202   -10   -52   -24   -51  -511   957    62   -32  -144 |
   24 | -5680   333  -182  -252    27   100 -3788   122   148   162 |
   25 |   710    80  -222    60    45  -298   744     9   -78   -33 |
   26 |   942    25   -93   -18   -34   216   -94    53    52   -13 |
   27 |   544   180   -41    29    72    95  1258  -136    77    58 |
   28 | -1297  -246   -25   241    23  -186 -3908   -53  -189  -113 |
   29 | -2301   312    47  -387   -48   354  -706   142   223    79 |
   30 |   159   126   -23    51    93  -254   304  -130    25    64 |
   31 | -2040   276    58  -231   174  -406  -339     3    33   -42 |
   32 |   274    73   135  -172   -88    91  1757    45   163   -13 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -16    20     -     -     -     -     -   -25     1 |
 ALRT |     -    43   -54     -     -     -     -     -    10     - |
 AMC2 |     -   -98   109     -     -     -     -     8   -76     - |
 AREV |     -     -    10    21     -     -     -   -26   -12     - |
 ARTU |     -     -  -133    75     -     -     -     -   -14     - |
 BAKE |     -     -   -40    22     -     -     -     -   -56  -123 |
 BRST |     -    54   -53    -8     -     -     -     -     -   -25 |
 BRUX |     -    17   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -    52   -11     -     -     -   -18   -15     - |
 CHTI |     -   -33   -36   -15     -     -     -    59   -78    46 |
 CORD |     -   -10    13     -     -     -     -     -    -9     - |
 CUSV |     -     -   -27    15     -     -     -     -  -129   -53 |
 DAEJ |     -   -23    29     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -81    -1     -     -     -    47   -19   -14 |
 DUND |     -     -     -  -159     -     -     -   163     -     - |
 GLPS |     -   -84     -    74     -     -     -   -15   -41    -7 |
 HARB |     -  -158  -106     -     -     -     -   175   -82    34 |
 HERS |     -    14   -18     -     -     -     -     -   -10     - |
 HYDE |     -     -   -64    36     -     -     -     -   -37  -103 |
 IENG |     -    -7     9     -     -     -     -     -    72     - |
 INEG |     -   222     -     -     -     -     -  -161   194    80 |
 ISPA |     -     -     7   127     -     -     -  -134    18   128 |
 KELY |     -     -  -120     -     -     -     -    69  -242  -248 |
 KIRI |     -     -     -    38     -     -     -   -39    14     - |
 KOKV |     -     -   108   -61     -     -     -     -   130  -204 |
 LHAZ |     -     -   499  -282     -     -     -     -   511   526 |
 MAL2 |     -   -76     -    54     -     -     -     -     -    32 |
 MGUE |     -     -    11    41     -     -     -   -47     -     - |
 NKLG |     -   -73    23    86     -     -     -   -43   -17   -20 |
 NNOR |     -     -    20   -11     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -44   -61   100     -     -     -   -36   -41    -9 |
 NRMD |     -     0     0     X     -     -     -     -  -142    52 |
 NYA1 |     -    65   -81     -     -     -     -     -  -328     - |
 OHI2 |     -   -10    12     -     -     -     -     -    12   -20 |
 PALV |     -     -    16    25     -     -     -   -34   -13     - |
 PBRI |     -     -  -141    80     -     -     -     -     -  -159 |
 PDEL |     -    21    18     -     -     -     -   -25     4     - |
 PETS |     -     -   -53    31     -     -     -    -1    -7     - |
 PIMO |     -    49    55   -45     -     -     -   -21  -103   -38 |
 PNGM |     -     -     -    25     -     -     -   -25    86     - |
 PTBB |     -   -68    19    40     -     -     -     -    24     - |
 QAQ1 |     -   112     -   -79     -     -     -     -     -  -137 |
 RBAY |     -   -51   -81    92     -     -     -     -   -54     - |
 RESO |     -    11   -14     -     -     -     -     -   -50     - |
 REUN |     -   -34   -38    47     -     -     -     -     -     3 |
 SEYG |     -     -     -    -3     -     -     -     3     -     - |
 SSIA |     -  -162     -    31     -     -     -    87  -147   -14 |
 STHL |     -    20   -28   -28     -     -     -    29    17   -98 |
 THTI |     -     -   -30     -     -     -     -    17  -254     - |
 TIXI |     -    17     -    30     -     -     -   -43   -82     - |
 TLSE |     -    48   -60     -     -     -     -     -   -41     - |
 TRO1 |     -    -6   -46     -     -     -     -    30  -323     - |
 TWTF |     -   -12    15     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -28     -    20     -     -     -     -     -   -16 |
 WAB2 |     -     4    -5     -     -     -     -     -    50     - |
 WIND |     -    23     -   -16     -     -     -     -     -   114 |
 XMIS |     -     -   107    79     -     -     -  -139   -69     9 |
 YKRO |     -     -   131   -30     -     -     -   -43     -    40 |
 YSSK |     -     -   -26     -     -     -     -    15    23   -92 |
 ZAMB |     -     -   -36    21     -     -     -    -1     -    79 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igc   igu   jpl   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   891    26    33    10    58   152   216    13    99    23 |  288    242
    2 |  1762    25    28    11    33    74   791     8    74    58 |  288    195
    3 |   439    20    17    11    43   237   353    13    73    28 |  288    192
    5 |   604    24    16    13    35   120   547     8   245    41 |  288    522
    6 |   320    29    43    15    18    77   188     7   133    50 |  288    131
    7 |  1396    20    17    12    44    91  1378    13    87    91 |  288    329
    8 |   994    28    13    14    25   128  1574    16    73    65 |  288    902
    9 |   566    21    25    13    29     -   294    13    65    50 |  288    273
   10 |   576    13    30    11    15   128  1470    15    53    34 |  288    209
   11 |   955    16    26     9    33   170   246    14    59    45 |  288    372
   12 |   671    20    22     8    38    94   639     8    73    58 |  288    451
   13 |  1652    28    13    18    26    85  1065    13    75    82 |  288    358
   14 |   786    25    18    11    33   140   759    12    45    63 |  288    196
   15 |   396    32    21     9    41    46   359    16   199    75 |  288    288
   16 |   634    16    23    10    50    93   287    12   109    85 |  288    417
   17 |   715    17    31    12    54    94   574    12    75    73 |  288    415
   18 |   446    13    20     7    29    56   441    15    65   110 |  288    273
   19 |   859    25    21    12    49   132   372     9    60    75 |  288    254
   20 |   468    10    34    11    26    77   674    11    97    65 |  288    242
   21 |   838    19    15     7    43   110   719     8    67    42 |  288    264
   22 |   687    21    22    12    37   114   985    13    66    38 |  288    213
   23 |   698    19    25    15    41   162   309    14    59    96 |  288    221
   24 |  2014    12    18     8    32   107  2395    11   166    42 |  288   3560
   25 |   357    11    17    11    31    89   267     7    67    30 |  288    230
   26 |  1345    14    43    17    22    66   596    15   163    44 |  288    267
   27 |   341    21    29    17    42   131   490    15   108    51 |  288    190
   28 |  1076    19    20    12    49   107  1523    16    74    76 |  288   1204
   29 |   422    14    18    10    75    72   785     7   140    83 |  288    349
   30 |   513    17    17    14    34    91   280    12    59    46 |  288    281
   31 |   431    19    15     8    28    91   462     9    84    73 |  288    202
   32 |   259    17    18     8    30    84   967    14    67    50 |  288    295
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    12    15     -     -     -     -     -    17    28 |  288     45
 ALRT |     -    13    16     -     -     -     -     -    32     - |  288   4961
 AMC2 |     -    15    10     -     -     -     -     9    25     - |  288     32
 AREV |     -     -    27    10     -     -     -    11    21     - |  288   3665
 ARTU |     -     -    14     8     -     -     -     -    44     - |  284   7681
 BAKE |     -     -    25    14     -     -     -     -    17     9 |  284   2632
 BRST |     -    11    15    11     -     -     -     -     -    65 |  276   2004
 BRUX |     -    13    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    239
 CHPI |     -     -    24    19     -     -     -    14    38     - |  288   5198
 CHTI |     -    21    25    12     -     -     -    10    30    16 |  288   5807
 CORD |     -    16    20     -     -     -     -     -    35     - |  279   6053
 CUSV |     -     -    16     9     -     -     -     -    49    17 |  283   4402
 DAEJ |     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  280   3892
 DGAV |     -     -    17    11     -     -     -     8    41    20 |  288   4924
 DUND |     -     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  276   5405
 GLPS |     -    10     -     9     -     -     -     7    40    11 |  288   7943
 HARB |     -    16    18     -     -     -     -     8    28    14 |  288    907
 HERS |     -     9    11     -     -     -     -     -    28     - |  288     18
 HYDE |     -     -    11     6     -     -     -     -    22    12 |  281   3947
 IENG |     -     9    11     -     -     -     -     -    23     - |  288     26
 INEG |     -     9     -     -     -     -     -     6    38    12 |  288   5579
 ISPA |     -     -    25    19     -     -     -    14    47    19 |  288  10561
 KELY |     -     -    21     -     -     -     -    12    26    10 |  287   5912
 KIRI |     -     -     -     8     -     -     -     8   134     - |  276   3527
 KOKV |     -     -    15     9     -     -     -     -    49    15 |  276     94
 LHAZ |     -     -    15     9     -     -     -     -    25    15 |  283   6461
 MAL2 |     -    12     -     9     -     -     -     -     -    94 |  247    >>>
 MGUE |     -     -    20     8     -     -     -     9     -     - |  288     18
 NKLG |     -    15    22    12     -     -     -    12    26    19 |  288   8709
 NNOR |     -     -    24    14     -     -     -     -     -     - |  276    320
 NRIL |     -    13    13     6     -     -     -    10    36     9 |  288   6429
 NRMD |     -    10    12     X     -     -     -     -    43    31 |  283   6446
 NYA1 |     -    10    13     -     -     -     -     -    30     - |  287   5715
 OHI2 |     -     9    12     -     -     -     -     -    32    12 |  288     68
 PALV |     -     -    19    11     -     -     -    11    35     - |  288   6085
 PBRI |     -     -    38    21     -     -     -     -     -    25 |  272    891
 PDEL |     -    14     9     -     -     -     -     9    36     - |  288   2004
 PETS |     -     -    23     8     -     -     -     9    28     - |  288   6984
 PIMO |     -    23    26    26     -     -     -    19    50    23 |  288   7821
 PNGM |     -     -     -    35     -     -     -    36    95     - |  276   9990
 PTBB |     -    20    20    16     -     -     -     -    29     - |  288     27
 QAQ1 |     -    11     -     8     -     -     -     -     -    15 |  276    >>>
 RBAY |     -    43    52    12     -     -     -     -    55     - |  272   6015
 RESO |     -    14    17     -     -     -     -     -    12     - |  282   5799
 REUN |     -    14    23    13     -     -     -     -     -    21 |  287   4630
 SEYG |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     - |  276   4218
 SSIA |     -    11     -     8     -     -     -     7    16    12 |  288   6738
 STHL |     -    27    23    11     -     -     -    32    52    15 |  288  18156
 THTI |     -     -    34     -     -     -     -    20    56     - |  283   6710
 TIXI |     -    15     -     7     -     -     -     9    34     - |  288    >>>
 TLSE |     -    10    13     -     -     -     -     -    35     - |  287   1727
 TRO1 |     -    17    20     -     -     -     -    14    31     - |  288   5838
 TWTF |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 URUM |     -    28     -    20     -     -     -     -     -    83 |  270    >>>
 WAB2 |     -    10    13     -     -     -     -     -    29     - |  288     25
 WIND |     -    10     -     7     -     -     -     -     -    10 |  276    >>>
 XMIS |     -     -    39    17     -     -     -    17    93    24 |  288   3371
 YKRO |     -     -    20     9     -     -     -     9     -    13 |  288  14553
 YSSK |     -     -    16     -     -     -     -     9    13    30 |  280   6365
 ZAMB |     -     -    19    13     -     -     -    10     -    15 |  287  13714
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   872    18    22    13    39   113   841    13    74    50 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.44     7.35     0.81     0.81   | 2.72e-14  8.48e-15  1.40e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     7.32     7.35     7.32     7.32   | 2.98e-14  6.17e-15  3.21e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     5.06     7.35     4.32     4.32   | 2.76e-14  5.82e-15  8.59e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     7.32     7.35     7.32     7.32   | 3.80e-14  9.14e-15  1.99e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.32     7.35     1.46     1.46   | 3.91e-14  1.20e-14  3.80e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     6.46     7.35     2.83     2.83   | 5.35e-14  7.50e-15  3.50e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     7.32     7.35     7.32     7.32   | 3.74e-14  9.21e-15  2.75e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     7.29     7.35     7.32     7.32   | 3.49e-14  6.73e-15  1.52e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.10     7.35     2.51     2.51   | 7.17e-14  1.02e-14  2.45e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     4.71     6.99     6.99     6.99   | 4.54e-14  1.05e-14  4.44e-15 |
 G06  |   288   288     1   288     4.16     5.31     7.15     7.15   | 5.79e-14  1.79e-14  1.37e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     7.31     4.86     7.32     7.32   | 6.13e-14  2.67e-14  3.40e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     7.31     4.13     7.32     7.32   | 5.61e-14  1.87e-14  3.27e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     4.62     2.21     0.78     0.78   | 5.27e-14  2.21e-14  3.24e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.98     1.66     0.44     0.44   | 7.54e-14  2.68e-14  1.93e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.81     1.53     0.50     0.50   | 5.88e-14  4.12e-14  2.23e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.79     1.26     0.20     0.20   | 4.18e-14  1.22e-14  1.08e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.52     1.13     0.74     0.74   | 8.79e-13  8.33e-14  3.04e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.59     0.42     3.49     3.49   | 6.03e-13  5.83e-14  1.81e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.58     0.40     2.74     2.74   | 5.58e-13  6.92e-14  1.81e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.75     0.40     3.66     3.66   | 9.30e-14  3.09e-14  1.97e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.53     0.35     0.70     0.70   | 6.28e-13  6.78e-14  1.83e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.51     0.33     1.54     1.54   | 6.41e-13  6.78e-14  4.77e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.51     0.32     2.31     2.31   | 7.15e-13  7.25e-14  3.00e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.51     0.32     0.81     0.81   | 6.30e-13  6.38e-14  4.30e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.50     0.32     0.89     0.89   | 6.99e-13  7.75e-14  2.62e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.49     0.31     3.39     3.39   | 6.42e-13  6.03e-14  2.18e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.49     0.30     0.28     0.28   | 6.96e-13  7.97e-14  4.01e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.04     0.29     1.45     1.45   | 6.46e-14  1.80e-14  3.32e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.45     0.27     3.07     3.07   | 7.34e-13  8.58e-14  5.51e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.68     0.24     1.58     1.58   | 6.92e-13  6.94e-14  1.44e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.98     0.17     0.47     0.47   | 7.90e-14  2.16e-14  3.13e-14 |
 G13  |   288   280     3   288     0.71     0.17     0.51     0.51   | 8.11e-13  1.25e-13  4.10e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.86     0.16     0.49     0.49   | 6.47e-14  1.60e-14  1.23e-14 |
 G05  |   288   239    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  2.22e-13  4.66e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  2.82e-13  6.08e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.45e-13  7.16e-14  4.46e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  1.00e-13  4.20e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  9.74e-14  2.53e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-13  1.00e-13  2.70e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.78e-13  2.73e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.93e-13  9.50e-14  1.83e-14 |
 NNOR |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  1.74e-13  3.09e-14 |
 PDEL |   288   260     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-12  1.02e-12  1.67e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.20e-14  6.41e-15  2.09e-15 |
 DAEJ |   280     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  5.88e-13  1.89e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-13  3.19e-13  7.67e-14 |
 BRST |   276   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  7.98e-13  1.97e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.43e-13  5.37e-13  5.18e-13 |
 PBRI |   272   272     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.65e-13  3.32e-13  1.20e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.74e-22  6.64e-20  1.12e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      DAEJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
