
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1935   Day: 4   MJD: 57793                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     13      25    -145    786    786      0   1798   1798      0    0.00
 cod |   288     0  35108     53    -582    -274     16     14     17    117    183     84   20.12
 emr |   288     0  23786     35   -2142     785     20     22     19    122    108    130   13.43
 esa |   288     0  30249     21    -629     280     12     11     13    134    215     79   24.56
 gfz |   288     0  39850   1088    -261      14     18     18     19    155    162    153   14.99
 iga |    96     0   2976      0     -13      -3     33     33      0     76     76      0    0.00
 igc |   286     0   8855      7   -1336    1492     97     97      0    707    707      0    0.00
 igu |    96     0   2976     28     -33     235    875    875      0   1488   1488      0    0.00
 jpl |   288     0  25600     18    2673     553     12     10     13     99    127     81   26.89
 ngs |    96     0   2976     16       1     -81    756    756      0   1774   1774      0    0.00
 usn |   288     0  38493   1048   -2165     -72     49     71     40    234    296    211    0.00
 whu |   288     0  28778    322   -5901    6316     26     36     20    102    124     90    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1366    -7     7  -252   118    28   405  -163   166  1424   270    34 |
    2 | -2894   -47     6   123   -94    15  -361  -947   -28 -2601   -46     1 |
    3 |  3013   100   -62  -253  -124    36  -218   976   256  2963   125  -140 |
    5 | -1281    65   231  -339    55    78   344  -159   115 -1499   358    89 |
    6 |   898  -292    35   -41  -136    40   816  -226   314   816   558   101 |
    7 | -2149   -87   201  -241   149    23   129 -1192   102 -2112   306    86 |
    8 | -1481  -393  -125   326   -44    77   271  -315    83 -1376   173  -114 |
    9 |   757   200   -15  -150  -106   -40  -253    50    54   536   194  -259 |
   10 |   220   -22   -48    -4    97    -5    97  2048   -10   132   335   -92 |
   11 |   871    40  -177    35    68  -104   -68 -4491   -11  1647    38   -81 |
   12 | -2148   358    53  -121     X   -43  -219  -816  -184 -2077   404    50 |
   13 |  2677    81  -100   -75    -3   -90    85  1728    59  2857   194   -33 |
   14 |   790  -131   -53   149   -57    -3   -80 -1284    20   456    92   -83 |
   15 | -1115   187   137  -335    43    22   330   176    73  -986   367   102 |
   16 |  1396  -120    15   217   -15   105  -193  -448  -107  1295   -26   -57 |
   17 |   252   146   157  -306   254    12    99   402   -48  -460   370   240 |
   18 |  3194   -35  -131   135   131   -10  -115  -217  -105  2967    48   -68 |
   19 |  -745  -122    73   272   -11   -13  -307  -291  -187  -885   -35   248 |
   20 |  1517  -108   -37   272   -49    27   -96  -729  -122  1549   -66   -26 |
   21 |   196  -202    35   273    23    79  -230  -127  -129   351   -91  -123 |
   22 | -2658  -325   180   379  -141    99  -587  -271  -114 -2557    51   -27 |
   23 |  -560    91   -54   -28    13   -77  -260   -24   -23  -765   193  -107 |
   24 |   605   192    -1  -220    63   -93   637  -127    23   486   770   126 |
   25 |  1005   133  -147    91    44   -79     2  -671  -134  1050   187   -38 |
   26 |  1078    50  -103    77   110     5   163  2728  -118   860   368   -66 |
   27 | -1028    48   -76    93   169   -19  -150   676  -177  -815   162  -119 |
   28 |   868  -133    44   168   -40    31  -357  1808   -53  1503   -42    56 |
   29 | -2831    17   140  -265   285    98   741  -547     - -2673   477   150 |
   30 |  -185   269   -69  -116    -2  -149  -366 -1000   -60  -232   159  -127 |
   31 |  -970   376   -70  -287   163   -87  -270   681   -75 -1224   192   -58 |
   32 |  -516    18   -36   -94    62    41    32  1436    55  -367   322  -107 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AIRA |     -     -   -51    28     -     -     -     -     -     -  -146   -89 |
 AJAC |     -     -     -   -23     -     -     -     -    21     -     -     - |
 ALBH |     -    88     -   -71     -     -     -     -    -1     -   -18     - |
 ALGO |     -    55   -82     -     -     -     -     -     -     -   108    51 |
 ALIC |     -     -     -  -172   128     -     -     -    86     -     -     - |
 ALRT |     -    -4    29     -   -20     -     -     -     -     -    31    39 |
 AMC2 |     -   -42    76     -     -     -     -     -    -7     -    48     - |
 ANKR |     -    23     -   -19     -     -     -     -     -     -    84     - |
 AREV |     -     -    -8   -49   -41     -     -     -    70     -   -38     - |
 ARTU |     -     -    -2    59   -85     -     -     -    -6     -   -19     - |
 ASPA |     -   112    59   -51   -49     -     -     -   -41     -   -48     - |
 AUCK |     -    17     -     7     X     -     -     -   -19     -  -186    35 |
 BAKE |     -     -   -55    66   -91     -     -     -    18     -   -51    -2 |
 BJFS |     -   -35     -     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -45     -   -16   -84     -     -     -    95     -    79   -49 |
 BOR1 |     -    73     -     -     -     -     -     -   -55     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -29   -84     -     -     -    74     -   -94   -68 |
 BRST |     -    33   -93    23     -     -     -     -     -     -     -    91 |
 BRUX |     -     6     7     -   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -22     -    78   -93     -     -     -     -     -   -77     3 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -51     -     -     -    29     -   -39   136 |
 CEDU |     -   -34     -    28     -     -     -     -     -     -     X     X |
 CHPI |     -     -   -18    32    41     -     -     -   -43     -    72     - |
 CHTI |     -    60   -88   -23   -40     -     -     -    42     -  -144    40 |
 CHUR |     -  -110     -    -1   149     -     -     -     -     -   -54   -62 |
 COCO |     -   -54     -    75   -50     -     -     -     -     -    38    54 |
 CORD |     -    26     1     -   -35     -     -     -     -     -    19     - |
 CRO1 |     -     -   -91     -    81     -     -     -     -     -     1     - |
 CUSV |     -     -   -81   -23  -125     -     -     -   130     -   -94   -61 |
 DAEJ |     -   -32    48     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -    47     -   -41     4     -     -     -     -     -     X   139 |
 DAV1 |     -     -     -   -93   152     -     -     -     -     -   497   130 |
 DRAO |     -    36     -     -   -48     -     -     -     -     -    16    -3 |
 DUBO |     -  -140     -    26   146     -     -     -     -     -  -150     - |
 FLIN |     -    46     -   150     -     -     -     -  -171     -     -    10 |
 GLPS |     -   -45     -    72   202     -     -     -  -144     -   -37   178 |
 GLSV |     -   119   -66     -  -100     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -  -687     -   615     -     -     -     -     -  -735     - |
 GODZ |     -     -   -15     8     -     -     -     -     -     -   -35   -53 |
 GOL2 |     -     -    68   -51     -     -     -     -    13     -   -27     - |
 GOLD |     -    34     -     -   -46     -     -     -     -     -   -67     0 |
 GOPE |     -   -89     -     -   120     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -     6     -     -    -8     -     -     -     -     -   -62     - |
 GRAZ |     -   -57     -     -    77     -     -     -     -     - -1266    45 |
 GUAM |     -   -61     -     -   -18     -     -     -    56     -   -76     - |
 GUAT |     -   -69  -108   105    15     -     -     -     -     -  -144   -89 |
 HARB |     -  -205     -   162     9     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -   -86   -19     -   133     -     -     -     -     -    57     - |
 HOB2 |     -   106    74     1   -65     -     -     -   -81     -     X     - |
 HOFN |     -   -10     -     -    13     -     -     -     -     -   -55   -18 |
 HRAO |     -    -3     -     -  -161     -     -     -    93     -   123  -142 |
 HYDE |     -     -   -22    51   -63     -     -     -     -     -   -31    -1 |
 IENG |     -   -40    78     -   -16     -     -     -     -     -    -9     - |
 IISC |     -     -     -     -   -49     -     -     -    27     -   -42     - |
 INEG |     -   -37     -     -    50     -     -     -     -     -  -218  -164 |
 INVK |     -    88     -     -  -118     -     -     -     -     -   139     - |
 IQAL |     -     -     -   -62     -     -     -     -    56     -     -  -109 |
 ISPA |     -     -    -3   -40    58     -     -     -     5     -    96    51 |
 KARR |     -  -104     -    77   -51     -     -     -    36     -  -181     - |
 KELY |     -     -     4     -    -4     -     -     -     -     -   -17    62 |
 KERG |     -    87     -     -     -     -     -     -   -65     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -    72     -     -     -     -   -66     -  -157     - |
 KIRU |     -    24     -   -19     -     -     -     -     -     -     1     - |
 KOKB |     -     -     -     -   -58     -     -     -    32     -   -19     - |
 KOKV |     -     -    71    10   -79     -     -     -     -     -    30    -7 |
 KOUR |     -   -37     -   -20    35     -     -     -    27     -    -6     7 |
 KRGG |     -     -     -    36   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    33     -     -   -44     -     -     -     -     -   -22   -16 |
 LHAZ |     -     -  -196  -245    -6     -     -     -   321     -  -162   -78 |
 LMMF |     -     -     -   114     -     -     -     -  -104     -  -169    31 |
 LPGS |     -    69     -   -56     X     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    53     -   -13   -51     -     -     -     -     -     -    78 |
 MAG0 |     -    48     -     -   -64     -     -     -     -     -    17     0 |
 MAL2 |     -  -273   540    16     X     -     -     -   -79     -  -506     - |
 MAS1 |     -  -176     -    97    51     -     -     -    14     -   -86     4 |
 MATE |     -    30     -     -   -41     -     -     -     -     -    36     - |
 MAW1 |     -    19     -   -27    31     -     -     -    -7     -     5    59 |
 MCM4 |     -   112     -   -33   -97     -     -     -     -     -    98   -73 |
 METS |     -    43     -     -   -58     -     -     -     -     - -1009     - |
 MGUE |     -     -    10    -7     -     -     -     -     2     -     -     - |
 MKEA |     -    91     -     -  -122     -     -     -     -     -    41  -157 |
 MORP |     -     -     -     -  -172     -     -     -    96     -   -19   339 |
 NANO |     -    12     -     -   -16     -     -     -     -     -  -141   -71 |
 NICO |     -   -75     -     -    82     -     -     -    11     -  -135    29 |
 NKLG |     -   -11     -   136   -26     -     -     -  -102     -   -80    54 |
 NNOR |     -     -    95   -52     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -45     -     -    60     -     -     -     -     -    41     - |
 NRIL |     -     -   -32     -    28     -     -     -     -     -  -141     - |
 NYA1 |     -    96    17     -  -143     -     -     -     -     -  -214     - |
 OHI2 |     -   -41    -2     -    57     -     -     -     -     -   -18    67 |
 ONSA |     -    85     -     -  -114     -     -     -     -     -    93   108 |
 PALV |     -     -    90   -25   -42     -     -     -     -     -    72     - |
 PBRI |     -     -  -116    64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -42     -     -     -     -     -     -    31     -     -     - |
 PERT |     -   -15     -     7  -175     -     -     -   102     -  -170  -121 |
 PETS |     -     -   135   -36   -79     -     -     -    10     -    19     - |
 PIE1 |     -    59     -    34  -133     -     -     -     -     -   -46   -28 |
 PIMO |     -    26   -13   -26    18     -     -     -     -     -     3     - |
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -   -10     -  -140     - |
 PRDS |     -    12     -    10   -32     -     -     -     -     -     -   -28 |
 PTBB |     -   -62    44    44   -28     -     -     -     -     -   -44     - |
 QAQ1 |     -    -9     -     7     -     -     -     -     -     -     -   -23 |
 RAMO |     -     5     -     -    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -   -41    12     -    45     -     -     -     -     -   -65    35 |
 REUN |     -    15   -81    59   -59     -     -     -     7     -  -115    11 |
 REYK |     -     -     -    13   -13     -     -     -    -4     -     -  -113 |
 RIO2 |     -     -     -   150  -245     -     -     -     -     -     X     - |
 RIOP |     -    52   -80     -    -2     -     -     -     -     -   -50    -7 |
 SCH2 |     -  -190     -    35   198     -     -     -     -     -    -3   -49 |
 SCUB |     -    44     -   -84    78     -     -     -     -     -     -    57 |
 SEYG |     -     -     -    49     -     -     -     -   -44     -     -     - |
 SFER |     -     -     -     -    43     -     -     -   -24     -   -47    -2 |
 SHAO |     -     -     -     -  -123     -     -     -    68     -     -   -45 |
 SSIA |     -    14     -     -     -     -     -     -   -11     -   -99     - |
 STJO |     -   -63     -     -    86     -     -     -    -1     -    29    99 |
 SYOG |     -     -     -    65  -107     -     -     -     -     -  -226    33 |
 TASH |     -     -     -   -21    34     -     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -78    95     -   -61     -     -     -    45     -   -71     - |
 TIXI |     -     -     -    53   -88     -     -     -     -     -  -131     - |
 TLSE |     -    47   -69     -    -2     -     -     -     -     -  -136     - |
 TRO1 |     -    75   -16     -   -77     -     -     -    -5     -  -196     - |
 TSKB |     -   -20     -     -    27     -     -     -     -     -  -113     - |
 TWTF |     -   -15     8     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -266   436     -     -     -     -     -     -     X |
 USN7 |     -   -42     -     -    57     -     -     -     -     -    41     - |
 VILL |     -   -92     -    82   -11     -     -     -     -     -     9     - |
 WAB2 |     -    -1    62     -   -54     -     -     -     -     -    94     - |
 WHIT |     -   -80     -   -93   346     -     -     -   -48     -  -150    14 |
 WSRT |     -    67     -     -   -90     -     -     -     -     -    74     - |
 WTZR |     -   -10     -     -    13     -     -     -     -     -   -54   -29 |
 XMIS |     -     -   -71   109   -73     -     -     -   -21     -  -312    31 |
 YAKT |     -     -     -   -52     -     -     -     -    48     -  -101    97 |
 YAR2 |     -    45     -     -   -61     -     -     -     -     -    84     - |
 YELL |     -    -3    13     -    -8     -     -     -     -     -   100    -8 |
 YKRO |     -   -20   128   -25     -     -     -     -   -22     -     -     6 |
 YSSK |     -     -    63     -   -80     -     -     -    13     -   -60     - |
 ZAMB |     -   -53    77    -1   -65     -     -     -    40     -     -   -86 |
 ZECK |     -   144     -    64   -77     -     -     -  -123     -    21    84 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   423     9    17     8    19    35    68   521     7   405    52    26 |  288    268
    2 |   458    16    13    11    15    34    48   755    11   387    66    56 |  288    318
    3 |   846     8    11     7    17    24   196   507     8   783    86    40 |  288    321
    5 |   461    15    10    12    11    29    80   346     8   503    54    41 |  288    443
    6 |   440    18    13     6    17    24   135   369    10   658    43    30 |  288    226
    7 |   590    12    22     6    20    35    49   809     9   646    71    52 |  288    200
    8 |  1215    15    18     9    19    44   164  1384    10   956    69    28 |  288   1191
    9 |   446    11    14     8    14    26   207   290    12   467    93    18 |  288    246
   10 |   437    15    19     8    19    29    86  1189    10   462    82    23 |  288    300
   11 |  1008    13    21    11    13    15   122  2177     8   930    51    29 |  288    345
   12 |   327    14    24    12     X    54    81   901    10   494   100    52 |  288    367
   13 |   414     9    31     9    17    36    80   555    12   451    47    32 |  288    246
   14 |  1206    11    11     7    18    20    87   834    10  1048    49    25 |  288    212
   15 |   563    11    24    12    13    19    55   209     9   543    59    29 |  288    189
   16 |   496    15    22    10    26    36    66   289    15   492   115    32 |  288    341
   17 |  1694    10    32     7    21    33    57   284     9  1451    57    46 |  288    348
   18 |   318    20    20     9    18    26    86   414    11   309    67    46 |  288    338
   19 |   204    13    34     6    15    34    66   286    11   243    59    43 |  288    158
   20 |   379    26    32    21    16    28    42   598    14   479    58    47 |  288    343
   21 |   487    19    28    11    19    28    50   437    12   501    93    36 |  288    589
   22 |   445     8    14    11    18    28   114   426     7   439   108    40 |  288    292
   23 |   729    17    16     9    14    15   110   239    10   710    81    37 |  288    222
   24 |  1529    13    44    21    14    34    98  1865    11  1399    24    21 |  288   1668
   25 |   495    14    26    21    15    36    84   455     9   502    88    34 |  288    314
   26 |   341    16    17    24    26    43    81  1221    11   450    63    25 |  288    306
   27 |   605    13    20    10    22    29    58   320    12   507    52    22 |  288    233
   28 |  2118    13    23     8    14    57   116  2162     8  2297    88    39 |  288    647
   29 |   593    10    26    14    17    36    52   883     -   532    77    45 |  288    368
   30 |   310    12    12     6    16    36    69   384     9   343    81    23 |  288    379
   31 |   744    18    13    15    27    47    81   681    13   594    55    51 |  288    274
   32 |   448    12    13     9    23    20    93   785    16   376    50    23 |  288    216
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AIRA |     -     -    14     8     -     -     -     -     -     -    28    23 |  283   5774
 AJAC |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   3310
 ALBH |     -    15     -    11     -     -     -     -    10     -    13     - |  288     39
 ALGO |     -     6     9     -     -     -     -     -     -     -    21    23 |  288    172
 ALIC |     -     -     -    13    27     -     -     -    15     -     -     - |  288   3053
 ALRT |     -    11    15     -    14     -     -     -     -     -    41    14 |  288   6781
 AMC2 |     -    24    14     -     -     -     -     -    13     -    54     - |  288     27
 ANKR |     -    31     -    25     -     -     -     -     -     -   117     - |  276    >>>
 AREV |     -     -    16    10    20     -     -     -    10     -    52     - |  288   4034
 ARTU |     -     -    21     6    17     -     -     -    11     -    15     - |  288   7466
 ASPA |     -    22    34    21    32     -     -     -    20     -    48     - |  288   9685
 AUCK |     -    35     -    17     X     -     -     -    17     -    53    18 |  288   5657
 BAKE |     -     -    15     9    18     -     -     -    11     -    25     8 |  288   3372
 BJFS |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2507
 BOGT |     -    16     -    10    20     -     -     -    12     -    21    16 |  288   6102
 BOR1 |     -    16     -     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   1826
 BRFT |     -     -     -    12    36     -     -     -    17     -    59    16 |  288   3024
 BRST |     -    14    13     9     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   1617
 BRUX |     -    10    15     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     63
 CAS1 |     -     7     -     7    11     -     -     -     -     -    48    12 |  288   3426
 CCJ2 |     -     -     -     -    17     -     -     -     9     -    45    17 |  288   5358
 CEDU |     -    12     -    10     -     -     -     -     -     -     X     X |   83     46
 CHPI |     -     -    26     9    21     -     -     -    15     -    70     - |  288   4710
 CHTI |     -    19    19    10    18     -     -     -    11     -    58    12 |  288   6023
 CHUR |     -    33     -    23    16     -     -     -     -     -    22    18 |  288  63901
 COCO |     -    30     -    21    15     -     -     -     -     -    43    25 |  288    >>>
 CORD |     -    19    27     -    24     -     -     -     -     -    42     - |  288   4465
 CRO1 |     -     -    19     -    17     -     -     -     -     -    38     - |  288     62
 CUSV |     -     -    20    10    20     -     -     -    12     -    29    16 |  288   4744
 DAEJ |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   3558
 DARW |     -    16     -    12    19     -     -     -     -     -     X    23 |  288    >>>
 DAV1 |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     -    47    15 |  265   7913
 DRAO |     -    12     -     -    16     -     -     -     -     -    14    14 |  288     29
 DUBO |     -    12     -     8    16     -     -     -     -     -    16     - |  288  16716
 FLIN |     -    19     -     8     -     -     -     -    11     -     -    11 |  288   3806
 GLPS |     -    33     -    16    18     -     -     -    16     -    37    13 |  288   5480
 GLSV |     -    13    12     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2300
 GODE |     -     -    44     -    39     -     -     -     -     -    62     - |  178     39
 GODZ |     -     -    15     8     -     -     -     -     -     -    24    16 |  271  44056
 GOL2 |     -     -    21     8     -     -     -     -     8     -    34     - |  288     70
 GOLD |     -    13     -     -    17     -     -     -     -     -    13    17 |  288   7450
 GOPE |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    448
 GRAS |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -    27     - |  288   3119
 GRAZ |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     -    26    16 |  288   3040
 GUAM |     -    17     -     -    17     -     -     -    14     -    24     - |  288   3659
 GUAT |     -    13    15    13    18     -     -     -     -     -    27    12 |  276   2767
 HARB |     -    20     -    12    22     -     -     -     -     -     -     - |  288   1017
 HERS |     -     9    16     -    14     -     -     -     -     -    19     - |  288     29
 HOB2 |     -    34    20    16    22     -     -     -    23     -     X     - |  288    174
 HOFN |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -    17    14 |  288   2724
 HRAO |     -    19     -     -    25     -     -     -    15     -    67    21 |  287     81
 HYDE |     -     -    16     8    15     -     -     -     -     -    26    13 |  288   3293
 IENG |     -    10    10     -    16     -     -     -     -     -    20     - |  288     99
 IISC |     -     -     -     -    17     -     -     -    10     -    24     - |  288  11975
 INEG |     -    12     -     -    16     -     -     -     -     -    21    19 |  288   4200
 INVK |     -    10     -     -    14     -     -     -     -     -    46     - |  287   4507
 IQAL |     -     -     -    14     -     -     -     -    13     -     -    13 |  278   2779
 ISPA |     -     -    31    16    25     -     -     -    14     -    45    18 |  288  10245
 KARR |     -    34     -    17    22     -     -     -    16     -    67     - |  288   4577
 KELY |     -     -    17     -    15     -     -     -     -     -    26    20 |  282   5991
 KERG |     -    15     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   3691
 KIRI |     -     -     -    15     -     -     -     -    14     -   174     - |  288   4701
 KIRU |     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -    26     - |  288   1757
 KOKB |     -     -     -     -    15     -     -     -     8     -    32     - |  288     50
 KOKV |     -     -    13     7    12     -     -     -     -     -    14    15 |  288     78
 KOUR |     -    25     -    16    22     -     -     -    14     -    41    19 |  288     36
 KRGG |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   3155
 LAMA |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -    18    11 |  288   3063
 LHAZ |     -     -    15    11    20     -     -     -    14     -    19    16 |  288   4199
 LMMF |     -     -     -    12     -     -     -     -    11     -    25    24 |  288   2488
 LPGS |     -    36     -    29     X     -     -     -     -     -     -     - |  280    >>>
 MAC1 |     -    13     -    12    16     -     -     -     -     -     -    50 |  288    >>>
 MAG0 |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -    26    10 |  288   5626
 MAL2 |     -    22    16    15     X     -     -     -    23     -    26     - |  268   4847
 MAS1 |     -    19     -    11    20     -     -     -    13     -    17    12 |  288   7576
 MATE |     -    10     -     -    13     -     -     -     -     -    21     - |  288    156
 MAW1 |     -    22     -    11    13     -     -     -    16     -    47    13 |  288   6898
 MCM4 |     -    18     -    13    15     -     -     -     -     -    28    14 |  288   6895
 METS |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    28    12     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     35
 MKEA |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    27    17 |  288    >>>
 MORP |     -     -     -     -    19     -     -     -    11     -    26    14 |  288   3249
 NANO |     -    11     -     -    14     -     -     -     -     -    18    13 |  288   3059
 NICO |     -    11     -     -    16     -     -     -     8     -    21    17 |  288   3451
 NKLG |     -    17     -    13    23     -     -     -    12     -    34    19 |  288   8112
 NNOR |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1831
 NRC1 |     -    10     -     -    14     -     -     -     -     -    33     - |  288     37
 NRIL |     -     -    18     -    16     -     -     -     -     -    31     - |  206   4729
 NYA1 |     -    11    14     -    17     -     -     -     -     -    21     - |  288   5159
 OHI2 |     -    12    15     -    15     -     -     -     -     -    30    18 |  288     88
 ONSA |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    27    11 |  276   1236
 PALV |     -     -    20    10    15     -     -     -     -     -    26     - |  287   5588
 PBRI |     -     -    15     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   1138
 PDEL |     -    21     -     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  287   2238
 PERT |     -    35     -    16    18     -     -     -    17     -    46    19 |  288   4011
 PETS |     -     -    21     8    20     -     -     -    11     -    20     - |  288   7014
 PIE1 |     -    12     -    11    14     -     -     -     -     -    14     8 |  288     31
 PIMO |     -    23    28    17    22     -     -     -     -     -    79     - |  288   4603
 PNGM |     -     -     -    13     -     -     -     -    12     -    79     - |  288   4588
 PRDS |     -    12     -     9    16     -     -     -     -     -     -    11 |  288    286
 PTBB |     -    12    15    11    14     -     -     -     -     -    23     - |  288     38
 QAQ1 |     -    13     -    10     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288    >>>
 RAMO |     -    29     -     -    39     -     -     -     -     -     -     - |  275    >>>
 RESO |     -    12    14     -    15     -     -     -     -     -    11    10 |  288   6895
 REUN |     -    21    27    17    21     -     -     -    22     -    42    19 |  288   5299
 REYK |     -     -     -     8    18     -     -     -    12     -     -    15 |  288   2523
 RIO2 |     -     -     -    18    29     -     -     -     -     -     X     - |  177    >>>
 RIOP |     -    16    17     -    15     -     -     -     -     -    23    18 |  288   4662
 SCH2 |     -    12     -    10    12     -     -     -     -     -    11     8 |  288   2603
 SCUB |     -    29     -    25    39     -     -     -     -     -     -    28 |  259    >>>
 SEYG |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3495
 SFER |     -     -     -     -    17     -     -     -     9     -    32    71 |  288     80
 SHAO |     -     -     -     -    17     -     -     -    10     -     -    15 |  288   5304
 SSIA |     -    13     -     -     -     -     -     -     9     -    24     - |  288   4081
 STJO |     -    13     -     -    18     -     -     -    12     -    19    15 |  288    320
 SYOG |     -     -     -     8    14     -     -     -     -     -    41    73 |  121   4154
 TASH |     -     -     -    13    21     -     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 THU3 |     -    13    11     -    21     -     -     -    11     -    13     - |  288   7537
 TIXI |     -     -     -    10    17     -     -     -     -     -    53     - |  288    >>>
 TLSE |     -    11    15     -    15     -     -     -     -     -    15     - |  288   3982
 TRO1 |     -    12    21     -    15     -     -     -    14     -    29     - |  288   5723
 TSKB |     -    15     -     -    21     -     -     -     -     -    25     - |  288   3530
 TWTF |     -    15    16     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     47
 UNSA |     -     -     -    19    32     -     -     -     -     -     -     X |  177    >>>
 USN7 |     -    13     -     -    18     -     -     -     -     -    12     - |  288     40
 VILL |     -    14     -    11    17     -     -     -     -     -    14     - |  288   3455
 WAB2 |     -     9    11     -    16     -     -     -     -     -    11     - |  288     33
 WHIT |     -    13     -     7    14     -     -     -    10     -     9     7 |  288  13190
 WSRT |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    21     - |  288     46
 WTZR |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -    15    10 |  288     34
 XMIS |     -     -    24    12    22     -     -     -    10     -    51    19 |  288   5821
 YAKT |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -    82    17 |  288   5755
 YAR2 |     -    20     -     -    27     -     -     -     -     -    25     - |  288     98
 YELL |     -    16    26     -    40     -     -     -     -     -    22    41 |  288     23
 YKRO |     -    27    22    16     -     -     -     -    17     -     -    22 |  288  12293
 YSSK |     -     -    17     -    18     -     -     -     7     -    31     - |  288   5671
 ZAMB |     -    27    23    18    29     -     -     -    13     -     -    22 |  288  12519
 ZECK |     -    17     -    10    14     -     -     -    10     -    15    14 |  288     50
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   787    17    20    13    19    33    98   875    12   757    50    27 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   FAA1  | 1935-4 16:00:00 |       -2360
cod |   MAL2  | 1935-4 22:25:00 |       -3161
emr |   MAL2  | 1935-4  3:55:00 |       -1235
emr |   MAL2  | 1935-4 13:05:00 |         591
esa |   URUM  | 1935-4  3:00:00 |        -695
esa |   MAL2  | 1935-4 13:05:00 |        -518
gfz |   MAL2  | 1935-4  3:50:00 |        2837
gfz |   MAL2  | 1935-4 13:05:00 |       -2967



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.29     5.35     5.34     5.34   | 2.80e-14  6.24e-15  1.47e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     4.48     5.35     4.39     4.39   | 3.56e-14  5.51e-15  1.91e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     5.29     5.35     5.34     5.34   | 2.86e-14  4.65e-15  2.18e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     3.67     5.35     1.12     1.12   | 4.14e-14  1.48e-14  2.69e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.29     5.35     1.30     1.30   | 2.41e-14  5.02e-15  1.58e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     3.75     5.35     1.83     1.83   | 5.51e-14  8.95e-15  4.67e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     5.21     5.35     5.34     5.34   | 2.98e-14  5.46e-15  2.31e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     3.32     5.35     5.34     5.34   | 4.72e-14  7.77e-15  4.34e-15 |
 MGUE |   288   283     2   288     4.81     5.35     5.34     5.34   | 5.50e-14  1.14e-14  2.00e-15 |
 HRAO |   287   284     2   287     4.43     5.34     0.33     0.33   | 5.99e-14  1.97e-14  6.60e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.32     5.32     5.33     5.33   | 2.94e-14  4.67e-15  2.55e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     3.61     5.32     5.14     5.14   | 3.93e-14  9.04e-15  5.34e-15 |
 YAR2 |   288   284     1   288     2.98     5.32     1.67     1.67   | 7.87e-14  2.82e-14  1.31e-14 |
 ALGO |   288   288     0   288     2.74     5.32     1.05     1.05   | 2.86e-14  4.13e-15  4.50e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     2.05     4.45     5.31     5.31   | 1.16e-13  1.04e-14  2.51e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.79     3.42     2.50     2.50   | 5.88e-14  9.69e-15  2.50e-15 |
 GODE |   178   177     1   178     2.06     3.26     1.35     1.35   | 2.77e-12  8.88e-13         - |
 KOUR |   288   288     0   117     1.33     2.12     0.48     0.48   | 5.47e-14  1.38e-14  2.62e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   186     0.96     1.51     2.51     2.51   | 3.88e-14  7.87e-15  1.01e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.10     1.31     2.50     2.50   | 7.86e-14  9.27e-15  7.75e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.05     1.19     0.50     0.50   | 8.81e-14  1.21e-14  3.83e-15 |
 G06  |   288   283     2   288     2.59     1.13     4.73     4.73   | 8.11e-14  3.16e-14  3.12e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.99     1.05     5.34     5.34   | 4.16e-14  7.55e-15  3.72e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.96     0.98     0.28     0.28   | 2.47e-14  7.69e-15  3.92e-15 |
 G25  |   288   285     1   288     5.29     0.92     5.34     5.34   | 6.73e-14  3.76e-14  2.43e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.80     0.68     0.29     0.29   | 3.86e-14  1.09e-14  1.53e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     3.05     0.50     0.60     0.60   | 6.51e-14  1.91e-14  3.38e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.82     0.47     0.46     0.46   | 6.90e-14  2.83e-14  2.57e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.70     0.35     0.39     0.39   | 6.45e-14  2.51e-14  9.25e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.55     0.33     0.19     0.19   | 4.69e-14  1.15e-14  3.24e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.34     0.26     0.58     0.58   | 6.99e-13  7.17e-14  3.86e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.36     0.14     0.06     0.06   | 3.58e-14  8.31e-15  1.69e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.34     0.13     0.12     0.12   | 5.38e-13  1.40e-13  2.67e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.39     0.10     2.78     2.78   | 5.59e-13  6.33e-14  1.41e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.37     0.09     2.11     2.11   | 5.80e-13  6.00e-14  3.13e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     2.00     0.08     1.27     1.27   | 6.37e-14  2.06e-14  4.77e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.34     0.08     0.52     0.52   | 6.23e-13  7.15e-14  2.60e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.33     0.07     1.18     1.18   | 6.61e-13  7.02e-14  3.09e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.33     0.07     1.76     1.76   | 6.80e-13  6.48e-14  2.16e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.32     0.07     0.60     0.60   | 6.67e-13  7.11e-14  1.61e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.31     0.07     1.56     1.56   | 6.58e-13  6.68e-14  1.52e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.31     0.07     0.65     0.65   | 7.33e-13  7.49e-14  1.13e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.31     0.06     0.20     0.20   | 6.03e-13  6.83e-14  4.50e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.43     0.06     1.31     1.31   | 6.66e-13  6.66e-14  3.10e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.28     0.06     2.27     2.27   | 8.30e-13  8.29e-14  4.66e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.82     0.05     0.52     0.52   | 8.86e-14  4.30e-14  4.30e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.61     0.05     0.51     0.51   | 7.53e-14  2.34e-14  4.00e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.49     0.04     0.40     0.40   | 5.67e-13  6.32e-14  1.39e-14 |
 BOR1 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  7.30e-13  2.04e-13 |
 CEDU |    83    80     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-08  5.74e-09         - |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.05e-14  3.05e-14  1.89e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.89e-13  9.78e-14  5.50e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-13  2.98e-13  7.10e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.29e-13  7.34e-14  3.45e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.25e-13  8.48e-14  4.71e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.63e-13  9.85e-14  3.34e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  1.31e-13  5.83e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.44e-13  1.52e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.13e-13  8.22e-14  2.05e-14 |
 G30  |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-14  2.98e-14  5.99e-14 |
 GLSV |   286   100   131     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-10  1.11e-11  1.38e-12 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.61e-13  3.36e-13  1.83e-13 |
 MKEA |   288    38   178     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-07  5.53e-08  1.09e-08 |
 NNOR |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  2.14e-13  8.19e-14 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-14  6.44e-15  2.26e-15 |
 ONSA |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.98e-13  1.94e-13  1.40e-13 |
 PDEL |   285   239    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-11  1.53e-12  1.73e-13 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-14  5.69e-15  1.35e-15 |
 PRDS |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-14  1.03e-14  1.34e-14 |
 REUN |   288   283     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  1.25e-12  6.81e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  6.70e-13  1.23e-13 |
 WSRT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-14  4.02e-15  2.60e-15 |
 WTZR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.53e-14  6.85e-15  1.91e-15 |
 YELL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.30e-14  5.38e-15  1.27e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-14  5.56e-15  2.88e-15 |
 DAEJ |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-13  4.24e-13  8.16e-14 |
 BRST |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  8.66e-13  1.60e-13 |
 GODZ |   271   260     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-11  9.55e-12  4.50e-12 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.23e-13  6.44e-13  1.65e-13 |
 KRGG |   288   250     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  8.16e-13  1.70e-13 |
 PBRI |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  2.32e-13  1.12e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.02e-21  2.83e-19  9.76e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
