
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1940   Day: 3   MJD: 57827                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     24     -53     108   1285   1285      0   2336   2336      0    0.00
 cod |   288     0  35146    144    -400    -395     19     19     20    126    161    111   15.95
 emr |   288     0  22532   1080   -1372     615     27     28     26    226    237    219    6.05
 esa |   288     0  29336    596    -965   -1061     14     13     14    120    141    110   20.87
 gfz |   288     0  40900    736    -479    -152     14     16     14    116    128    113   26.27
 iga |    96     0   2976      0     246    -340     29     29      0     90     90      0    0.00
 igc |   288     0   8908      0     -80      -5    115    115      0    386    386      0    0.00
 igu |    96     0   2976     10     178    -203   1045   1045      0   2380   2380      0    0.00
 jpl |   288     0  24444      6     793    -174     13     13     13    105    108    103   30.86
 ngs |    96     0   2976     32     -96     149    872    872      0   1955   1955      0    0.00
 usn |   288     0  37699   1164   -1753     929     46     52     44    127    143    121    0.00
 whu |   288     0  29191    351     -83     253     25     36     18    155    214    119    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -819    30   -51  -106   110   -94   794    34   -28  -816    89  -120 |
    2 | -1857  -127     8    88   -31    71  -319 -1215    30 -1794  -110   154 |
    3 |  -845   220    44  -211   -95    -9  -604  1052   111  -738     2  -404 |
    5 | -2191   -64   191  -254   138   -69   290  -580    50 -2083   193   400 |
    6 |   953    49     X  -122   -71   -76   172   300   117  1455    70  -319 |
    7 |  -696   -37   -11     0    11   -20   117 -1890    12  -931   111   -40 |
    8 | -2686    52   -49    87   -64    28   -58 -7506   -21 -1753  -127  -305 |
    9 |  -871    61   -41   -38   -52   -90  -449   355    48  -756  -130  -279 |
   10 |  -169    15   -80  -125   160  -131   343  2415   -44  -185    58   -15 |
   11 |  5670    68  -212    65    -9    26   215  1630   -30  5362   -62  -171 |
   12 | -1486   124   124   -74    85     1  -212  -718  -110 -1530   239   139 |
   13 |  2296    87   -69   -11     X  -101   -67  -633   -23  2612   -15   256 |
   14 |  1021   -59   -92   160   -51   131  -111   408   -16  1590   -26   -91 |
   15 | -1841   -90   293  -164    18   -27   226  -880    95 -1827   213   274 |
   16 |   367  -109    -7   185   -69   147   -17  -456    -9   707   -59   -91 |
   17 | -4717   -38     6  -199   144   -50   154 -3932    31 -3529   279   -17 |
   18 |  1750  -106    72   -52    22    64   -38   593    57  2168     5    66 |
   19 | -1640  -102   106   146    -7    62  -313   652   -61 -1348    23   211 |
   20 |  1031  -152   156   -18    28   -47  -319   -66    37  1267  -125   292 |
   21 |  1658  -233   239    34   107     2    86   378   -40  1633   -48   156 |
   22 | -1970  -336   188   207   -11   107  -553   -90     7 -2254   -67   -63 |
   23 |  -680    86  -152   124    32    64  -274  -329  -126  -686    53    -5 |
   24 |   435   209   119  -164   100   -87   399  4090  -104   537   159   145 |
   25 |   503   367  -124    -5   115    99    70   -40  -259   922   -25   142 |
   26 |  -310   183  -156     0   -58    35   458  1612   -14  -402    41  -162 |
   27 |  -267   176  -154    33   106    47   -98   832  -172  -156    -9   -71 |
   28 |  3469   -55   -42   133   -77    16  -162 -3481    11     6   -86  -173 |
   29 |  2136   -45    62  -206    19   -73   601  4529   134  1671   281   199 |
   30 |   563   245  -112    83   -48    44  -184  -628  -118   656   -66  -251 |
   31 |  -458   170  -103  -111   189   -42  -174  1481  -153  -586    95    96 |
   32 |   999   -81    20  -160    97   -15    48  1316    63   664    42   -60 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AIRA |     -     -   -32     X     -     -     -     -     6     -   -65   -68 |
 ALBH |     -   133     -  -102     -     -     -     -     -     -     5    -2 |
 ALGO |     -   -12    38    81   -66     -     -     -     -     -    55    75 |
 ALIC |     -   -30     -   -77    67     -     -     -    10     -   -93     3 |
 AMC2 |     -     6    62     -     -     -     -     -   -15     -    56     - |
 ANKR |     -   -33     -    25     -     -     -     -     -     -   130     - |
 AREQ |     -     -     -   -55     -     -     -     -    37     -    -3   -67 |
 AREV |     -     -    82     -   -19     -     -     -     -     -   154     - |
 ARTU |     -     -    -6    38   -14     -     -     -   -12     -   -51     - |
 ASPA |     -    39   -96     -    -2     -     -     -     -     -   -40   -53 |
 AUCK |     -    78     -   -59     X     -     -     -     -     -  -100    57 |
 BOGT |     -    -3     -    -9   -87     -     -     -    82     -    99    23 |
 BRFT |     -    39     -     -   -24     -     -     -     -     -  -128     - |
 BRMU |     -    -7     -   -33    31     -     -     -     -     -    93    24 |
 BRST |     -    24   -64     -     -     -     -     -     -     -     -    -4 |
 BRUX |     -    34    31     -   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    74     -    36   -72     -     -     -     -     -    55   -29 |
 CCJ2 |     -     -     -     -  -264     -     -     -   225     -  -225  -113 |
 CEDU |     -   -39     -    30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -   -96     -   -60     -     -     -    69     -     -   -32 |
 CHPI |     -     -    22     -   -30     -     -     -    22     -    88     - |
 CHTI |     -   -29   -19     -    -7     -     -     -    24     -  -168    -4 |
 CHUR |     -    17     -  -102    71     -     -     -     -     -   -16   -96 |
 COCO |     -  -118     -   141   -40     -     -     -     -     -    10    43 |
 CORD |     -    29   -50   -15     5     -     -     -     -     -    18     - |
 CRO1 |     -     -  -191   -10    52     -     -     -     -     -   -27     - |
 CUSV |     -     -   -16     -  -136     -     -     -   119     -    32    96 |
 DARW |     -     8     -    55   -50     -     -     -     -     -     X  -439 |
 DGAR |     -     -     -   -24   -41     -     -     -    50     -    90   -13 |
 DRAO |     -    61     -     -   -37     -     -     -     -     -   -19    53 |
 FAIR |     -     -     -   320     -     -     -     -  -217     -   120   342 |
 FLIN |     -   -31     -   -11    28     -     -     -     -     -     -  -105 |
 GLPS |     -   -61     -    11    48     -     -     -   -17     -  -111   114 |
 GLSV |     -   125    16  -148    38     -     -     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -16     5     -     -     -     -     -     -   -16     - |
 GOL2 |     -     -    89     -     -     -     -     -   -17     -    63     - |
 GOLD |     -    40     -    15   -37     -     -     -     -     -   -40    12 |
 GOPE |     -  -232     -     -   141     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -     1     -   -13     8     -     -     -     -     -   -94     - |
 GRAZ |     -   -55     -   -38    63     -     -     -     -     -     X   -72 |
 GUAM |     -  -148     -    25    39     -     -     -    26     -   -58     - |
 GUAT |     -   -70  -101     -    66     -     -     -     -     -   -79   -44 |
 HARB |     -   -78   -70   176   -56     -     -     -   -12     -  -164    89 |
 HERS |     -  -112     -     -    68     -     -     -     -     -    -7     - |
 HOB2 |     -    26    93    66   -16     -     -     -   -59     -     X     - |
 HOFN |     -   -23     -     -    14     -     -     -     -     -   -57   -64 |
 HOLB |     -    12     -     -     -     -     -     -    -6     -     -  -137 |
 HRAO |     -   -23     -     -    14     -     -     -     -     -   -77     - |
 IENG |     -    57   161     -   -72     -     -     -     -     -   123     - |
 INEG |     -   -25     -     -    15     -     -     -     -     -   -82   -83 |
 INVK |     -   205     -     -  -125     -     -     -     -     -    18     - |
 KARR |     -   -23     -    61   -77     -     -     -    38     -   -52     - |
 KELY |     -     -    87    17  -143     -     -     -    94     -     1   -81 |
 KERG |     -   178     -   -61   -64     -     -     -     -     -   124     9 |
 KIRU |     -   -24     -    19     -     -     -     -     -     -    17     - |
 KIT3 |     -   -11     -   -29     -     -     -     -    24     -    34   125 |
 KOKB |     -    39     -     -   -55     -     -     -    27     -    46     - |
 KOKV |     -     -    39     -    -9     -     -     -     -     -     9   -23 |
 KRGG |     -     -     -     -   111     -     -     -   -94     -     -     - |
 LAMA |     -   -10     -     -     6     -     -     -     -     -   -30   -25 |
 LHAZ |     -     -  -248  -210  -110     -     -     -   284     -  -224  -182 |
 LPGS |     -    80     -    25   -21     -     -     -   -39     -     -   212 |
 MAC1 |     -   133     -  -102     X     -     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |     -     -     -   -11     9     -     -     -     -     -    60    46 |
 MAL2 |     -     -   237   -69     X     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -153     -    86    17     -     -     -     9     -   -33     4 |
 MATE |     -    13     -    -2    -6     -     -     -     -     -    21     - |
 MAW1 |     -    36     -   -37    59     -     -     -   -45     -    31    22 |
 MBAR |     -  -200    18    31   106     -     -     -   -12     -     -    29 |
 MCM4 |     -    46     -     0   -27     -     -     -     -     -    30     4 |
 MDO1 |     -    62     -     X   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 MDVJ |     -  -227     -     -   138     -     -     -     -     -  -136     - |
 METS |     -     2     -     -    15     -     -     -   -14     -  -276     - |
 MGUE |     -     -   -44     -     -     -     -     -     9     -     -     - |
 MIZU |     -     -     -   329     -     -     -     -  -222     -   344     - |
 MKEA |     -    80     -   -20   -33     -     -     -     -     -    88    32 |
 NANO |     -   125     -     -   -76     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -62     -     -    38     -     -     -     -     -   -89   -63 |
 NIUM |     -     -     -   -90     -     -     -     -    61     -   -79     - |
 NKLG |     -   -26    12   303   -97     -     -     -   -85     -   -15     - |
 NLIB |     -     -     -   -38    30     -     -     -     -     -    53     - |
 NNOR |     -     -  -144    42     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    53     -     -   -32     -     -     -     -     -   168     - |
 NYA1 |     -   -17    33     -   -39     -     -     -    35     -   -52     - |
 OHI2 |     -   -72   -51   -39    86     -     -     -     -     -     -    55 |
 ONSA |     -   116     -     -   -70     -     -     -     -     -   170   174 |
 OPMT |     -     -    73     -   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    52     -   -12     -     -     -     -     -    71     - |
 PDEL |     -    44   -65   -39    14     -     -     -     -     -   -28    12 |
 PERT |     -     8     -    32  -177     -     -     -   126     -   -64   -36 |
 PETS |     -     -   288    -2   -99     -     -     -    30     -    48     - |
 PIE1 |     -   148     -    22  -107     -     -     -     -     -    81    -2 |
 PIMO |     -   -41    48   -10     1     -     -     -    18     -   -78     - |
 PNGM |     -     -     -    -4     -     -     -     -     3     -   -80     - |
 POL2 |     -     -     -    89   -70     -     -     -     -     -   -13     - |
 POTS |     -     8     -     -    -5     -     -     -     -     -    78     - |
 PRDS |     -     3     -     -    -2     -     -     -     -     -     -    20 |
 PTBB |     -    30    59     -   -32     -     -     -     -     -    17     - |
 RAMO |     -    28     -     -   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    39     X     -    -3     -     -     -   -18     -     -    80 |
 REYK |     -     -     -    35   -28     -     -     -     -     -     -  -168 |
 RIO2 |     -     -     -    27    38     -     -     -   -47     -   -37   171 |
 RIOP |     -     -  -188     -    43     -     -     -     -     -  -145     6 |
 SCH2 |     -   -79     -     1    47     -     -     -     -     -    76   -35 |
 SCOR |     -     -     -     -   -22     -     -     -    19     -    16    25 |
 SCUB |     -   184     -  -119    -5     -     -     -   -24     -     -    12 |
 SFER |     -     -     -     -    81     -     -     -   -69     -   -17   -27 |
 STHL |     -     0    16     -   -33     -     -     -    25     -     X     - |
 STJO |     -   -84     -    35    23     -     -     -     -     -   104    68 |
 SUTM |     -     -     -  -117   132     -     -     -   -46     -  -110    71 |
 THU3 |     -     -    70     -    33     -     -     -   -41     -    33     - |
 TIXI |     -   -35     -    18     6     -     -     -     -     -    -3     - |
 TLSE |     -    41   -79     -    -7     -     -     -     -     -    -8     - |
 TOW2 |     -   -88     -    79   -10     -     -     -     -     -   -10   -34 |
 TRO1 |     -  -152    39     -     5     -     -     -    67     -  -242     - |
 TSKB |     -   -10     -     -     6     -     -     -     -     -   -66     - |
 TWTF |     -   -45     7     -    25     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   220    22     -     -     -  -140     -     -   -68 |
 URUM |     -  -169     -   -63   -13     -     -     -   134     -     -   -28 |
 USN7 |     -  -201     -     -   122     -     -     -     -     -    -8     - |
 VILL |     -   -87     -    38    23     -     -     -     -     -   -48     - |
 WAB2 |     -   -75    73     -    28     -     -     -     -     -    29     - |
 WHIT |     -   -29     -  -107   103     -     -     -     -     -   -63  -122 |
 WIND |     -   -82     -     -    79     -     -     -   -25     -     -    31 |
 WSRT |     -    46     -     -   -28     -     -     -     -     -    11     - |
 WTZR |     -   -37     -     -    23     -     -     -     -     -   -27  -127 |
 XMIS |     -     -   -39    67  -140     -     -     -    81     -  -156   -14 |
 YAKT |     -  -167     -   -78   110     -     -     -    34     -  -137   -14 |
 YELL |     -    72     8    49   -84     -     -     -     -     -  -228  -100 |
 YSSK |     -     -    33   -47   -48     -     -     -    66     -    13     - |
 ZAMB |     -    17     X    -4   -55     -     -     -    41     -     -     9 |
 ZECK |     -   190     -     X  -116     -     -     -     -     -   224   128 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   610    11    24    17    16    38   212   176     9   640    55    42 |  288    124
    2 |   278    18    28    11    14    36    62   739    11   289    71    47 |  288    223
    3 |   717    17    18    13    18    29   134   517     7   821    43    31 |  288    240
    5 |   541     9    32    10    15    30   156   452    13   594    47    35 |  288    556
    6 |  1584    21     X    13    17    27   158   404    14  1134    48    22 |  288    247
    7 |   982    19    28    11    15    23   103   943    10   928    63    28 |  288    238
    8 |  2365    22    27    14    23    19    85  3027    12  1854    46    48 |  288   1318
    9 |   486    23    26    10    16    32   190   389    10   461    52    22 |  288    265
   10 |   325    13    15    13    17    25    71  1503    11   264    67    27 |  288    304
   11 |  1758    25    18    13    18    20   154   836    14  1760    35    37 |  288    343
   12 |   471    17    27    11    15    37   101   468    14   376    45    37 |  288    413
   13 |   635    25    41    13     X    27   124   618    18   620    64    45 |  288    480
   14 |   965    12    26    13    20    25   100   187    13   594    68    40 |  288    195
   15 |   527    34    38    15    16    23    65   394    20   570    72    33 |  288    261
   16 |   458    17    25    19    21    25   104   422    11   533    45    54 |  288    476
   17 |  1587    24    20    14    16    37   141  2151    15  1163    26    39 |  288    344
   18 |   755    14    25    13    13    32    73   288    14   477    69    41 |  288    339
   19 |   883    13    17    16    16    39    87   419    12   569    35    49 |  288    299
   20 |   888    19    37    12    15    34    85   277    15   874    42    31 |  288    317
   21 |   436    15    26    11    12    30   101   327    15   470    23    36 |  288    385
   22 |   618    15    16    14    15    27    97   349     9   550    40    30 |  288    295
   23 |   512    17    26     9    16    27    81   315    12   409    73    38 |  288    240
   24 |  1138    18    36    18    18    31    89  1749    16  1177    64    26 |  288   1142
   25 |  1710    23    27     9    14    25   130   253    14  1340    45    31 |  288    253
   26 |   960    25    28    12    15    26   109   993    11   804    50    34 |  288    400
   27 |   443    19    29    16    27    24    71   367    16   369    78    38 |  288    224
   28 |  4787    17    34    16    15    43    89  2339    13  1173    41    36 |  288    305
   29 |  1094    23    33    13    13    31   123  1898    13  1224    30    40 |  288    222
   30 |   735    23    33    10    12    35   137   236    12   556    25    22 |  288    285
   31 |   584    11    47    15    16    26    62   580    14   499    54    36 |  288    302
   32 |  1088    12    17    11    18    18   106   851    13  1220    31    22 |  288    246
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AIRA |     -     -    22     X     -     -     -     -     4     -    48    14 |  286   7811
 ALBH |     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -    38    13 |  288     66
 ALGO |     -    10    15    12     8     -     -     -     -     -    13    10 |  288     62
 ALIC |     -    14     -    11    16     -     -     -    14     -    27    12 |  288   3397
 AMC2 |     -    27    29     -     -     -     -     -    11     -    23     - |  288     65
 ANKR |     -    16     -    12     -     -     -     -     -     -    25     - |  288    >>>
 AREQ |     -     -     -    12     -     -     -     -     8     -    51    11 |  288   4668
 AREV |     -     -    37     -     9     -     -     -     -     -    68     - |  276   4603
 ARTU |     -     -    22    10    15     -     -     -    10     -    51     - |  288   7905
 ASPA |     -    18    27     -    12     -     -     -     -     -    45    25 |  288   6708
 AUCK |     -    14     -    11     X     -     -     -     -     -    34    14 |  276   4283
 BOGT |     -    11     -    11    15     -     -     -    11     -    48    11 |  288   8059
 BRFT |     -    24     -     -    15     -     -     -     -     -    94     - |  287   3318
 BRMU |     -    31     -    18    17     -     -     -     -     -    49    34 |  239   7365
 BRST |     -     8    20     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   1970
 BRUX |     -    15    15     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     79
 CAS1 |     -    11     -    14    11     -     -     -     -     -    21    12 |  288   3608
 CCJ2 |     -     -     -     -    18     -     -     -    15     -    65    15 |  288   5667
 CEDU |     -    54     -    41     -     -     -     -     -     -     -     - |  206    >>>
 CHAN |     -     -    13     -    13     -     -     -    13     -     -     8 |  288     54
 CHPI |     -     -    32     -    12     -     -     -    10     -    48     - |  288   5877
 CHTI |     -    17    39     -    17     -     -     -    16     -    18    18 |  288   5064
 CHUR |     -    17     -    10    12     -     -     -     -     -    24     7 |  288  21229
 COCO |     -    26     -    19    19     -     -     -     -     -    78    27 |  288    >>>
 CORD |     -    23    39    16    20     -     -     -     -     -    70     - |  288   6488
 CRO1 |     -     -    23    16    12     -     -     -     -     -    30     - |  288     85
 CUSV |     -     -    26     -    18     -     -     -    16     -    24    16 |  288   5392
 DARW |     -    30     -    19    20     -     -     -     -     -     X    41 |  288    >>>
 DGAR |     -     -     -    18    22     -     -     -    23     -    64    23 |  288  14827
 DRAO |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    17    14 |  288     54
 FAIR |     -     -     -    10     -     -     -     -     7     -    52    13 |  288   7334
 FLIN |     -    18     -    11    11     -     -     -     -     -     -    10 |  288   2277
 GLPS |     -    21     -    16    16     -     -     -    12     -    59    13 |  288   5761
 GLSV |     -    16    23    15    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   1974
 GODZ |     -     -    21     6     -     -     -     -     -     -    26     - |  284  10169
 GOL2 |     -     -    24     -     -     -     -     -     5     -    49     - |  287     53
 GOLD |     -    12     -    10     9     -     -     -     -     -    25    12 |  288   5090
 GOPE |     -    19     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    529
 GRAS |     -    14     -    13    14     -     -     -     -     -    13     - |  288   2984
 GRAZ |     -    17     -    14    16     -     -     -     -     -     X    12 |  288   4735
 GUAM |     -    33     -    16    18     -     -     -    16     -    23     - |  288   7287
 GUAT |     -    14    34     -     9     -     -     -     -     -    50    16 |  276   2932
 HARB |     -    18    21    14    21     -     -     -    13     -   107    15 |  288   1513
 HERS |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -    32     - |  288    >>>
 HOB2 |     -    33    43    18    22     -     -     -    14     -     X     - |  288    210
 HOFN |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -    13    18 |  288   2277
 HOLB |     -    10     -     -     -     -     -     -     5     -     -     9 |  288   2306
 HRAO |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     -   104     - |  287     78
 IENG |     -    24    22     -    11     -     -     -     -     -    18     - |  288     57
 INEG |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    23    17 |  288   4685
 INVK |     -    22     -     -    13     -     -     -     -     -    35     - |  288   3479
 KARR |     -    19     -    10    17     -     -     -    17     -    33     - |  288   4928
 KELY |     -     -    22    11    15     -     -     -    12     -    15     7 |  288   8430
 KERG |     -    18     -    14    14     -     -     -     -     -    42    22 |  288   3476
 KIRU |     -    21     -    16     -     -     -     -     -     -    15     - |  288   2193
 KIT3 |     -    29     -    14     -     -     -     -    12     -    47    21 |  288    >>>
 KOKB |     -    26     -     -    15     -     -     -    14     -    38     - |  288    150
 KOKV |     -     -    26     -     6     -     -     -     -     -    33    22 |  288    185
 KRGG |     -     -     -     -    14     -     -     -    12     -     -     - |  288   2567
 LAMA |     -    22     -     -    13     -     -     -     -     -    39    17 |  288   2783
 LHAZ |     -     -    20    14    17     -     -     -    16     -    28    14 |  288   4901
 LPGS |     -    24     -    28    21     -     -     -    21     -     -    25 |  288    >>>
 MAC1 |     -    12     -     9     X     -     -     -     -     -     -     - |  147    >>>
 MAG0 |     -     -     -    11     8     -     -     -     -     -    20    10 |  286   7307
 MAL2 |     -     -    49    14     X     -     -     -     -     -     -     - |   83   4628
 MAS1 |     -    16     -    14    16     -     -     -    11     -    21    10 |  288   8451
 MATE |     -    15     -    19    13     -     -     -     -     -    16     - |  288    217
 MAW1 |     -    14     -    10    15     -     -     -    10     -    97    12 |  288   4051
 MBAR |     -    27    43    18    22     -     -     -    18     -     -    19 |  288   6622
 MCM4 |     -    14     -    15    13     -     -     -     -     -    19    12 |  288   8139
 MDO1 |     -    14     -     X     8     -     -     -     -     -     -     - |  270   6108
 MDVJ |     -    18     -     -    11     -     -     -     -     -    25     - |  288     83
 METS |     -    13     -     -    16     -     -     -    14     -    23     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    36     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  285     58
 MIZU |     -     -     -    10     -     -     -     -     7     -    28     - |  252    643
 MKEA |     -    15     -    10    12     -     -     -     -     -    23    15 |  288     80
 NANO |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  135   2582
 NICO |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -    25    17 |  288   4927
 NIUM |     -     -     -    32     -     -     -     -    22     -    25     - |  144   3592
 NKLG |     -    23    31    18    22     -     -     -    18     -    42     - |  288   9600
 NLIB |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -    27     - |  276     66
 NNOR |     -     -    48    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  210    328
 NRC1 |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    40     - |  288     78
 NYA1 |     -    18    17     -    15     -     -     -    13     -    50     - |  288   5609
 OHI2 |     -    18    23    12    12     -     -     -     -     -     -    13 |  288     57
 ONSA |     -    24     -     -    15     -     -     -     -     -    20    21 |  252   1662
 OPMT |     -     -    20     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     63
 PALV |     -     -    15     -     3     -     -     -     -     -    42     - |  285   4713
 PDEL |     -    18    22    13    15     -     -     -     -     -    45    20 |  287   2621
 PERT |     -    16     -    11    18     -     -     -    14     -    61    15 |  288   5555
 PETS |     -     -    21     8    13     -     -     -    10     -    35     - |  288   8750
 PIE1 |     -    10     -    10     8     -     -     -     -     -    32    10 |  288     32
 PIMO |     -    21    25    11    19     -     -     -    17     -    54     - |  288   5310
 PNGM |     -     -     -    21     -     -     -     -    14     -    38     - |  156   3369
 POL2 |     -     -     -    14    11     -     -     -     -     -    14     - |  276   5835
 POTS |     -    16     -     -    10     -     -     -     -     -    13     - |  288    >>>
 PRDS |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -     -    12 |  288     40
 PTBB |     -    16    16     -    10     -     -     -     -     -    15     - |  288     98
 RAMO |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     -    18     X     -    22     -     -     -    18     -     -    26 |  288   4339
 REYK |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     -     -    15 |  276   2693
 RIO2 |     -     -     -    14    12     -     -     -     8     -    39    17 |  288    >>>
 RIOP |     -     -    50     -    12     -     -     -     -     -    25    15 |  272   7066
 SCH2 |     -    14     -     8    11     -     -     -     -     -    32    10 |  288   2780
 SCOR |     -     -     -     -    15     -     -     -    13     -    14     9 |  284   7167
 SCUB |     -    20     -    14    25     -     -     -    18     -     -    15 |  288    >>>
 SFER |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    43    14 |  288     95
 STHL |     -    19    16     -    15     -     -     -    13     -     X     - |  288   4628
 STJO |     -    32     -    16    17     -     -     -     -     -    26    22 |  288    393
 SUTM |     -     -     -    13    18     -     -     -    12     -    88    28 |  288    >>>
 THU3 |     -     -    16     -    12     -     -     -    12     -    29     - |  288   6744
 TIXI |     -    17     -     9    14     -     -     -     -     -    89     - |  288    >>>
 TLSE |     -    11    15     -     6     -     -     -     -     -    22     - |  288   5775
 TOW2 |     -    28     -    17    14     -     -     -     -     -    31    20 |  288    >>>
 TRO1 |     -    11    17     -    14     -     -     -    13     -    30     - |  288   2386
 TSKB |     -    30     -     -    18     -     -     -     -     -    42     - |  238   3982
 TWTF |     -    18    20     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     75
 UNSA |     -     -     -    27    22     -     -     -    16     -     -    66 |  287    >>>
 URUM |     -    25     -    14    17     -     -     -    17     -     -    22 |  288    >>>
 USN7 |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     -    35     - |  288     63
 VILL |     -    17     -    17    14     -     -     -     -     -    26     - |  288  15333
 WAB2 |     -    14    16     -     7     -     -     -     -     -    41     - |  288     74
 WHIT |     -    13     -    12    11     -     -     -     -     -    26    12 |  288 101766
 WIND |     -    13     -     -    15     -     -     -    12     -     -    16 |  288    >>>
 WSRT |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     -    20     - |  288     70
 WTZR |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    27    18 |  288     74
 XMIS |     -     -    33    20    23     -     -     -    17     -    54    35 |  288   7314
 YAKT |     -    41     -    15    17     -     -     -    14     -    40    14 |  288   7027
 YELL |     -    34    29    22    30     -     -     -     -     -   110    13 |  278     85
 YSSK |     -     -    15     6    13     -     -     -    11     -    16     - |  288   8105
 ZAMB |     -    28     X    15    18     -     -     -    13     -     -    17 |  288  10596
 ZECK |     -    15     -     X     9     -     -     -     -     -    22    18 |  288     79
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1286    20    27    14    15    30   115  1045    13   872    46    25 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MAC1  | 1940-3  4:05:00 |       -3140
cod |   MAC1  | 1940-3  8:55:00 |        2878
cod |   FAA1  | 1940-3 15:10:00 |       -8060
esa |   FAA1  | 1940-3 18:15:00 |       -7524
gfz |   MAL2  | 1940-3  8:45:00 |       -1071
gfz |   FAA1  | 1940-3 18:15:00 |       -8828



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.97     4.95     1.03     1.03   | 2.13e-14  4.86e-15  2.17e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     4.90     4.95     4.93     4.93   | 3.96e-14  5.11e-15  1.09e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     4.90     4.95     4.93     4.93   | 2.78e-14  5.89e-15  1.64e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.21     4.95     3.64     3.64   | 2.54e-14  7.00e-15  9.73e-15 |
 PIE1 |   288   287     0   288     4.90     4.95     4.93     4.93   | 2.02e-14  4.28e-15  1.56e-15 |
 PTBB |   288   287     0   288     4.92     4.95     4.93     4.93   | 3.27e-14  6.81e-15  3.08e-15 |
 STJO |   288   286     1   288     3.19     4.95     0.86     0.86   | 5.40e-14  1.47e-14  1.59e-14 |
 WAB2 |   288   287     0   288     4.90     4.95     1.02     1.02   | 3.00e-14  6.79e-15  1.13e-15 |
 WSRT |   288   287     0   288     4.90     4.95     4.93     4.93   | 3.01e-14  6.87e-15  2.42e-15 |
 ZECK |   288   287     0   288     4.24     4.95     4.93     4.93   | 3.41e-14  6.67e-15  4.90e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.46     4.95     1.49     1.49   | 3.48e-14  1.36e-14  7.38e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.83     4.95     4.93     4.93   | 5.89e-14  6.05e-15  1.43e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.93     4.95     4.93     4.93   | 6.89e-14  9.59e-15  3.40e-15 |
 HRAO |   287   281     2   287     3.96     4.94     0.27     0.27   | 4.79e-14  1.12e-14  4.54e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     3.12     4.92     4.61     4.61   | 5.45e-14  1.16e-14  7.32e-15 |
 MGUE |   285   284     0   285     4.01     4.90     4.88     4.88   | 4.08e-14  7.17e-15  2.22e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.77     3.71     2.16     2.16   | 7.52e-14  1.00e-14  1.47e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.72     3.51     3.93     3.93   | 1.09e-13  1.10e-14  3.80e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.38     2.24     2.34     2.34   | 3.93e-14  1.17e-14  7.96e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.08     1.37     0.28     0.28   | 2.65e-14  8.30e-15  1.54e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.07     1.34     4.93     4.93   | 3.49e-14  4.99e-15  1.16e-15 |
 GOL2 |   287   287     0   287     1.06     1.33     3.05     3.05   | 7.93e-14  1.08e-14  2.38e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.03     1.25     0.43     0.43   | 9.99e-14  1.16e-14  2.34e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.89     0.94     0.30     0.30   | 3.08e-14  9.44e-15  1.69e-14 |
 G06  |   288   282     3   288     2.19     0.90     3.42     3.42   | 8.74e-14  2.79e-14  1.66e-14 |
 NLIB |   276   276     0   276     0.81     0.81     0.43     0.43   | 1.25e-13  1.13e-14  3.69e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     0.71     0.59     0.72     0.72   | 4.48e-14  1.08e-14  2.78e-15 |
 G10  |   288   285     1   288     1.69     0.40     0.37     0.37   | 8.25e-14  4.24e-14  1.75e-14 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.53     0.33     0.17     0.17   | 3.55e-14  1.08e-14  3.17e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     3.08     0.28     0.30     0.30   | 5.93e-14  2.30e-14  2.68e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.29     0.21     0.44     0.44   | 8.33e-13  8.86e-14  4.12e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.39     0.18     0.06     0.06   | 3.15e-14  7.41e-15  3.61e-15 |
 G09  |   288   276     5   119     1.09     0.18     0.19     0.19   | 8.51e-14  2.98e-14  3.15e-14 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.35     0.15     0.06     0.06   | 8.98e-14  1.59e-14  4.15e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.28     0.09     0.09     0.09   | 5.60e-13  1.57e-13  5.83e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.16     0.09     2.31     2.31   | 7.28e-14  2.50e-14  8.01e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.33     0.08     2.07     2.07   | 5.79e-13  5.49e-14  1.82e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.43     0.07     4.93     4.93   | 6.89e-14  3.37e-14  2.72e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     3.55     0.07     1.15     1.15   | 6.05e-14  1.75e-14  2.97e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.32     0.07     1.57     1.57   | 6.12e-13  6.46e-14  1.51e-14 |
 HERS |   288    38   177     6     0.06     0.07     0.09     0.09   | 2.25e-05  1.69e-06  2.45e-07 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.39     0.39   | 5.85e-13  5.83e-14  2.20e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.06     1.33     1.33   | 6.00e-13  6.25e-14  2.49e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.87     0.87   | 6.42e-13  9.20e-14  5.24e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.45     0.45   | 6.76e-13  5.83e-14  2.28e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.05     1.17     1.17   | 6.35e-13  7.80e-14  1.79e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.49     0.49   | 6.83e-13  7.33e-14  1.37e-14 |
 G29  |   288   285     1   288     0.26     0.05     0.16     0.16   | 6.87e-13  7.89e-14  2.26e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.37     0.05     1.01     1.01   | 7.66e-13  7.15e-14  2.60e-14 |
 G26  |   288   286     1   288     2.41     0.05     0.45     0.45   | 1.03e-13  4.21e-14  3.22e-14 |
 G03  |   288   288     1   288     2.27     0.05     0.43     0.43   | 7.69e-14  4.89e-14  2.47e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.43     0.02     0.18     0.18   | 7.45e-14  2.54e-14  4.20e-14 |
 CEDU |   206   196     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.75e-08  3.08e-08         - |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.94e-13  9.60e-14  6.95e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.60e-13  1.75e-13  6.34e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.84e-13  7.82e-14  3.02e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  7.91e-14  4.16e-14 |
 G13  |   288   273    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  2.54e-13  4.30e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.03e-13  4.22e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  1.12e-13  3.05e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.08e-13  3.93e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  3.42e-13  1.19e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.44e-13  8.06e-14  4.09e-14 |
 GLSV |   288   237    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.69e-12  8.12e-13  1.54e-13 |
 HOFN |   288   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  1.07e-12  1.91e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-13  2.89e-13  2.03e-13 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-14  7.92e-15  7.47e-15 |
 NNOR |   210   207     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-10  7.27e-12         - |
 ONSA |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.52e-13  1.83e-13  1.28e-13 |
 VILL |   288   274    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.43e-12  2.31e-12  2.01e-12 |
 WTZR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.56e-14  1.03e-14  1.77e-15 |
 YELL |   278   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-12  2.35e-12  1.33e-12 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-14  4.05e-15  3.74e-15 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-13  3.47e-13  1.57e-13 |
 BRST |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  8.18e-13  1.60e-13 |
 HOLB |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  6.43e-13  1.05e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREV |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.25e-13  8.47e-13  2.04e-13 |
 OPMT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.15e-14  6.50e-15  1.82e-15 |
 KRGG |   286   228    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-11  8.78e-13  2.46e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.42e-22  7.09e-20  2.64e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHTI      CHTI      TLSE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
