
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1942   Day: 1   MJD: 57839                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153651    557    -654     -34     13     13     13    109    105    115   18.46
 emr |  2880     0 104212   8423    1647    -368     17     17     16    117    118    110   13.07
 esa |  2880     0 128115    802    -146   -1333      8      8      9    143    163     80   29.78
 gfz |  2880     0 133595    451    -136    -689     10     10     11    113    120     97   23.34
 grg |  2880     0 115993    926     128    -161     14     11     19    170    168    179   15.35
 jpl |  2880     0 104960      8    1219    -595     44     46     25    194    185    242    0.00
 mit |  2880     0 112173    565    -312    -250     37     38     33    327    353    187    0.00
 igr |   288     0  42208    357    9706    2842     12     14     12    115    103    118    0.00
 ngs |    96     0   2976      0    -669      -9    982    982      0   2210   2210      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -23   208  -173   147   -38   152   113    69   644     - |
    2 |   -95   -31   174  -126    -5   -46  -190   -23 -2574     - |
    3 |    14   186  -231    69   171   178   678   114  3303     - |
    5 |   117    77  -125    62   -58   -26  -231   -30 -2089     - |
    6 |   -62   -66   -87   -76   416   201   121   -50 -1859     - |
    7 |   105    42   -76    73  -127  -140  -101    48 -1323     - |
    8 |  -146   -11   143  -148   134  -120   286   -46  3221     - |
    9 |   -88   -95   -47   -71   386   246   370    14   286     - |
   10 |    57    61   -80    40   -26   179    21    -5  -629     - |
   11 |    11    40    52   -16  -124   118  -374    -2  2077     - |
   12 |    71    97  -108    87   -91  -185  -248   -11 -2036     - |
   13 |   -13   -22    32   -27    13    76  -643   -21  4433     - |
   14 |   -78     3   138   -45  -108   -57   -63    15  1865     - |
   15 |   150    59  -149    22    24    70  -345     0 -2622     - |
   16 |   -23   -77   125   -64   -64  -218   272    35  1493     - |
   17 |   179   -25  -262   102   161   -77  -181   -23 -1178     - |
   18 |    47   -44   144    57  -386    60   -44    65  1495     - |
   19 |   -94   -45   277   -93  -244  -206   190   -66 -2187     - |
   20 |   -66  -200   297   -76  -211  -193   191   -34  1599     - |
   21 |   -70  -241   207  -141   102  -364   232  -120   831     - |
   22 |  -106  -281   286  -223   152  -279   472   -75 -2708     - |
   23 |    88    52     6   -24  -126   182  -445    56  -424     - |
   24 |    20   183  -174   154   -77   434   312    45   278     - |
   25 |   -68     X    93    39  -158  -157   372     7   953     - |
   26 |   -19     X   -32    64   -12    83   294     2  -462     - |
   27 |   -71    78    10    48   -72  -118    79    32   176     - |
   28 |  -145  -128   174  -168   202  -154  -499   -89  2987     - |
   29 |   204    25  -285   161    43   165  -997    44 -2656     - |
   30 |   -53   116   -43   -55   132   118    18    12 -1106     - |
   31 |   103    41  -171   152   -57   -38   181    23 -2067     - |
   32 |    53    -9  -115    79    46   115   158    13   278     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |    51     -  -291     -   539     -     -     -     -     - |
 ALBH |    55   -50     -   -16     -  -283     -   -39     -     - |
 ALGO |    38    48     -   -57     -     -     -    40     -     - |
 ALIC |  -106     -    22    56     -  -219     -    66     -     - |
 ALRT |  -135     -     -  -101   315  -305     -  -156     -     - |
 AMC2 |    24     -     -   -19     -  -205    29    75     -     - |
 ANKR |     2     -    -1     -     -     -     -   -26     -     - |
 AREG |  -166     -     -     -   200     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -60   164     -   -44     -     -   227     -     -     - |
 AREV |  -130     -    84    -5     -     -     -  -152     -     - |
 ARTU |  -144     -    31   -65   212  -268     -   -38     -     - |
 ASCG |  -150     -    93     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   -66     -    19    28     -  -382     3    20     -     - |
 AUCK |  -127     -     X   101     -     -   165     X     -     - |
 BAKE |   -24     -   -17  -176   329     -     -  -202     -     - |
 BAKO |   -27     -    91   -95     -  -214   -58     -     -     - |
 BARH |  -103     -    11    -1   106     -  -184     -     -     - |
 BJCO |    11     -    54   -78     -  -188     -     -     -     - |
 BJFS |  -242     -    65  -121   348  -269  -176  -151     -     - |
 BJNM |   -57    81     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -109     -     6   -53   200     -     -   -75     -     - |
 BOR1 |   -99     -     -    79     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -55     -   -21    70     -  -279    36     -     -     - |
 BREW |     3    -4     -     -     -     -    43     -     -     - |
 BRST |   -88     -    61     -   -21     -     -   -81     -     - |
 BRUX |     9     -     -   -80   110     -     -   -65     -     - |
 CAS1 |  -136     -    69   -25    67     -  -191   -38     -     - |
 CCJ2 |   -93     -     -    88   -22     -     -     -     -     - |
 CHOF |    -1     -     -     -     1     -     -     -     -     - |
 CHPG |   -12     -     -     -    15     -     -     -     -     - |
 CHTI |     5     -    -1    92  -144   -85     -    52     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -200   303  -249     -     -     -     - |
 CHUR |   109     X     X   -86     -     -     1    59     -     - |
 CKIS |  -162     -     -     -   195     -    63     -     -     - |
 CNMR |   -27     -     -    21     -     -     -     -     -     - |
 COCO |  -108     -    51     -    32     -     -   -69     -     - |
 CORD |   -24     -    57   -54     -  -232   143    -1     -     - |
 CRO1 |   -52   187     -    51  -173     -   250    18     -     - |
 CUSV |     -     -    51   -65     -  -304     -  -101     -     - |
 DAEJ |   -15   194     -   -88     -     -   152     -     -     - |
 DAKR |     -     -    70   -89     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   153     -  -138     -    92     -     -    25     -     - |
 DAV1 |   -58     -    36     -     -     -     -     5     -     - |
 DGAR |  -192     -    40  -156   390  -333  -119   -58     -     - |
 DRAG |     -     -  -172     -   334  -302     -     -     -     - |
 DRAO |    41    24    -3   -42     -     -     -   -15     -     - |
 DUBO |   -54     -    88   -37   -50     -   -48   -24     -     - |
 DYNG |  -101     -     -     -   121     -     -     -     -     - |
 FAIR |   -20     X     -   -29    67     -   290     -     -     - |
 FLIN |   -17     -    39  -128   150  -514     -   -84     -     - |
 FLRS |   -16     -     -    13     -     -     -     -     -     - |
 FTNA |   -33     -     -     -    39     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -46     -    59    54  -142  -237   143    27     -     - |
 GLSV |    45     -   -55    34     X     -     -     8     -     - |
 GMSD |  -212     -   118    22    -8     -   -83     -     -     - |
 GODE |    72   194     -  -229    97     -     -     -     -     - |
 GODZ |   -48     -    30     -     -     -   -72     0     -     - |
 GOL2 |   -10    14     -     -     -     -     -    10     -     - |
 GOLD |   -68     -    61   -24     -     -    72   -21     -     - |
 GOPE |     6     -     -    -5     -     -   -97   100     -     - |
 GRAS |   -21     -    54   -51     -  -194     -    14     -     - |
 GRAZ |  -103     X    71    -9     -     -     -    26     -     - |
 GUAM |   -53     -    43   -12     -   -55   182    44     -     - |
 GUAT |  -123     -   137   -69     -     -     -    21     -     - |
 HARB |  -146    68   123   -69     -     -  -175   -92     -     - |
 HERS |  -185     X   151   -46     -     -  -356   -91     -     - |
 HERT |     1     -     0     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -79   111     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -73     -     -    57     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     X     -  -323   412     -     -     -   -24     -     - |
 HOFN |  -136     -    80  -133   210     -     -   -42     -     - |
 HOLB |  -107     -     -   -27   170     -     -     -     -     - |
 HRAG |    55     -     -     -   -66     -     -     -     -     - |
 HRAO |    66     -     -   -52     -     -     -    -4     -     - |
 IENG |   -79    75     -    20     -     -  -198    70     -     - |
 IISC |  -111     -    72    -4     -  -202  -275    38     -     - |
 INEG |   -31     -   -38    73     -     -   110   134     -     - |
 INVK |     0     -     -    32   -48  -199   -29    62     -     - |
 IQAL |   -23     -    14     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -25     -    44    31  -103     -     3     -     -     - |
 ISBA |   -70     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |    25     -     -   -20     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -95     -    59     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |  -131     -     -     -   158     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -72     -    45     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |    13   -19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -207     -   101   -12    71  -149  -142    16     -     - |
 KELY |  -101     -    37   -45   119     -   -59   -16     -     - |
 KERG |    -5    15    41   -57     -  -280     -   -36     -     - |
 KIRI |    10     -    -6     -     -  -230     -     -     -     - |
 KIRU |    66   -11    19   -71     -     -  -125   -13     -     - |
 KIT3 |   141     -   -88     -     -     -     -    -9     -     - |
 KOKB |   -80    49     -    35     -  -239     -     -     -     - |
 KOKV |   -21     -    44   -40     -     -     -   -56     -     - |
 KOUC |   -92     -    34    29     -     -     7     -     -     - |
 KOUG |  -204     -     -     -   245     -     -     -     -     - |
 KOUR |    22     -   -12    -1     -     -     -    -4     -     - |
 KRGG |  -102     -     -   -37   184     -     -   -36     -     - |
 KZN2 |  -108     -     -     -   130     -     -     -     -     - |
 LAMA |    21     -     -   -17     -     -  -107    26     -     - |
 LHAZ |  -183     -     -     X   220     -     -    -2     -     - |
 LMMF |  -201     -    48     -   163  -439     -     -     -     - |
 LPGS |    77     -   -23    -7   -38     -     -    -6     -     - |
 MAC1 |  -121     -     X     -   145     -     -  -175     -     - |
 MAG0 |  -116     -     -    92     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -57     -     -     -    68     -     -     -     -     - |
 MAL2 |   -52     -    58     X   -50  -147     -     -     -     - |
 MANA |   -98     -     -    -8   130   -45    28     -     -     - |
 MAR6 |    47     -   -29     -     -     -  -440     -     -     - |
 MAS1 |  -140     -    71   -16    55     -  -312   -26     -     - |
 MATE |  -184    92    62   -27     -     -     -    46     -     - |
 MAUI |    72     -     -     -   -87     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -53     -    46   -50    67  -226   642    40     -     - |
 MAYG |  -194     -     -     -   233     -     -     -     -     - |
 MCIL |  -278     -   158    17     -  -182     -     -     -     - |
 MCM4 |   -42   -31    65   -36     4  -236     -    37     -     - |
 MDO1 |     1    -2     -     -     -     -     -   400     -     - |
 MDVJ |    -8     -     -     6     -  -353     -   170     -     - |
 MEDI |   145  -204     -     -     -     -    15     -     -     - |
 METG |   -13     -     -     -    16     -     -     -     -     - |
 METS |   -83   117     -     -     -     -     -    65     -     - |
 MGUE |   -56     -    94     -  -118     -     -   -52     -     - |
 MIZU |   -24     -     -    19     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |    17     -   -33    28     -     -     -    28     -     - |
 MOBK |    47     -   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -59     -    35     -    -2     -  -140     -     -     - |
 MONP |   -21     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -81     -     -    64     -  -205     -     -     -     - |
 MQZG |    21     -   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -235     -   146     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |   -38     -     -  -103   202     -     -     -     -     - |
 NANO |   -50     -    64   -42     -     -     -    64     -     - |
 NAUR |  -130     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |   -51     -    -7    50     -     -     -    72     -     - |
 NIST |   -79     -     -    62     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |   -20     -     -    16     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -170     -   166   -63   -22     -  -145  -100     -     - |
 NLIB |    86   130     -    22  -247     -   -99   132     -     - |
 NNOR |    41    58   -14     -   -70     -    43   -33     -     - |
 NOT1 |   -64     -     -     -    76     -     -     -     -     - |
 NOVM |   -90     -    29    33     -  -178     -     -     -     - |
 NRC1 |    24    69     -   -58     -     -     -   -44     -     - |
 NRMD |  -174     -     -   138     -  -210     -     -     -     - |
 NYA1 |    -2     -    64   -80     -     -     -  -109     -     - |
 NYA2 |    69     -     -     -   -82     -     -     -     -     - |
 NYAL |    11    69     -   -48     -  -192   -25     -     -     - |
 OHI2 |     1     -     -     0     -     -   -23    19     -     - |
 OHI3 |   -65     -    61     -   -40     -    -7     -     -     - |
 ONS1 |  -184     -     -     -   221     -     -     -     -     - |
 ONSA |    -1   -33    59   -56     -     -     -     5     -     - |
 OPMT |  -141   112     -    48     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    -7     -    78     -  -142     -     -     -     -     - |
 PADO |  -148     -     -     -   178     -  -399     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    14   -21  -259    61     -     -     - |
 PALV |    44     -     -   -35     -     -     -   -32     -     - |
 PARC |   -21     -     -    61   -68     -   201     -     -     - |
 PBRI |  -129     -   138   -74     -     -     -    32     -     - |
 PDEL |   -85     -    48   -87   152     -     -     -     -     - |
 PERT |  -161    13   124   -38     -     -  -286    -8     -     - |
 PETS |   -39     -    42   -23     -  -220     -     4     -     - |
 PIE1 |    55    31    70   -61  -137     -    34    -7     -     - |
 PIMO |   -64     -    48     6   -25  -209   -43     9     -     - |
 POL2 |    -4     -     -     3     -     -  -235    24     -     - |
 POTS |   110     -   -68     -     -     -     -   -25     -     - |
 POVE |    14     -    17   -33     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    10   -51     -    20     -     -     -    33     -     - |
 PTBB |   -45    72    18   -28     -     -     -    21     -     - |
 QAQ1 |   -33     9    17     -     -     -     -     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -162   247  -505     -     -     -     - |
 QUIN |   -10     -     6     -     -     -    75     -     -     - |
 RABT |    26     -     -   -20     -   -80   -58     -     -     - |
 RAMO |    17     -   -11     -     -     -     -  -130     -     - |
 RECF |   -37     -    88   -83     -  -104     -     -     -     - |
 REDU |   -58     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -173     -    81   -21   118     -  -223   -95     -     - |
 REYK |    21     -     -   -16     -     -  -275    68     -     - |
 RGDG |  -104     -     -     -   126     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -13     -     8     -     -     -     -   104     -     - |
 RIOP |  -128     -     -   102     -     -    77    26     -     - |
 SALU |   -86     -   151  -125     -     -     -     -     -     - |
 SANT |   -10     -     -     8     -     -   280     -     -     - |
 SAVO |    17     -    -2   -12     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -65     X    49   -12     -  -206     -    77     -     - |
 SCOR |  -210     -   -47   -35   396  -324  -217     -     -     - |
 SCUB |   104     -  -124     -   126     -     -    64     -     - |
 SEYG |  -198     -     5     -   230     -     -     -     -     - |
 SFER |  -118     -   119   -59     -     -     -   -38     -     - |
 SGOC |    99     -     -     -  -120     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -93     -    84   -34     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |  -205     -     -   162     -     -  -254     -     -     - |
 STFU |   133     -     -     -  -159     -     -     -     -     - |
 STHL |   -17     -    50   -51     -  -212     -   -56     -     - |
 STJO |   -98    34     -   -85   217  -192   -87   -56     -     - |
 STK2 |  -255     -    94     -   124     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -19     -     -  -115   197  -176    29     2     -     - |
 SUTV |   -10     -    71   -83     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |  -256     5   196    30  -123     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -16     -    30     -     -     -     -     - |
 SYDN |    80     -   -50     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     X    43    33   -64     X     -     -     X     -     - |
 TASH |    84     -     -     -  -101     -     -     -     -     - |
 THTI |   -71     4    92   -63     -  -103   173     -     -     - |
 THU2 |   -45     -    38   -13     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -14   100     -   -45     -     -     -    31     -     - |
 TIDB |    57    41     -   -69     -  -123     -     -     -     - |
 TLSE |  -139   107    86   -67    27     -     -  -108     -     - |
 TNML |   -31    44     -     -     -     -    56     -     -     - |
 TOW2 |  -129     -    39     -    79     -     -   -69     -     - |
 TRO1 |   -37     -    53   -39     3     -     -  -104     -     - |
 TSKB |   176     -     -  -139     -     -     -   -47     -     - |
 TUVA |  -323     -    23     -   359  -123   -22     -     -     - |
 TWTF |   -76    46    30    -4     -     -    57   -22     -     - |
 UCAL |    68     -     -     -   -82     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -55     -    -9    56     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   -30     -    67     -   -98     -     -     -     -     - |
 UNSA |     5     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   -79     -    49     -     -     -     -   -79     -     - |
 USN7 |   -50     -     -    40     -     -     -     8     -     - |
 USUD |   -70     -     -    56     -  -108    47     -     -     - |
 UZHL |     -     -   -20    25     -  -170  -206     -     -     - |
 VALD |   -62     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -120     0     0   -93   285     -     -   -83     -     - |
 VOIM |  -148     -     -     -   177     -     -     -     -     - |
 WAB2 |   -34     -     -    27     -     -   -82    69     -     - |
 WARK |    15     -     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 WHIT |    72     -   -10   -44     -     -     -   113     -     - |
 WILL |   -73   124     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -83     -    51     -     -     -     -   -86     -     - |
 WROC |   307  -434     -     -     -     -   171     -     -     - |
 WSRT |   -27    66     -   -16     -     -  -100     -     -     - |
 WTZR |   -79     -   101   -67     -     -  -259     5     -     - |
 WTZZ |  -300     -     -     -   361     -  -728     -     -     - |
 WUH2 |     7     -     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -70    54    63   -55     -  -126   -51    17     -     - |
 YAR2 |    26     -     -   -21     -     -     -    53     -     - |
 YELL |    56     X     -   -44     -     -     -   -30     -     - |
 YKRO |   104     -     -   -82     -     -   -50   201     -     - |
 YSSK |  -110     -     -    87     -  -134   116    65     -     - |
 ZAMB |  -174     -   104     5     -  -171     -    53     -     - |
 ZECK |    54     -    -4   -37     -  -225   -60   -53     -     - |
 ZIM2 |  -175     -   109     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -41     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    17     7    10    14    28    28     9   333     - | 2880    216
    2 |     9    12     6     7    13    51    40    11   430     - | 2880    156
    3 |     8    25     7     8    10    33    16    24  1502     - | 2880    348
    5 |    19    14     9     9    11    69    47    15   538     - | 2880    403
    6 |     8    11     6     9    10    32    31     8   862     - | 2880    145
    7 |     6    19     8    17    16    49    17    13  1550     - | 2880    193
    8 |    13    14     5    10    11    38    19     7  2093     - | 2880   1336
    9 |     8    17     6     7    11    30    15    18   365     - | 2880    338
   10 |     7    15    13    10    12    29    21    15   441     - | 2880    473
   11 |     9    15     9     8    11    28    37    10  2978     - | 2880    411
   12 |     8    19     8    10    11   109    57    20   738     - | 2880    329
   13 |    14    12     8     6    10    25    37    13   686     - | 2880    394
   14 |     7    18    10     9    12    35    46    12   415     - | 2880    212
   15 |     9    11     6    10     8    55    42    19   827     - | 2880    172
   16 |    28    42     8    11    23    55    65    23   572     - | 2880    414
   17 |    21    10     8    10     9    51    42    13   698     - | 2880    423
   18 |    16    12     9     7    16    63    63    11   853     - | 2880    273
   19 |    19    11     9    10    10    55    42    12   751     - | 2880    214
   20 |     8    15     6    10    10    47    51    11   452     - | 2880    360
   21 |    10    12    11    10    10    31    22    11   409     - | 2880    312
   22 |     6    16     8    11    10    35    49    17   427     - | 2880    249
   23 |    16    14    12     5    11    60    43    20   974     - | 2880    175
   24 |     9    31     8     5    10    25    22    12  1335     - | 2880   1233
   25 |    11     X     7    11     8    28    24    14   285     - | 2880    225
   26 |    20     X     7    19    13    27    28    16   606     - | 2880    363
   27 |     7    28     6    21     9    30    20    17   410     - | 2880    277
   28 |     6    14     8     8    13    56    38    15  1104     - | 2880    619
   29 |    10    11     5     7    13    71    60    10   874     - | 2880    208
   30 |    13    12     9     8    11    28    28     9   433     - | 2880    310
   31 |    32    13     8    18    11    40    35    15   606     - | 2880    232
   32 |     7    22     9    10    13    24    33    13   530     - | 2880    276
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |    12     -    11     -    25     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    13    14     -    10     -    16     -    13     -     - |  288    176
 ALGO |     7    12     -     8     -     -     -     9     -     - |  288     88
 ALIC |    17     -    10    14     -    21     -     6     -     - |  288   6479
 ALRT |     7     -     -     7    12    10     -     8     -     - |  288   6646
 AMC2 |     8     -     -     7     -    14    37    11     -     - |  288     25
 ANKR |     9     -     6     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 AREG |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  287   7541
 AREQ |    15    15     -    12     -     -    21     -     -     - |  288   4746
 AREV |    11     -     9    12     -     -     -    10     -     - |  288   4685
 ARTU |     4     -     5     8    10    11     -     6     -     - |  288   6699
 ASCG |    24     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   8117
 ASPA |    22     -    14    18     -    23    34    13     -     - |  288   8621
 AUCK |    43     -     X    34     -     -    42     X     -     - |  180   6311
 BAKE |    11     -     6     6    15     -     -     6     -     - |  288   2404
 BAKO |    14     -    12    17     -    23    60     -     -     - |  288   2761
 BARH |    11     -     9    11    25     -    24     -     -     - |  288   3108
 BJCO |    15     -    11    13     -    24     -     -     -     - |  288   6675
 BJFS |     7     -     7     7    11    12    37     9     -     - |  288   2912
 BJNM |     4     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  158     39
 BOGT |    13     -    11    15    16     -     -    11     -     - |  288  10186
 BOR1 |    17     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  159   1651
 BRAZ |    16     -    13    20     -    27    30     -     -     - |  288   8992
 BREW |     6     9     -     -     -     -    29     -     -     - |  288     30
 BRST |    11     -    12     -    29     -     -    14     -     - |  288   2030
 BRUX |     6     -     -     5    10     -     -     7     -     - |  288     30
 CAS1 |     8     -     9     8    15     -    19     8     -     - |  288   4025
 CCJ2 |    14     -     -    18    26     -     -     -     -     - |  288   5695
 CHOF |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  155    >>>
 CHPG |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  208   7637
 CHTI |    16     -    10    12    21    16     -    13     -     - |  288   6042
 CHUM |     -     -     -     9    14    15     -     -     -     - |  288  15803
 CHUR |     5     X     X     4     -     -    34     8     -     - |  288   8555
 CKIS |    18     -     -     -    22     -    21     -     -     - |  288   6009
 CNMR |    14     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288  16095
 COCO |    12     -    11     -    18     -     -    19     -     - |  288    >>>
 CORD |    19     -    10    10     -    18    20     9     -     - |  288  10248
 CRO1 |    11    15     -    13    17     -    19    10     -     - |  288     33
 CUSV |     -     -    10    13     -    23     -    11     -     - |  288   7028
 DAEJ |    12    11     -    11     -     -    72     -     -     - |  283   3599
 DAKR |     -     -     5     6     -     -     -     -     -     - |  288   6267
 DARW |    18     -    18     -    34     -     -    17     -     - |  288    >>>
 DAV1 |    10     -     6     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 DGAR |    18     -    11    16    21    22    28     8     -     - |  288  16508
 DRAG |     -     -     7     -    13    14     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     6    13     5     7     -     -     -    11     -     - |  288     48
 DUBO |     6     -     7     6    16     -    22     7     -     - |  288  10591
 DYNG |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2646
 FAIR |    17     X     -    13    19     -   101     -     -     - |  288   8560
 FLIN |    17     -     7    12    13    63     -    24     -     - |  267   2898
 FLRS |    17     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  287   2985
 FTNA |    31     -     -     -    37     -     -     -     -     - |  277   7635
 GLPS |    10     -    10    10    15    13    25     8     -     - |  288   6706
 GLSV |     9     -     4     7     X     -     -     9     -     - |  288   1703
 GMSD |    14     -    12    15    20     -    43     -     -     - |  288   3456
 GODE |    10    15     -    13    16     -     -     -     -     - |  288     66
 GODZ |    17     -    10     -     -     -    28    11     -     - |  288  16474
 GOL2 |     5     7     -     -     -     -     -    18     -     - |  288     74
 GOLD |     7     -     7     9     -     -    25    17     -     - |  288  13965
 GOPE |     7     -     -     5     -     -    14    12     -     - |  288    891
 GRAS |     7     -     6     8     -    13     -     7     -     - |  288   3137
 GRAZ |     5     X     4     6     -     -     -     5     -     - |  288   4132
 GUAM |    24     -    11    16     -    19    42    10     -     - |  288   7431
 GUAT |     8     -     9    12     -     -     -    28     -     - |  288   3178
 HARB |    11    16     7     9     -     -    18     8     -     - |  288    768
 HERS |     7     X     5     6     -     -    17     8     -     - |  288     45
 HERT |     5     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   4906
 HLFX |    10    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  285    >>>
 HNLC |    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2868
 HOB2 |     X     -    15    19     -     -     -     5     -     - |  166    194
 HOFN |    10     -     6     8    22     -     -     8     -     - |  288   3193
 HOLB |    16     -     -     9    21     -     -     -     -     - |  288   1698
 HRAG |    10     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  157    >>>
 HRAO |    11     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288     35
 IENG |    22    25     -    19     -     -    29    12     -     - |  288    326
 IISC |    12     -    10    14     -    17    31     6     -     - |  288  16044
 INEG |     8     -     8    10     -     -    22    19     -     - |  288   6857
 INVK |     8     -     -     6    12    27    21    12     -     - |  288   3374
 IQAL |    27     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  247   2305
 IRKJ |    21     -     8     8    15     -    20     -     -     - |  288    230
 ISBA |     9     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288  16157
 ISPA |    17     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  228  12521
 JFNG |    16     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   8181
 JOG2 |    22     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  192    >>>
 JOZ2 |     6     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   5493
 JOZE |    14    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    20     -    15    16    29    21    61    12     -     - |  287   7585
 KELY |     6     -     4     6    13     -    17     6     -     - |  288   6685
 KERG |    12    18     9    12     -    20     -    12     -     - |  288   5864
 KIRI |    38     -    24     -     -    47     -     -     -     - |   84   4282
 KIRU |     9    23     6     6     -     -    21     8     -     - |  288   2556
 KIT3 |    14     -     8     -     -     -     -    19     -     - |  264    >>>
 KOKB |    15    16     -    14     -    20     -     -     -     - |  288    132
 KOKV |    16     -    12    18     -     -     -     9     -     - |  288    156
 KOUC |    22     -    11    14     -     -    24     -     -     - |  288   6227
 KOUG |    13     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  287   1589
 KOUR |    10     -     8    15     -     -     -    12     -     - |  288     34
 KRGG |    13     -     -    11    17     -     -     8     -     - |  288   5462
 KZN2 |    37     -     -     -    44     -     -     -     -     - |  253   6400
 LAMA |     5     -     -     4     -     -    15    12     -     - |  288   2979
 LHAZ |     7     -     -     X     8     -     -    10     -     - |  261   6380
 LMMF |    14     -    12     -    21    15     -     -     -     - |  288   3470
 LPGS |    18     -    17    14    20     -     -     7     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    36     -     X     -    43     -     -    24     -     - |  199    >>>
 MAG0 |    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  246   7544
 MAJU |    21     -     -     -    25     -     -     -     -     - |  273   5426
 MAL2 |    17     -    10     X    31    23     -     -     -     - |  135   9305
 MANA |    14     -     -    12    20    17    26     -     -     - |  288   6342
 MAR6 |    10     -     6     -     -     -    26     -     -     - |  288   1717
 MAS1 |     8     -     7    10    19     -    18    11     -     - |  288   7827
 MATE |     7    12     6     9     -     -     -     4     -     - |  288   1556
 MAUI |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    12     -    10    12    21    88    11     8     -     - |  288   4457
 MAYG |    12     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   8310
 MCIL |    14     -    12    13     -    17     -     -     -     - |  288   6351
 MCM4 |    13    25     9    10    11    24     -    13     -     - |  288  12789
 MDO1 |     4     6     -     -     -     -     -     7     -     - |  288   7224
 MDVJ |    16     -     -    12     -    14     -    21     -     - |  180     20
 MEDI |     8    11     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     99
 METG |    18     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  274   4852
 METS |     5     7     -     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 MGUE |     9     -    11     -    22     -     -    18     -     - |  288     53
 MIZU |    17     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  228    483
 MKEA |    13     -    11    15     -     -     -     9     -     - |  288     27
 MOBK |    13     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   6051
 MOBS |    27     -    14     -    23     -    59     -     -     - |  288   2762
 MONP |     7     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   2947
 MORP |    10     -     -     8     -    14     -     -     -     - |  288   4187
 MQZG |    16     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  240   6709
 MTKA |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  277  12507
 NAIN |     7     -     -     7    10     -     -     -     -     - |  288   5340
 NANO |     6     -     7     9     -     -     -    17     -     - |  288   2957
 NAUR |    38     -    23     -     -     -     -     -     -     - |   93   4207
 NICO |    12     -     9    11     -     -     -    15     -     - |  288   4971
 NIST |    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  286     29
 NIUM |    28     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  286   6311
 NKLG |    15     -    13    18    32     -    38    14     -     - |  288   8312
 NLIB |    12    15     -    11    15     -    17    10     -     - |  288     38
 NNOR |    11    20     8     -    16     -    29    10     -     - |  288    458
 NOT1 |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NOVM |     9     -     6     8     -    14     -     -     -     - |  288     37
 NRC1 |    11    15     -    10     -     -     -    12     -     - |  288     25
 NRMD |    20     -     -    16     -    15     -     -     -     - |  288   6009
 NYA1 |     7     -     5     5     -     -     -    16     -     - |  288   5418
 NYA2 |    10     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  261    >>>
 NYAL |     9    20     -    10     -    12    24     -     -     - |  288    354
 OHI2 |    13     -     -    10     -     -    51    12     -     - |  288     66
 OHI3 |    16     -     9     -    23     -    27     -     -     - |  287     49
 ONS1 |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  275   1980
 ONSA |     9    17     6     6     -     -     -     7     -     - |  288   1690
 OPMT |     8    10     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     43
 OUS2 |    18     -    13     -    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     9     -     -     -    11     -    20     -     -     - |  288   3933
 PALM |     -     -     -    12    18    20    23     -     -     - |  288   5967
 PALV |    11     -     -     9     -     -     -    11     -     - |  288   5046
 PARC |    11     -     -     9    14     -    17     -     -     - |  288   6953
 PBRI |    15     -    11    12     -     -     -    14     -     - |  288   1201
 PDEL |    16     -    10    13    25     -     -     -     -     - |  288   2460
 PERT |    11    21     6     8     -     -    40     7     -     - |  288   5063
 PETS |     9     -     8    10     -    14     -     7     -     - |  288  10021
 PIE1 |     6    10     9     9    13     -    18     7     -     - |  288     24
 PIMO |    17     -    12    16    27    16    31    13     -     - |  288   8147
 POL2 |     7     -     -     6     -     -    25     9     -     - |  288   7095
 POTS |    22     -    13     -     -     -     -    23     -     - |  276    >>>
 POVE |    10     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   7842
 PRDS |     6    11     -     5     -     -     -    11     -     - |  288     46
 PTBB |     6    13     5     6     -     -     -    11     -     - |  288     82
 QAQ1 |     6    16     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     7    11    77     -     -     -     - |  288   6543
 QUIN |    10     -     6     -     -     -    24     -     -     - |  288   6299
 RABT |    10     -     -     8     -    16    37     -     -     - |  288  11842
 RAMO |     9     -     6     -     -     -     -    15     -     - |  288    >>>
 RECF |    12     -     8    13     -    17     -     -     -     - |  288   7947
 REDU |     6     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1867
 REUN |    22     -    16    19    29     -    34    18     -     - |  288   6397
 REYK |    11     -     -     8     -     -    23    16     -     - |  264   3183
 RGDG |    15     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  287   6339
 RIO2 |    25     -    15     -     -     -     -    13     -     - |  234    >>>
 RIOP |     9     -     -     7     -     -    24    11     -     - |  288   7925
 SALU |    17     -    14    15     -     -     -     -     -     - |  288   7644
 SANT |    11     -     -     9     -     -   113     -     -     - |  288  14802
 SAVO |    12     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  276   6701
 SCH2 |    16     X     9     5     -    44     -     5     -     - |  288   2012
 SCOR |     8     -     5     8    13    25    16     -     -     - |  288   7037
 SCUB |    14     -    13     -    28     -     -    23     -     - |  288    >>>
 SEYG |    18     -     9     -    20     -     -     -     -     - |  288   4772
 SFER |    17     -     9    10     -     -     -     9     -     - |  288     44
 SGOC |    17     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  279    >>>
 SOFI |     7     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   6533
 SPT0 |     8     -     -     7     -     -    25     -     -     - |  288   1660
 STFU |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  158    >>>
 STHL |    15     -     9    11     -    15     -     9     -     - |  288   6266
 STJO |     9    11     -     7     8    12    28     5     -     - |  288    781
 STK2 |     9     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  288   6592
 SUTH |    10     -     -    13    20    19    18    14     -     - |  288  13236
 SUTV |    11     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   5188
 SUWN |     9    10    11    10    21     -     -     -     -     - |  288   4557
 SVTL |     -     -     7     -    14     -     -     -     -     - |  288     21
 SYDN |    23     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  287   1019
 SYOG |     X    50    12    28     X     -     -     X     -     - |  270   5152
 TASH |    12     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  233    >>>
 THTI |    27    25    18    23     -    30    30     -     -     - |  288   6363
 THU2 |     7     -     4     5     -     -     -     -     -     - |  288  73634
 THU3 |     5    10     -     8     -     -     -     8     -     - |  288   5357
 TIDB |    19    14     -    19     -    15     -     -     -     - |  288     43
 TLSE |     8    14     6     9    16     -     -    11     -     - |  288   4595
 TNML |    13    19     -     -     -     -    30     -     -     - |  288   2239
 TOW2 |    15     -    10     -    20     -     -    11     -     - |  288    >>>
 TRO1 |     6     -     6     7    15     -     -     6     -     - |  288  15894
 TSKB |     8     -     -     6     -     -     -    10     -     - |  288   5651
 TUVA |    21     -    16     -    33    31    35     -     -     - |  288   8415
 TWTF |    15    12     9    10     -     -    24    12     -     - |  288     42
 UCAL |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |   62   1787
 UFPR |    11     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   8475
 ULAB |    12     -    10     -    17     -     -     -     -     - |  267    >>>
 UNSA |    21     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  264    >>>
 URUM |    10     -     6     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 USN7 |    10     -     -     8     -     -     -    14     -     - |  288     22
 USUD |    13     -     -    10     -    20    34     -     -     - |  288     69
 UZHL |     -     -     4     6     -    13    18     -     -     - |  288   1566
 VALD |     7     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3152
 VILL |     9    12     7    12    21     -     -     7     -     - |  288   2674
 VOIM |    14     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  218    >>>
 WAB2 |     8     -     -     6     -     -     9     8     -     - |  288     30
 WARK |    23     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  279   6606
 WHIT |     9     -     9     7     -     -     -     8     -     - |  288  14424
 WILL |     6    10     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   5949
 WIND |    17     -    10     -     -     -     -    27     -     - |  276    >>>
 WROC |     6     9     -     -     -     -    18     -     -     - |  288   3972
 WSRT |     5     7     -     5     -     -    19     -     -     - |  288     27
 WTZR |     7     -     4     5     -     -    13    13     -     - |  288     29
 WTZZ |     7     -     -     -     8     -    33     -     -     - |  288     23
 WUH2 |    14     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  206    >>>
 YAKT |    10    41     8    19     -    13    37     6     -     - |  288   6162
 YAR2 |     7     -     -     6     -     -     -    10     -     - |  288     97
 YELL |     8     X     -     7     -     -     -     7     -     - |  288     17
 YKRO |    18     -     -    14     -     -    37    18     -     - |  282  15305
 YSSK |     5     -     -     4     -    11    70    14     -     - |  288   9539
 ZAMB |     9     -     8    11     -    17     -     9     -     - |  288  15036
 ZECK |     6     -     6     7     -    13    14     6     -     - |  288     68
 ZIM2 |     7     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4762
 ZIMM |     7     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   4364
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    14    18     9    11    14    44    38    13   983     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   HOB2  | 1942-1  3:55:00 |       -1770
cod |   MAL2  | 1942-1 11:25:00 |       -9296
emr |   YELL  | 1942-1  6:05:00 |        -580
esa |   CHUR  | 1942-1  6:00:00 |        1250
esa |   MAC1  | 1942-1 10:05:00 |        1238
esa |   MAC1  | 1942-1 10:50:00 |        1204
esa |   MAC1  | 1942-1 14:30:00 |         993
esa |   SYOG  | 1942-1 22:20:00 |       -1229
esa |   SYOG  | 1942-1 23:10:00 |        1003
gfz |   FAA1  | 1942-1  8:50:00 |       19832
gfz |   SYOG  | 1942-1 22:00:00 |       -1233
grg |   SYOG  | 1942-1  4:30:00 |        1104
grg |   ULAB  | 1942-1  4:30:00 |         856
grg |   SYOG  | 1942-1  4:35:00 |       -1614
grg |   ULAB  | 1942-1  4:35:00 |        -541
grg |   SYOG  | 1942-1  4:50:00 |        1398
grg |   SYOG  | 1942-1  4:55:00 |       -1009
grg |   SYOG  | 1942-1  5:00:00 |        2044
grg |   SYOG  | 1942-1  5:05:00 |       -1759
grg |   GLSV  | 1942-1  6:05:00 |         743
grg |   ADIS  | 1942-1 13:50:00 |       -3223
grg |   GLSV  | 1942-1 13:50:00 |       -1038
grg |   MAW1  | 1942-1 22:50:00 |         981
grg |   MAW1  | 1942-1 23:15:00 |         608
grg |   MAW1  | 1942-1 23:20:00 |        -599
grg |   MAW1  | 1942-1 23:35:00 |        -895



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.15     4.19     3.67     3.67   | 2.33e-14  7.36e-15  4.13e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.41     4.19     4.19     4.19   | 3.22e-14  4.68e-15  1.83e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.15     4.19     3.60     3.60   | 2.20e-14  4.63e-15  2.42e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.13     4.19     1.99     1.99   | 3.15e-14  9.44e-15  2.74e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.60     4.19     4.19     4.19   | 3.50e-14  4.51e-15  6.38e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.75     4.19     4.19     4.19   | 3.08e-14  9.12e-15  1.61e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     4.15     4.19     2.98     2.98   | 1.91e-14  3.22e-15  9.64e-16 |
 YELL |   288   285     1   288     4.15     4.19     4.19     4.19   | 5.04e-14  4.80e-15  1.15e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     4.14     4.19     4.19     4.19   | 3.50e-14  4.67e-15  4.25e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     3.82     4.19     2.18     2.18   | 3.11e-14  7.19e-15  1.13e-15 |
 MGUE |   288   274     5   288     3.30     4.19     1.88     1.88   | 6.21e-14  1.77e-14  3.75e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.00     4.18     4.19     4.19   | 3.87e-14  5.92e-15  2.37e-15 |
 HRAO |   288   286     1   288     2.95     4.16     0.28     0.28   | 3.74e-14  9.09e-15  2.17e-15 |
 NIST |   286   283     1   286     2.98     4.15     4.16     4.16   | 6.70e-14  7.32e-15  1.78e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.81     3.91     1.19     1.19   | 4.22e-14  8.98e-15  6.19e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.80     3.88     1.02     1.02   | 2.72e-14  6.74e-15  3.01e-15 |
 OHI3 |   287   284     1   287     2.69     3.59     2.22     2.22   | 3.61e-10  2.02e-11  6.34e-12 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.67     3.55     1.26     1.26   | 7.32e-14  2.10e-14  8.63e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.55     3.23     2.45     2.45   | 5.10e-14  9.36e-15  4.54e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.49     3.09     0.93     0.93   | 4.58e-14  7.79e-15  1.65e-15 |
 MDVJ |   180   177     1   180     2.49     2.62     2.62     2.62   | 6.41e-14  6.00e-15         - |
 KOUR |   288   288     0   288     2.27     2.57     0.86     0.86   | 4.27e-14  9.05e-15  3.16e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     2.10     2.20     0.52     0.52   | 3.19e-14  9.29e-15  1.72e-14 |
 BJNM |   158   158     0   158     1.45     1.90     2.27     2.27   | 3.46e-14  5.05e-15         - |
 TWTF |   288   288     0   288     1.94     1.86     2.26     2.26   | 6.05e-14  8.89e-15  3.22e-15 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.86     1.72     1.39     1.39   | 9.88e-14  9.30e-15  2.16e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.83     1.66     0.60     0.60   | 4.25e-14  1.07e-14  6.62e-14 |
 BREW |   288   288     0   288     1.36     0.92     4.19     4.19   | 1.10e-13  9.80e-15  2.94e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.25     0.77     1.50     1.50   | 7.97e-14  8.76e-15  2.83e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.23     0.75     4.19     4.19   | 1.09e-13  1.48e-14  8.66e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.16     0.67     2.30     2.30   | 1.19e-13  2.08e-14  4.27e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.15     0.66     3.59     3.59   | 1.16e-13  1.39e-14  3.54e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.79     0.31     0.27     0.27   | 2.29e-14  7.92e-15  2.45e-15 |
 IRKJ |   288   282     3   227     0.62     0.24     0.52     0.52   | 1.54e-13  4.34e-14  2.31e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.68     0.23     0.57     0.57   | 3.38e-14  6.60e-15  3.37e-15 |
 G32  |   288   285     1   288     1.66     0.21     3.46     3.46   | 6.42e-14  2.21e-14  1.98e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.49     0.12     0.25     0.25   | 1.34e-13  1.12e-14  2.44e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     0.49     0.12     0.25     0.25   | 2.52e-14  3.84e-15  6.02e-16 |
 G10  |   288   276     4   288     1.24     0.09     0.32     0.32   | 1.12e-13  3.86e-14  4.35e-14 |
 HOB2 |   166   163     1   166     0.30     0.08     0.19     0.19   | 1.81e-07  1.07e-08         - |
 G09  |   288   274     6   288     1.96     0.08     0.32     0.32   | 8.99e-14  3.24e-14  4.17e-14 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.39     0.07     0.02     0.02   | 2.97e-14  9.38e-15  8.10e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.21     0.05     1.08     1.08   | 8.70e-13  8.79e-14  3.33e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.07     0.07   | 3.31e-14  6.64e-15  1.84e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.04     0.04   | 7.25e-14  9.83e-15  4.69e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.03     0.03   | 5.97e-13  1.30e-13  3.86e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.75     1.75   | 5.39e-13  6.44e-14  1.40e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.35     1.35   | 5.55e-13  6.63e-14  1.24e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.34     0.34   | 6.23e-13  7.19e-14  2.44e-14 |
 MIZU |   228   228     0   228     0.15     0.01     0.28     0.28   | 5.31e-13  1.73e-13  1.71e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.21     0.01     1.14     1.14   | 6.68e-13  6.00e-14  1.28e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.74     0.74   | 7.42e-13  9.13e-14  4.56e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.39     0.39   | 6.53e-13  5.71e-14  1.66e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.20     0.01     1.01     1.01   | 7.72e-13  6.66e-14  2.11e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.43     0.43   | 7.16e-13  6.72e-14  2.22e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.13     0.13   | 6.96e-13  6.86e-14  2.04e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.66     0.66   | 6.27e-13  6.76e-14  2.29e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.35     0.01     1.50     1.50   | 8.10e-14  3.03e-14  3.75e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.32     0.01     1.08     1.08   | 6.87e-14  2.05e-14  4.43e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.26     0.26   | 7.22e-14  2.48e-14  3.02e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.28     0.28   | 6.68e-14  2.39e-14  4.04e-14 |
 AREQ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.40e-13  8.17e-13  5.42e-13 |
 BOR1 |   159   159     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  5.37e-13         - |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DAEJ |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   267     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.13e-13  8.32e-14  4.43e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-14  2.32e-14  5.25e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  2.40e-13  1.34e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.68e-13  7.53e-14  3.87e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.15e-13  7.43e-14  2.93e-14 |
 G13  |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.35e-13  1.03e-13  3.11e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  8.53e-14  5.35e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  9.71e-14  2.83e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.00e-13  2.19e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.19e-13  1.42e-13 |
 G25  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.67e-14  2.06e-14  2.83e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.90e-13  8.87e-14  3.59e-14 |
 GLSV |   288   252    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  5.77e-13  1.09e-13 |
 GODE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.79e-14  1.62e-14  5.35e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-13  2.69e-13  4.22e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-13  2.35e-13  2.67e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-13  2.27e-13  1.79e-13 |
 MATE |   288   246    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-13  6.43e-14  9.70e-14 |
 NNOR |   288   241    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.03e-13  3.99e-14 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-14  7.84e-15  1.66e-15 |
 NRMD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NYAL |   288   262     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.57e-13  1.83e-13  3.09e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.67e-13  2.58e-13  1.72e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.29e-13  2.53e-13  1.76e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.41e-13  2.02e-13  1.38e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.33e-13  7.93e-13  3.25e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-14  4.33e-15  1.41e-15 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.52e-14  1.72e-14  7.08e-15 |
 HOLB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  7.56e-13  1.50e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  6.55e-13  2.41e-13 |
 IENG |   288   263     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-13  5.05e-14  4.10e-14 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.78e-13  2.78e-13 |
 HERS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-14  5.01e-15  2.48e-15 |
 UZHL |   288   263     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  6.40e-13  9.46e-14 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  2.82e-13  1.06e-13 |
 AREV |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.31e-13  8.19e-13  5.38e-13 |
 KRGG |   288   235    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-12  1.15e-12  5.19e-13 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-13  3.64e-13  1.65e-13 |
 METG |   274     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-13  2.81e-13  2.03e-13 |
 USN7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-14  6.52e-15  2.48e-15 |
 ONS1 |   275   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  6.76e-13  1.76e-13 |
 UCAL |    62    59     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  7.80e-13         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.43e-22  4.44e-20  1.47e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
