
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1995   Day: 1   MJD: 58210                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153323    763    -781     400     12     11     14    110    121     93   19.94
 emr |  2880     0 104206     23  141010    -914     15     15     15    127    131     94   15.93
 esa |  2880     0 124648    374    -409    -967      9      8     10    201    234     87   28.18
 gfz |  2880     0 134918   4570    -150    -173     12     11     13    156    166    134   21.14
 grg |  2880     0 116316   1181    -129     351     14     12     20    201    205    186   14.82
 jpl |  2880     0 107160    240  140804    -724     39     42     20    256    253    268    0.00
 mit |  2880     0 107699     48    -541     134     41     41     37    304    323    187    0.00
 igr |   288     0  46600    373  -11867   -1603     15     16     14     88     74     91    0.00
 ngs |    96     0   2976     18    -622     209    981    981      0   1741   1741      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    29   102  -233   320  -162   129   119    27  2770     - |
    2 |   -61    19   303  -189  -246  -104  -208    41 -1671     - |
    3 |   -64    83  -342   196   367   248   820   128   327     - |
    5 |   158   258  -286   -25    90    11  -235   -56 -2114     - |
    6 |   -47  -117  -184   -60   625   378   308     2  -292     - |
    7 |   121    71  -264    97   125   -62   -73    27  -229     - |
    8 |   -51  -176    76   -42   160    -2   216     9 -1537     - |
    9 |   -17   -45   -81    53   152   370   633   121  -155     - |
   10 |    34    16  -141   -16   229    84   -10   -79  -308     - |
   11 |   -64    -7    14    21    37  -154  -209   -26  1464     - |
   12 |   126    44   -81    32  -108     4  -335   -71 -1549     - |
   13 |   -29    15     2   -35    68    -3  -351   -45   654     - |
   14 |  -184     9   227   -98   -55  -271  -168   -65  1819     - |
   15 |   156   310  -183  -111   -37    82  -366   -13  -352     - |
   16 |  -101    -2   168   -80   -67  -320    48    -6  1338     - |
   17 |   220   152  -250   163  -216    63   -81    72  -942     - |
   18 |    90  -356     -     X   262   500    52   184  -110     - |
   19 |  -178   -25   426  -214  -238  -364   -45   -34 -1426     - |
   20 |  -138   -62   436  -246  -225  -201    93   -35  2259     - |
   21 |  -112   -36   371  -222  -199  -456  -109   -86  1769     - |
   22 |  -163   -92   457  -230  -223  -382   162   -43 -2152     - |
   23 |     4   -11    35    71  -161   -18  -267    56  -298     - |
   24 |    45   158  -136    74   -78   573   344    25 -1404     - |
   25 |  -102  -157   189   -84    66  -107   158   -90   -27     - |
   26 |    46   -21    -8    45   -89    34   328    11  -353     - |
   27 |   -31   -15   -31   171  -127  -184  -109   -49  -356     - |
   28 |  -114   -59   200  -103   -17  -106  -418   -15  3630     - |
   29 |   288    51  -298   120   -46    22  -834   -64   167     - |
   30 |   -27   -14    -8    86   -55   142   179    80  1042     - |
   31 |   129   -84  -164   267  -152   -66   231    -6 -1682     - |
   32 |    36   -12  -216    41   317   160   126    -3  -587     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    96     -    -5   -85     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |    64     -   -45     -     X     -     -   143     -     - |
 ALBH |    78    11     -   -81     -  -365     -    24     -     - |
 ALGO |   -11    83     -   -52     -     -     -    32     -     - |
 ALIC |    74     -   -40   -16     -     -   141    30     -     - |
 ALRT |   -34     -     -   -47   113  -219   -55     -     -     - |
 AMC2 |    24     -     -   -23     -     -     5     -     -     - |
 ANKR |   108     -  -114    50     -     -  -140     -     -     - |
 AREG |     3     -     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 ARTU |    36     -    69   -42  -120  -200     -    -4     -     - |
 ASCG |  -160     -   113     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |   -64     -   120   -99     -     -    81    -1     -     - |
 AUCK |   -34     -    69   -60     -     -     -    23     -     - |
 BAKE |    47     -    23  -161   124     -     -   -39     -     - |
 BAKO |   126     -     -  -119     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -37     -    87   -81     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -145     -   135  -189   210  -318  -271  -203     -     - |
 BOR1 |    68     -     -   -64     -     -  -229   104     -     - |
 BRAZ |   -29     -   185  -219     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -23    29     -     -     -     -    30     -     -     - |
 BRMU |    -3     -    92  -121     -  -142    14    27     -     - |
 BRST |   -83     -    33     -    51     -  -247    14     -     - |
 BRUX |    -7     -     -   -95   145     -     -   -17     -     - |
 CAS1 |   -17     -    44  -221   253  -186   -62   -61     -     - |
 CCJ2 |   -52     -     -  -188   339     -     -     -     -     - |
 CEDU |    -3     -    69   -88     -  -206     -   -26     -     - |
 CHPG |    -7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |
 CHPI |     7     -     -    -7     -     -   139   -17     -     - |
 CHTI |   -14     -    40   -91    74  -108     -    17     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -210   300     -  -425     -     -     - |
 CHUR |    25    66    51  -141     -  -233     -    64     -     - |
 CNMR |   -30     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 COCO |   -51     -    71  -164   167  -232     -   -26     -     - |
 CORD |     1     -    32   -44     -  -230    97   -18     -     - |
 CPVG |  -110     -     -     -   149     -     -     -     -     - |
 CRO1 |   -24    31     -    -1     -     -     -   -17     -     - |
 CUSV |     -     -    96  -128     -  -293     -   -74     -     - |
 DAEJ |  -201   -46   127  -226   401     -  -302     -     -     - |
 DAKR |     -     -    71   -94     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    15     -  -128     X   237  -656     -  -461     -     - |
 DAV1 |   762     -  -539     -     X     -     -     -     -     - |
 DGAR |   -32     -    78  -140   100  -211     -   -28     -     - |
 DRAO |    41    93   -17   -87     -     -   150    24     -     - |
 DUBO |   -76     -    96   -94    54     -     -   -32     -     - |
 DYNG |     3     -     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 FAA1 |    54     -     X     X   -73     -     -     -     -     - |
 FAIR |    40   161   -38   -33  -107     -     -    16     -     - |
 FLIN |    59     -    96  -183     -     -     -    82     -     - |
 FLRS |    51     -     -   -48     -     -     -    86     -     - |
 GLPS |   -37     -    14  -126   238  -321     -   -23     -     - |
 GLSV |    44     -    16   -63     X   -60     -    22     -     - |
 GMSD |  -200     -     -     -   269  -339     -     -     -     - |
 GODE |   -84    52     -     X    56  -255     -     -     -     - |
 GOL2 |   -18    22     -     -     -     -     -    37     -     - |
 GOLD |     5     -    96  -132     -     -     -     2     -     - |
 GOPE |   -20     -     -    18     -     -     -   188     -     - |
 GRAS |    36     -    94  -160     -  -145  -159     1     -     - |
 GRAZ |   -98     -   127   -76     -     -  -349   -21     -     - |
 GUAM |   -29     -     -    28     -  -158     -    67     -     - |
 GUAT |  -128     -   217  -168     -     -     -    59     -     - |
 GUUG |  -104     -    93   -26     -     -   -84     -     -     - |
 HARB |     X    35   121  -192     -     -     -     -     -     - |
 HERS |  -134    27   116   -49     -     -  -301   -21     -     - |
 HERT |   -21     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |  -101   126     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |    59     -     -   -56     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |    46     -     -   -43     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    33     -    32   -74     -  -272    69   -32     -     - |
 HOFN |  -124     -    26  -185   379     -     -   -76     -     - |
 HOLB |    68     -     -    14  -111     -     -   -28     -     - |
 HRAG |   -18     -     -     -    24     -     -     -     -     - |
 HRAO |    43     -     -   -40     -     -     -   -65     -     - |
 HYDE |   -39     -   146  -230   111     -  -161     4     -     - |
 IISC |   -19     -     -    18     -  -241     -   -30     -     - |
 INEG |    18     -   -44    41     -  -291     -   156     -     - |
 INVK |   -53     -     -   -74   178     -   -31   -37     -     - |
 IQAL |   -47     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -30     -    28   -55    66  -311  -171     -     -     - |
 ISBA |   -26     -    18     -     -  -289     -     -     -     - |
 JOG2 |  -102     -     -     -   137     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -31     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -33    41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    51     -   -39     -     -     -     6     -     - |
 KARR |  -163     -    86  -321   532     -     -   -83     -     - |
 KELY |   -50     -    44    16   -41  -263  -208     7     -     - |
 KERG |    28    45    92  -184     -  -316     -   -60     -     - |
 KIRU |   -22    53   -12   -82   114     -     -   -30     -     - |
 KIT3 |    78     -   -55     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -90    76     -    30     -  -133     -   121     -     - |
 KOKV |   -28     -    63   -71     -     -     -     3     -     - |
 KOUC |  -165     -   117     -     -     -   -25     -     -     - |
 KOUG |  -158     -     -     -   212     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -28     -    32   -15     -  -238     -   -16     -     - |
 KRGG |     1     -     -   -96   135     -     -   144     -     - |
 KZN2 |   -89     -     -     -   119     -     -     -     -     - |
 LAMA |    82     -     -   -77     -     -     -    57     -     - |
 LAUT |  -205     -   145     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |  -111     -   -48   -78   352     -  -288   -27     -     - |
 LMMF |  -152     -     -     -   205  -542     -     -     -     - |
 LPGS |    36     -   -21     -    -8     -     -   -81     -     - |
 MAC1 |   -16     -    24     -   -25     -     -   -12     -     - |
 MAG0 |   -10     -     -    10     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |    -4     -     -     -     5  -212    76     -     -     - |
 MANA |    64     -     -   -60     -   289     -     -     -     - |
 MAR6 |    24    13   -25     -     -     -  -359   114     -     - |
 MAS1 |  -220   -15    92    14   116     -  -313   -17     -     - |
 MATE |   109     -   -54   -30     -     -     -    90     -     - |
 MAW1 |    27     -  -113   -40   234  -225   247   -87     -     - |
 MAYG |  -151     -     -     -   203     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -71     -    99   -65     -     -  -189    11     -     - |
 MCIL |  -128     -   205  -153     -  -122     -     -     -     - |
 MCM4 |    43    13    37   -72   -41  -281     -   -16     -     - |
 MDO1 |   -42   -14    38     -     -     -     -   -46     -     - |
 MDVJ |   161     -   -24  -116     -     -     -   153     -     - |
 MEDI |   165  -206     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |  -114     -     -     -   154     -     -     -     -     - |
 METS |   -55    68     -     -     -     -     -   -48     -     - |
 MGUE |   -25     -     9     -    16     -     -   -77     -     - |
 MIZU |    16     -     -   -16     -  -341     1     -     -     - |
 MKEA |    11     -    83  -127     -     -    96    -6     -     - |
 MOBS |    66     -    27     -  -140     -    43     -     -     - |
 MONP |    22     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    18     -     -   -17     -   -92   380     -     -     - |
 MQZG |   -46     -    32     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -151     -   107     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |     0     -     -   -70   101     -     -     -     -     - |
 NANO |    18     -     -   -17     -     -     -   -37     -     - |
 NAUR |  -115     -    82     -     -     -     -    45     -     - |
 NICO |    26     -   -28    13     -     -     -   113     -     - |
 NIST |    35     -     -   -33     -     -     -    56     -     - |
 NIUM |    31     -     -   -29     -   -77     -   257     -     - |
 NKLG |   -82     -   209  -152   -72  -255  -112     1     -     - |
 NLIB |   -19   117     -  -158   125     -   -12     3     -     - |
 NNOR |    78    18    14     -  -150     -     -     -     -     - |
 NOT1 |   -65     -     -     -    88     -  -164  -150     -     - |
 NOVM |   -54     -    37     1     -  -186     -     -     -     - |
 NRC1 |   -32   125     -   -64     -     -     -     6     -     - |
 NRIL |   -77     -     -    73     X     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -87     -   173  -152     -  -262  -225   -54     -     - |
 NYA1 |    28     -    50   -93     -     -  -159   -74     -     - |
 NYA2 |    76     -     -     -  -102     -     -  -145     -     - |
 NYAL |    15    80     -   -75     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |    18     -     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |   -97     -   -73     -   268     -     -  -128     -     - |
 ONS1 |   -81     -     -     -   109     -     -     -     -     - |
 ONSA |     4    63    76  -152     -     -     -   -91     -     - |
 OPMT |  -150   121     -    50     -     -     -    87     -     - |
 OUS2 |    48     -    -5     -   -55     -     -     -     -     - |
 PADO |   -56     -     -     -    75     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -47    66  -188   210     -     -     - |
 PARC |   -67     -     -    63     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |    16     -   129  -187     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -72     -    67  -174   229  -230  -196   -32     -     - |
 PERT |  -130    57   140  -107     -     -  -261   -28     -     - |
 PETS |   102     -   -44   -38     -  -100     -    33     -     - |
 PIE1 |   -26    29     -  -140   203     -    28   -32     -     - |
 PIMO |   -44     -    16   -92   163  -229     -    -8     -     - |
 POHN |  -401     -     -     X   540     -     -  -528     -     - |
 POL2 |    58     -     -   -55     -  -176     -     -     -     - |
 POLV |     3     -     -    -3     -     -   -56     -     -     - |
 POTS |   112     -   -79     -     -     -     -    48     -     - |
 POVE |    54     -    82  -160     -  -216     -     -     -     - |
 PRDS |    23    81     -   -83     -     -     -    41     -     - |
 PTBB |  -141    20   138   -65     -     -  -219     4     -     - |
 PTVL |  -270     -     -     -   363  -331     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -73    -3    54     -     -     -     -   -31     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -61    87     -     -     -     -     - |
 QUIN |    -8     -     6     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -36     -     -   -43   103   -61    68     -     -     - |
 RAMO |    22     -   -15     -     -     -     -   -83     -     - |
 RBAY |    41     -     -   -39     -  -374    99    38     -     - |
 REDU |   -57     -    40     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |    29     -    20   -79    36     -     -   -73     -     - |
 REYK |    99     -     -   -93     -  -166     -   155     -     - |
 RGDG |   -85     -     -     -   114     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     2     -    -1     -     -     -     -   -31     -     - |
 RIOP |  -124     -   107   -25     -  -307     -     -     -     - |
 SALU |    58     -     -   -55     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     9     -     -    -8     -     -   280    84     -     - |
 SAVO |   182     -    24  -204     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -84    28    83   -53     -  -220   -67    86     -     - |
 SCOR |   -80     -   -39     -   182     -     -     -     -     - |
 SCRZ |    62     -  -122     -   148     -     -     -     -     - |
 SCUB |     X     -   -73     -   139     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -166     -   118     -     X  -368     -   -60     -     - |
 SFER |   -33    14   123  -143     -     -     -     8     -     - |
 SHAO |   -83     -     -   -68   209     -   -67    96     -     - |
 SOFI |  -115     -   156   -99     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |    17     -     -   -16     -     -     -   -64     -     - |
 SSIA |   -13     -     -   -60   106     -   227     -     -     - |
 STHL |   -42     -    85   -74     -  -160     -    -6     -     - |
 STJO |   -49    85     -   -27    14  -188   -67   -22     -     - |
 STK2 |  -241     -    63     -   204     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -44     -     -    47     -     -     -     -     - |
 SUTM |    31     -   -22     -     -     -     -    18     -     - |
 SVTL |     -     -    89     -  -169     -     -     -     -     - |
 SYDN |    -3     -     2     -     -     -    48     -     -     - |
 TEHN |    -9     -    76   -60   -45     -     -     -     -     - |
 THTI |  -176     -   265  -188     -  -416   -37     -     -     - |
 THU2 |    -4     -    76   -97     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -34    71     -   -22     -     -     -   -27     -     - |
 TIDB |     9    46     -   -43     -     -    77  -112     -     - |
 TIXI |     X     -   -11     -    21     -     -   -68     -     - |
 TLSE |  -142    35   149  -134    59     -     -  -137     -     - |
 TNML |   -82   103     -     -     -     -   -93     -     -     - |
 TOW2 |    -8     -    70   -64   -31  -213   -21     5     -     - |
 TRO1 |   -36     -   140  -152    -1  -210     -   -10     -     - |
 TSKB |   -31   158     -   -89     -     -     -     7     -     - |
 TUVA |  -249     -    82     -   180  -203   -64     -     -     - |
 TWTF |   -49    16    48   -30     -     -     -   -41     -     - |
 UCAL |  -174     -     -     -   234     -     -     -     -     - |
 UFPR |    86     -    14   -99     -  -231     -     -     -     - |
 ULAB |  -154     -    32    47    78     -     -    63     -     - |
 UNB3 |  -201     -     -     -   271     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -20     -     X    19     -     -     -     -     -     - |
 URUM |    66     -   -47     -     -     -     -    31     -     - |
 USUD |   -67    -5     -    72     -     -     -    30     -     - |
 VALD |   -95     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -117   111    63   -47   -15     -     -   -16     -     - |
 VOIM |    88     -     -     -  -119     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    48     -     -   -45     -     -  -260    30     -     - |
 WARK |    15     -     -     -   -20     -     -     -     -     - |
 WES2 |    24     -    42   -79     -     -   -17    45     -     - |
 WHIT |     2    58    34   -91     -  -259     -   104     -     - |
 WILL |   -18   211     -  -142     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -89     -     -     -   120     -     -     X     -     - |
 WSRT |   -16   134     -   -86     -     -     -   -37     -     - |
 WTZR |     9     -   110  -154     -     -     -     6     -     - |
 XMIS |  -161     -    40  -242   484     -     -   -91     -     - |
 YAR2 |     0    56     -   -42     -     -     -    56     -     - |
 YEL2 |    -4     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -15    68     -   -86    70     -     -   -46     -     - |
 YSSK |   -56     -     -    53     -     -    29   102     -     - |
 ZAMB |     7     -    33   -50     -  -172   -11    -5     -     - |
 ZECK |    41     -     8   -49     -     -     -   -19     -     - |
 ZIM2 |  -184     -   130     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    -5     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     8    20    14    10     8    22    33    14   997     - | 2880    190
    2 |     7    10     7    11    10    45    46    10   441     - | 2880    199
    3 |     8    14     6     5     9    35    43    20   413     - | 2880    258
    5 |     7    13     6    11    12    36    42    18   495     - | 2880    440
    6 |     6    14    17     7    18    32    26     9   391     - | 2880    289
    7 |    19    13     9     5    15    36    35    17   515     - | 2880    281
    8 |    11    14     9    23    22    41    38    16  2040     - | 2880    954
    9 |     8    15     7     9    14    36    21    16   471     - | 2880    230
   10 |    15    16     5     7    12    23    48    16   487     - | 2880    184
   11 |    13    13    12    14    14    31    38    14  1015     - | 2880    269
   12 |     8    15     7     9    15    57    48    13   616     - | 2880    328
   13 |    17    15    10    16    11    31    54    15  1207     - | 2880    332
   14 |    17    23    10    12    10    40    45    13   425     - | 2880    211
   15 |    11    15     6    14    10    46    32    15   295     - | 2880    331
   16 |    14    16    10    19    14    41    57    21   512     - | 2880    398
   17 |    10    15     7     9    10    70    50     9  1072     - | 2880    376
   18 |     5    12     -     X    12    39    36    27  2060     - | 2880    901
   19 |     8    20     7    12    11    51    49    23   415     - | 2880    243
   20 |     8    17     6     5    11    45    51    12   241     - | 2880    263
   21 |     7    21     9    10    11    48    41    13   751     - | 2880    386
   22 |     5    11     7    10     8    32    55    15   393     - | 2880    292
   23 |    15    14     8     7    10    56    55    21   521     - | 2880    270
   24 |    18    12     6    15     9    26    26    13  3337     - | 2880   1793
   25 |     7    13     7     9    11    27    25    17   434     - | 2880    211
   26 |     7    21    11    13    12    27    38    16   411     - | 2880    273
   27 |     8    17     7    18    21    40    29    21   458     - | 2880    318
   28 |    15    16     9     6    16    29    36    23   811     - | 2880    553
   29 |     7    12     7    10    12    86    62    18   674     - | 2880    248
   30 |    10    13     5     7    15    39    35    14   370     - | 2880    291
   31 |    14    17     9    11     8    35    30     8  1101     - | 2880    205
   32 |    16    11    10    10     9    38    27    22   314     - | 2880    191
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    20     -    14    22     -     -     -     -     -     - |  288   3967
 ADIS |     9     -     6     -     X     -     -    13     -     - |  288    >>>
 ALBH |    21    23     -    10     -    18     -    20     -     - |  288    399
 ALGO |    12    17     -     7     -     -     -    26     -     - |  288     90
 ALIC |    10     -     8    12     -     -    22     9     -     - |  288   3807
 ALRT |    10     -     -    10    14    11    17     -     -     - |  288   4454
 AMC2 |    12     -     -    11     -     -    59     -     -     - |  288     38
 ANKR |    11     -    10    11     -     -    20     -     -     - |  288   8300
 AREG |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   5427
 ARTU |     7     -     8     9    16     8     -     9     -     - |  288   8951
 ASCG |    42     -    30     -     -     -     -     -     -     - |  253   7714
 ASPA |    19     -    15    18     -     -    71    20     -     - |  288   6479
 AUCK |     7     -     8    12     -     -     -    15     -     - |  288   3456
 BAKE |    20     -     7     9    22     -     -    12     -     - |  288   2740
 BAKO |    14     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   4154
 BARH |     6     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   2585
 BJFS |    10     -    10    11    21    12    16    12     -     - |  288   3350
 BOR1 |     6     -     -     6     -     -    24    19     -     - |  288   1593
 BRAZ |    13     -    13    19     -     -     -     -     -     - |  288   3960
 BREW |    10    12     -     -     -     -    39     -     -     - |  288     33
 BRMU |     8     -     7    12     -    15    27    14     -     - |  288   6029
 BRST |    13     -    12     -    30     -    29    13     -     - |  288   1700
 BRUX |    11     -     -    19    20     -     -    19     -     - |  288     42
 CAS1 |    15     -    11    12    14    12    20     7     -     - |  288   3815
 CCJ2 |    12     -     -    12    19     -     -     -     -     - |  288   3262
 CEDU |     8     -     7    10     -    12     -     6     -     - |  288    139
 CHPG |    15     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  287   5230
 CHPI |    10     -     -     9     -     -    37    10     -     - |  288   2426
 CHTI |    14     -    12    17    31    17     -    11     -     - |  288   4074
 CHUM |     -     -     -    11    15     -    28     -     -     - |  288   9782
 CHUR |    12    20     5     6     -    10     -    12     -     - |  288  37046
 CNMR |    13     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288  10380
 COCO |    12     -    10    14    19    13     -     6     -     - |  288   2383
 CORD |    10     -     7    11     -    19    22    18     -     - |  288   4104
 CPVG |    16     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  287   4875
 CRO1 |    14    14     -    16     -     -     -    18     -     - |  288   3934
 CUSV |     -     -    10    14     -    38     -    10     -     - |  288   4953
 DAEJ |    11    17     9     9    18     -    95     -     -     - |  288   4372
 DAKR |     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   4922
 DARW |    16     -    17     X    33    22     -    15     -     - |  236   2193
 DAV1 |    22     -    16     -     X     -     -     -     -     - |    5    >>>
 DGAR |    33     -    18    19    26    38     -    13     -     - |  288   4371
 DRAO |    21    22     6     9     -     -    36    13     -     - |  288     65
 DUBO |    17     -     7     7    17     -     -    10     -     - |  288  16892
 DYNG |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2378
 FAA1 |    28     -     X     X    37     -     -     -     -     - |  156   5833
 FAIR |    21    20     5     8    11     -     -     7     -     - |  288   4744
 FLIN |    16     -     7     9     -     -     -    12     -     - |  288   3427
 FLRS |    17     -     -    16     -     -     -    19     -     - |  288   2565
 GLPS |    15     -    12    14    23    16     -    13     -     - |  284   6515
 GLSV |     6     -     7     9     X    60     -    20     -     - |  286   1814
 GMSD |    10     -     -     -    13    12     -     -     -     - |  288   6373
 GODE |    14    20     -     X    13    12     -     -     -     - |  288     83
 GOL2 |     7     9     -     -     -     -     -    31     -     - |  288     91
 GOLD |    16     -    10    11     -     -     -    16     -     - |  288   7598
 GOPE |     6     -     -     6     -     -     -    18     -     - |  288   1435
 GRAS |     6     -     6     8     -    13    23    14     -     - |  288   3271
 GRAZ |     6     -     5     8     -     -    15    18     -     - |  288   6775
 GUAM |    14     -     -    13     -    22     -    12     -     - |  288   6073
 GUAT |    13     -     9    15     -     -     -    13     -     - |  288   2947
 GUUG |    15     -    18    16     -     -    28     -     -     - |  282   5400
 HARB |     X    15     9    17     -     -     -     -     -     - |  283   1421
 HERS |     9    19     5    10     -     -    14    11     -     - |  288     37
 HERT |     7     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3840
 HLFX |    10    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288 367110
 HNLC |    19     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   3324
 HNPT |     9     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  282   2698
 HOB2 |    15     -    12    16     -    21    44    10     -     - |  288    214
 HOFN |    10     -     6     6    22     -     -    12     -     - |  288   3174
 HOLB |    26     -     -    16    27     -     -    14     -     - |  288   3409
 HRAG |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  287    >>>
 HRAO |    12     -     -    11     -     -     -    20     -     - |  288     80
 HYDE |    29     -    22    20    28     -    75    18     -     - |  287   3642
 IISC |    22     -     -    21     -    24     -    19     -     - |  269   1863
 INEG |    16     -     9    11     -    14     -    16     -     - |  288   3759
 INVK |    12     -     -     7    18     -    29    16     -     - |  288   3813
 IQAL |    25     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   2438
 IRKJ |    11     -     9     6    11     9    18     -     -     - |  288    119
 ISBA |     8     -     6     -     -    13     -     -     -     - |  288  17927
 JOG2 |    19     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  283    >>>
 JOZ2 |     8     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5091
 JOZE |    18    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    14     -    10     -     -     -    21     -     - |  288   1714
 KARR |    12     -    10    14    33     -     -    11     -     - |  288   3572
 KELY |     7     -     6     5    10    15    18     7     -     - |  288   3421
 KERG |    22    11    15    11     -    20     -    10     -     - |  288   5154
 KIRU |     9    14     5     9    17     -     -    11     -     - |  288   2563
 KIT3 |    16     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    18    21     -    12     -    66     -    10     -     - |  247     70
 KOKV |    11     -     8    16     -     -     -    11     -     - |  283     57
 KOUC |     9     -     6     -     -     -    34     -     -     - |  288   4735
 KOUG |    16     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  287   2572
 KOUR |    18     -    12    22     -    22     -    10     -     - |  288     44
 KRGG |    11     -     -    11    17     -     -    12     -     - |  288   4136
 KZN2 |    11     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  287   6663
 LAMA |     6     -     -     5     -     -     -    14     -     - |  288   2651
 LAUT |    16     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  287   4511
 LHAZ |    11     -    10     7    12     -    21     7     -     - |  288   4184
 LMMF |    17     -     -     -    23    25     -     -     -     - |  288   4086
 LPGS |    18     -    13     -    22     -     -    21     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    15     -    11     -    23     -     -    21     -     - |  288    >>>
 MAG0 |     8     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  286   6688
 MAJU |    12     -     -     -    15    17    21     -     -     - |  288   3414
 MANA |    16     -     -    15     -    17     -     -     -     - |  288   5619
 MAR6 |     8    13     7     -     -     -    23    14     -     - |  288   2784
 MAS1 |    11    15     9    14    21     -    34    14     -     - |  288   4441
 MATE |     9     -     8    10     -     -     -    12     -     - |  288    118
 MAW1 |    15     -    13     7    16    17    39     7     -     - |  288   2611
 MAYG |    11     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  185   2894
 MBAR |    10     -     9    12     -     -    19     7     -     - |  288   4518
 MCIL |    22     -    17    26     -    24     -     -     -     - |  288   6065
 MCM4 |     9    11    10    11    15    14     -     6     -     - |  288   5285
 MDO1 |    17    18     8     -     -     -     -     8     -     - |  288   6417
 MDVJ |    14     -     9    12     -     -     -    13     -     - |  288     49
 MEDI |     8    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 METG |    17     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  167   1708
 METS |     9    12     -     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MGUE |     6     -     8     -    16     -     -    12     -     - |  288     30
 MIZU |     9     -     -     9     -    11    44     -     -     - |  288    618
 MKEA |    21     -    11    24     -     -    27    18     -     - |  288     90
 MOBS |    10     -     7     -    13     -    39     -     -     - |  288   1098
 MONP |    15     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   4049
 MORP |    10     -     -     9     -    14    41     -     -     - |  288   5187
 MQZG |    13     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4011
 MTKA |     7     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   8777
 NAIN |    12     -     -     8    14     -     -     -     -     - |  288   5459
 NANO |    16     -     -    15     -     -     -    15     -     - |  288   3378
 NAUR |    38     -    27     -     -     -     -    31     -     - |  124   2613
 NICO |    11     -    10    12     -     -     -    14     -     - |  288   6630
 NIST |    24     -     -    23     -     -     -    42     -     - |  287     70
 NIUM |    21     -     -    19     -    25     -    27     -     - |  280   4785
 NKLG |    17     -    11    18    27    24    34    10     -     - |  288   4785
 NLIB |    20    16     -    16    26     -    40    14     -     - |  288     46
 NNOR |    13    18    12     -    19     -     -     -     -     - |  288    472
 NOT1 |     8     -     -     -    11     -    25    13     -     - |  288     35
 NOVM |    13     -    10     8     -    23     -     -     -     - |  288     36
 NRC1 |     9    16     -     9     -     -     -     8     -     - |  288     28
 NRIL |    43     -     -    40     X     -     -     -     -     - |  213   9620
 NTUS |    20     -    15    15     -    28    38    16     -     - |  288   3933
 NYA1 |     9     -     8     5     -     -    16     9     -     - |  288   4968
 NYA2 |    10     -     -     -    13     -     -    16     -     - |  288    >>>
 NYAL |     8    14     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    346
 OHI2 |    40     -     -    38     -     -     -     -     -     - |  124    131
 OHI3 |    12     -     8     -    24     -     -    10     -     - |  288   3855
 ONS1 |    12     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   1628
 ONSA |     7    13     9     5     -     -     -    10     -     - |  288   3212
 OPMT |    12    12     -     9     -     -     -    17     -     - |  288     32
 OUS2 |    16     -    14     -    29     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    12    16    25    44     -     -     - |  288   3385
 PARC |    10     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4572
 PBRI |    20     -    15    21     -     -     -     -     -     - |  288   1786
 PDEL |    19     -    14    17    29    24    44    18     -     - |  288   2726
 PERT |     8    13     9    11     -     -    52     6     -     - |  288   4425
 PETS |     9     -     9    10     -     9     -    10     -     - |  288   8782
 PIE1 |    22    21     -     9    17     -    25     9     -     - |  288     31
 PIMO |    13     -    11    13    21    20     -     9     -     - |  288   4404
 POHN |    31     -     -     X    42     -     -    40     -     - |  236   4977
 POL2 |     8     -     -     7     -     7     -     -     -     - |  288   5370
 POLV |     7     -     -     7     -     -    23     -     -     - |  287   7310
 POTS |    12     -     9     -     -     -     -    18     -     - |  288    >>>
 POVE |    10     -     8    12     -    15     -     -     -     - |  288   5967
 PRDS |    17    10     -    11     -     -     -    10     -     - |  288     48
 PTBB |     8    13     7    10     -     -    20     9     -     - |  288     47
 PTVL |    30     -     -     -    41    33     -     -     -     - |  232   6031
 QAQ1 |     9    16     5     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     - |  288   5213
 QUIN |    12     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   7005
 RABT |    14     -     -    15    21    27    24     -     -     - |  284  11459
 RAMO |     7     -     5     -     -     -     -    21     -     - |  288    >>>
 RBAY |    15     -     -    14     -    20    30    15     -     - |  288   3518
 REDU |     7     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1093
 REUN |    13     -     7    16    20     -     -     8     -     - |  288   4135
 REYK |     8     -     -     7     -    14     -    11     -     - |  288   3192
 RGDG |    13     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   4334
 RIO2 |    15     -    11     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 RIOP |    15     -    12    13     -    13     -     -     -     - |  288   5314
 SALU |    17     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   5667
 SANT |    10     -     -     9     -     -    35     8     -     - |  288   7414
 SAVO |    12     -    12    14     -     -     -     -     -     - |  288   3565
 SCH2 |     7    14     6     7     -    13    26     8     -     - |  288   3172
 SCOR |    10     -     5     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCRZ |    16     -    15     -    24     -     -     -     -     - |  288   4160
 SCUB |     X     -    14     -    26     -     -     -     -     - |  123    >>>
 SEYG |    11     -     8     -     X    29     -    11     -     - |  226   3785
 SFER |    12    15     7    13     -     -     -    11     -     - |  288     72
 SHAO |    13     -     -    12    17     -    21    10     -     - |  288   6780
 SOFI |    10     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288   6103
 SPT0 |     7     -     -     7     -     -     -    15     -     - |  288   3174
 SSIA |    20     -     -    19    24     -    31     -     -     - |  288   5195
 STHL |    18     -     9    15     -    19     -     7     -     - |  288   7124
 STJO |     8    11     -    12    12    18    21    10     -     - |  288    184
 STK2 |     7     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  288   5955
 STR1 |     -    19     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   1385
 SUTM |    12     -     9     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -     9     -    18     -     -     -     -     - |  285     28
 SYDN |    11     -     8     -     -     -    50     -     -     - |  288    864
 TEHN |    20     -    15    13    19     -     -     -     -     - |  288   8988
 THTI |    13     -    14    25     -    24    45     -     -     - |  288   4905
 THU2 |     9     -     6     5     -     -     -     -     -     - |  288  64817
 THU3 |    12    16     -     5     -     -     -     9     -     - |  288   6088
 TIDB |    10    13     -    11     -     -    59    14     -     - |  288     59
 TIXI |     X     -     7     -    13     -     -    33     -     - |  263    >>>
 TLSE |    11    13     8    10    21     -     -    16     -     - |  288   5724
 TNML |     8    10     -     -     -     -    40     -     -     - |  288   1560
 TOW2 |    13     -    14    19    19    12    48     8     -     - |  288   1946
 TRO1 |     6     -     6     7    15    10     -    10     -     - |  288   5615
 TSKB |    11    11     -    13     -     -     -    14     -     - |  288   5948
 TUVA |    13     -     9     -    16    16    24     -     -     - |  288   5140
 TWTF |     9    10     7    13     -     -     -    13     -     - |  288     48
 UCAL |    20     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  288   1712
 UFPR |    14     -    10    13     -    20     -     -     -     - |  288   4522
 ULAB |    13     -    11     9    12     -     -     9     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1346
 UNSA |    29     -     X    27     -     -     -     -     -     - |  165    >>>
 URUM |    10     -     7     -     -     -     -     9     -     - |  167    >>>
 USUD |    11    21     -    20     -     -     -    18     -     - |  284     58
 VALD |     7     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2391
 VILL |    10    16    10    16    23     -     -     9     -     - |  288   1260
 VOIM |    11     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     7     -     -     6     -     -    11    11     -     - |  288    509
 WARK |    10     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   3389
 WES2 |     8     -     7     9     -     -    19    20     -     - |  288    239
 WHIT |    21    24     6     6     -    14     -     8     -     - |  288  64907
 WILL |    17     9     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   5490
 WIND |    15     -     -     -    20     -     -     X     -     - |  255    >>>
 WSRT |     7    10     -     6     -     -     -    10     -     - |  288     34
 WTZR |    10     -     9     7     -     -     -    13     -     - |  288     33
 XMIS |    10     -    12    14    23     -     -     7     -     - |  288   5827
 YAR2 |     7     9     -     9     -     -     -    18     -     - |  288     94
 YEL2 |     9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  271     31
 YELL |    14    15     -     7    12     -     -    10     -     - |  288     35
 YSSK |     8     -     -     8     -     -    88    11     -     - |  288   7702
 ZAMB |    12     -     9    15     -    17    31     8     -     - |  288   4701
 ZECK |     9     -    13    14     -     -     -     9     -     - |  288     27
 ZIM2 |     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5699
 ZIMM |     6     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   5962
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    13    15     9    12    15    39    41    15   981     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 1995-1  0:10:00 |  -486847595
cod |   TIXG  | 1995-1  0:15:00 |  -486872245
cod |   TIXG  | 1995-1  0:20:00 |  -486926317
cod |   TIXG  | 1995-1  0:25:00 |   513068052
cod |   TIXG  | 1995-1  0:30:00 |  -486930688
cod |   TIXG  | 1995-1  0:35:00 |   513051535
cod |   FAA1  | 1995-1  4:50:00 |        -719
cod |   MAL2  | 1995-1  8:45:00 |        1170
cod |   DAV1  | 1995-1 13:55:00 |       -1519
esa |   UNSA  | 1995-1 11:30:00 |         968
esa |   MAW1  | 1995-1 20:45:00 |        1244
grg |   SEYG  | 1995-1  2:50:00 |       -2123
grg |   SEYG  | 1995-1  2:55:00 |        3250
grg |   SEYG  | 1995-1  3:00:00 |       -1071
grg |   SEYG  | 1995-1  4:00:00 |        -513
grg |   SEYG  | 1995-1  4:05:00 |        1115
grg |   SEYG  | 1995-1  4:10:00 |        1384
grg |   JFNG  | 1995-1 12:35:00 |       -3970
grg |   JFNG  | 1995-1 12:45:00 |        1412
grg |   JFNG  | 1995-1 13:15:00 |        1454
grg |   JFNG  | 1995-1 13:20:00 |       -1561
grg |   JFNG  | 1995-1 13:25:00 |       -1574
grg |   JFNG  | 1995-1 13:35:00 |         544
grg |   SCUB  | 1995-1 13:40:00 |       -1807
grg |   SCUB  | 1995-1 14:05:00 |        1410
grg |   GLSV  | 1995-1 20:30:00 |        1039
grg |   GLSV  | 1995-1 20:35:00 |         565
grg |   GLSV  | 1995-1 20:50:00 |        -597



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   288     0   288     3.22     4.40     4.41     4.41   | 3.62e-14  5.83e-15  2.99e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.93     4.40     3.63     3.63   | 2.22e-14  2.80e-15  2.80e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.75     4.40     4.41     4.41   | 2.43e-14  3.79e-15  2.04e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.94     4.40     1.73     1.73   | 5.93e-14  7.40e-15  1.03e-14 |
 PTBB |   288   286     0   288     2.87     4.40     4.41     4.41   | 3.04e-14  4.72e-15  3.98e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.48     4.40     2.34     2.34   | 6.01e-14  6.34e-15  3.00e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.36     4.40     3.77     3.77   | 4.31e-14  3.72e-15  2.57e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.14     4.40     1.16     1.16   | 2.40e-14  5.32e-15  2.91e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.67     4.18     1.61     1.61   | 3.29e-14  6.59e-15  1.93e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     2.65     4.12     0.10     0.10   | 2.93e-14  1.45e-14  4.06e-15 |
 SVTL |   285   285     0   285     2.61     4.03     1.37     1.37   | 3.36e-14  7.84e-15  3.73e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.62     4.02     1.44     1.44   | 2.93e-14  6.27e-15  2.56e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     2.31     3.12     4.41     4.41   | 4.85e-14  7.70e-15  3.66e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.31     3.12     0.87     0.87   | 3.88e-14  4.99e-15  2.26e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.28     3.04     4.41     4.41   | 5.61e-14  8.76e-15  3.00e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.25     2.96     0.46     0.46   | 3.28e-14  8.32e-15  6.74e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.24     2.95     4.40     4.40   | 6.12e-14  8.17e-15  3.34e-15 |
 KOKV |   283   283     0   283     2.19     2.86     0.90     0.90   | 8.00e-14  2.19e-14  7.36e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.10     2.58     4.41     4.41   | 4.70e-14  6.61e-15  3.34e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.08     2.55     0.87     0.87   | 9.02e-14  8.99e-15  2.81e-15 |
 HOB2 |   288   283     2   288     2.08     2.53     0.91     0.91   | 6.10e-14  1.51e-14  7.31e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.08     2.52     0.25     0.25   | 3.20e-14  1.24e-14  6.43e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.03     2.42     0.75     0.75   | 4.72e-14  9.99e-15  4.52e-15 |
 YEL2 |   271   270     1   271     1.95     2.38     0.90     0.90   | 1.77e-14  3.45e-15  2.66e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.97     2.27     2.12     2.12   | 4.63e-14  5.74e-15  1.82e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.89     2.10     1.59     1.59   | 5.16e-14  1.04e-14  5.26e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     1.71     1.72     1.57     1.57   | 6.86e-14  1.27e-14  1.41e-14 |
 KOUR |   288   280     2   288     1.62     1.54     0.56     0.56   | 7.40e-14  1.77e-14  5.09e-15 |
 OHI2 |   124   121     1   124     1.00     1.41     1.30     1.30   | 1.51e-11  4.94e-12         - |
 NOVM |   288   288     0   288     1.31     1.00     0.90     0.90   | 4.92e-14  9.89e-15  3.34e-15 |
 CEDU |   288   285     1   288     1.24     0.89     0.89     0.89   | 4.77e-14  7.41e-15  5.62e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.21     0.85     0.22     0.22   | 7.02e-14  1.04e-14  3.67e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.12     0.73     4.41     4.41   | 9.35e-14  9.59e-15  3.97e-15 |
 USUD |   284   284     0   284     0.96     0.54     2.83     2.83   | 1.14e-13  1.71e-14  2.63e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.94     0.52     1.04     1.04   | 1.10e-13  1.16e-14  4.65e-15 |
 KOKB |   247   247     0   247     0.84     0.48     3.78     3.78   | 6.90e-13  1.62e-13  5.06e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.90     0.47     0.41     0.41   | 1.05e-13  1.11e-14  2.59e-15 |
 ALBH |   288   287     1    69     0.30     0.22     0.20     0.20   | 4.17e-14  1.18e-14  3.46e-14 |
 G32  |   288   282     2   288     1.37     0.16     2.42     2.42   | 6.68e-14  3.09e-14  1.18e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.35     0.12     4.41     4.41   | 5.96e-14  1.25e-14  2.75e-14 |
 ALGO |   288   288     0   288     0.35     0.07     0.18     0.18   | 3.16e-14  3.84e-15  3.26e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.35     0.06     4.41     4.41   | 5.62e-14  2.23e-14  3.04e-14 |
 G09  |   288   286     1   288     1.45     0.06     0.23     0.23   | 7.02e-14  3.13e-14  1.39e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.35     0.02     2.04     2.04   | 6.37e-14  2.17e-14  2.31e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.56     0.01     4.41     4.41   | 7.72e-14  2.43e-14  3.37e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.10     1.10   | 5.62e-13  6.31e-14  1.19e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.03     0.03   | 5.82e-13  2.36e-13  6.10e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.88     0.88   | 5.62e-13  5.92e-14  2.02e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.02     0.02   | 5.52e-13  1.68e-13  4.04e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.23     0.23   | 6.09e-13  7.22e-14  2.32e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.27     0.27   | 6.44e-13  6.22e-14  3.08e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.48     0.48   | 6.61e-13  6.46e-14  4.93e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.71     0.71   | 6.94e-13  7.01e-14  3.46e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.29     0.29   | 6.40e-13  6.98e-14  2.18e-14 |
 G22  |   288   286     1   288     0.22     0.01     0.47     0.47   | 6.82e-13  7.88e-14  3.21e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.64     0.64   | 6.00e-13  6.58e-14  1.67e-14 |
 G29  |   288   287     0   288     0.15     0.01     0.09     0.09   | 7.27e-13  8.39e-14  1.66e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.96     0.96   | 6.78e-13  6.08e-14  3.94e-14 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  6.97e-13  1.54e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.96e-13  1.86e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   236   235     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  4.75e-13  1.11e-13 |
 FLRS |   288   241    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-12  9.26e-13  2.20e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.70e-14  2.20e-14  3.49e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-13  7.52e-14  4.97e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  2.94e-13  8.31e-14 |
 G10  |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-14  2.50e-14  2.11e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.40e-13  6.85e-14  3.30e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  9.95e-14  1.97e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  8.73e-14  4.19e-14 |
 G18  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.89e-13  1.50e-13  1.24e-13 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  9.59e-14  2.84e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  9.24e-14  4.85e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.65e-13  2.21e-13 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.68e-14  2.50e-14  4.50e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.65e-13  8.04e-14  2.34e-14 |
 GLSV |   286   258     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  6.16e-13  1.97e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   283   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.49e-13  5.18e-13  6.98e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-13  2.61e-13  4.02e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.71e-12  3.45e-13  4.14e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-14  1.17e-14  1.61e-14 |
 MAW1 |   288   233    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-11  1.95e-12  4.73e-13 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.23e-13  1.49e-13  8.40e-14 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  3.02e-13  1.15e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  3.78e-13  2.27e-13 |
 NNOR |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  2.47e-13  4.10e-14 |
 NYAL |   288   268     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.33e-13  1.39e-13  1.95e-14 |
 ONSA |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.63e-13  2.20e-13  4.60e-13 |
 PDEL |    73    56     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-12  8.15e-13         - |
 REYK |   288   240    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.52e-12  1.12e-12  4.17e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SPT0 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.30e-13  2.51e-13  4.49e-13 |
 STJO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-14  1.10e-14  7.21e-15 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.69e-13  2.44e-13  1.84e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.20e-13  2.73e-13  9.52e-14 |
 TOW2 |   286   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-12  5.32e-13  1.96e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-13  3.49e-13  3.77e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  4.10e-13  1.41e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-14  5.52e-15  5.85e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-14  5.32e-15  4.99e-15 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.74e-14  2.96e-14  9.56e-15 |
 IISC |   269     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 IRKJ |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-14  2.10e-14  1.56e-14 |
 HOLB |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  3.49e-13  2.77e-13 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  7.83e-13  1.59e-13 |
 TNML |   288   281    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-12  3.55e-13  9.58e-14 |
 HLFX |   288   250    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.23e-12  4.66e-12  1.51e-11 |
 MORP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-14  8.42e-15  6.78e-15 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  3.15e-13  2.71e-13 |
 IQAL |   287   261    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-11  1.16e-12  2.72e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  3.37e-13  1.39e-13 |
 UNB3 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  6.45e-13  1.12e-13 |
 NAUR |   124     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-13  4.38e-13  1.32e-13 |
 METG |   167   163     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  8.97e-13         - |
 REDU |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-13  2.31e-13  1.30e-13 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  6.25e-13  1.33e-13 |
 UCAL |   288   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  4.98e-13  1.53e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.19e-22  2.56e-20  9.77e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
