
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2011   Day: 6   MJD: 58327                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0      -7       2   1119   1119      0   2276   2276      0    0.00
 cod |   288     0  36110      3    -700    -158     11      8     11     78     81     77   25.06
 emr |   288     0  22140    161    -661    -626     21     20     21    121    108    130   10.05
 esa |   288     0  33184    372   -1198      -4     10     10     10    133    218     81   24.94
 gfz |   288     0  43123    322    -408     160     13     11     13     99    112     95   19.95
 iga |    96     0   2976      0      -8       2     34     34      0    123    123      0    0.00
 igc |   288     0   8737      1     423   -1293    136    136      0    752    752      0    0.00
 igu |    96     0   2976      6       5      -5    731    731      0   1312   1312      0    0.00
 jpl |   288     0  26817    321  140589    -358     13     11     13     85    112     69   19.99
 ngs |    96     0   2976     19    -144     204    863    863      0   2052   2052      0    0.00
 usn |   288     0  41944   1366   -1643    -390     48     62     43    137    177    124    0.00
 whu |   288     0  33953    427     165    -376     23     31     20     87    113     75    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 | -1488    93    28  -253   108  -244   554 -1161    77 -1390   133   -59 |
    2 | -1720   -23  -232   224  -128    35  -154   225    -7 -2041  -243    25 |
    3 |  1429   -14   185  -255    62  -109  -410  -859   180  1558    29  -122 |
    5 |  -760     4    48  -207    81  -100   269   971   148  -841   162   -54 |
    6 |    68    42   101  -190    45   -93  -381  -453    89    70   168  -123 |
    7 | -1926     7    79   -88    58   -17   246   -49     4 -1674    79    36 |
    8 |  6869  -104   136    80    -3    38  -393  1302   -43  6045   -44   -89 |
    9 |   403   -41   116    23    -7   -20    22  -945   -28   233  -105  -177 |
   10 |  -432   102   -27  -242   151  -106    35 -1236    38  -266   120    -9 |
   11 |   925   -24   -77   102   -68    60   205    58     9  1534   -69   145 |
   12 | -1050    91   -58  -130   118   -30    23  -735   -41 -1092   194   -35 |
   13 |  1334    12  -195   -34   107   -85   305   550    18  1592    84    74 |
   14 |  3056   -92   -68    83     4    79  -164  1199    42  2879  -190   -20 |
   15 | -2366   119    31  -257    61  -102   627   -43    96 -2267   311   -24 |
   16 |  1500   -58    20   189   -26   181   -10  -605  -147  1383  -193   -36 |
   17 |  -824   125   -18  -242   152   -93   302  2158     2  -594   160    67 |
   18 | -3855   -17   -11    -6     X    37   -32 -2540    34 -3895    -5  -382 |
   19 | -2054   -49  -135   340  -175    58  -204   156  -120 -2046  -163   157 |
   20 |  1087  -117  -135   290    -4   124  -180   207  -144  1358  -136    -9 |
   21 |     -  -124   -79   328   -15   117  -161 -1224  -199  1004  -207     7 |
   22 | -2061  -169  -115   485  -164   191  -338   -42  -171 -2166  -227     1 |
   23 |  -506    -4   -93    58    13    93    44   457   -33  -585     -    21 |
   24 |  1364    67   -75  -221   135  -186   124  -293    95  1452   146   -44 |
   25 |   170    40  -119    49    45   193  -380   273   -94   328     5    13 |
   26 |    32    44    86  -165    60   -67   128  -454    45   190     8   -95 |
   27 |  -580    38     4   -27   114    -8  -150 -1269  -130  -589    74   -69 |
   28 |  2026  -105   -62   267  -103   210     5  1503   -68  2235  -204    58 |
   29 |  1427    26    43  -279   203   -58   589 -1457    93 -1239   249   -33 |
   30 |  -304    35   -39    86    40   126  -170   753  -171   -51   -59   -19 |
   31 | -1821    88   135  -202   241   -58  -204  1405  -167 -1203   164   -63 |
   32 |    68   123   112  -337   153  -155  -203  2140    57   146   136  -189 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -   101  -127     -     -     -     -     -     -    21 |
 ADIS |     -     -     -   -22    27     -     -     -     -     -    52    86 |
 AJAC |     -     -     -   -91     -     -     -     -   114     -    56     - |
 ALBH |     -    92    69  -119     -     -     -     -     -     -    46     - |
 ALGO |     -    -8    20     -     -     -     -     -     -     -     4    -2 |
 ALIC |     -    25     -  -129    58     -     -     -    72     -   154    70 |
 AREQ |     -   -86    53    35     7     -     -     -    30     -     -    21 |
 ARTU |     -     -     -   -21   -20     -     -     -    46     -   124     - |
 ASPA |     -   192     -     -  -242     -     -     -     -     -   192   -73 |
 AUCK |     -    32     -    -5   -35     -     -     -     -     -    39    69 |
 BADG |     -     -  -226     -     -     -     -     -   114     -     -     - |
 BAKE |     -     -     -   -37    67     -     -     -   -20     -    29  -115 |
 BJFS |     -    74  -100     -   -43     -     -     -     -     -     -    91 |
 BOGT |     -   -56     -    19   -25     -     -     -    71     -   -18    76 |
 BOR1 |     -    -6    15     -     -     -     -     -     -     -   -83     - |
 BRMU |     -    30     -     -   -38     -     -     -     -     -     0    34 |
 BRST |     -   -12     -    12     -     -     -     -     -     -     -    58 |
 BRUX |     -   -63   101     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    98     -    49  -171     -     -     -   -13     -    48   -43 |
 CEBR |     -     -   -94    38     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -   -82   188   157  -187     -     -     -     -     -    11   -51 |
 CHAN |     -     -     -   -82     1     -     -     -    96     -     -   -60 |
 CHPI |     -     -     -   104  -176     -     -     -    52     -   -11     - |
 CHTI |     -     7     -   -68   -56     -     -     -   128     -    87    75 |
 CHUR |     -   -50   -79     -   103     -     -     -     -     -   -22  -113 |
 COCO |     -   -46     -   128  -102     -     -     -     -     -    31     1 |
 CORD |     -   -84     -     -   105     -     -     -     -     -   -86     - |
 CRO1 |     -   -45    87     -    15     -     -     -     -     -     7     - |
 CUSV |     -     -     -   -25   -25     -     -     -    52     -     -    61 |
 DARW |     -   -35     -    88   -40     -     -     -   -27     -     1    10 |
 DAV1 |     -   -19     -     -    24     -     -     -     -     -    68     - |
 DGAR |     -    62     -     6   -55     -     -     -   -30     -   -24   -71 |
 DRAO |     -    64   -48     -   -57     -     -     -     -     -    -2   -13 |
 DUBO |     -    15     -     -   -19     -     -     -     -     -    44     - |
 FAIR |     -   -35     -   -41    84     -     -     -     9     -  -127    47 |
 FLIN |     -   -36     -    25    14     -     -     -     -     -     -  -140 |
 FLRS |     -     -     -   -15     -     -     -     -    18     -   -43    35 |
 GLPS |     -     -     -     9     3     -     -     -   -15     -    84    14 |
 GODZ |     -     -   -33    28     -     -     -     -   -19     -   -72     - |
 GOL2 |     -     -   112   -45     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -18     -     -    23     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -    42     -     -   -52     -     -     -     -     -   -13     - |
 GRAZ |     -   -84     -     -   105     -     -     -     -     -   -52   166 |
 GUAM |     -     -     -   -11    10     -     -     -     3     -   -71     - |
 GUAT |     -   -63     -    75     9     -     -     -     -     -   -16   -44 |
 HARB |     -    30     -     -   -38     -     -     -     -     -     X    75 |
 HOB2 |     -   137    61     3  -163     -     -     -   -43     -    90     - |
 HOFN |     -    19     -     -   -24     -     -     -     -     -     X    82 |
 HRAO |     -     -    29     -   -14     -     -     -     -     -   233     - |
 HYDE |     -     -     -    44   -55     -     -     -     -     -    76    38 |
 IENG |     -    -9    90     -   -33     -     -     -     -     -    38     - |
 IISC |     -   -24     -     -     -     -     -     -    30     -    61     - |
 INEG |     -    71     -  -193    72     -     -     -     -     -     -    41 |
 IQAL |     -     -     -   -18     -     -     -     -    22     -    16  -130 |
 JPLM |     -     -     -     -    21     -     -     -   -21     -     -    26 |
 KERG |     -     -     -     -   -10     -     -     -    10     -   367   184 |
 KIRU |     -     5     -    -5     -     -     -     -     -     -    36     - |
 KIT3 |     -    44     -  -170   113     -     -     -     -     -    40   -28 |
 KOKB |     -     -   -32     -   -27     -     -     -    44     -    30     - |
 KOKV |     -     -     7    52   -66     -     -     -     -     -   112     2 |
 KOUR |     -  -100     -    37    16     -     -     -    64     -    43    66 |
 KRGG |     -     -     -    50   -63     -     -     -     -     -  -142     - |
 LAMA |     -    12     -     -   -15     -     -     -     -     -    54    63 |
 LAUT |     -     -     -    45     -     -     -     -   -57     -  -113     - |
 LHAZ |     -     -     -   -22    28     -     -     -     -     -  -148   -82 |
 LMMF |     -     -     -    -5     -     -     -     -     7     -   -97   -42 |
 LPGS |     -   -51     -    14    48     -     -     -     -     -   -36    26 |
 MAC1 |     -    18     -     2   -25     -     -     -     -     -    -3     - |
 MAG0 |     -     -     -    16   -19     -     -     -     -     -   104    40 |
 MAL2 |     -   -55     -     X    69     -     -     -     X     -   -62    25 |
 MAR6 |     -     -    22     -     -     -     -     -   -11     -  -153  -138 |
 MAS1 |     -  -209     -   148    86     -     -     -     -     -  -151    34 |
 MATE |     -    -3   -32     -    19     -     -     -     -     -     3     - |
 MAW1 |     -    -1     -     1   -19     -     -     -    20     -   109    62 |
 MBAR |     -   -64     -    36    74     -     -     -   -38     -     -     3 |
 MCM4 |     -    35     -   -55   -28     -     -     -    53     -    62   -19 |
 MDO1 |     -   -43     -    30   -23     -     -     -    40     -     -     - |
 MDVJ |     -   -71  -121     -   148     -     -     -     -     -     5     - |
 METS |     -   -38     -     -    48     -     -     -     -     -   -27     - |
 MGUE |     -     -   -64    57     -     -     -     -   -36     -     -     - |
 MKEA |     -     -   -10     -     5     -     -     -     -     -   315    39 |
 NANO |     -   104     -     -  -130     -     -     -     -     -    41    -4 |
 NAUR |     -     -     -     9     -     -     -     -   -11     -  -199     - |
 NICO |     -     5     -  -152   176     -     -     -     -     -   -41    93 |
 NIST |     -    47  -116     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     7     -   112  -151     -     -     -     8     -  -152    34 |
 NOT1 |     -     -    99   -40     -     -     -     -     -     -   128    65 |
 NOVM |     -     -  -364     -   183     -     -     -     -     -     -    66 |
 NRC1 |     -   -29    -9     -    41     -     -     -     -     -   -26    55 |
 NRIL |     -     -     -   -24     6     -     -     -    24     -   -74    -4 |
 NTUS |     -   306     -  -282    95     -     -     -  -126     -     -   -90 |
 NYA1 |     -    61    24     -   -88     -     -     -     -     -   -44     - |
 OHI2 |     -   -78     -    88   -12     -     -     -     -     -  -133   -63 |
 OHI3 |     -     -   115     -     -     -     -     -   -58     -   111     - |
 ONSA |     -   105   278     -  -272     -     -     -     -     -    95   -30 |
 OPMT |     -   -53     -     -    66     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -41    52     -     -     -     -     -  -206     - |
 PDEL |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -     -    56    44 |
 PERT |     -    93     -    48  -130     -     -     -   -47     -   -69    61 |
 PETS |     -     -     -     -    -8     -     -     -     8     -    20     - |
 PICL |     -     -     -   -52     -     -     -     -    65     -     -     - |
 PIE1 |     -    23     -     -   -28     -     -     -     -     -   -84    42 |
 PIMO |     -     -     -    30   -49     -     -     -    11     -    41     - |
 PNGM |     -     -     -    34     -     -     -     -   -42     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -     3     -     -     -    -3     -    41     - |
 POTS |     -    18     -     -   -23     -     -     -     -     -     X     - |
 PRDS |     -     7   -41    14    -5     -     -     -     -     -     -     2 |
 PTBB |     -   -59   161    47   -57     -     -     -     -     -    41     - |
 QAQ1 |     -    -9     -     9     -     -     -     -     -     -   -29   -88 |
 RAMO |     -   -74     -     -    93     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    78     -     -   -98     -     -     -     -     -    96    83 |
 REYK |     -     -     -    56   -70     -     -     -     -     -   -31   -76 |
 RIO2 |     -     -     -   -33    41     -     -     -     -     -   -14   106 |
 SANT |     -    -6     -     -     8     -     -     -     -     -    96    -6 |
 SCH2 |     -  -231     -    14   272     -     -     -     -     -  -132     0 |
 SCOR |     -     -     -   108  -108     -     -     -   -27     -   -18    72 |
 SEYG |     -     -     -    79     -     -     -     -   -99     -     -     - |
 SFER |     -     -  -114     -    77     -     -     -   -21     -  -112   -23 |
 SHAO |     -     -     -     -   -90     -     -     -    90     -     -   -68 |
 SPT0 |     -     -   558     -  -281     -     -     -     -     -   215     - |
 STHL |     -   -28     -    85   -49     -     -     -   -18     -   -65    43 |
 STJO |     -   -44    53     -    -1     -     -     -    30     -   -25    55 |
 SUTH |     -  -110     -   111     -     -     -     -     -     -   -48     - |
 SUTM |     -     -     -     -    78     -     -     -   -78     -   -33     8 |
 SYDN |     -    25     -     -     -     -     -     -   -32     -    48   -63 |
 SYOG |     -    71     -     -   -89     -     -     -     -     -     3   132 |
 THTI |     -     -     -   146  -164     -     -     -   -11     -  -112    59 |
 THU3 |     -   -54    66     -     7     -     -     -    29     -    22     - |
 TID1 |     -     7   -16     -     -     -     -     -     -     -  -101     - |
 TIDB |     -     -   -30    12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -    23     -    -1   -28     -     -     -     -     -   -30     - |
 TLSE |     -    36     -     -   -45     -     -     -     -     -   -56     - |
 TOW2 |     -     9     -    47   -73     -     -     -     3     -   -17   -79 |
 TRO1 |     -   -19    57     -    -4     -     -     -     -     -  -467     - |
 TSKB |     -    18     -     -   -22     -     -     -     -     -  -119     - |
 TWTF |     -     1    18     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -35    43     -     -     -     -     -     -    11 |
 UNSA |     -     -     -   -25    32     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   145     -  -213    73     -     -     -     -     -     -    88 |
 USUD |     -     -  -114     -     -     -     -     -    57     -   -26     - |
 VACS |     -     -     -    66     -     -     -     -   -83     -     X     - |
 VILL |     -   -86     -    76    13     -     -     -     -     -    39     - |
 WAB2 |     -   -10    22     -     1     -     -     -     -     -    -8     - |
 WHIT |     -   -81     -  -119   251     -     -     -     -     -  -135   -58 |
 WIND |     -   -23     -     -    29     -     -     -     -     -     -   -35 |
 WSRT |     -   163     -     -  -205     -     -     -     -     -   -65   118 |
 WTZR |     -   -71   -37     -   108     -     -     -     -     -   -39   -59 |
 XMIS |     -     -     -    95  -181     -     -     -    66     -   -31    26 |
 YAR2 |     -   -13    32     -     -     -     -     -     -     -   -19     - |
 YEL2 |     -     -   -92    37     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -33     -     -    42     -     -     -     -     -   -97    31 |
 YSSK |     -     -     -     -   -92     -     -     -    92     -    89     - |
 ZAMB |     -    14     -    26   -30     -     -     -   -19     -     -     3 |
 ZECK |     -   -31     8    28   -21     -     -     -    20     -  -161     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   322     8    17    14    12    39   145   410    14   377    76    21 |  288    300
    2 |  1373     8    21     7     6    37   105   555     9  1270    46    34 |  288    310
    3 |   527     9    15    16    10    42   156   381    11   449    60    26 |  288    205
    5 |  1275     7    20     7     9    24   110   719    11  1273    99    60 |  288    486
    6 |   501     9    19     7     8    32   270   735    11   463    80    34 |  288    397
    7 |   525    10    16     8    17    34    86   292    10   339    59    28 |  288    302
    8 |  1683    13    11     9     9    46   191  1457    10  1768    87    24 |  288   1273
    9 |   363     7    15     8     9    26   304   534    10   412    33    13 |  288    235
   10 |   352     7    17     9     9    22    87   940    11   362    28    16 |  288    263
   11 |  1672     9    28     7     9    32    75   858    14  1728    69    14 |  288    403
   12 |   471     9    18     8    15    44    90   559    11   426    33    56 |  288    376
   13 |   391     7    26     8     7    25   135   400    10   301    52    26 |  288    196
   14 |   727     8    17     5    11    19    85   445    11   794    50    27 |  288    188
   15 |   363     7    15     6    10    23   118   381    11   408    73    29 |  288    246
   16 |   402    10    17     9    14    39    78   393    11   432    37    29 |  288    326
   17 |   942     8    25     7    12    34    88   839    12   890    70    33 |  288    299
   18 |  1132     9    19     9     X    21    69   947    13  1014    73    19 |  288    797
   19 |   351    10    22     6    11    33    96   246    13   271    54    30 |  288    275
   20 |   582    12    28    33    14    22    69   331    12   424    83    45 |  288    290
   21 |     -     9    23    10     9    42   120   794    15   968    67    37 |  288    449
   22 |   519     7    22     6     9    30    75   335    10   706    47    25 |  288    348
   23 |   453     7    16     7     8    26   193   370    10   357     -    19 |  288    292
   24 |  1808     8    28     6    13    46    95  1627    12  1821    71    43 |  288   1846
   25 |   454    11    25     9    21    48   131   360    14   401    69    20 |  288    293
   26 |   336    11    25     9     9    50   165   283    14   322    69    27 |  288    266
   27 |   403     9    19     9    10    41    50   622    12   420    62    18 |  288    390
   28 |   490     8    13    10     9    41    78   575    10   575    66    39 |  288    439
   29 |  3861     9    37     7     9    55   235   853    12   448    48    40 |  288    321
   30 |   328     9    17     7    14    25   160   221    10   322    52    15 |  288    220
   31 |  2081     8    21     7    11    17    91  1150    11  1930    54    37 |  288    287
   32 |   227     9    12     5     8    24    82  1353    11   181    50    19 |  288    311
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -    18 |  288   2405
 ADIS |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -    29    22 |  272    >>>
 AJAC |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    31     - |  276   3293
 ALBH |     -    13    35    13     -     -     -     -     -     -    22     - |  288    141
 ALGO |     -     7    16     -     -     -     -     -     -     -    47    16 |  288    105
 ALIC |     -    14     -    10    11     -     -     -    12     -    44     8 |  288   2675
 AREQ |     -    12     9    11    13     -     -     -    12     -     -     9 |  288   2206
 ARTU |     -     -     -     9    15     -     -     -    13     -    31     - |  288  10953
 ASPA |     -    12     -     -    15     -     -     -     -     -    24    16 |  241   5425
 AUCK |     -    12     -     9    14     -     -     -     -     -    62    14 |  288   3968
 BADG |     -     -    20     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     63
 BAKE |     -     -     -     8    15     -     -     -    16     -    50    22 |  288   2922
 BJFS |     -    12    19     -    10     -     -     -     -     -     -    17 |  288   3336
 BOGT |     -    13     -    13    13     -     -     -    16     -    31    17 |  288   5856
 BOR1 |     -     7    17     -     -     -     -     -     -     -    33     - |  287   1328
 BRMU |     -    10     -     -    13     -     -     -     -     -    26    14 |  288   4994
 BRST |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     -     -    24 |  276   2237
 BRUX |     -    11    20     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     46
 CAS1 |     -     9     -     6    10     -     -     -    11     -    40    10 |  288   2285
 CEBR |     -     -    19     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 CEDU |     -    11    22    13    14     -     -     -     -     -    49    14 |  288     58
 CHAN |     -     -     -    11    12     -     -     -    12     -     -    22 |  288   5546
 CHPI |     -     -     -     9    16     -     -     -    12     -    25     - |  288   2252
 CHTI |     -    13     -     9    11     -     -     -    12     -    22    10 |  288   4795
 CHUR |     -    13    22     -    13     -     -     -     -     -    23    18 |  288  84719
 COCO |     -    16     -    11    16     -     -     -     -     -    30    15 |  288   1426
 CORD |     -    10     -     -    12     -     -     -     -     -    69     - |  288   4532
 CRO1 |     -    14    24     -    15     -     -     -     -     -    27     - |  288   5060
 CUSV |     -     -     -    11    16     -     -     -    18     -     -    21 |  214   5339
 DARW |     -    12     -    10    17     -     -     -    14     -    45    16 |  288   1576
 DAV1 |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    27     - |  288    >>>
 DGAR |     -    14     -    13    27     -     -     -    13     -   176    27 |  288   5675
 DRAO |     -    10    16     -    10     -     -     -     -     -    18    11 |  288     56
 DUBO |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    17     - |  288  81572
 FAIR |     -    15     -    11    12     -     -     -    14     -    39    16 |  288   3922
 FLIN |     -    10     -     8    11     -     -     -     -     -     -    11 |  288   3537
 FLRS |     -     -     -    11     -     -     -     -    14     -    39    22 |  276   2444
 GLPS |     -     -     -     8    12     -     -     -    10     -    57    14 |  288   5424
 GODZ |     -     -    22    11     -     -     -     -    10     -    26     - |  288   4414
 GOL2 |     -     -    19     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     64
 GOPE |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    816
 GRAS |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -    16     - |  288   3020
 GRAZ |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -    42    21 |  288   3176
 GUAM |     -     -     -    13    16     -     -     -    14     -    84     - |  288   5479
 GUAT |     -    13     -    13    15     -     -     -     -     -    52    21 |  288   3055
 HARB |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -     X    19 |  288   2726
 HOB2 |     -    11    13     8    11     -     -     -    11     -    27     - |  288   1010
 HOFN |     -    13     -     -    16     -     -     -     -     -     X    29 |  288   2830
 HRAO |     -     -    15     -     7     -     -     -     -     -    28     - |  287     63
 HYDE |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -    25    18 |  288   4384
 IENG |     -    13    31     -    17     -     -     -     -     -    25     - |  288     55
 IISC |     -     9     -     -     -     -     -     -    11     -    27     - |  288   2517
 INEG |     -    17     -    25    19     -     -     -     -     -     -    25 |  288   3933
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -    37    19 |  288   2592
 JPLM |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -     -    14 |  288   4433
 KERG |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -    41    14 |  288   3210
 KIRU |     -     7     -     7     -     -     -     -     -     -    17     - |  288   1998
 KIT3 |     -    15     -    21    18     -     -     -     -     -    58    25 |  288    >>>
 KOKB |     -     -    20     -    15     -     -     -    12     -    49     - |  288    202
 KOKV |     -     -    29     9    15     -     -     -     -     -    32    22 |  288    241
 KOUR |     -    16     -    16    19     -     -     -    15     -    39    18 |  288     29
 KRGG |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    25     - |  276   3037
 LAMA |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     -    51    13 |  288   2846
 LAUT |     -     -     -    34     -     -     -     -    42     -    58     - |  210   4250
 LHAZ |     -     -     -    18    22     -     -     -     -     -    20    16 |  240   4424
 LMMF |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    22    17 |  276   3183
 LPGS |     -    15     -    17    18     -     -     -     -     -    27    22 |  288    >>>
 MAC1 |     -     9     -     7     7     -     -     -     -     -    34     - |  288    >>>
 MAG0 |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -    17    21 |  287   5336
 MAL2 |     -    10     -     X    12     -     -     -     X     -    94    81 |  264   7526
 MAR6 |     -     -    17     -     -     -     -     -     9     -    82    26 |  288   1831
 MAS1 |     -    13     -    12    11     -     -     -     -     -    19    16 |  288   2371
 MATE |     -     9    17     -    15     -     -     -     -     -    25     - |  288     79
 MAW1 |     -     8     -     7     9     -     -     -    11     -    20    10 |  288   1747
 MBAR |     -    14     -    10    11     -     -     -    13     -     -    13 |  288   4231
 MCM4 |     -    11     -     8    10     -     -     -    14     -    15     9 |  288   4207
 MDO1 |     -    13     -    10    10     -     -     -    11     -     -     - |  288   5114
 MDVJ |     -    18    25     -    20     -     -     -     -     -    44     - |  288     49
 METS |     -    10     -     -    12     -     -     -     -     -    19     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    19     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     20
 MKEA |     -     -    18     -     9     -     -     -     -     -    24    17 |  287     29
 NANO |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -    34    13 |  288   1814
 NAUR |     -     -     -    11     -     -     -     -    14     -    27     - |  288   3833
 NICO |     -    10     -    11    12     -     -     -     -     -    36    16 |  288   4341
 NIST |     -    13    33     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  242     40
 NKLG |     -    13     -     9    10     -     -     -    12     -    26    15 |  288   3991
 NOT1 |     -     -    24     9     -     -     -     -     -     -    35    25 |  276     26
 NOVM |     -     -    20     -    10     -     -     -     -     -     -    16 |  288     46
 NRC1 |     -    10    18     -    13     -     -     -     -     -    22    19 |  288     16
 NRIL |     -     -     -    10    13     -     -     -    13     -    50    23 |  288   5968
 NTUS |     -    16     -    12    15     -     -     -    13     -     -    16 |  288   3752
 NYA1 |     -     7    19     -    10     -     -     -     -     -    20     - |  288   3908
 OHI2 |     -    14     -    10    15     -     -     -     -     -    40    10 |  288     47
 OHI3 |     -     -    19     -     -     -     -     -    10     -    29     - |  287   2893
 ONSA |     -    15    24     -    21     -     -     -     -     -    26    24 |  288   1406
 OPMT |     -    15     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  286     41
 OUS2 |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    86     - |  276    >>>
 PDEL |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    51    17 |  288   2378
 PERT |     -    12     -    10    12     -     -     -    12     -    66     9 |  288   2211
 PETS |     -     -     -     -    15     -     -     -    15     -    53     - |  288   7601
 PICL |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -     -     - |  276   1827
 PIE1 |     -    30     -     -    37     -     -     -     -     -    27    50 |  196    >>>
 PIMO |     -     -     -    17    21     -     -     -    22     -    53     - |  288   4169
 PNGM |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   4738
 POL2 |     -     -     -     -    13     -     -     -    13     -    72     - |  288   5172
 POTS |     -    10     -     -    13     -     -     -     -     -     X     - |  288    >>>
 PRDS |     -     9    20     9    10     -     -     -     -     -     -    11 |  288     74
 PTBB |     -    16    31    13    17     -     -     -     -     -    36     - |  288    107
 QAQ1 |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -    49    14 |  288    >>>
 RAMO |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     -    14     -     -    18     -     -     -     -     -    44     8 |  207   4056
 REYK |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    42    17 |  276   2461
 RIO2 |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -    28    22 |  276    >>>
 SANT |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -    22    12 |  288   1642
 SCH2 |     -    13     -    11    12     -     -     -     -     -    22    16 |  288   2736
 SCOR |     -     -     -     8    10     -     -     -    14     -    28    13 |  288   2726
 SEYG |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -     -     - |  276   5836
 SFER |     -     -    16     -    11     -     -     -    10     -    27    17 |  288   4311
 SHAO |     -     -     -     -    16     -     -     -    16     -     -    18 |  278   6975
 SPT0 |     -     -    21     -    11     -     -     -     -     -    34     - |  195   1386
 STHL |     -    14     -     9    11     -     -     -    12     -    26    16 |  288   3511
 STJO |     -    12    30     -    17     -     -     -    21     -    54    21 |  288    160
 SUTH |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     -    34     - |  288   2597
 SUTM |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -    14    17 |  288    >>>
 SYDN |     -     9     -     -     -     -     -     -    12     -    33    16 |  288    965
 SYOG |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -    29     8 |  288   3895
 THTI |     -     -     -    13    16     -     -     -    20     -    41    23 |  288   5226
 THU3 |     -    10    19     -    10     -     -     -    11     -    30     - |  288   5907
 TID1 |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -    71     - |  218     49
 TIDB |     -     -    15     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  253   4391
 TIXI |     -    10     -     8    10     -     -     -     -     -    28     - |  288    >>>
 TLSE |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -    38     - |  288   1197
 TOW2 |     -    10     -    11    11     -     -     -     9     -    34    10 |  288   1732
 TRO1 |     -     9    23     -    13     -     -     -     -     -    31     - |  288   4566
 TSKB |     -    17     -     -    21     -     -     -     -     -    68     - |  288   5374
 TWTF |     -    11    18     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 ULAB |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -     -    24 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 URUM |     -     9     -    13    13     -     -     -     -     -     -    16 |  288    >>>
 USUD |     -     -    25     -     -     -     -     -    13     -    42     - |  281     62
 VACS |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     X     - |  288   1937
 VILL |     -    12     -     8    10     -     -     -     -     -    18     - |  288   3235
 WAB2 |     -    13    29     -    17     -     -     -     -     -    37     - |  288     33
 WHIT |     -    11     -     8     9     -     -     -     -     -    45    13 |  288 136972
 WIND |     -    15     -     -    19     -     -     -     -     -     -    33 |  270    >>>
 WSRT |     -    14     -     -    18     -     -     -     -     -    33    35 |  277    >>>
 WTZR |     -     9    18     -    13     -     -     -     -     -    21    16 |  288     28
 XMIS |     -     -     -    11    15     -     -     -    14     -    33    17 |  288   4052
 YAR2 |     -     9    22     -     -     -     -     -     -     -    44     - |  288     63
 YEL2 |     -     -    22     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     26
 YELL |     -    23     -     -    29     -     -     -     -     -    75    38 |  226     51
 YSSK |     -     -     -     -    13     -     -     -    13     -    43     - |  288   6528
 ZAMB |     -    14     -     7     9     -     -     -    14     -     -    15 |  288   4836
 ZECK |     -    12    23    18    18     -     -     -    24     -    18     - |  288     44
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1119    11    21    11    13    35   137   732    13   863    48    24 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   BJNM  | 2011-6  3:35:00 |        3638



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 CEDU |   288   285     2   288     3.11     4.97     0.19     0.19   | 4.45e-14  1.53e-14  3.44e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.90     4.97     4.96     4.96   | 5.73e-14  1.14e-14  2.07e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.51     4.97     3.90     3.90   | 3.02e-14  8.92e-15  3.60e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.59     4.97     3.86     3.86   | 3.26e-14  8.60e-15  6.79e-15 |
 PTBB |   288   277     4   288     3.57     4.97     4.96     4.96   | 8.54e-14  2.39e-14  9.49e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.94     4.97     4.96     4.96   | 4.72e-14  1.23e-14  2.62e-15 |
 MDVJ |   288   286     0   288     3.50     4.97     4.96     4.96   | 6.16e-14  1.13e-14  3.77e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.75     4.97     4.96     4.96   | 3.00e-14  6.43e-15  1.74e-15 |
 HRAO |   287   284     1   287     4.15     4.95     0.45     0.45   | 5.82e-14  9.20e-15  3.96e-15 |
 MKEA |   287   284     1   287     3.18     4.95     0.36     0.36   | 6.41e-14  9.16e-15  2.02e-15 |
 OPMT |   286   284     1   286     2.94     4.93     4.93     4.93   | 5.50e-14  1.71e-14  2.92e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.66     4.85     4.96     4.96   | 6.80e-14  1.01e-14  4.45e-15 |
 NOT1 |   276   276     0   276     2.86     4.76     4.75     4.75   | 4.43e-14  1.05e-14  1.88e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.45     4.34     3.07     3.07   | 5.98e-14  1.01e-14  2.38e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.45     4.34     0.55     0.55   | 2.75e-14  1.09e-14  5.83e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.33     3.96     1.96     1.96   | 5.01e-14  1.72e-14  6.31e-15 |
 YELL |   226   226     0   226     3.80     3.84     3.89     3.89   | 2.47e-11  5.68e-12  3.54e-12 |
 TID1 |   218   218     0   218     1.85     3.20     0.48     0.48   | 3.04e-14  7.98e-15  8.75e-16 |
 PIE1 |   196   190     2   196     1.85     3.18     0.61     0.61   | 1.57e-07  3.94e-08         - |
 DRAO |   288   288     0   288     2.04     3.03     0.44     0.44   | 8.32e-14  1.42e-14  3.76e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     1.85     2.51     0.79     0.79   | 3.08e-14  1.08e-14  1.79e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.46     1.55     3.33     3.33   | 9.53e-14  1.17e-14  5.57e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.36     1.35     1.11     1.11   | 7.78e-14  1.10e-14  3.94e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.31     1.25     0.19     0.19   | 4.66e-14  8.08e-15  2.53e-15 |
 USUD |   281   274     2   281     1.26     1.19     4.62     4.62   | 1.47e-13  2.99e-14  5.57e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.95     0.35     4.96     4.96   | 6.91e-14  4.26e-14  1.19e-14 |
 G10  |   288   285     1   288     4.95     0.33     4.96     4.96   | 6.89e-14  2.85e-14  3.72e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.58     0.33     2.39     2.39   | 6.30e-14  2.27e-14  5.39e-14 |
 G09  |   288   287     1   288     2.09     0.18     0.39     0.39   | 7.52e-14  2.22e-14  8.27e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.46     0.15     0.10     0.10   | 4.53e-14  1.71e-14  2.17e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.39     0.13     0.28     0.28   | 5.26e-14  2.43e-14  5.16e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.34     0.08     0.04     0.04   | 4.14e-14  1.38e-14  2.81e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     4.95     0.06     3.04     3.04   | 7.00e-14  4.38e-14  2.99e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.95     0.05     2.86     2.86   | 6.23e-14  2.09e-14  2.50e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.03     0.03   | 4.77e-14  3.01e-14  1.20e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.66     1.66   | 5.49e-13  6.50e-14  1.89e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.33     0.33   | 6.24e-13  6.37e-14  2.94e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.74     0.74   | 6.28e-13  7.03e-14  3.54e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.37     0.03     2.65     2.65   | 6.59e-14  1.62e-14  1.19e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.98     0.98   | 7.00e-13  6.84e-14  4.65e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.00     1.00   | 6.39e-13  6.78e-14  2.25e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.08     1.08   | 6.27e-13  5.46e-14  2.30e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.38     0.38   | 6.36e-13  6.59e-14  2.29e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.42     0.42   | 6.53e-13  6.62e-14  1.57e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.52     1.52   | 6.99e-13  7.03e-14  4.84e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.13     0.13   | 7.00e-13  6.49e-14  4.70e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.31     0.31   | 6.93e-13  8.32e-14  3.52e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.54     0.01     0.16     0.16   | 6.43e-14  2.04e-14  2.43e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.13     0.13   | 5.98e-13  5.99e-14  2.09e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.08     0.08   | 9.94e-14  2.98e-14  4.02e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.13     0.13   | 5.13e-13  1.07e-13  4.95e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-13  8.10e-13  1.69e-13 |
 AUCK |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  1.08e-12  2.11e-13 |
 BOR1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  5.95e-13  1.30e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  6.11e-13  2.41e-13 |
 DARW |   286   265    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.56e-12  5.09e-13  1.48e-13 |
 G02  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.52e-13  5.89e-14  2.62e-14 |
 G05  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.49e-13  9.61e-14  3.80e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-13  2.18e-13  1.36e-13 |
 G11  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  7.06e-14  3.30e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  8.27e-14  3.23e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-13  1.02e-13  3.60e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  1.23e-13  5.42e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.13e-13  2.15e-13 |
 GRAZ |     1     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.50e-13  1.55e-13  5.61e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-13  2.91e-13  1.16e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.47e-14  1.23e-14  5.75e-15 |
 NIST |   242   237     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-14  2.33e-14  3.17e-15 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.36e-13  1.25e-13  1.13e-13 |
 PERT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  7.59e-13  1.74e-13 |
 PICL |   276   242     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  4.60e-13  2.12e-13 |
 SANT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  5.34e-13  2.12e-13 |
 SPT0 |   195   195     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.09e-13  2.18e-13         - |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.03e-13  2.33e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-14  8.34e-15  1.54e-15 |
 YAR2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-14  1.24e-14  7.38e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  3.77e-13  1.53e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.47e-12  1.93e-13  7.89e-14 |
 TOW2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  3.01e-13  2.09e-13 |
 TLSE |   286   265    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.47e-12  5.06e-13  1.12e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-14  1.73e-14  4.84e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-13  4.26e-13  1.20e-13 |
 IISC |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  8.16e-13  1.91e-13 |
 MAW1 |   288   257     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  5.59e-13  1.83e-13 |
 REYK |   276   237     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  9.45e-13  1.72e-13 |
 SCH2 |   288   274     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  8.29e-13  2.72e-13 |
 BAKE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 NANO |   288   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  4.65e-13  1.89e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.26e-13  2.06e-13  8.18e-14 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  2.33e-13  1.38e-13 |
 GOL2 |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-14  1.35e-14  5.80e-15 |
 GODZ |   288   268    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  7.68e-13  2.80e-13 |
 IQAL |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-12  1.03e-12  2.43e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRUX |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-14  1.52e-14  3.56e-15 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  2.86e-13  5.13e-13 |
 YEL2 |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-14  1.24e-14  1.54e-15 |
 NAUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 CEBR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-14  6.09e-15  1.21e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.16e-21  2.54e-19  3.69e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      NIST |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
