
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2027   Day: 2   MJD: 58435                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 150076    824    -274    -376      7      7      8     76     77     74   22.40
 emr |  2880     0 107023   1120  142465     -51     16     16     15    105    107     93    8.98
 esa |  2880     0 128527   6794    -919     946     10     11      9    209    244     96   16.15
 gfz |  2880     0 131186   3887    -191      24     11     10     11     81     82     79   14.80
 grg |  2880     0 109563    997      42     163      8      7     11    129    132    116   19.18
 jpl |  2880     0 108466     93  214736      71      9     10      9     82     87     54   18.50
 mit |  2880     0 113064    216     -20    -223    133    146     65   1655    809   3262    0.00
 igr |   288     0  46585     75    4617    -324     10     15      9     58     44     60    0.00
 ngs |    96     0   2976     25    -489    -110    857    857      0   1966   1966      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   136   141  -364   -23   -26   129  -554   -36  -638     - |
    2 |   -70   109   395   -43  -259    -9   473    53 -1247     - |
    3 |    75  -160  -405   -41   197   169  -552    -4  1246     - |
    5 |    11   208  -186   113   -99    61 -1002     5 -1294     - |
    6 |    38  -173  -145   -31   200   -18  -728   -26  -377     - |
    7 |   -32    25  -167    51    87    42  -402   -28 -1487     - |
    8 |     7   -52    75  -108    68   -34   322    11  1413     - |
    9 |   -26  -132  -101   -99   152   105    58   -59  -440     - |
   10 |    -8  -161  -164    58   155    24  -624   -14   469     - |
   11 |    41   -11    55   -51  -153   107   284     7  3110     - |
   12 |    36    76   -70    79   -78    -1  -517    -4  -666     - |
   13 |   -55   -31    29    46   -17    37  -484   -23  2639     - |
   14 |   -89    -9   190   -29     0   -30   271    33  1862     - |
   15 |   -31   123   -69   166  -211   124 -1056    18  -432     - |
   16 |   -92    68   204   -96    84  -111   886    -5  1575     - |
   17 |   115    82  -309    85    58   -37  -473   -14 -4729     - |
   18 |     6   -43     X     X    22   -14  -291   -52 -2490     - |
   19 |  -148   103   463  -114   -30  -153  1453    -4 -1978     - |
   20 |   -76   -87   434   -37  -129   -80  1514    75  1395     - |
   21 |   -93    -3   475   -36  -133  -133   908    51  1252     - |
   22 |    69   204     X    -3  -189    16  2235    45 -1940     - |
   23 |    57    30    89   -25  -248   116   -42    45  -673     - |
   24 |    21    77  -150    83    26   -25  -471   -18   493     - |
   25 |    37   -57   205   -68    29  -172   705    34  1853     - |
   26 |    65   -57   -19    -2     0   -33   117    30   967     - |
   27 |   -42    14   -29   -41   181   -85    99   -85   368     - |
   28 |  -171     5   280  -118    23    31   114   -32  3702     - |
   29 |   -27    -5  -223   166    31    64 -1144   -37 -1833     - |
   30 |    76   -24    20     8   -61   -40   327    -2   559     - |
   31 |   101   -64  -238    25   159   -69  -313     5 -1738     - |
   32 |    72  -198  -283    80   166    21 -1108    33   -34     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   148     -  -205     X     X     -     -     -     -     - |
 ABPO |    51     -    62  -146     -     -     -   -69     -     - |
 ALBH |     0   -14     -     8     -     - -7791     3     -     - |
 ALGO |    -2    96     -   -55     -     -     -    24     -     - |
 ALIC |   -23     -    22   -42     -    42     -    -5     -     - |
 ALRT |  -186     -     -  -127   316     -   -84     -     -     - |
 ANKR |   -24     -     2    34     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -29     -     -     -    34     - -4192     -     -     - |
 AREQ |   -52    48     -     5     -    35     -    -2     -     - |
 ARTU |   -65     -    73     -    15     -     -    -9     -     - |
 ARUC |     -     -    -1     -     -     1     -   -10     -     - |
 ASCG |   -78     -   109     -     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |    -7     -    25   -18     -     -   197     1     -     - |
 AUCK |   -11     -   -41    59     -     -     -    13     -     - |
 BADG |   -79   196     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BAIE |     -     -   -35     -     -    31     -     -     -     - |
 BAKE |   -28     -    70  -131   107   -33 -8595   103     -     - |
 BAKO |    27     -     -   -40     -     -  -104     -     -     - |
 BARH |   -40     -    56     -     -     -     7     -     -     - |
 BJCO |    -4     -    63   -78     -    12  -148   -47     -     - |
 BJFS |  -114     -   169   -12     -     -  -131   -94     -     - |
 BOGT |   -31     -   119   -37   -84    17     -   -46     -     - |
 BOR1 |   -71   125     -    32     -     -     -   -87     -     - |
 BRAZ |    70     -    18  -132     -     -    90   -26     -     - |
 BREW |     9    35     -     -     -   -27     -     -     -     - |
 BRMU |    15     -     X     X     -   -18   791     -     -     - |
 BRST |    -5     -     8     -     -     -     -   -36     -     - |
 BRUX |    19     -     -  -139    53    33     -   -21     -     - |
 CAS1 |   -87     -   126   -79    62    -6  -217    -9     -     - |
 CEDU |    60     1    17  -110     -     -     -   -72     -     - |
 CHPG |    27     -     -     -   -32     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -13     -     -    -7     -    21 -4706     1     -     - |
 CHTI |  -128     -    60     -     -    77     -    32     -     - |
 CHUM |     -     -   156  -133     -   -30  -439     -     -     - |
 CHUR |    -3    20    70   -84     -     - -8205    61     -     - |
 COCO |    18     -    87  -123     -     - -2972     4     -     - |
 CORD |   -24     -    36    -5     -     -     -   -12     -     - |
 CRO1 |   -65   113     -    32     -     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    47   -78     -    22     -   -29     -     - |
 DAEJ |   -77    88   139     6  -101    34   -10     -     -     - |
 DARW |    61     -    67   -65    -8   -71     -    18     -     - |
 DAV1 |   -77     -    68    11   -29    56 -6534     9     -     - |
 DRAG |     -     -   -58     -     -    51     -     -     -     - |
 DRAO |   -19    27    31   -22     -     -     -   -21     -     - |
 DUBO |  -118     -   111   -69    98     -     -   -54     -     - |
 DYNG |  -158     -     -     -   184     -     -     -     -     - |
 EPRT |     9     -     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     X     -     X    23   -18     -     -    76     -     - |
 FAIR |  -154    98   122     1    -6    36     -    -4     -     - |
 FALK |     -     -     -    -2     -     2     -     -     -     - |
 FLIN |    14     -   134    25  -138   -11 -7924    89     -     - |
 FLRS |    33     -    18   -50     -   -19     -   -11     -     - |
 FUNC |   -61     -    84     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |  -121     -    72   -36   101    48     -    10     -     - |
 GLSV |    45     -   -42   -23     X     -  -117     -     -     - |
 GMSD |   -37     -     -     -    44     -    27     -     -     - |
 GODE |   -17    43     -     X     X     - -5140  -127     -     - |
 GODZ |     3    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |    -9    -7     -     -     -    14     -    32     -     - |
 GOPE |     6     -     -    -9     -     -     -   -45     -     - |
 GRAS |    -5     -    42   -39     -     -   -62   -19     -     - |
 GRAZ |  -149     X   186    23     -     - -5538  -130     -     - |
 GUAM |   -70     -     -   123     -   -13     -    89     -     - |
 GUAT |   -86     -   132   -49     -    29  -123   -20     -     - |
 GUUG |    12     -   -12    -5     -     -    73     -     -     - |
 HARB |   -29    -4    86   -47     -     - -5607   -23     -     - |
 HERS |   -79   151     -    30     -     -     -   -91     -     - |
 HLFX |    45    52     -     -   -77     - -7059     -     -     - |
 HNLC |     1     -     -    -2     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |     1     -     -    -1     -     -   -23     -     -     - |
 HOB2 |    88   -50    -3   -99     -     - -4496    -2     -     - |
 HOLB |    -3     -     -    -3     5     -     -   -29     -     - |
 HRAO |   -14     -     -   -12    42     -     -   -95     -     - |
 IENG |    19    78     -   -76     -     -     -     -     -     - |
 IISC |   -84     -   120    -1     -    -2 -6593   -30     -     - |
 INEG |     1     -   -60    65     -     -    -3    61     -     - |
 INVK |   -10     -     -    -7    16     -    12     -     -     - |
 IQAL |   -51     -    87     -     -   -14     -   -31     -     - |
 IRKJ |   -69     -   -11   -65   140     -     -   -84     -     - |
 IRKM |     9     -     -     -     -   -11  -105   -37     -     - |
 ISBA |   -24     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -106     -   147     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   118     -     -     -  -138     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -33     -    46     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -29     -     -    44     -     - -4921     -     -     - |
 JPLM |     -    41     -   -25     -     -    38     -     -     - |
 KARR |  -118     -    90  -115   121    31  -115   -14     -     - |
 KERG |    84   -26    -2   -67     -   -34  -148   -88     -     - |
 KIRU |   -38    50    24  -106    75     7     -   -50     -     - |
 KIT3 |    18     -    33     -   -48     -     -    28     -     - |
 KOKB |   -14    59     -    -8     -    -5     -    -9     -     - |
 KOUC |   -52     -    59    14     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |     7     -     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 KRGG |   -13     -     -    29    -7     -     -     -     -     - |
 KZN2 |   -71     -     -     -    83     -     -     -     -     - |
 LAUT |  -105     -   145     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |  -113     -    72   -14    85     -     -    55     -     - |
 LMMF |  -122     -     -     -     -   148     -     -     -     - |
 LPGS |    50     -    88     -  -133     -     -    50     -     - |
 MAC1 |   -66     -    35   -32   101   -27   -48   -19     -     - |
 MAG0 |     6     -    23   -34     -     -   203     -     -     - |
 MAJU |   -18     -     -     -    21     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -118     -   163     -     -     -     -    69     -     - |
 MANA |    -1     -     -     2     -     -    63     -     -     - |
 MAR6 |   -55    50    48     -     -     -  -187     3     -     - |
 MAS1 |  -146    60   109     4     -    50     -   -29     -     - |
 MATE |    -6    81   -19   -20     -     -     -   -11     -     - |
 MAUI |    73     -     -     -   -85     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -21     -   -68  -101   160     - -6414   -29     -     - |
 MCM4 |    41     -  -267   230     X     -     -     -     -     - |
 MDO1 |   -55    56    45     -     -     -     -   -16     -     - |
 MDVJ |    71     -   -32   -73     -     -     -    84     -     - |
 MEDI |   103  -257     -     -     -     -    -6     -     -     - |
 METG |  -115     -     -     -   134     -     -     -     -     - |
 METS |   -40   100     -     -     -     -     -   -76     -     - |
 MGUE |    -7     -     X     -     8     -     -     -     -     - |
 MKEA |    29     -   -10   -33     -     -     -    43     -     - |
 MOBS |    20     -    72     -   -85     - -3420     -     -     - |
 MONP |  -135     -   188     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    18     -     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |     6     -    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -136     -   188     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |     6     -     -   -31    17     -     -     -     -     - |
 NANO |    12     -     -   -18     -     -     -   -72     -     - |
 NAUR |     X     -    34     -     -   -29 -2687    11     -     - |
 NICO |   -25     -   139   124  -183     -     -    30     -     - |
 NIST |   -41    50     -    -7     -    31     -   -23     -     - |
 NIUM |  -105     -   160   -15     -     -   159     -     -     - |
 NKLG |   -55     -    48  -104   102     -     -   -35     -     - |
 NOT1 |    55     -     -     -   -65     -    26     1     -     - |
 NOVM |  -142     -    90   117     -     -     -   -14     -     - |
 NRC1 |    20   119     -  -102     -     - -2748     1     -     - |
 NRIL |  -157     -    10  -182   403   -74   -54  -103     -     - |
 NRMD |   -15     -     -    44   -17     -     -     -     -     - |
 NTUS |    31     -     -   -45     -    -2   -76    -8     -     - |
 NYA1 |    -2     -    87   -91     -     -   -46   -34     -     - |
 NYA2 |  -109     -     -     -   127     -     -  -227     -     - |
 NYAL |     5   132     -   -51     -   -30   -96     -     -     - |
 OHI2 |  -142     -   171    28     -     -     -    15     -     - |
 OHI3 |   -84     -   105     -    10     -  -100   -48     -     - |
 ONS1 |   -30     -     -     -    35     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -20    92    91  -124     -     -     -   -94     -     - |
 OPMT |   -42    52     -    32     -     -   -31   -13     -     - |
 OUS2 |   -78     -   109     -     -     -     -     -     -     - |
 PADO |   -49     -     -     -    57     -     -     -     -     - |
 PARK |     8     -     -     -     -    -9     -    30     -     - |
 PBRI |   -63     -   137   -55     -     -     -   144     -     - |
 PDEL |    -3     -    52   -53     -     -     -    -2     -     - |
 PERT |   -60    71    89   -50     -     -  -180     4     -     - |
 PETS |   -66     -    54   -35     -    60    11   -20     -     - |
 PIE1 |    29   178   240  -381     -     -     -    70     -     - |
 PIMO |   -15     -    -2    42   -21     -     -   -44     -     - |
 PNGM |     -     -    35     -     -   -30     -    -4     -     - |
 POLV |   -45     -     -    68     -     -   -62    -8     -     - |
 POVE |   -51     -     -    16     -    49     -     -     -     - |
 PRDS |   -42    87     -    11     -     -  -890     6     -     - |
 PTBB |   -91    59   106   -14     -     -   -85   -18     -     - |
 PTVL |   -39     -     -     -     -    48     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -72    56    69     -     -     -     -     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -    -6     5     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -43     -    60     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |  -117     -     -    -5   141     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -66     -    91     -     -     -     -   -60     -     - |
 RBAY |   -41     -    84   -29     -     -  -137     -     -     - |
 REDU |   -26     -    35     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -170     -    89     X    70    55  -171   -79     -     - |
 RIGA |     -     -   134     -     -  -117  -137     -     -     - |
 RIO2 |    32     -    10     -   -46     -     -   -18     -     - |
 RIOP |   -48     -    21    49     -     -     -     -     -     - |
 ROTH |   -47     -     -     -     -    57     -     -     -     - |
 SALU |   -25     -     -   -34     -    57     -     -     -     - |
 SANT |    39     -     -   -29     -   -24     -    17     -     - |
 SAVO |     9     -     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    16    74    23   -94     -     -     -    73     -     - |
 SCOR |  -122     -    35   -81   161    16     -   -60     -     - |
 SCRZ |    11     -    33     -   -41     -     -     -     -     - |
 SCUB |    70     -   -97     -     -     -     -    16     -     - |
 SEYG |   -84     -    97     -     -    17     -    25     -     - |
 SFER |   -27    44    27   -15     -     -   -28  -131     -     - |
 SHAO |   -14     -     -    22     -     -     -    54     -     - |
 SOFI |   -49     -   153     9     -   -82     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    89     -     -   -78     -   -78     -     - |
 SPT0 |    69     -     -  -105     -     -   221   -72     -     - |
 STFU |   146     -     -     -  -171     -     -     -     -     - |
 STHL |    30     -    68   -79     -   -32     -   -50     -     - |
 STJO |   -50   124     -     0     X     -     -   -10     -     - |
 STR1 |     -    35     -     -   -16     - -6057     -     -     - |
 SUTH |  -151     -    27   -84   218     - -7888   -59     -     - |
 SVTL |     -     -    47     -   -39     -     -     -     -     - |
 SYDN |     8     -   -11     -     -     - -2735     -     -     - |
 SYOG |   -95   -19    -7  -174   192    71  -176   -96     -     - |
 TEHN |    10     -     -   -50    27     -  -246     -     -     - |
 THTI |    65   -12    -2   -96     -     5   136     -     -     - |
 THU2 |   -32     -    48   -31     -    21     -    38     -     - |
 THU3 |   -91   154     -    44     -     -     -    -6     -     - |
 TIDB |    15   -40     -     2     -     -     -    33     -     - |
 TIXI |     X     -   -15     -    12     -     -   -85     -     - |
 TLSE |  -159    54   102   -80   137     -   -97  -161     -     - |
 TNML |   -89    55     -     -     -    81    29     -     -     - |
 TONG |   -11     -    52     -     -   -32 -5260     -     -     - |
 TOW2 |    -4     -    70   -78    23   -18 -2024    31     -     - |
 TRO1 |   -78     -   108     -     -     -     -   -77     -     - |
 TUVA |  -146     -   232     -    84  -112   119     -     -     - |
 TWTF |   -17     9    69   -55     -     - -2407   -37     -     - |
 UFPR |   -67     -     -   101     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   189     -     -     -  -221     -     -   109     -     - |
 UNSA |   200     -  -277     -     -     -     -     9     -     - |
 URUM |   113     -  -157     -     -     -     -    32     -     - |
 USN7 |  -121     7   120    48     -     -     -   -86     -     - |
 USUD |   -64    63     -    65     -     -   137    69     -     - |
 VALD |   -90     -   124     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -80    43    38   -95   114     -     -   -55     -     - |
 VOIM |   -95     -     -     -   111     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     8     -     -   -12     -     - -5290     6     -     - |
 WES2 |    67  -154     -    -9     -     -     -   -72     -     - |
 WHIT |   -41    20    92   -50     -     - -7398   100     -     - |
 WILL |   -31    57     -    12     -     -     -     -     -     - |
 WIND |  -122     -   113     -    47     -     -    35     -     - |
 WSRT |   -31   141     -   -38     -     -  -211   -77     -     - |
 WTZR |    10     -     X   -16     -     -  -103     0     -     - |
 WUH2 |   124     -     -     -  -145     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -92     -   147   -22     -     1  -143    25     -     - |
 YAKT |   -57   169    -9  -128     -    98     -    18     -     - |
 YAR2 |    32    16     -   -58     -     -     -    46     -     - |
 YEL2 |   -58     -    81     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -52    80     -   -24    42     -     -   -22     -     - |
 YSSK |   -92     -    89   -35     -    61     -    12     -     - |
 ZIM2 |  -110     -   152     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    -8     -     -    11     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    19     8    13     7     9   117     7   501     - | 2880    311
    2 |     8    24    10     7     7    11   223    21   748     - | 2880    238
    3 |     6    17     9     8     7     6   216     5   401     - | 2880    230
    5 |     5    27    13    17     9     6   141     7   868     - | 2880    362
    6 |     6    18    13     6     8    10   135    11   365     - | 2880    332
    7 |     7    14     9    13     8     9    67    25   446     - | 2880    342
    8 |     6    13     8    12     8     8    33    10  1522     - | 2880   1248
    9 |     7    12     9     9     8    11    57    16   406     - | 2880    266
   10 |     8    13    13    12     7     6    34     6   430     - | 2880    238
   11 |     7    15     7     9     6    12    41    11   408     - | 2880    385
   12 |    10    12    13    12     6     8    74    15   354     - | 2880    303
   13 |     5    19    15    12     9    12    52    22   335     - | 2880    367
   14 |     6    14    17    11     8    13    90    19   649     - | 2880    318
   15 |     8    17     9     7     7     8   158    20   295     - | 2880    201
   16 |     5    17    14    10     6     7   110    20   568     - | 2880    420
   17 |     6    17    10     7     8     7    71    19  2360     - | 2880    635
   18 |    17    26     X     X    13    26    75    19   862     - | 2868    623
   19 |     6    18    11     8     7     8   438    13   806     - | 2880    246
   20 |     7    12    11     6     6     6   204     7   396     - | 2880    247
   21 |     7    16    11     5     6    12   217    12   576     - | 2880    315
   22 |     4    19     X    15     7     6    27    11   349     - | 2880    202
   23 |     7    11     7    15     7    11    47    28   397     - | 2880    178
   24 |     7    13    11     8     7     9    42    15  2667     - | 2880   2193
   25 |     8    11     9     5     6     7    82     7   316     - | 2880    213
   26 |     4    15     9     8     6     7    54    10   383     - | 2880    270
   27 |     5    16    13    16     9     8    29    14   366     - | 2880    315
   28 |     6    16    13     8     7     8   178    16   642     - | 2880    251
   29 |    10    15    12    10     8     8    80    20   435     - | 2880    398
   30 |     6    17    10    11     8     9    37    19   403     - | 2880    347
   31 |     7    14     9    16     8     9    96    19   995     - | 2880    298
   32 |     5    14    11     6     7    12   314     7   264     - | 2880    235
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     7     -    10     X     X     -     -     -     -     - |   63   3773
 ABPO |    10     -    10    17     -     -     -     8     -     - |  288   1674
 ALBH |     9    17     -    15     -     -    47     9     -     - |  288    405
 ALGO |     4    10     -     4     -     -     -     8     -     - |  288     64
 ALIC |     8     -    12    11     -     9     -     7     -     - |  288   2777
 ALRT |     5     -     -     9     6     -    51     -     -     - |  288  13682
 ANKR |     6     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   4949
 AREG |     7     -     -     -     8     -    45     -     -     - |  288   2187
 AREQ |    10    11     -    13     -     7     -     7     -     - |  288   2151
 ARTU |     6     -     6     -     8     -     -     5     -     - |  288    >>>
 ARUC |     -     -     6     -     -     5     -     6     -     - |  288   2502
 ASCG |    20     -    28     -     -     -     -     -     -     - |  279   3302
 ASPA |    13     -    13    13     -     -    43    11     -     - |  288   5020
 AUCK |     9     -     9    10     -     -     -     7     -     - |  288   4264
 BADG |     6    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 BAIE |     -     -     7     -     -     6     -     -     -     - |  288   3345
 BAKE |     7     -     7     6     6    11    49     6     -     - |  288   2759
 BAKO |     8     -     -    12     -     -    51     -     -     - |  288   3265
 BARH |     5     -     6     -     -     -    40     -     -     - |  288   3235
 BJCO |    10     -     9    13     -    11    42     9     -     - |  288   4717
 BJFS |     5     -     6     7     -     -    28     7     -     - |  288   2367
 BOGT |     9     -    12    13    16     9     -     8     -     - |  288   6957
 BOR1 |     7    12     -    10     -     -     -     9     -     - |  288   2231
 BRAZ |    15     -    14    15     -     -    67    14     -     - |  288   4222
 BREW |     6    18     -     -     -     8     -     -     -     - |  288     47
 BRMU |     5     -     X     X     -     6    36     -     -     - |  283   5173
 BRST |     6     -     8     -     -     -     -     5     -     - |  288   1982
 BRUX |     9     -     -    10    11     6     -     4     -     - |  288     23
 CAS1 |     5     -     8     8     8     8    23     4     -     - |  288   2284
 CEDU |     7    17     9    10     -     -     -     5     -     - |  288     55
 CHPG |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3866
 CHPI |     9     -     -    12     -     8    41     8     -     - |  288   2184
 CHTI |    11     -     9     -     -     8     -    15     -     - |  288   4282
 CHUM |     -     -     9    11     -     8    38     -     -     - |  288   5199
 CHUR |     4     9     4     6     -     -    52     4     -     - |  288   3258
 COCO |     7     -    11    11     -     -    30     6     -     - |  288   1820
 CORD |    14     -    14    16     -     -     -    11     -     - |  283   5311
 CRO1 |    11    21     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   5224
 CUSV |     -     -    15    19     -    17     -    11     -     - |  288   5837
 DAEJ |     7    20     8     8     7     7    70     -     -     - |  288   2981
 DARW |    16     -    17    22    25    11     -    11     -     - |  288   1449
 DAV1 |     7     -     7    17     9     6    25     7     -     - |  288   2064
 DRAG |     -     -     7     -     -     6     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     5     9     6     9     -     -     -     8     -     - |  288     33
 DUBO |     4     -     6     5     7     -     -     6     -     - |  288  15000
 DYNG |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2467
 EPRT |     6     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3507
 FAA1 |     X     -     X    15    11     -     -    34     -     - |  220   7257
 FAIR |     7     8     8     9    13     7     -     5     -     - |  288   4052
 FALK |     -     -     -    10     -     8     -     -     -     - |  288   2384
 FLIN |     6     -     5     8     6     7    59     4     -     - |  288   3161
 FLRS |    16     -    23    27     -    19     -    23     -     - |  285   3051
 FUNC |     7     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2954
 GLPS |     7     -     7    11    11     7     -     5     -     - |  288   4407
 GLSV |     5     -     6     9     X     -    32     -     -     - |  282   1625
 GMSD |     6     -     -     -     7     -    32     -     -     - |  288   4295
 GODE |     7    17     -     X     X     -   248     7     -     - |  218     25
 GODZ |    14    35     -     -     -     -     -     -     -     - |  267   3544
 GOL2 |     4     9     -     -     -     5     -     8     -     - |  288     64
 GOPE |     6     -     -    10     -     -     -     6     -     - |  288   1696
 GRAS |     5     -     4     9     -     -    31     7     -     - |  288   4437
 GRAZ |     6     X     5     9     -     -    48     6     -     - |  288   2676
 GUAM |    10     -     -    15     -    13     -     9     -     - |  288   3806
 GUAT |     7     -     9    10     -    10    31     8     -     - |  288   2905
 GUUG |    13     -    13    15     -     -    73     -     -     - |  288   4209
 HARB |     6    14     6    15     -     -    33     6     -     - |  288   1643
 HERS |     9    17     -    12     -     -     -    14     -     - |  288     47
 HLFX |     6     9     -     -     8     -    38     -     -     - |  288  38145
 HNLC |     8     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3175
 HNPT |     6     -     -     9     -     -    39     -     -     - |  288   3038
 HOB2 |     9    16    10    12     -     -    70     8     -     - |  288   1050
 HOLB |    14     -     -    14    16     -     -    13     -     - |  288   1169
 HRAO |     8     -     -    14     9     -     -     9     -     - |  288     40
 IENG |     7    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     25
 IISC |     8     -     9     9     -     9    72     5     -     - |  288   1828
 INEG |     8     -     8     8     -     -    33     8     -     - |  288   4984
 INVK |     6     -     -     7     7     -    30     -     -     - |  288   3842
 IQAL |     5     -     8     -     -    11     -     5     -     - |  288   2725
 IRKJ |     5     -     5    10     7     -     -     7     -     - |  288    107
 IRKM |     3     -     -     -     -     3    29    14     -     - |  288    778
 ISBA |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5184
 JFNG |     5     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   9040
 JOG2 |    14     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  286    >>>
 JOZ2 |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4423
 JOZE |     6     -     -     8     -     -    34     -     -     - |  288   1641
 JPLM |     -    11     -     7     -     -   388     -     -     - |  283   2848
 KARR |     8     -    11    15    12     9    44     5     -     - |  288   1874
 KERG |     9    13     8    13     -     9    45     9     -     - |  288   1733
 KIRU |     7    13     8     8     8     6     -     5     -     - |  288   2011
 KIT3 |     9     -    11     -    10     -     -     6     -     - |  288    >>>
 KOKB |    10    21     -    17     -     9     -     9     -     - |  288     59
 KOUC |     6     -    11    11     -     -     -     -     -     - |  288   3567
 KOUG |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    942
 KRGG |     6     -     -    12     7     -     -     -     -     - |  288   2261
 KZN2 |    14     -     -     -    16     -     -     -     -     - |   74   1349
 LAUT |    10     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   2903
 LHAZ |    10     -     7    10    11     -     -     6     -     - |  288   6794
 LMMF |    10     -     -     -     -    13     -     -     -     - |  288   2620
 LPGS |    14     -    22     -    18     -     -    14     -     - |  287    >>>
 MAC1 |    13     -    15    18    19     8    36     9     -     - |  288   1929
 MAG0 |     5     -     7     7     -     -    55     -     -     - |  288   7210
 MAJU |    10     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1740
 MAL2 |     6     -     8     -     -     -     -    14     -     - |  102    >>>
 MANA |    11     -     -    17     -     -    39     -     -     - |  288   5779
 MAR6 |     5    17     9     -     -     -    35    11     -     - |  288   1723
 MAS1 |     7    12     8    11     -     7     -     6     -     - |  288   3408
 MATE |     5    12     7     8     -     -     -     7     -     - |  288    179
 MAUI |     5     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     7     -     8     7    10     -    50     5     -     - |  288   1970
 MCM4 |     7     -     7    12     X     -     -     -     -     - |  288   4309
 MDO1 |     5    18     7     -     -     -     -     6     -     - |  288   3639
 MDVJ |     4     -     5     7     -     -     -     6     -     - |  288     33
 MEDI |     5    11     -     -     -     -    45     -     -     - |  288     22
 METG |     8     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  196   1377
 METS |     5    13     -     -     -     -     -     5     -     - |  288    >>>
 MGUE |     6     -     X     -     8     -     -     -     -     - |  154     19
 MKEA |     8     -    11    11     -     -     -     9     -     - |  288     64
 MOBS |     8     -    12     -    14     -    39     -     -     - |  288   1498
 MONP |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2170
 MORP |    12     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  286   3963
 MQZG |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3596
 MTKA |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   9276
 NAIN |     3     -     -     6     6     -     -     -     -     - |  288   6050
 NANO |     8     -     -    13     -     -     -     8     -     - |  288   1248
 NAUR |     X     -    12     -     -    11    34     8     -     - |  283   1604
 NICO |     6     -     7    11    11     -     -     6     -     - |  288   6631
 NIST |     5     8     -     7     -     6     -     4     -     - |  287     23
 NIUM |     7     -     7    10     -     -    72     -     -     - |  288   4141
 NKLG |    15     -    17    17    16     -     -    13     -     - |  288   7365
 NOT1 |     9     -     -     -    10     -    29     7     -     - |  288     25
 NOVM |     7     -     7    10     -     -     -    23     -     - |  288     57
 NRC1 |     4    10     -     5     -     -    31     8     -     - |  288     19
 NRIL |     6     -     6     8     9     5    25     5     -     - |  288   5388
 NRMD |     9     -     -    12    12     -     -     -     -     - |  288   4002
 NTUS |    10     -     -    17     -    13    47     7     -     - |  288   4033
 NYA1 |     4     -     6     7     -     -    25     6     -     - |  288   4602
 NYA2 |     6     -     -     -     7     -     -    11     -     - |  288    >>>
 NYAL |     5    10     -     8     -     5    27     -     -     - |  288    555
 OHI2 |     4     -     7     8     -     -     -     6     -     - |  288     32
 OHI3 |     5     -     7     -     9     -    24    15     -     - |  288     37
 ONS1 |     8     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1634
 ONSA |     7    12     8     8     -     -     -     6     -     - |  288   1636
 OPMT |     6    13     -    12     -     -    27    10     -     - |  288     26
 OUS2 |     8     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PADO |     7     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288 104041
 PARK |     5     -     -     -     -     6     -    11     -     - |  288   3401
 PBRI |    12     -    12    16     -     -     -    30     -     - |  288    919
 PDEL |    17     -    16    19     -     -     -    14     -     - |  287   2488
 PERT |    10    31     7    13     -     -    80     6     -     - |  288   2627
 PETS |     5     -     7    11     -     6    38     5     -     - |  286   8406
 PIE1 |    15    17    10    13     -     -     -    13     -     - |  284    >>>
 PIMO |    14     -    17    20    22     -     -    13     -     - |  288   5756
 PNGM |     -     -    11     -     -    10     -     7     -     - |  287   4211
 POLV |     5     -     -     7     -     -    61    10     -     - |  288   2488
 POVE |     9     -     -    16     -    12     -     -     -     - |  287   4251
 PRDS |    10    30     -     8     -     -    45     8     -     - |  288     60
 PTBB |     7    12     8    12     -     -    40     6     -     - |  288     22
 PTVL |     8     -     -     -     -    10     -     -     -     - |  288   4153
 QAQ1 |     4    10     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    10     8     -     -     -     -     - |  288   7167
 QUIN |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3614
 RABT |     6     -     -    11     6     -     -     -     -     - |  288   7374
 RAMO |     7     -    10     -     -     -     -     7     -     - |  275    >>>
 RBAY |     6     -     8    12     -     -    31     -     -     - |  288   6144
 REDU |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1600
 REUN |     7     -    13     X    11     9    35    12     -     - |  288   8448
 RIGA |     -     -     6     -     -     5    38     -     -     - |  288   2964
 RIO2 |    14     -    17     -    18     -     -    16     -     - |  288    >>>
 RIOP |     9     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  288   4481
 ROTH |     6     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   2943
 SALU |    14     -     -    19     -    12     -     -     -     - |  288   4634
 SANT |     8     -     -    12     -     8     -     5     -     - |  288   2502
 SAVO |     8     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3984
 SCH2 |     3    11     4     5     -     -     -     5     -     - |  288   3337
 SCOR |     6     -     7     7     8    11     -     7     -     - |  288   2046
 SCRZ |    14     -    16     -    16     -     -     -     -     - |  288   4448
 SCUB |    11     -    15     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 SEYG |     7     -     9     -     -     8     -     7     -     - |  288  11002
 SFER |     7    13     7     9     -     -    37     9     -     - |  288   3419
 SHAO |     7     -     -    10     -     -     -     8     -     - |  288   5606
 SOFI |     5     -     6     9     -     8     -     -     -     - |  288   5334
 SOLO |     -     -    25     -     -    22     -    13     -     - |  231   3066
 SPT0 |     6     -     -     9     -     -    52    11     -     - |  288   1640
 STFU |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |   40   2395
 STHL |     9     -    11    15     -     9     -     5     -     - |  288   4739
 STJO |     4     9     -     6     X     -     -     4     -     - |  288    233
 STR1 |     -    17     -     -     8     -    27     -     -     - |  288   1255
 SUTH |    10     -     9    10    14     -    35     7     -     - |  288   2695
 SVTL |     -     -     8     -     7     -     -     -     -     - |  288     40
 SYDN |     7     -    10     -     -     -    32     -     -     - |  288   1306
 SYOG |     6    12     8     8     8     7    22     8     -     - |  288   5105
 TEHN |     7     -     -     8    10     -    58     -     -     - |  288   4996
 THTI |    10    12    11    17     -    11    38     -     -     - |  288   6479
 THU2 |     4     -     6     7     -     9     -     6     -     - |  288  51667
 THU3 |     4    12     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   7466
 TIDB |     8    17     -    10     -     -     -    11     -     - |  288   5831
 TIXI |     X     -     8     -     7     -     -     8     -     - |  265    >>>
 TLSE |     7    15     7     8    10     -    45     6     -     - |  288   1312
 TNML |     4    16     -     -     -     8    41     -     -     - |  288   1639
 TONG |     8     -    13     -     -    10    29     -     -     - |  288   3764
 TOW2 |    10     -    11    14    15     8    35     4     -     - |  288   1950
 TRO1 |     4     -     6     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 TUVA |     7     -    12     -    10     7    39     -     -     - |  288   3284
 TWTF |     6    12     8    10     -     -    27    10     -     - |  288     26
 UFPR |     8     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3166
 ULAB |     4     -     -     -     5     -     -    10     -     - |  287    >>>
 UNSA |    11     -    15     -     -     -     -    16     -     - |  287    >>>
 URUM |     9     -    13     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 USN7 |     7    24     7     8     -     -     -     8     -     - |  288     23
 USUD |     7    16     -    11     -     -    70    14     -     - |  288     43
 VALD |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   2885
 VILL |     7    17     6    10     9     -     -     7     -     - |  288   2017
 VOIM |     7     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     5     -     -     8     -     -    34     6     -     - |  288     27
 WES2 |     8    12     -    12     -     -     -    13     -     - |  288   3698
 WHIT |     7    10     7     9     -     -    31     5     -     - |  288   9313
 WILL |     5    10     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4563
 WIND |     8     -    11     -     9     -     -     9     -     - |  288    >>>
 WSRT |     6    10     -     9     -     -    42     8     -     - |  288     24
 WTZR |    21     -     X    31     -     -    77     9     -     - |  282     38
 WUH2 |    16     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  287    >>>
 XMIS |     6     -    10    12     -     7    25     6     -     - |  288   3155
 YAKT |     6    13     9    13     -     5     -     7     -     - |  288   7120
 YAR2 |     6    14     -     8     -     -     -     6     -     - |  288     84
 YEL2 |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     63
 YELL |     6     7     -     6     5     -     -     6     -     - |  288     63
 YSSK |     5     -     7     8     -     5     -     5     -     - |  288   7803
 ZIM2 |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3606
 ZIMM |     5     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3105
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     8    16    11    11     8    10   134    11   857     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2027-2  0:10:00 | -1490827233
cod |   TIXG  | 2027-2  0:15:00 |   509211965
cod |   TIXG  | 2027-2  0:20:00 |  -490790918
cod |   TIXG  | 2027-2  0:25:00 |   509343479
cod |   TIXG  | 2027-2  0:30:00 |   509417388
cod |   TIXG  | 2027-2  0:35:00 |  -490561470
cod |   ABMF  | 2027-2  5:05:00 |       -1941
cod |   ABMF  | 2027-2  8:30:00 |        3412
esa |   ABMF  | 2027-2 13:30:00 |        1274
gfz |   PIE1  | 2027-2  3:05:00 |         509



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   287     0   288     2.52     4.30     0.39     0.39   | 3.62e-14  1.28e-14  2.94e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.41     4.30     4.32     4.32   | 2.89e-14  4.43e-15  1.66e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.41     4.30     0.66     0.66   | 2.95e-14  6.79e-15  6.30e-15 |
 NRC1 |   288   287     1   288     2.54     4.30     2.57     2.57   | 2.04e-14  3.96e-15  1.39e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.51     4.30     2.94     2.94   | 2.25e-14  4.96e-15  2.54e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.46     4.30     1.66     1.66   | 2.77e-14  9.29e-15  1.37e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.28     4.30     4.32     4.32   | 3.45e-14  1.15e-14  2.05e-15 |
 YELL |   288   286     1   288     3.96     4.30     3.79     3.79   | 2.74e-14  4.45e-15  1.76e-15 |
 HERS |   288   283     1   288     2.56     4.30     1.77     1.77   | 4.01e-14  1.03e-14  3.73e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.91     4.30     1.46     1.46   | 2.24e-14  7.17e-15  1.37e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.29     4.30     1.91     1.91   | 1.82e-14  4.01e-15  2.20e-15 |
 PIE1 |   284   278     2   284     2.88     4.23     4.26     4.26   | 4.89e-09  1.49e-09  3.34e-10 |
 SVTL |   288   286     0   288     2.05     3.87     1.17     1.17   | 3.82e-14  1.03e-14  2.13e-15 |
 OPMT |   288   287     1   288     2.01     3.72     4.32     4.32   | 3.93e-14  7.57e-15  3.91e-15 |
 WTZR |   282   282     0   282     1.95     3.57     0.85     0.85   | 4.63e-14  7.14e-15  2.47e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     1.93     3.44     4.31     4.31   | 6.44e-14  5.35e-15  1.91e-15 |
 USN7 |   288   283     2   288     1.92     3.40     0.79     0.79   | 5.40e-14  1.76e-14  3.96e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.86     3.19     4.12     4.12   | 3.11e-14  4.70e-15  1.94e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.86     3.17     0.87     0.87   | 3.96e-14  5.94e-15  3.07e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.84     3.10     4.32     4.32   | 2.19e-14  4.70e-15  2.10e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     1.68     2.58     4.32     4.32   | 3.51e-14  7.87e-15  3.54e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.67     2.57     1.97     1.97   | 3.50e-14  7.45e-15  1.71e-15 |
 MGUE |   154   152     1   154     1.35     2.28     0.89     0.89   | 4.52e-14  1.16e-14         - |
 IENG |   288   288     0   288     1.54     2.17     4.26     4.26   | 1.97e-14  5.86e-15  1.97e-15 |
 ALGO |   288   288     1   288     1.53     2.16     0.84     0.84   | 1.60e-14  4.69e-15  5.72e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.29     1.52     0.60     0.60   | 3.17e-14  7.55e-15  2.28e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.20     1.31     0.52     0.52   | 6.71e-14  1.29e-14  4.84e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.17     1.26     0.89     0.89   | 7.92e-14  8.16e-15  2.71e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.14     1.19     0.25     0.25   | 7.57e-14  7.99e-15  2.95e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.91     0.75     4.32     4.32   | 8.00e-14  1.41e-14  5.37e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     0.78     0.55     2.26     2.26   | 1.24e-13  1.26e-14  2.03e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.73     0.49     0.87     0.87   | 6.75e-14  2.38e-14  7.22e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.72     0.48     0.16     0.16   | 2.66e-14  6.12e-15  1.34e-15 |
 YAR2 |   288   286     1   288     0.64     0.38     0.45     0.45   | 5.26e-14  1.01e-14  8.36e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.63     0.36     0.71     0.71   | 4.09e-14  7.54e-15  3.16e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     0.46     0.19     0.24     0.24   | 3.31e-14  6.28e-15  2.24e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.19     0.19     2.25     2.25   | 4.91e-14  1.73e-14  1.93e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.30     0.17     4.32     4.32   | 5.09e-14  2.42e-14  2.34e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.31     0.08     4.32     4.32   | 5.62e-14  2.14e-14  1.72e-14 |
 G09  |   288   286     1   288     1.26     0.08     0.24     0.24   | 6.77e-14  2.16e-14  3.58e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.30     0.03     2.76     2.76   | 6.62e-14  1.89e-14  4.09e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.30     0.02     1.58     1.58   | 6.95e-14  2.77e-14  3.64e-14 |
 G10  |   288   282     2   288     1.98     0.02     1.68     1.68   | 8.08e-14  2.25e-14  1.27e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     4.30     0.02     1.47     1.47   | 7.98e-14  3.54e-14  6.74e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     4.30     0.02     0.76     0.76   | 6.07e-14  3.12e-14  1.08e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.06     1.06   | 5.55e-13  5.69e-14  1.92e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.82     0.82   | 5.64e-13  6.29e-14  2.32e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.23     0.23   | 6.82e-13  7.80e-14  1.75e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.48     0.48   | 6.23e-13  6.74e-14  6.31e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.66     0.66   | 6.57e-13  5.86e-14  2.87e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.26     0.26   | 6.74e-13  6.23e-14  4.03e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.71     0.71   | 6.23e-13  6.77e-14  1.97e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.29     0.29   | 6.21e-13  6.14e-14  1.91e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.45     0.45   | 6.75e-13  6.20e-14  1.92e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.99     0.99   | 6.86e-13  7.04e-14  4.32e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.08     0.08   | 6.66e-13  8.13e-14  4.55e-14 |
 CEDU |   288   287     1    61     0.04     0.01     0.01     0.01   | 2.50e-14  7.97e-15  1.82e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     1.31     0.01     0.20     0.20   | 7.33e-14  3.15e-14  3.46e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.16     0.00     0.03     0.03   | 5.63e-13  1.74e-13  1.03e-13 |
 ABPO |   288   262     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-12  5.11e-13  1.29e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.23e-13  7.03e-13  1.93e-13 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  5.86e-13  2.61e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  4.32e-13  2.64e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-13  3.08e-13  8.09e-14 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  3.78e-13  1.47e-13 |
 DAV1 |   251    95   115     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-11  7.26e-12  1.47e-12 |
 FLIN |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  1.15e-12  2.57e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-13  8.08e-14  5.22e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  2.86e-13  7.94e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.50e-13  6.63e-14  3.09e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.35e-13  6.20e-14  4.18e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  1.01e-13  6.17e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.05e-13  1.13e-13  2.15e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  1.20e-13  3.06e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  2.70e-13  1.67e-13 |
 G28  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.85e-13  8.89e-14  2.70e-14 |
 GLSV |   282   230    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  6.42e-13  1.28e-13 |
 GODE |   218   218     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  1.16e-12  4.85e-13 |
 GOPE |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  4.50e-13  1.62e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-13  5.10e-13  1.22e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.00e-13  1.79e-13  1.27e-13 |
 JOZE |   288   244    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.10e-12  6.15e-13  1.72e-13 |
 KARR |   286   279     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-11  8.38e-13  1.78e-13 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  4.11e-13  1.31e-13 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-13  3.01e-13  3.01e-13 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  3.37e-13  1.62e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MOBS |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  4.12e-13  1.61e-13 |
 NANO |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  3.62e-13  1.23e-13 |
 NRMD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  7.31e-13  2.10e-13 |
 NYAL |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  1.89e-13  2.65e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.44e-13  1.43e-13  1.61e-13 |
 PERT |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-12  7.46e-13  2.94e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.44e-13  1.36e-13  1.59e-13 |
 STJO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-14  1.40e-14  1.07e-14 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  2.70e-13  1.62e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.38e-13  2.80e-13  1.69e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  4.13e-13  1.54e-13 |
 TOW2 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  3.33e-13  1.38e-13 |
 TRO1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-07  6.06e-08  2.56e-08 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  4.54e-13  2.07e-13 |
 XMIS |   286   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  6.72e-13  1.63e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-14  6.84e-15  2.09e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-14  1.28e-14  1.89e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 THU2 |   288   269    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.52e-12  1.50e-12  3.76e-12 |
 HOLB |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  3.10e-13  9.74e-14 |
 BRAZ |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  8.46e-13  3.49e-13 |
 TNML |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.30e-13  1.92e-13 |
 IRKM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-13  2.94e-14  7.36e-14 |
 HLFX |   288   269    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  6.09e-13  2.74e-12 |
 MORP |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.99e-13  3.30e-13  1.11e-13 |
 SCOR |   288   236    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-12  6.60e-13  2.50e-13 |
 LMMF |   288   283     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  1.40e-12  2.32e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.92e-13  3.01e-13  1.06e-13 |
 NAUR |   283   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  4.99e-13  1.66e-13 |
 KRGG |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  6.04e-13  2.11e-13 |
 TONG |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.44e-12  6.12e-13  2.40e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-13  3.13e-13  1.06e-13 |
 METG |   196   192     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  3.51e-13         - |
 REDU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-13  2.20e-13  2.07e-13 |
 MAJU |   286   241    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.91e-12  5.93e-13  2.06e-13 |
 PNGM |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.22e-13  7.14e-13  1.88e-13 |
 KZN2 |    74    71     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  4.95e-13         - |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  3.77e-13  1.73e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.12e-22  6.49e-20  2.06e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      BJFS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
