
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2054   Day: 4   MJD: 58626                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0       7     -13    805    805      0   1917   1917      0    0.00
 cod |   288     0  34869      1    -556       0      8      7      8     66    102     48   33.69
 emr |   288     0  21453    409    -643     192     22     23     20    109    117    103   10.01
 esa |   288     0  28537   2834    1732     137     12     12     12    100    132     78   22.65
 gfz |   288     0  39386    180     -31    -218     15     15     15    101    100    102   16.53
 iga |    96     0   2784     31       2      22     61     61      0    148    148      0    0.00
 igc |   288     0   8142     12    -322    -796    153    153      0   1314   1314      0    0.00
 igu |    96     0   2880      1       7      -3    813    813      0   2010   2010      0    0.00
 jpl |   288     0  25463    366  213248    -225     14     14     15    100     98    101   17.12
 ngs |    96     0   2784      0      15     -13    768    768      0   1882   1882      0    0.00
 usn |   288     0  34203    157   -1136    -200     45     65     37    125    110    129    0.00
 whu |   288     0  29550    297    -372      52     28     43     19    140    182    120    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   167   128     -   -38   -68     -     - -4275  -136     -     -     - |
    2 |  -934    42   -46   -16   -88   -75  -143  1364    49  -918  -121    68 |
    3 |   859    73   199  -112   -89  -224  -655  -868   -26   830   -10  -215 |
    4 |     -   132     -  -196     -     -     -     -     -     -     -     - |
    5 | -2006   -20   -92    62    56    -6   169  -673   -43 -2338    34  -226 |
    6 |  -599   207   126  -224  -139     -     -     -   -52     -     -     - |
    7 |   243   -63     1    79   -23    52   190  1332    41   -53    95   -81 |
    8 |  1201    95   159  -118  -110    18   -51  -129   -17  1065   127   -14 |
    9 |  -481    47   304   -93  -121   -12    68  -452   -30  -537   122    45 |
   10 |  -294     6  -120   -42    50  -213   242 -1506    66   -69    51  -190 |
   11 |  2876   -42   -91   112    10   -23   254  1862   -24  2843  -151   -20 |
   12 |  -312    48  -173    53    39  -115    57  -195  -101  -461  -104  -290 |
   13 |     5   -61   -74    90    97  -114   190 -1141   -50   463   -41   -76 |
   14 |  1907   -77  -104    54    77    25   -68  -729    68  1744   -67    35 |
   15 | -1542   -53   -84    57    57    19   423   111    28 -1494     5  -171 |
   16 |  1361    13    30   -57    35   170    67   -37    -1  1461   -11   189 |
   17 | -1577    40   -75   -35    15  -141   176  -671    -2 -1994    10  -152 |
   18 | -3068   -74    30     X    77   383  -325  2963    55 -2970   127  -187 |
   19 | -1514   -33    12   -39    -2   -32  -183   855   111 -1410   -99   276 |
   20 |  3036    12    25  -100    86   185  -311  1223    12  2595    65   175 |
   21 |   808   -27    69   -27    88   267   -96  2040   -37  1125   -29   239 |
   22 | -1991   -60    48   -25    63   107  -240  1220    62 -1925    58   296 |
   23 | -1432   -48   -69   110    11    88   101    71   -22 -1162    50    28 |
   24 | -1600   151    24  -224   -29  -215    89 -5687    13 -1472    80  -259 |
   25 |  1404   249   -71  -243   -96   -44  -245   858   -35  1348    47   -50 |
   26 |  -164    69    93  -127   -55   -57    77  -329    31   -78    33   -26 |
   27 |  -817     9    44    87     5   125    36 -1055  -140  -638    43  -122 |
   28 |  4909  -140  -109   263   -13   104  -138  3404     4  4534   -54   135 |
   29 | -2596   -46  -147   167    58     1   733 -1486  -102 -2309   -74  -184 |
   30 |  1584   246    -3  -234   -48    27  -230  1681  -133  1450   126   -52 |
   31 |  -106    62    66  -174   116   -98     5  1227   -43  -327   119  -231 |
   32 |   677  -100    60   -18    96   -72  -196 -1038    92   701   156  -187 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -97     -     -     -    94     -     -    83 |
 ALBH |     -    18   -61     -     -     -     -     -     -     -   -36     - |
 ALIC |     -   -58     -     -   118     -     -     -     -     -    14    12 |
 AREQ |     -   -24     -     -   -27     -     -     -    74     -     -   -12 |
 ARTU |     -     1     -   -14    17     -     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -     7     -     -   -14     -     -     -     -     -   -44    60 |
 BADG |     -     -     4   -89     -     -     -     -   115     -    75     - |
 BAKE |     -     -     -    15   -21     -     -     -     -     -   -29   -36 |
 BJFS |     -     -   -79     -    48     -     -     -     -     -     -   296 |
 BJNM |     -   -39   132     -     X     -     -     -     -     -     X     - |
 BOGT |     -   -56     -    53    30     -     -     -    12     -     5    29 |
 BOR1 |     -     6   -19     -     -     -     -     -     -     -    82     - |
 BRMU |     -   -11     -   -15    40     -     -     -     3     -  -142   -20 |
 BRUX |     -    -8     5     -    14     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -41     -     -     -     -    54     -   -12     - |
 CAS1 |     -   -63     -    60   -55     -     -     -   100     -    13   -30 |
 CCJ2 |     -     -     -   145  -175     -     -     -   -15     -     -    96 |
 CEDU |     -   -18    17   172  -128     -     -     -   -78     -   -58   150 |
 CHAN |     -     -     -     -   -70     -     -     -    67     -     -   -74 |
 CHTI |     -   -52     -     1    20     -     -     -    82     -   110    36 |
 CHUR |     -    17    34     -   -56     -     -     -     X     -    30    12 |
 COCO |     -   -20     -    66   -50     -     -     -     -     -   -41   -58 |
 CORD |     -    41     -     -   -83     -     -     -     -     -   212     - |
 CRO1 |     -    36   -61     -   -28     -     -     -   -12     -   -96     - |
 CUSV |     -     -     -     1   -25     -     -     -    24     -    43   -74 |
 DARW |     -   -50     -    52   -16     -     -     -    47     -    46   -23 |
 DAV1 |     -   -33     -    29    29     -     -     -     -     -    70    29 |
 DGAR |     -   -68     -     X    41     -     -     -    94     -    54    74 |
 DRAO |     -    37   -39     -   -51     -     -     -     -     -   -27   -37 |
 DUBO |     -     9     -     -   -19     -     -     -     -     -    21     - |
 FAA1 |     -    -6     -     X    24     -     -     -    -9     -   -69     - |
 FAIR |     -     5     -     -   -27     -     -     -    16     -   -70   -19 |
 FALK |     -     -     -     X   -35     -     -     -    34     -    37   164 |
 FLIN |     -   -79     -    88    40     -     -     -     -     -     -    -1 |
 FLRS |     -     -     -   -52     -     -     -     -    69     -     4    28 |
 GLPS |     -    14     -    46   -29     -     -     -   -54     -   305   -27 |
 GODE |     -   100    69     -  -248     -     -     -     -     -   111     - |
 GOL2 |     -     -    21    30     -     -     -     -   -52     -     -     - |
 GOLD |     -    -8     -     -    16     -     -     -     -     -   -87    57 |
 GRAS |     -   -21     -     -    42     -     -     -     -     -   -35     - |
 GRAZ |     -   -58     -     -   119     -     -     -     -     -    99   123 |
 GUAT |     -   -79     -     1   160     -     -     -     -     -  -184   -53 |
 GUUG |     -     -     -     0   151     -     -     -  -131     -   -79     - |
 HARB |     -   -19     -     X    39     -     -     -     -     -     -   123 |
 HERS |     -   -11    13     -    15     -     -     -     -     -    19     - |
 HOB2 |     -    13    63     -   -57     -     -     -    -7     -   108     - |
 HOFN |     -   -21     -     -    42     -     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -    49     -   -69     -     -     -     -    -6     -     -    76 |
 IENG |     -   -20    24     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -64     -     -   130     -     -     -     -     -   -36     - |
 IQAL |     -     -     -     2     -     -     -     -    -2     -  -178  -107 |
 IRKJ |     -     -    53     -   -32     -     -     -     -     -    66     X |
 KERG |     -    51     -     -   -71     -     -     -   -32     -    71    29 |
 KIRU |     -    11     -     X     4     -     -     -   -25     -  -211     - |
 KOKB |     -    50  -108     -   -70     -     -     -    26     -   191    81 |
 KOKV |     -     -     1    12   -17     -     -     -     -     -    10    -9 |
 KOUR |     -    10     -     X   -32     -     -     -    11     -   -99   -74 |
 KRGG |     -     -     -   -89   122     -     -     -     -     -    56     - |
 LHAZ |     -     -     -    -7    28     -     -     -   -18     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -27    37     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -54     -    49   -18     -     -     -    59     -    -5    28 |
 MAS1 |     -   -77     -     X   158     -     -     -     -     -   -49    55 |
 MATE |     -   -39    14     -    70     -     -     -     -     -   151     - |
 MAW1 |     -    -1     -     -   -34     -     -     -    36     -   207    70 |
 MCIL |     -     -     -    78  -106     -     -     -     -     -  -143   138 |
 MCM4 |     -    18     -   -55    -5     -     -     -    42     -   145   -19 |
 MDO1 |     -     6     -    50   -20     -     -     -   -59     -    44   104 |
 MDVJ |     -     -  -141     -    85     -     -     -     -     -   -26     - |
 METS |     -    -2     -     -     4     -     -     -     -     -   -67     - |
 MKEA |     -     -    74     -   -45     -     -     -     -     -    49   -80 |
 NANO |     -    80     -     -  -163     -     -     -     -     -   -35    45 |
 NAUR |     -     -     -    -2     -     -     -     -     3     -   -18     - |
 NICO |     -   -76     -     -   155     -     -     -     -     -  -138    44 |
 NIST |     -     8   -28     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -    41     -   227  -114     -     -     -  -276     -  -103   157 |
 NOT1 |     -     -   -72     -     -     -     -     -    42     -     -  -243 |
 NOVM |     -     -  -173     -   105     -     -     -     -     -     -   -18 |
 NRC1 |     -   -50    20     -    89     -     -     -     -     -   -22   131 |
 NRIL |     -   -88     -    66    68     -     -     -    21     -    53   116 |
 NTUS |     -   -94     -    64   103     -     -     -     -     -     -  -230 |
 NYA1 |     -    70  -234     -     -     -     -     -     -     -   270     - |
 NYA2 |     -     -     -    79  -109     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -    -6     -     -    11     -     -     -     -     -     -    37 |
 ONSA |     -     1    27     -   -19     -     -     -     -     -  -180   166 |
 PDEL |     -   -37     -     -    76     -     -     -     -     -   106   132 |
 PERT |     -    12     -    -4   -13     -     -     -    -6     -  -213    59 |
 PETS |     -     -     -    75   -17     -     -     -   -82     -   -73     - |
 PIMO |     -     -     -   -12     4     -     -     -    13     -    33     - |
 PNGM |     -     -     -    42     -     -     -     -   -56     -  -163     - |
 POHN |     -     -     -   -30     -     -     -     -    40     -     -     - |
 POL2 |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    32     -     -   -66     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    14   -22     -   -15     -     -     -     -     -     -   -13 |
 PTVL |     -     -     -   -45     -     -     -     -    59     -     -     - |
 RAMO |     -    27     -     -   -56     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   103     -     -  -209     -     -     -     -     -    97     - |
 REYK |     -     -     -     3    -4     -     -     -     -     -    84  -370 |
 SANT |     -    49     -     -   -65     -     -     -   -34     -     -   -57 |
 SCH2 |     -   -18     -    69   -59     -     -     -     -     -  -147    -1 |
 SCOR |     -     -     -     -   -18     -     -     -    18     -     -   158 |
 SEYG |     -     -     -    13     -     -     -     -   -18     -     -     - |
 SFER |     -     -   -57     -   236     -     -     -  -195     -   -94    -9 |
 SOLO |     -     -     -    87     -     -     -     -  -115     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    44     -   -27     -     -     -     -     -    19     - |
 STJO |     -   -56   -50    73    23     -     -     -    21     -   -94    34 |
 SUTH |     -   -58     -     -     -     -     -     -   114     -     -   234 |
 SUTM |     -     -     -  -105   144     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    60   -26     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -  -103     -   191   -53     -     -     -     -     -   -59    73 |
 THU2 |     -     -    51    29     -     -     -     -   -68     -  -199   -58 |
 TID1 |     -    26   -88     -     -     -     -     -     -     -  -475     - |
 TIDB |     -     -   422  -186     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     0     -    -8    11     -     -     -     -     -   173     - |
 TLSE |     -     9     -     -   -19     -     -     -     -     -   111     - |
 TONG |     -     -     -   -22     -     -     -     -    30     -     -     - |
 TOW2 |     -    21     -    45  -124     -     -     -    19     -   155   -84 |
 TRO1 |     -   -11    35     -     -     -     -     -     -     -    75     - |
 TSKB |     -   -28     -     -    57     -     -     -     -     -    19     - |
 TWTF |     -    11   -15     -   -14     -     -     -     -     -     -    11 |
 URUM |     -     -     -   -43    59     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    -4     -     X     8     -     -     -     -     -   -11     - |
 USUD |     -   -55     0     -     -     -     -     -   109     -     -     - |
 VILL |     -    45     -     X   -91     -     -     -     -     -   -30     - |
 WAB2 |     -     -   -25     -    15     -     -     -     -     -  -221     - |
 WARK |     -     -   -23    10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -14    65     -   -11     -     -     -     -     -    32     - |
 WHIT |     -   -23     -   -18    71     -     -     -     -     -   -53    14 |
 WIND |     -     -     -   -18    24     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    13    81     -   -75     -     -     -     -     -    47   133 |
 WTZR |     -   -41    19    55     -     -     -     -     -     -   119  -301 |
 XMIS |     -     -     -     -   -14     -     -     -    13     -  -173   130 |
 YAKT |     -   -57     -    57    37     -     -     -     -     -   -99   -30 |
 YAR2 |     -     9   -29     -     -     -     -     -     -     -  -153     - |
 YELL |     -    24     X     -   -49     -     -     -     -     -   140   -70 |
 YSSK |     -   -13     -    40   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -    43     -  -113   -15     -     -     -    73     -     -   -96 |
 ZECK |     -   -27   -16     -    -6     -     -     -    69     -     -    -2 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   578     6     -     8    13     -     -  1370    12     -     -     - |  288    261
    2 |   929     6    22    10    12    40   102  1014    17   827    46    75 |  288    248
    3 |   463     6    20     8     9    33   204   762    12   526    46    27 |  288    168
    4 |     -    19     -    28     -     -     -     -     -     -     -     - |  239    222
    5 |  1087     7    17    11    11    30    95   669    16   913    53    24 |  288    322
    6 |   444     6    22    12    13     -     -     -    18     -     -     - |  288    301
    7 |   821     7    33    13    11    54   126   488    11   520    57    48 |  288    391
    8 |  1084     6    23    12    16    66   270  1070    13  1208    60    42 |  288   1156
    9 |   256     5    16    12    20    69   175   472    13   461    41    19 |  288    164
   10 |   343     7    40    10    24    59    81   885    11   382    67    14 |  288    116
   11 |   657     7    18    16    15    42   118   716    15   617    45    30 |  288    340
   12 |   744     7    19    11     9    50   110   297    16   714    68    52 |  288    352
   13 |   936     6    17    10    12    40   121   576    13   886   106    64 |  288    300
   14 |   228     7    34    13     9    76   157   450    12   311    79    57 |  288    268
   15 |   806    10    20    18    15    40   156   533    12   897    95    46 |  288    254
   16 |   602     9    24    10    21    48    94   268    12   445   106    53 |  288    357
   17 |  1178     5    22    12    13    83    76   474    15   777    41    62 |  288    459
   18 |  1087    11    34     X    33    52   105  1844    26  1094    90    21 |  287   1104
   19 |   251     6    23    15    14    57    73   328    17   241    38    55 |  288    179
   20 |   888     7    34    11    16    54   125   392    11   751    66    27 |  288    410
   21 |  1292     8    19    11    11    32    74   793    11  1038    72    64 |  288    403
   22 |   551     5    24     8    10    31    80   336    12   599    57    37 |  288    255
   23 |  1110     9    21    12    34    97    91   242    16   705    47    44 |  288    189
   24 |  1720     8    12    11    11    69    96  1705    13  1859    77    37 |  288   1646
   25 |   358     6     9     8     7    59   115   758    13   312    47    29 |  288    247
   26 |   365     7    19     9    13    58   105   300    12   385    68    33 |  288    294
   27 |   692     9    29    20    13    33   120   431    14   532    55    21 |  288    328
   28 |  1039     6    23    14    19    83   101  1444    14  1133    81    48 |  288    223
   29 |   842     8    11    10     7    56   182   801    13   766    71    54 |  288    251
   30 |   329     8    30    13    15    66   242   424    12   329    48    48 |  288    274
   31 |   461     9    14    15     9   132   480   620    13   439    42    24 |  288    356
   32 |   340     8    32    12     9    57   178   727    11   355    43    17 |  288    132
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    17     -     -     -    17     -     -    19 |  288   1627
 ALBH |     -     3    11     -     -     -     -     -     -     -    51     - |  288   1370
 ALIC |     -     6     -     -    13     -     -     -     -     -    36    13 |  288   2711
 AREQ |     -     9     -     -    32     -     -     -    21     -     -    21 |  285    >>>
 ARTU |     -     7     -     7    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |     -     6     -     -    13     -     -     -     -     -    45    15 |  265   3873
 BADG |     -     -    17    10     -     -     -     -    11     -    35     - |  288     47
 BAKE |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    16     8 |  288   2540
 BJFS |     -     -    15     -     9     -     -     -     -     -     -    17 |  286   8801
 BJNM |     -     5    18     -     X     -     -     -     -     -     X     - |  134     25
 BOGT |     -     8     -    12    17     -     -     -    16     -   103    13 |  288   5273
 BOR1 |     -     8    27     -     -     -     -     -     -     -    19     - |  251    945
 BRMU |     -    13     -    14    17     -     -     -    15     -    28    15 |  288   4707
 BRUX |     -     6    14     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 BSHM |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -    32     - |  276   7659
 CAS1 |     -     9     -     9    16     -     -     -    14     -    14    10 |  288   1977
 CCJ2 |     -     -     -     9    13     -     -     -    14     -     -    20 |  288   4679
 CEDU |     -     9    36    11    12     -     -     -    11     -    25    12 |  288     67
 CHAN |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -     -    11 |  288   5040
 CHTI |     -    11     -    13    17     -     -     -    14     -    40    16 |  288   3935
 CHUR |     -     4    15     -    11     -     -     -     X     -    11     8 |  288  13451
 COCO |     -    12     -    17    22     -     -     -     -     -    28    24 |  288   1364
 CORD |     -     6     -     -    12     -     -     -     -     -    25     - |  213   5247
 CRO1 |     -     9    31     -    25     -     -     -    19     -    40     - |  288   7218
 CUSV |     -     -     -    10    18     -     -     -    19     -    31    23 |  288   6592
 DARW |     -     9     -    12    12     -     -     -    12     -    26    14 |  288   1588
 DAV1 |     -     9     -    10    18     -     -     -     -     -    13     8 |  288   1777
 DGAR |     -    10     -     X    21     -     -     -    15     -    22    23 |  288   2083
 DRAO |     -     4    15     -    13     -     -     -     -     -    30    10 |  288     39
 DUBO |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -    58     - |  288 144681
 FAA1 |     -    10     -     X    18     -     -     -    15     -    35     - |  288   6695
 FAIR |     -     9     -     -    16     -     -     -    14     -    28    15 |  288   4207
 FALK |     -     -     -     X    32     -     -     -    31     -    24    13 |  181   2487
 FLIN |     -     7     -     8    11     -     -     -     -     -     -     9 |  288   2489
 FLRS |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -    40    17 |  276   2528
 GLPS |     -    26     -    23    25     -     -     -    16     -    73    18 |  282   5672
 GODE |     -     7    20     -    18     -     -     -     -     -    35     - |  288     71
 GOL2 |     -     -    21     7     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     42
 GOLD |     -     6     -     -    12     -     -     -     -     -    22     9 |  288   4879
 GRAS |     -     5     -     -    10     -     -     -     -     -    16     - |  288   5260
 GRAZ |     -     6     -     -    12     -     -     -     -     -    34    13 |  288   2457
 GUAT |     -    16     -    24    23     -     -     -     -     -    26    21 |  264   3330
 GUUG |     -     -     -    19    28     -     -     -    21     -    48     - |  288   3494
 HARB |     -     7     -     X    14     -     -     -     -     -     -    11 |  288   2339
 HERS |     -     7    17     -    15     -     -     -     -     -    22     - |  288     51
 HOB2 |     -     8    16     -    11     -     -     -    12     -    28     - |  288   1298
 HOFN |     -     4     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2343
 HOLB |     -     6     -     9     -     -     -     -    12     -     -    13 |  288   1336
 IENG |     -     6    11     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 INVK |     -     5     -     -    10     -     -     -     -     -    22     - |  288   3248
 IQAL |     -     -     -    10     -     -     -     -    13     -    30    14 |  247   2330
 IRKJ |     -     -    21     -    13     -     -     -     -     -    53     X |  285     79
 KERG |     -    12     -     -    26     -     -     -    17     -    37    18 |  288   3992
 KIRU |     -     5     -     X     9     -     -     -    13     -    37     - |  288    897
 KOKB |     -     9    26     -    19     -     -     -    14     -    47    13 |  288     93
 KOKV |     -     -    21    12    17     -     -     -     -     -    34    14 |  288     91
 KOUR |     -     8     -     X    17     -     -     -    14     -    22    14 |  288     34
 KRGG |     -     -     -    15    21     -     -     -     -     -    41     - |  276   3688
 LHAZ |     -     -     -     9    11     -     -     -    13     -     -     - |  288   4047
 LPGS |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    12     -    11    15     -     -     -    14     -    71    18 |  288   1702
 MAS1 |     -     7     -     X    14     -     -     -     -     -    19    14 |  288   3079
 MATE |     -     9    18     -    18     -     -     -     -     -    15     - |  288     67
 MAW1 |     -     7     -     -    21     -     -     -    19     -    67    11 |  288   1812
 MCIL |     -     -     -    20    27     -     -     -     -     -   100    86 |  227   5339
 MCM4 |     -    10     -     8    11     -     -     -    13     -    20     8 |  288   4981
 MDO1 |     -     8     -    10    15     -     -     -    10     -    26    14 |  288   6182
 MDVJ |     -     -    31     -    19     -     -     -     -     -    26     - |  257     54
 METS |     -     5     -     -    11     -     -     -     -     -    22     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -    28     -    17     -     -     -     -     -    38    18 |  269     40
 NANO |     -     6     -     -    12     -     -     -     -     -    17     9 |  288 251330
 NAUR |     -     -     -     8     -     -     -     -    11     -    26     - |  288   2936
 NICO |     -     6     -     -    13     -     -     -     -     -    29    12 |  288   6525
 NIST |     -     8    27     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  270     31
 NKLG |     -    12     -    20    18     -     -     -    23     -    51    29 |  288   3580
 NOT1 |     -     -    13     -     -     -     -     -     7     -     -    18 |  288     38
 NOVM |     -     -    34     -    21     -     -     -     -     -     -    91 |  270     52
 NRC1 |     -     9    25     -    21     -     -     -     -     -    23    22 |  288     39
 NRIL |     -     6     -     7    10     -     -     -    14     -    24    10 |  288   5936
 NTUS |     -    10     -    16    19     -     -     -     -     -     -    22 |  288   2953
 NYA1 |     -     3     9     -     -     -     -     -     -     -    36     - |  279   6140
 NYA2 |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     -     7     -     -    14     -     -     -     -     -     -    16 |  288     53
 ONSA |     -     7    16     -    15     -     -     -     -     -    22    15 |  288     26
 PDEL |     -     5     -     -    10     -     -     -     -     -    29    11 |  288   2807
 PERT |     -    16     -    33    15     -     -     -    20     -    37    17 |  288   2694
 PETS |     -     -     -    11    16     -     -     -    16     -    25     - |  288  10364
 PIMO |     -     -     -    15    25     -     -     -    23     -    50     - |  288   6026
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -    15     -    40     - |  180   3454
 POHN |     -     -     -    11     -     -     -     -    15     -     -     - |  287   2634
 POL2 |     -     4     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   7039
 POTS |     -     7     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     7    23     -    10     -     -     -     -     -     -    10 |  288     95
 PTVL |     -     -     -    12     -     -     -     -    16     -     -     - |  264   3337
 RAMO |     -     5     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  267    >>>
 RBAY |     -     6     -     -    12     -     -     -     -     -    17     - |  207   4754
 REYK |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    19    11 |  276   2310
 SANT |     -     5     -     -    10     -     -     -    11     -     -    10 |  288   1488
 SCH2 |     -     5     -     5    10     -     -     -     -     -    16     7 |  288   4049
 SCOR |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -     -     7 |  288   1788
 SEYG |     -     -     -    11     -     -     -     -    14     -     -     - |  276   3305
 SFER |     -     -    19     -    13     -     -     -    12     -    26    13 |  288   4275
 SOLO |     -     -     -    13     -     -     -     -    17     -     -     - |  160   3576
 SPT0 |     -     -    16     -    10     -     -     -     -     -    20     - |  288     31
 STJO |     -     9    44    10    10     -     -     -    17     -    78     9 |  288    185
 SUTH |     -     7     -     -     -     -     -     -    14     -     -     9 |  288   2759
 SUTM |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    10     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  180     40
 SYOG |     -     9     -    11    20     -     -     -     -     -    18     7 |  240   3852
 THU2 |     -     -    12     6     -     -     -     -     8     -    12    10 |  288    >>>
 TID1 |     -     5    17     -     -     -     -     -     -     -    64     - |  288     70
 TIDB |     -     -    17     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  269   4142
 TIXI |     -     8     -     9    12     -     -     -     -     -    24     - |  288    >>>
 TLSE |     -     6     -     -    13     -     -     -     -     -    33     - |  288   1092
 TONG |     -     -     -    14     -     -     -     -    19     -     -     - |  287   1520
 TOW2 |     -    11     -    10    14     -     -     -    15     -    20    14 |  288   2331
 TRO1 |     -     3    10     -     -     -     -     -     -     -    16     - |  288   3510
 TSKB |     -     6     -     -    13     -     -     -     -     -    24     - |  288   5041
 TWTF |     -     8    21     -    13     -     -     -     -     -     -    15 |  288     39
 URUM |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  198    >>>
 USN7 |     -     8     -     X    17     -     -     -     -     -    27     - |  288     75
 USUD |     -    10    21     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  288     62
 VILL |     -     7     -     X    15     -     -     -     -     -    14     - |  288   1739
 WAB2 |     -     -    12     -     7     -     -     -     -     -    39     - |  288     33
 WARK |     -     -    15     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3564
 WES2 |     -     8    22     -    15     -     -     -     -     -    29     - |  288   2142
 WHIT |     -     7     -     8    15     -     -     -     -     -    50    16 |  288  63709
 WIND |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  198    >>>
 WSRT |     -     6    13     -    13     -     -     -     -     -    15    11 |  288   1979
 WTZR |     -     4    11     7     -     -     -     -     -     -    14    11 |  288     28
 XMIS |     -     -     -     -    16     -     -     -    16     -    48    25 |  288   3426
 YAKT |     -     7     -     7    12     -     -     -     -     -    62    11 |  283    >>>
 YAR2 |     -     9    30     -     -     -     -     -     -     -    17     - |  288     36
 YELL |     -     6     X     -    12     -     -     -     -     -    18    11 |  288     32
 YSSK |     -     7     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    10     -    14    17     -     -     -    18     -     -    13 |  288   4232
 ZECK |     -     7    16     -    15     -     -     -    14     -     -    13 |  288     44
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   805     8    22    12    15    61   154   813    15   768    46    29 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   BRFT  | 2054-4  6:55:00 |       -2160



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   276     4   288     4.40     4.93     4.92     4.92   | 4.89e-14  1.91e-14  2.66e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     4.18     4.93     3.64     3.64   | 4.09e-14  1.07e-14  6.59e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.74     4.93     4.17     4.17   | 4.16e-14  8.61e-15  9.86e-15 |
 WTZR |   288   283     0   288     2.88     4.93     4.92     4.92   | 5.65e-14  7.80e-15  1.35e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.92     4.93     4.92     4.92   | 2.24e-14  4.35e-15  1.91e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.76     4.93     4.92     4.92   | 3.59e-14  1.00e-14  2.10e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.95     4.93     3.52     3.52   | 2.47e-14  7.22e-15  1.18e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.20     4.93     4.92     4.92   | 2.44e-14  7.37e-15  3.71e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.61     4.93     4.92     4.92   | 4.53e-14  7.17e-15  3.18e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     3.33     4.93     1.13     1.13   | 2.52e-14  5.61e-15  6.87e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.40     4.93     2.25     2.25   | 2.50e-14  5.75e-15  8.37e-16 |
 USN7 |   288   284     2   288     2.61     4.93     4.92     4.92   | 8.87e-14  2.91e-14  4.71e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.79     4.90     0.42     0.42   | 4.08e-14  1.00e-14  2.62e-15 |
 NIST |   270   267     1   270     2.87     4.60     4.60     4.60   | 2.02e-13  1.33e-14  4.18e-15 |
 MDVJ |   257   257     0   257     3.20     4.36     4.37     4.37   | 1.10e-13  2.84e-14  2.00e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     2.03     3.85     0.50     0.50   | 5.63e-14  1.05e-14  1.61e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.97     3.62     0.87     0.87   | 4.21e-14  1.11e-14  4.60e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     1.77     2.94     4.56     4.56   | 4.81e-14  1.39e-14  3.57e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.66     2.62     0.23     0.23   | 4.61e-14  1.18e-14  2.11e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.65     2.57     3.31     3.31   | 7.52e-14  1.05e-14  1.53e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.61     2.44     0.21     0.21   | 4.31e-14  1.04e-14  1.18e-14 |
 NOVM |   270   270     0   270     1.41     2.02     1.33     1.33   | 8.04e-14  1.29e-14  4.69e-15 |
 SVTL |   180   180     0   180     1.18     1.96     0.36     0.36   | 2.82e-14  1.41e-14         - |
 IRKJ |   285   285     0   170     1.06     1.65     0.41     0.41   | 7.23e-14  1.09e-14  4.71e-15 |
 BJNM |   134   134     0   134     0.63     0.77     1.12     1.12   | 3.84e-14  9.52e-15         - |
 GODE |   288   288     0   288     0.81     0.62     0.41     0.41   | 4.72e-14  2.70e-14  9.78e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.65     0.40     0.14     0.14   | 3.31e-14  8.54e-15  6.64e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.57     0.30     1.11     1.11   | 3.26e-14  7.81e-15  2.37e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.45     0.19     0.13     0.13   | 3.19e-14  9.35e-15  3.06e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.10     0.14     0.25     0.25   | 6.55e-14  2.05e-14  4.39e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.32     0.10     0.01     0.01   | 2.59e-14  7.12e-15  1.95e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     4.91     0.10     4.92     4.92   | 6.58e-14  2.20e-14  5.22e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.26     0.06     0.01     0.01   | 4.04e-14  7.95e-15  1.90e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.92     0.06     2.01     2.01   | 5.54e-14  3.74e-14  1.19e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.91     0.06     2.53     2.53   | 5.69e-14  2.14e-14  3.05e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.91     0.06     2.45     2.45   | 7.18e-14  2.88e-14  3.01e-14 |
 G09  |   288   285     3    44     0.28     0.04     0.05     0.05   | 7.47e-14  2.30e-14  2.17e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.39     1.39   | 5.50e-13  6.51e-14  1.96e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.24     0.03     1.15     1.15   | 5.66e-13  7.22e-14  1.51e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.30     0.30   | 6.13e-13  6.52e-14  4.78e-14 |
 G04  |   239   239     0   239     0.24     0.03     0.08     0.08   | 4.96e-12  1.99e-12  1.07e-12 |
 G22  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.91     0.91   | 6.65e-13  6.22e-14  2.24e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.34     0.34   | 6.02e-13  6.66e-14  3.07e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.62     0.62   | 6.77e-13  5.97e-14  4.98e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.21     0.03     0.39     0.39   | 6.07e-13  6.03e-14  1.58e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.91     0.91   | 6.61e-13  6.70e-14  2.07e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.81     0.81   | 5.84e-13  6.40e-14  1.49e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.28     1.28   | 5.96e-13  5.97e-14  4.81e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.11     0.11   | 7.23e-13  6.96e-14  1.94e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     2.70     0.02     0.29     0.29   | 5.77e-14  1.76e-14  9.86e-15 |
 G01  |   288   284     5    49     0.83     0.02     0.84     0.84   | 1.26e-13  3.69e-14  3.53e-14 |
 G13  |   288   286     1   288     0.27     0.01     4.92     4.92   | 6.26e-13  9.54e-14  3.37e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.44     0.01     0.09     0.09   | 6.32e-14  1.98e-14  1.27e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.24     0.01     0.12     0.12   | 5.35e-13  1.47e-13  1.38e-13 |
 ABPO |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  6.51e-13  1.33e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  1.51e-13  1.22e-13 |
 ALIC |   287   220    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-11  1.17e-12  2.36e-13 |
 AREQ |   285   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-08  2.11e-08  7.83e-09 |
 BOR1 |   251   249     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  4.71e-13  6.46e-14 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  4.58e-13  1.99e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-14  7.86e-15  4.07e-15 |
 DARW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  3.47e-13  1.97e-13 |
 DGAR |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-12  5.61e-13  1.44e-13 |
 FLIN |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  9.51e-13  2.46e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-13  8.85e-14  3.74e-14 |
 G06  |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-13  3.37e-14  3.97e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.60e-13  2.48e-13  1.59e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  7.46e-14  2.25e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.77e-13  7.86e-14  2.93e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  1.02e-13  4.14e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.40e-13  3.16e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  2.76e-13  1.09e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.34e-13  6.69e-14  2.27e-14 |
 HOB2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.96e-13  1.11e-13  5.34e-14 |
 HOFN |   288   250     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  5.55e-13  2.11e-13 |
 KIRU |    44    44     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-13  5.74e-13         - |
 MAC1 |   288   261    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-11  1.65e-12  1.34e-13 |
 MKEA |   269   269     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.53e-14  8.55e-15  2.51e-15 |
 NTUS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  5.95e-13  1.81e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TWTF |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-14  8.89e-15  1.99e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.46e-13  1.08e-13 |
 WSRT |   288   264     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  5.30e-13  2.24e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-14  9.14e-15  1.88e-15 |
 YAR2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-14  1.06e-14  4.04e-15 |
 COCO |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.19e-13  9.40e-14 |
 XMIS |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  5.01e-13  3.35e-13 |
 TOW2 |    44    44     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.11e-13  1.95e-13         - |
 TLSE |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-12  4.89e-13  6.69e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-13  5.31e-13  1.05e-13 |
 KERG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  5.70e-13  5.19e-13 |
 MAW1 |    44    42     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  5.90e-13         - |
 DAV1 |    44    42     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  5.74e-13         - |
 REYK |   276   249     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  6.48e-13  2.38e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  3.31e-13  1.33e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NANO |   288   274    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.47e-10  9.08e-11  8.35e-12 |
 SCOR |   288   233    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-11  3.00e-12  2.56e-13 |
 WES2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  1.90e-13  2.86e-13 |
 IQAL |   247   241     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  1.00e-12  2.13e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  3.70e-13  1.57e-13 |
 CCJ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  8.47e-13  4.76e-13 |
 TONG |   285   189    46     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-11  3.09e-12  6.09e-13 |
 SOLO |   160     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.87e-22  6.00e-20  1.67e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUTH      SUTH      NTUS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
