
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2064   Day: 3   MJD: 58695                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 147096   3310     -59    -724     20     24     12    109    115    100   23.23
 emr |  2879     0 100455  12024  176726    -324     26     25     37    137    138    108    0.00
 esa |  2880     0 122541   8068   -1544     763     30     33     14    140    148    113   17.03
 gfz |  2880     0 129985   7080     126    -637     28     33     15    187    212    131   16.99
 grg |  2880     0 114153   3667      55    -186     25     28     15    135    136    133   19.67
 jpl |  2880     0 105575    626  212741    -568     24     26     11     93     90    103   23.08
 mit |  2880     0 110659   2268    -551    -412     57     61     43   1789    860   3427    0.00
 igr |   288     0  45064     23  -14102    -129     13     18     12     75     59     79    0.00
 ngs |    96     0   2880      8    -109    -692   1145   1145      0   1945   1945      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   176   141    48  -223   -33   -21  -780    55 -1036     - |
    2 |   -29   146    -8   160  -146    42   573    45 -3008     - |
    3 |    -4   -88  -284  -298   254   217  -632    66 -1664     - |
    5 |   -64    33   153  -177   -24   102  -997    51 -2106     - |
    6 |   104    58  -230  -238   195    73 -1247   -18   -34     - |
    7 |    27   -73   160   -26  -170    19  -470    92  -154     - |
    8 |   -57  -149  -179   -54   290   -19   315   -56   971     - |
    9 |   -59  -217  -158   -20   153    60   -37   -78  -314     - |
   10 |    25    48    61  -111   -48    52  -865    -9   441     - |
   11 |    31    -5    85    82  -150   -27   254    68  2840     - |
   12 |    68   134   132  -183     6   -37  -858   -15  -485     - |
   13 |     2  -253   128  -103   135  -136  -576   -60  2280     - |
   14 |   -96     5    99    93   -45    -6   306   -30  1288     - |
   15 |   -73    85   212   -95   -94    68  -926    74  -700     - |
   16 |   -11   -62  -103     X    23    67  1186    35  1498     - |
   17 |    47    -4   -13   -69    85   -59  -585    -7 -2121     - |
   18 |     X    48    42     X   -66    25   461    52  -333     - |
   19 |   -90    93   -58   335   -23   -94  1586   -51 -1557     - |
   20 |  -173   -70  -170   288   105    -2  1373   -86   831     - |
   21 |  -153    42   -25   305     X   -51  1288   -15   154     - |
   22 |  -236    36  -103   378   147   -90  1842   -75  -617     - |
   23 |     5   -83   148    56   -66   -99    16     3  -822     - |
   25 |   258   122  -265   -26  -113    21   748   -31   203     - |
   26 |   125   -24  -127   -69  -109   104   184    15 -1536     - |
   27 |    44    31    19   101  -187    27   235   -15   113     - |
   28 |  -147   -61    85   169    73   -87   481   -19  4748     - |
   29 |    22    64   251   -91  -216    43 -1157    38   727     - |
   30 |    79  -145   -64   105   102  -197   451   -29  1131     - |
   31 |   136   101    80   -59  -125   -47  -307    13 -1057     - |
   32 |    39   -12    36  -202    37    50 -1225   -11   570     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    26     -     -    74   -94     -     -     -     -     - |
 ABPO |    27     -     -   -38     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |   177     -     -     -  -209     -     -     -     -     - |
 ALBH |    -7     X     -    10     -     - -5435    16     -     - |
 ALGO |    82     X     -  -112     -     -     -    22     -     - |
 ALIC |  -123     -    53   -22    37    69     -   -52     -     - |
 ANKR |   -70     -    30    52     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -79     -     X     -    94     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -63     X     -    32     -    40     -    44     -     - |
 ARTU |  -170     -   122     -    95     -     -   -19     -     - |
 ASCG |  -104     -   142     -     -     -     -    66     -     - |
 ASPA |  -112     -   -34   187     -     -    49  -110     -     - |
 AUCK |    28     -   -25   -13     -     -   285    71     -     - |
 BAKE |   -76     -    44   -72    70    38 -7578    23     -     - |
 BARH |   -53     -    53    18     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -49     -   128   -68     4     -     -   -98     -     - |
 BOGT |   -48     -    10   -18    50    11  -586    15     -     - |
 BOR1 |   -35    54     -    47     -     -     -   -55     -     - |
 BRAZ |   -21     -    32    -3     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |    31     -     4   -47     -     -     -     9     -     - |
 BRMU |   -70     -    63   -10     -    31   -99   -89     -     - |
 BRST |  -101     -   162     -   -20     -  -176  -121     -     - |
 BRUX |    52     -     -  -106    54   -20     -   -34     -     - |
 BUCU |     -     -    30     -     -   -22     -     -     -     - |
 CAS1 |  -181     -    74   -93   240    -8  -139   -97     -     - |
 CCJ2 |  -106     -   140    31   -54    26     -     -     -     - |
 CEDU |     6    76     X    -8     -     -  4307    22     -     - |
 CHPG |  -118     -     -     -   140     -     -    57     -     - |
 CHPI |     2     -     -    -2     -     - -4816     -     -     - |
 CHTI |  -171     -     -     1   174    23     -   -66     -     - |
 CHUR |   -21     X    71   -42     -     - -6083   -33     -     - |
 CNMR |   -66     -    10   -63     -   106    81    12     -     - |
 COCO |  -126     -     X  -154   281     -     -   -80     -     - |
 CORD |    -1     -     -     1     -     -     -    58     -     - |
 CPVG |  -127     -    71     -    87     -     -     -     -     - |
 CRO1 |    -2     -   121   -29   -79     - -1829   -49     -     - |
 CUSV |     -     -    72   -86     -    10     -   -24     -     - |
 DAEJ |   -71     X     -     6    79     -     -     -     -     - |
 DARW |   -54     -     X   -33   -17    94 -5958   -32     -     - |
 DAV1 |  -142     -     X    93   -21    93 -5756    -2     -     - |
 DGAR |   -75     -     X   -90    98    56     -   -38     -     - |
 DJIG |     -     -    67     -   -58     -     -   -29     -     - |
 DRAO |   -26     X     3    33     -     -     -     4     -     - |
 DUBO |   -30     -   -83  -124   143    60 -5580  -111     -     - |
 DYNG |   -32     -     -     -    38     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -145     -     X    72   111     - -3313    49     -     - |
 FAIR |  -185   127     -   -54    -5   230 -2825     -     -     - |
 FALK |     -     -     X   -10     -     8 -6823     -     -     - |
 FLIN |   -65     -    99   -65    46     - -6461    -3     -     - |
 FLRS |   -60     -     -   -61     -   102     -    15     -     - |
 GLPS |    49     -     6   -79  -115   102     -    21     -     - |
 GLSV |    56     -     -     X   -66     -     -     -     -     - |
 GMSD |   -32     -   131     -   -76     -   112     -     -     - |
 GODE |  -132     X     -     X   156     - -5568  -153     -     - |
 GOL2 |   -80    12     -     -     -    80     -    61     -     - |
 GOLD |   -13     -    23    -5     -     -     -    18     -     - |
 GRAS |   -35     -   112   -64     -     -  -224   -68     -     - |
 GRAZ |   -69     -     X    94     -     -     -   -46     -     - |
 GUAT |  -123     -    79  -107     -   145     -     -     -     - |
 GUUG |     4     -     -    -6     -     -    44     -     -     - |
 HARB |   -40     X     X   -45    85     -     -   -35     -     - |
 HERS |     4     X     X    -6     -     -     -   -54     -     - |
 HERT |   -28     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -94     -     -   128     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    -3     X     X   -65    59     -     -    17     -     - |
 HOFN |     X     -  -299   299     X     -     -     -     -     - |
 HOLB |    43     -     -    86  -125     -     -     -     -     - |
 HRAG |  -107     -     -     -   126     -     -     -     -     - |
 HRAO |    43     -     -   -59     -     - -3220  -134     -     - |
 HYDE |  -122     -    59   -58   143     -     -     -     -     - |
 IENG |    -6     -     -     8     -     -     -    11     -     - |
 IISC |  -139     -     -    67     -    92 -6926   -32     -     - |
 INVK |  -180     -     -   -58   262     -   -33  -115     -     - |
 IQAL |  -110     -    69     -     -    59     -    53     -     - |
 IRKJ |   178     -   141   182  -496     -   164   220     -     - |
 IRKM |    12     -     -     -     -   -13     -   -22     -     - |
 JOZ2 |  -102     -   139     -     -     -  -126     -     -     - |
 JOZE |   -18    49     -    25     -     - -5309     -     -     - |
 KARR |   -64     -   194   101   -57  -105   168    32     -     - |
 KERG |    56   -41    87  -113     -   -37   -59    11     -     - |
 KIRU |   -83     X     X   -45   136     - -3223  -101     -     - |
 KOKB |   -43     -     -    -1     -    44 -5155    64     -     - |
 KOKV |   -63     -   112   -26     -     -     -    46     -     - |
 KOUC |   -34     -    21    26     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -187     -     -     -   221     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -47     -     X   -83     -   107     -    -4     -     - |
 KRGG |  -125     -     -   135    32     -     -   103     -     - |
 KZN2 |   -48     -     -     -    57     -     -     -     -     - |
 LAE1 |   -34     -     -    46     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -56     -     X     -     -    57 -4593     -     -     - |
 LHAZ |  -128     -   153    21     -     -     -     -     -     - |
 LMMF |   -76     -     -     -     -    77     -     -     -     - |
 LPGS |   -17     -   -37     -    52     -     -     -     -     - |
 MAC1 |  -108     -    82   -31    50    27    31   -22     -     - |
 MAG0 |   -78     -     -    80     -    19     -     -     -     - |
 MAJU |   -40     -     X     -    47     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -102     -     -   139     -     -     -     -     -     - |
 MANA |   -90     -     -   123     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -108     X     X   -24    66    71     -   -89     -     - |
 MATE |   -10     X     7     6     -     -   -94   -69     -     - |
 MAUI |   -42     -     -     -    49     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -49     -     X    18    42     - -5303   -11     -     - |
 MAYG |   189     -  -258     -     -     -     -   326     -     - |
 MBAR |     -     -   132  -132     -     - -2769     -     -     - |
 MCIL |   -71     -   150   -53     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |  -152     X   103   -63   -26   145     -   -40     -     - |
 MDO1 |    44    64   -60     -     -     -     -    29     -     - |
 MDVJ |    15     -    56   -96     -    15     -    -5     -     - |
 METG |   -49     -     -     -    57     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -60     -     X     -    71     -     -     -     -     - |
 MKEA |    -5     -  -118   125     -     - -2351   102     -     - |
 MOBS |    59     -     X     -   -70     - -3605     -     -     - |
 MONP |  -171     -   233     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    28     -     -   -38     -     -    60     -     -     - |
 MQZG |   -24     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -170     -   232     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    52     -   -45   -27     -     -     -    31     -     - |
 NAUR |   -88     -     X     -     -    89 -2794   152     -     - |
 NICO |   -58     -    62     1    13     -     -   -58     -     - |
 NIST |   -80     X     -   110     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |   -38     -     -    52     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -193     -    20  -154   266    68  -178   -80     -     - |
 NLIB |    29     X     -   -40     -     -     -     5     -     - |
 NNOR |   -19     X     X     -    22     - -2578     -     -     - |
 NOVM |  -147     -    69   -71     -   149     -  -195     -     - |
 NRC1 |    14    39     -   -19     -     -     -   -21     -     - |
 NRIL |   -56     -   125    83  -171    48     -    57     -     - |
 NRMD |  -164     -     -   126   104     X     -     -     -     - |
 NTUS |   -30     -    58   -17     -     X    62    12     -     - |
 NYA1 |   -23     -    79   -48     -     -     -  -115     -     - |
 NYA2 |   252     -     -     -  -298     -     -   -56     -     - |
 NYAL |    -1     X     -     7     -    -4   -22     -     -     - |
 OHI2 |  -179     -   246    -3     -     - -3992     7     -     - |
 OHI3 |  -118     -   161     -     X     -     -     -     -     - |
 ONS1 |  -112     -     -     -   133     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -32     X     X    44     -     - -4973   -42     -     - |
 OPMT |    16     X     -   -23     -     -  1575     -     -     - |
 OUS2 |  -205     -    46     -   203     -     -   -25     -     - |
 PADO |   115     -     -     -  -136     - -4932     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     9    -8     - -9000     -     -     - |
 PARC |   -58     -   101    51   -64     -   143     -     -     - |
 PDEL |    54     -   108     7  -164     -   -53   -30     -     - |
 PERT |  -106     X   111    34     -     -  -102   -88     -     - |
 PETS |   -20     -     -    27     -     -     -    41     -     - |
 PIE1 |   103     X     -    47  -162     - -3295   100     -     - |
 PIMO |  -151     -     -    -6    49   115     -    19     -     - |
 PNGM |     -     -    84     -     -   -62     -     7     -     - |
 POHN |   -44     -     X     X    76   -21     -    40     -     - |
 POL2 |   -61     -     -    34     -    36     -   -32     -     - |
 POLV |   -84     -     -   115     -     -  -168     -     -     - |
 POTS |    68     -   -92     -     -     -     -   -16     -     - |
 POVE |     4     -    10   -15     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -17     X     -    23     -     -     -    -2     -     - |
 PTBB |  -115     -     X   157     -     -     -   -45     -     - |
 QAQ1 |    49     X   -66     -     -     -     -   -84     -     - |
 QUIN |    20     -   -28     -     -     - -1049     -     -     - |
 RABT |    -3     -     -   -91    83     - -2374     -     -     - |
 RAMO |  -110     -     7     -     -   105     -   -87     -     - |
 RBAY |   -21     -     -    28     -     -   136     -     -     - |
 REUN |   -70     -    -1     -     -    72     8     -     -     - |
 REYK |    74     -     -     1  -234   121     -    81     -     - |
 RGDG |  -128     -     -     -   151     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -42     -     -    57     -     -  -131     -     -     - |
 ROTH |   114     -     -     -     -  -115    47     -     -     - |
 SALU |  -110     -     -   150     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |   -19     -     -     -     -    19    85     -     -     - |
 SANT |    43     -     -   -48     -    -7     -    48     -     - |
 SAVO |   -53     -    31    41     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -23     X    23     9     -     -     -   -41     -     - |
 SCOR |   -26     -   -48    30    47     -     -     -     -     - |
 SCRZ |    -8     -     -     -     9     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -203     -    27     -   178    33     -     -     -     - |
 SFER |  -178     X   273   -29     -     -  -286   -58     -     - |
 SGOC |    32     -     -     -   -37     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    12     -     -    -9   298    11     -     - |
 SPT0 |   -63    30     -    86     -     -     -     0     -     - |
 SSIA |   -60     -     -    82     -     -     -   146     -     - |
 STFU |    33     -     -     -   -39     -     -     -     -     - |
 STHL |    -4     -    47   -26     -   -11     -   -14     -     - |
 STJO |   -82     X     -   -51   140     - -2443   -69     -     - |
 STK2 |  -130     -     -     -   154     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -80     -     -    99    78   -59 -9543   -31     -     - |
 SUTM |    92     -     -     -  -109     -     -    55     -     - |
 SUWN |  -302     -     -  -215     -   462     -     -     -     - |
 SYOG |  -190     X   141     1     -    87  -123     -     -     - |
 TEHN |   -68     -     -     -     -    68  -248     -     -     - |
 THTI |   -35   -87    -6  -121     -   129   191     -     -     - |
 TIDB |   -90     -     -   123     -     -  -158     -     -     - |
 TIXI |     X     -   136     -  -118     -     -    71     -     - |
 TLSE |   -45    49   121  -120    53     -  -179   -96     -     - |
 TONG |    13     -     -     -   -15     - -5151    41     -     - |
 TOW2 |   -84     -     X   -72   104    49     -   -25     -     - |
 TRO1 |   -34     -    62  -130    99     -  -145  -132     -     - |
 TWTF |    69     X     -    56  -130     - -2727   104     -     - |
 UFPR |   -46     -   -41   -55     -   117     -     -     -     - |
 ULAB |   207     -  -110     -  -150     -     -     -     -     - |
 UNB3 |  -142     -     -     -   167     -     -     -     -     - |
 UNSA |    42     -   -58     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   128     -  -174     -     -     -     -   -29     -     - |
 USN7 |    -2   129     -     3     -     -     -   -65     -     - |
 USUD |    -5     X     -     8     -     - -4760     -     -     - |
 VILL |    75     -     X   110  -184     -     -    76     -     - |
 VOIM |   -76     -     -     -    90     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     6     -     -    -9     -     - -5471   -30     -     - |
 WARK |    42     -     -     -   -50     -     -   203     -     - |
 WES2 |   -32    38    85   -42     -     -     -   -50     -     - |
 WHIT |   -93     8   101    26     -     -     -    15     -     - |
 WILL |  -114     X     -   -52     -   153    42     -     -     - |
 WIND |   158     -    12     -  -197     -     -   -35     -     - |
 WSRT |    13    30     -   -18     -     - -5513   -51     -     - |
 WTZR |  -122     -   204   -38     -     -  -232   -25     -     - |
 WUH2 |   209     -     -     -  -247     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -163     -   120  -173    79   135  -162   -26     -     - |
 YAKT |   -36    91    50     -     -     -     -    17     -     - |
 YAR2 |   -30     X     -    41     -     -     -   100     -     - |
 YARR |    35     -     -     -   -41     -     -     -     -     - |
 YELL |   -60    38     -   -16    85     - -2635   -31     -     - |
 YSSK |   -10     -    50  -124     -    74     -   -17     -     - |
 ZAMB |   -55     -   163   -33     -   -40 -1534   -29     -     - |
 ZECK |   -58     -    60   -38     -    43  -141   -33     -     - |
 ZIM2 |  -114     -   156     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     5     -     -    -7     -     -  -142     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    29    21    39    45    34    23    52    15   398     - | 2880    327
    2 |    23    24    19    22    28    25   111    16   406     - | 2880    265
    3 |    26    30    44    48    30    36    32    25   571     - | 2880    250
    5 |    24    29    27    40    25    33   100    16   844     - | 2880    486
    6 |    18    24    44    45    30    31    97    23   365     - | 2880    301
    7 |    25    19    14    24    17    13    44    12  1264     - | 2880    317
    8 |    16    23    28    53    30    30    40    19  2833     - | 2880    852
    9 |    16    17    14    15    21    12    45    15   545     - | 2880    236
   10 |    48    28    66    55    34    52    38    26   399     - | 2880    196
   11 |    18    26    56    27    35    25    44    11   623     - | 2880    429
   12 |    35    25    40    25    22    16    86    10   566     - | 2880    348
   13 |    19    26    25    21    24    25    42    18   919     - | 2880    210
   14 |    18    16    12    19    17    14    48    18   486     - | 2880    185
   15 |    26    32    14    23    29    20    43    14   612     - | 2880    278
   16 |    21    43    45     X    23    22    60    29   632     - | 2880    357
   17 |    21    31    17    22    31    26    65    23   705     - | 2880    316
   18 |     X    38    30     X    26    32    45    22  2071     - | 2869    930
   19 |    25    29    18    28    34    25    88    19   553     - | 2880    195
   20 |    34    25    29    35    35    25    47    28   742     - | 2880    275
   21 |    19    19    32    25     X    21    68    13   550     - | 2880    455
   22 |    24    26    45    28    34    19    62    19   870     - | 2880    316
   23 |    16    18    15    17    24    11    62    18   544     - | 2880    193
   25 |    31    26    53    29    22    49    74    23   300     - | 2880    193
   26 |    23    33    43    56    46    39    46    20   535     - | 2880    156
   27 |    38    23    39    24    22    21    38     9   540     - | 2880    384
   28 |    27    35    43    59    41    26    58    21  2503     - | 2880    246
   29 |    17    22    20    27    30    19    68    14  2756     - | 2880    207
   30 |    10    20    18    20    17    12    32    10   471     - | 2880    139
   31 |    14    15    17    11    22    19    57    19  1918     - | 2880    305
   32 |    15    17    16    23    16    11    40    12   836     - | 2880    136
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    13     -     -    14    11     -     -     -     -     - |  288   2031
 ABPO |     9     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   2503
 ADIS |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     8     X     -    12     -     -    43    15     -     - |  288   1207
 ALGO |    11     X     -    15     -     -     -    15     -     - |  288     35
 ALIC |    10     -    12    13    11     7     -     6     -     - |  288   3062
 ANKR |    13     -    11    12     -     -     -     -     -     - |  288   4867
 AREG |    10     -     X     -    11     -     -     -     -     - |  288   2468
 AREQ |    10     X     -     8     -     8     -     7     -     - |  288   2381
 ARTU |    12     -    13     -    11     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ASCG |    37     -    50     -     -     -     -    41     -     - |  277   4900
 ASPA |    15     -    15    17     -     -    62    13     -     - |  288   6595
 AUCK |    12     -    11    14     -     -    46    10     -     - |  288   2944
 BAKE |    14     -    14    13    17    10    35    10     -     - |  288   2748
 BARH |    15     -    13    15     -     -     -     -     -     - |  288   2838
 BJFS |    20     -    18    22    24     -     -    19     -     - |  288   3085
 BOGT |    15     -    14    15    13    16    36     7     -     - |  288   6197
 BOR1 |     9    40     -    12     -     -     -    12     -     - |  288   1038
 BRAZ |    11     -    12     9     -     -     -     -     -     - |  288   3496
 BRFT |    10     -    10    11     -     -     -    12     -     - |  288   2962
 BRMU |    12     -    14    16     -    11    32    11     -     - |  288   4057
 BRST |    21     -    12     -    28     -    34    15     -     - |  288   1467
 BRUX |    12     -     -    13    15     6     -    11     -     - |  288     33
 BUCU |     -     -     9     -     -     6     -     -     -     - |  288   5208
 CAS1 |    10     -     9     7    10    11    36     5     -     - |  288   1749
 CCJ2 |    17     -    24    27    20    17     -     -     -     - |  288   3533
 CEDU |     8    35     X    11     -     -    43     8     -     - |  288     72
 CHPG |     9     -     -     -    11     -     -    16     -     - |  288   3229
 CHPI |     9     -     -    12     -     -    37     -     -     - |  284   2918
 CHTI |    12     -     -    15    17    10     -     9     -     - |  288   2873
 CHUR |    11     X    12    11     -     -    43    14     -     - |  288  55378
 CNMR |    14     -    15    19     -    12    42    13     -     - |  288   4058
 COCO |    11     -     X    15    13     -     -    11     -     - |  288   1421
 CORD |     9     -     -    13     -     -     -    10     -     - |  288   6933
 CPVG |     8     -    12     -    13     -     -     -     -     - |  288   2670
 CRO1 |    15     -    19    22    21     -    36    11     -     - |  288   5065
 CUSV |     -     -    16    21     -    16     -    10     -     - |  288   7407
 DAEJ |     9     X     -    16    13     -     -     -     -     - |  288   3613
 DARW |    19     -     X    22    31     9    33    18     -     - |  288   1944
 DAV1 |     8     -     X     8    12     9    46     9     -     - |  288   1831
 DGAR |    13     -     X    23    18    10     -    12     -     - |  288   1994
 DJIG |     -     -    11     -    10     -     -    12     -     - |  288   4968
 DRAO |    11     X    10    10     -     -     -    15     -     - |  288   1322
 DUBO |    11     -    13    14    14    11    38    10     -     - |  288  35048
 DYNG |    10     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1418
 FAA1 |    15     -     X    23    20     -    59    13     -     - |  288   5296
 FAIR |    12    40     -    14    17    12    64     -     -     - |  288   5084
 FALK |     -     -     X     9     -     7    48     -     -     - |  288   3682
 FLIN |    17     -    18    19    19     -    50    19     -     - |  288   2743
 FLRS |    16     -     -    22     -    13     -    18     -     - |  288   2720
 GLPS |    10     -    18    12    20    10     -     9     -     - |  288   5592
 GLSV |    21     -     -     X    25     -     -     -     -     - |  240   1336
 GMSD |     9     -    12     -    12     -    39     -     -     - |  288   3484
 GODE |     8     X     -     X     9     -    45     9     -     - |  288    105
 GOL2 |     5    42     -     -     -     5     -    15     -     - |  288     84
 GOLD |    16     -    12    22     -     -     -    14     -     - |  288     87
 GRAS |    10     -     9    11     -     -    32    12     -     - |  288   3063
 GRAZ |    10     -     X    13     -     -     -     9     -     - |  288   3120
 GUAT |    16     -    13    19     -     8     -     -     -     - |  288   3310
 GUUG |    11     -     -    15     -     -    44     -     -     - |  288   4495
 HARB |    13     X     X     9    13     -     -    10     -     - |  288   2063
 HERS |     9     X     X    12     -     -     -    14     -     - |  288    119
 HERT |     7     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3651
 HNPT |    11     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4260
 HOB2 |     8     X     X    16    13     -     -     7     -     - |  288   1236
 HOFN |     X     -    23    23     X     -     -     -     -     - |  116   1780
 HOLB |    12     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  288   1331
 HRAG |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  287     61
 HRAO |     9     -     -    13     -     -    29    11     -     - |  288     55
 HYDE |    14     -    16    23    21     -     -     -     -     - |  288   4649
 IENG |    11     -     -    15     -     -     -    15     -     - |  288     44
 IISC |     9     -     -    17     -     9    45    10     -     - |  288   2301
 INVK |    16     -     -    17    13     -    39    10     -     - |  288   3227
 IQAL |    14     -    14     -     -    14     -    12     -     - |  288   2616
 IRKJ |    12     -    11    14    14     -    31    17     -     - |  288    175
 IRKM |     6     -     -     -     -     6     -    10     -     - |  288    134
 JOZ2 |     8     -    11     -     -     -    41     -     -     - |  288   2589
 JOZE |     8    45     -    12     -     -    47     -     -     - |  288   1974
 KARR |    12     -    13    12    14     9    40     7     -     - |  288   1789
 KERG |    11    30    13    13     -    11    34     9     -     - |  288   3024
 KIRU |    11     X     X    13    12     -    37    10     -     - |  288   2297
 KOKB |    13     -     -    20     -    12    46    11     -     - |  288     62
 KOKV |    16     -    16    18     -     -     -     7     -     - |  288     61
 KOUC |    11     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288   2577
 KOUG |    14     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    873
 KOUR |    14     -     X    17     -     9     -    10     -     - |  288     32
 KRGG |     9     -     -    15    17     -     -    14     -     - |  288   3037
 KZN2 |    12     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  140   2056
 LAE1 |    12     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288  13813
 LAUT |    36     -     X     -     -    36    32     -     -     - |  121   1578
 LHAZ |    12     -    12    15     -     -     -     -     -     - |  288   4062
 LMMF |    11     -     -     -     -    11     -     -     -     - |  288   3748
 LPGS |    12     -    16     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    13     -    13    13    17    12    35     7     -     - |  288   1731
 MAG0 |    13     -     -    12     -     9     -     -     -     - |  288   6785
 MAJU |    14     -     X     -    17     -     -     -     -     - |  288   3001
 MAL2 |    26     -     -    35     -     -     -     -     -     - |  187   4766
 MANA |    12     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   5295
 MAS1 |    10     X     X    11    17    11     -     8     -     - |  288   2682
 MATE |    11     X     8    12     -     -    51    13     -     - |  288    142
 MAUI |    14     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     9     -     X     8    11     -    32     5     -     - |  288   1578
 MAYG |    10     -    14     -     -     -     -    10     -     - |  288   4307
 MBAR |     -     -    23    24     -     -    35     -     -     - |  188   4694
 MCIL |    17     -    14    20     -     -     -     -     -     - |  275   3880
 MCM4 |    11     X    12     9     9    16     -     4     -     - |  288   5995
 MDO1 |     9    37    12     -     -     -     -    19     -     - |  288   4598
 MDVJ |    15     -     9    11     -    10     -    12     -     - |  288     57
 METG |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1087
 MGUE |    11     -     X     -    13     -     -     -     -     - |  288     29
 MKEA |    13     -    12    17     -     -    49    18     -     - |  287    758
 MOBS |     8     -     X     -    10     -    33     -     -     - |  288   2664
 MONP |    11     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   1134
 MORP |    11     -     -    14     -     -    50     -     -     - |  288   3071
 MQZG |     9     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   3293
 MTKA |    24     -    33     -     -     -     -     -     -     - |  286   7405
 NANO |    11     -     9     9     -     -     -    16     -     - |  288   1650
 NAUR |    34     -     X     -     -    34    54    35     -     - |   98   2701
 NICO |    18     -    12    15    15     -     -    11     -     - |  288   5348
 NIST |    12     X     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     52
 NIUM |    11     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   2949
 NKLG |    11     -    12    13    20    10    39    12     -     - |  288   4284
 NLIB |    12     X     -    17     -     -     -    14     -     - |  286     52
 NNOR |     8     X     X     -    10     -    36     -     -     - |  288    400
 NOVM |    11     -    16    12     -    13     -    18     -     - |  288     31
 NRC1 |    12    41     -    16     -     -     -    16     -     - |  288     40
 NRIL |    16     -    12    12    11     7     -    10     -     - |  288  10219
 NRMD |    12     -     -    16    16     X     -     -     -     - |  288   2463
 NTUS |    16     -    20    18     -     X    46     7     -     - |  288   4328
 NYA1 |    12     -    13     9     -     -     -     7     -     - |  288   7145
 NYA2 |     7     -     -     -     9     -     -    13     -     - |  288    >>>
 NYAL |    13     X     -    17     -    11    32     -     -     - |  288    448
 OHI2 |    10     -    11    10     -     -    36     9     -     - |  288     21
 OHI3 |    23     -    31     -     X     -     -     -     -     - |  277    >>>
 ONS1 |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  287   1162
 ONSA |     8     X     X    11     -     -    30    11     -     - |  288     33
 OPMT |     9     X     -    12     -     -    39     -     -     - |  288     37
 OUS2 |    10     -    17     -    17     -     -    11     -     - |  288    >>>
 PADO |    16     -     -     -    19     -    40     -     -     - |  280   2227
 PALM |     -     -     -     7     6     -    34     -     -     - |  288   5279
 PARC |    12     -    13     8    16     -    41     -     -     - |  288   5719
 PDEL |     9     -    12    14    14     -    39    14     -     - |  288   2868
 PERT |    11     X    12    10     -     -    31     9     -     - |  288   1617
 PETS |    10     -     -    13     -     -     -    10     -     - |  288   8020
 PIE1 |    16     X     -    19    18     -    46    11     -     - |  288     34
 PIMO |    12     -     -    23    17    16     -    15     -     - |  288   8313
 PNGM |     -     -    14     -     -    10     -    13     -     - |  288   3658
 POHN |    16     -     X     X    16    14     -    15     -     - |  288   2924
 POL2 |    11     -     -    18     -    13     -     9     -     - |  288   5714
 POLV |    11     -     -    15     -     -    37     -     -     - |  288   3164
 POTS |    13     -    18     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 POVE |    12     -    13    14     -     -     -     -     -     - |  288   3007
 PRDS |     8     X     -    11     -     -     -    18     -     - |  288     39
 PTBB |    13     -     X    18     -     -     -    12     -     - |  286     48
 QAQ1 |     6     X     8     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 QUIN |     8     -    11     -     -     -    41     -     -     - |  288   3786
 RABT |     8     -     -    15    11     -    31     -     -     - |  288   4900
 RAMO |    10     -     9     -     -     7     -    10     -     - |  288    >>>
 RBAY |     9     -     -    12     -     -    37     -     -     - |  288   5036
 REUN |    11     -    13     -     -     7    33     -     -     - |  288   3267
 REYK |    10     -     -    21    30    14     -    13     -     - |  288   1890
 RGDG |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2451
 RIOP |     7     -     -     9     -     -    42     -     -     - |  288   4050
 ROTH |    10     -     -     -     -    11    39     -     -     - |  288   2862
 SALU |    12     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   3903
 SAMO |    17     -     -     -     -    18    49     -     -     - |  287   3443
 SANT |    13     -     -    14     -    12     -     9     -     - |  288   1374
 SAVO |    13     -    13    12     -     -     -     -     -     - |  288   4293
 SCH2 |    11     X    10    13     -     -     -     9     -     - |  288   3465
 SCOR |    13     -    11    17    12     -     -     -     -     - |  288   1972
 SCRZ |    10     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   6348
 SEYG |    11     -    14     -    10     8     -     -     -     - |  288   3663
 SFER |    10     X    10    11     -     -    34    13     -     - |  288   3124
 SGOC |    10     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SOLO |     -     -    18     -     -    13   108    12     -     - |  262   3190
 SPT0 |     9    43     -    12     -     -     -    12     -     - |  288     33
 SSIA |    12     -     -    16     -     -     -    15     -     - |  288   7529
 STFU |    14     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  274  18903
 STHL |     9     -    10    13     -     8     -     8     -     - |  288   5438
 STJO |    13     X     -    13    12     -    45    14     -     - |  288    385
 STK2 |    13     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   3074
 SUTH |    12     -     -    12    13     9    47     8     -     - |  288   2790
 SUTM |    11     -     -     -    13     -     -    12     -     - |  288    >>>
 SUWN |    11     -     -    20     -    11     -     -     -     - |  288   2760
 SYOG |     9     X     9    10     -     8    43     -     -     - |  288   3179
 TEHN |     8     -     -     -     -     8    47     -     -     - |  288   5166
 THTI |    16    26    15    23     -    13    40     -     -     - |  288   4170
 TIDB |    17     -     -    23     -     -    39     -     -     - |  288   4900
 TIXI |     X     -    10     -     9     -     -    10     -     - |  271    >>>
 TLSE |    13    37     9    10    14     -    28    10     -     - |  288   1158
 TONG |    12     -     -     -    14     -    40    20     -     - |  288   1464
 TOW2 |    11     -     X    15    14     8     -     7     -     - |  288   1118
 TRO1 |    15     -    17    16    15     -    43    14     -     - |  288   3301
 TWTF |    12     X     -    21    13     -    55     8     -     - |  288    105
 UFPR |    11     -    10     9     -     8     -     -     -     - |  288   3374
 ULAB |    10     -    11     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     9     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    687
 UNSA |    13     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     9     -    12     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 USN7 |    10    39     -    13     -     -     -    14     -     - |  288     29
 USUD |    10     X     -    14     -     -    91     -     -     - |  288     41
 VILL |    11     -     X    14    14     -     -    18     -     - |  288  14032
 VOIM |    11     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     9     -     -    12     -     -    46    10     -     - |  288     32
 WARK |     7     -     -     -     9     -     -    17     -     - |  288   3177
 WES2 |    16    33    19    14     -     -     -    13     -     - |  288   1199
 WHIT |    12    30    11     9     -     -     -     8     -     - |  288  84989
 WILL |    11     X     -    12     -     8    45     -     -     - |  288   4385
 WIND |    11     -    11     -    13     -     -     9     -     - |  288    >>>
 WSRT |     8    40     -    11     -     -    33    12     -     - |  288   2188
 WTZR |    12     -    11    11     -     -    35     9     -     - |  288     47
 WUH2 |    16     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  278    >>>
 XMIS |    14     -    11    18    16     8    40     7     -     - |  288   3515
 YAKT |     9    41    12     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     8     X     -    11     -     -     -    12     -     - |  288     64
 YARR |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1975
 YELL |    12    35     -    13    16     -    49    10     -     - |  288     32
 YSSK |    19     -    21    24     -    21     -    13     -     - |  288    >>>
 ZAMB |    11     -     9    11     -     6    45     7     -     - |  288   5505
 ZECK |    13     -    11    11     -     7    31     9     -     - |  288     42
 ZIM2 |     7     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2411
 ZIMM |     9     -     -    12     -     -    45     -     -     - |  288   2697
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    20    27    30    28    26    24    58    14  1146     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2064-3  0:10:00 |   455863489
cod |   TIXG  | 2064-3  0:20:00 |   -88322833
cod |   TIXG  | 2064-3  0:25:00 |  -544219245
cod |   TIXG  | 2064-3  0:35:00 |   -88444392
cod |   TIXG  | 2064-3  0:40:00 |   455674460
cod |   TIXG  | 2064-3  0:50:00 |   -88751228
grg |   HOFN  | 2064-3 14:05:00 |       -6965
grg |   VILL  | 2064-3 16:00:00 |         561
jpl |   NRMD  | 2064-3  6:30:00 |         585



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 USUD |   288   285     1   288     1.96     4.68     4.66     4.66   | 5.98e-14  1.54e-14  5.20e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     3.33     4.68     0.63     0.63   | 5.14e-14  7.17e-15  4.63e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.02     4.68     4.66     4.66   | 3.12e-14  9.60e-15  2.49e-15 |
 NRC1 |   288   286     2   288     3.15     4.68     3.81     3.81   | 4.50e-14  1.93e-14  2.51e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     4.65     4.68     4.65     4.65   | 3.06e-14  6.60e-15  1.73e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.50     4.68     4.66     4.66   | 5.21e-14  7.86e-15  1.84e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.60     4.68     4.66     4.66   | 3.59e-14  1.16e-14  1.88e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.52     4.68     1.33     1.33   | 4.19e-14  1.21e-14  2.70e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.48     4.68     4.66     4.66   | 2.20e-14  7.49e-15  1.01e-15 |
 IENG |   288   287     0   288     2.94     4.68     4.66     4.66   | 3.80e-14  1.86e-14  2.91e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     3.59     4.68     2.66     2.66   | 3.46e-14  6.49e-15  1.23e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.78     4.68     2.81     2.81   | 2.70e-14  7.80e-15  1.93e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.35     4.68     1.14     1.14   | 3.81e-14  1.16e-14  1.75e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.95     4.65     2.43     2.43   | 3.59e-14  9.44e-15  3.72e-15 |
 NIST |   288   280     2   288     2.65     4.65     4.66     4.66   | 6.54e-14  1.86e-14  1.55e-15 |
 PTBB |   286   279     3   286     3.07     4.64     4.62     4.62   | 4.76e-14  1.89e-14  3.17e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.55     3.27     0.80     0.80   | 6.00e-14  1.37e-14  4.85e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.51     3.14     0.40     0.40   | 8.15e-14  1.39e-14  4.11e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     1.51     3.13     1.18     1.18   | 4.49e-14  1.23e-14  5.82e-15 |
 HRAG |   287   287     0   287     1.48     3.04     0.58     0.58   | 2.21e-14  7.58e-15  8.19e-15 |
 CEDU |   288   285     1   288     1.34     2.44     1.80     1.80   | 5.40e-14  6.66e-15  4.48e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     1.24     2.11     0.66     0.66   | 2.47e-14  6.58e-15  1.16e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.23     2.07     0.68     0.68   | 5.54e-14  1.50e-14  4.57e-15 |
 OHI3 |   277   271     2   277     1.13     1.82     0.87     0.87   | 2.46e-09  7.56e-10  3.77e-10 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.81     0.91     0.19     0.19   | 3.35e-14  6.88e-15  1.56e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.62     0.52     3.53     3.53   | 5.80e-14  1.67e-14  9.47e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.60     0.49     0.23     0.23   | 3.71e-14  1.07e-14  3.75e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.55     0.42     0.39     0.39   | 5.35e-14  1.48e-14  2.15e-15 |
 G10  |   288   279     3   288     4.63     0.41     4.66     4.66   | 8.84e-14  4.08e-14  1.89e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.39     0.21     0.36     0.36   | 2.04e-14  4.35e-15  1.03e-15 |
 G09  |   288   283     2   288     1.71     0.21     0.37     0.37   | 8.26e-14  2.16e-14  2.82e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.32     0.14     0.05     0.05   | 4.24e-14  1.79e-14  5.99e-15 |
 G01  |   288   285     2   288     4.63     0.09     4.66     4.66   | 8.39e-14  3.05e-14  3.63e-14 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.26     0.09     0.06     0.06   | 3.56e-14  9.40e-15  4.87e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.63     0.08     4.27     4.27   | 7.35e-14  2.07e-14  1.22e-14 |
 NLIB |   286   286     0   286     0.24     0.08     0.69     0.69   | 5.37e-14  1.32e-14  3.22e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     4.63     0.07     3.73     3.73   | 6.47e-14  2.45e-14  5.10e-14 |
 G03  |   288   288     0    94     1.11     0.06     1.50     1.50   | 7.09e-14  4.34e-14  2.60e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.63     0.04     1.26     1.26   | 6.00e-14  3.42e-14  2.23e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.22     0.04     1.71     1.71   | 5.63e-13  5.88e-14  2.25e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.04     1.27     1.27   | 5.94e-13  5.91e-14  1.36e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.34     0.34   | 6.38e-13  7.02e-14  3.27e-14 |
 G26  |   288   286     0   288     4.63     0.03     0.56     0.56   | 6.75e-14  3.59e-14  1.04e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.38     0.38   | 6.56e-13  7.25e-14  3.02e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.43     0.43   | 6.16e-13  7.05e-14  2.51e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.69     0.69   | 7.30e-13  7.08e-14  4.43e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.03     1.04     1.04   | 7.03e-13  6.20e-14  4.13e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.67     0.67   | 6.46e-13  7.66e-14  3.53e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.93     0.93   | 7.55e-13  7.10e-14  1.46e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.03     1.52     1.52   | 7.37e-13  7.78e-14  4.15e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.12     0.12   | 7.59e-13  7.80e-14  2.11e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.46     0.02     0.43     0.43   | 9.12e-14  3.65e-14  4.12e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.26     0.26   | 6.49e-13  6.78e-14  2.78e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.21     0.01     0.04     0.04   | 5.34e-13  1.50e-13  1.36e-13 |
 ABPO |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  8.13e-13  1.27e-13 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-14  7.47e-15  1.85e-15 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.74e-13  6.00e-13  3.27e-13 |
 AUCK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BOR1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  4.70e-13  8.83e-14 |
 BRFT |   288   256    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-12  8.76e-13  2.56e-13 |
 CAS1 |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  5.18e-13  1.41e-13 |
 CHPI |   284   250     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  9.69e-13  2.30e-13 |
 COCO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  2.87e-13  1.37e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-12  7.37e-13  1.78e-13 |
 DAV1 |   101    35    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-11  3.15e-12         - |
 DGAR |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  5.62e-13  1.72e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  1.68e-13  1.91e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  1.04e-13  5.93e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  2.85e-13  5.73e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  7.68e-14  2.87e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  9.38e-14  2.01e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.63e-13  1.01e-13  2.67e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.12e-13  1.17e-13  4.31e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.02e-13  8.35e-14  2.51e-14 |
 GLSV |   240   232     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  6.52e-13  1.31e-13 |
 GMSD |   288   248    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  1.04e-12  3.49e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-14  1.20e-14  1.19e-14 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-13  4.59e-13  1.03e-13 |
 HOB2 |   288   281     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  2.76e-13  8.45e-14 |
 HOFN |   116   110     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  4.52e-13         - |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  7.37e-13  1.97e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  4.91e-13  1.37e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-13  2.49e-13  1.11e-13 |
 KOUC |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  5.92e-13  1.77e-13 |
 MAC1 |   288   244    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  5.12e-13  1.07e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-14  1.04e-14  2.11e-14 |
 MAW1 |   288   238    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.86e-12  1.08e-12  1.39e-13 |
 MKEA |   287   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.84e-14  1.34e-14  4.19e-14 |
 MOBS |   288   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.48e-12  1.12e-12  1.21e-13 |
 NANO |   288   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  4.10e-13  1.99e-13 |
 NIUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NNOR |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.84e-13  3.00e-14 |
 NRMD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  5.55e-13  1.51e-13 |
 NYAL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.10e-13  2.27e-13  3.63e-14 |
 PDEL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  6.34e-13  1.32e-13 |
 REUN |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  9.09e-13  2.05e-13 |
 REYK |   288   259     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  5.78e-13  9.30e-14 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  6.49e-13  1.48e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.35e-14  1.45e-14  1.57e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288   275     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  1.01e-12  2.50e-13 |
 TLSE |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  5.19e-13  8.81e-14 |
 TOW2 |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  3.34e-13  1.09e-13 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.27e-13  4.31e-13  4.54e-13 |
 TWTF |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.02e-14  2.37e-14  1.18e-14 |
 VILL |   288   279     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-12  2.97e-12  1.46e-12 |
 XMIS |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  6.26e-13  4.43e-13 |
 ZIMM |   288   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-12  8.41e-13  2.58e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-14  5.68e-15  2.57e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-13  1.43e-13  1.79e-13 |
 NOVM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-14  1.27e-14  3.10e-15 |
 IISC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  9.11e-13  1.64e-13 |
 IRKJ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-14  1.73e-14  1.56e-14 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  3.17e-13  1.78e-13 |
 BRAZ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-12  7.93e-13  2.28e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  4.72e-13  1.05e-13 |
 MORP |   288   262    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  1.39e-12  1.94e-13 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.68e-13  1.08e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BAKE |   288   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-12  8.86e-13  1.26e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.75e-13  2.45e-13  1.39e-13 |
 SCOR |    24     6    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-10         -         - |
 HERS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-14  7.72e-15  2.16e-15 |
 UFPR |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  9.57e-13  2.25e-13 |
 SAVO |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  5.38e-13  3.41e-13 |
 IQAL |   288   264    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  1.07e-12  2.20e-13 |
 LMMF |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  7.82e-13  1.80e-13 |
 CHTI |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  1.35e-12  1.83e-13 |
 ABMF |   288   262     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  5.65e-13  1.37e-13 |
 YARR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  4.84e-13  1.49e-13 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  6.07e-13  2.51e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.55e-13  7.29e-14 |
 TONG |    99    32    46     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.72e-11  4.93e-12         - |
 SEYG |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-12  7.27e-13  5.11e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-13  3.06e-13  7.01e-14 |
 METG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  5.03e-13  1.02e-13 |
 MAJU |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  4.55e-13  3.23e-13 |
 DYNG |   288   262    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-12  5.99e-13  1.34e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  6.00e-13  3.35e-13 |
 CHPG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KZN2 |   140   140     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  7.65e-13         - |
 MAYG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  5.37e-13  4.48e-13 |
 ONS1 |   287   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  4.79e-13  7.42e-14 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  7.18e-13  2.44e-13 |
 CPVG |   288   226    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.86e-12  1.29e-12  2.38e-13 |
 LAUT |   121     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 SOLO |   262   262     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  4.62e-13  3.48e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.93e-22  2.64e-20  9.82e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AUCK      AUCK      ALGO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
