
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2074   Day: 5   MJD: 58767                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      1    -359     465   1248   1248      0   2542   2542      0    0.00
 cod |   288     0  29270      0   -1014     488      7      7      7     79    120     53   32.68
 emr |   288     0  22473    112    -409   -1090     17     19     16     82     92     74   13.16
 esa |   288     0  32214   3072   -1313    1029      8      9      8     85    118     66   26.04
 gfz |   288     0  36508     63     211    -560     18     19     17    151    165    147    9.99
 iga |    96     0   2880      1    -362     468     45     45      0    131    131      0    0.00
 igc |   288     0   8062      0     472    -865     95     95      0    528    528      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0    -362     468    703    703      0   1228   1228      0    0.00
 jpl |   288     0  26349     10  214767   -1854     11     10     12     89    102     82   18.13
 ngs |    96     0   2880     16    -194     243    813    813      0   2027   2027      0    0.00
 usn |   288     0  32617    473   -1020   -1582     52     82     35    100    124     91    0.00
 whu |   288     0  28144     59      22    -587     27     39     19    138    203     97    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -987   200   -81  -130  -158  -170   426     3   -26  -865    39  -206 |
    2 | -1650  -279   158   188    69   200   672   393    81 -1550    88   362 |
    3 |   -62    76   115  -231  -212  -316  -897 -1589   227    14    13  -252 |
    5 | -2816   -64   118    59    59    12   210  -961   -88 -2470    51  -157 |
    6 |  1743   112    59  -158  -176  -165 -1118   272    80  1599   -57  -197 |
    7 | -2324     8    41    38   -33    43   302   497   -82 -2002   -32  -168 |
    8 |  1541    91   111  -187  -136  -128     -  1870   102  1305   -57  -140 |
    9 |   284    16   111  -162  -120  -172  -424 -1547   190   210   -28  -126 |
   10 |   293    22   -51   -27    27  -105   445   799    21   384    -7   -90 |
   11 |  4269   145  -120  -104    25   -49   500   248   -39  4154    15    53 |
   12 | -1390    40  -164    70    35     3   -73    10   -90 -1206   106  -138 |
   13 |  2220    70  -127    59    -2  -106   182  -420  -117  2627   -96   -55 |
   14 |  3362  -136    29    66   189   170  -128  -284    26  3153   100   263 |
   15 | -2393  -151    28   189    76    36  -168  -213   -60 -2177    55  -110 |
   16 |  2331   -12    75   -92   119   135   -55   445    34  2069    56    71 |
   17 | -4543   140    17   -95    70    26   324  -534  -167 -1592   145   -56 |
   18 | -2483   -56    22    66    12   106     -  1692     - -2577   286  -252 |
   19 |  -939   -77   142    -9   193   145   512   -69   -58  -953   224   503 |
   20 |  2343   -80   128   -47   151    92   119     5    35  2333   105   288 |
   21 | -2638   -44   114   -14    90    17   -62 -1535   -34 -1774    24   142 |
   22 | -2834   -63   131   -42    64    86  -286   341    43 -2896   -38   253 |
   23 | -1268   -21     5    12    79    36   165 -1483   -27 -1463    96   198 |
   24 |  4631   194   -76   -28   -89     -     -     -  -204     -     -     - |
   25 |   155   248   -30  -183  -171    72  -786  1296   -68   241    27    12 |
   26 |   282   120   -35  -149   -72   -74    61  -595    61   328    17  -105 |
   27 |   244    87   -10   -35   -30    30  -303   468   -82    26    34  -156 |
   28 |  1716  -101   -13   166    -7   219   272   414   -43  2412   -86   -73 |
   29 | -1943   -43   -46   101    45   -29   996  -285   -61 -1821   181  -152 |
   30 |   558   121   -86   -65   -34    60  -146  -954   -44   448   -26   -40 |
   31 |  1553   163   -27  -180    49   -35  -409  2674   -42  1325    37  -215 |
   32 |   696    38     5   -27   -49  -137  -332  -955    -7   435   -56  -262 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    42  -105     -     -     -     -     -     -     -  -109     - |
 ALGO |     -    -3     8     -     -     -     -     -     -     -   -35   100 |
 ALIC |     -     -     -   -11    28     -     -     -     -     -   -39   131 |
 AREG |     -    21   -53     X     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    12   -15     -   -54     -     -     -    20     -     -   -69 |
 ARTU |     -     -     -   -23    -3     -     -     -    34     -   -57     - |
 ASCG |     -     -     -    50     -     -     -     -   -73     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -   -42   108     -     -     -     -     -   104   198 |
 BADG |     -     -   -60    52     -     -     -     -   -31     -  -114     - |
 BAKE |     -     -     -    28   -72     -     -     -     -     -   -20   -65 |
 BOGT |     -     -     -   -27   -18     -     -     -    48     -     8   -45 |
 BOR1 |     -     5   -14     -     -     -     -     -     -     -   -29     - |
 BREW |     -     -    17     -     -     -     -     -   -12     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -    13     7     -     -     -   -22     -    -5   135 |
 BRMU |     -     -     -     0    13     -     -     -    -8     -    21   175 |
 BRUX |     -     -    39     -   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -50     -     -     -     -    71     -   -80     - |
 CAS1 |     -   -10     -    32    58     -     -     -   -60     -   -10    30 |
 CCJ2 |     -     -     -    30   -78     -     -     -     -     -     -   -30 |
 CEDU |     -     -   -12    45   -84     -     -     -   -10     -    76    11 |
 CHAN |     -     -     -     -   -56     -     -     -    31     -     -    12 |
 CHPG |     -    18     -   -23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -   -43     -     -     -    24     -    17     - |
 CHUR |     -     -    68     -   -74     -     -     -    -8     -   -43    -8 |
 CNMR |     -     -     -   -74     -     -     -     -   107     -    37   115 |
 COCO |     -     -     -    42  -109     -     -     -     -     -     2   -24 |
 CORD |     -    15     -     -   -49     -     -     -     -     -    39     - |
 CPVG |     -  -118     -   121     -     -     -     -    40     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -32     -    42     -     -     -     -     -     6     - |
 CUSV |     -     -     -    24   -67     -     -     -     2     -   -79   -17 |
 DARW |     -   -28     -     -    91     -     -     -     -     -    33    95 |
 DAV1 |     -    17     -   -28    18     -     -     -     -     -    86   -34 |
 DGAR |     -   -37     -     X   -44     -     -     -    91     -     8   -23 |
 DJIG |     -     -     -    10     -     -     -     -   -15     -     -     - |
 DRAO |     -    69   -71     -  -132     -     -     -     -     -   -14  -111 |
 DYNG |     -   -48     -    60     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -    -1     -     X     3     -     -     -     -     -    16    -3 |
 FLIN |     -     -     -    28   -73     -     -     -     -     -     -  -111 |
 FLRS |     -     -     -    36     -     -     -     -   -51     -   -26   174 |
 GAMB |     -     -     -    83     -     -     -     -  -119     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    22     -     -     -     -   -32     -   -57     - |
 GODE |     -    12     2     -   -42     -     -     -     -     -   -11     - |
 GOL2 |     -     -   103   -52     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    63     -     -  -206     -     -     -     -     -   -23   -42 |
 GOPE |     -   -57     -     -   187     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -55     -     -   181     -     -     -     -     -     -   146 |
 GUAT |     -     -     -   -13    35     -     -     -     -     -    19    75 |
 HARB |     -    -7     -     X    21     -     -     -     -     -     -    36 |
 HERS |     -   -21    14     -    49     -     -     -     -     -   -60     - |
 HOB2 |     -    41    78     -   -40     -     -     -  -108     -    51     - |
 HOFN |     -    14     -     -   -47     -     -     -     -     -   -98  -120 |
 HRAO |     -     -  -109     -    55     -     -     -    48     -    37     - |
 HYDE |     -     -     -     -     1     -     -     -    -1     -    10   203 |
 IENG |     -   -19    25     -    28     -     -     -     -     -   -10     - |
 IRKJ |     -     -   -29     -    38     -     -     -     -     -    13    23 |
 JFNG |     -     -     -   -34     -     -     -     -    49     -     -     - |
 JOG2 |     -    88     -  -110     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -   -87     -   165   142     -     -     -  -149     -  -230     - |
 KAT1 |     -     -  -115     1     -     -     -     -    81     -   -36     - |
 KERG |     -     -     -     -    31     -     -     -   -17     -     -   201 |
 KIRI |     -     -     -    64     -     -     -     -   -92     -   -74     - |
 KIRU |     -   -29     -     X    95     -     -     -     -     -    79     - |
 KOKB |     -    48   -61     -   -76     -     -     -     -     -    18   -46 |
 KOKV |     -     -    -7   -39   -83     -     -     -   104     -    63   -90 |
 KOUG |     -   -38     -     X     -     -     -     -    68     -     -     - |
 KRGG |     -  -115     -    79   168     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    71   -38     -     -     -   -78     -     -    92 |
 LMMF |     -   -48     -    30     -     -     -     -    43     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -    18    -8     -     -     -   -21     -    49     3 |
 MAL2 |     -     -     -     X   -50     -     -     -    28     -  -128   -88 |
 MAS1 |     -   -50     -     X   162     -     -     -     -     -     4   104 |
 MATE |     -     -    12     -   -16     -     -     -     -     -   -36     - |
 MAW1 |     -    18     -     -    -6     -     -     -   -30     -   134    75 |
 MAYG |     -  -117     -   115     -     -     -     -    46     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    20   -51     -     -     -     -     -     -   -75 |
 MCM4 |     -     -     -  -124   -59     -     -     -   210     -   159   -51 |
 MDVJ |     -    21   -28     -   -32     -     -     -     -     -    27     - |
 MGUE |     -     5   -13     X     -     -     -     -     -     -    37     - |
 MIKL |     -     -     -    76     -     -     -     -  -109     -     -     - |
 MKEA |     -     -    89     -  -117     -     -     -     -     -   112   -37 |
 NIST |     -    26   -64     -     -     -     -     -     -     -   -95     - |
 NKLG |     -    -8     -     X   -86     -     -     -    62     -     X   -78 |
 NLIB |     -     -    42     -     4     -     -     -   -33     -     6     - |
 NOT1 |     -     -    69     -     -     -     -     -   -50     -     -   -11 |
 NOVM |     -     -  -139     -   183     -     -     -     -     -     -   149 |
 NRC1 |     -    46   -41     -   -95     -     -     -     -     -   -36   -69 |
 NRIL |     -     -     -    -9    51     -     -     -   -16     -  -130    41 |
 NTUS |     -    35     -   -33   -28     -     -     -     -     -     -   -90 |
 NYA2 |     -     -     -    20   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -    43  -113     -     -     -     -     -     -   -64 |
 OHI3 |     -   -25    46     -     -     -     -     -    12     -    59     - |
 ONSA |     -   -38    20     -    97     -     -     -     -     -   -14   142 |
 OUS2 |     -     2     -     -    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -    48     -     -     -     -   -69     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -46    83     -     -     -    21     -  -224   133 |
 PETS |     -     -     -    32     5     -     -     -   -49     -   -59     - |
 PIE1 |     -     -     -     -    -3     -     -     -     2     -    65    39 |
 PNGM |     -     -     -    75     -     -     -     -  -108     -  -145     - |
 POL2 |     -   -23     -     -    75     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    16     -     -   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    21    14     -   -87     -     -     -     -     -     -   -97 |
 RABT |     -   -21     -     -     -     -     -     -    37     -     -   -54 |
 REUN |     -   -59     -    22   -29     -     -     -    91     -    69    42 |
 REYK |     -   -88     -   116    -3     -     -     -     -     -  -115  -166 |
 RGDG |     -   -11     -    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -   -24     -     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   101     -     -  -129     -     -     -  -111     -     -   -87 |
 SCH2 |     -   -27     -    37    -7     -     -     -    -1     -   -33    19 |
 SCOR |     -     -     -     -     2     -     -     -    -1     -     -    66 |
 SEYG |     -  -143     -   183     -     -     -     -     2     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   -31     -     -     -     -    45     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    -6     -     8     -     -     -     -     -   -16     - |
 STHL |     -   -13     -    26   -45     -     -     -    12     -    -1     8 |
 STJO |     -   -44   -12     -   -32     -     -     -   106     -   100   -21 |
 SUTM |     -     -     -   -55   143     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   135   -68     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -     -     -     9   -24     -     -     -     -     -    73    70 |
 TID1 |     -   -14    35     -     -     -     -     -     -     -    53     - |
 TIDB |     -     -    -4     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    18   -47     -     -     -     -     -    41     - |
 TLSE |     -    -9     -     -    28     -     -     -     -     -    21     - |
 TONG |     -    -9     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -21     -    39   -33     -     -     -     -     -    35   -52 |
 TRO1 |     -     -  -293     -     -     -     -     -   213     -  -318     - |
 TWTF |     -    43   -88     -   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -    69     -  -163   198     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -11     -     -    36     -     -     -     -     -    30     - |
 VILL |     -    -4     -     X    14     -     -     -     -     -    16     - |
 VOIM |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -26    34     -    39     -     -     -     -     -    16     - |
 WARK |     -     -   -34    17     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -66    30     -     -     -    79     -   -78   -20 |
 WIND |     -   -22     -   -12   104     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    31     -   -41     -     -     -     -     -     -    -7 |
 WTZR |     -  -118   -52   176    14     -     -     -     -     -  -138  -138 |
 WTZZ |     -    24   -59     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -73     -     -    74     -     -     -    91     -   -93   165 |
 YAKT |     -     -     -   -21     -     -     -     -    30     -   -71   -95 |
 YELL |     -     -    20     -   -26     -     -     -     -     -     0   -21 |
 YSSK |     -     -     -    13   -35     -     -     -     -     -    -3     - |
 ZAMB |     -    29     -   -40     5     -     -     -     -     -     -   -84 |
 ZECK |     -     -   -47     -    61     -     -     -     -     -     -    15 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   771     5     9     6    16    30    62   348     8   486    34    21 |  288    243
    2 |   270     8    13     8    17    45    76   266    13   387   103    28 |  288    290
    3 |   335     7    10     7    19    46   173   616     9   530    49    26 |  288    238
    5 |   822     7    23    10    26    37    85   622    12   617    62    26 |  288    274
    6 |   643     6    13     8    21    21   102   258    11   519    64    25 |  288    379
    7 |  1293     7    21    10    18    53   144   667    12  1220   116    22 |  288    412
    8 |  1140     8    20    10    16    42     -  1729    13  1245    77    54 |  288    931
    9 |   556     6    17     8    17    60   109   738    10   413    65    40 |  288    279
   10 |   693     6    12     8    19    49   126   298     7   375    51    35 |  288    128
   11 |   650     6     9     7    17    40    52   424     9   482    40    45 |  288    387
   12 |   596    10    35     9    12    46    52   311    14   421   105    15 |  288    358
   13 |  1005     6    12     7    27    27    69   533    10   669    62    32 |  288    276
   14 |  1261     6    11     8    18    64    93   477     9  1067    60    45 |  288    224
   15 |   512     5    11     7    20    34    60   361     9   453   100    49 |  288    284
   16 |   800     7    22     8    18    36   125   330    10   613   129    28 |  288    403
   17 |  4102     6    16     6    23    59    68   467    13   554    66    30 |  288    467
   18 |  1087    14    30    29    37    72     -  1651     -  1206    62    75 |  287    583
   19 |   590     7    14     9    22    52    90   423    13   412   141    60 |  288    253
   20 |   465     9    15     8    17    41    85   256     8   347    46    28 |  288    269
   21 |  1161     6    20     7    22    59    62  1144    11  1530   110    34 |  288    382
   22 |   553     6    14     5    15    42    42   392     7   475    53    22 |  288    267
   23 |  1219     6    12     7    16    42   167   637    11   902    50    48 |  288    202
   24 |  3264     8     9    10    18     -     -     -     9     -     -     - |  288   1519
   25 |   544    13    15    11    14    21    88   442    13   506    46    27 |  288    128
   26 |   583     9    38     8    15    20    77   440     9   416    55    27 |  288    213
   27 |   676     8    27     8    15    37    73   268     9   590    92    26 |  288    231
   28 |  2067     5    22     8    17    44    53   818    13  2180   110    29 |  288    467
   29 |   315    11    37     8    18    50   132   418    16   487   113    87 |  288    299
   30 |   645     7    18     8    23    60   125   681    11   572    65    41 |  288    240
   31 |   827     9    28     7    11    43    45  1304    10  1072   113    31 |  288    252
   32 |   414     8    14    11    17    42    64   580    10   320    73    34 |  288    168
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     5    13     -     -     -     -     -     -     -    17     - |  288   2419
 ALGO |     -     8    20     -     -     -     -     -     -     -    24    13 |  288     75
 ALIC |     -     -     -     5    12     -     -     -     -     -    20    12 |  288   5167
 AREG |     -     5    13     X     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3253
 AREQ |     -     6    14     -    19     -     -     -     9     -     -    12 |  288   3069
 ARTU |     -     -     -     7    18     -     -     -    10     -    27     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     6     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   4178
 ASPA |     -     -     -     6    16     -     -     -     -     -    29    19 |  282   5548
 BADG |     -     -    21     8     -     -     -     -    11     -    53     - |  288     66
 BAKE |     -     -     -     4    12     -     -     -     -     -    33    13 |  288   2486
 BOGT |     -     -     -     7    22     -     -     -    11     -    32    14 |  288   6225
 BOR1 |     -     7    18     -     -     -     -     -     -     -    20     - |  288   1298
 BREW |     -     -    16     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     30
 BRFT |     -     -     -     9    15     -     -     -    13     -    36    22 |  288   2773
 BRMU |     -     -     -     7    17     -     -     -     7     -    37    18 |  288   5163
 BRUX |     -     -    14     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  287     23
 BSHM |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -    26     - |  276   6419
 CAS1 |     -     7     -     8    15     -     -     -    10     -    23     9 |  288   2027
 CCJ2 |     -     -     -     8    21     -     -     -     -     -     -    24 |  273   4346
 CEDU |     -     -    16     5    14     -     -     -    14     -    15    10 |  288     85
 CHAN |     -     -     -     -    13     -     -     -     7     -     -    10 |  288   5627
 CHPG |     -     8     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3442
 CHPI |     -     -     -     -    15     -     -     -     8     -    16     - |  288   2540
 CHUR |     -     -    11     -    10     -     -     -    11     -    14    10 |  288  14636
 CNMR |     -     -     -    11     -     -     -     -    16     -    27    22 |  288   5856
 COCO |     -     -     -     5    14     -     -     -     -     -    82    20 |  288   2476
 CORD |     -     7     -     -    24     -     -     -     -     -    33     - |  259   5880
 CPVG |     -     9     -     9     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   5200
 CRO1 |     -     -    14     -    19     -     -     -     -     -    31     - |  282   5547
 CUSV |     -     -     -     9    18     -     -     -    16     -   102    23 |  288   6091
 DARW |     -     8     -     -    26     -     -     -     -     -    45    27 |  255   2983
 DAV1 |     -     7     -     9    13     -     -     -     -     -    98     8 |  288   1730
 DGAR |     -     7     -     X    15     -     -     -     9     -    43    18 |  288   2009
 DJIG |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   7110
 DRAO |     -     7    15     -     9     -     -     -     -     -    21     9 |  288   2227
 DYNG |     -     7     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1575
 FAA1 |     -     6     -     X    21     -     -     -     -     -    27    22 |  250   6597
 FLIN |     -     -     -     5    13     -     -     -     -     -     -    12 |  288   2864
 FLRS |     -     -     -    11     -     -     -     -    16     -    67    26 |  276   2934
 GAMB |     -     -     -     8     -     -     -     -    11     -     -     - |  207   3883
 GMSD |     -     -     -     6     -     -     -     -     9     -    18     - |  288   2971
 GODE |     -     8    21     -    17     -     -     -     -     -    27     - |  288    124
 GOL2 |     -     -    11     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     43
 GOLD |     -     4     -     -    14     -     -     -     -     -    56    14 |  288     19
 GOPE |     -     5     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 GRAZ |     -     4     -     -    14     -     -     -     -     -     -    14 |  288   2816
 GUAT |     -     -     -    10    26     -     -     -     -     -    29    22 |  237   3575
 HARB |     -     5     -     X    17     -     -     -     -     -     -    16 |  288   1520
 HERS |     -     6    10     -    14     -     -     -     -     -    28     - |  288     22
 HOB2 |     -     7    25     -    15     -     -     -    12     -    23     - |  288   1459
 HOFN |     -     4     -     -    14     -     -     -     -     -    23    13 |  288   1972
 HRAO |     -     -    13     -    18     -     -     -    12     -    16     - |  288     21
 HYDE |     -     -     -     -    17     -     -     -    10     -    39    21 |  280   3977
 IENG |     -     4     9     -    13     -     -     -     -     -    12     - |  288     29
 IRKJ |     -     -    13     -    17     -     -     -     -     -    26    83 |  285     63
 JFNG |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -     -     - |  176   5485
 JOG2 |     -    13     -    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |     -    10     -    10    16     -     -     -    10     -    22     - |  288   5683
 KAT1 |     -     -    20     9     -     -     -     -    13     -    30     - |  288   3247
 KERG |     -     -     -     -    14     -     -     -     8     -     -    11 |  288   2166
 KIRI |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -    37     - |  287   5114
 KIRU |     -     3     -     X    11     -     -     -     -     -    22     - |  288   1418
 KOKB |     -    11    22     -    22     -     -     -     -     -    41    25 |  288    121
 KOKV |     -     -    23    12    19     -     -     -    16     -    37    25 |  288    197
 KOUG |     -     7     -     X     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   1365
 KRGG |     -     8     -     9    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   1648
 LHAZ |     -     -     -    11    19     -     -     -    10     -     -    15 |  288   6669
 LMMF |     -    13     -    12     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   3224
 MAC1 |     -     -     -     5    15     -     -     -     9     -    24    10 |  288   1705
 MAL2 |     -     -     -     X    22     -     -     -    12     -    33    22 |  171   7354
 MAS1 |     -     4     -     X    14     -     -     -     -     -    38     9 |  288   2964
 MATE |     -     -     9     -    12     -     -     -     -     -    20     - |  288     45
 MAW1 |     -     5     -     -    11     -     -     -    10     -    34     8 |  288   1631
 MAYG |     -     9     -    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3090
 MBAR |     -     -     -     7    17     -     -     -     -     -     -    20 |  276   4776
 MCM4 |     -     -     -     5    18     -     -     -    12     -    47     9 |  288   5734
 MDVJ |     -     6     9     -    16     -     -     -     -     -    42     - |  288     34
 MGUE |     -     6    14     X     -     -     -     -     -     -    44     - |  288     20
 MIKL |     -     -     -     6     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   5316
 MKEA |     -     -    14     -    18     -     -     -     -     -    40    19 |  283     96
 NIST |     -    13    33     -     -     -     -     -     -     -    34     - |  286     24
 NKLG |     -     7     -     X    17     -     -     -    13     -     X    17 |  288   2647
 NLIB |     -     -    19     -    28     -     -     -    16     -    41     - |  288     39
 NOT1 |     -     -     9     -     -     -     -     -     7     -     -    16 |  288     27
 NOVM |     -     -    20     -    26     -     -     -     -     -     -    26 |  262     68
 NRC1 |     -     6    13     -    12     -     -     -     -     -    41    11 |  288     23
 NRIL |     -     -     -     8    18     -     -     -    10     -    35    15 |  288   6011
 NTUS |     -    11     -    10    19     -     -     -     -     -     -    22 |  288   3221
 NYA2 |     -     -     -     6    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     -     -     -     6    15     -     -     -     -     -     -    12 |  276     28
 OHI3 |     -     8    11     -     -     -     -     -    10     -    44     - |  288     36
 ONSA |     -     8    17     -    18     -     -     -     -     -    15    17 |  288     36
 OUS2 |     -     4     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     -    10     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   3688
 PERT |     -     -     -     6    20     -     -     -    13     -    22    17 |  288   5086
 PETS |     -     -     -     8    21     -     -     -    13     -    21     - |  288   8907
 PIE1 |     -     -     -     -    21     -     -     -    12     -    19    11 |  236    >>>
 PNGM |     -     -     -    11     -     -     -     -    16     -    55     - |  288   4772
 POL2 |     -     6     -     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288   7479
 POTS |     -     6     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     6    10     -    12     -     -     -     -     -     -    13 |  288     81
 RABT |     -     7     -     -     -     -     -     -    13     -     -    17 |  288   3642
 REUN |     -    12     -    10    16     -     -     -    14     -    25    12 |  288   4958
 REYK |     -     7     -    11    17     -     -     -     -     -    20    15 |  288   1914
 RGDG |     -     7     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4493
 RIO2 |     -     5     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SANT |     -     8     -     -    13     -     -     -    17     -     -    10 |  288   3283
 SCH2 |     -     5     -     8    15     -     -     -     9     -    12    15 |  288   2602
 SCOR |     -     -     -     -    18     -     -     -    10     -     -    14 |  288   1999
 SEYG |     -    14     -    13     -     -     -     -    31     -     -     - |  287   3158
 SOLO |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   4920
 SPT0 |     -     -    11     -    15     -     -     -     -     -    24     - |  288     76
 STHL |     -     6     -     7    19     -     -     -     8     -    26    15 |  288   3171
 STJO |     -     7    19     -    13     -     -     -    13     -    26    12 |  288    327
 SUTM |     -     -     -     8    21     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    14     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     26
 SYOG |     -     -     -    17    45     -     -     -     -     -    49    43 |  238   3662
 TID1 |     -     9    21     -     -     -     -     -     -     -    14     - |  288     28
 TIDB |     -     -    19    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     34
 TIXI |     -     -     -     5    14     -     -     -     -     -    21     - |  288    >>>
 TLSE |     -     4     -     -    15     -     -     -     -     -    14     - |  288   1371
 TONG |     -     8     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2998
 TOW2 |     -    11     -    11    20     -     -     -     -     -    22    22 |  288   2535
 TRO1 |     -     -    11     -     -     -     -     -     8     -    20     - |  249   1760
 TWTF |     -     8    12     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 URUM |     -     7     -     8    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     5     -     -    17     -     -     -     -     -    22     - |  288     49
 VILL |     -     5     -     X    17     -     -     -     -     -    16     - |  288   8263
 VOIM |     -     9     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     4    12     -    15     -     -     -     -     -    14     - |  288     22
 WARK |     -     -    18     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4383
 WHIT |     -     -     -     5    19     -     -     -    11     -    18    18 |  288  23324
 WIND |     -     9     -    10    23     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -    10     -    13     -     -     -     -     -     -    14 |  287   2294
 WTZR |     -     7    15    10    17     -     -     -     -     -    17    14 |  288     19
 WTZZ |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 XMIS |     -     9     -     -    18     -     -     -    14     -    15    18 |  288   4218
 YAKT |     -     -     -     5     -     -     -     -     7     -    79    16 |  288    >>>
 YELL |     -     -    10     -    13     -     -     -     -     -    20    15 |  288     58
 YSSK |     -     -     -     6    16     -     -     -     -     -    20     - |  288    >>>
 ZAMB |     -     7     -    10    17     -     -     -     -     -     -    14 |  288   5276
 ZECK |     -     -    36     -    47     -     -     -     -     -     -    21 |  122    111
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1249     8    18     9    18    45    96   703    12   814    52    27 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   LHAZ  | 2074-5 14:50:00 |        1559
esa |   LHAZ  | 2074-5 15:30:00 |       -1577



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.47     4.46     1.21     1.21   | 2.78e-14  6.98e-15  1.62e-15 |
 HRAO |   288   287     1   288     3.03     4.46     0.50     0.50   | 3.30e-14  9.20e-15  2.32e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.90     4.46     4.45     4.45   | 3.92e-14  5.06e-15  1.14e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.00     4.46     3.66     3.66   | 2.48e-14  7.39e-15  6.64e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.95     4.46     4.45     4.45   | 2.96e-14  6.78e-15  2.09e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.32     4.46     3.28     3.28   | 2.24e-14  5.65e-15  4.63e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.06     4.46     4.45     4.45   | 2.81e-14  6.03e-15  2.13e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.94     4.46     4.45     4.45   | 2.33e-14  7.47e-15  2.03e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     3.42     4.46     1.39     1.39   | 2.11e-14  5.32e-15  1.94e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.13     4.46     4.45     4.45   | 2.88e-14  4.89e-15  1.60e-15 |
 BRUX |   287   287     0   287     3.29     4.44     1.89     1.89   | 3.11e-14  9.98e-15  1.78e-15 |
 NIST |   286   285     1   286     2.73     4.39     4.42     4.42   | 3.78e-14  6.40e-15  2.13e-15 |
 MKEA |   283   283     0   283     2.84     4.35     0.47     0.47   | 4.07e-14  1.12e-14  6.15e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     2.56     4.29     0.47     0.47   | 6.26e-14  8.30e-15  2.95e-15 |
 OHI2 |   276   273     1   276     3.97     4.26     3.92     3.92   | 2.76e-14  4.47e-15  2.98e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     2.55     4.22     0.84     0.84   | 2.56e-14  7.78e-15  2.59e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.37     3.76     4.45     4.45   | 3.87e-14  6.39e-15  1.87e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.33     3.67     4.14     4.14   | 4.13e-14  4.89e-15  3.68e-15 |
 PIE1 |   236   230     2   236     2.86     3.57     1.61     1.61   | 8.36e-08  1.06e-08  5.60e-09 |
 MATE |   288   285     1   288     2.27     3.45     1.11     1.11   | 4.74e-14  8.91e-15  4.54e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.12     3.03     4.45     4.45   | 3.76e-14  1.03e-14  3.54e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.81     2.21     0.28     0.28   | 5.08e-14  9.84e-15  1.32e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     1.77     2.11     0.99     0.99   | 2.33e-14  1.11e-14  6.56e-15 |
 IRKJ |   285   285     0   285     1.52     1.57     0.64     0.64   | 5.81e-14  2.17e-14  3.55e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.49     1.50     4.45     4.45   | 2.50e-14  4.20e-15  2.25e-15 |
 NOVM |   262   259     1   262     1.25     1.16     1.63     1.63   | 1.27e-13  1.71e-14  4.50e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.12     0.84     0.92     0.92   | 8.00e-14  6.66e-15  2.59e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.96     0.62     0.04     0.04   | 3.28e-14  1.18e-14  2.91e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.77     0.40     0.03     0.03   | 3.96e-14  1.19e-14  2.42e-15 |
 ZECK |   122   120     1   122     0.42     0.28     1.62     1.62   | 6.77e-14  2.02e-14         - |
 GOLD |   288   288     0   214     0.44     0.18     0.16     0.16   | 2.15e-14  4.64e-15  2.11e-15 |
 TIDB |   276   276     0   276     0.41     0.12     0.61     0.61   | 1.03e-13  1.10e-14  2.49e-15 |
 G09  |   288   284     1   288     1.57     0.11     0.35     0.35   | 8.14e-14  3.56e-14  2.88e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.42     0.11     4.45     4.45   | 6.38e-14  1.66e-14  1.47e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.39     0.10     0.43     0.43   | 3.25e-14  6.74e-15  1.20e-15 |
 G27  |   288   288     1   288     1.91     0.09     0.26     0.26   | 6.70e-14  4.17e-14  2.64e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.11     0.11   | 4.01e-14  2.73e-14  9.74e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.02     0.02   | 2.09e-14  8.47e-15  5.04e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.32     0.07     0.98     0.98   | 5.47e-14  1.26e-14  3.02e-15 |
 KOKV |   288   287     1   288     0.29     0.06     0.27     0.27   | 4.20e-14  1.68e-14  1.78e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.42     0.05     4.45     4.45   | 7.98e-14  2.72e-14  1.08e-14 |
 G30  |   288   285     1   288     4.42     0.03     1.71     1.71   | 7.86e-14  2.26e-14  2.51e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.49     1.49   | 4.93e-13  5.22e-14  1.84e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.34     1.34   | 5.84e-13  6.84e-14  3.38e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.35     0.02     2.12     2.12   | 7.32e-14  2.10e-14  2.72e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.30     0.30   | 6.44e-13  6.93e-14  1.96e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.91     0.91   | 7.20e-13  7.16e-14  2.26e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.34     0.34   | 6.85e-13  6.47e-14  2.55e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.62     0.62   | 7.03e-13  6.45e-14  5.53e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.39     0.39   | 7.02e-13  6.96e-14  2.64e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.89     0.89   | 7.65e-13  6.75e-14  3.05e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.81     0.81   | 7.18e-13  6.85e-14  2.21e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.29     1.29   | 7.12e-13  6.39e-14  4.16e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.42     0.01     0.35     0.35   | 6.88e-14  2.54e-14  1.42e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.11     0.11   | 7.50e-13  7.30e-14  3.43e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.25     0.01     4.45     4.45   | 5.53e-13  7.09e-14  2.08e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.22     0.00     0.12     0.12   | 4.86e-13  1.26e-13  8.47e-14 |
 WAB2 |   288   288     0    35     0.02     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-14  4.74e-15  2.48e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  1.83e-13  1.91e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-13  6.19e-13  4.12e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  4.04e-13  1.26e-13 |
 BRFT |   288   249    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.61e-12  1.06e-12  2.04e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.82e-13  1.40e-13 |
 CHPI |   288   255     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  7.82e-13  1.52e-13 |
 DARW |   255   252     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  6.52e-13  2.94e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.78e-13  1.91e-13  1.92e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G01  |   288   283     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-14  3.41e-14  3.16e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.67e-13  8.27e-14  3.10e-14 |
 G06  |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.84e-14  3.56e-14  4.07e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  2.77e-13  9.27e-14 |
 G10  |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-13  3.10e-14  1.52e-14 |
 G11  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  9.01e-14  3.96e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  9.98e-14  4.78e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-13  8.66e-14  2.70e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.17e-13  8.77e-14  4.76e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.96e-13  8.92e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.35e-13  7.91e-14  4.09e-14 |
 HOB2 |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.61e-13  2.49e-13  1.93e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  4.94e-13  6.97e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-13  3.18e-13  1.72e-13 |
 MAC1 |   287   197    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.13e-11  4.83e-12  9.59e-13 |
 MAS1 |   288   224    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.74e-12  1.18e-12  3.24e-13 |
 PERT |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  7.46e-13  5.71e-13 |
 SANT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  9.18e-13  3.21e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-14  3.78e-15  1.73e-15 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.94e-13  3.03e-13  2.94e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NKLG |   253   111    84     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.22e-11  7.51e-12  1.62e-12 |
 TLSE |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  4.68e-13  1.44e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-13  5.22e-13  1.90e-13 |
 KERG |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.30e-13  1.46e-13 |
 MAW1 |   286   266     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  5.06e-13  1.16e-13 |
 REYK |   288   264     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  6.54e-13  2.15e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CNMR |   288   244    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.69e-12  2.31e-12  5.22e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-14  7.55e-15  3.54e-15 |
 SCOR |   288   242     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  5.99e-13  1.73e-13 |
 GOL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.37e-14  7.85e-15  2.92e-15 |
 WTZZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-14  6.61e-15  1.88e-15 |
 LMMF |   288   255    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.69e-12  1.39e-12  2.59e-13 |
 GMSD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TRO1 |   249   249     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.23e-13  3.23e-13  1.78e-13 |
 CCJ2 |   273     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KRGG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  4.57e-13  1.08e-13 |
 TONG |   288   271     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  5.28e-13  2.51e-13 |
 PNGM |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  5.18e-13  5.90e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  7.47e-13  3.61e-13 |
 SOLO |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  5.10e-13  6.12e-13 |
 DYNG |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  5.53e-13  1.67e-13 |
 OWMG |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  8.70e-13  3.50e-13 |
 ASCG |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-12  1.32e-12  4.45e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-13  6.25e-13  4.22e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-13  3.62e-13  1.13e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.38e-12  4.24e-13  9.48e-14 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DGAR      DGAR      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
