
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2084   Day: 2   MJD: 58834                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3068      0       3    -111   1344   1344      0   2990   2990      0    0.00
 cod |   288     0  29941     62    -430    -416     12     11     12    110    154     84   20.45
 emr |   288     0  23438    366    -817    -471     17     19     15     87     81     91   13.52
 esa |   288     0  31855    863    -692    -291     11     14     10     80     86     77   19.91
 gfz |   288     0  38178    288    -767    -364     12     15     12     90    109     83   18.37
 iga |    96     0   3068     46     -34      13     33     33      0    118    118      0    0.00
 igc |   288     0   8610      0     -66    -514    137    137      0    450    450      0    0.00
 igu |    96     0   2973      0      73    -100    964    964      0   1726   1726      0    0.00
 jpl |   288     0  25582     20  215333    -800      9      9      9     77    105     58   27.76
 ngs |    96     0   2973      0      72     -99   1215   1215      0   2642   2642      0    0.00
 usn |   288     0  36086   1546    -880    -510     47     77     31    117    126    114    0.00
 whu |   288     0  29496    448    -615    -465     27     42     17    149    247     74    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 | -1710   244    -7  -128   -18  -143   572  -394   -73 -1346   212  -323 |
    2 | -1971   -93   -49    -4    58    29   -87   803    56 -1999   -52   533 |
    3 | -1132   101   -72   -88  -234  -166  -625 -1677   178  -891     9  -301 |
    4 | -1542   123   -65   -64     X  -123     -     -     -     -     X     - |
    5 | -2749  -148    44    -2   124    53    71  -210     7 -2425    79  -238 |
    6 | -2173   175  -205  -188  -134  -278  -612   471   194 -1880   -31  -197 |
    7 |   132   -71   155    -7    81    70   206 -1224   -71   -46    86  -113 |
    8 | -1058    69   -16   -85  -151    -3  -542 -4196   118 -1531    10   -83 |
    9 | -1467    34    29   -88   -70   -90  -537   296    70 -1268   -27  -127 |
   10 |   532   166   -52   -88   -88  -119   589   136    25   382     5  -182 |
   11 |  3620   130   -64    20   105   -18   202  1536  -149  3670    -1    74 |
   12 | -2208    92   -25    52    53   -34   -96  -185  -129 -2003   -18  -197 |
   13 |  5427   102   -87    78    -8   -39    89   497   -84  4604   -40  -151 |
   14 |  1500   -89    -7    87    71   112   192   468   -41  1637    87   297 |
   15 | -2433  -101    88   -35    15    63   316  -140    47 -2086   108  -188 |
   16 |  1400   -42    47   -59     5   144  -263  -653    47  1515    15    54 |
   17 |  5197   103    74  -125   239    33   497  1313  -181  3117    99   -84 |
   18 | -2204    25   -93     X    30   329     - -1187     - -2268   579  -107 |
   19 | -1914  -158   123     8   212   110   111  -617   -89 -1858   101   584 |
   20 |   802  -195   123    -1   -45    43   -90   -15   114  1257   -35   313 |
   21 |   463  -243    83    19    -3    98  -210  -889   127   708   -37   311 |
   22 | -2249  -163    88    86   -20    69  -402   997    29 -2376    49   394 |
   23 | -1083    94     7    22    87   101    29   555  -146  -971   153   116 |
   24 |  5370    91    19   -56   -72  -110    -6 -2449    11  4206    72  -228 |
   25 | -1584   356    64  -139  -131   102  -258   826  -107 -1370    50    86 |
   26 |  -317   272   -13   -97   -51   -95   270  1021   -91    52   -11     6 |
   27 | -1213    55    58   -35    78    26    27   664   -95  -991    70   -99 |
   28 |  7818  -105   -50   103    77   201    21  4376   -24  6993   -22     1 |
   29 | -2370   -72   -40   -94   102   -23   897   288    72 -2144   127  -153 |
   30 |   260   233    49  -109    12    28  -154  -399  -125   220   114     7 |
   31 | -1190   219   113  -130    33   -78   -46  1313  -145 -1087   103  -172 |
   32 |   -44   129    -5   -91  -159  -120  -141 -1365    77   103   -70  -353 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AGGO |     -     -     -    46     -     -     -     -   -33     -     -     - |
 ALBH |     -    53   -81     -     -     -     -     -     -     -  -269     - |
 ALGO |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     -   -33   -45 |
 ALIC |     -     -     -   -47    50     -     -     -     -     -   -75    19 |
 AREG |     -    56    -6   -53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    68   -37     -    15     -     -     -   -42     -   -62    17 |
 ARTU |     -     -     -    29   -32     -     -     -     -     -   -72     - |
 ASCG |     -     -     -    83     -     -     -     -   -60     -     -     - |
 AUCK |     -     -     -   -61    66     -     -     -     -     -  -216  -110 |
 BADG |     -     -    23     -     -     -     -     -   -11     -  -145     - |
 BAKE |     -     -     -    50   -54     -     -     -     -     -   348   -34 |
 BJFS |     -     -   -69     -    51     -     -     -     -     -     X    92 |
 BOGT |     -    67     -   -60   -45     -     -     -    23     -    32   -44 |
 BOR1 |     -   -11    16     -     -     -     -     -     -     -   -64     - |
 BRFT |     -     -     -   -61    28     -     -     -    25     -   -77    42 |
 BRMU |     -     -     -    -6    23     -     -     -   -11     -   -11    63 |
 BRUX |     -   -22    47     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    70     -     -     -     -   -50     -    60     - |
 CAS1 |     -  -109     -    91    23     -     -     -     -     -    79    15 |
 CCJ2 |     -     -     -    76    36     -     -     -   -76     -     -    75 |
 CEBR |     -     -  -109    74     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -    12    44   -57     -     -     -     -     -    21    12 |
 CHAN |     -     -     -     -   -11     -     -     -     8     -     -    73 |
 CHPG |     -   -40     -    40     -     -     -     -     1     -     -     - |
 CHTI |     -     -     -   -60    65     -     -     -     -     -  -142   -76 |
 CHUR |     -     -   103     -   -76     -     -     -     -     -    48    15 |
 CKIS |     -     -     -    63     -     -     -     -   -46     -  -222     - |
 CORD |     -    27     -     -   -30     -     -     -     -     -    14     - |
 CPVG |     -  -101     -   104     -     -     -     -     -     -   -54     - |
 CRO1 |     -     -   -13    27    24     -     -     -   -31     -    56     - |
 CUSV |     -     -     -    61   -43     -     -     -   -16     -    34     1 |
 DARW |     -     -     -   -52    56     -     -     -     -     -   191     3 |
 DLF1 |     -   -85     -     -     -     -     -     -    63     -     -     - |
 DRAO |     -   127    -8     -  -136     -     -     -     -     -     2  -119 |
 DUBO |     -    71     -     -   -79     -     -     -     -     -   -58     - |
 FAA1 |     -   -15     -   -68    89     -     -     -     -     -   -52    70 |
 FAIR |     -     -     -     -   -79     -     -     -    52     -   -87  -100 |
 FLIN |     -     -     -   143   -41     -     -     -   -75     -     -   -55 |
 FLRS |     -     -     -   -13     -     -     -     -     9     -   -65    21 |
 GAMB |     -     -     -     8     -     -     -     -    -6     -  -109     - |
 GLPS |     -    47     -     1   -53     -     -     -     -     -    -3     - |
 GODE |     -   171   164     -  -312     -     -     -     -     -   125     - |
 GOL2 |     -     -    70   -48     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   138     -     -  -154     -     -     -     -     -   -13   -10 |
 GOPE |     -   -51     -     -    57     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -79     -     -    88     -     -     -     -     -     -   111 |
 GUAT |     -     -     -    -7     7     -     -     -     -     -     9   -15 |
 GUUG |     -     -     -  -230   249     -     -     -     -     -   111     - |
 HARB |     -   -81     -    97   -15     -     -     -     -     -     -    31 |
 HERS |     -   -73   -12     -    90     -     -     -     -     -   -79     - |
 HOB2 |     -    18    53     -   -59     -     -     -     -     -    75     - |
 HOFN |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     -   -44   -49 |
 HOLB |     -     -     -  -110     -     -     -     -    79     -     -    30 |
 HRAO |     -     -     X     -  -142     -     -     -    94     -   192     - |
 IENG |     -   -10    20     -    -4     -     -     -     -     -     X     - |
 INEG |     -     -     -   -22    24     -     -     -     -     -     -    34 |
 IQAL |     -     -     -     3     -     -     -     -    -2     -     1   -76 |
 IRKJ |     -     -   -17     -    13     -     -     -     -     -     -    58 |
 IRKM |     -     -   -16    11     -     -     -     -     -     -    37     - |
 KARR |     -   -71     -    23    22     -     -     -    21     -   -74     - |
 KAT1 |     -     -  -149     -     -     -     -     -    73     -    64     - |
 KERG |     -     -     -     -     4     -     -     -    -2     -   242   109 |
 KIRU |     -   135     -   143  -182     -     -     -   -81     -   161     - |
 KOKB |     -    48   -99     -   -39     -     -     -    39     -   -70   -28 |
 KOKV |     -     -   -25    37   -20     -     -     -     -     -    66    12 |
 KOUR |     -  -154     -     X   -48     -     -     -   147     -   -18  -177 |
 KRGG |     -  -176     -    70   120     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    51   -55     -     -     -     -     -   -27    -7 |
 MAC1 |     -     -     -   -50    33     -     -     -    14     -     5    43 |
 MAL2 |     -  -174     -   160    23     -     -     -     -     -   -66     5 |
 MAS1 |     -  -200     -   128    84     -     -     -     -     -  -214    48 |
 MATE |     -    21    52     -     1     -     -     -   -41     -     9     - |
 MAW1 |     -    70     -   -16   -38     -     -     -   -15     -   207    48 |
 MAYG |     -  -177     -    98     -     -     -     -    60     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    91    21     -     -     -   -76     -    55    38 |
 MDVJ |     -    43    26     -   -66     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -    34    -9   -29     -     -     -     -     -     -    37     - |
 NAUR |     -     -     -    87     -     -     -     -   -63     -  -174     - |
 NICO |     -   -60     -     -    67     -     -     -     -     -     2    12 |
 NKLG |     -   -56     -    75   -35     -     -     -    11     -   -29    20 |
 NLIB |     -     -    98     -   -31     -     -     -   -27     -  -136     - |
 NOVM |     -     -  -298     -   220     -     -     -     -     -     -   201 |
 NRC1 |     -    44    11     -   -57     -     -     -     -     -   -80   -11 |
 NRIL |     -     -     -    50   -23     -     -     -   -21     -  -103   -17 |
 NTUS |     -     -     -   -16    17     -     -     -     -     -     -  -124 |
 NYA2 |     -     -     -    48   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -  -340     -     -     -     -     -   166     -  -185    58 |
 OHI2 |     -   -99     -   116   -15     -     -     -     -     -   -33    22 |
 OHI3 |     -   -73    44     -     -     -     -     -    32     -   140     - |
 ONSA |     -     0    47     -   -34     -     -     -     -     -     7    35 |
 OUS2 |     -   -10     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -  -113   -62     -     -     -   122     -   -27   -81 |
 PETS |     -     -     -     -  -112     -     -     -    74     -    21     3 |
 PIE1 |     -     -    25     -   -59     -     -     -    27     -    83    -6 |
 PNGM |     -     -     -    49     -     -     -     -   -35     -  -118     - |
 POHN |     -     -     -    -3     -     -     -     -     2     -     -     - |
 POL2 |     -     8     -     -    52     -     -     -   -40     -     -     - |
 POTS |     -    30     -     -   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    75   -59     -   -40     -     -     -     -     -     -   -75 |
 QAQ1 |     -     -     -     1     -     -     -     -     0     -    71   -29 |
 REUN |     -     -     -     -    27     -     -     -   -18     -     -    42 |
 REYK |     -    -2     -    87   -51     -     -     -   -27     -   -56  -189 |
 RGDG |     -  -126     -     -     -     -     -     -    93     -     -     - |
 RIO2 |     -    31     -  -172   152     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -   -22     -     -     -     -     -     -    16     -     -     - |
 SANT |     -    94     -     -     4     -     -     -   -72     -    38    35 |
 SCH2 |     -   -46     -    99   -57     -     -     -     -     -   -51     2 |
 SEYG |     -  -194     -    89     -     -     -     -    79     -     -     - |
 SFER |     -     -  -111     -    82     -     -     -     -     -     -    18 |
 SGOC |     -     -     -  -122   132     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   -47     -     -     -     -    33     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    30     -   -22     -     -     -     -     -   -61     - |
 STHL |     -  -107     -    68    27     -     -     -    14     -   -55   114 |
 STJO |     -     4    10     -   -25     -     -     -     9     -    21    28 |
 SUTM |     -     -     -   -87    94     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -     4    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -     -     -    15   -17     -     -     -     -     -    68   114 |
 TID1 |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     -    81     - |
 TIDB |     -     -    79   -53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    51   -56     -     -     -     -     -   -52     - |
 TLSE |     -   -42     -     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -   -66     -    67     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -  -120     -    80    48     -     -     -     -     -   -49   -34 |
 TSK2 |     -     0    -1     -     -     -     -     -     -     -     -    65 |
 TWTF |     -    12     5     -   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -58     -     -    65     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -17     -  -133   163     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    50     -    25   -83     -     -     -     -     -     X     - |
 VILL |     -     -     -    43   -46     -     -     -     -     -   -28     - |
 VOIM |     -   -34     -    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -30    80     -   -25     -     -     -     -     -    16     - |
 WHIT |     -     -     -   -59    64     -     -     -     -     -  -275    -4 |
 WIND |     -   -67     -    -5    80     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    73     -   -54     -     -     -     -     -  -107    27 |
 WTZR |     -   -31  -119     X   124     -     -     -     -     -   348   124 |
 XMIS |     -  -123     -     -    23     -     -     -    76     -   -68    66 |
 YAR2 |     -     -    57     -   -42     -     -     -     -     -    43     - |
 YEBE |     -     -     6     -     -     -     -     -    -3     -  -129     - |
 YELL |     -    74    36     -  -109     -     -     -     -     -   -57  -151 |
 YKRO |     -    -6     -     -     -     -     -     -     4     -    51   112 |
 YSSK |     -     -     -    14   -15     -     -     -     -     -   -76     - |
 ZECK |     -     -   -12     -    18     -     -     -    -6     -     -   112 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   809    12    15    14    16    47   179   300     9   589    83    20 |  288    348
    2 |   240     7    19    17    14    35    96   509     7   246    88    27 |  288    193
    3 |   499    10    13    14    11    34   218  1082     8   544    63    24 |  288    316
    4 |   868    16    22    21     X    45     -     -     -     -     X     - |  287    423
    5 |  1136     9    20    16    14    23    80   405     8   890   101    39 |  288    477
    6 |   606    11    16    16    15    45   396   440     9   703    95    53 |  288    316
    7 |   742    10    16    14    10    34    54  1373     7   975    82    48 |  288    287
    8 |  2608     8    13    13    14    36   338  1574     7  1924    72    43 |  288   1165
    9 |   602    10    12    16    20    35   158   341     7   653    35    42 |  288    159
   10 |   321     9    22    12    16    24   103   129    10   310    69    31 |  288    200
   11 |  1068     8    12    15    14    30   109   795     8  1045    34    70 |  288    229
   12 |   777    11    10    14    12    39    41   765     8   558   107    29 |  288    360
   13 |  1345    10    16    13    13    32    58   665     8  1125    50    30 |  288    412
   14 |   649    10    23    16    16    21    71   474    10   530    38    34 |  288    200
   15 |   545    11    26    13    13    31   146   273     8   483    45    25 |  288    187
   16 |   385    13    18    14    18    47    63   568    11   389    91    33 |  288    340
   17 |  4863    12    14    14    11    27   129   497     8  4576   110    34 |  288    349
   18 |   723    33    28     X    22    55     -   649     -   747    61    85 |  280    683
   19 |   340    11    13    16    13    26   107   543     6   324    90    37 |  288    227
   20 |   780    11    20    15    35    33    81   289    11   854    85    41 |  288    277
   21 |   542    10    33    13    13    36    89   644    12   515    83    27 |  288    449
   22 |   432     9    17    12    10    32    73   565     8   413    83    26 |  288    368
   23 |   407    11     9    15    14    21    70   344     7   349    30    29 |  288    242
   24 |  3242    11    31    16    15    40    71  2686     9  2258    42    78 |  288   2233
   25 |   725    10    10    17    15    24    78   430    19   657    74    70 |  288    320
   26 |   837    10    13    15     9    35   124   402     8   630    89    41 |  288    370
   27 |   587     9    13    13    14    34    59   294     7   380    90    57 |  288    231
   28 |  1630    10    13    13    11    29    89  2938     7  2225    99    17 |  288    505
   29 |   759    11    35    13    14    32   138   327    10   617   101    32 |  288    281
   30 |   311    12    21    12    11    39    52   257     6   373    54    45 |  288    296
   31 |  1302     8    11    14    17    28    51   922    10  1130    96    20 |  288    244
   32 |   418    10    29    16    17    24    58  1133    11   273    47    44 |  288    152
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AGGO |     -     -     -    13     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   1407
 ALBH |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -    26     - |  288    848
 ALGO |     -     3     5     -     -     -     -     -     -     -    32     8 |  288     53
 ALIC |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -    17    12 |  288   2463
 AREG |     -     7    11     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2474
 AREQ |     -     8    13     -    11     -     -     -     8     -    30    18 |  288   2319
 ARTU |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    18     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -    13     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2774
 AUCK |     -     -     -    15    16     -     -     -     -     -    60    40 |  288   5102
 BADG |     -     -     8     -     -     -     -     -     4     -    31     - |  288     25
 BAKE |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    14     8 |  288   2511
 BJFS |     -     -    14     -    10     -     -     -     -     -     X    11 |  287   2759
 BOGT |     -     9     -     9    10     -     -     -     8     -    27    16 |  288   3929
 BOR1 |     -     5     8     -     -     -     -     -     -     -    20     - |  288   2108
 BRFT |     -     -     -    12    15     -     -     -    12     -    43    28 |  288   2531
 BRMU |     -     -     -     7    11     -     -     -     8     -    19    13 |  288   6296
 BRUX |     -     8    13     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 BSHM |     -     -     -     8     -     -     -     -     6     -    18     - |  275   4525
 CAS1 |     -    13     -     6    17     -     -     -     -     -    21    10 |  288   2056
 CCJ2 |     -     -     -    11    13     -     -     -    10     -     -    17 |  288   3223
 CEBR |     -     -    11     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     12
 CEDU |     -     -    12     8     9     -     -     -     -     -    37    13 |  288    295
 CHAN |     -     -     -     -     9     -     -     -     6     -     -    10 |  288   4680
 CHPG |     -    14     -    19     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   2564
 CHTI |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -    28    30 |  288   5352
 CHUR |     -     -     8     -     6     -     -     -     -     -    16    16 |  288   4740
 CKIS |     -     -     -    19     -     -     -     -    13     -    48     - |  288   3910
 CORD |     -    22     -     -    24     -     -     -     -     -    47     - |  288   3316
 CPVG |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     -    25     - |  288   3381
 CRO1 |     -     -    31    17    19     -     -     -    14     -    21     - |  288   4448
 CUSV |     -     -     -     9    11     -     -     -     9     -    27    11 |  288   4594
 DARW |     -     -     -    15    16     -     -     -     -     -    62    32 |  278   2276
 DLF1 |     -     7     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   1436
 DRAO |     -     9     8     -    10     -     -     -     -     -    27    11 |  288    748
 DUBO |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    13     - |  288  13172
 FAA1 |     -    16     -    14    16     -     -     -     -     -    39    22 |  288  13634
 FAIR |     -     -     -     -     9     -     -     -     6     -    17    10 |  288   2975
 FLIN |     -     -     -     6    10     -     -     -     6     -     -     8 |  288   2631
 FLRS |     -     -     -    20     -     -     -     -    14     -    36    30 |  283   3537
 GAMB |     -     -     -    11     -     -     -     -     8     -    25     - |  288   3501
 GLPS |     -     8     -     7     8     -     -     -     -     -    22     - |  288    >>>
 GODE |     -     8    12     -    10     -     -     -     -     -    26     - |  288     28
 GOL2 |     -     -    11     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     54
 GOLD |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -    24    11 |  288     47
 GOPE |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 GRAZ |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     -    12 |  288   2299
 GUAT |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -    32    17 |  264   3467
 GUUG |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -    52     - |  288   3792
 HARB |     -    10     -     8     9     -     -     -     -     -     -    14 |  288   3009
 HERS |     -     9    12     -     8     -     -     -     -     -    22     - |  288     22
 HOB2 |     -    14    15     -    17     -     -     -     -     -    46     - |  288    911
 HOFN |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    48     9 |  288   1478
 HOLB |     -     -     -     7     -     -     -     -     5     -     -    15 |  288    983
 HRAO |     -     -     X     -    12     -     -     -     8     -    41     - |  288     50
 IENG |     -    16     8     -    15     -     -     -     -     -     X     - |  287     20
 INEG |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -    10 |  288   3125
 IQAL |     -     -     -     9     -     -     -     -     6     -    26    12 |  288   2179
 IRKJ |     -     -    21     -    16     -     -     -     -     -     -    12 |  262     66
 IRKM |     -     -    12     8     -     -     -     -     -     -    15     - |  288     23
 KARR |     -    11     -    11    13     -     -     -     9     -    19     - |  288   2570
 KAT1 |     -     -    27     -     -     -     -     -    13     -    43     - |  265   2315
 KERG |     -     -     -     -    16     -     -     -    10     -    54    19 |  288   1986
 KIRU |     -     7     -     6    10     -     -     -     7     -    25     - |  288   1618
 KOKB |     -    16    26     -    19     -     -     -    13     -    24    17 |  288     83
 KOKV |     -     -    18    19    14     -     -     -     -     -    30    16 |  288    111
 KOUR |     -    37     -     X    20     -     -     -    33     -    45    41 |  288  26262
 KRGG |     -    10     -     9    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2540
 LHAZ |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    26     9 |  288   5788
 MAC1 |     -     -     -    12    16     -     -     -    13     -    61    16 |  288   1607
 MAL2 |     -    20     -    17    18     -     -     -     -     -    37    30 |  288   8022
 MAS1 |     -    10     -     7    10     -     -     -     -     -    43    12 |  288   2869
 MATE |     -     7     9     -     9     -     -     -     7     -    23     - |  288     45
 MAW1 |     -     9     -     9    13     -     -     -     8     -    20    15 |  288   1575
 MAYG |     -    11     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   2594
 MBAR |     -     -     -     9    12     -     -     -    10     -    33    13 |  288   3380
 MDVJ |     -    10    16     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 MGUE |     -     7    12     9     -     -     -     -     -     -    47     - |  288     22
 NAUR |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -    16     - |  288   1761
 NICO |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -    16     8 |  288   2479
 NKLG |     -    17     -    14    21     -     -     -    12     -    62    20 |  288   2272
 NLIB |     -     -    13     -    13     -     -     -     9     -    15     - |  288     34
 NOVM |     -     -    26     -    19     -     -     -     -     -     -    43 |  284     33
 NRC1 |     -     5     7     -     6     -     -     -     -     -    17     7 |  288     15
 NRIL |     -     -     -     6     7     -     -     -     6     -    30     7 |  288   5469
 NTUS |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -    20 |  288   3144
 NYA2 |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     -     8     -     -     -     -     -     4     -    13    15 |  288    360
 OHI2 |     -    12     -     7     9     -     -     -     -     -    29    13 |  288     69
 OHI3 |     -    10    15     -     -     -     -     -    10     -    20     - |  288     79
 ONSA |     -     7    11     -     6     -     -     -     -     -    18    12 |  288     15
 OUS2 |     -    11     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PERT |     -     -     -     8    14     -     -     -     9     -    32    17 |  288   2889
 PETS |     -     -     -     -     8     -     -     -     5     -    11    12 |  288   7965
 PIE1 |     -     -    14     -     8     -     -     -     9     -    24    11 |  288     15
 PNGM |     -     -     -    14     -     -     -     -    10     -    48     - |  288   2687
 POHN |     -     -     -    19     -     -     -     -    14     -     -     - |  284   1924
 POL2 |     -     6     -     -     7     -     -     -     6     -     -     - |  288   4944
 POTS |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    12    19     -     7     -     -     -     -     -     -    16 |  288     66
 QAQ1 |     -     -     -     6     -     -     -     -     4     -    21     9 |  288   1750
 REUN |     -     -     -     -    13     -     -     -     9     -     -    20 |  288   3027
 REYK |     -     8     -     8     9     -     -     -    10     -    17    10 |  288   1538
 RGDG |     -     7     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   3733
 RIO2 |     -     7     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SAMO |     -    12     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   4439
 SANT |     -     8     -     -    11     -     -     -     7     -    18    18 |  288   1727
 SCH2 |     -     6     -     6     8     -     -     -     -     -    15     8 |  288   2385
 SEYG |     -    12     -    17     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   8080
 SFER |     -     -    13     -    10     -     -     -     -     -     -    15 |  288     46
 SGOC |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  109    >>>
 SOLO |     -     -     -    11     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   3850
 SPT0 |     -     -    10     -     7     -     -     -     -     -    30     - |  288     14
 STHL |     -    11     -     7    11     -     -     -     9     -    28    12 |  288   3369
 STJO |     -     9    21     -    11     -     -     -     8     -    29     8 |  288     82
 SUTM |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    14    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     29
 SYOG |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -    24    10 |  228   2814
 TID1 |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -    26     - |  288     39
 TIDB |     -     -    21    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     39
 TIXI |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    33     - |  288    >>>
 TLSE |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2338
 TONG |     -    11     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4053
 TOW2 |     -    16     -    12    16     -     -     -     -     -    33    22 |  288   1196
 TSK2 |     -    11    17     -     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   3404
 TWTF |     -     6    16     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 ULAB |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     9     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     9     -     8    11     -     -     -     -     -     X     - |  288     17
 VILL |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    27     - |  288   3489
 VOIM |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     9    12     -     8     -     -     -     -     -    20     - |  288     11
 WHIT |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    40     6 |  288   3441
 WIND |     -    16     -    11    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -     9     -     7     -     -     -     -     -    17    14 |  288   1724
 WTZR |     -    49    26     X    37     -     -     -     -     -    16     4 |  288 202367
 XMIS |     -    18     -     -    17     -     -     -    12     -    28    23 |  288   2793
 YAR2 |     -     -    15     -    11     -     -     -     -     -    44     - |  250    100
 YEBE |     -     -     8     -     -     -     -     -     4     -    27     - |  283   3203
 YELL |     -    13    25     -     6     -     -     -     -     -    39    14 |  288     25
 YKRO |     -    11     -     -     -     -     -     -     8     -    33    23 |  288   3259
 YSSK |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -    16     - |  288    >>>
 ZECK |     -     -     9     -     9     -     -     -     7     -     -     9 |  288     52
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1345    12    17    12    13    34   137   965    10  1216    48    27 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   WTZR  | 2084-2 10:50:00 |        -958
esa |   KOUR  | 2084-2 14:50:00 |        1961
esa |   USN7  | 2084-2 23:00:00 |       -1521



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.85     3.91     1.80     1.80   | 2.11e-14  5.95e-15  2.58e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.48     3.91     1.73     1.73   | 4.10e-14  5.53e-15  3.78e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.51     3.91     0.57     0.57   | 5.11e-14  1.46e-14  2.59e-15 |
 MATE |   288   286     1   288     2.33     3.91     1.42     1.42   | 4.07e-14  7.32e-15  7.28e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.59     3.91     3.89     3.89   | 2.08e-14  3.69e-15  2.09e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.88     3.91     2.87     2.87   | 2.20e-14  3.90e-15  2.05e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.25     3.91     3.89     3.89   | 2.69e-14  7.73e-15  4.70e-15 |
 WTZR |   288   280     2   288     2.46     3.91     3.89     3.89   | 1.58e-10  4.85e-11  2.85e-11 |
 YELL |   288   288     0   288     3.71     3.91     3.89     3.89   | 2.76e-14  7.66e-15  3.07e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     2.91     3.91     3.89     3.89   | 3.94e-14  5.43e-15  1.99e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.08     3.91     3.89     3.89   | 1.95e-14  7.12e-15  1.79e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     3.40     3.91     1.78     1.78   | 2.32e-14  8.94e-15  4.58e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.56     3.91     2.52     2.52   | 2.79e-14  6.53e-15  1.09e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.18     3.91     3.89     3.89   | 2.50e-14  5.48e-15  2.60e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.64     3.91     2.41     2.41   | 1.97e-14  5.10e-15  2.65e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.60     3.91     0.61     0.61   | 3.99e-14  4.93e-15  2.48e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.15     3.91     3.89     3.89   | 4.42e-14  6.20e-15  2.05e-15 |
 IENG |   287   285     1   287     3.75     3.90     3.88     3.88   | 3.28e-14  6.42e-15  1.44e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     3.04     3.74     1.31     1.31   | 2.43e-14  6.08e-15  5.92e-15 |
 KOUR |   288   282     2   288     1.86     3.21     0.40     0.40   | 1.97e-11  6.04e-12  2.98e-12 |
 STJO |   288   287     1   288     1.80     3.00     0.34     0.34   | 4.58e-14  1.82e-14  9.14e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     1.74     2.79     0.08     0.08   | 1.86e-14  4.69e-15  1.87e-15 |
 IRKJ |   262   262     0   262     1.54     2.41     0.82     0.82   | 5.17e-14  9.75e-15  6.70e-15 |
 NOVM |   284   281     1   284     1.42     1.89     1.81     1.81   | 9.44e-14  9.22e-15  4.93e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.43     1.88     3.88     3.88   | 7.98e-14  9.19e-15  2.83e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.42     1.87     3.88     3.88   | 3.77e-14  6.15e-15  6.55e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     1.30     1.57     0.07     0.07   | 3.17e-14  3.96e-15  1.53e-15 |
 YAR2 |   250   249     1   250     1.10     1.30     2.20     2.20   | 1.00e-12  2.77e-13  2.13e-13 |
 IRKM |   288   288     0   288     1.15     1.23     0.26     0.26   | 2.22e-14  6.81e-15  2.11e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.84     0.65     0.36     0.36   | 1.96e-14  6.53e-15  2.72e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.67     0.41     1.26     1.26   | 9.80e-14  8.77e-15  3.70e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.65     0.40     1.26     1.26   | 2.69e-14  4.74e-15  2.25e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.64     0.37     0.88     0.88   | 4.48e-14  9.21e-15  4.11e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.60     0.33     0.03     0.03   | 2.03e-14  8.73e-15  2.30e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.59     0.32     0.33     0.33   | 4.50e-14  7.82e-15  2.24e-15 |
 TIDB |   276   276     0   276     0.57     0.31     1.06     1.06   | 1.13e-13  1.12e-14  3.61e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     3.84     0.27     3.89     3.89   | 5.42e-14  1.38e-14  1.10e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.84     0.26     3.89     3.89   | 6.28e-14  2.53e-14  3.80e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.53     0.25     0.21     0.21   | 5.17e-14  1.08e-14  2.78e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.46     0.20     0.53     0.53   | 5.22e-14  1.08e-14  2.94e-15 |
 G09  |   288   284     1   288     1.63     0.15     0.42     0.42   | 6.75e-14  2.16e-14  1.95e-14 |
 G26  |   288   288     1   288     3.84     0.13     3.89     3.89   | 7.49e-14  3.55e-14  2.01e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.92     0.11     0.32     0.32   | 5.82e-14  2.19e-14  7.15e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.31     0.09     1.63     1.63   | 4.09e-14  6.85e-15  1.59e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.27     0.07     0.07     0.07   | 2.52e-14  3.88e-15  2.10e-15 |
 G04  |   287   287     0   287     0.38     0.06     0.17     0.17   | 3.35e-13  7.18e-14  4.34e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.77     0.03     3.00     3.00   | 6.42e-14  2.18e-14  2.44e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.22     0.03     1.77     1.77   | 6.07e-13  5.28e-14  2.12e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.03     1.38     1.38   | 5.88e-13  6.38e-14  1.39e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.11     1.11   | 6.77e-13  6.06e-14  4.04e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.35     0.35   | 5.70e-13  6.37e-14  2.78e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.77     0.77   | 7.37e-13  6.25e-14  3.87e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.40     0.40   | 7.38e-13  6.90e-14  3.12e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.47     0.47   | 6.22e-13  6.53e-14  2.59e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.03     1.03   | 6.97e-13  7.24e-14  2.09e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.10     1.10   | 6.17e-13  5.69e-14  1.61e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.65     1.65   | 6.82e-13  7.34e-14  3.62e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.13     0.13   | 6.88e-13  6.39e-14  3.73e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.33     0.33   | 6.73e-13  7.35e-14  4.03e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.12     0.12   | 8.20e-14  3.37e-14  4.76e-14 |
 G18  |   280   280     0   280     0.20     0.01     0.14     0.14   | 1.18e-12  4.03e-13  2.08e-13 |
 G13  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.09     0.09   | 5.37e-13  5.45e-14  4.95e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.07     0.07   | 6.77e-14  2.83e-14  4.40e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.17     0.00     0.07     0.07   | 1.25e-13  3.27e-14  1.15e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  1.60e-13  5.19e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.95e-13  6.89e-13  2.66e-13 |
 AUCK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  5.62e-13  2.26e-13 |
 BRFT |   288   242    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-12  1.04e-12  2.01e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  4.39e-13  1.52e-13 |
 DARW |   278   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  4.33e-13  1.12e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-13  1.40e-13  5.53e-14 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.77e-13  9.07e-14  6.02e-14 |
 G06  |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-14  5.34e-14  3.49e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.57e-13  7.18e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.92e-13  7.49e-14  2.03e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  8.95e-14  3.79e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.38e-13  9.21e-14  2.57e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.32e-13  4.49e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.31e-13  1.42e-13 |
 GRAZ |   215    66    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.85e-11  8.09e-12         - |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.11e-13  1.17e-13  1.05e-13 |
 HOFN |   288   268     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  6.10e-13  1.16e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  6.19e-13  3.25e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-13  2.93e-13  1.63e-13 |
 MAS1 |   288   249    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-12  1.09e-12  3.12e-13 |
 NYAL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.34e-13  2.07e-13  3.36e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 QAQ1 |   286   211    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-11  1.81e-12  2.83e-13 |
 SANT |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  4.67e-13  1.61e-13 |
 VILL |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  8.09e-13  3.70e-13 |
 WSRT |   288   205    53     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.52e-11  4.48e-12  8.28e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-14  4.41e-15  2.18e-15 |
 BJFS |   287   261    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  1.08e-12  3.76e-13 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  3.29e-13  7.14e-14 |
 NKLG |   286   228    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-12  6.23e-13  1.56e-13 |
 TLSE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  5.89e-13  3.01e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-13  6.16e-13  1.18e-13 |
 KERG |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  6.21e-13  1.75e-13 |
 MAW1 |   288   248     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  4.70e-13  1.02e-13 |
 REYK |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  5.76e-13  8.70e-14 |
 SCH2 |   288   261    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  8.86e-13  1.94e-13 |
 HOLB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  3.60e-13  7.64e-14 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-14  7.48e-15  2.15e-15 |
 IQAL |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  1.10e-12  1.67e-13 |
 CHTI |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 CCJ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KRGG |   286   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  9.64e-13  1.76e-13 |
 TONG |   288   261     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  6.05e-13  1.90e-13 |
 POHN |   284   258     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-12  6.38e-13  1.16e-13 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  5.55e-13  1.84e-13 |
 NAUR |   288   278     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  4.25e-13  9.95e-14 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ASCG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.96e-13  6.88e-13  2.74e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  4.13e-13  1.40e-13 |
 AGGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  3.38e-13  1.52e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.22e-21  3.97e-19  1.39e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BAKE      BAKE      PERT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
