
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2084   Day: 6   MJD: 58838                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153873   3574    -142    -675      6      5      7     91     93     88   27.00
 emr |  2880     0 105614    555  142324    -595     17     17     15    149    157     88    9.08
 esa |  2880     0 129917   3051   -1519      29      9      8      9     76     68     92   19.54
 gfz |  2880     0 138257   4554    -147    -529     14     14     13    111    121     90   11.07
 grg |  2880     0 115853   3388     -83     -82     10      8     14    133    120    169   15.27
 jpl |  2880     0 107948   1231  212634    -695      9      9      9     96    101     65   18.04
 mit |  2880     0 115553   1542    -287    -525     70     76     39   1765   1032   3317    0.00
 igr |   288     0  45870    124    5302    -448     10     14      9     83     68     87    0.00
 ngs |    96     0   2972      0    -135    -692   1224   1224      0   2416   2416      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    89    76  -111  -107    12     5  -870   -20 -1478     - |
    2 |   -64    96    88   118  -136    -5  1289    51 -1622     - |
    3 |    -2  -222   -82  -214    66   279  -820    37  -852     - |
    4 |    62     -   -85     X     -     -  -688    22     -     - |
    5 |  -108     8     9    24   196   -33 -1269    22 -1209     - |
    6 |    18  -258   -31  -274   236   103 -1220   -49 -1512     - |
    7 |    12    -9    33    54  -162    55  -473    69   -50     - |
    8 |    -8  -211    55  -112    48    86   167   -12   492     - |
    9 |    60  -289   -42  -154    35   166  -127    -8 -1459     - |
   10 |    42  -121    13   -68   -19    43  -870   -17   535     - |
   11 |    23    90    -8    70   -95   -33   412    55  3552     - |
   12 |    36   179   118    32   -51  -249  -713   -54 -1602     - |
   13 |   -84  -153   102   -58   129    19  -471   -42  4368     - |
   14 |  -143    89    53    59    63    21   579   -15  1828     - |
   15 |   -88   111    38    63   -31    23 -1148    51 -2518     - |
   16 |   -77   -97   -31    36   164    37  1049     7  2139     - |
   17 |   131    84   -77   129  -152  -106  -586    15 -1561     - |
   18 |     X   -64     X    11     X    28   162    76  1769     - |
   19 |  -118   336    70   261  -199   -61  2074    45 -2186     - |
   20 |  -105   -60    44   119     2    65  1807    66  1994     - |
   21 |  -164   -14    58   142    87    29  1706    73   565     - |
   22 |   -97    86    46    85    33   -28  2238    -7 -2700     - |
   23 |    60   132     2    46  -287    56   226    31 -1642     - |
   24 |    52   261   -58   -96    15  -100  -929   -55 -2105     - |
   25 |   146   118   -65   -33     6  -193   808  -123   293     - |
   26 |   156  -101   -95  -109   124  -118   -74   -62  -190     - |
   27 |    45   101   -45    16   -39   -47    33   -32  -376     - |
   28 |  -139     6   134    42    44    -2   551   -26  5380     - |
   29 |   -39    21     3    78   110   -97 -1175   -13  2668     - |
   30 |    63   -16   -98   -24   -19    50   440   -35   279     - |
   31 |   150   137   -39    -5  -193   -85  -448   -15 -2706     - |
   32 |    90  -319     1  -132    13    94 -1560    -7   -18     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    12     -     -   -28     -     - -5738     -     -     - |
 ADIS |   261     -     -     -  -461     -     -   378     -     - |
 ALBH |    14    46     -   -72     -     - -5687   111     -     - |
 ALGO |     4    57     -   -57     -     -     -   312     -     - |
 ALIC |   -31     -    99    63  -118     -     -     -     -     - |
 ANKR |    16     -   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -100     -     -     -   177     -     -   -58     -     - |
 AREQ |   -26    31    56     4     -   -39     -     6     -     - |
 ARTU |   -40     -     1     -    71     -     -   -70     -     - |
 ASCG |  -109     -   150     -     -     X     -    85     -     - |
 ASPA |   -46     -    24    70     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -75     -    38   115     -     -     -     -     -     - |
 BAKE |   -49     -   111   -33   -31     - -6098    12     -     - |
 BAKO |     4     -     -   -10     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -42     -    39    33     -     -   -99     -     -     - |
 BJFS |  -231     -   166    -8   201     -   -50   -83     -     - |
 BJNM |   -21    63     -     X     -     -    80     -     -     - |
 BOGT |   -34     -   -20   -65   134     -  -231   -49     -     - |
 BOR1 |   -44   123     -     7     -     -     -   -25     -     - |
 BRAZ |   -96     -    95    66     -     -   253     -     -     - |
 BREW |   -19    58     -     -     -     - -5900     -     -     - |
 BRFT |    -1     -     -     2     -     -     -    23     -     - |
 BRMU |   -26     -     6   -47     -    61   -73   -23     -     - |
 BRST |  -243     -   104     -   172   109  -325   -37     -     - |
 BRUX |   -83     -     -  -135   245     -     -   -86     -     - |
 BUCU |     -     -    11     -     -   -12    -7     -     -     - |
 CAS1 |  -111     -   137   -26    67   -24     -   -42     -     - |
 CCJ2 |  -173     -    49  -124   298    24   -46   -36     -     - |
 CEBR |     -   -72    34     -     -     -     -  -136     -     - |
 CEDU |   -42    25    81    10     -   -44     -   -15     -     - |
 CHPG |   -21     -     -     -    38     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -19     -     -    -8     -    33 -4705    41     -     - |
 CHTI |   -13     -     -   156   -90     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -11    26    66   -80     -   -19 -6659   -68     -     - |
 CKIS |  -221     -   148     -   201     -     2    -7     -     - |
 CNMR |   -93     -     -   204     -    20     -     -     -     - |
 CORD |    79     -     -  -192     -     - -1970    -2     -     - |
 CPVG |  -177     -    99     -   186     -     -   -79     -     - |
 CRO1 |   -82     -    -6   -21   169     - -1840   -79     -     - |
 CUSV |     -     -     -    26     -   -16     -    33     -     - |
 CZTG |     -     -   -10     -     -    11     -     -     -     - |
 DAEJ |   -94   104     -  -126   197     X     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -   -43     -    26   -44     -     -     - |
 DARW |   -99     -    29     X   148     -     -   -63     -     - |
 DAV1 |   161     -    -3    94  -349     -   251    82     -     - |
 DGAR |     -     -    51   -91     -     -     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    74     -     -   -80     -     -     -     - |
 DRAO |    12    69    -3   -81     -     - -6803    36     -     - |
 DUBO |   -44     -    87    17   -46     -     -    22     -     - |
 FAA1 |     X     -    18   -32     X     - -5501    28     -     - |
 FAIR |  -123   110     -   -10    19   119     -    58     -     - |
 FALK |     -     -    -6   -25     -    21     -   -27     -     - |
 FLIN |    47     -    63    -1  -163     - -6835    18     -     - |
 FLRS |    -7     -     -   -45     -    38     -     0     -     - |
 GAMB |     -     -   -23     -     -    25     -     -     -     - |
 GLPS |  -123     -    13     -   200     -     -   -50     -     - |
 GLSV |    -5     -   117    68  -190     -  -206    43     -     - |
 GMSD |  -117     -   -27     -   241     -     -   -39     -     - |
 GODE |    -5    30     -     X   -10     -     -   -31     -     - |
 GODZ |    14   -41     -     -     -     -  -148     -     -     - |
 GOL2 |   -18    55     -     -     -     -     -   114     -     - |
 GOLD |    24     -     7   -71     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |   -59     -     -   143     -     -     -    77     -     - |
 GRAS |   -14     -    61   -73     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -127     -   159    29     -     -     -   -77     -     - |
 GUUG |   -97     -   173   -74     -     -     -    20     -     - |
 HARB |   -44    28    88  -104    22     - -5697   -88     -     - |
 HERS |  -148    58   194   -28     -     -     -   -95     -     - |
 HERT |   -31     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -30    88     -     -     -     - -5911     -     -     - |
 HNPT |   -29     -     -    71     -     -   -66     -     -     - |
 HOB2 |    77   -64    20   -47    -3   -73 -4514    11     -     - |
 HOFN |  -173     -    75    25   157    30  -287   -70     -     - |
 HOLB |   -33     -     -    12    49     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -53     -     -     -    94     -     -     -     -     - |
 HRAO |    36     -     -  -132     -    26     -   -64     -     - |
 HYDE |     1     -     8   -78    43     -     -     -     -     - |
 IENG |    34  -168     -    55     -     -     -    46     -     - |
 IISC |   -46     -     -    44     -    42 -6692   -14     -     - |
 INEG |   -20     -   -73    56     -    75    -5    33     -     - |
 INVK |   -79     -     -    98    69     -   105     -     -     - |
 IQAL |  -101     -   140     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    93     -     6   -34  -147     -   -20   -72     -     - |
 IRKM |   -21     -     -     -     -    32     -   -10     -     - |
 JFNG |  -107     -   105     -     -    47     -    10     -     - |
 JOZ2 |  -151     -   209     -     -     -  -277     -     -     - |
 JOZE |   -58   105     -    56     -     - -5187     -     -     - |
 JPLM |     -    37     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -214     -   103    14   226    13   -44   -57     -     - |
 KERG |    -4     -    13   -64     -    31   -45   -40     -     - |
 KIRI |   -28     -     -     -     -    41    30     -     -     - |
 KIRU |   113   -66  -157   -97   111     - -5438  -146     -     - |
 KIT3 |    11     -     -   107   -89     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -23     -     -    56     -     -     -    78     -     - |
 KOKV |   -58     -   -10   -62     -   135     -     7     -     - |
 KOUG |   -50     -     -     -    88     -     -     -     -     - |
 KOUR |    -9     -    40   -49     -     -     -    71     -     - |
 KRGG |  -141     -     -   114   168     -     -    -4     -     - |
 KZN2 |  -233     -     -     -   411     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -98     -   135     -     -     -   -24     -     -     - |
 LHAZ |  -128     -   163    24     -     -   -38     -     -     - |
 LMMF |   -71     -     -     -     -   107     -     -     -     - |
 LPAL |   -32     -     -     -     -    48    -3     -     -     - |
 LPGS |   -34     -     0    56    19     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -38     -    -3    20   -12    58    45   -13     -     - |
 MAG0 |     0     -     -     0     -     -   139     -     -     - |
 MAJU |     6     -    38     -   -59     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -119     -   130     7     -    33     -   -44     -     - |
 MANA |   -29     -     -    70     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -44    52    36     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -226    -2   169    17   172     - -4255   -68     -     - |
 MATE |    18   -20   -12    -6     -     -     -   -51     -     - |
 MAUI |   -61     -     -     -   108     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    75     -   -81  -116    54     - -3935  -125     -     - |
 MAYG |  -187     -   258     -     -     -     -   -92     -     - |
 MBAR |     -     -    25   -45     -     -     -   -98     -     - |
 MCM4 |   -11     8    54   -74     X     X     -   -27     -     - |
 MDVJ |   123     -   -70  -113     -   -38     -    36     -     - |
 MEDI |    90  -267     -     -     -     -   111     -     -     - |
 METG |    19     -     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 METS |   -22    65     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -106     -    59     -   111     -     -   -41     -     - |
 MIZU |    -7     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -40     -    57     -    -2     - -3384     -     -     - |
 MONP |  -124     -   172     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -13     -     -    31     -     -   319     -     -     - |
 MQZG |    27     -   -37     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -141     -   194     -     -     -   165     -     -     - |
 NANO |    47     -   -59   -12     -     -     -     -     -     - |
 NAUR |  -140     -   193     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -116     -   141    79   -32     -     -   -59     -     - |
 NIST |   -36    57     -    41     -     -     -    33     -     - |
 NIUM |   -42     -     -   103     -     -   234     -     -     - |
 NKLG |  -105     -    55   -98   216   -26 -4982   -73     -     - |
 NLIB |    27  -144     -    28     -     - -6221    -2     -     - |
 NNOR |    90   -93    33     -  -146     - -3967     -     -     - |
 NOVM |  -114     -    -1   -71     -   215     -  -102     -     - |
 NRC1 |   -12    44     -    -7     -     - -3093    19     -     - |
 NRIL |  -137     -    68   -88   311   -77     -   -94     -     - |
 NTUS |    10     -     -   -23     -     -   -37    30     -     - |
 NYA1 |   -74     -   129   -48     -     -   -98     -     -     - |
 NYA2 |     8     -     -  -222   147     -     -  -220     -     - |
 NYAL |   -23    73     -   -15     -     7  -145  -118     -     - |
 OHI2 |   -71     -    84    24     -     - -3705   -12     -     - |
 ONS1 |   -83     -     -     -   147     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -84    75    68   -36     -    37     -   -69     -     - |
 OPMT |   -36   120     -   -10     -     -     -     5     -     - |
 OUS2 |   -43     -   -22   -79   162     -     -   -86     -     - |
 OWMG |     -     -   -26     -     -    28     -     1     -     - |
 PADO |     2     -     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -346   307   -48 -3890     -     -     - |
 PARC |   -62     -     -     X   109     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -14     -    95   -11   -90     -     -     -     -     - |
 PERT |  -148    89    60   -57     -   147   -78    29     -     - |
 PETS |   -74     -    95    40     -   -17     -    14     -     - |
 PIE1 |   -21    20     -    -9     -    27 -3262   -41     -     - |
 PIMO |    14     -     -   -35     1     -     -     8     -     - |
 PNGM |     -     -    21     -     -   -23     -   -56     -     - |
 POHN |   -86     -    52     X    77     8     -   -50     -     - |
 POL2 |   -37     -     -    30     -    37 -1360   -17     -     - |
 POLV |   -52     -     -   126     -     -     -     -     -     - |
 POTS |    90     -   -81   -77     -     -     -     -     -     - |
 POVE |   -61     -    68    49     -   -12     -     -     -     - |
 PRDS |    37   -25     -   -72     -     -     -    31     -     - |
 PTBB |   -93   120     X   130     -     -     -     -     -     - |
 PTVL |  -103     -    55     -     -    95     -     -     -     - |
 QAQ1 |    -5    11    52  -128     -    24     -   -26     -     - |
 QUIN |     3     -    -4     -     -     -   909     -     -     - |
 RAMO |   -41     -    57     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -36     -    49     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -94     -    85    28     -    31  -104     0     -     - |
 REYK |  -111     -     -   -52   234     -  -342   -30     -     - |
 RGDG |  -184     -     -     -   326     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -45     -     -   110     -     -     -    28     -     - |
 SALU |     1     -   -16    27     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |   -77     -     -     -   135     -     -     -     -     - |
 SANT |    44     -     -  -106     -     - -2313   -13     -     - |
 SAVO |   -84     -   141    74     -   -72     -     -     -     - |
 SCH2 |   -37   111    -4   -80     -    52     -    -1     -     - |
 SCOR |   -74     -    17  -112   190     -     -     -     -     - |
 SCRZ |  -124     -     -     -   220     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -227     -   106     -   268     -     -   -40     -     - |
 SFER |   -76    32   164   -21   -80     -     -    21     -     - |
 SGOC |    86     -     -     X  -153     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -29     -    67   -51     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    68     -     -   -74     -   -74     -     - |
 SPT0 |   -25    47     -    23     -     -     -     3     -     - |
 SSIA |   -54     -     -    52     -    49     -    84     -     - |
 STFU |    16     -     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 STHL |   -67     -    75   -70     -    61     -   -56     -     - |
 STJO |    20    61     -   -18   -80    19     -   -18     -     - |
 STK2 |  -113     -     -     -   100    85     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -139     -     -    83     - -6226     -     -     - |
 SUTH |   -26     -     -   -28    66     -     -     -     -     - |
 SUTM |    44     -     -    63  -122     -     -    -3     -     - |
 SUWN |   -60   180     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -129    52    74    21     -    74     -    37     -     - |
 TEHN |    15     -     -   -36     -     -     -     -     -     - |
 THTI |    26     -   -65  -127     -   110    32     -     -     - |
 TIDB |   -22   -33     -    79     -     -     -    49     -     - |
 TIXI |     X     -   133     -  -170     -     -    54     -     - |
 TLSE |     X     -    47  -151    49     -  -407  -232     -     - |
 TONG |  -133     -     -     -   138    82 -5199    24     -     - |
 TOW2 |   -43     -    66   -54    16    11 -4219   -19     -     - |
 TRO1 |   -62     -   119  -106    35     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -49   145     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |  -104     6     -    -9   186     - -2648   -27     -     - |
 UFPR |  -115     -   114    80     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   106     -   -96    98  -135     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   -99     -     -     -   176     -     -     -     -     - |
 UNSA |    24     -   -27   -12     -     -     -     -     -     - |
 URUM |    42     -  -132   128     -     -     -   -21     -     - |
 USN7 |   -74    17    88    12     -     -     -    13     -     - |
 USUD |   -28   112     -   -24     -     - -4648    62     -     - |
 VILL |   -82     -   145   -28   -19     -     -   -17     -     - |
 VOIM |   -65     -     7    -6   105     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    10     -     -   -23     -     - -5485   -11     -     - |
 WARK |   -49     -     -     -    86     -     -    35     -     - |
 WHIT |   -48    66    50   -26     -     -     -    -7     -     - |
 WILL |   -30    11     -    -2     -    41   -73     -     -     - |
 WIND |    44     -   -86   -31    54     -     -   -86     -     - |
 WSRT |    -5    97     -   -68     -     - -5117   -36     -     - |
 WTZR |   -70     -   144   -83     -     -  -204   -70     -     - |
 WUH2 |   161     -     -   113  -367     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -248     -    14   -93   406    67   -95   -62     -     - |
 YAKT |   -76     -   105     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |    17    12     -   -51     -     -     -   -10     -     - |
 YARR |     8     -     -     -   -15     - -5561     -     -     - |
 YEL2 |   -40     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    48     X     -   -51   -47     -     -    29     -     - |
 YKRO |     -     -    36   -64     -     - -1436     -     -     - |
 YSSK |   -48     -    93   -47     -     -     -    -8     -     - |
 ZECK |   -22     -    44   -23     -     -     -   -43     -     - |
 ZIM2 |  -121     -   168     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -37     -     -    90     -     -   -74     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     4    13    11    16     8     7    44    11   386     - | 2880    367
    2 |     4    23     9    12     7     7    42    12   289     - | 2880    140
    3 |     5    17     9    15     9     8    36    10   323     - | 2880    391
    4 |     5     -     6     X     -     -   173    15     -     - | 2880    151
    5 |     4    17    10     8     8     8    54    10   521     - | 2880    496
    6 |     5    22     8    11     9     8    55    12   460     - | 2880    276
    7 |     3    14     7     6     8     9    59     9   701     - | 2880    273
    8 |     6    16     9    11     7     9    49     7  1838     - | 2880   1296
    9 |     4    15     7    10     8     6    34     6   586     - | 2880    219
   10 |     6    13     7    11     6     9    51    15   419     - | 2880    184
   11 |     5    15    10    13     8     7    80    12  1848     - | 2880    381
   12 |     5    21    10     6     9     6   118    19   513     - | 2880    372
   13 |     4    14     8     7     9     6    47     9   923     - | 2880    316
   14 |     6    12     8    19     8     8    52    10   391     - | 2880    160
   15 |     5    12     7     8     8     6    31     8   522     - | 2880    159
   16 |     5    14     8    29     8     8    46    18   725     - | 2880    438
   17 |     5    14     8     6     8     9    29    10   397     - | 2880    346
   18 |     X    22     X    12     X     9   104    35  3616     - | 2736    827
   19 |     4    17     8    10     8    13   119    17   546     - | 2880    240
   20 |     7    25     9    15     7     9   145    13   384     - | 2880    325
   21 |     5    15     9    13     9     9    64    20   613     - | 2880    459
   22 |     5    15    10    14    10     7   112    20   499     - | 2880    361
   23 |     4    12     8    12     8     7    41     6   418     - | 2880    132
   24 |     5    24     8    11     9     9    37    17  2186     - | 2880   2348
   25 |     6    20    10    21    11     9    58    14   435     - | 2880    257
   26 |     5    19     9    30     8    10    75    20   354     - | 2880    364
   27 |     6    22    10    10     8     8    35    15   553     - | 2880    285
   28 |     6    14     9     9     8     9    58     9  3423     - | 2880    548
   29 |     6    15    13    12    12     7    74    19  2092     - | 2880    378
   30 |     4    16     7     6     7    11    75    11   439     - | 2880    359
   31 |     4    15     9    23     7    24   109    13   582     - | 2880    287
   32 |     8    23     8    18    10    19    96    17   477     - | 2880    150
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    10     -     -    24     -     -    31     -     -     - |  279   1794
 ADIS |     6     -     -     -    11     -     -    19     -     - |  288    >>>
 ALBH |     3     9     -    10     -     -    22    10     -     - |  288    970
 ALGO |     3     8     -     5     -     -     -    11     -     - |  288    161
 ALIC |     8     -    10    13    12     -     -     -     -     - |  288   3185
 ANKR |     9     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  240   3373
 AREG |     6     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  288   2699
 AREQ |     4    11     8    17     -     8     -     6     -     - |  288   2546
 ARTU |     3     -     5     -     7     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ASCG |     5     -     7     -     -     X     -    16     -     - |  288   3420
 ASPA |    10     -    11    16     -     -     -     -     -     - |  288   5774
 AUCK |     6     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   4388
 BAKE |     4     -     5     9    10     -    28     6     -     - |  288   2414
 BAKO |    10     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  261   3396
 BARH |     4     -     4     6     -     -    19     -     -     - |  288   1709
 BJFS |     4     -     5     8     9     -    21     7     -     - |  288   2634
 BJNM |     8    23     -     X     -     -    30     -     -     - |   97     17
 BOGT |     4     -    12    15    17     -    26     9     -     - |  288   4544
 BOR1 |     5    16     -     9     -     -     -     9     -     - |  288   1742
 BRAZ |     7     -     7    13     -     -    41     -     -     - |  288   3882
 BREW |     4    13     -     -     -     -    16     -     -     - |  288     23
 BRFT |     4     -     -     9     -     -     -    11     -     - |  146   1290
 BRMU |     8     -    10    15     -     9    18     5     -     - |  288   5613
 BRST |    10     -    14     -    32    15    34    10     -     - |  288   1528
 BRUX |     7     -     -    13    16     -     -    12     -     - |  288     16
 BUCU |     -     -     6     -     -     6    22     -     -     - |  288   4942
 CAS1 |     7     -     7    11    11     9     -     5     -     - |  288   2345
 CCJ2 |    12     -    13    25    18    12    31     7     -     - |  288   2650
 CEBR |     -    21    10     -     -     -     -    13     -     - |  284     29
 CEDU |     6    12     9    10     -     7     -     9     -     - |  288     25
 CHPG |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3466
 CHPI |     8     -     -    13     -    12    28     8     -     - |  288   2173
 CHTI |     7     -     -    11    11     -     -     -     -     - |  288   4090
 CHUR |     5     9     6     9     -     6    29     6     -     - |  288  12650
 CKIS |    12     -    12     -    16     -    63    13     -     - |  288   3315
 CNMR |    12     -     -    27     -    17     -     -     -     - |  288   4613
 CORD |     6     -     -    14     -     -    30    11     -     - |  288   3892
 CPVG |     5     -     7     -     8     -     -     6     -     - |  288   2500
 CRO1 |    15     -    15    23    23     -    47    14     -     - |  288   3177
 CUSV |     -     -     -    16     -    10     -     7     -     - |  288   3455
 CZTG |     -     -    15     -     -    17     -     -     -     - |   15   1796
 DAEJ |     7    18     -    10     9     X     -     -     -     - |  288   2756
 DAKR |     -     -     -    10     -     6    38     -     -     - |  288   3733
 DARW |    13     -    18     X    28     -     -    17     -     - |  279   2367
 DAV1 |     6     -     7    14    14     -    31    11     -     - |  288   2421
 DGAR |     -     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   2017
 DRAG |     -     -     6     -     -     6     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     4    11     5    10     -     -    17     7     -     - |  288   1023
 DUBO |     6     -     5     8     8     -     -     9     -     - |  288  17611
 FAA1 |     X     -     8    15     X     -   141    21     -     - |  246  13604
 FAIR |     8    27     -     9    12     5     -     6     -     - |  288   3448
 FALK |     -     -     8    13     -    11     -     7     -     - |  288   2856
 FLIN |     5     -     5     8    11     -    15     6     -     - |  288   2763
 FLRS |     7     -     -    20     -     8     -     9     -     - |  288   4043
 GAMB |     -     -    11     -     -    12     -     -     -     - |  178   2971
 GLPS |     8     -     8     -    17     -     -     8     -     - |  288    >>>
 GLSV |     4     -     5     8     8     -    24     7     -     - |  288   2570
 GMSD |     8     -     8     -    15     -     -     9     -     - |  288   2554
 GODE |     6     9     -     X    10     -     -     8     -     - |  288     44
 GODZ |     6    19     -     -     -     -    19     -     -     - |  288  33410
 GOL2 |     3    10     -     -     -     -     -    12     -     - |  288     52
 GOLD |     5     -     7    18     -     -     -     -     -     - |  288     43
 GOPE |     4     -     -     9     -     -     -     6     -     - |  288     34
 GRAS |     7     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  288   2749
 GRAZ |     7     -     7    11     -     -     -     7     -     - |  288   2212
 GUUG |    14     -    14    22     -     -     -    15     -     - |  288   2514
 HARB |    11    16    13    19    20     -    36    10     -     - |  288   1322
 HERS |     8    22     9    11     -     -     -     8     -     - |  288     26
 HERT |     6     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3902
 HLFX |     3    10     -     -     -     -    19     -     -     - |  288   1640
 HNPT |     3     -     -     8     -     -    21     -     -     - |  288   3539
 HOB2 |     7    11    10    13    14     7    46    11     -     - |  288   1296
 HOFN |     7     -     6     9    15     8    30     6     -     - |  288   1667
 HOLB |     7     -     -    16    20     -     -     -     -     - |  288 155617
 HRAG |    11     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288     67
 HRAO |    11     -     -    25     -    11     -     9     -     - |  288     50
 HYDE |     9     -    11    14    12     -     -     -     -     - |  288   3727
 IENG |     7    24     -    12     -     -     -    11     -     - |  288     25
 IISC |     7     -     -    15     -     8    28     7     -     - |  288   2233
 INEG |     6     -     8    13     -     7    20    10     -     - |  288   3156
 INVK |     4     -     -     7     7     -    18     -     -     - |  288   3720
 IQAL |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1879
 IRKJ |     5     -     5     7     7     -    26    18     -     - |  288     16
 IRKM |     5     -     -     -     -     7     -     7     -     - |  288     15
 JFNG |     6     -     6     -     -     7     -     7     -     - |  288   6947
 JOZ2 |     5     -     7     -     -     -    19     -     -     - |  288   1840
 JOZE |     5    16     -     9     -     -    18     -     -     - |  288   1839
 JPLM |     -    10     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    15     -    13    20    21    16    32     9     -     - |  288   4175
 KERG |    12     -    13    20     -    15    58    10     -     - |  288   1942
 KIRI |     9     -     -     -     -    13    50     -     -     - |  287   3162
 KIRU |     4    13     5     7     7     -    18     5     -     - |  288   1853
 KIT3 |     6     -     -    13    11     -     -     -     -     - |  225   5099
 KOKB |     8     -     -    20     -     -     -    14     -     - |  274    208
 KOKV |    14     -    13    19     -    12     -    11     -     - |  288    270
 KOUG |    10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288    918
 KOUR |    10     -    11    19     -     -     -    11     -     - |  288     38
 KRGG |    10     -     -    16    16     -     -    12     -     - |  288   1967
 KZN2 |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  287   3924
 LAUT |     6     -     9     -     -     -    35     -     -     - |  288   2907
 LHAZ |     6     -     6     9     -     -    25     -     -     - |  288   3871
 LMMF |     7     -     -     -     -    10     -     -     -     - |  288   2601
 LPAL |     4     -     -     -     -     6    22     -     -     - |  288   4094
 LPGS |     7     -     9    11    14     -     -     -     -     - |  288   5205
 MAC1 |    11     -    14    13    17     9    24     9     -     - |  288   1841
 MAG0 |     4     -     -    10     -     -    35     -     -     - |  288   6674
 MAJU |    12     -    11     -    20     -     -     -     -     - |  288   1987
 MAL2 |    11     -    14    19     -    11     -     8     -     - |  288   9867
 MANA |     8     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  286   3507
 MAR6 |     4    12     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1520
 MAS1 |     5    17     5    13     8     -    28     4     -     - |  288   2212
 MATE |     8    15    10    15     -     -     -     8     -     - |  288     30
 MAUI |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     7    13    11     -    21     9     -     - |  288   2106
 MAYG |     6     -     9     -     -     -     -     6     -     - |  288   2665
 MBAR |     -     -     7    12     -     -     -     8     -     - |  288   2067
 MCM4 |     5    11     7    10     X     X     -     5     -     - |  288   4939
 MDVJ |     7     -     7    11     -     6     -     7     -     - |  288     14
 MEDI |     6    19     -     -     -     -    21     -     -     - |  288     29
 METG |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   1526
 METS |     4    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     6     -    10     -     9     -     -     7     -     - |  288     15
 MIZU |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   1462
 MOBS |     5     -     7     -     9     -    22     -     -     - |  288   1522
 MONP |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1123
 MORP |     5     -     -    11     -     -    22     -     -     - |  288   3015
 MQZG |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3979
 MTKA |     4     -     6     -     -     -   145     -     -     - |  182   2648
 NANO |     3     -     5    12     -     -     -     -     -     - |  288   1251
 NAUR |    22     -    31     -     -     -     -     -     -     - |  247   1644
 NICO |     5     -     4    10     9     -     -     7     -     - |  288   2653
 NIST |     3     8     -     8     -     -     -    11     -     - |  288     21
 NIUM |     5     -     -    13     -     -    26     -     -     - |  288   2773
 NKLG |    13     -    12    18    17    14    39     8     -     - |  288   2098
 NLIB |     9    35     -    10     -     -    24    10     -     - |  288     23
 NNOR |     7    16    10     -    10     -    36     -     -     - |  288    202
 NOVM |     7     -     8    10     -     9     -    15     -     - |  288     42
 NRC1 |     3     8     -     6     -     -    21     6     -     - |  288     30
 NRIL |     3     -     5     6     4     7     -     3     -     - |  288   5355
 NTUS |     8     -     -    20     -     -    41    15     -     - |  286   2661
 NYA1 |     3     -     4     6     -     -    18     -     -     - |  288   5323
 NYA2 |     5     -     -     8     8     -     -     8     -     - |  288   4498
 NYAL |     5    11     -     7     -     6    18     8     -     - |  288    336
 OHI2 |     5     -     6    10     -     -    39     7     -     - |  288     13
 ONS1 |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  287   1530
 ONSA |     7    15     7     9     -     6     -     7     -     - |  288     15
 OPMT |     8    17     -    18     -     -     -     9     -     - |  288     26
 OUS2 |    11     -    11    15    15     -     -    11     -     - |  288   1623
 OWMG |     -     -     6     -     -     7     -     6     -     - |  288   2993
 PADO |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1642
 PALM |     -     -     -    16    12     7    33     -     -     - |  288   5768
 PARC |    10     -     -     X    18     -     -     -     -     - |  288   7041
 PDEL |     8     -    11    19    17     -     -     -     -     - |  288   2602
 PERT |     9    19    12    12     -     8    29     7     -     - |  288   4037
 PETS |     6     -     8     9     -     6     -     5     -     - |  288   7959
 PIE1 |     4     7     -    11     -     6    17     8     -     - |  288     28
 PIMO |    14     -     -    22    23     -     -    19     -     - |  288   3673
 PNGM |     -     -     8     -     -     9     -     7     -     - |  288   2718
 POHN |    13     -    18     X    18    14     -    10     -     - |  288   1791
 POL2 |     5     -     -     8     -     7    31     4     -     - |  288   4332
 POLV |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2455
 POTS |     7     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   3206
 POVE |    10     -    10    13     -     8     -     -     -     - |  288   4662
 PRDS |     6    18     -     7     -     -     -     8     -     - |  288     51
 PTBB |     4    17     X     9     -     -     -     -     -     - |  288     20
 PTVL |     8     -    13     -     -    14     -     -     -     - |  288   4103
 QAQ1 |     4    10     5     6     -     5     -     5     -     - |  288   2127
 QUIN |     4     -     5     -     -     -    27     -     -     - |  288   2910
 RAMO |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     6     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1452
 REUN |    11     -    12    20     -    13    35    10     -     - |  288   3043
 REYK |     7     -     -    13    15     -    30     8     -     - |  288   1810
 RGDG |    11     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  287   4418
 RIO2 |     4     -     -    10     -     -     -     7     -     - |  287   6129
 SALU |    11     -    13    17     -     -     -     -     -     - |  288   3959
 SAMO |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   2413
 SANT |     4     -     -     9     -     -    29     7     -     - |  288   2194
 SAVO |    12     -    13    15     -    10     -     -     -     - |  288   3292
 SCH2 |     5     8     5     6     -     5     -     4     -     - |  288   2413
 SCOR |     4     -     5    10     7     -     -     -     -     - |  288   1904
 SCRZ |    12     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  287   4544
 SEYG |    11     -    13     -    19     -     -    10     -     - |  288   8301
 SFER |    13    16    13    19    19     -     -    15     -     - |  288     38
 SGOC |     5     -     -     X    10     -     -     -     -     - |  116   4066
 SOFI |    12     -    15    18     -     -     -     -     -     - |  288   5958
 SOLO |     -     -    11     -     -    12     -     7     -     - |  288   3482
 SPT0 |     6    15     -    12     -     -     -    12     -     - |  288     13
 SSIA |     8     -     -    13     -     8     -    11     -     - |  288   2824
 STFU |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  287  10688
 STHL |     7     -    10    15     -     7     -     3     -     - |  288   4063
 STJO |     7    10     -     8    13     5     -     8     -     - |  288    730
 STK2 |     7     -     -     -    10     6     -     -     -     - |  288   2991
 STR1 |     -    15     -     -     9     -    39     -     -     - |  273   1941
 SUTH |    11     -     -    26    14     -     -     -     -     - |  288   2576
 SUTM |    12     -     -    26    16     -     -    14     -     - |  288   3501
 SUWN |     8    24     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   2109
 SYOG |     6     9     5    13     -     8     -    14     -     - |  288   3526
 TEHN |     3     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4754
 THTI |    15     -    17    19     -    13    33     -     -     - |  288   3632
 TIDB |    10    18     -    20     -     -     -    22     -     - |  288     40
 TIXI |     X     -     6     -     8     -     -     8     -     - |  241    >>>
 TLSE |     X     -    11    15    19     -   153    17     -     - |  288   1806
 TONG |    11     -     -     -    20    12    39     8     -     - |  288   2815
 TOW2 |    11     -    13    15    21    11    39    12     -     - |  288   1788
 TRO1 |     4     -     6     8     8     -     -     -     -     - |  288   1014
 TSKB |     5    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5806
 TWTF |     8    10     -    12    13     -    23     9     -     - |  288     16
 UFPR |     8     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  288   2886
 ULAB |     4     -     4     9     7     -     -     -     -     - |  288   3641
 UNB3 |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1018
 UNSA |    13     -    15    18     -     -     -     -     -     - |  288   7333
 URUM |     8     -    10    15     -     -     -    10     -     - |  287   9108
 USN7 |     3    13     6     7     -     -     -     6     -     - |  288     11
 USUD |     6    13     -    14     -     -    20    11     -     - |  288     25
 VILL |    15     -    17    18    21     -     -    18     -     - |  288   2268
 VOIM |    18     -    18    25    21     -     -     -     -     - |  288   3731
 WAB2 |     5     -     -    13     -     -    20     8     -     - |  288     14
 WARK |     9     -     -     -    16     -     -    10     -     - |  288   4354
 WHIT |     3    10     4     7     -     -     -     5     -     - |  288  30359
 WILL |     3     9     -     9     -     4    27     -     -     - |  288   4563
 WIND |    10     -     9    24    18     -     -    10     -     - |  288   2848
 WSRT |     5    15     -     8     -     -    17    10     -     - |  288   1515
 WTZR |     5     -     5    10     -     -    17     6     -     - |  288     14
 WUH2 |     8     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288   5730
 XMIS |    10     -    12    13    17     9    44     8     -     - |  288   3579
 YAKT |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     7    11     -    16     -     -     -    17     -     - |  288    130
 YARR |     8     -     -     -    13     -    22     -     -     - |  288   1530
 YEL2 |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 YELL |     5     X     -     9    10     -     -     8     -     - |  288     33
 YKRO |     -     -     8    14     -     -    35     -     -     - |  288   4439
 YSSK |     5     -     7     8     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 ZECK |     4     -     5     7     -     -     -     4     -     - |  288     57
 ZIM2 |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1907
 ZIMM |     5     -     -    12     -     -    18     -     -     - |  288   2412
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    17     9    14    10    10    71    11  1224     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2084-6  0:10:00 |   485833763
cod |   TIXG  | 2084-6  0:20:00 | -1028388601
cod |   TIXG  | 2084-6  0:25:00 |  -514150535
cod |   TIXG  | 2084-6  0:30:00 |   485922537
cod |   TIXG  | 2084-6  0:35:00 |   486047919
cod |   TIXG  | 2084-6  0:40:00 |  -513937732
cod |   OHI3  | 2084-6  8:40:00 |       -3448
emr |     18  | 2084-6 16:05:00 |      -14149
emr |     18  | 2084-6 16:05:30 |        3981
emr |     18  | 2084-6 16:06:30 |        -803
emr |     18  | 2084-6 16:10:00 |       11205
esa |     18  | 2084-6 16:05:00 |       -5843
esa |     18  | 2084-6 16:06:30 |        3763



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.39     3.94     2.47     2.47   | 2.74e-14  4.70e-15  4.39e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.54     3.94     3.93     3.93   | 2.17e-14  5.55e-15  3.42e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.32     3.94     0.56     0.56   | 5.18e-14  1.36e-14  4.97e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.37     3.94     1.34     1.34   | 4.01e-14  1.49e-14  3.15e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.47     3.94     3.93     3.93   | 4.53e-14  6.51e-15  1.35e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.30     3.94     3.93     3.93   | 7.41e-14  7.29e-15  3.05e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.21     3.94     3.93     3.93   | 1.76e-14  3.81e-15  2.73e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.00     3.94     2.71     2.71   | 3.52e-14  8.10e-15  2.62e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.90     3.94     3.93     3.93   | 2.49e-14  5.84e-15  2.42e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.66     3.94     1.51     1.51   | 2.25e-14  6.27e-15  2.18e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     2.29     3.94     3.93     3.93   | 3.14e-14  6.08e-15  2.62e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     2.26     3.94     1.32     1.32   | 4.53e-14  7.78e-15  2.15e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.45     3.94     3.93     3.93   | 6.18e-14  5.87e-15  2.32e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.24     3.94     3.93     3.93   | 2.92e-14  6.47e-15  3.11e-15 |
 HERS |   288   284     1   288     2.96     3.94     2.70     2.70   | 4.22e-14  1.44e-14  4.08e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     3.17     3.94     2.51     2.51   | 3.92e-14  8.33e-15  1.66e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     3.29     3.94     2.67     2.67   | 3.12e-14  7.17e-15  2.06e-15 |
 MEDI |   288   286     1   288     2.24     3.94     1.40     1.40   | 4.99e-14  1.44e-14  3.65e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.22     3.94     3.93     3.93   | 3.45e-14  9.62e-15  3.95e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.72     3.92     3.93     3.93   | 2.94e-14  6.34e-15  1.93e-15 |
 HRAG |   288   288     0   288     2.09     3.85     0.87     0.87   | 3.44e-14  1.51e-14  6.84e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     1.93     3.43     1.20     1.20   | 4.59e-14  5.88e-15  3.35e-15 |
 YAR2 |   288   287     1   288     1.66     2.55     1.41     1.41   | 4.82e-14  1.54e-14  1.73e-14 |
 IRKJ |   288   285     1   288     1.56     2.25     2.26     2.26   | 6.17e-14  8.61e-15  2.10e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.41     1.83     1.32     1.32   | 7.20e-14  8.40e-15  5.53e-15 |
 BJNM |    97    97     0    97     0.71     1.30     1.31     1.31   | 4.34e-14  5.96e-15         - |
 ONSA |   288   288     0   288     1.07     1.06     1.05     1.05   | 1.90e-14  4.62e-15  3.05e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.94     0.81     0.69     0.69   | 5.94e-14  1.72e-14  4.83e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     0.70     0.45     0.28     0.28   | 1.93e-14  7.27e-15  2.09e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.64     0.38     0.67     0.67   | 2.75e-14  8.51e-15  2.74e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.62     0.36     0.31     0.31   | 1.21e-13  1.74e-14  3.85e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.58     0.31     0.15     0.15   | 2.86e-14  6.33e-15  4.43e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     0.57     0.30     0.21     0.21   | 8.01e-14  2.78e-14  9.20e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.57     0.30     0.30     0.30   | 4.86e-14  1.66e-14  3.02e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     3.89     0.29     3.93     3.93   | 5.93e-14  2.32e-14  3.15e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.43     0.28     3.37     3.37   | 5.82e-14  1.75e-14  7.29e-15 |
 KOKV |   288   287     1   288     0.51     0.24     0.55     0.55   | 4.81e-14  1.97e-14  2.61e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.89     0.21     3.93     3.93   | 6.21e-14  3.61e-14  1.54e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.45     0.19     0.07     0.07   | 2.52e-14  6.67e-15  1.93e-15 |
 CEBR |   284   284     0   284     0.36     0.12     1.35     1.35   | 4.63e-14  1.76e-14  5.11e-15 |
 G09  |   288   284     2   288     1.50     0.11     0.35     0.35   | 7.89e-14  2.90e-14  1.67e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.31     0.09     0.49     0.49   | 2.50e-14  4.51e-15  1.42e-15 |
 KOKB |   274   274     0   274     0.25     0.06     0.07     0.07   | 1.99e-13  3.26e-14  2.38e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.25     0.06     0.22     0.22   | 3.13e-14  8.00e-15  2.29e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     3.89     0.03     2.34     2.34   | 5.72e-14  2.20e-14  5.00e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     3.89     0.03     1.94     1.94   | 7.91e-14  3.88e-14  2.73e-14 |
 HOB2 |   288   286     1   288     0.15     0.02     0.01     0.01   | 5.24e-13  1.62e-13  1.47e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.56     1.56   | 5.52e-13  5.36e-14  8.56e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.22     1.22   | 5.73e-13  6.33e-14  1.23e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.39     0.02     1.01     1.01   | 1.17e-13  3.50e-14  1.69e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.31     0.31   | 5.74e-13  6.83e-14  2.93e-14 |
 G06  |   288   286     1   288     3.89     0.02     0.57     0.57   | 9.77e-14  5.13e-14  2.65e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.68     0.68   | 6.42e-13  7.32e-14  6.05e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.42     0.42   | 6.26e-13  5.74e-14  3.23e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.36     0.36   | 6.24e-13  6.96e-14  3.94e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.93     0.93   | 6.83e-13  6.16e-14  1.25e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.64     0.64   | 6.45e-13  7.54e-14  4.06e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.98     0.98   | 6.46e-13  6.29e-14  1.36e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.49     1.49   | 7.42e-13  8.09e-14  4.46e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.12     0.12   | 7.46e-13  7.77e-14  4.76e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.29     0.29   | 6.97e-13  8.56e-14  3.42e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.17     0.17   | 8.24e-14  2.53e-14  8.64e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.11     0.11   | 9.01e-14  4.31e-14  4.51e-14 |
 G18  |   276   276     0   276     0.18     0.00     0.04     0.04   | 1.37e-12  4.64e-13  1.81e-13 |
 ABPO |   279   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  7.13e-13  1.18e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.98e-13  7.09e-13  1.69e-13 |
 AUCK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  5.03e-13  2.39e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  4.46e-13  2.79e-13 |
 CEDU |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.99e-14  1.01e-14  2.55e-15 |
 CHPI |    25     5    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.71e-11         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   279   272     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  3.90e-13  1.93e-13 |
 DAV1 |   287   210    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-12  9.49e-13  2.14e-13 |
 DGAR |   288   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  5.21e-13  1.84e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-13  1.78e-13  1.21e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  9.34e-14  6.64e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.62e-13  9.06e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  6.74e-14  3.44e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.55e-13  6.75e-14  4.10e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  1.01e-13  4.99e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-13  9.86e-14  3.72e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.73e-13  1.37e-13  5.03e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.57e-13  1.94e-13 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.20e-14  2.36e-14  1.28e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  5.19e-13  2.81e-13 |
 GMSD |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-12  6.80e-13  2.70e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-14  8.24e-15  5.33e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-13  5.30e-13  1.45e-13 |
 HOFN |   288   253     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  6.12e-13  1.38e-13 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  5.20e-13  2.62e-13 |
 JOZE |   288   249     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  5.70e-13  2.44e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  6.60e-13  4.39e-13 |
 KERG |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  7.41e-13  1.78e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.00e-13  4.22e-13  1.39e-13 |
 MAR6 |   288   264     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  4.95e-13  1.44e-13 |
 MAW1 |   288   261    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  5.05e-13  2.21e-13 |
 MIZU |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.36e-13  1.06e-13 |
 MOBS |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  3.48e-13  1.22e-13 |
 NANO |   288   261     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  4.07e-13  1.11e-13 |
 NIUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  9.13e-14  1.63e-14 |
 NYAL |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.45e-13  1.36e-13  3.50e-14 |
 OUS2 |   286   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  4.72e-13  1.77e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 QAQ1 |   285   239    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-11  2.25e-12  2.24e-13 |
 REUN |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REYK |   288   256     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  6.47e-13  8.24e-14 |
 SANT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  6.20e-13  1.47e-13 |
 SCH2 |   288   272    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  9.57e-13  2.13e-13 |
 STR1 |   273   233    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  5.71e-13  1.44e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SUWN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  6.74e-13  1.86e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  4.81e-13  2.38e-13 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  3.34e-13  7.03e-14 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.96e-13  3.08e-13  8.38e-14 |
 VILL |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  8.79e-13  2.43e-13 |
 WSRT |   288   265     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  5.66e-13  1.61e-13 |
 XMIS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  3.41e-13  1.90e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-14  4.01e-15  1.30e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.61e-13  1.53e-13  9.70e-14 |
 BARH |   288   259     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  5.15e-13  1.54e-13 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-14  4.30e-15  1.98e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NKLG |   288   231    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  6.11e-13  2.11e-13 |
 HOLB |   288   153    86     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-10  8.91e-11  1.29e-11 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.09e-13  2.10e-13 |
 PADO |   288   255    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  6.00e-13  1.76e-13 |
 HLFX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.08e-13  1.81e-13  1.29e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.45e-13  3.21e-13  1.46e-13 |
 SCOR |   288   259     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  7.36e-13  2.11e-13 |
 MBAR |   286   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  7.29e-13  1.69e-13 |
 UFPR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-12  8.44e-13  2.07e-13 |
 IQAL |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  8.90e-13  1.46e-13 |
 LMMF |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 YARR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  3.61e-13  1.94e-13 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  4.50e-13  2.69e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 UNB3 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.52e-13  2.88e-13  9.88e-14 |
 GOL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.43e-14  8.62e-15  2.21e-15 |
 NAUR |   247   234     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  6.05e-13  1.14e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 POHN |   288   250     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  6.14e-13  1.12e-13 |
 TONG |   288   260     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  6.17e-13  1.41e-13 |
 SEYG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-13  2.36e-13  5.37e-14 |
 METG |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  4.08e-13  1.82e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-13  3.28e-13  7.11e-14 |
 MAJU |   288   271     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  5.07e-13  1.62e-13 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  4.30e-13  1.46e-13 |
 USN7 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-14  5.93e-15  1.20e-15 |
 YEL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-14  5.62e-15  2.08e-15 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.97e-13  7.09e-13  1.69e-13 |
 CHPG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KZN2 |   287   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.80e-13  6.37e-13  4.73e-13 |
 MAYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  5.56e-13  3.55e-13 |
 ONS1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  3.31e-13  1.81e-13 |
 STFU |   287   268    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-11  2.72e-12  7.16e-13 |
 ASCG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  6.93e-13  2.23e-13 |
 LAUT |    35    21    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-11         -         - |
 SOLO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-12  7.54e-13  1.25e-13 |
 CZTG |    15    15     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-12         -         - |
 OWMG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.15e-22  2.10e-20  5.60e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AUCK      AUCK      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
