
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2121   Day: 3   MJD: 59094                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     36     233    -452    709    709      0   1960   1960      0    0.00
 cod |   288     0  29213     36    -576    -200      9      8     10    113    153     90   25.13
 emr |   288     0  21258   1049   -1807     -76     18     17     19     91    106     79   10.82
 esa |   288     0  29875     63   -1298    1443     10     10     10     94    115     83   23.55
 gfz |   288     0  35768    679      59       3     13     12     13     96     77    100   18.20
 iga |    96     0   2688      4     -36      -3     36     36      0     90     90      0    0.00
 igc |   288     0   6026      0    -306     497     93     93      0    303    303      0    0.00
 igu |    96     0   2688     37      32     407    902    902      0   1697   1697      0    0.00
 jpl |   288     0  26099      2  161922     592     10      9     11     79     78     79   22.30
 ngs |    96     0   2688     17      92    -214    710    710      0   2005   2005      0    0.00
 usn |   288     0  31823    273   -1582    -698    103    106    102    429    175    485    0.00
 whu |   288     0  26958    176      40    -210     24     31     19    251    412    135    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1236   112    30   -65     3   -43     - -2572   -74  1156    35  -590 |
    2 | -1558  -135   117    28     8    90   -43  -163    59 -1823    70   720 |
    3 |   -67   244  -150  -125  -132  -227     -    80    38   -87    59  -279 |
    4 | -1761   128     0   -36     X   -65   -93     -  -106 -1661    49   310 |
    5 | -2677   -86    81   -55    79     8  -157    68    51 -2371   206  -165 |
    6 |  -806   182   -68  -115   -75   -85     -  1006    10  -868   305  -403 |
    7 |  -771    -4   156   -18     7    29   181  1688   -58  -759   123  -137 |
    8 |  5081   128    -5   -79  -105   -72     -  4231    27  4679   154   -76 |
    9 |  -851    87   -16     0  -133     -     -     -    18     -     -     - |
   10 |   582   214  -225  -198  -121   -40   392   974   170   478   175   276 |
   11 |  3620    71  -103    32   -31  -104   355    -3   -41  3513   -34    12 |
   12 |  -387    27  -101    -1    24    85  -473  -204     1  -577    93  -207 |
   13 |   948    72  -142    93   -55  -109   -47  -778   -67   936    10  -190 |
   15 | -1643  -120    36    17   -14   -77  -162  -625   111 -1606   197  -325 |
   16 |  1476   -96   104   -62    72    76    81   480    64  1557    89   288 |
   17 | -1104   131   104  -175    76    52   217   143   -75 -1188   162   -51 |
   18 | -1098    89     X   -89     X   -29     - -1316    -6 -1089     -  -894 |
   19 | -1470  -160   217    32    81    42   233  -218   -25 -1450   140   730 |
   20 |  2402  -164   111   -24    90   -17  -105   888    83  2256    60   576 |
   21 |   966  -165    90    44    51    51   111 -1630    54   750   175   433 |
   22 | -3398  -201    57   145   136     7  -108   242   -66 -3361    63   687 |
   24 |   224   203   -41  -114    -3   -21  -104 -5024   -86   -16   143  -493 |
   25 |   347   127    43  -177   -58   153  -200   672    70   652   157   -93 |
   26 |    33   199   -33  -154   -14    -8   202   213   -35  -100    62   -62 |
   27 |  1658   183   114  -126     0    50  -151   344  -129  1607   129  -149 |
   28 |  3675  -215    98   187   -26    74   226  1080    19  3570    92   122 |
   29 | -1375   -46    19  -150   102    97     -   226   118 -1781   267  -227 |
   30 |  -119   131     9   -38   -66    77  -298   612   -57  -152    77   315 |
   31 | -2026   214     5  -197     1    -7  -143 -1352   -36 -1898   -17  -471 |
   32 |   504   240   -82  -145   -39     -     - -1036   -46     -    73     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AGGO |     -     -     -    19     -     -     -     -   -20     -     -     - |
 ALBH |     -    33   -77     -     -     -     -     -     -     -   127   -48 |
 ALGO |     -    24   -56     -     -     -     -     -     -     - -2331   -26 |
 AREG |     -    54   -90   -16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    32   -63     -   -13     -     -     -     5     -   225   149 |
 ARTU |     -     -     -     2    -2     -     -     -     -     -    31   140 |
 ASCG |     -     -     -     7     -     -     -     -    -7     -    -8     - |
 BAKE |     -     -     -    68   -88     -     -     -     -     -    95    72 |
 BJFS |     -     -   -19     -    11     -     -     -     -     -     -    85 |
 BOGT |     -     8     -   -58    70     -     -     -    -4     -   201    68 |
 BOR1 |     -   -99   -54     -     -     -     -     -   138     -    70   102 |
 BRMU |     -     -     -   -39   157     -     -     -   -85     -    21  -229 |
 BRUX |     -    18   -18     -   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -15     -    19    -3     -     -     -     -     -   368   -66 |
 CCJ2 |     -     -     -   284    34     -     -     -  -315     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -77    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -16   -48    58     -     -     -     9     -   142   -40 |
 CHPG |     -     4     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -   -23     -     -     -    19     -    73     0 |
 CHTI |     -     -     -    60    20     -     -     -   -80     -    28    97 |
 CHUR |     -     -     1     -  -118     -     -     -    81     -  -189    48 |
 CKIS |     -    52     -  -106     -     -     -     -    54     -    95  -182 |
 CNMR |     -     -     -    98     -     -     -     -  -104     -   128  -170 |
 COCO |     -     -     -    44   -94     -     -     -    32     - -1958    20 |
 CORD |     -   -81     -     -   111     -     -     -     -     -  -141     - |
 CPVG |     -  -168     -   130     -     -     -     -    58     -     -     - |
 CRO1 |     -    29    30   -68    35     -     -     -    -6     -   118   -88 |
 CUSV |     -     -     -   -34    50     -     -     -   -12     -    -1     - |
 DARW |     -  -150     -    -9    54     -     -     -   134     -   151    59 |
 DAV1 |     -   -60     -    29    47     -     -     -     -     -   112    -5 |
 DGAR |     -   -19     -    58  -209     -     -     -   133     -   206    21 |
 DRAO |     -    47   -80     -   -23     -     -     -     -     -    17    34 |
 DYNG |     -  -109     -   105     -     -     -     -    12     -    39     - |
 FAA1 |     -    22     -    89  -142     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -     -     7     -     -     -    -6     -   194     - |
 FALK |     -     -     -    -9     -     -     -     -    10     -   221     8 |
 FLIN |     -     -     -    -8    11     -     -     -     -     -     -    19 |
 GAMB |     -     -     -   111     -     -     -     -  -118     -   -96     - |
 GAMG |     -     -     -    -4     -     -     -     -     4     -     -     - |
 GLPS |     -    61     -   -70   -24     -     -     -    22     -    -5   -81 |
 GODE |     -   189   197     -  -377     -     -     -     -     -   195     - |
 GOL2 |     -     -    -4     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -92     -     -   127     -     -     -     -     -  -274   129 |
 GUAT |     -     -     -   -27    18     -     -     -    12     -   -24  -260 |
 HARB |     -   -27     -    69   -51     -     -     -     -     -     -    74 |
 HERS |     -    20    13     -   -35     -     -     -     -     -   151     - |
 HOB2 |     -    -7    15     -    47     -     -     -   -37     -   106   109 |
 HOFN |     -  -127     -     -   214     -     -     -   -32     -   -71  -169 |
 HRAO |     -     -    56     -   -33     -     -     -     -     -   219     - |
 HYDE |     -     -     -     -    39     -     -     -   -32     -    31  -142 |
 IENG |     -   -41   -67     -    96     -     -     -     -     -    38     - |
 IRKM |     -     -    65   -16     -     -     -     -   -15     -   242   -19 |
 KARR |     -  -188     -   169    50     -     -     -     -     -   110    89 |
 KERG |     -     -     -     -   -23     -     -     -    19     -   315     - |
 KIRU |     -    51     -   -54     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    60   -34     -  -241     -     -     -   140     -   110     - |
 KOKV |     -     -    95    37  -102     -     -     -     -     -   359    37 |
 KOUG |     -   -28     -     -     -     -     -     -    32     -     -     - |
 KOUR |     -   -52     -    69   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -137     -    87    76     -     -     -     -     -   207    87 |
 LAUT |     -     -     -   -13     -     -     -     -    14     -  -100   -33 |
 LHAZ |     -     -     -   -11    14     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -63    -9     -     -     -    72     -    48    44 |
 MAG0 |     -     -     -     -    -6     -     -     -     5     -   129     - |
 MAL2 |     -    11     -    25   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -86     -    82    17     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -  -121   -48     -   196     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    31    27     -     -     -   -53     -   -89   -77 |
 MCM4 |     -    31     -     -   -43     -     -     -     -     -   164     - |
 MDO1 |     -    63     -     -   -34     -     -     -   -43     - -1401    72 |
 MDVJ |     -    98   140     -  -191     -     -     -     -     -   205     - |
 MGUE |     -   -32   -56    62     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    51    24     -   -84     -     -     -     -     -   120   -23 |
 NICO |     -  -171     -     -   236     -     -     -     -     -  -314   -78 |
 NIUM |     -     -     -    59     -     -     -     -   -62     -     5   -24 |
 NKLG |     -    18     -     1   -31     -     -     -     4     -    75    90 |
 NLIB |     -     -     X     -   -77     -     -     -    63     -    65     - |
 NOVM |     -     -  -131     -    78     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    50    -3     -   -68     -     -     -     -     -    86   -67 |
 NRIL |     -     -     -    14   -28     -     -     -     8     -   215     7 |
 NTUS |     -     -     -   -20    26     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -     -   -93     -     -     -    76     -  -112     - |
 NYA2 |     -     -     -   -66    86     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -16   -45     -    49     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    48     -     -   -66     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    74    24     -     -     -   -98     -   156    15 |
 PETS |     -     -     -    59   -76     -     -     -     -     - -2027     - |
 PIE1 |     -   235     X     -  -325     -     -     -     -     -  -425   134 |
 PIMO |     -     -     -     -   -79     -     -     -    64     -   181     - |
 PNGM |     -     -     -    93     -     -     -     -   -98     -    33     - |
 POL2 |     -  -110     -     -   103     -     -     -    40     -     -    18 |
 POTS |     -   -43     -     -    59     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    10   -46     -    13     -     -     -     -     -     -   -49 |
 QAQ1 |     -     -     -   -13     -     -     -     -    13     -   186    59 |
 QUIN |     -   -66     -     -     -     -     -     -    75     -  -124  -197 |
 REUN |     -   -85     -    37    72     -     -     -     -     - -1998     - |
 REYK |     -  -121     -    45   111     -     -     -     -     -   -67     - |
 RIO2 |     -   121     -     -  -167     -     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -44     -    36   -32     -     -     -    38     -  -134   112 |
 SEYG |     -  -198     -   186     -     -     -     -    27     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -95   123     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -     7     -     -     -     -    -7     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    53     -   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -14     -    16    54     -     -     -   -44     -    17   -74 |
 STJO |     -   -33   -32     -    65     -     -     -     -     -  -138     6 |
 SUTH |     -   -70     -    36     -     -     -     -    42     -    98    50 |
 SVTL |     -     -    -9     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -  -195     -   208     -     -     -     -     -     -     -    71 |
 TID1 |     -     4    -9     -     -     -     -     -     -     -   122   105 |
 TIDB |     -     -   -26    12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -   -92     -     -   127     -     -     -     -     -    58   129 |
 TOW2 |     -   -64     -    76   -28     -     -     -    18     -    32    20 |
 TRO1 |     -     -     X     -     9     -     -     -    -7     -  -401   112 |
 TSKB |     -    -1     -     -     2     -     -     -     -     -   506   626 |
 TWTF |     -    37     -     -   -50     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    50   -65     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -144   187     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    36     -    14   -67     -     -     -     -     -    64    97 |
 VILL |     -   -49     -    29    32     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -     7    -3     -    -8     -     -     -     -     -   134     - |
 WARK |     -     -    61   -50     -     -     -     -    24     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -     8   -11     -     -     -     -     -    22    -5 |
 WIND |     -    26     -   -92    83     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -   -10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -171   -72   131   116     -     -     -     -     -   -79  -258 |
 WTZZ |     -    50  -117     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -   173     -     -     -     -     -   -84     -   107     - |
 YELL |     -     -   -74     -    53     -     -     -    -7     -  -163  -117 |
 YKRO |     -   136     -   -24     -     -     -     -  -128     -   187     - |
 YSSK |     -     -     -     3    -4     -     -     -     -     -   103     - |
 ZAMB |     -    97     -   -44   -14     -     -     -   -54     -   213  -119 |
 ZECK |     -     -   -66     -    12     -     -     -    22     -     -   -35 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   495     7    21     8    12    25     -  1723    10   464    42    28 |  288    319
    2 |   734    12    17     7     9    36    54   263     9   457    88    48 |  288    223
    3 |   411     7    13    11    11    21     -   355     8   367    57    34 |  288    240
    4 |   316     9    13     9     X    68    98     -     9   275   154    51 |  288    175
    5 |   664     9    22    15     7    41    37   446     8   611    95    25 |  288    509
    6 |   492    10    13     7     8    35     -   730     8   288    59    32 |  288    150
    7 |  1018     6    18    11    11    36    95  1214     9   909    69    16 |  288    376
    8 |  1646     9    19    13    12    31     -  2599    10  1911   168    38 |  288   1133
    9 |   330     7    13     9     9     -     -     -     9     -     -     - |  288    146
   10 |   435     7    16     8    10    22   181   532     9   328    87    36 |  288    249
   11 |   429     6    18    13    10    36   120   229    11   368   128    27 |  288    202
   12 |   585    10    14     7    13    27   230   244     9   418   121    40 |  288    309
   13 |   456    11    17    13    38    36    79   435    14   562   107    21 |  288    466
   15 |   534     7    18    13     9    48    47   491     9   552   112    24 |  288    391
   16 |   520    10    15    10     9    44    68   297     9   460   129    32 |  288    336
   17 |   536    14    19     9     8    27    36   351     9   529    66    46 |  288    391
   18 |   420     8     X     7     X    33     -   764     9   378     -    21 |  288    182
   19 |   442    14    15     7    14    40    41   456    10   516    94    42 |  288    225
   20 |   538     7    22     7    11    36    56   412     9   458    52    23 |  288    379
   21 |  1297     6    21    10     8    32    53  1056    10  1010   200    20 |  288    379
   22 |   437     7    15    13    10    28    59   519     8   418    92    32 |  288    318
   24 |  1764    10    26    10    15    34    92  2879    10  1736   105    21 |  288   1917
   25 |   530     8    13     7    10    54    80   394     9   659    97    26 |  288    163
   26 |   344     8    21    12     9    18    58   299     9   316    92    19 |  288    150
   27 |   456     7    16    10     8    38    74   432    10   379   110    26 |  288    179
   28 |  1113     8    13    12    16    41   137   474     8  1140   115    37 |  288    365
   29 |   884     8    14     7     6    31     -   460    10   637   123    44 |  288    395
   30 |   324     7    17    10    11    38   127   425     9   333    76    24 |  288    155
   31 |   533     9    18    10     7    23    54   885     8   608    95    18 |  288    219
   32 |   329     7    24     9    17     -     -   589     9     -   100     - |  288    136
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AGGO |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   4804
 ALBH |     -     7    17     -     -     -     -     -     -     -   182    37 |  284   1515
 ALGO |     -    10    22     -     -     -     -     -     -     -   159    31 |  287     52
 AREG |     -     9    21     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3388
 AREQ |     -     8    17     -    10     -     -     -     8     -    29    15 |  288   3304
 ARTU |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    49    20 |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -    45     - |  288   5184
 BAKE |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    46    15 |  276   2630
 BJFS |     -     -    24     -    14     -     -     -     -     -     -    21 |  273   2323
 BOGT |     -    11     -     9    16     -     -     -    11     -   318    13 |  288   3929
 BOR1 |     -     6    10     -     -     -     -     -     8     -    21    14 |  288   1816
 BRMU |     -     -     -    12    18     -     -     -    14     -    40    26 |  288   3462
 BRUX |     -     5    11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 CAS1 |     -     8     -     7     8     -     -     -     -     -   281    11 |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    14    17     -     -     -    16     -     -     - |  288   2118
 CEBR |     -     -    12     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     24
 CEDU |     -     -    28    11    12     -     -     -     9     -    23    13 |  288   1317
 CHPG |     -     6     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  165   2931
 CHPI |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -   170    13 |  288   2272
 CHTI |     -     -     -    11    14     -     -     -    10     -    82    15 |  288   3052
 CHUR |     -     -    23     -    10     -     -     -    13     -    44    16 |  281  54561
 CKIS |     -    12     -    14     -     -     -     -    12     -    26    14 |  288   5538
 CNMR |     -     -     -    14     -     -     -     -    14     -   114    32 |  288   5511
 COCO |     -     -     -    15    17     -     -     -    20     -   120    53 |  288   4274
 CORD |     -    14     -     -    19     -     -     -     -     -    51     - |  288   3955
 CPVG |     -     9     -    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   5554
 CRO1 |     -    12    22    13    19     -     -     -    16     -    28    19 |  288   4130
 CUSV |     -     -     -    12    30     -     -     -    25     -   163     - |  261   6365
 DARW |     -    16     -    14    15     -     -     -    15     -    70    21 |  288   2163
 DAV1 |     -     9     -     8     9     -     -     -     -     -    52    10 |  288   1851
 DGAR |     -    13     -    12    12     -     -     -    10     -    27    13 |  288   1977
 DRAO |     -    15    29     -    19     -     -     -     -     -    35    21 |  288   1578
 DYNG |     -     9     -    10     -     -     -     -    11     -    52     - |  288   1779
 FAA1 |     -    16     -    21    15     -     -     -     -     -     -     - |  240  82643
 FAIR |     -     -     -     -    12     -     -     -    10     -    32     - |  288   3872
 FALK |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -   304    16 |  276   2388
 FLIN |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -    13 |  254   1504
 GAMB |     -     -     -    16     -     -     -     -    17     -    49     - |  120   1894
 GAMG |     -     -     -    16     -     -     -     -    17     -     -     - |  279   2456
 GLPS |     -     7     -     9    12     -     -     -     9     -    34    22 |  288   5049
 GODE |     -     8    16     -    13     -     -     -     -     -   176     - |  288   2688
 GOL2 |     -     -    13     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    113
 GRAZ |     -    22     -     -    30     -     -     -     -     -   226    44 |  264   2577
 GUAT |     -     -     -     9    18     -     -     -    12     -    37    21 |  288   2344
 HARB |     -    12     -    11    10     -     -     -     -     -     -    13 |  288   2972
 HERS |     -    12    23     -    13     -     -     -     -     -    37     - |  288     25
 HOB2 |     -    13    18     -    15     -     -     -    12     -    85    16 |  288   1334
 HOFN |     -     7     -     -     9     -     -     -     8     -    44    11 |  288   2376
 HRAO |     -     -    18     -    11     -     -     -     -     -    65     - |  285     37
 HYDE |     -     -     -     -    14     -     -     -    11     -   197    19 |  288   3631
 IENG |     -     8    15     -    11     -     -     -     -     -    47     - |  288     35
 IRKM |     -     -    16     9     -     -     -     -     9     -    31    18 |  288     99
 KARR |     -    12     -    11    13     -     -     -     -     -    69    12 |  288   3082
 KERG |     -     -     -     -    11     -     -     -     9     -    64     - |  288   2362
 KIRU |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   1417
 KOKB |     -    11    29     -    18     -     -     -    13     -    62     - |  288     61
 KOKV |     -     -    26    13    16     -     -     -     -     -   110    29 |  288     78
 KOUG |     -     7     -     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1318
 KOUR |     -    12     -    11    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 KRGG |     -    10     -     9    10     -     -     -     -     -    59    16 |  288   2525
 LAUT |     -     -     -    11     -     -     -     -    11     -    51    19 |  276   2834
 LHAZ |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  264   5039
 MAC1 |     -     -     -     7    12     -     -     -     9     -    18    15 |  288   1537
 MAG0 |     -     -     -     -     8     -     -     -     6     -    53     - |  288   6932
 MAL2 |     -     9     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288  12134
 MAS1 |     -     9     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2617
 MATE |     -     8    13     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    113
 MBAR |     -     -     -     8    15     -     -     -    12     -    70    18 |  288   5453
 MCM4 |     -     9     -     -    13     -     -     -     -     -    70     - |  284   4403
 MDO1 |     -    10     -     -    16     -     -     -     7     -    61    17 |  288   2489
 MDVJ |     -    19    17     -    18     -     -     -     -     -    71     - |  286     33
 MGUE |     -     7    14     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 MKEA |     -     6    21     -    13     -     -     -     -     -    71    19 |  288   2468
 NICO |     -    13     -     -    18     -     -     -     -     -   201    27 |  286   3959
 NIUM |     -     -     -    11     -     -     -     -    12     -    39    22 |  288   6859
 NKLG |     -     8     -    10     9     -     -     -     9     -   134    10 |  288   3510
 NLIB |     -     -     X     -    33     -     -     -    27     -    42     - |  174     40
 NOVM |     -     -    18     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  286     37
 NRC1 |     -    15    23     -    21     -     -     -     -     -    43    32 |  288     48
 NRIL |     -     -     -     6     8     -     -     -     7     -    33     8 |  288   5970
 NTUS |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     -     -     - |  285   4257
 NYA1 |     -     -     -     -    19     -     -     -    16     -    39     - |  287   6176
 NYA2 |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4760
 ONSA |     -     7    17     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 OUS2 |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   5061
 PERT |     -     -     -    10    13     -     -     -    13     -    52    16 |  288   2190
 PETS |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -   199     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     7     X     -     9     -     -     -     -     -   226    11 |  181   1740
 PIMO |     -     -     -     -    17     -     -     -    14     -    62     - |  288  10553
 PNGM |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -    25     - |  288   6980
 POL2 |     -    12     -     -    10     -     -     -    12     -     -    12 |  257   4715
 POTS |     -     6     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2957
 PRDS |     -    10    30     -    16     -     -     -     -     -     -    18 |  288     95
 QAQ1 |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -    18    12 |  288   2964
 QUIN |     -     7     -     -     -     -     -     -     8     -    23    10 |  288   4065
 REUN |     -    10     -    10     8     -     -     -     -     -    55     - |  288   2203
 REYK |     -     7     -     7     9     -     -     -     -     -    30     - |  288   2237
 RIO2 |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   9283
 SCH2 |     -    13     -    15    14     -     -     -    10     -    70    17 |  288   2178
 SEYG |     -    11     -    11     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   4368
 SGOC |     -     -     -    13    17     -     -     -     -     -     -     - |  276   5855
 SOLO |     -     -     -    12     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   7622
 SPT0 |     -     -    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 STHL |     -     8     -    10     8     -     -     -     9     -    40     8 |  288   3997
 STJO |     -     9    23     -     7     -     -     -     -     -   174    15 |  288   2453
 SUTH |     -    12     -    11     -     -     -     -     9     -    34    11 |  288   2350
 SVTL |     -     -    17     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    131
 SYOG |     -     6     -     7     -     -     -     -     -     -     -    15 |  276   2470
 TID1 |     -     7    17     -     -     -     -     -     -     -    43    15 |  276     44
 TIDB |     -     -    20     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     49
 TLSE |     -     5     -     -     6     -     -     -     -     -    35    13 |  288   3447
 TOW2 |     -    13     -    13    13     -     -     -    11     -    35    15 |  288   1888
 TRO1 |     -     -     X     -     9     -     -     -     8     -    32    14 |  288   4337
 TSKB |     -    20     -     -    27     -     -     -     -     -   156    42 |  255   1583
 TWTF |     -    11     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 UNSA |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   6196
 URUM |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4569
 USN7 |     -    11     -     8    13     -     -     -     -     -    37    21 |  288     28
 VILL |     -     7     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1118
 WAB2 |     -     7    14     -     7     -     -     -     -     -    20     - |  288     36
 WARK |     -     -    22    12     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   2835
 WHIT |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -    49    10 |  276 120892
 WIND |     -    10     -    13    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   4545
 WSRT |     -     -     9     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1632
 WTZR |     -     6    11     6     8     -     -     -     -     -    42    12 |  288     22
 WTZZ |     -     8    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 YEBE |     -     -    17     -     -     -     -     -     8     -   166     - |  284   4408
 YELL |     -     -    26     -     9     -     -     -    13     -    29    12 |  288     30
 YKRO |     -    11     -    13     -     -     -     -     8     -   158     - |  288   4694
 YSSK |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -    29     - |  288    >>>
 ZAMB |     -     9     -    10     9     -     -     -     9     -    31    13 |  288   4516
 ZECK |     -     -    18     -    10     -     -     -    11     -     -    16 |  288     68
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   710    10    19    10    13    36    93   903    11   711   103    24 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   279     3   288     3.35     5.55     5.54     5.54   | 7.14e-14  2.18e-14  2.79e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.80     5.55     0.31     0.31   | 2.08e-14  6.45e-15  1.13e-15 |
 YELL |   288   286     1   288     3.45     5.55     5.54     5.54   | 3.54e-14  8.37e-15  2.63e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     3.97     5.55     4.38     4.38   | 1.96e-14  6.45e-15  1.93e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.41     5.55     5.54     5.54   | 2.66e-14  1.27e-14  3.26e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.93     5.55     3.05     3.05   | 2.17e-14  4.12e-15  2.01e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     4.13     5.55     5.54     5.54   | 2.02e-14  8.95e-15  4.39e-15 |
 HRAO |   285   282     1   285     3.46     5.47     1.02     1.02   | 7.53e-14  8.09e-15  3.14e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.11     5.35     0.17     0.17   | 2.85e-14  6.93e-15  2.22e-15 |
 CEBR |   276   276     0   276     4.21     5.29     3.12     3.12   | 1.81e-14  3.89e-15  1.00e-15 |
 TID1 |   276   275     1   276     3.79     5.28     2.27     2.27   | 1.25e-13  1.61e-14  5.65e-15 |
 MDVJ |   286   283     1   286     3.00     5.06     5.50     5.50   | 4.66e-14  9.57e-15  3.73e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.84     4.52     5.54     5.54   | 4.55e-14  6.38e-15  1.40e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.84     4.50     5.54     5.54   | 3.56e-14  8.11e-15  7.18e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.53     3.59     0.69     0.69   | 3.75e-14  8.65e-15  2.19e-15 |
 KOKB |   288   287     0   288     2.28     2.93     0.83     0.83   | 4.98e-14  1.75e-14  3.25e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.20     2.71     0.55     0.55   | 2.24e-14  6.12e-15  2.68e-15 |
 IRKM |   288   285     1   288     2.19     2.68     0.52     0.52   | 5.18e-14  1.97e-14  9.63e-15 |
 KOKV |   288   286     0   288     2.04     2.33     2.23     2.23   | 5.15e-14  1.48e-14  4.71e-15 |
 ALGO |   287   272     9   121     1.94     2.28     1.02     1.02   | 8.97e-14  2.60e-14  5.95e-15 |
 TWTF |   288   283     2   288     1.83     1.88     2.37     2.37   | 7.74e-14  1.29e-14  5.87e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.82     1.85     1.07     1.07   | 7.14e-14  1.09e-14  5.09e-15 |
 NLIB |   174   174     0   174     1.17     1.31     1.76     1.76   | 9.90e-13  3.78e-13         - |
 GOL2 |   276   276     0   276     1.47     1.26     3.76     3.76   | 8.14e-14  9.62e-15  4.87e-15 |
 NOVM |   286   286     0   286     1.39     1.10     1.63     1.63   | 1.39e-13  1.22e-14  3.30e-15 |
 TIDB |   276   275     1   276     1.16     0.79     2.32     2.32   | 9.84e-14  1.05e-14  4.87e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.66     0.24     3.11     3.11   | 5.91e-14  2.37e-14  1.13e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     5.50     0.21     5.54     5.54   | 6.20e-14  2.09e-14  1.02e-14 |
 G04  |   288   288     1   288     1.75     0.14     0.54     0.54   | 7.01e-14  2.90e-14  1.89e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.31     0.10     0.38     0.38   | 5.94e-14  3.38e-14  2.01e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     5.50     0.05     5.54     5.54   | 5.21e-14  2.15e-14  1.59e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.03     0.03   | 4.56e-14  1.50e-14  2.04e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.56     1.56   | 5.63e-13  7.36e-14  2.32e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.54     0.02     3.77     3.77   | 8.28e-14  2.28e-14  1.72e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.38     0.38   | 6.01e-13  5.61e-14  3.06e-14 |
 G22  |   288   286     0   288     0.28     0.02     1.18     1.18   | 6.07e-13  7.18e-14  3.99e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.43     0.43   | 6.79e-13  5.77e-14  1.55e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.48     0.02     1.11     1.11   | 9.13e-14  2.39e-14  1.69e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.81     0.81   | 5.76e-13  6.27e-14  4.45e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.26     1.26   | 6.62e-13  7.03e-14  4.90e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.49     0.49   | 7.23e-13  6.78e-14  1.72e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.88     0.88   | 5.03e-14  1.33e-14  1.78e-14 |
 G10  |   288   282     3   288     5.50     0.01     0.46     0.46   | 9.60e-14  2.93e-14  3.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.14     0.14   | 6.90e-13  8.38e-14  3.62e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     1.66     0.01     0.35     0.35   | 7.17e-14  2.87e-14  2.48e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.22     0.22   | 8.43e-14  2.47e-14  1.52e-14 |
 G28  |   288   288     0    13     0.01     0.00     0.02     0.02   | 7.68e-13  8.19e-14  3.64e-14 |
 ALBH |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.60e-13  1.98e-13 |
 AREQ |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-13  6.08e-13  4.47e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  5.87e-13  1.71e-13 |
 CEDU |   286   207    50     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-11  1.84e-12  3.67e-13 |
 DARW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  3.91e-13  1.76e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.63e-13  1.72e-13  1.77e-13 |
 FLIN |   254   212    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  3.17e-13  1.78e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  8.25e-14  5.45e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.65e-13  3.17e-13  1.44e-13 |
 G09  |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.57e-14  2.72e-14  1.84e-14 |
 G11  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  8.82e-14  1.77e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-13  6.99e-14  3.73e-14 |
 G13  |   288   246    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  2.32e-13  5.43e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  9.17e-14  4.01e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.98e-13  1.01e-13  4.12e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  9.11e-14  5.04e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.43e-13  1.71e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.00e-13  1.27e-13  8.40e-14 |
 HOFN |   288   263     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  6.77e-13  9.44e-14 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  4.73e-13  1.34e-13 |
 KIRU |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-13  2.23e-13  1.27e-13 |
 MAC1 |   288   257     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  4.72e-13  1.02e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MKEA |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  7.31e-13  2.16e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PIE1 |   181   174     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  3.58e-13         - |
 PRDS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.04e-14  1.03e-14  5.14e-15 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TSKB |   255   251     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-12  4.87e-13  1.15e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.54e-13  9.24e-14 |
 WSRT |   288   256     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  5.30e-13  1.32e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-14  6.16e-15  1.49e-15 |
 TOW2 |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  3.51e-13  1.46e-13 |
 SYOG |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  5.90e-13  2.29e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  5.38e-13  2.35e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-13  5.86e-13  2.15e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAV1 |   288   213    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  5.65e-13  1.75e-13 |
 REYK |   288   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  6.92e-13  1.04e-13 |
 BAKE |   276   265     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  9.58e-13  2.57e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-14  1.06e-14  3.63e-15 |
 SVTL |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-14  1.14e-14  1.00e-14 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  4.64e-13  1.74e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  3.34e-13  1.47e-13 |
 FALK |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CCJ2 |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  6.36e-13  2.49e-13 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  4.88e-13  2.63e-13 |
 NIUM |   288   285     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  8.06e-13  4.56e-13 |
 SEYG |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  8.12e-13  6.99e-13 |
 PNGM |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.53e-13  2.58e-13 |
 WARK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  5.43e-13  1.72e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  5.01e-13  2.30e-13 |
 ASCG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  8.24e-13  4.68e-13 |
 CHPG |   165   165     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-12  6.93e-13         - |
 GAMB |   120   117     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  6.31e-13         - |
 AREG |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.00e-13  6.07e-13  4.52e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-13  3.23e-13  1.83e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.33e-21  5.03e-19  1.05e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DGAR      DGAR      USN7 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
