
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2157   Day: 0   MJD: 59343                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153468    371    -843     349      6      4      8     78     76     79   24.36
 emr |  2880     0 110873    789  178407     906     12     11     14    129    136     90   10.55
 esa |  2880     0 128105    507   -1018     848      7      6      9     89     80    109   19.89
 gfz |  2880     0 138944   1038    -157      66     10      9     13     76     75     77   13.53
 grg |  2880     0 121074   4381    -126     276     10      9     12    174    155    221   13.25
 jpl |  2880     0 108854    428    2338     548      7      7     10     84     84     84   18.43
 mit |  2880     0  95895    285    2115     649     31     30     33   1739   1545   3406    0.00
 igr |   288     0  46989    312    2725     447     10     13      9     91     60     97    0.00
 ngs |    96     0   2976      4    -762     226    760    760      0   1395   1395      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    34   -65    17    27     4   -50 -1664    55  1830     - |
    2 |    22   157    33   -70   -43   -72  2082   -63  -271     - |
    3 |  -108  -137    65    49   176   -11 -1521    39  1197     - |
    4 |   -33  -264   -16     8   261    17 -1021   -17 -2185     - |
    5 |   114    86    17    43  -206  -101 -1511   -48   474     - |
    6 |  -111  -267    88    61   444  -160 -1786   -86   836     - |
    7 |   -58   -79   -44   -54   264    19  -662    -4   681     - |
    8 |   -79  -103   136   100    26   -76   619   -38  -614     - |
    9 |   -93   -19    80    54   -27    27   127    19  -323     - |
   10 |   -96  -100    50   -13   134    44  -513    29  1215     - |
   12 |    46    49   103  -102  -200    18 -1084    15   -24     - |
   13 |     7   118    48   -72   -67   -27  -602    11  1147     - |
   14 |    19  -277   -78   -64   142   163  -770    18 -2084     - |
   15 |   109   175  -152   -39   -96    17 -1543   -68  -217     - |
   16 |    16   181   -75    44   -62   -33  1949   -14  1483     - |
   17 |   125   -44   -70   -21  -103    25  -811    -7  -314     - |
   18 |    91  -137   -64    33   -61    47 -1229    59 -2886     - |
   19 |    45   134   -14   -54  -133    15  3176   -25   279     - |
   20 |    44   260   -92   130  -261   -15  2845   -63    43     - |
   21 |   -19    50   -10    73     X   -46  2703   -51  -473     - |
   22 |    32   175    33   114  -189  -126  3200   -30  -305     - |
   23 |    53   -48  -107    11    28    45  -969     7 -2044     - |
   24 |   -15    67   -30   -67   -59   105 -1354     6  -911     - |
   25 |   -96    80    13   -21   -79   139  1010   -11    46     - |
   26 |   -45   -56    52    -3    -3    40   462    69  1376     - |
   27 |   -56   -10    14   111    -5   -14   346     7   758     - |
   28 |   -60   -13    52   -94   105    25  1195   -59  1059     - |
   29 |   146    39   -38   -49  -178   -10 -1329   -32 -1137     - |
   30 |    47   -54    22   -44    67   -72  1179   109  -293     - |
   31 |     0   115   -73  -114     8    90 -1062    83   212     - |
   32 |   -79   -16    35    20   114   -22 -1191    92  1476     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -14     -     -  -108   136     -     -    32     -     - |
 ABPO |   -69     -     -   125     -     -     -     6     -     - |
 ALBH |   -55     9     -    92     -     -     -    61     -     - |
 ALGO |   -56    65     -    50     -     -     -    80     -     - |
 ALIC |   -92     -    67   -91   163     -     -   -17     -     - |
 AREG |    -5     -     -     -    10     -     -    97     -     - |
 AREQ |   -21    45    24     5     -   -28     -  -200     -     - |
 ARTU |   -59     -    43     -    43     -     -   -20     -     - |
 ASCG |  -158     -   315     -  -243    44     -   185     -     - |
 ASPA |    82     -   -25  -105     -    -6     -   171     -     - |
 AUCK |   -87     -    66    59     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -33    77     -     -     -     -     -    72     -     - |
 BAKE |  -110     -    -8    49   164     -     -    21     -     - |
 BAKO |    20     -     -   -36     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -64     -    81    -5     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -24     -   221   103  -447    38     -    21     -     - |
 BOGT |     2     -    73    24  -110   -19     -  -145     -     - |
 BOR1 |   -70    94     -    52     -     -     -  -428     -     - |
 BRAZ |   -20     -   -18    63     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -14    32     -     -     -     - -3637     -     -     - |
 BRST |   -40     -   283     -  -352     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -27     -     -    97   -48     -     -    50     -     - |
 CAS1 |    -3     -    58     -   -82     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |   -53     -    68    -3     X     -     -  -110     -     - |
 CEDU |    10   -36    17   -16     -     -     -   -20     -     - |
 CHAN |     -   -31     -    24     -     -  -417    28     -     - |
 CHOF |   -49     -     -     -    90     -     -     -     -     - |
 CHPG |    -8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -99     -    72    20     -    39     -    32     -     - |
 CHTI |   136     -     -    70  -458    98     -    97     -     - |
 CHUR |   -58    27    49    49     -   -28     -     9     -     - |
 CKIS |   -65     -   109     -  -272   165     -     -     -     - |
 CNMR |   -41     -     -    74     -     -     -     -     -     - |
 CORD |   -15     -     -    26     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |    20     -   156     -  -450   128     -   -51     -     - |
 CRO1 |   -48   -23   -65    44   160     -     -   -63     -     - |
 CUSV |     -     -    37   -42     -    -9     -   -41     -     - |
 CZTG |     -     -   107     -  -328   116     -    73     -     - |
 DAEJ |   187  -295     -   252  -365     -     -     -     -     - |
 DARW |  -125     -    40   -28   240   -30     -   -48     -     - |
 DAV1 |   -67     -    17  -105   157    35     -   -79     -     - |
 DGAR |  -108     -    79     X   102     X     -     -     -     - |
 DJIG |     -     -    19     -    -5   -17     -   -31     -     - |
 DLF1 |   127     -     -     -  -233     -     -     -     -     - |
 DRAO |    -7    38   -30    27     -     -     -    80     -     - |
 DUBO |   -39     -    87    51  -110     -     -    72     -     - |
 FAA1 |  -151     -   127    65    23     -     -     9     -     - |
 FAIR |  -115    99     -    88    27    12     -   -51     -     - |
 FALK |     -     -    45   -10     -   -41     -     -     -     - |
 FLIN |    28     -   105   -68  -138     -     -    38     -     - |
 GAMG |     -     -     -    24   -25     -     -     -     -     - |
 GCGO |     -     -     5    -7     -     -     -   -27     -     - |
 GLPS |   -76     -    32   -10   138   -26     -   -29     -     - |
 GLSV |   -27     -    25    13     X     -     -    -4     -     - |
 GMSD |   -10     -   130     -  -316    99     -     -     -     - |
 GODE |   -23    84     -   -26     1     - -4775    60     -     - |
 GODZ |   -30    70     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -30    69     -     -     -     -     -    40     -     - |
 GOLD |  -105     -    70    86     -     - -2300     -     -     - |
 GOP6 |   -20     -     -    37     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |   -95     -     -   171     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -112     -   106    45     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -160    -8   206    -9     -     -     -  -113     -     - |
 GUAM |   -25     -     -    45     -     -     -    18     -     - |
 GUAT |   -46     -   118   -90     -     -     -   -16     -     - |
 GUUG |     -     -    66    35     -   -97     -     -     -     - |
 HARB |   -86    52    83    40   -49     -     -    12     -     - |
 HERS |  -103    14   119     X     -     -     -   -61     -     - |
 HERT |   -11     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 HKSL |     -     -    74     -     -   -80     -     -     -     - |
 HLFX |   -36    82     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -20   -83   -13    66    55     - -4447    14     -     - |
 HOFN |   -69     -   195    24  -191     -     -   -24     -     - |
 HOLB |   -79     -     -    48    89     6     -     5     -     - |
 HRAG |   -91     -     -     -   167     -     -     -     -     - |
 HYDE |   127     -   117    48  -458     -     -    84     -     - |
 IENG |    42  -180     -    63     -     -     -    25     -     - |
 IISC |   -50     -     -   110     -   -13     -    93     -     - |
 INVK |    73     -     -    83  -218     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -78     -    96     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -12     X    -9    29     X     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -24     -   130     -  -153     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -31     -     -     0    57     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -26     -    32     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -61    10     -   102     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    -1     -     1     -     -     -   -13     -     - |
 KARR |   -56     -     -   101     -     -     -     -     -     - |
 KERG |    43    76    69   -32     -  -145     -     -     -     - |
 KIR8 |   -59     -     -   106     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |   -34     -     -     -     -    45     -    11     -     - |
 KIRU |   -16   -89     5   -28   121     -     -    36     -     - |
 KIT3 |  -118     -   125   -14    17    19     -     -     -     - |
 KOKB |   -52    39     -    98     -   -25 -4848    56     -     - |
 KOKV |    -4     -    22   -25     -     -     -   -25     -     - |
 KOUC |     -     -    12   -17     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -86     -     -     -   158     - -4788    77     -     - |
 KOUR |   -43     -    18    17     -    25 -4132   -21     -     - |
 KRGG |    91     -     -   156  -326     -     -    99     -     - |
 LAUT |   -57     -    67     -     -     3     -     8     -     - |
 LHAZ |   -18     -    61    -3  -332   199     -    38     -     - |
 LMMF |   -53     -     -     -     -    70     -     -     -     - |
 LPAL |   -51     -     -     -     -    68     -     -     -     - |
 LROC |     -     -     -   -36     -    27     -     -     -     - |
 MAC1 |  -138     -   -44    75   177    48     -   -42     -     - |
 MAG0 |    25     -     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -46     -    47     -    15     -     -     -     -     - |
 MAL2 |   -81     -   129    40  -107    16     -   -39     -     - |
 MANA |    13     -     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -86    20    95     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |   -64     -     -   115     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -127     1   171    25   -51     -     -    20     -     - |
 MATE |    30    85   -69   -21     -     -     -   -53     -     - |
 MAW1 |     0     -   -24   -93    96    25     -   -52     -     - |
 MAYG |  -170     -   208     X     -     -     -  -246     -     - |
 MBAR |     -     -   -30    43     -     -     -   -38     -     - |
 MCIL |  -151     -   194   -14     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -94    43    -7   -17    52    99     -   -29     -     - |
 MDO1 |   -89    96    58     -     -     -     -    70     -     - |
 MDVJ |    33    28   -51   -66     -    44     -    24     -     - |
 MEDI |    88  -204     -     -     -     -    16     -     -     - |
 METG |   -70     -     -     -   129     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -89     -   137     -   -42     -     -    -3     -     - |
 MIZU |    -1    48     -   -36     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -87     -    99   112     -   -74     -    19     -     - |
 MOBS |   -29     -    43     -   -17     4 -5060     -     -     - |
 MONP |   -78     -    96     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |    12     -   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -33     -    -1    60     -     -     -    87     -     - |
 NICO |     1     -   148    41  -454   135     -  -280     -     - |
 NIST |    25    47     -   -77     -     -     -  -189     -     - |
 NKLG |   -37     -    -3    33   -67    75     -     6     -     - |
 NLIB |   -75     -     1   -70   204     - -5721   -73     -     - |
 NNOR |   -16    13    15     -    -5     -     -     -     -     - |
 NOVM |  -110    -8     -    52     -   112     -  -184     -     - |
 NRC1 |   -78    48     -   103     -     - -2652    60     -     - |
 NRIL |   -40     -     1    39    72   -28     -     6     -     - |
 NRMD |     -     -     -   214  -218     -     -     -     -     - |
 NYA1 |    14     -    19   -53     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    75     -     -   -82   -54     -     -    52     -     - |
 NYAL |    -1   -33     -    28     -     -  -259     -     -     - |
 OHI2 |  -139     -   211    -8     -   -38 -3362    40     -     - |
 OHI3 |    40     -   232     -  -421     -  -143     -     -     - |
 ONS1 |    98     -     -     -  -180     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -88    -1    73    52     -     -     -    -7     -     - |
 OPMT |   -76   128     -    41     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    72     -    15    13  -168     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -   267     -  -401     -     -     -     -     - |
 PADO |    85     -     -     -  -157     -     -     -     -     - |
 PARC |    23     -   184   161  -482     -     -     -     -     - |
 PARK |    -8    19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |   -53   113    19   -21     -     -     -   -41     -     - |
 PETS |   -74     -    91     -     -     -     -    39     -     - |
 PIE1 |   -68    13     -   -27    81    44  -785   -22     -     - |
 PIMO |  -123     -     -    86   140     -     -   -11     -     - |
 PNGM |     -     -    56     -     -   -60     -   -58     -     - |
 POL2 |   -33     -     -    59     -     -     -    25     -     - |
 POLV |    17     -     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     5     -   -18    17     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    17    18     -   -45     -     -  -787    39     -     - |
 PTBB |   -53    51     X    56     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     2     -    -3     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |    -1    -2     8    27     -   -26     -     2     -     - |
 QUIN |   -54     -    66     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -43     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -27     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |   -57     -     -   102     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -31     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -31     -    74    18     -   -52     -     -     -     - |
 REYK |    83     -     -   153  -309     -     -   -95     -     - |
 RGDG |    43     -     -     -   -79     -     -   -55     -     - |
 RIO2 |    45     -     -    19     -   -73     -    22     -     - |
 RIOP |   -14     -     -    26     -     -     -     -     -     - |
 SALU |    25     -   -30    -3     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     0     -     -    55     -   -40     -   -23     -     - |
 SAVO |     7     -    31    51     -   -80     -     -     -     - |
 SCH2 |  -112    82    29    95     -     -     -    49     -     - |
 SCOR |   -38     -    -8    12    69     -     -   -26     -     - |
 SCRZ |   270     -     -     -  -496     -     -     -     -     - |
 SCUB |    13     -   -69    76   -23    19     -   -20     -     - |
 SEYG |   -85     -    55     -    83    -5     -     -     -     - |
 SFER |   -32   104    17   -49     X     -     -  -115     -     - |
 SGOC |    16     -    31    -9   -65     -     -     2     -     - |
 SHAO |   -10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -32     -    90   -74     -     -     -   -32     -     - |
 SPT0 |   -28     4     -    47     -     - -6353     -     -     - |
 SSIA |   173     -     -   123  -445     -     -     -     -     - |
 STHL |   -92     -    88    55     -   -14     -     8     -     - |
 STJ3 |   -61     -     -     -   112     -     -     -     -     - |
 STJO |   -93    16     -    35   186   -43     -   -20     -     - |
 STK2 |    56     -     -     -  -383   195     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -154     -     -   123     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -54     -     -    55    44     -     -    -1     -     - |
 SUTM |   -40     X     -    46    83   -41     -    24     -     - |
 SUWN |   -83   101     -    70     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -35    27     -   -13     - -1734    60     -     - |
 TASH |   -77     -     -    77    63     -     -   -29     -     - |
 TEHN |   196     -    -1   -50  -309     -     -     -     -     - |
 THTI |    36     4   -67   -16     -    33     -     -     -     - |
 THU2 |   -39     -    21    70     -   -29     -    33     -     - |
 TIDB |    12   -18     -    -7     -     -     -   -27     -     - |
 TIXI |     X     -   -53     -    80     -     -   -86     -     - |
 TLSE |   -93    76    93   -28     X     -     -  -361     -     - |
 TNML |    78  -180     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |   -19     -   213     -  -287     -     -   -56     -     - |
 TOW2 |   -55     -    59   -56    55     9 -3669   -19     -     - |
 TRO1 |     2     -   203   145  -513    41     -  -187     -     - |
 TSK2 |   181     -     -     -  -332     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -93   166     -    50     -     -     -  -552     -     - |
 TWTF |   -42   -19     -   -29   123     -     -   -36     -     - |
 UCAL |   119     -     -     -  -218     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -13     -     -    24     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   111     -  -260    51   133     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   217     -     -     -  -400     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -67     -    97   -21     -     -     -    37     -     - |
 URUM |   -45     -     -    80     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |   -66    70     -    64     -     -     -    52     -     - |
 USUD |   -46    13     -    76     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -196   -38    83    -4   273     -     -   -23     -     - |
 VIS0 |   -37     -     -    67     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -47     -    33    19    18     -     -     -     -     - |
 WAB2 |   -15     -     -    27     -     -     -    -6     -     - |
 WARK |     8   198     -     -  -173     -     -    77     -     - |
 WES2 |   -52   158     -   -30     -     -     -   -17     -     - |
 WHIT |  -105     3    65    91     -     -     -    44     -     - |
 WILL |   -45    68     -    29     -     -     -     -     -     - |
 WIND |  -109     -     6    89    75    19     -    19     -     - |
 WSRT |   -44    17     -    67     -     -     -     8     -     - |
 WTZ3 |   -33     -     -    59     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -29     -    82   -68     -     -  -249  -239     -     - |
 WTZS |   -48     -     -    86     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |     6     -     -    15   -27     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -61     -   184    16  -367   134     -  -306     -     - |
 YAKT |   -75    61    76     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -67   128     -     -     -    16     -     -     -     - |
 YARR |   -74     -     -     -   136     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -113     -    25     -   169     -     -    36     -     - |
 YELL |   -41   -16     -    18    70     - -2193    15     -     - |
 YKRO |    -5     -    52   -16     -   -38     -   -51     -     - |
 YSSK |   -48     -    59     -     -     -     -   -18     -     - |
 ZAMB |    45     -   -17    -3     -   -40     -   -16     -     - |
 ZECK |   -73    59    34    36     -     - -1666    25     -     - |
 ZIM2 |   -67     -    82     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -66     -     -   119     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     4    10     8     8    10     8    36     9   469     - | 2880    235
    2 |     6    12    10    10    10     7    38    13   445     - | 2880    352
    3 |     5    10     4     9    11     6    28    11   325     - | 2880    182
    4 |     4     8     5     6    12     8    29    10   368     - | 2880     81
    5 |     7    14     6     6    11     7    26     9   404     - | 2880    349
    6 |     6    15    10     8     9     7    35    15   314     - | 2880    162
    7 |     4    10     7     6    11    11    43    22   716     - | 2880    426
    8 |     6    10     7     8     7     7    27     8  1690     - | 2880   1323
    9 |     6     9     8     8    12     9    28     6   382     - | 2880    162
   10 |     5    12     6    14    11     6    33     9   478     - | 2880    171
   12 |     5    11     6     6    10     6    15    12   442     - | 2880    359
   13 |     5    12     4     7    10     8    27    15   488     - | 2880    230
   14 |     4    12     7     9     9     6    29     8   223     - | 2880    256
   15 |     5    11     5     8    10     7    26     7   528     - | 2880    210
   16 |     5    12     6     9     9     6    30    24   350     - | 2880    335
   17 |     5    15     5    15     9     6    33    11  1072     - | 2880    534
   18 |     4    14     6    12     9     8    31    16   424     - | 2880    171
   19 |     5    12     7    11     9     7    40    17   414     - | 2880    218
   20 |     6    14     8     7    12     7    38     9   526     - | 2880    268
   21 |     6    12     9     8     X     7    28    20   402     - | 2880    358
   22 |     5    10     6     6    10     7    29    10   810     - | 2880    367
   23 |     4     8     6     8    10     6    32    11   545     - | 2880    146
   24 |     5    11     5    10    10     6    32    15   680     - | 2880    871
   25 |     4    12     7     5     8     7    17    11   383     - | 2880    195
   26 |     4    12     7    10     7     7    28     8   428     - | 2880    222
   27 |     4    11     5    16     7     8    32     9   472     - | 2880    177
   28 |     4    13     8    11     9     7    32    12  2796     - | 2880    657
   29 |     4    12     5     7     9     6    22    14   621     - | 2880    255
   30 |     3    13     8     7     9    10    38    22   643     - | 2880    177
   31 |     5    11     6     8    11     8    29    11   567     - | 2880    492
   32 |     4    13     7     6    12     7    32     8   226     - | 2880    118
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    10     -     -    18    14     -     -    12     -     - |  288   3258
 ABPO |     7     -     -    12     -     -     -    11     -     - |  288   2229
 ALBH |     8    12     -    12     -     -     -     6     -     - |  288   2279
 ALGO |     5    12     -     9     -     -     -     7     -     - |  288     51
 ALIC |     7     -     6    15     9     -     -     5     -     - |  288   1188
 AREG |     5     -     -     -     9     -     -     8     -     - |  288   3615
 AREQ |     7     9     8    19     -     7     -     8     -     - |  288   3639
 ARTU |    20     -    14     -    19     -     -    17     -     - |  288    >>>
 ASCG |    15     -    11     -    10    11     -    11     -     - |  288   3909
 ASPA |    13     -    16    18     -    14     -    14     -     - |  288   6332
 AUCK |     6     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   1728
 BADG |     6    13     -     -     -     -     -    13     -     - |  288     32
 BAKE |     4     -     6     9    12     -     -     6     -     - |  288   2991
 BAKO |    13     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  268   2765
 BARH |     7     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   3762
 BJFS |     6     -     7    10     8     8     -     7     -     - |  288   2791
 BOGT |     9     -    11    13    13    12     -     6     -     - |  288   4679
 BOR1 |     6     9     -     8     -     -     -     8     -     - |  288   5155
 BRAZ |     7     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   3802
 BREW |     8    18     -     -     -     -    25     -     -     - |  288     29
 BRST |     8     -     8     -    16     -     -     -     -     - |  288    925
 BRUX |    12     -     -    18    16     -     -     8     -     - |  288     88
 CAS1 |     6     -     6     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     7     -     8    11     X     -     -     7     -     - |  288   3418
 CEDU |    12    15    12    15     -     -     -     9     -     - |  288    995
 CHAN |     -     7     -     6     -     -    37     7     -     - |  288     62
 CHOF |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  193    >>>
 CHPG |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   3811
 CHPI |     5     -     8    10     -     7     -     6     -     - |  288   2410
 CHTI |    12     -     -    15    18     7     -     9     -     - |  288   1852
 CHUR |     8    12     8     9     -     9     -     7     -     - |  288   2887
 CKIS |    10     -    16     -    15    13     -     -     -     - |  288   3931
 CNMR |    12     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  283   5541
 CORD |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3936
 CPVG |     5     -     8     -     9     8     -     5     -     - |  288  10684
 CRO1 |     8    20    10    17    12     -     -    13     -     - |  288     34
 CUSV |     -     -    12    20     -    12     -     9     -     - |  288   4027
 CZTG |     -     -    10     -    12    10     -     9     -     - |  287   3295
 DAEJ |     6    11     -    12     8     -     -     -     -     - |  288   2649
 DARW |     9     -     8    16    13    10     -     6     -     - |  288   1357
 DAV1 |     9     -    10    12     8    25     -     8     -     - |  288   2284
 DGAR |    16     -    27     X    17     X     -     -     -     - |  285   1703
 DJIG |     -     -    11     -    14    11     -     9     -     - |  288   2971
 DLF1 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    808
 DRAO |     5    12     6    11     -     -     -     5     -     - |  288   2151
 DUBO |     4     -     5    11    11     -     -     6     -     - |  288 146188
 FAA1 |    19     -    18    18    21     -     -    12     -     - |  288   9744
 FAIR |     5    10     -    12     8     6     -     7     -     - |  288   2479
 FALK |     -     -     8    14     -    10     -     -     -     - |  288   2381
 FLIN |     4     -     4     9    11     -     -     7     -     - |  288   1916
 GAMG |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     - |  288   2959
 GCGO |     -     -     5     8     -     -     -     7     -     - |  288   4220
 GLPS |     8     -    10    11    13    10     -     7     -     - |  288   5157
 GLSV |     4     -     4     6     X     -     -     4     -     - |  288   6275
 GMSD |     9     -    10     -    17     9     -     -     -     - |  288   1879
 GODE |    11    14     -    15    14     -    30    10     -     - |  288     64
 GODZ |     8    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  29834
 GOL2 |     9    21     -     -     -     -     -     9     -     - |  287    121
 GOLD |     5     -     5     9     -     -    29     -     -     - |  288     70
 GOP6 |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3523
 GRAC |     7     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   6071
 GRAS |     6     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288    968
 GRAZ |     6     9     5     8     -     -     -     6     -     - |  288   2845
 GUAM |    12     -     -    21     -     -     -    21     -     - |  285   8785
 GUAT |     9     -    10    14     -     -     -    10     -     - |  288   3027
 GUUG |     -     -    15    21     -    19     -     -     -     - |  287   5538
 HARB |     5     7     6    10    12     -     -     7     -     - |  288   4414
 HERS |    12    25    12     X     -     -     -    10     -     - |  288     36
 HERT |     9     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3905
 HKSL |     -     -     9     -     -     9     -     -     -     - |  288   4431
 HLFX |     4    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   8756
 HOB2 |     7    10     7    11    12     -    36     5     -     - |  288    966
 HOFN |     5     -     6    16     9     -     -     5     -     - |  288   2200
 HOLB |     4     -     -     7     8     5     -     8     -     - |  288   2420
 HRAG |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  272   1520
 HYDE |     9     -    11    16    12     -     -     9     -     - |  288   3766
 IENG |    10    26     -     8     -     -     -     5     -     - |  288     15
 IISC |    10     -     -    16     -    12     -    15     -     - |  288   2901
 INVK |     4     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  288   3360
 IQAL |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2747
 IRKJ |    31     X    28    12     X     -     -     -     -     - |  288  50019
 JFNG |     9     -    21     -    21     -     -     -     -     - |  288   1931
 JOG2 |     9     -     -    17    12     -     -     -     -     - |  288   4979
 JOZ2 |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5032
 JOZE |     6    13     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3574
 JPLM |     -    11     -     9     -     -     -     6     -     - |  288   3190
 KARR |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2546
 KERG |    10    26    10    14     -    11     -     -     -     - |  288   3455
 KIR8 |     3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288    967
 KIRI |     8     -     -     -     -    11     -    18     -     - |  288   3862
 KIRU |     3    10     6     8     8     -     -     7     -     - |  288   1785
 KIT3 |    10     -     8    13    12     9     -     -     -     - |  288   5195
 KOKB |     6    19     -    14     -     9    37     7     -     - |  288     90
 KOKV |     6     -     8    12     -     -     -     6     -     - |  288     91
 KOUC |     -     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   2380
 KOUG |     9     -     -     -    17     -    46    12     -     - |  283    877
 KOUR |    12     -    16    18     -    13    56    14     -     - |  288     38
 KRGG |     7     -     -    10    11     -     -     8     -     - |  288   3693
 LAUT |    14     -    15     -     -    14     -    10     -     - |  288   1633
 LHAZ |     6     -     9    14    11     9     -     4     -     - |  288   5262
 LMMF |     8     -     -     -     -    10     -     -     -     - |  288   4327
 LPAL |     5     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   4056
 LROC |     -     -     -    12     -     9     -     -     -     - |  288   5618
 MAC1 |     9     -     9    13    10     7     -     4     -     - |  288   1683
 MAG0 |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  238   7166
 MAJU |    14     -    17     -    17     -     -     -     -     - |  288   2804
 MAL2 |     9     -    10    13    16    10     -     9     -     - |  288  10462
 MANA |    14     -     -    25     -     -     -     -     -     - |  280   6602
 MAR6 |     5    10     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2532
 MAR7 |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    778
 MAS1 |    10    11     8    17    10     -     -     8     -     - |  288   3195
 MATE |     6    10     5     6     -     -     -     6     -     - |  288     64
 MAW1 |     4     -     8     9     9    10     -     6     -     - |  288   2005
 MAYG |     5     -     6     X     -     -     -     8     -     - |  288   4922
 MBAR |     -     -     8    11     -     -     -     9     -     - |  288   4724
 MCIL |     9     -    10     9     -     -     -     -     -     - |  264   6610
 MCM4 |     6     7     8     9    12    16     -     9     -     - |  288   3740
 MDO1 |     5    12     5     -     -     -     -     6     -     - |  288   2128
 MDVJ |     7    24     6     8     -     7     -     7     -     - |  288     22
 MEDI |     6    13     -     -     -     -    25     -     -     - |  287     20
 METG |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2968
 MGUE |     5     -     6     -    11     -     -     9     -     - |  288     14
 MIZU |    11    17     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   1234
 MKEA |     5     -     8    12     -     9     -     4     -     - |  288    132
 MOBS |     5     -     9     -    11     6    29     -     -     - |  288    976
 MONP |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3020
 MORP |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    1      0
 MQZG |     8     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2253
 NANO |     5     -     5     9     -     -     -     7     -     - |  288   2216
 NICO |     7     -     9    12    11     7     -     7     -     - |  288   6369
 NIST |    10    25     -    11     -     -     -     8     -     - |  288     17
 NKLG |     7     -    12    15    17     9     -     6     -     - |  288   2509
 NLIB |    11     -    10    18    15     -    46    14     -     - |  288     17
 NNOR |     6    11     7     -     9     -     -     -     -     - |  288    181
 NOVM |     7    13     -    10     -     8     -    14     -     - |  288     23
 NRC1 |     5    11     -     9     -     -    28     5     -     - |  288     15
 NRIL |     6     -     5    12     6     5     -     4     -     - |  288   4557
 NRMD |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     - |  288   2057
 NYA1 |     4     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   4667
 NYA2 |     3     -     -     7     8     -     -     6     -     - |  288   2162
 NYAL |     4     6     -     6     -     -    23     -     -     - |  288    542
 OHI2 |     7     -     8    14     -    12    42     6     -     - |  288     93
 OHI3 |     6     -     9     -    14     -    41     -     -     - |  288     98
 ONS1 |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    752
 ONSA |    12    18    10    14     -     -     -    10     -     - |  288     22
 OPMT |    10    17     -    20     -     -     -     -     -     - |  288     42
 OUS2 |     6     -     6     8    10     -     -     -     -     - |  288   4184
 OWMG |     -     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288   1870
 PADO |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   4413
 PARC |     8     -    10    13    15     -     -     -     -     - |  288   1067
 PARK |     5    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    829
 PERT |     7    15     7    14     -     -     -     5     -     - |  288   2270
 PETS |     4     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     7    13     -    12     9     6    29     7     -     - |  288     17
 PIMO |    16     -     -    21    16     -     -    24     -     - |  288   9496
 PNGM |     -     -     9     -     -    10     -    10     -     - |  288   3951
 POL2 |     7     -     -    12     -     -     -     7     -     - |  288   7363
 POLV |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   6491
 POTS |     9     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   7314
 PRDS |     6    12     -     8     -     -    26    11     -     - |  288    101
 PTBB |     9    13     X    15     -     -     -     -     -     - |  288     20
 PTGG |     -     -    12     -    18     -     -     -     -     - |  288   3507
 QAQ1 |     6     9     6     5     -     6     -     5     -     - |  288   1918
 QUIN |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   5741
 RABT |    11     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  287   7170
 RAMO |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     8     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  251   4271
 REDU |     7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1762
 REUN |     8     -     9    13     -     9     -     -     -     - |  288   2575
 REYK |     6     -     -    10    11     -     -     8     -     - |  288   2180
 RGDG |     6     -     -     -    10     -     -     9     -     - |  288   1620
 RIO2 |     5     -     -    12     -     8     -     6     -     - |  288   7448
 RIOP |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3526
 SALU |    16     -    17    19     -     -     -     -     -     - |  287   3519
 SANT |     4     -     -    11     -     6     -     5     -     - |  288   3801
 SAVO |    13     -    14    20     -    13     -     -     -     - |  288   3436
 SCH2 |     5    10     4     7     -     -     -     4     -     - |  288   3392
 SCOR |     5     -     5     6     9     -     -     5     -     - |  288   2541
 SCRZ |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   7732
 SCUB |    11     -    15    23    15    16     -    10     -     - |  288   5834
 SEYG |    13     -    14     -    16    11     -     -     -     - |  288   3374
 SFER |    12    16    12    16     X     -     -    12     -     - |  288     45
 SGOC |    11     -    15    19    16     -     -    19     -     - |  288   5287
 SHAO |     8     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  285   7617
 SOFI |     6     -     6     7     -     -     -     6     -     - |  288   7187
 SPT0 |     8    12     -    12     -     -    28     -     -     - |  288     27
 SSIA |    13     -     -    20    17     -     -     -     -     - |  288   5082
 STHL |     8     -     9    15     -     9     -     7     -     - |  288   4346
 STJ3 |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  283   2425
 STJO |    12    13     -    17    15    10     -    12     -     - |  288   4707
 STK2 |     8     -     -     -    11     8     -     -     -     - |  288   5699
 STR1 |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1483
 SUTH |     5     -     -     9    10     -     -     7     -     - |  288   1944
 SUTM |     6     X     -    12     9     7     -     9     -     - |  288   3894
 SUWN |     7    19     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   2770
 SVTL |     -    11     8     -    10     -    29     7     -     - |  288     77
 TASH |     6     -     -    10    12     -     -     6     -     - |  288   5409
 TEHN |    12     -    10    14    12     -     -     -     -     - |  288   8007
 THTI |    17    18    18    22     -    12     -     -     -     - |  288   5057
 THU2 |     6     -     6     8     -    18     -     7     -     - |  288   2477
 TIDB |     5     8     -    10     -     -     -    14     -     - |  288     32
 TIXI |     X     -     4     -     6     -     -     7     -     - |  265    >>>
 TLSE |    10    21    13    16     X     -     -     9     -     - |  288    881
 TNML |     7    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2864
 TONG |    16     -    16     -    18     -     -    14     -     - |  288   1651
 TOW2 |    10     -     9    11    12     9    32     6     -     - |  288    834
 TRO1 |     4     -     7     7     8     8     -     6     -     - |  288   3755
 TSK2 |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4947
 TSKB |    11    20     -    15     -     -     -    58     -     - |  288   4468
 TWTF |    11    25     -    19    14     -     -     7     -     - |  288     54
 UCAL |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1518
 UFPR |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3746
 ULAB |     6     -     8    10     8     -     -     -     -     - |  288   8704
 UNB3 |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    927
 UNSA |     6     -     6    12     -     -     -     8     -     - |  288   4658
 URUM |     9     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  285   9548
 USN7 |     7    13     -    13     -     -     -     9     -     - |  288     43
 USUD |     8    15     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     37
 VILL |    12    22    11    16    15     -     -    20     -     - |  288   1926
 VIS0 |     5     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3123
 VOIM |     9     -     9    15    14     -     -     -     -     - |  288   4687
 WAB2 |     7     -     -    13     -     -     -     7     -     - |  288     18
 WARK |     6    14     -     -    10     -     -    12     -     - |  288   1725
 WES2 |     6    12     -    10     -     -     -     7     -     - |  288    962
 WHIT |     5    11     5    10     -     -     -     6     -     - |  288  20812
 WILL |     5    11     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   5780
 WIND |     6     -     5    11    11     7     -     7     -     - |  288   4189
 WSRT |    11     9     -    20     -     -     -    14     -     - |  288   3211
 WTZ3 |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   4286
 WTZR |     7     -     6    10     -     -    36     5     -     - |  288     15
 WTZS |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    639
 WUH2 |    10     -     -    20    17     -     -     -     -     - |  286   8730
 XMIS |     8     -    11    19    14    11     -    12     -     - |  288   2384
 YAKT |     9    18    17     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 YAR2 |     4     6     -     -     -     4     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |    12     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  271   1166
 YEL2 |     5     -     6     -    11     -     -     7     -     - |  288     44
 YELL |     5     9     -     9     9     -    27     9     -     - |  288     43
 YKRO |    12     -    16    21     -    16     -     9     -     - |  288   4532
 YSSK |     4     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     6     -     7    13     -     5     -     5     -     - |  288   3963
 ZECK |     8    16     7     9     -     -    21     4     -     - |  288     55
 ZIM2 |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5670
 ZIMM |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6493
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    12     8    11    11     8    31    10   761     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2157-0  0:10:00 |  -537284054
cod |   TIXG  | 2157-0  0:15:00 |  -537165062
cod |   TIXG  | 2157-0  0:20:00 |   462817736
cod |   TIXG  | 2157-0  0:25:00 |   462807763
cod |   TIXG  | 2157-0  0:30:00 |  -537160916
cod |   TIXG  | 2157-0  0:35:00 |   462820581
cod |   ANKR  | 2157-0 11:50:00 |         641
cod |   ANKR  | 2157-0 16:05:00 |        -961



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   288     0   288     3.31     3.89     3.88     3.88   | 1.78e-14  3.92e-15  3.71e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.16     3.89     3.88     3.88   | 6.32e-14  6.71e-15  1.96e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.16     3.89     3.52     3.52   | 3.74e-14  6.01e-15  1.71e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     3.87     3.89     3.73     3.73   | 2.75e-14  7.00e-15  1.45e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.50     3.89     1.94     1.94   | 2.87e-14  5.93e-15  4.02e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.82     3.89     3.88     3.88   | 3.44e-14  9.24e-15  1.55e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.87     3.89     3.15     3.15   | 2.32e-14  8.32e-15  2.30e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.75     3.89     3.18     3.18   | 2.44e-14  7.86e-15  2.27e-15 |
 ZECK |   288   288     1   288     2.46     3.89     0.68     0.68   | 2.98e-14  1.15e-14  2.07e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.90     3.89     1.41     1.41   | 2.11e-14  6.49e-15  1.92e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.12     3.89     2.34     2.34   | 2.24e-14  5.88e-15  1.87e-15 |
 HERS |   288   283     2   288     3.25     3.89     2.64     2.64   | 4.48e-14  1.58e-14  2.60e-15 |
 MGUE |   288   286     1   288     2.55     3.89     1.89     1.89   | 2.75e-14  4.53e-15  1.97e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.36     3.89     1.59     1.59   | 2.75e-14  7.61e-15  2.04e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.12     3.89     0.68     0.68   | 2.85e-14  6.88e-15  3.31e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.08     3.81     3.88     3.88   | 6.87e-14  1.45e-14  3.03e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     2.04     3.77     1.39     1.39   | 3.76e-14  7.00e-15  1.53e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.99     3.61     1.77     1.77   | 4.25e-14  1.26e-14  6.36e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     1.90     3.29     0.96     0.96   | 7.58e-14  6.73e-15  1.83e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.83     3.03     0.83     0.83   | 4.88e-14  1.43e-14  4.85e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.72     2.68     0.44     0.44   | 3.40e-14  8.37e-15  2.36e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.70     2.63     1.53     1.53   | 3.36e-14  8.27e-15  2.21e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.69     2.60     3.88     3.88   | 2.69e-14  4.71e-15  1.70e-15 |
 KOUR |   288   282     4   288     1.43     1.87     0.92     0.92   | 7.12e-14  1.99e-14  4.18e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.35     1.66     0.35     0.35   | 3.85e-14  1.00e-14  5.58e-15 |
 IRKJ |   288   285     2   288     1.29     1.51     0.40     0.40   | 3.94e-11  1.21e-11  7.53e-12 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.23     1.37     0.95     0.95   | 6.78e-14  6.36e-15  2.46e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.22     1.36     1.61     1.61   | 4.61e-14  7.30e-15  1.70e-15 |
 OHI3 |   288   285     1   288     1.18     1.26     0.49     0.49   | 7.89e-14  1.02e-14  4.37e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.15     1.21     0.73     0.73   | 3.02e-14  1.07e-14  3.51e-15 |
 GOL2 |   287   287     0   287     1.12     1.14     0.29     0.29   | 7.97e-14  9.21e-15  6.05e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.08     1.06     0.78     0.78   | 3.70e-14  1.21e-14  2.44e-15 |
 MEDI |   287   287     0   287     0.96     0.84     0.83     0.83   | 4.20e-14  7.29e-15  1.89e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.92     0.76     0.13     0.13   | 4.65e-14  7.86e-15  1.71e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.73     0.48     0.57     0.57   | 8.53e-14  8.52e-15  3.21e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     3.86     0.23     3.88     3.88   | 6.51e-14  2.00e-14  4.84e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.46     0.20     0.27     0.27   | 4.77e-14  1.23e-14  2.80e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.20     0.19     2.21     2.21   | 5.58e-14  1.57e-14  4.17e-15 |
 G18  |   288   285     1   288     3.86     0.15     3.88     3.88   | 8.47e-14  2.28e-14  2.25e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.86     0.14     3.88     3.88   | 5.77e-14  1.84e-14  2.27e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.86     0.14     3.88     3.88   | 7.28e-14  3.20e-14  1.72e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.63     0.10     3.88     3.88   | 6.03e-14  1.91e-14  1.30e-14 |
 TIDB |   288   288     1   288     0.32     0.09     0.12     0.12   | 9.36e-14  9.87e-15  3.00e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     1.34     0.08     0.25     0.25   | 6.27e-14  1.92e-14  5.57e-15 |
 G14  |   288   288     0   288     0.34     0.04     1.61     1.61   | 6.79e-14  2.36e-14  2.68e-14 |
 G01  |   288   283     2   288     3.86     0.04     3.88     3.88   | 8.51e-14  3.68e-14  2.44e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.10     0.10   | 2.86e-14  5.51e-15  6.86e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.02     0.02   | 1.06e-13  1.46e-14  7.90e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     0.61     0.02     1.99     1.99   | 6.16e-14  2.21e-14  2.04e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.82     0.02     2.79     2.79   | 1.01e-13  4.06e-14  1.49e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.14     0.02     0.02     0.02   | 3.74e-13  8.61e-14  4.27e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.31     0.02     1.52     1.52   | 6.34e-14  3.26e-14  1.27e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.80     0.80   | 5.54e-13  7.37e-14  2.87e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.64     0.64   | 1.24e-13  3.85e-14  1.98e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.21     0.21   | 6.81e-13  7.88e-14  3.38e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.45     0.45   | 6.71e-13  6.34e-14  5.33e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.43     0.43   | 6.40e-13  6.80e-14  5.94e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.64     0.64   | 6.86e-13  6.43e-14  2.09e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.27     0.27   | 6.58e-13  6.67e-14  2.29e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.81     0.81   | 7.07e-13  7.50e-14  5.16e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.22     0.22   | 7.62e-13  7.90e-14  5.21e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.08     0.08   | 7.31e-13  7.47e-14  2.60e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.52     0.01     0.15     0.15   | 7.49e-14  2.31e-14  1.05e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.16     0.00     0.04     0.04   | 5.34e-13  6.08e-14  2.78e-14 |
 ABPO |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  9.22e-13  1.80e-13 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-14  5.13e-15  3.70e-15 |
 ALIC |   286   263     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  3.54e-13  7.00e-14 |
 AUCK |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  5.32e-13  1.51e-13 |
 BJFS |   288   264     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-12  1.09e-12  1.72e-13 |
 CEDU |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  3.53e-13  8.81e-14 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-29  5.86e-30  9.77e-31 |
 DAEJ |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  5.92e-13  2.78e-13 |
 DARW |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  3.69e-13  1.14e-13 |
 DAV1 |   288   192    64     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.02e-11  5.12e-12  1.07e-12 |
 DGAR |   285   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  6.35e-13  1.36e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.79e-13  1.33e-13  2.52e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  1.03e-13  4.78e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.94e-13  1.35e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  8.80e-14  3.99e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  1.19e-13  2.22e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  1.28e-13  3.16e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.77e-14  2.52e-14  2.82e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-13  7.05e-14  5.81e-14 |
 GMSD |   288   273     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  5.80e-13  2.06e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-14  9.11e-15  4.69e-15 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  4.79e-13  7.48e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.61e-13  5.71e-13  1.52e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-13  1.48e-13  9.35e-14 |
 HOFN |   288   261     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  7.88e-13  1.83e-13 |
 JOZ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KARR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  6.08e-13  1.34e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-13  2.67e-13  2.27e-13 |
 KOUC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  5.45e-13  1.43e-13 |
 MAC1 |   288   250    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  6.03e-13  1.19e-13 |
 MAR6 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAW1 |   288   278     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  4.35e-13  2.71e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  5.77e-13  1.35e-13 |
 MOBS |   288   160    83     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-11  3.05e-12  6.49e-13 |
 NANO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  9.29e-14  1.67e-14 |
 NRMD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  5.05e-13  1.52e-13 |
 NYAL |   288   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  3.21e-13  3.11e-14 |
 PERT |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.32e-12  7.08e-13  1.44e-13 |
 QAQ1 |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  8.05e-13  1.59e-13 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  3.58e-13  1.88e-13 |
 SUTH |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  4.72e-13  1.03e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  4.71e-13  6.02e-14 |
 TOW2 |   288   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  3.03e-13  6.07e-14 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.65e-13  7.92e-14 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  3.59e-13  2.07e-13 |
 WSRT |   288   257     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-12  6.18e-13  4.52e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-14  4.29e-15  2.66e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NKLG |   288   241    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  6.64e-13  2.35e-13 |
 THU2 |   288   258     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  1.16e-12  1.70e-13 |
 HOLB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  4.47e-13  9.31e-14 |
 PADO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HLFX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.51e-13  1.59e-13  1.23e-13 |
 WES2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-12  4.86e-13  8.06e-14 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.98e-13  2.97e-13  2.89e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PARC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  3.09e-13  1.14e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SVTL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.38e-14  1.78e-14  3.51e-15 |
 CHTI |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  5.69e-13  1.52e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YARR |   271   234     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  3.74e-13  9.20e-14 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  6.84e-13  1.14e-13 |
 BRUX |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.00e-14  1.96e-14  1.06e-14 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  3.88e-13  6.44e-14 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  4.98e-13  4.78e-13 |
 KIRI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TONG |   288   231    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  5.28e-13  9.51e-14 |
 KOUG |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  3.65e-13  8.19e-14 |
 METG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-13  2.14e-13  6.43e-14 |
 NYA2 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  1.13e-12  1.14e-13 |
 PARK |   288   272     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  2.90e-13  6.12e-14 |
 HRAG |   272   272     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.35e-13  2.09e-13  1.64e-13 |
 MAYG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  7.47e-13  6.62e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.43e-13  6.60e-14 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.48e-13  3.79e-13  1.83e-13 |
 UCAL |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  4.73e-13  1.53e-13 |
 WARK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  4.71e-13  1.44e-13 |
 LAUT |   288   240    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  4.17e-13  9.72e-14 |
 CZTG |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DJIG |   288   250     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  6.51e-13  3.16e-13 |
 OWMG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  4.65e-13  1.10e-13 |
 STJ3 |   101    15    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.69e-11  4.82e-12         - |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.15e-13  5.32e-14 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-13  1.89e-13  5.03e-13 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.10e-13  5.79e-14 |
 KIR8 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  5.10e-13  8.11e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.12e-21  2.41e-20  5.31e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAR6      MAR6      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
