
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2171   Day: 3   MJD: 59444                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 151109    565    -597      97      6      5      8     85     75     97   24.24
 emr |  2880     0 108051    944  175529      86     18     18     17     79     78     81    7.48
 esa |  2880     0 127841   3107   -1538     221      7      5      9     73     62     93   23.86
 gfz |  2880     0 135091   1049     142    -286     13     12     14     67     54     87   11.22
 grg |  2880     0 119938   3900     157    -561     11     11     12    113    101    143   13.92
 jpl |  2880     0 109017    543   -6959      79      8      7     11     65     65     66   19.27
 mit |  2880     0  93571    610   -7470     126     19     19     28   1101   1009   2418    0.00
 igr |   288     0  44151    109   -6479     -45     11     12     10     89     70     93    0.00
 ngs |    96     0   2976     23    -522    -115    740    740      0   1532   1532      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -11    42    65    18  -115   -11 -1156    14   294     - |
    2 |    11   147   -12   -23  -162    74   930     2   187     - |
    3 |  -122  -133    16   -31    68   154  -705   -45  2654     - |
    4 |   -18   -22   -38   -20     9    84  -198   -70 -2245     - |
    5 |    45    36   -80    24    28    -5 -1204   -44  1366     - |
    6 |  -109   -51   122    41    27   -37  -704   -46   -73     - |
    7 |    31    10   -58   -52    94    -8  -465   -23    84     - |
    8 |  -142   -69    54   -39   195    20   405   -68  1114     - |
    9 |  -114   -17    47   -17   107    25   110   -94  -532     - |
   10 |   -77  -111    40    10    29    63   -43    49   -83     - |
   12 |    63   -20    22   -83    87  -114 -1076    75   116     - |
   13 |   -53    10   100   -56     X   -28  -713    24  2293     - |
   14 |    43  -105    -9    21   -62    30   -98    23 -2757     - |
   15 |    46     9   -70   -90    65    31 -1214   -47 -1054     - |
   16 |    33    31   -25     4  -145    80  1069   -40  -296     - |
   17 |   121    73   -75    50  -104   -41  -772    52  -176     - |
   18 |    32    19   -24    25  -161    83  -442    -5 -2317     - |
   19 |    78    71   -67     8   -98    23  1338    31 -1574     - |
   20 |   -10    55   -43   -13     2    51  1318   -65   785     - |
   21 |   -20    12    12    40    24   -35  1572   -33  -719     - |
   22 |   -45    44    -5    12    50     2  2196   -94 -1271     - |
   23 |    36    20   -54     3   -53    51  -376    32 -2264     - |
   24 |    43    31    13    58   -77   -61 -1032   108   760     - |
   25 |   -89   100   -25    60    37    44   308    88   232     - |
   26 |    -1   -63    25    44    31   -53    51    62    69     - |
   27 |     4    43     X    26    14   -46    47   -12   368     - |
   28 |   -43    14    52   -20    20   -18  2579   -50  2819     - |
   29 |   203     9   -19   -10  -206   -81 -1244    30   500     - |
   30 |   -16     2    19   -42   188  -116   621    31   827     - |
   31 |    91   -21   -79   -54   126   -68  -762    53   612     - |
   32 |   -12  -168    98   110   -17   -93  -335    60   709     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    48     -     -    -4   -83     -     -    19     -     - |
 ABPO |   -69     -    58    26     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -18    -3     -    41     -     -     -    42     -     - |
 ALGO |   -50   -33    39    46     -     -     -   -49     -     - |
 ALIC |  -115     -   123   -22   -98    77     -   -17     -     - |
 AREG |   -64     -     -     -   111     -     -     -     -     - |
 AREQ |     6    14    -3   -11     -    -3     -  -180     -     - |
 ARTU |   -12     -     -     -    21     -     -   219     -     - |
 ASCG |  -279     -   283     -     -     -     -   170     -     - |
 ASPA |     7     -    13    63     -   -64     -     -     -     - |
 AUCK |   -61     -    30    68     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -20    64     -     -     -     -     X    94     -     - |
 BAKE |   -71     -    74    86   -73     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -195     -   183   -27     4    30     -     -     -     - |
 BOGT |   -63     -    75    -8   -12     -     -  -113     -     - |
 BOR1 |   -78    48     -   138     -     -     -  -102     -     - |
 BRAZ |   -95     -    24   155     -     -     -     -     -     - |
 BREW |    -2     6     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |  -183     -    83     -    98    56     -     -     -     - |
 BRUX |  -104     -     -    42   148     -     -   -60     -     - |
 CAS1 |   -45     -    71     -   -44     -     -  -220     -     - |
 CCJ2 |   -86     -   111   -20    60   -64     -    74     -     - |
 CEBR |     -  -109    34     -     -     -     -   -62     -     - |
 CEDU |   -53   -35    56    19     -     -     -  -108     -     - |
 CHAN |     -    12     -    -8     -     -  -100   131     -     - |
 CHOF |    -6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -230     -     -     -   400     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -45     -     -    97     -     -     -    60     -     - |
 CHTI |   -95     -     -   243   -70    28     -     -     -     - |
 CHUR |   -87     X    79    21     -     -     -   -26     -     - |
 CKIS |  -225     -    87     -   171    52     -  -148     -     - |
 CNMR |   -25     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 CORD |   -10     -     -    22     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |  -239     -    71     -   334   -19     -    46     -     - |
 CRO1 |   -10   -15   -77     0   158     -     -   -15     -     - |
 CUSV |     -     -     -     2     -    -1     -   100     -     - |
 CZTG |     -     -   -40     -    69     X     -   -84     -     - |
 DAEJ |   -84    44     -     0   123     -     -   -29     -     - |
 DARW |  -117     -    86    53    13     -     -   -69     -     - |
 DAV1 |    25     -  -214     X   323     X     -   101     -     - |
 DGAR |   -68     -     9   -69    -1   115     -   -57     -     - |
 DJIG |     -     -    84     -  -130   -12     -    -4     -     - |
 DLF1 |  -161     -     -     -   281     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -69    -2    49    48     -     -     -    25     -     - |
 DUBO |   -48     -    69    23   -53     -     -     -     -     - |
 DYNG |  -172     -     -     -   299     -     -  -100     -     - |
 FAA1 |  -216     -   122   -12   177     -     -   -41     -     - |
 FAIR |  -176    -8     -   -21   328     -     -  -171     -     - |
 FALK |     -     -   -17    37     -     -     -   -77     -     - |
 FLIN |  -103     -   128   -73    18     -     -     -     -     - |
 FLRS |   -32     -    59     8     -   -36     -   -26     -     - |
 GAMB |     -     -    36     -     -   -45     -   -79     -     - |
 GAMG |     -     -     1  -200   159     -     -     -     -     - |
 GCGO |     -     -    12   -26     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |    -7     -    25     5   -12   -16     -    20     -     - |
 GLSV |  -118     -   102     0    30     -     -     -     -     - |
 GODE |  -146     -     -    13   245     -     -   -62     -     - |
 GOL2 |    12   -40     -     -     -     -     -   -27     -     - |
 GOLD |   -20     -    38   -38     -     -     -     -     -     - |
 GOP6 |   -35     -     -    76     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |   -39     -     -    83     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -129     -   103    61     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -213   -33   235   -18     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |   -13     -     -    28     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -    14   -30     -     -     -   149     -     - |
 HARB |   -78    51    85     5    11   -38     -   -15     -     - |
 HERS |  -208  -158   100   341     -     -     -  -220     -     - |
 HERT |   -48     -    49     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |    -5    16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -15     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    -3     3    89    50  -190     - -4564    -3     -     - |
 HOFN |  -254     -   120    23   218     -     -  -118     -     - |
 HOLB |   -22     -     -   129   -47   -11     -   -25     -     - |
 HRAG |  -108     -     -     -   189     -     -   -97     -     - |
 HYDE |    17     -     -   -36     -     -     -     -     -     - |
 IENG |    20  -210     -    97     -     -     -   -42     -     - |
 IISC |  -150     -     -    98     -   132     -    67     -     - |
 INVK |   -87     -     -    62   102     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -70     -    71     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -60   -35   -58   -44   259     -    36     -     -     - |
 ISBA |   -73     -    78     -     -    -6     -     -     -     - |
 JFNG |    -9     -    10     -     X     -     -    41     -     - |
 JOG2 |   -21     -     -   -34    64     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |  -148     -   150     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -48   -33     -   126     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -13     -     9     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -128     -    99    56     8     -     -   -86     -     - |
 KERG |    -1     -    74    44     -  -115     -     -     -     - |
 KIR8 |  -106     -     -   228     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |   -44     -     -     -     -    55     -   116     -     - |
 KIRU |   -18   -88    56   -47    19     -     -   -17     -     - |
 KIT3 |  -113     -    31   -33   103    49     -   102     -     - |
 KOKB |   -83    17     -    47     -    71     -   -26     -     - |
 KOKV |     6     -    -6    -1     -     - -2495  -121     -     - |
 KOUC |     -     -    14   -30     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -90     -     -     -   156     -     -     -     -     - |
 KOUR |    -4    40   -37    13     -    28     -   -12     -     - |
 KRGG |   -60     -     -    58    58     -     -     -     -     - |
 LAE1 |    31     -     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -32     -    33     -     -     -     -    29     -     - |
 LHAZ |   -88     -    92    19     X   -18     -    34     -     - |
 LPGS |   -25     4    -5     -    50     -     -   -18     -     - |
 MAC1 |  -122     -   -13    53     -   139     -     0     -     - |
 MAJU |   -18     -   -16     -    59     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -136     -   103    69     4     -     -   -43     -     - |
 MANA |   -41     -     -   -26     -    66     -     -     -     - |
 MAR6 |   -71   -24    80     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |  -110     -     -   238     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -92     2    82     2   -55    51     -   -37     -     - |
 MATE |   -56    53    55    69     -   -58     -   145     -     - |
 MAUI |  -119     -     -     -   207     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -93     -     5    -1   154     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -    37    58     -   -79     -    27     -     - |
 MCIL |  -188     -   192     3     -    -4     -     -     -     - |
 MCM4 |   -59    40   -73   -63    26   167     -   -69     -     - |
 MDO1 |   -37     1    26     -     -    14     -    84     -     - |
 MDVJ |   -62     X     -    74     -    36     -     -     -     - |
 MEDI |    90  -293     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |    18     -     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -17     -    98     -  -138     -     -   -11     -     - |
 MIZU |     0    19     -   -12     -     -     -   -60     -     - |
 MKEA |  -157     -   101     7     -    69     -     9     -     - |
 MOBS |  -137     -   107     -   -20    55     -     -     -     - |
 MONP |  -142     -   145     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -71     -     -   153     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -24     -   -43     -     -    83     -     -     -     - |
 NICO |  -188     -    95   -34   191     -     -  -164     -     - |
 NIST |   -36     -     -    78     -     -     -    55     -     - |
 NKLG |   -30     -    -3    48    80   -44     -   -28     -     - |
 NLIB |   -37     -    71   -15   -46     -     -    26     -     - |
 NNOR |   -66    58    20     -    50     - -3975     -     -     - |
 NOVM |  -117     -     -   140     -    66     -     -     -     - |
 NRC1 |   -37   -31     -   100     -     - -2532    67     -     - |
 NRMD |     -     -     -    33     X   -19     -     -     -     - |
 NTUS |    58     -     -   -81     -   -26     -     -     -     - |
 NYA1 |  -104     -   107    -2     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    73     -     -  -115   -34     -     -   -24     -     - |
 NYAL |   -31     3     -    64     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |   -76     -    48   -56     -    68     -    72     -     - |
 OHI3 |   -80     -   117     -   -61     -     -    47     -     - |
 ONS1 |  -229     -     -     -   398     -     -     -     -     - |
 ONSA |  -122   -44    86   107     -     - -4070   -24     -     - |
 OPMT |   -40    22     -    72     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    17     -    41    45  -136     -     -    -4     -     - |
 OWMG |     -     -   -15     -    26     -     -     -     -     - |
 PADO |   -40     -     -     -    69     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -66    53     -     -  -221     -     - |
 PARC |  -147     -    99   107     -     -     -     -     -     - |
 PARK |   -23    75     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |  -177    18   129    98     -     -     -   -45     -     - |
 PETS |   -43     -    44     -     -     -     -  -108     -     - |
 PIE1 |   -50    58     -    77    -7     -     -   -49     -     - |
 PNGM |     -     -    88     -     -  -108     -   -93     -     - |
 POHN |   -87     -    34     X     -    68     -     -     -     - |
 POL2 |   -43     -     -    93     -     -     -    54     -     - |
 POLV |   -43     -     -    93     -     -     -     -     -     - |
 POTS |    96     -   -98     -     -     -     -    68     -     - |
 POVE |  -100     -   -16   -93     -   202     -     -     -     - |
 PRDS |   -16   -28     -    51     -     - -1010     6     -     - |
 PTBB |   -42    59     X    50     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -  -131     -   224     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |    -5   -60    24     1     -     -     -   -85     -     - |
 QUIN |   -63     -    64     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -98     -   100     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |   -90     -     -   195     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -56     -    57     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |    20     -    36    40  -167    27     -   -17     -     - |
 REYK |   -89     -     -   138     5    28     -     -     -     - |
 RGDG |  -117     -     -     -   204     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -34     -     -    31     -    25     -    62     -     - |
 RIOP |   -21     -     -    46     -     -     -     -     -     - |
 SALU |     X     -   -41    86     -     -     -     -     -     - |
 SANT |   -16     -     -    75     -   -24     -    12     -     - |
 SAVO |   -92     -    27     X     -    89     -     -     -     - |
 SCH2 |  -122    -4    40   130     -    33     -   -65     -     - |
 SCOR |   -56     -    20    52    22     -     -     -     -     - |
 SCRZ |    66     -     -     -  -115     -     -     -     -     - |
 SCUB |    44     -   -96     1    87     -     -    12     -     - |
 SEYG |   -57     -    90     -  -130    54     -    25     -     - |
 SFER |   -37   -11    99    20  -116     -  -178     -     -     - |
 SGOC |   116     -   -29    65  -206     -     -    72     -     - |
 SOFI |  -157     -   153    13     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |    -7   -33     -    36     -     -     -   -23     -     - |
 SSIA |  -118     -   104   116   -64     -     -     -     -     - |
 STFU |    -8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |
 STHL |    -5     -     -    10     -     -     -   116     -     - |
 STJO |  -110   -83     -    41   161    30     -   -28     -     - |
 STK2 |   -83     -     -     -   220   -54     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -10     -     -     5     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -88     -     -    49   115     -     -   -54     -     - |
 SUTM |    22    49     -     -   -53    -9     -     -     -     - |
 SUWN |   -51    99     -    60     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -  -135    42     -     X     - -1339   -24     -     - |
 SYOG |  -294     -   187   -84   308   -35     -   185     -     - |
 TASH |   -13     -     -   125   -78     -     -    84     -     - |
 THTI |     6   -43    27    66     -   -63     -     -     -     - |
 THU2 |   -31     -    -4    69     -     4     -   -16     -     - |
 TIDB |   -38     -     -    82     -     -     -    12     -     - |
 TIXI |     X     -    24     -   -41     -     -   -62     -     - |
 TLSE |  -143    31   109   -11    54     -     -     -     -     - |
 TONG |   -66     -    67     -     -     -     -  -113     -     - |
 TOW2 |   -74     -   132   -76   -56    14     -   -44     -     - |
 TRO1 |  -215     -   130   -25   232   -43     -     -     -     - |
 TSK2 |    31     -     -     -   -54     -     -     -     -     - |
 TSKB |    10     -     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -63    23     -    -2   153   -38     -     1     -     - |
 UCAL |    35     -     -     -   -61     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -68     -    51    31     -     4     -     -     -     - |
 ULAB |   121     -   -11     -  -193     -     -   138     -     - |
 UNBJ |    28     -   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -79     -    72    17     -     -     -    11     -     - |
 URUM |     6     -    -6     -     -     -     -   198     -     - |
 USN7 |   210     -     -  -455     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -82     -     -   177     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -91   -56    62    92     8     -     -     -     -     - |
 VIS0 |   -38     -     -    82     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -32     -     -     -    56     -     -   135     -     - |
 WAB2 |    -5     -     -    11     -     -     -   -43     -     - |
 WARK |   -81   183     -     -    43     -     -     3     -     - |
 WHIT |   -44   -25    46    43     -   -18     -     6     -     - |
 WILL |   -95    53     -   169     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -86     -    37     -    87     -     -     4     -     - |
 WSRT |    -4   -33     -    31     -     -     -    13     -     - |
 WTZ3 |   -45     -     -    97     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -173     -   166    22     -     -  -101    -4     -     - |
 WTZS |   -24     -     -    52     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   -20     -     -     -    34     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -174     -   135    23    16    28     -   -29     -     - |
 YAKT |   -81   -22   119    51     -   -67     -    -8     -     - |
 YAR2 |   -26     -     -     -     -    33     -   -21     -     - |
 YARR |    14     -     -     -   -24     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -77     -   144     -  -114     -     X     -     -     - |
 YELL |   -60  -115     -   -23   172     - -2110     7     -     - |
 YKRO |   -19     -    13    55     -   -23     -    21     -     - |
 YSSK |   -43     -    44     -     -     -     -     6     -     - |
 ZAMB |  -101     -    90    66     -   -24     -   -17     -     - |
 ZECK |   -72   -37    64    42     -     - -1662    25     -     - |
 ZIM2 |  -176     -   178     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -61     -     -   132     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    16     6     6    12     6    18     9   585     - | 2880    225
    2 |     4    20     5    13    13     6    14     8   225     - | 2880    185
    3 |     6    14     3     8    13     6    12    13  1262     - | 2880    359
    4 |     7    19     4    14    10     7    20    17   192     - | 2880    183
    5 |     4    18     6    11    14     7    11    12   875     - | 2880    462
    6 |     4    21     5     7    11     6    15     6   306     - | 2880    219
    7 |     6    18     5    10    10     6    19     9   386     - | 2880    299
    8 |     6    21     9    16    12     7    30    33  1842     - | 2880   1718
    9 |     6    16     6    13    12     8    18    17   367     - | 2880    284
   10 |     5    21     7    11    12     6    20     8   517     - | 2880    242
   12 |     5    21     6    13     8     6    16     8   297     - | 2880    290
   13 |     6    17     5     8     X     6    18    10  1161     - | 2880    336
   14 |     7    16     5    17    10     7    11     9   331     - | 2880    145
   15 |     5    16     5    14    12     7    20    10   534     - | 2880    398
   16 |     5    19     6    12    11     6    22    11   369     - | 2880    407
   17 |     6    18     6    10    17     5    19    17  1934     - | 2880    348
   18 |     5    19     5    12    12     8    20     8   228     - | 2880    162
   19 |     4    19     4    10    11     6    20    15   545     - | 2880    278
   20 |     4    17     5     8    13     7    12    17   747     - | 2880    328
   21 |     5    16     6    11    14     6    30     6   487     - | 2880    321
   22 |     5    12     5    12    14     6    14     9   621     - | 2880    373
   23 |     5    22     7     9    11     6    15     8   264     - | 2880    178
   24 |     5    20     6    11     9     6    22     9   337     - | 2880    188
   25 |     6    20     4    14     8     5    14    10   174     - | 2880    191
   26 |     5    21     6    15    12     8    16     7   326     - | 2880    150
   27 |     6    21     X    22    12     7    25    17   439     - | 2880    192
   28 |    10    15     8    20     8    15    24     9  1425     - | 2880    247
   29 |     5    19     5    12    12     7    22    17   830     - | 2880    311
   30 |     5    18     7     9    10     8    24     8   358     - | 2880    207
   31 |     6    19     5    14    11     7    14     6   404     - | 2880    241
   32 |     5    16     7    11    13     7    15     8   402     - | 2880    199
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    14     -     -    21    24     -     -    18     -     - |  287   1617
 ABPO |     5     -     4     9     -     -     -     -     -     - |  288   1921
 ALBH |     8    12     -    15     -     -     -    10     -     - |  288   1755
 ALGO |     7    15     5    13     -     -     -     8     -     - |  288     70
 ALIC |     5     -     5    11     8     6     -     7     -     - |  288   1989
 AREG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3516
 AREQ |     4    11     6    10     -    10     -     6     -     - |  288   3524
 ARTU |     4     -     -     -     8     -     -    12     -     - |  287    >>>
 ASCG |     6     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288   6538
 ASPA |    16     -    16    21     -    18     -     -     -     - |  288   8652
 AUCK |     9     -     7    13     -     -     -     -     -     - |  288   3053
 BADG |     9    29     -     -     -     -     X    14     -     - |  274     68
 BAKE |     4     -     5    12    10     -     -     -     -     - |  288   3777
 BJFS |    15     -    11    21    14    10     -     -     -     - |  288   2988
 BOGT |     7     -     9    12    14     -     -     8     -     - |  288   4989
 BOR1 |     5    17     -    12     -     -     -     8     -     - |  288   1767
 BRAZ |     7     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   6712
 BREW |     5    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 BRST |     5     -     9     -    11    11     -     -     -     - |  288   2212
 BRUX |     5     -     -     9     7     -     -     8     -     - |  288     15
 CAS1 |     6     -     7     -     9     -     -     8     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    14     -    15    22    18    20     -    15     -     - |  288   3250
 CEBR |     -    19     6     -     -     -     -     6     -     - |  288     24
 CEDU |     6    15     6    15     -     -     -    11     -     - |  288   1993
 CHAN |     -    12     -     8     -     -    16    12     -     - |  288    209
 CHOF |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  195    >>>
 CHPG |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   5463
 CHPI |     5     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288   2310
 CHTI |    11     -     -    14    13     7     -     -     -     - |  288   3246
 CHUR |     6     X     6    11     -     -     -     8     -     - |  288   3897
 CKIS |    10     -    13     -    17    11     -    13     -     - |  288   6070
 CNMR |     8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  285   5685
 CORD |     7     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  284   4231
 CPVG |    14     -    17     -    17    14     -    15     -     - |  288   9534
 CRO1 |    10    14     9    14    15     -     -    15     -     - |  288     32
 CUSV |     -     -     -    13     -     7     -    12     -     - |  288   7448
 CZTG |     -     -    11     -    19     X     -    17     -     - |  280   5121
 DAEJ |     9    12     -    16    12     -     -     9     -     - |  288   2162
 DARW |     9     -     7    19    13     -     -    11     -     - |  288   1977
 DAV1 |     6     -     9     X    11     X     -    14     -     - |  205   2280
 DGAR |    12     -    13    18    14     9     -     7     -     - |  288   2244
 DJIG |     -     -    12     -    16    10     -    12     -     - |  288   4406
 DLF1 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1762
 DRAO |     7    16     9    12     -     -     -    10     -     - |  262   1719
 DUBO |    11     -     9    19    18     -     -     -     -     - |  288  30684
 DYNG |     6     -     -     -    10     -     -    10     -     - |  288   1871
 FAA1 |     8     -    10    16    14     -     -     6     -     - |  288  10731
 FAIR |     8    12     -    13    10     -     -     8     -     - |  288   2206
 FALK |     -     -     4     9     -     -     -    10     -     - |  288   2579
 FLIN |     6     -     6    12    10     -     -     -     -     - |  288   2058
 FLRS |    15     -    17    19     -    16     -    11     -     - |  288   5482
 GAMB |     -     -    12     -     -    14     -    47     -     - |  155   4575
 GAMG |     -     -     8    14    14     -     -     -     -     - |  288   2002
 GCGO |     -     -     5    11     -     -     -     -     -     - |  288   3879
 GLPS |     8     -     9     8    12    10     -     6     -     - |  288   5665
 GLSV |     9     -     8    13    13     -     -     -     -     - |  288   3200
 GODE |    15     -     -    24    21     -     -    23     -     - |  288     51
 GOL2 |    10    31     -     -     -     -     -    17     -     - |  254     76
 GOLD |    13     -    12    21     -     -     -     -     -     - |  288     61
 GOP6 |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1102
 GRAC |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3354
 GRAS |     6     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   4485
 GRAZ |     5    15     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   1945
 GUAT |     8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  251   3091
 GUUG |     -     -     8    17     -     -     -    15     -     - |  282   6485
 HARB |     9    11    10    11    12     8     -     9     -     - |  288   2030
 HERS |     8    19     6     9     -     -     -     9     -     - |  288   1932
 HERT |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4132
 HLFX |     6    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  283  40860
 HNLC |     8     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   2780
 HOB2 |     9    18    10    17    15     -    33     8     -     - |  288     82
 HOFN |     4     -     6     8     8     -     -     6     -     - |  288   2747
 HOLB |    10     -     -    14    17    10     -     7     -     - |  288   1940
 HRAG |     6     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  288   2573
 HYDE |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  188   3875
 IENG |     6    17     -    11     -     -     -    14     -     - |  288     22
 IISC |    10     -     -    19     -    12     -    11     -     - |  288   3982
 INVK |     5     -     -    11    10     -     -     -     -     - |  288   4135
 IQAL |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3200
 IRKJ |    10    18     9    15    15     -    16     -     -     - |  288     46
 ISBA |     6     -     8     -     -     9     -     -     -     - |  288   5701
 JFNG |     8     -     8     -     X     -     -    11     -     - |  288   2176
 JOG2 |    11     -     -    22    17     -     -     -     -     - |  287   6908
 JOZ2 |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3181
 JOZE |     6    16     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   1615
 JPLM |     -    15     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2488
 KARR |     6     -     6    12     9     -     -     6     -     - |  288   2984
 KERG |    13     -    13    24     -    11     -     -     -     - |  288   4952
 KIR8 |     7     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   2432
 KIRI |    11     -     -     -     -    14     -    16     -     - |  288   8026
 KIRU |     8    24     8    15     9     -     -     6     -     - |  288   1687
 KIT3 |     7     -     9    17    17     8     -    13     -     - |  288   4337
 KOKB |    10    25     -    17     -    10     -    11     -     - |  288    187
 KOKV |    10     -    10    20     -     -    24    12     -     - |  288    204
 KOUC |     -     -     4     9     -     -     -     -     -     - |  288   4292
 KOUG |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1779
 KOUR |    11    17     8    15     -     9     -     7     -     - |  288     21
 KRGG |    11     -     -    20    14     -     -     -     -     - |  288   4581
 LAE1 |    10     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  271  13769
 LAUT |    10     -    10     -     -     -     -     7     -     - |  288   2523
 LHAZ |     7     -     9    12     X    16     -     8     -     - |  288   8606
 LPGS |     8    15    11     -    16     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     6     -     7    12     -     9     -     5     -     - |  288   2313
 MAJU |    12     -    13     -    14     -     -     -     -     - |  288   4676
 MAL2 |    10     -     9    12    12     -     -     7     -     - |  288  14634
 MANA |    15     -     -    24     -    13     -     -     -     - |  288   5955
 MAR6 |     8    22     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2259
 MAR7 |     7     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   2006
 MAS1 |     6    12    10    20    11    12     -     6     -     - |  288   2969
 MATE |     8    21    10    13     -     9     -    14     -     - |  288     73
 MAUI |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     4     -     7    10     8     -     -     -     -     - |  288   1880
 MBAR |     -     -     9    13     -    10     -     8     -     - |  288   5302
 MCIL |    13     -    13    18     -    13     -     -     -     - |  286   5182
 MCM4 |     8    14    10    15    15    19     -     8     -     - |  288   4207
 MDO1 |     9    22    12     -     -    11     -     5     -     - |  288   2112
 MDVJ |    11     X     -    22     -     8     -     -     -     - |  288     38
 MEDI |     5    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 METG |    10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  287   2076
 MGUE |     7     -     6     -    12     -     -     8     -     - |  288     25
 MIZU |    11    26     -    20     -     -     -    17     -     - |  288   1321
 MKEA |     9     -     7    13     -    11     -     8     -     - |  288     45
 MOBS |     6     -     6     -     9     7     -     -     -     - |  288   1949
 MONP |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1407
 MORP |     9     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  277   3148
 MQZG |     7     -     6     -     -    11     -     -     -     - |  288   3496
 NICO |     6     -     8    11    10     -     -     7     -     - |  288   3952
 NIST |     8     -     -    17     -     -     -     9     -     - |  287     14
 NKLG |    10     -    10    13    15    14     -     9     -     - |  288   3656
 NLIB |    13     -    12    17    17     -     -    15     -     - |  288     28
 NNOR |     8    21     8     -    11     -    20     -     -     - |  288    207
 NOVM |     6     -     -    15     -    11     -     -     -     - |  288     85
 NRC1 |     6    15     -    14     -     -    21     7     -     - |  288     23
 NRMD |     -     -     -    11     X     7     -     -     -     - |  114   2682
 NTUS |     8     -     -    14     -    11     -     -     -     - |  288   5262
 NYA1 |     4     -     4    11     -     -     -     -     -     - |  288   3991
 NYA2 |     4     -     -    11     7     -     -     6     -     - |  288   1848
 NYAL |     7    18     -    10     -     -     -     -     -     - |  288  39276
 OHI2 |     6     -    10     7     -    16     -     6     -     - |  288     93
 OHI3 |     6     -     7     -    10     -     -     7     -     - |  288     97
 ONS1 |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2000
 ONSA |    12    23     8    12     -     -    42    11     -     - |  288     21
 OPMT |     6    14     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     19
 OUS2 |     5     -     6    10    12     -     -     7     -     - |  288   4416
 OWMG |     -     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  288   3634
 PADO |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1782
 PALM |     -     -     -     8     6     -     -    16     -     - |  288   1912
 PARC |     5     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   2812
 PARK |     6    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2705
 PERT |     9    18     8    13     -     -     -     7     -     - |  288   3580
 PETS |     6     -     6     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     8    14     -    18    15     -     -    16     -     - |  288     40
 PNGM |     -     -    10     -     -    12     -     6     -     - |  288   5768
 POHN |    13     -    17     X     -    17     -     -     -     - |  286   3793
 POL2 |     4     -     -     8     -     -     -     8     -     - |  288   3796
 POLV |     8     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  281   3004
 POTS |     8     -     8     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 POVE |     9     -    11    16     -    12     -     -     -     - |  288   5414
 PRDS |     7    23     -    12     -     -    42    11     -     - |  288    130
 PTBB |     4    13     X     9     -     -     -     -     -     - |  288     16
 PTGG |     -     -     9     -    16     -     -     -     -     - |  286   3009
 QAQ1 |     6    12     7    11     -     -     -     6     -     - |  288   2149
 QUIN |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4381
 RAMO |     9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  171    >>>
 RBAY |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  129   5224
 REDU |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1193
 REUN |     7     -     9     8    12     6     -     7     -     - |  288   2393
 REYK |     8     -     -    12    12     8     -     -     -     - |  288   2408
 RGDG |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1821
 RIO2 |     5     -     -    10     -     9     -     8     -     - |  288   8081
 RIOP |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  281   4832
 SALU |     X     -     9    18     -     -     -     -     -     - |  254   6825
 SANT |     7     -     -    15     -    10     -     7     -     - |  288   3121
 SAVO |    13     -    17     X     -    28     -     -     -     - |  285   6822
 SCH2 |    13    18    13    19     -    16     -    11     -     - |  288   3011
 SCOR |     4     -     5     9     7     -     -     -     -     - |  288   2312
 SCRZ |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   7948
 SCUB |    15     -    13    24    22     -     -    15     -     - |  288   4427
 SEYG |     8     -    11     -    17     9     -    10     -     - |  288   5703
 SFER |     6    13     7    11     8     -    19     -     -     - |  288     29
 SGOC |    11     -    13    19    19     -     -    12     -     - |  288   8803
 SOFI |    10     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  288   3588
 SPT0 |     8    18     -    14     -     -     -    10     -     - |  288     21
 SSIA |    19     -    18    21    20     -     -     -     -     - |  288   4859
 STFU |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  282   2004
 STHL |     3     -     -     7     -     -     -    24     -     - |  132   1918
 STJO |    11    13     -    14    15     9     -    11     -     - |  288   3475
 STK2 |     9     -     -     -    10    10     -     -     -     - |  288   1680
 STR1 |     -    23     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   2123
 SUTH |     4     -     -    11    11     -     -     8     -     - |  288   2582
 SUTM |     6    20     -     -    11     8     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     8    14     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   2329
 SVTL |     -    19     6     -     X     -    29     7     -     - |  274     45
 SYOG |     5     -     9     8     9    10     -     5     -     - |  288   3011
 TASH |     5     -     -    10    11     -     -     8     -     - |  288   3817
 THTI |     9    20    12    15     -     9     -     -     -     - |  288   7177
 THU2 |     5     -     7    14     -    13     -     6     -     - |  288   2323
 TIDB |     5     -     -    11     -     -     -     8     -     - |  288     73
 TIXI |     X     -     7     -    12     -     -    10     -     - |  260    >>>
 TLSE |     4    15     7    10     6     -     -     -     -     - |  288   4208
 TONG |    14     -    14     -     -     -     -    18     -     - |  288   2173
 TOW2 |     9     -     9    12    14    10     -     5     -     - |  288   2036
 TRO1 |     5     -     8    14    12    12     -     -     -     - |  288   8034
 TSK2 |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   4186
 TSKB |     9     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  276   4377
 TWTF |    12    13     -    18    11     8     -    12     -     - |  288    105
 UCAL |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1766
 UFPR |     5     -     7    10     -    10     -     -     -     - |  288   5258
 ULAB |    13     -    12     -    13     -     -    12     -     - |  288    >>>
 UNBJ |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |    10     -    10    14     -     -     -    11     -     - |  288   5496
 URUM |     8     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 USN7 |    13     -     -    28     -     -     -     -     -     - |   41     38
 USUD |    11     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  260     51
 VILL |    10    16    11    14     9     -     -     -     -     - |  288   1211
 VIS0 |     6     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   2245
 VOIM |     4     -     -     -     7     -     -     7     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     3     -     -     7     -     -     -     6     -     - |  288     13
 WARK |     5    20     -     -    10     -     -    15     -     - |  288   2905
 WHIT |     6    13     6    10     -     6     -     8     -     - |  288   2137
 WILL |     6    12     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4011
 WIND |     4     -     6     -     9     -     -     7     -     - |  288    >>>
 WSRT |     6    18     -    12     -     -     -    13     -     - |  288   1859
 WTZ3 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1477
 WTZR |     5     -     5     8     -     -    16     4     -     - |  288     19
 WTZS |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    574
 WUH2 |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |    12     -    13    16    14     8     -     6     -     - |  288   5552
 YAKT |     8    18     8    18     -     7     -     6     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     5     -     -     -     -     6     -    11     -     - |  288    >>>
 YARR |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1913
 YEL2 |     5     -     6     -    10     -     X     -     -     - |  288     51
 YELL |     5    12     -    11    11     -    27    10     -     - |  288     34
 YKRO |    10     -    11    12     -     9     -     6     -     - |  288   7331
 YSSK |     8     -     8     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     5     -     6    10     -     6     -     5     -     - |  288   4035
 ZECK |    15    26    15    17     -     -    42     7     -     - |  288     45
 ZIM2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3024
 ZIMM |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2617
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    18     7    13    12     8    20    11   740     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2171-3  0:10:00 |  -568238165
cod |   TIXG  | 2171-3  0:15:00 |   431712790
cod |   TIXG  | 2171-3  0:20:00 |   431628899
cod |   TIXG  | 2171-3  0:25:00 |  -568378906
cod |   TIXG  | 2171-3  0:30:00 |  -568356788
cod |   TIXG  | 2171-3  0:35:00 |   431547416
cod |   MCIL  | 2171-3 23:00:00 |         591
esa |   MCIL  | 2171-3 23:00:00 |        1165
grg |   DAV1  | 2171-3 17:05:00 |        -982
grg |   LHAZ  | 2171-3 21:20:00 |        -736



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   286     0   288     2.95     4.00     4.00     4.00   | 2.63e-14  6.35e-15  1.46e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.31     4.00     2.88     2.88   | 2.86e-14  7.21e-15  1.52e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.78     4.00     0.99     0.99   | 2.43e-14  8.70e-15  2.24e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     2.96     4.00     3.03     3.03   | 3.06e-14  8.35e-15  1.56e-15 |
 PRDS |   288   286     1   288     2.29     4.00     1.97     1.97   | 4.03e-14  8.95e-15  9.46e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.30     4.00     4.00     4.00   | 3.13e-14  5.99e-15  1.15e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.82     4.00     2.35     2.35   | 2.60e-14  1.10e-14  2.21e-15 |
 YELL |   288   286     1   288     2.45     4.00     3.18     3.18   | 4.02e-14  6.41e-15  2.23e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.37     4.00     1.30     1.30   | 3.34e-14  1.42e-14  2.52e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.43     4.00     2.03     2.03   | 2.63e-14  8.50e-15  1.83e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.04     4.00     2.55     2.55   | 3.32e-14  8.29e-15  1.73e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     2.97     4.00     2.09     2.09   | 2.32e-14  8.89e-15  1.77e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.37     4.00     1.79     1.79   | 2.96e-14  6.66e-15  3.07e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     2.14     3.87     1.61     1.61   | 4.12e-14  5.91e-15  1.21e-15 |
 PIE1 |   288   286     0   288     2.11     3.79     4.00     4.00   | 3.79e-14  1.15e-14  1.64e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.07     3.65     0.67     0.67   | 4.58e-14  2.17e-14  2.43e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.05     3.57     1.14     1.14   | 4.68e-14  1.93e-14  4.17e-15 |
 NIST |   287   285     0   287     1.98     3.34     3.98     3.98   | 4.22e-14  6.67e-15  2.15e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     1.90     3.08     4.00     4.00   | 3.70e-14  5.30e-15  1.70e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.82     2.81     0.93     0.93   | 4.43e-14  1.01e-14  2.29e-15 |
 BADG |   274   271     1   274     1.68     2.53     1.26     1.26   | 6.05e-14  1.95e-14  6.48e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.70     2.46     0.54     0.54   | 3.56e-14  8.54e-15  3.50e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.68     2.41     1.66     1.66   | 3.65e-14  8.10e-15  3.12e-15 |
 TWTF |   288   286     1   288     1.63     2.27     1.62     1.62   | 4.33e-14  2.07e-14  9.14e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.56     2.06     2.25     2.25   | 4.37e-14  5.57e-15  1.70e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.40     1.67     1.38     1.38   | 4.43e-14  8.48e-15  1.98e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.36     1.57     0.62     0.62   | 7.54e-14  9.96e-15  2.19e-15 |
 USUD |   260   260     0   260     1.26     1.50     1.09     1.09   | 7.39e-14  2.08e-14  1.02e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.30     1.43     0.23     0.23   | 4.80e-14  9.60e-15  1.98e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     1.20     1.23     0.41     0.41   | 8.36e-14  1.22e-14  3.34e-15 |
 GOL2 |   254   254     0   254     0.97     0.90     0.28     0.28   | 2.13e-13  3.65e-14  1.57e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     1.03     0.89     0.88     0.88   | 8.39e-14  1.28e-14  1.08e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.83     0.59     0.52     0.52   | 4.52e-14  1.01e-14  1.63e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.57     0.28     0.24     0.24   | 9.95e-14  1.09e-14  5.68e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     4.01     0.24     4.00     4.00   | 7.31e-14  2.23e-14  2.40e-14 |
 USN7 |    41    40     0    41     0.18     0.22     0.06     0.06   | 1.23e-13  1.50e-14         - |
 G27  |   288   288     0   288     4.01     0.20     4.00     4.00   | 5.22e-14  3.55e-14  2.17e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     4.01     0.19     4.00     4.00   | 6.90e-14  2.64e-14  2.44e-14 |
 G32  |   288   287     0   288     1.21     0.18     2.46     2.46   | 5.66e-14  1.62e-14  2.78e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.44     0.17     0.26     0.26   | 2.66e-14  6.12e-15  4.65e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     4.02     0.13     4.00     4.00   | 6.65e-14  2.91e-14  9.66e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.01     0.13     4.00     4.00   | 5.22e-14  1.49e-14  2.27e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.85     0.13     4.00     4.00   | 6.73e-14  2.26e-14  2.43e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.31     0.08     0.32     0.32   | 2.35e-14  6.42e-15  2.01e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.30     0.08     0.03     0.03   | 1.01e-13  1.60e-14  2.16e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     1.29     0.08     0.29     0.29   | 7.59e-14  2.36e-14  3.91e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.55     0.08     3.10     3.10   | 6.84e-14  1.86e-14  1.76e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.03     0.03   | 6.49e-14  2.44e-14  2.90e-15 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.03     0.03   | 3.48e-13  1.16e-13  7.18e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.72     0.02     2.22     2.22   | 6.30e-14  2.08e-14  1.26e-14 |
 G10  |   288   282     2   288     0.87     0.01     0.78     0.78   | 1.48e-13  4.57e-14  1.87e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.89     0.89   | 5.93e-13  6.57e-14  1.25e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.23     0.23   | 5.68e-13  6.14e-14  3.10e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.01     0.01     0.43     0.43   | 6.97e-14  2.05e-14  1.93e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.50     0.50   | 6.36e-13  6.95e-14  5.07e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.72     0.72   | 7.15e-13  6.30e-14  3.98e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.48     0.48   | 7.23e-13  7.65e-14  4.35e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     1.04     1.04   | 6.20e-13  6.66e-14  3.36e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.29     0.29   | 6.51e-13  7.08e-14  1.96e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.24     0.24   | 7.18e-13  6.67e-14  4.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.09     0.09   | 6.94e-13  8.23e-14  3.08e-14 |
 G24  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.05     0.05   | 7.81e-14  2.17e-14  9.75e-15 |
 G13  |   288   279     3   288     0.14     0.00     0.04     0.04   | 8.52e-13  1.52e-13  3.27e-14 |
 ABPO |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  8.16e-13  1.18e-13 |
 ALGO |   287   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-13  2.79e-14  9.00e-15 |
 AREQ |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.43e-13  5.46e-13  4.84e-13 |
 AUCK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  4.97e-13  1.22e-13 |
 BJFS |   288   254    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-12  9.13e-13  3.07e-13 |
 BOR1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  5.91e-13  1.03e-13 |
 CEDU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  3.41e-13  2.08e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  6.67e-13  2.65e-13 |
 DARW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  4.35e-13  1.64e-13 |
 DAV1 |   205   178     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  5.43e-13         - |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   262   262     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  1.76e-13  2.06e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 FLIN |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  4.04e-13  2.16e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.77e-13  8.30e-14  5.30e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  3.08e-13  8.06e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.29e-13  1.03e-13  2.39e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  9.35e-14  3.63e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.42e-13  9.88e-14  4.06e-14 |
 G26  |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-13  3.07e-14  1.52e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.23e-13  7.43e-14  2.25e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  5.04e-13  2.78e-13 |
 GRAS |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  7.32e-13  2.40e-13 |
 GRAZ |   284   104   120     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-10  1.18e-11  2.55e-12 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-14  7.08e-15  4.11e-15 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  5.60e-13  2.26e-13 |
 JOZE |   288   264     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  5.34e-13  9.73e-14 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.26e-13  2.84e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-13  2.77e-13  6.98e-14 |
 KOUC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  6.13e-13  2.03e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-14  1.11e-14  2.06e-15 |
 MAR6 |   116    33    55     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.61e-11  4.73e-12         - |
 MAS1 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  4.46e-13  2.19e-13 |
 MAW1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  3.47e-13  2.49e-13 |
 MDO1 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  8.51e-13  1.90e-13 |
 MIZU |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  4.92e-13  1.03e-13 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  3.09e-13  1.91e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  1.01e-13  1.91e-14 |
 NRMD |   114   114     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  6.99e-13         - |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 QAQ1 |   288   257    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  8.71e-13  2.07e-13 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REUN |   286   141    81     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.08e-11  5.31e-12  1.08e-12 |
 REYK |   287   253    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-11  2.02e-12  3.09e-13 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |    66    37    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-11  1.86e-12         - |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SYOG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  7.10e-13  2.83e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  4.79e-13  2.06e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  3.02e-13  1.42e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  4.03e-13  1.80e-13 |
 TSKB |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.67e-13  9.32e-14 |
 WHIT |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.56e-13  1.52e-13  1.58e-13 |
 WSRT |   286   132    70     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-11  2.64e-12  5.01e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-14  4.61e-15  1.20e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.67e-13  1.58e-13 |
 NOVM |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.28e-14  1.43e-14  3.51e-15 |
 G01  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.27e-14  2.49e-14  2.16e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  2.74e-13  1.44e-13 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  6.77e-13  1.08e-13 |
 PADO |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  5.01e-13  1.36e-13 |
 HLFX |   100   100     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  2.63e-13         - |
 PALM |   286   279     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-11  1.11e-12  1.75e-13 |
 BAKE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  2.22e-13  1.87e-13 |
 HERS |   288   257     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  6.03e-13  8.77e-14 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VIS0 |   285    86   138     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.90e-11  6.52e-12  8.45e-13 |
 PARC |   288   271     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-12  1.69e-12  3.24e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SVTL |   274   274     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.95e-14  2.44e-14  5.41e-15 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  5.18e-13  1.41e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ABMF |   287   263     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-12  5.62e-13  1.58e-13 |
 YARR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  3.30e-13  1.99e-13 |
 STK2 |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  7.31e-13  1.90e-13 |
 ZAMB |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  9.04e-13  1.93e-13 |
 MQZG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  6.69e-13  1.24e-13 |
 CCJ2 |   288   262     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  6.79e-13  4.17e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HNLC |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  5.65e-13  5.59e-13 |
 KIRI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  3.65e-13  2.33e-13 |
 METG |   284   128    95     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.91e-11  4.76e-12  8.88e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-13  2.30e-13  1.09e-13 |
 NYA2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 DYNG |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  6.62e-13  6.86e-14 |
 AREG |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-13  5.43e-13  4.77e-13 |
 CHOF |   195   180    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-07  9.10e-09         - |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.54e-13  2.29e-13  1.73e-13 |
 ONS1 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  7.66e-13  9.19e-14 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.14e-13  4.51e-13  1.48e-13 |
 UCAL |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  5.40e-13  2.13e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  6.61e-13  1.46e-13 |
 LAUT |   288   193    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  5.39e-13  1.31e-13 |
 CZTG |   280     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 OWMG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  5.02e-13  1.79e-13 |
 DLF1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  6.15e-13  8.74e-14 |
 WTZ3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  2.73e-13  5.31e-14 |
 GOP6 |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  2.04e-13  7.83e-14 |
 GAMG |   288   241    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  5.88e-13  2.20e-13 |
 MAR7 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  7.49e-13  9.37e-14 |
 GRAC |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  5.33e-13  2.65e-13 |
 KIR8 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  8.99e-13  1.38e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.54e-21  3.12e-20  1.22e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHUR      CHUR      GODE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
