
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2175   Day: 5   MJD: 59474                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 150869    990    -359    -410      6      5      8     90     86     96   24.76
 emr |  2880     0 111733   4526  178795   -1514     17     17     16    172    174    163    7.72
 esa |  2880     0 130684    316   -1282     195      7      5      9     76     71     87   22.81
 gfz |  2880     0 137729   4459     256    -520     12     12     13     81     74     94   11.43
 grg |  2880     0 121476   4184     194    -388      8      7     12    127    125    135   16.93
 jpl |  2880     0 107439   2157    1180    -893      8      7     12     71     71     74   16.36
 mit |  2880     0  98495    296  -13269    -491     20     20     27   1639   1459   3345    0.00
 igr |   288     0  43837    231  -11711    -515     11     13     10     71     44     77    0.00
 ngs |    96     0   3072    124     829    -113    649    649      0   1431   1431      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    23   127   -63    63     4   -54 -1693    82   304     - |
    2 |     5    43    35   -12  -143    79  2025   -36   613     - |
    3 |  -122  -149   -33    63   138   114 -1308    47   668     - |
    4 |    49  -166   -48    26    91   -41  -937    35 -2136     - |
    5 |    11    15   -31   -64    68    -5 -1337   -63  -333     - |
    6 |  -174  -124   154   -15   125   -13 -1683    -5   500     - |
    7 |     0    -1   -29   -37   108   -45  -519    10  -319     - |
    8 |  -165   -85    73    22   139    29   373    -9  3948     - |
    9 |   -69  -143    65    45    75   -27   148    12  -320     - |
   10 |   -96     4    18   -48    63    87  -174    -1   -62     - |
   11 |    63   -53   -40   -90    46     - -1461   -16     X     - |
   12 |    86     X    93   -30  -218   -12  -812    64   320     - |
   13 |   -44     4    59   -26   -63    61  -326    26  2093     - |
   14 |    -7  -246   -84   -23   217    34  -886     5 -2605     - |
   15 |   121    91    -8   -45  -269    94 -1217   -15   666     - |
   16 |    58   -37     3    17   -83    -1  1703   -68   702     - |
   17 |   139   100  -133    77  -128     7  -729    28 -1771     - |
   18 |     4   -73   -32   -90   121    10 -1159   -17 -1888     - |
   19 |    63    31   -34     4  -129    67  2883   -35  -208     - |
   20 |     6   -87    29    -7   -19    15  2747   -48   369     - |
   21 |   -24    -6   -38   109    30   -15  2468   -23  -638     - |
   22 |    -6    17    85   137  -221    15  3093    19  -834     - |
   23 |   102    29   -64   -51   -56    16  -913    30 -1615     - |
   24 |    31   199   -17    38    15  -160 -1228     1  2309     - |
   25 |   -70   238   -45     X    74   -17   570   -27   623     - |
   26 |   -28    -1   -17     2    78   -15   113   -15  -278     - |
   27 |   -10   229   -33    20   -72    14   255   -38  1056     - |
   28 |  -113   -65   151    -8     X    -4  2172   -78  -414     - |
   29 |   202    77   -28   -63  -209   -42 -1072   -10  -880     - |
   30 |   -50    39    22    23    62   -54  1053    69   664     - |
   31 |    87    44  -112   -73   142   -92 -1066    11   316     - |
   32 |   -71   -40   102    25    10   -44 -1083    64   -64     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -15     -     -   -55   119   -66     -     -     -     - |
 ABPO |   -60     -     -    77     -    38     -     -     -     - |
 ALBH |   -29   109     -   -11     -     -     -    16     -     - |
 ALGO |  -105    45    50    98     -     - -4519   -22     -     - |
 ALIC |   -89     -   127   -60     -     -     -     3     -     - |
 AREG |    41     -     -     -   -60     -     -    82     -     - |
 AREQ |    -5    19    50    92     -  -134     -  -200     -     - |
 ASPA |    20     -   -46   113     -   -40     -     -     -     - |
 AUCK |   -86     -    38   111     -     -     -     -     -     - |
 BADG |    20    87     -     -     -   -71     -    -1     -     - |
 BAKE |  -129     -    18     1   164     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -120     -    86    37    36     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -113     -    99    15    -2    25     -   -66     -     - |
 BOR1 |  -100   155     -   112     -     -     -  -100     -     - |
 BRAZ |   -54     -    45    26     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -28    90     -     -     -     - -3336     -     -     - |
 BRST |  -184     -   137     -    85     -     -     8     -     - |
 BRUX |   -12     -     -   126   -67     - -4370    22     -     - |
 CAS1 |   -73     -   125     -   -63     X     -  -191     -     - |
 CCJ2 |   -40     -   173    63  -217     -     -    -1     -     - |
 CEBR |     -    -4     1     -     -     -     -   -53     -     - |
 CEDU |   -58    11    51    14     -     0     -    19     -     - |
 CHAN |     -    18     -   -12     -     -  -296    70     -     - |
 CHPG |  -173     -     -     -   253     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -61     -     -   130     -     2     -    73     -     - |
 CHTI |  -127     -     -   237    26     -     -    44     -     - |
 CHUR |  -111    34    88    42     -     -     -   -27     -     - |
 CKIS |  -145     -    57     -    75    63     -   -14     -     - |
 CKSV |     -     -    26   -51     -     -     -     -     -     - |
 CNMR |   -27     -     -    59     -     X     -     -     -     - |
 CORD |   -15     -     -    33     -     -     -   -55     -     - |
 CPVG |  -145     -    73     -    84    30     -    47     -     - |
 CRO1 |    20     -    12   149  -143     -     -   104     -     - |
 CUSV |     -     -     -   -25     -    18     -    91     -     - |
 CZTG |     -     -   -19     -   122  -101     -   -28     -     - |
 DAEJ |  -166   -20     -   -54   345   -59     -   -89     -     - |
 DARW |  -140     -    72    12   145   -47     -     -     -     - |
 DAV1 |     X     -     X  -137   135   -61     -     -     -     - |
 DGAR |   -91     -   -28    -2   166     6     -   -85     -     - |
 DJIG |     -     -   -34     -    97   -51     -   -65     -     - |
 DLF1 |   -46     -     -     -    67     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -40    89     -    27     -     -     -     7     -     - |
 DUBO |   -93     -    47   -30    96     -     -     -     -     - |
 DYNG |  -122     -     -     -   179     -     -   -58     -     - |
 FAA1 |  -144     -   211    73  -122     -     -    87     -     - |
 FAIR |  -119   144     -    85    51     -     -  -129     -     - |
 FALK |     -     -    -2    56     -   -36     -   -30     -     - |
 FLIN |   -88     -   165   -35   -69     -     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -     -    -3     -     2     -   -20     -     - |
 GAMB |     -     -    87     -     -  -121     -    19     -     - |
 GAMG |     -     -    -6  -212   151     -     -     -     -     - |
 GCGO |     -     -    20   -41     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -53     -   -90   105   133    -6     -    59     -     - |
 GLSV |   -80     -    63    44   -47    51     -   -78     -     - |
 GODE |   -37    95     -    42   -18     -     -     6     -     - |
 GODZ |   -26    83     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -33   106     -     -     -     -     -   152     -     - |
 GOLD |   -69     -    59    31     -     -     -     -     -     - |
 GOP6 |   -17     -     -    38     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -145     -     -   313     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |   -39     -     -    85     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -144     -   109    93     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -141    96   149   -57     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |    30     -     -   -66     -     -     -    60     -     - |
 GUUG |     -     -     0     0     -     -     -   159     -     - |
 HARB |  -109    37    63    14    47     -     -   -29     -     - |
 HERS |  -149   -23   170     X     -     -     -  -407     -     - |
 HERT |    -7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -31   100     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -19     -     -    41     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     X     X    32   -63     X     X     -  -172     -     - |
 HOFN |  -189     -    89    70   100    13     -     -     -     - |
 HOLB |  -149     -    -1    45   189     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -31     -     -     -    46     -     -    35     -     - |
 HYDE |    19     -   -27    13     X     -     -     -     -     - |
 IENG |    33  -177     -    49     -     -     -   -13     -     - |
 IISC |  -104     -     -   162     -    45     -    22     -     - |
 INVK |   -58     -     -    74    34     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -75     -    82     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    20     X   -22     X     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -181     -     -     -   264     -     -   107     -     - |
 JOG2 |  -152     -     -    66   178     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -19    97     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -82     -   -32   -34   186     -     -   -69     -     - |
 KERG |    61   -55    -1    31     -   -90     -     -     -     - |
 KIR8 |   -79     -     -   171     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |   -60     -   108     -     -   -59     -    74     -     - |
 KIRU |   -48   -86    26   -57   133     -     -   -32     -     - |
 KIT3 |  -117     -    62   -74    72    68     -    81     -     - |
 KOKB |   -78     -     -     7     -   114 -4762   -57     -     - |
 KOKV |   -38     -    31    21     -     - -3231   -50     -     - |
 KOUC |     -     -    -9    18     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -113     -     -     -    92    75 -4619     -     -     - |
 KOUR |    -1     -    -4     9     -     - -4082    13     -     - |
 KRGG |  -151     -     -     3   219     -     -    64     -     - |
 LAUT |   -54     -    59     -     -     -     -    65     -     - |
 LHAZ |   -95     -    34   -18   130    -1     -    44     -     - |
 LPGS |   -64   -19    66     -    14     -     -    87     -     - |
 MAC1 |  -100     -    37    51    61     -     -   -17     -     - |
 MAJU |   -80     -    37     -    68     -     -     -     -     - |
 MAL2 |   -95     -   168   -49   -54     -     -   -10     -     - |
 MAR6 |   -77    73    58     -     -     -     -     3     -     - |
 MAR7 |   -49     -     -   107     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -146    55   127    32   -56    54     -    25     -     - |
 MATE |   -47    85   -17    77     -     -     -   119     -     - |
 MAUI |    49     -     -     -   -72     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    11     -    43    82  -130     -     -     -     -     - |
 MAYG |  -234     -   254   -45    31     -     -   -25     -     - |
 MBAR |     -     -    30    50     -   -76     -     7     -     - |
 MCIL |  -164     -   166    15     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -91   -97     -    38   152     X     -   -50     -     - |
 MDO1 |   -96   103    46     -     -    39     -    77     -     - |
 MDVJ |    33   -60     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |    71  -229     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |    -7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -46     -   109     -   -80     -     -    29     -     - |
 MIZU |    -7     8     -    10     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -93     -    73    56     -     - -4236    15     -     - |
 MORP |  -119     -     -   259     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |    52     -   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -131     -   118     5    30     -     -     -     -     - |
 NIST |   -43   124     -    28     -     -  -108    75     -     - |
 NKLG |   -74     -     8     7    83     9     -   -33     -     - |
 NLIB |   -60     -    53     0    18     - -5574    71     -     - |
 NNOR |   -46    33   -20     -    79     -     -     -     -     - |
 NOVM |   -83     X     -    60     -    83     -     -     -     - |
 NRC1 |   -17    46     -     6     -     - -2542    29     -     - |
 NRMD |     -     -     -   -57   132  -110     -     -     -     - |
 NYA1 |   -91     -    86    25     -     -     -   -47     -     - |
 NYA2 |    75     -     -  -163     -     X     -   -72     -     - |
 NYAL |   -38   122     -     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     1     -    24   -50     -     - -3436   125     -     - |
 OHI3 |    14     -    62     -  -138    36  -546    73     -     - |
 ONS1 |  -104     -     -     -   151     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -87    41    62    38     -     -     -   -38     -     - |
 OPMT |   -96    65     -   164     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    32     -    40    38  -169    44     -    10     -     - |
 OWMG |     -     -    80     -   -37   -74     -     -     -     - |
 PADO |   -64     -     -     -    94     -     -     -     -     - |
 PARC |  -197     -   110   105     -     -     -     -     -     - |
 PARK |   -41   -19    51     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     8   -16     -     -     -     -     -     - |
 PERT |   -94    82    71   108     -   -71     -    -3     -     - |
 PIE1 |  -132    -6     -    51   161     -  -915   -79     -     - |
 PIMO |  -121     -     -   -32   197     X     -     -     -     - |
 POHN |   -83     -    89  -151     -   108     -     -     -     - |
 POL2 |   -45     -    44    10     -     -     -     8     -     - |
 POLV |   -11     -     -    24     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   123     -  -134     -     -     -     -     -     -     - |
 POVE |  -204     -   160   115     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -62    34    81   -51     -     -  -997    -5     -     - |
 PTGG |     -     -  -116     -   156     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |    40    42   -30   -57     -     -     -  -108     -     - |
 QUIN |   -83     -    90     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -34     -    22     -     -    21     -     -     -     - |
 REDU |    17     -   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -28     -    -9   -19    66     -     -   -50     -     - |
 REYK |  -146     -     -    72   169     -     -     -     -     - |
 RGDG |  -173     -     -     -   253     -     -     -     -     - |
 RIO2 |    -1     -     -     2     -     -     -   -34     -     - |
 RIOP |   -42     -     -    90     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    13     -     -    69     -   -69     -    35     -     - |
 SCH2 |  -109    83    29    84     -    28     -    -2     -     - |
 SCOR |    29     -     -   -64     X     -     -  -222     -     - |
 SCRZ |    12     -    48     -   -82     -     -     -     -     - |
 SCUB |    53     -    -5   106  -214    77     -   107     -     - |
 SEYG |  -116     -   140     -   -46    29     -    61     -     - |
 SFER |   -11   135    97    69  -224     -     -     -     -     - |
 SGOC |    74     -  -156    12    93     -     -   -27     -     - |
 SOFI |   -88     -    68    57     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -   -23     -     -    32     -   -19     -     - |
 SPT0 |   -28    54     -    24     -     - -6216   -51     -     - |
 SSIA |  -107     -    30    67    71     -     -     -     -     - |
 STFU |     6     -     -     -    -9     -     -   127     -     - |
 STHL |   -64     -    74    60     -   -48     -    67     -     - |
 STJO |   -96    56     -   -20   128     -     -   -56     -     - |
 STK2 |  -234     -   187     -   146   -58     -  -157     -     - |
 STR1 |     -  -204     -     -    93     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -156     -     -    -2   234    -5     -  -115     -     - |
 SUTM |   -49    36    26     -    21     -     -    45     -     - |
 SUWN |   -75   150     -    77     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -33    12     -    -1     - -1442     4     -     - |
 SYDN |   -14     -     -    30     -     -     -   -16     -     - |
 SYOG |  -315     -   183   -93   267    10     -   157     -     - |
 TASH |   -42     -     -    98    -4     -     -     -     -     - |
 TEHN |    17     -    -5   -27     -     -     -     -     -     - |
 THTI |    58     -   -50   -26     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |   -69     -    40    69     -     X     -    43     -     - |
 TIDB |   -16    -2     -    37     -     -   108    -5     -     - |
 TLSE |   -97   148    36     8    24     -     -     -     -     - |
 TONG |  -146     -    94     -    86     -     -  -125     -     - |
 TOW2 |   -53     -    80   -89     8    22     -   -39     -     - |
 TRO1 |  -185     -    32    -8   233     -     -     -     -     - |
 TSK2 |    99     -     -     -  -144     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -71   171     -    53     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -59   -79     -   -43   151     -     -  -102     -     - |
 UCAL |  -213     -     -     -   312     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -30     -    31     3     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    90     -   -93     -    -6     -     -   -26     -     - |
 UNBJ |    41     -   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |  -160     -   115   117     -     -     -    55     -     - |
 URUM |   134     -  -145     -     -     -     -   -22     -     - |
 USN7 |   -74    94     -    97     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -88   109     -   118     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -56     -    71   -44    15     -     -     -     -     - |
 VIS0 |   -26     -     -    56     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -87     -    23     -    96     -     -   -57     -     - |
 WAB2 |     0     -     -     1     -     -     -   -41     -     - |
 WARK |  -107   126     -     -    98     -     -    36     -     - |
 WHIT |  -107     0   102    51     -   -17     -    25     -     - |
 WILL |   -32    31     -    50     -     -     -     -     -     - |
 WIND |  -102     -    29     -   154   -46     -   -26     -     - |
 WSRT |   -31    69     -    21     -     -     -    13     -     - |
 WTZ3 |   -26     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -127     -   125    25     -     -  -201    21     -     - |
 WTZS |    -8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   115     -     -     -  -169     -     -     -     -     - |
 WUHN |     X     X   110  -220     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -49     -    46   -75     -    58     -    17     -     - |
 YAR2 |   -46   149     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -65     -     -     -    96     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -164     -    79     -   134     -     X    11     -     - |
 YKRO |    -8     -    55     1     -   -74     -    17     -     - |
 ZAMB |    13     -    33   -10     -   -58     -   -11     -     - |
 ZECK |   -38    83    47   -55     -     - -1792   -33     -     - |
 ZIM2 |  -141     -   153     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -40     -     -    87     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    16     5    10     7     7    19    10   485     - | 2880    195
    2 |     4    15     5    10     7     7    17    12   726     - | 2880    290
    3 |     5    19     7     7     7     8    10     8   294     - | 2880    129
    4 |     5    15     5    10     7     7    28    16   256     - | 2880    119
    5 |     4    16     5    12     8     8    15    15   459     - | 2880    444
    6 |     3    15     5     9     6     7    14    12   314     - | 2880    296
    7 |     4    15     6     8     8     7    20     9   680     - | 2880    301
    8 |     5    21     4    10     7     8    21    10  1987     - | 2880   1834
    9 |     5    13     4    15     8     7    14    10   222     - | 2880    147
   10 |     5    14     7     9     7     9    21     5   336     - | 2880    139
   11 |     6    17     8    15     9     -    15    12     X     - | 2880    358
   12 |     7     X     6    22     6     7    22    16   351     - | 2880    402
   13 |     4    13     5    15     9     9    22    26  1056     - | 2880    392
   14 |     4    19     5     9     9     7    14    11   243     - | 2880    124
   15 |     5    15     7    12     8     8    26    22   445     - | 2880    347
   16 |     4    18     5    10     6     7    32     6   752     - | 2880    295
   17 |     4    17     4     9     8     6    21    20   986     - | 2880    457
   18 |     4    19     8    10     8     9    27    15   305     - | 2880    208
   19 |     4    17     4    12     8     6    23    19   544     - | 2880    301
   20 |     4    19     6    11     8     6    16     7   535     - | 2880    279
   21 |     6    17     5    11     7     8    19    13   464     - | 2880    292
   22 |     4    16     7     8     8     7    19     8   488     - | 2880    303
   23 |     5    20     6    13     7     8    24    14   430     - | 2880    146
   24 |     5    20     5    13     7     7    15     9   504     - | 2880    355
   25 |     6    20     7     X     7     8    22    11   588     - | 2880    176
   26 |     4    20     5    12     7     7    17     7   313     - | 2880    162
   27 |     6    18     8    12     7     7    22    22   250     - | 2880    183
   28 |     6    18     8    14     X     8    17    11  1339     - | 2880    671
   29 |     6    21     8    22     7     8    20    12   956     - | 2880    334
   30 |     4    16     6     8     8     8    17    10   282     - | 2880    280
   31 |     6    20     5    14     8    10    30    13   421     - | 2880    252
   32 |     3    16     8    11     7    11    15    15   436     - | 2880     99
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    13     -     -    21    18    19     -     -     -     - |  288   3706
 ABPO |     6     -     -    14     -     8     -     -     -     - |  288   1914
 ALBH |    10    29     -    14     -     -     -    13     -     - |  288    877
 ALGO |     7     8     6     9     -     -    18     7     -     - |  288     76
 ALIC |    10     -    10    13     -     -     -     7     -     - |  288   2203
 AREG |     4     -     -     -     6     -     -    10     -     - |  288   5504
 AREQ |     7    10     7    11     -     7     -     3     -     - |  288   5252
 ASPA |    16     -    18    23     -    19     -     -     -     - |  288   8988
 AUCK |     7     -     5    11     -     -     -     -     -     - |  288   4158
 BADG |     9    10     -     -     -    14     -    11     -     - |  288     36
 BAKE |     5     -     4    10    10     -     -     -     -     - |  288   3790
 BJFS |     9     -     9    12    11     -     -     -     -     - |  288   2656
 BOGT |    12     -    12    17    14    13     -     9     -     - |  288   7623
 BOR1 |     6    13     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   1053
 BRAZ |     9     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   7041
 BREW |     8    24     -     -     -     -    25     -     -     - |  287     67
 BRST |    10     -    11     -    18     -     -    14     -     - |  288   1641
 BRUX |     4     -     -    10     8     -    14     8     -     - |  288     17
 CAS1 |     5     -     6     -     9     X     -     7     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    16     -    17    19    21     -     -    13     -     - |  288   4640
 CEBR |     -    16     5     -     -     -     -     9     -     - |  288     24
 CEDU |     9    19    10    13     -    11     -     6     -     - |  288   1844
 CHAN |     -    17     -    11     -     -    18    11     -     - |  288    121
 CHPG |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   5609
 CHPI |     6     -     -     9     -     9     -     8     -     - |  288   2099
 CHTI |     5     -     -    11     6     -     -    12     -     - |  288   3707
 CHUR |     8    16     6    11     -     -     -    12     -     - |  288   4091
 CKIS |     7     -    11     -    10    12     -    13     -     - |  288   8523
 CKSV |     -     -     9    17     -     -     -     -     -     - |  286   2232
 CNMR |     8     -     -    17     -     X     -     -     -     - |  282   7238
 CORD |     4     -     -     8     -     -     -    19     -     - |  288   5049
 CPVG |     9     -     9     -    11    10     -     6     -     - |  288  10210
 CRO1 |     8     -    10    18    14     -     -    13     -     - |  288     34
 CUSV |     -     -     -    17     -    12     -     9     -     - |  288   6385
 CZTG |     -     -     9     -    11    10     -     8     -     - |  288   6362
 DAEJ |    12    12     -    17    16    14     -    14     -     - |  288   2064
 DARW |    14     -    12    19    18    16     -     -     -     - |  288   2582
 DAV1 |     X     -     X    14     9    16     -     -     -     - |  283   2769
 DGAR |     9     -    11    16    17    14     -     7     -     - |  288   2119
 DJIG |     -     -     8     -    13    12     -    12     -     - |  288   4169
 DLF1 |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1047
 DRAO |     5    11     -     9     -     -     -    13     -     - |  288   1090
 DUBO |    12     -     7    10    14     -     -     -     -     - |  288  32031
 DYNG |     6     -     -     -     9     -     -     8     -     - |  288   1221
 FAA1 |    17     -    13    19    16     -     -    10     -     - |  288  14293
 FAIR |     6    17     -    17    12     -     -    11     -     - |  288   1989
 FALK |     -     -     5     8     -     8     -     7     -     - |  288   2574
 FLIN |     6     -     5    11    11     -     -     -     -     - |  288   2080
 FLRS |     -     -     -    10     -     7     -    10     -     - |  180   3968
 GAMB |     -     -    14     -     -    19     -    16     -     - |  277   7449
 GAMG |     -     -     7    10    11     -     -     -     -     - |  288   2776
 GCGO |     -     -     4     8     -     -     -     -     -     - |  288   4477
 GLPS |     6     -     9     8    14     6     -     5     -     - |  288   7786
 GLSV |     9     -     6     9    14    10     -     7     -     - |  288   3537
 GODE |     8    15     -    12     9     -     -    10     -     - |  288     68
 GODZ |     5    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1846
 GOL2 |     8    27     -     -     -     -     -    14     -     - |  250     90
 GOLD |     9     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  288     94
 GOP6 |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1895
 GOPE |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    571
 GRAC |     6     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3020
 GRAS |     6     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   1130
 GRAZ |     6    15     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   2470
 GUAT |     6     -     -    13     -     -     -    12     -     - |  264   2934
 GUUG |     -     -     7    13     -     -     -    13     -     - |  288   6587
 HARB |     5     9     5    10    11     -     -     9     -     - |  288   2236
 HERS |     6    10     6     X     -     -     -    22     -     - |  288   1921
 HERT |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3544
 HLFX |     6    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  17167
 HNLC |     9     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  280   3234
 HOB2 |     X     X     7    15     X     X     -    22     -     - |  264    >>>
 HOFN |     8     -     7    11    11    14     -     -     -     - |  288   3745
 HOLB |    10     -     8    11    19     -     -     -     -     - |  288   1433
 HRAG |     5     -     -     -     8     -     -    39     -     - |  287   2908
 HYDE |    10     -     9    11     X     -     -     -     -     - |  288   3763
 IENG |     6    20     -    11     -     -     -    11     -     - |  288     21
 IISC |     9     -     -    18     -    15     -    15     -     - |  288   3058
 INVK |     4     -     -    10     8     -     -     -     -     - |  288   4426
 IQAL |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3464
 IRKJ |    17     X    18     X     -     -     -     -     -     - |  286 100160
 JFNG |     9     -     -     -    12     -     -    12     -     - |  288   2443
 JOG2 |    11     -     -    14    11     -     -     -     -     - |  261   7467
 JOZE |     8    13     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   1860
 JPLM |     -    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4577
 KARR |     7     -     8    12     9     -     -     5     -     - |  288   5809
 KERG |    12    24    12    17     -    14     -     -     -     - |  288   5087
 KIR8 |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1751
 KIRI |    13     -    17     -     -    15     -    11     -     - |  288   8493
 KIRU |     6    16     5    10    11     -     -     6     -     - |  288   2353
 KIT3 |     8     -     6    14    10    10     -    12     -     - |  288   5461
 KOKB |    10     -     -    19     -    12    28    11     -     - |  288    358
 KOKV |    15     -    13    16     -     -    28    12     -     - |  288    367
 KOUC |     -     -     5    10     -     -     -     -     -     - |  288   6572
 KOUG |    13     -     -     -    17    14    29     -     -     - |  288    838
 KOUR |    20     -    18    24     -     -    47    13     -     - |  288     40
 KRGG |    11     -     -    15    17     -     -    12     -     - |  288   5563
 LAUT |    12     -    13     -     -     -     -    12     -     - |  288   3341
 LHAZ |     7     -    11    12     9    10     -     6     -     - |  288   6393
 LPGS |     5     9    10     -    10     -     -     8     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     5     -     7    10    10     -     -     7     -     - |  288   2237
 MAJU |    13     -    17     -    21     -     -     -     -     - |  288   4158
 MAL2 |     7     -     6    11    14     -     -     7     -     - |  288  12723
 MAR6 |     4    10     4     -     -     -     -    14     -     - |  288   2219
 MAR7 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1539
 MAS1 |     9     6     7    11    14     7     -     5     -     - |  288   2514
 MATE |     9    14     8    13     -     -     -    18     -     - |  288     66
 MAUI |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     4     -     9     8    12     -     -     -     -     - |  288   2658
 MAYG |     9     -     7    11    16     -     -     9     -     - |  288   6314
 MBAR |     -     -     8    10     -    12     -     6     -     - |  288   5368
 MCIL |    17     -    13    19     -     -     -     -     -     - |  268   7960
 MCM4 |     9    10     -    11     9     X     -    11     -     - |  288   4943
 MDO1 |    12    21    14     -     -    13     -     8     -     - |  288   1995
 MDVJ |     5    19     -    13     -     -     -     -     -     - |   83     19
 MEDI |     4    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 METG |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   2079
 MGUE |     4     -     6     -     7     -     -     4     -     - |  288     13
 MIZU |     7    14     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2318
 MKEA |     8     -     8    13     -     -    32    13     -     - |  288     99
 MORP |     8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   3953
 MQZG |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4391
 NICO |     8     -     8    12    11     -     -     -     -     - |  288   4772
 NIST |     9    30     -    13     -     -    21    18     -     - |  288     22
 NKLG |     8     -    10    12    11    13     -     8     -     - |  288   4934
 NLIB |    14     -    14    20    21     -    42    22     -     - |  288     24
 NNOR |     5    11     7     -     7     -     -     -     -     - |  288    375
 NOVM |    10     X     -    15     -    14     -     -     -     - |  288     43
 NRC1 |     6    10     -    12     -     -    17    10     -     - |  288     19
 NRMD |     -     -     -    18    15    14     -     -     -     - |  263   7827
 NYA1 |     4     -     5     9     -     -     -     7     -     - |  288   2948
 NYA2 |     4     -     -     9     -     X     -     8     -     - |  288   1567
 NYAL |     5    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     6     -     6    12     -     -    34     5     -     - |  288     79
 OHI3 |     6     -     8     -    16    15    36    11     -     - |  288     80
 ONS1 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1236
 ONSA |     5     6     4     6     -     -     -     7     -     - |  288     17
 OPMT |     4    14     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     15
 OUS2 |     6     -     6    12     9    11     -    11     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     6     -     7     8     -     -     -     - |  288   3377
 PADO |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2286
 PARC |    24     -    15    17     -     -     -     -     -     - |  288   4359
 PARK |    12    23    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   2381
 PDEL |     -     -     5    10     -     -     -     -     -     - |  287   3299
 PERT |     7    20     9    11     -     9     -     5     -     - |  288   2583
 PIE1 |     7     9     -    11    13     -    16    10     -     - |  288     17
 PIMO |    16     -     -    24    19     X     -     -     -     - |  288   8466
 POHN |    13     -     8    18     -    16     -     -     -     - |  288   3956
 POL2 |     4     -     3     8     -     -     -     9     -     - |  288   6023
 POLV |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3800
 POTS |     3     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |    17     -    17    16     -     -     -     -     -     - |  287   6079
 PRDS |     4    12     4     8     -     -    36     8     -     - |  288    274
 PTGG |     -     -    12     -    16     -     -     -     -     - |  288   3666
 QAQ1 |     5    12     6     6     -     -     -     5     -     - |  288 183886
 QUIN |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3415
 RAMO |     7     -     8     -     -     9     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    944
 REUN |    10     -     9    11    12     -     -     8     -     - |  288   4795
 REYK |     9     -     -    12    12     -     -     -     -     - |  288   3280
 RGDG |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2569
 RIO2 |     4     -     -     8     -     -     -    13     -     - |  288   7057
 RIOP |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6904
 SANT |     4     -     -    11     -     7     -     9     -     - |  288   2709
 SCH2 |     9     8     8    13     -    11     -     5     -     - |  288   3814
 SCOR |     3     -     -     7     X     -     -     9     -     - |  288   1928
 SCRZ |     7     -    10     -    14     -     -     -     -     - |  288   7227
 SCUB |    16     -    10    16    13    14     -    12     -     - |  288   6924
 SEYG |     8     -     8     -    13    14     -     8     -     - |  288   3439
 SFER |     7    15     5    10    11     -     -     -     -     - |  288     36
 SGOC |     8     -    10    15    13     -     -     6     -     - |  288   7747
 SOFI |    10     -     9    18     -     -     -     -     -     - |  288   4031
 SOLO |     -     -    11     -     -    16     -     6     -     - |  288   7048
 SPT0 |     3     6     -     7     -     -    14     9     -     - |  288     14
 SSIA |    10     -    10    12    12     -     -     -     -     - |  288   6574
 STFU |     6     -     -     -     9     -     -    17     -     - |   63   1271
 STHL |     6     -     8     9     -     8     -     6     -     - |  288   4664
 STJO |    12    23     -    23    18     -     -    11     -     - |  276   3732
 STK2 |     8     -    12     -    12    10     -    11     -     - |  288   1995
 STR1 |     -    15     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2273
 SUTH |     6     -     -    10    10     7     -     9     -     - |  288   1931
 SUTM |     5    12     7     -    12     -     -     9     -     - |  288    >>>
 SUWN |     9    24     -    18     -     -     -     -     -     - |  278   2067
 SVTL |     -    13     9     -     8     -    25     8     -     - |  288    116
 SYDN |     6     -     -    13     -     -     -    21     -     - |  288   1586
 SYOG |     6     -     9     8    12    12     -     9     -     - |  288   4963
 TASH |     6     -     -     9     8     -     -     -     -     - |  288   4915
 TEHN |     6     -     5    10     -     -     -     -     -     - |  288   6957
 THTI |    18     -    16    17     -     -     -     -     -     - |  287   8512
 THU2 |     5     -     4     5     -     X     -     7     -     - |  288   2651
 TIDB |     7    12     -    16     -     -    25    11     -     - |  288     32
 TLSE |     7    14     8    18    15     -     -     -     -     - |  288   6204
 TONG |    14     -    16     -    14     -     -    14     -     - |  288   2914
 TOW2 |     9     -    13    15    14    11     -     7     -     - |  288   2866
 TRO1 |     5     -     5     9    10     -     -     -     -     - |  288   2993
 TSK2 |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2778
 TSKB |     8    32     -    21     -     -     -     -     -     - |  288   3320
 TWTF |    12    17     -    20    14     -     -    10     -     - |  288     72
 UCAL |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1893
 UFPR |     7     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   5736
 ULAB |     6     -     6     -     9     -     -     7     -     - |  288    >>>
 UNBJ |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     7     -     8    13     -     -     -     8     -     - |  288   5767
 URUM |     6     -     7     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 USN7 |     6    20     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     46
 USUD |     9    20     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     55
 VILL |    10     -     9    17    11     -     -     -     -     - |  288   2646
 VIS0 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2198
 VOIM |     8     -     7     -    11     -     -     8     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     4     -     -     8     -     -     -     6     -     - |  288     20
 WARK |     6    13     -     -     8     -     -     8     -     - |  288   4022
 WHIT |     5     8     6     9     -     8     -     4     -     - |  288   1376
 WILL |     5    16     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1757
 WIND |     6     -     6     -    12     9     -     8     -     - |  288    >>>
 WSRT |     5    13     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   1905
 WTZ3 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1992
 WTZR |     5     -     5     8     -     -    21     5     -     - |  288     23
 WTZS |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    485
 WUH2 |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WUHN |     X     X     7    13     -     -     -     -     -     - |  287   3301
 XMIS |    13     -    14    18     -    14     -    16     -     - |  288   6331
 YAR2 |     6    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  283    >>>
 YARR |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1656
 YEL2 |     6     -     6     -    11     -     X     8     -     - |  288     35
 YKRO |    15     -    16    18     -    13     -    11     -     - |  288   6191
 ZAMB |     7     -     7    11     -    12     -    10     -     - |  288   5236
 ZECK |     6    26     6     8     -     -    30     7     -     - |  288     47
 ZIM2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3775
 ZIMM |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3355
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    17     7    12     9     9    21    12   649     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   YELL  | 2175-5  1:55:00 |         950
esa |   DAV1  | 2175-5  8:25:00 |        1463
esa |   DAV1  | 2175-5 20:15:00 |        2520
esa |   QAQ1  | 2175-5 22:55:00 |        1136
gfz |   YELL  | 2175-5  1:55:00 |        6935
grg |   HOB2  | 2175-5  4:00:00 |         746
grg |   HOB2  | 2175-5  4:15:00 |       -1380
grg |   SCOR  | 2175-5 17:20:00 |         574



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NIST |   288   287     1   288     1.88     3.83     3.81     3.81   | 4.75e-14  6.87e-15  1.25e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.13     3.83     2.58     2.58   | 3.25e-14  5.79e-15  1.61e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.84     3.83     1.00     1.00   | 2.36e-14  7.62e-15  5.43e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.09     3.83     3.09     3.09   | 1.62e-14  5.37e-15  9.69e-16 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.11     3.83     3.81     3.81   | 2.37e-14  6.05e-15  1.77e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.22     3.83     1.85     1.85   | 2.88e-14  8.28e-15  1.08e-14 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.90     3.83     2.35     2.35   | 1.63e-14  4.73e-15  7.24e-16 |
 WAB2 |   288   285     1   288     2.30     3.83     1.69     1.69   | 3.94e-14  5.25e-15  1.78e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.98     3.83     0.62     0.62   | 2.75e-14  8.58e-15  5.20e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.34     3.83     1.25     1.25   | 3.47e-14  8.21e-15  1.64e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.44     3.83     1.97     1.97   | 2.58e-14  7.01e-15  1.98e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.89     3.83     2.35     2.35   | 2.20e-14  3.95e-15  1.55e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     2.74     3.83     1.87     1.87   | 2.46e-14  6.95e-15  1.32e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.30     3.83     1.70     1.70   | 3.27e-14  8.42e-15  2.52e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     1.86     3.82     3.81     3.81   | 3.41e-14  6.07e-15  1.24e-15 |
 BREW |   287   287     0   287     2.85     3.81     3.80     3.80   | 1.89e-14  5.78e-15  1.11e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.72     3.50     0.86     0.86   | 4.83e-14  9.68e-15  4.58e-15 |
 KOKV |   288   286     1   288     1.59     2.99     1.52     1.52   | 4.68e-14  1.21e-14  9.15e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.59     2.98     2.22     2.22   | 4.42e-14  6.87e-15  1.39e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.58     2.97     0.50     0.50   | 3.99e-14  1.26e-14  8.89e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.51     2.70     1.44     1.44   | 5.40e-14  1.63e-14  5.84e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.51     2.69     0.46     0.46   | 3.82e-14  8.56e-15  3.07e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.45     2.48     1.11     1.11   | 3.03e-14  1.00e-14  1.86e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.44     2.46     1.32     1.32   | 4.45e-14  8.75e-15  1.83e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.41     2.36     0.62     0.62   | 5.53e-14  7.72e-15  5.27e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.31     2.04     0.24     0.24   | 4.73e-14  1.14e-14  3.09e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.12     1.49     0.92     0.92   | 6.79e-14  1.38e-14  3.68e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.02     1.24     0.85     0.85   | 7.94e-14  1.13e-14  8.87e-15 |
 IRKJ |   286   282     2   286     1.00     1.20     0.34     0.34   | 7.90e-11  2.43e-11  1.40e-11 |
 GOL2 |   250   250     0   250     0.91     1.14     0.26     0.26   | 3.59e-13  1.07e-13  3.69e-14 |
 MDVJ |    83    83     0    83     0.56     1.06     0.30     0.30   | 1.30e-12  1.92e-13         - |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.94     1.05     0.56     0.56   | 5.53e-14  1.74e-14  4.40e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.72     0.60     1.09     1.09   | 3.10e-14  2.43e-14  7.57e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.63     0.48     0.25     0.25   | 1.08e-13  1.45e-14  2.86e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     3.77     0.44     3.81     3.81   | 6.58e-14  2.11e-14  3.01e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.54     0.35     0.30     0.30   | 2.84e-14  6.19e-15  6.31e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     3.77     0.26     3.81     3.81   | 5.49e-14  1.78e-14  2.53e-14 |
 G01  |   288   287     1   288     3.77     0.25     3.81     3.81   | 8.66e-14  3.08e-14  1.87e-14 |
 G04  |   288   287     0   288     3.77     0.24     3.81     3.81   | 6.57e-14  2.11e-14  1.38e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.10     0.22     2.17     2.17   | 5.64e-14  2.09e-14  4.54e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.89     0.19     3.81     3.81   | 6.81e-14  1.79e-14  2.04e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.77     0.17     3.81     3.81   | 5.57e-14  1.93e-14  2.15e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     3.77     0.17     3.81     3.81   | 7.59e-14  2.42e-14  2.61e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.38     0.17     0.37     0.37   | 2.08e-14  5.45e-15  1.80e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.36     0.15     0.04     0.04   | 7.29e-14  1.05e-14  1.09e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.63     0.12     3.36     3.36   | 6.74e-14  2.31e-14  1.75e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.29     0.10     0.20     0.20   | 9.45e-14  2.11e-14  2.54e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.18     0.10     0.25     0.25   | 6.04e-14  2.51e-14  2.00e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     3.77     0.08     3.81     3.81   | 6.07e-14  2.28e-14  1.02e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.77     0.08     3.81     3.81   | 6.20e-14  2.30e-14  3.28e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.23     0.07     0.04     0.04   | 2.30e-14  6.29e-15  5.64e-15 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.17     0.03     0.02     0.02   | 3.65e-13  1.13e-13  3.26e-14 |
 G24  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.07     0.07   | 7.04e-14  2.49e-14  2.36e-14 |
 G10  |   288   276     5   288     1.28     0.02     0.86     0.86   | 1.48e-13  4.90e-14  1.10e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.81     0.81   | 6.14e-13  6.56e-14  3.07e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.21     0.21   | 6.14e-13  6.38e-14  2.92e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.20     0.01     1.25     1.25   | 9.77e-14  3.14e-14  1.07e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.16     0.16   | 7.09e-14  2.49e-14  2.92e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.47     0.47   | 6.31e-13  6.43e-14  3.60e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.67     0.67   | 6.82e-13  6.68e-14  3.86e-14 |
 G22  |   288   286     0   288     0.17     0.01     0.44     0.44   | 7.70e-13  8.08e-14  4.37e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     1.00     1.00   | 6.96e-13  7.14e-14  5.03e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.22     0.22   | 7.79e-13  7.34e-14  3.01e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.26     0.26   | 7.39e-13  8.40e-14  1.39e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.08     0.08   | 6.47e-13  7.16e-14  4.60e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.04     0.04   | 6.29e-13  9.08e-14  4.16e-14 |
 ABPO |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  8.44e-13  1.33e-13 |
 ALGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-14  6.25e-15  3.34e-15 |
 ALIC |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  3.42e-13  1.01e-13 |
 AUCK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  5.90e-13  3.40e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  4.06e-13  6.61e-14 |
 CEDU |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  3.71e-13  1.67e-13 |
 CHPI |   285   166    67     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.71e-11  5.42e-12  4.82e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  7.30e-13  1.40e-13 |
 DARW |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  6.81e-13  2.17e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-13  3.07e-13  1.19e-13 |
 FAIR |   288   275     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  7.03e-13  1.29e-13 |
 FLIN |   288   274     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  7.08e-13  1.44e-13 |
 G05  |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.38e-13  1.12e-13  5.11e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.50e-13  2.79e-13 |
 G17  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.61e-13  1.08e-13  5.59e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  1.19e-13  2.58e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-13  1.00e-13  3.34e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.21e-13  7.64e-14  1.36e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  5.54e-13  3.78e-13 |
 GODZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  2.77e-13  1.59e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-13  9.27e-14  2.78e-14 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  4.17e-13  9.71e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.92e-13  6.67e-13  1.95e-13 |
 HOB2 |   264   260     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-08  3.07e-08  9.12e-09 |
 KARR |   288   275     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  1.44e-12  6.40e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-13  2.61e-13  2.24e-13 |
 KOUC |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-12  9.42e-13  5.89e-13 |
 MAC1 |   288   263     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  5.61e-13  1.33e-13 |
 MAR6 |   288   244     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  4.64e-13  1.03e-13 |
 MAW1 |   288   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  4.48e-13  3.08e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  4.04e-13  2.60e-13 |
 NNOR |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  1.92e-13  2.82e-14 |
 NRMD |   263   206    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-12  2.15e-12  7.36e-13 |
 NYA1 |   288   254    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  8.67e-13  2.02e-13 |
 PERT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  6.34e-13  1.78e-13 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288   248     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  8.76e-13  3.02e-13 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   128   116     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  5.17e-13         - |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUWN |   278   272     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-12  6.98e-13  1.78e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.61e-13  2.60e-13  1.66e-13 |
 SYOG |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  7.21e-13  3.81e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  5.71e-13  1.59e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  3.69e-13  2.40e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  2.52e-13  1.51e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  4.23e-13  2.32e-13 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.69e-13  2.42e-13  1.61e-13 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  3.13e-13  6.39e-14 |
 WSRT |   181   136    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-11  3.41e-12         - |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.86e-14  5.77e-15  1.39e-15 |
 ALBH |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  2.88e-13  1.07e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  3.27e-13  9.23e-14 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  4.28e-13  1.40e-13 |
 PADO |   288   244    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.08e-12  6.78e-13  2.55e-13 |
 HLFX |   288   288     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-13  2.20e-13  5.59e-13 |
 BAKE |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  9.19e-13  3.13e-13 |
 SCOR |   288   255     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-12  8.03e-13  1.66e-13 |
 HERS |   286   166    83     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.43e-11  5.81e-12  7.70e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VIS0 |   181    95    65     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-11  6.47e-12         - |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  5.45e-13  2.85e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ABMF |   288   247     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  6.42e-13  2.75e-13 |
 YARR |   288   237    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  3.09e-13  1.21e-13 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  6.19e-13  3.55e-13 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  6.21e-13  3.83e-13 |
 CCJ2 |   128   104     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-12  1.25e-12         - |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HNLC |   128   104     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.59e-12  1.51e-12         - |
 KRGG |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  6.06e-13  6.62e-13 |
 KIRI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-13  3.23e-13  6.64e-14 |
 JFNG |   288   266    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  1.21e-12  2.18e-13 |
 METG |   288   217    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-12  8.95e-13  1.59e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-13  2.93e-13  4.88e-14 |
 NYA2 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  4.01e-13  1.31e-13 |
 DYNG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  4.93e-13  1.11e-13 |
 PARK |   181   139    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-11  2.43e-12         - |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-13  7.54e-13  3.99e-13 |
 HRAG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  2.44e-13  2.11e-13 |
 ONS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  5.01e-13  7.24e-14 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  4.90e-13  2.18e-13 |
 UCAL |   288   273     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  5.35e-13  2.19e-13 |
 WARK |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  5.40e-13  3.64e-13 |
 BADG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-14  5.59e-15  2.71e-15 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CZTG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 OWMG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  6.09e-13  2.83e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  3.87e-13  7.79e-14 |
 WTZ3 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  2.44e-13  2.04e-13 |
 GOP6 |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.47e-13  2.65e-13 |
 GAMG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-23  1.54e-24  2.56e-25 |
 CKSV |   286   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  1.13e-12  2.19e-13 |
 MAR7 |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  5.78e-13  8.59e-14 |
 GRAC |   288   278     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  7.63e-13  3.26e-13 |
 KIR8 |   288   249    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  6.80e-13  1.37e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.60e-21  4.92e-20  1.34e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHUR      CHUR      ALGO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
