
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2185   Day: 4   MJD: 59543                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153673    782     142   -1160      6      5      8    101    101    102   25.05
 emr |  2880     0 112544    459  179201     718     16     16     16    111    115     87    8.49
 esa |  2880     0 129433    744     152   -1291      7      7      9     80     72     98   22.80
 gfz |  2880     0 135161   1337      20     180     13     13     13     82     72     98   11.66
 grg |  2880     0 121705   1097      74      89     11     11     12    146    143    154   14.29
 jpl |  2880     0 108900    737    2166     399      8      7     11     98    102     78   17.71
 mit |  2880     0  98494      5   -5802     834     23     23     23   1543   1305   3501    0.00
 igr |   288     0  44062    714   -4694     756     11     12     10    100     52    110    0.00
 ngs |    96     0   3072     51    -136    -927    864    864      0  34540  34540      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    37     9    34    -9   -91   -21 -1452    16  7920     - |
    2 |    19   149    46     8  -109   -75  1689   -16  6436     - |
    3 |  -203    -5    -9  -106    -8   377 -1035     8  5071     - |
    4 |     2  -131   -51    44    28    74  -776     6  3477     - |
    5 |    90    70   -23    -8   -59   -78 -1222    -1  6108     - |
    6 |  -213  -235   170   -92   268    38 -1617   -56  6515     - |
    7 |     5    40   -18   -27    62   -35  -470    18  7796     - |
    8 |  -199  -165   145    10    67   113   149   -48  6076     - |
    9 |  -125   -67    49    24   116    37   197   -88  7152     - |
   10 |    20   -80    83    15  -120   -10   -96    69  7928     - |
   11 |   -74  -124   -32     -   254     - -1319   105-99999     - |
   12 |    89    68    42  -103   -75   -84  -709    23  7262     - |
   13 |   -32    43    31   -85    88   -29  -493   -58  5906     - |
   14 |   -38  -146   -90   -17   162   120  -832   -15  4713     - |
   15 |   166   154  -126    -5  -238    50 -1139    23  6095     - |
   16 |    37    89     0    85  -106   -65  1496   -31  6807     - |
   17 |   172   112   -74    46  -254   -26  -704     2  5587     - |
   18 |   -46   -74  -134   -90   301    89 -1089    -7  4015     - |
   19 |   105   213   -15    82  -315   -31  2423    -3  7377     - |
   20 |    -4   180    11    29   -92   -40  2539    18  7066     - |
   21 |     2    48   -15    74   -91    11  2026    -6  7657     - |
   22 |   -45   -59    42    93   106  -109  2662   -63  7007     - |
   23 |   -12   -13  -133   -58   128   131  -919    17  3690     - |
   24 |    61   -24   -32    27    18   -66 -1029    18  6541     - |
   25 |    16    -2    -6    72   -23   -43   599   -31  6402     - |
   26 |    38   -83   -13     7    69   -59   191   -37  6231     - |
   27 |   -47   106    42    72   -91   -12   128    22  6991     - |
   28 |   -95    12   121    23    19   -56  2430   -38  3513     - |
   29 |   149   -32   -25   -50    18  -144  -932     5  5647     - |
   30 |   -75   -60     1    14    80    60  1012     0  6454     - |
   31 |   182   125   -49   -32  -153  -111  -805    79  6333     - |
   32 |    19  -118    27   -37    32    -6  -905    73  6713     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    62     -     -    46  -163    14     -    28     -     - |
 AIRA |  -125     -     -     -     -   176     -     -     -     - |
 ALBH |   -19    39     -    12     -     -     -    29     -     - |
 ALGO |   -21   -23    13    36     -     - -5072   -59     -     - |
 ALIC |   -65     -    54   -85    96     -     -   -22     -     - |
 AREG |    13     -     -     -   -23     -     -    18     -     - |
 AREQ |   -48    65    43    28     -   -38     -  -186     -     - |
 ARTU |  -107     -     -     -   187     -     -     X     -     - |
 ASCG |  -325     -   253     -    98    55     -   115     -     - |
 ASPA |    46     -     -   -99     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |  -126     -    35   204     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -48   -26     -     -     -   121 -1730   -27     -     - |
 BAKE |  -117     -    61    19    92     -     -     -     -     - |
 BAKO |    13     -     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -63     -    74   -11     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -138     -    90    12    58    26     -     -     -     - |
 BOGT |   -44     -    77  -115     7    32     -  -114     -     - |
 BOR1 |   -59    87     -    63     -     -     -   106     -     - |
 BRAZ |    11     -    63  -147     -     -     -    70     -     - |
 BREW |    -3     8     -     -     -     - -4803     -     -     - |
 BRST |  -178     -    44     -   267   -20     -     -     -     - |
 BRUX |   -87     -     -    61   102     - -4291    -6     -     - |
 BSHM |   -43     -     -     -     -    61     -   136     -     - |
 CAS1 |  -149     -    69     -   150     -     -  -141     -     - |
 CCJ2 |    83     -   254   174  -432  -211     -    -6     -     - |
 CEBR |     -   -71    26     -     -     -     -   -24     -     - |
 CEDU |   -93     7    63    29     -    28     -   -22     -     - |
 CHAN |     -    20     -   -15     -     -   -46     -     -     - |
 CHOF |   -48     -     -     -    85     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -132     -     -     -   231     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -68     -     -   146     -     -     -    53     -     - |
 CHTI |  -143     -     -    84   152    25     -     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -115     -    76     -     -     -     - |
 CHUR |   -45    12    51   -28     -    11     -   -28     -     - |
 CKIS |  -234     -   199     -   217  -100     -     -     -     - |
 CKSV |     -     -    52  -102     -     -     -     -     -     - |
 COCO |   -75     -     -     -     -   106     -  -230     -     - |
 CORD |   -29     -     -    63     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |  -240     -     X     -   421     -     -   155     -     - |
 CRO1 |   -73   -70     6   100    78     - -5532    36     -     - |
 CUSV |     -     -     -    53     -   -35     -    79     -     - |
 CZTG |     -     -    44     -   -71     -     -   -36     -     - |
 DAEJ |   -39   102     -     9     X     -     -    95     -     - |
 DARW |   -76     -   -24   -58   254   -30     -     -     -     - |
 DAV1 |     X     -  -235     X    53   260     -     -     -     - |
 DGAR |   -58     -     9   -29    55    43     -  -115     -     - |
 DJIG |     -     -    39     -    33   -77     -     -     -     - |
 DLF1 |   -69     -     -     -   120     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -18    77     -   -19     -     -     -    57     -     - |
 DUBO |   -60     -    71    45   -45     -     -    57     -     - |
 DYNG |   -71     -     -     -   124     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -272     -   136   -24   313   -27     -  -102     -     - |
 FAIR |  -192    21     -    94   247     -     -  -188     -     - |
 FALK |     -     -    15   -40     -     8     -   -40     -     - |
 FLIN |   -69     -   130   -74   -27     -     -     -     -     - |
 FLRS |    28     -     -   -60     -     -     -    -6     -     - |
 GAMB |     -     -    38     -     -   -49     -   -64     -     - |
 GAMG |     -     -    11  -161   115     -     -     -     -     - |
 GCGO |     -     -    36   -71     -     -     -   -31     -     - |
 GLPS |  -195     -    93    83   220   -77     -     5     -     - |
 GLSV |  -119     -    38   -14   160     -     -     -     -     - |
 GODE |    -6    27     -    72   -66     -     -    28     -     - |
 GODZ |     2    -4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -18    53     -     -     -     -     -    90     -     - |
 GOLD |   -79     -    91   -10     -     - -3834     -     -     - |
 GOP6 |   -29     -     -    62     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -124     -     -   266     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |   -31     -     -    66     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -128     -   128    24     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   -92    23   146  -105     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     8     -     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |   -24     -     -    51     -     -     -   292     -     - |
 HARB |   -95    44    44   -34    83    12     -   -57     -     - |
 HERS |  -216   -86    50   429     -     -     -  -414     -     - |
 HERT |   -47     -    52     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -14    41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |  -207   127   234  -100     -     - -4765   -93     -     - |
 HOFN |  -167     -   184    58   -48     -     -    46     -     - |
 HOLB |  -131     -     -     3   123    85     -     -     -     - |
 HRAG |  -124     -     -     -   217     -     -     -     -     - |
 HYDE |    50     -    45    64  -211     -     -     -     -     - |
 IENG |    28  -196     -    81     -     -     -    24     -     - |
 IISC |  -136     -     -   170     -    80     -     -     -     - |
 INVK |   -58     -     -    72    -4    39     -     -     -     - |
 IQAL |   -85     -    94     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    22    14   -67    56    16     -     -     -     -     - |
 ISBA |     1     -    -1     -     -     -     -   -27     -     - |
 JFNG |    57     -     -     -   -99     -     -   555     -     - |
 JOG2 |    45     -     -   164  -229    13     -   136     -     - |
 JOZE |   -53    -1     -   115     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    -2     -     1     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     1    18    47   -59     -   -31     -  -127     -     - |
 KIR8 |   -78     -     -   167     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -20  -116   -27   -79   210     -     -    69     -     - |
 KIT3 |  -163     -   138    25    45     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -55    -2     -   119     -     - -4752   -16     -     - |
 KOKV |    14     -   -77    87     -    23     -   -29     -     - |
 KOUC |     -     -    14   -28     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -30     -     -     -    53     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -49     -    30   -30     -    50 -3885   -55     -     - |
 KRGG |  -166     -     -    30   266     -     -    97     -     - |
 LAUT |  -135     -   101     -     -    61     -    66     -     - |
 LHAZ |     X     -    15    -9  -127    69     -    60     -     - |
 LPGS |    30    14    20     -   -98     -     -    15     -     - |
 MAC1 |  -111     -     8    85     2    89     -    -8     -     - |
 MAL2 |  -124     -    38   -94   165    55     -   -87     -     - |
 MANA |   -39     -     -    83     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -78    24    77     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |   -67     -     -   143     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -221   -10   122    -2   147    42     -   -55     -     - |
 MATE |   -24    24    -8    51     -     -     -   129     -     - |
 MAW1 |   -59     -    17   -16   100   -10     -   -72     -     - |
 MAYG |  -321     -   185     X   271     -     -     -     -     - |
 MCIL |   -65     -     -   141     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |  -199   -64     -  -165   257   232     -     -     -     - |
 MDO1 |  -101   107    71     -     -     -     -    82     -     - |
 MDVJ |    65   -46    19   -81     -   -41     -   -35     -     - |
 MEDI |    98  -290     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -14     -     -     -    25     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -133     -    26     -   191     - -3922   -80     -     - |
 MIZU |    34   -41     -   -44     -     -     -   -69     -     - |
 MKEA |  -107     -    86    82     -   -14     -     2     -     - |
 MOBS |   -70     -     -     -    97    21     -     -     -     - |
 MONP |  -147     -   161     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |  -100     -     -   215     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -68     -    75     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -19     -     7    29     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -128     -   108    -5    57     -     -   -15     -     - |
 NIST |     2    50     -   -40     -     -     -   204     -     - |
 NKLG |     X     -    15   -19   -10     X     -   -41     -     - |
 NLIB |    10    75    37   -76   -55     - -5386    -4     -     - |
 NNOR |   -48    59   -39     -    22    73     -     -     -     - |
 NOVM |  -102   -22     -    85     -    98     -     -     -     - |
 NRC1 |     3    -8     -     X     -     -     -   -50     -     - |
 NRMD |     -     -     -   -98    80     -     -     -     -     - |
 NYA1 |  -158     -   163    20     -     X     -     -     -     - |
 NYA2 |    49     -     -    48  -124     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -19     X     -    41     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |  -117     -   130   -38     -    22 -2939    79     -     - |
 OHI3 |  -166     -    80     -   163     -     -   -33     -     - |
 ONS1 |  -163     -     -     -   286     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -81    22    51    56     -     - -3927    21     -     - |
 OPMT |   -43     -     -    92     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -64     -    -2    38    85     -     -   -82     -     - |
 OWMG |     -     -  -103     -   165     -     -  -198     -     - |
 PADO |   106     -     -     -  -186     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    65   -53     -     -     -     -     - |
 PARK |   -20     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -85     -     -    63     -    79     -     -     -     - |
 PERT |  -115    -5    83    87     -     -     -   -71     -     - |
 PIE1 |  -119    20     -    39    90    60  -659   -31     -     - |
 PIMO |   -31     -     -    14   136   -75     -     -     -     - |
 POHN |   -90     -    99     X     -     -     -     X     -     - |
 POL2 |   -53     -    59     -     -     -     -     3     -     - |
 POLV |   -29     -     -    63     -     -     -    30     -     - |
 POTS |   121     -  -133     -     -     -     -    72     -     - |
 POVE |  -159     -   136    77     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -29    -4    91  -113     -     -  -700   -17     -     - |
 PTGG |     -     -   -24     -    38     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |    37   -61    37   -27     -   -54     -   -91     -     - |
 QUIN |   -65     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -11     -    12     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |    17     -   -37   -25    31    14     -   -68     -     - |
 REYK |   -99     -     -   118    77     -     -     -     -     - |
 RGDG |  -140     -     -     -   245     -     -   166     -     - |
 RIO2 |    11     -    18   -58     -     -     -   -43     -     - |
 RIOP |   -72     -     -   154     -     -     -     -     -     - |
 SALU |   -46     -    60    45     -   -47     -     -     -     - |
 SAMO |   -86     -   144     -     -   -65     -   263     -     - |
 SANT |   -18     -     -    28     -     8     -   -22     -     - |
 SAVO |   -70     -    27   115     -   -11     -     -     -     - |
 SCH2 |   -19    25    33   -42     -     -     -   -12     -     - |
 SCOR |   -12     -     -   -45    58     -     -  -184     -     - |
 SCRZ |   -57     -   -73     -   213     -     -     -     -     - |
 SCUB |    69     -     1    79  -187     -     -    69     -     - |
 SEYG |  -142     -    14     -   228    -1     -   -84     -     - |
 SFER |   -38    45    57    41   -86     -   -58     -     -     - |
 SGOC |    24     -   -93    87    34     -     -    34     -     - |
 SOFI |   -93     -   130   -54     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    34     -     -   -44     -   -59     -     - |
 SPT0 |     1    41     -   -33     -     -     -    58     -     - |
 SSIA |   -68     -    59   119   -85    11     -     -     -     - |
 STHL |   -80     -    38    69     -    19     -    80     -     - |
 STJ3 |   -12     -     -     -    22     -     -     -     -     - |
 STJO |  -106   -95     -    52   199     -     -   -95     -     - |
 STK2 |   -77     -     -     -   134     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -133     -     -    50   149    35     -  -102     -     - |
 SUTM |   -11    -9    12     -     6     -     -    37     -     - |
 SUWN |   -73   112     -    74     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -70     -     -    42     -     -   227     -     - |
 SYDN |    11     -     -   -24     -     -     -    42     -     - |
 SYOG |  -270     -   227   -33   115    19     -    92     -     - |
 TASH |   -83     -     -   -17   160     -     -   -54     -     - |
 THTI |    34     -    28  -129     -     -     -     3     -     - |
 THU2 |   -53     -    24    30     -    24     -    -2     -     - |
 TIDB |   -70    17     -   138     -     -  -352    14     -     - |
 TLSE |  -208    31   111    -8   176     -     -     -     -     - |
 TONG |  -160     -    93     -   132     -     -  -198     -     - |
 TOW2 |   -76     -    99   -76    59   -17     -   -57     -     - |
 TRO1 |  -122     -   134     -     X     -     -     -     -     - |
 TSK2 |   -11     -     -     -    19     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -63   144     -    31     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -61     4     -   103    21     -     -   -54     -     - |
 UCAL |  -108     -     -     -   189     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -28     -    46  -123     -    62     -     -     -     - |
 ULAB |    44     -   -92     -    70     -     -     6     -     - |
 UNSA |   -64     -    58    25     -     -     -   -28     -     - |
 URUM |   135     -  -148     -     -     -     -     9     -     - |
 USN7 |   -77    32     -   142     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -41    79     -    30     -     - -4221     -     -     - |
 VILL |   -86   -16   117    43   -62     -     -     -     -     - |
 VIS0 |   -38     -     -    82     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -19     -    63     -   -68     -     -    98     -     - |
 WAB2 |    30     -     -   -64     -     -     -   -21     -     - |
 WARK |  -139    56     -     -   210     -     -    21     -     - |
 WES2 |    13  -257     -   159     -     -   -13     -     -     - |
 WHIT |   -67   -31    70    29     -     -     -     3     -     - |
 WILL |    -2    27     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -61     -    64     -     5     -     -    12     -     - |
 WSRT |   -32    15     -    59     -     -     -    18     -     - |
 WTZ3 |   -11     -     -    23     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -126     -   135     7     -     -     -    39     -     - |
 WTZS |   -38     -     -    82     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |    55     -     -     -   -97     -     -     -     -     - |
 WUHN |  -288     -   344   -53     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -142     -    98   115     -     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -24    71     X     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -49   143     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |  -138     -     -     -   242     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -116     -   145     -   -29     -     -    21     -     - |
 YELL |   -28   -34     -  -156   197     - -2027    50     -     - |
 YKRO |     4     -    14    -8     -   -18     -   -24     -     - |
 YSSK |    -6     -     X     -     -     9     -     -     -     - |
 ZAMB |    35     -   -61   -78     -    82     -   -52     -     - |
 ZECK |   -37    44    38   -28     -     - -1547    88     -     - |
 ZIM2 |   -96     -   105     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -41     -     -    89     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    16     9     6    11     8    32    11   440     - | 2880    240
    2 |     6    20     6    10    12     7    32    16   333     - | 2880    195
    3 |     6    13     8     7     9     6    20     6   797     - | 2880    535
    4 |     7    13     6     9     8     7     9     5   209     - | 2880     90
    5 |     5    16     4     6    10     6    24     8   679     - | 2880    492
    6 |     5    18     7    14    12     7    16    13   315     - | 2880    340
    7 |     4    14     8    11    11     6    15     9   584     - | 2880    277
    8 |     6    17     6     8    10     6    21    10  1734     - | 2880   2075
    9 |     6    14     7     8     8     6    10     7   221     - | 2880     96
   10 |     8    17     6    27    11    13    17    12   547     - | 2880    184
   11 |     7    17     8     -    13     -    39    24   952     - | 2880    326
   12 |     4    17     7    13    12     9    16    15   558     - | 2880    289
   13 |     5    14     5    12     9     7    28     7   821     - | 2880    272
   14 |     3    16     5    10     9     6    17    11   320     - | 2880    219
   15 |     5    16     5    15     9     6    24     5   392     - | 2880    207
   16 |     4    20     6    21    10     7    19    11   582     - | 2880    440
   17 |     5    19     6    13    11     8    17    10  1949     - | 2880    514
   18 |     7    19     7    18    15    12    43    28   363     - | 2880    125
   19 |     6    20     7    16    11     7    21    12   507     - | 2880    182
   20 |     6    17     5    10    10     5    32     9   448     - | 2880    231
   21 |     6    17     6     8    24     6    14    11   628     - | 2880    440
   22 |     6    14     5     6     9     6    18     9  1232     - | 2880    313
   23 |     5    18     6    12    12    10    29    17   397     - | 2880    221
   24 |     7    16    14    14     9     9    24     8   440     - | 2880    326
   25 |     3    19    15    18    13     9    25     8   441     - | 2880    164
   26 |     6    18     6    14    12     9    21    18   434     - | 2880    265
   27 |     8    19     6    24    10     9    31    11   686     - | 2880    182
   28 |     5    20     7    16    10     8    17    13  3181     - | 2880    465
   29 |     6    18    13    10    13    10    24    11   588     - | 2880    454
   30 |     5    13     7     9    10     7    10    10   832     - | 2880    248
   31 |     7    13     4    22     9     7    21    13   751     - | 2880    191
   32 |     6    18     4     9     8     8    13    11   378     - | 2880     88
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    16     -     -    16    19    10     -    13     -     - |  288   2524
 AIRA |     7     -     -     -     -    10     -     -     -     - |  288   3933
 ALBH |    10    20     -    14     -     -     -    10     -     - |  288   1864
 ALGO |     7    10     6    12     -     -    14    12     -     - |  288     26
 ALIC |     8     -     8    14    10     -     -     8     -     - |  288   1764
 AREG |     5     -     -     -     9     -     -    15     -     - |  288   3402
 AREQ |     8     9     9    11     -     8     -     5     -     - |  288   3416
 ARTU |     8     -     -     -    14     -     -     X     -     - |  285    >>>
 ASCG |    10     -    11     -    17    10     -    10     -     - |  288   6372
 ASPA |    10     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  170   6427
 AUCK |     7     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   5754
 BADG |     9    15     -     -     -    19    17    17     -     - |  288     29
 BAKE |     5     -     4     8     7     -     -     -     -     - |  288   2486
 BAKO |     7     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   8366
 BARH |     8     -     7    12     -     -     -     -     -     - |  288   3160
 BJFS |     5     -     6    14     9     7     -     -     -     - |  288   2265
 BOGT |    10     -    13    17    12    13     -    10     -     - |  288   7188
 BOR1 |     4    13     -    10     -     -     -     9     -     - |  288   3103
 BRAZ |    11     -    10    13     -     -     -    15     -     - |  288   5307
 BREW |     4    12     -     -     -     -    23     -     -     - |  288     20
 BRST |     9     -     8     -    13     9     -     -     -     - |  288   2695
 BRUX |     5     -     -    10     8     -    12     6     -     - |  288     17
 BSHM |     6     -     -     -     -     8     -    10     -     - |  288   2572
 CAS1 |     6     -     5     -     8     -     -    12     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     8     -    11     9    12     8     -     7     -     - |  288   2973
 CEBR |     -    16     6     -     -     -     -    13     -     - |  288     16
 CEDU |     9    16     7    11     -     6     -     6     -     - |  288   1650
 CHAN |     -    11     -     8     -     -    18     -     -     - |  288     67
 CHOF |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |   99    >>>
 CHPG |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   4366
 CHPI |     7     -     -    15     -     -     -    10     -     - |  288   2161
 CHTI |     6     -     -    15    10     8     -     -     -     - |  288   6396
 CHUM |     -     -     -    14     -     9     -     -     -     - |  288   4261
 CHUR |     6     9     8    13     -    15     -     9     -     - |  288   2656
 CKIS |     9     -     8     -    12     8     -     -     -     - |  288   7057
 CKSV |     -     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   2695
 COCO |     8     -     -     -     -    11     -    16     -     - |  288   4023
 CORD |     9     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  258   5323
 CPVG |    18     -     X     -    31     -     -    13     -     - |  215    >>>
 CRO1 |    12    16    11    18    20     -    22    13     -     - |  288     47
 CUSV |     -     -     -     9     -     6     -     6     -     - |  288   6118
 CZTG |     -     -     4     -     6     -     -    10     -     - |  141   2550
 DAEJ |     6    18     -     9     X     -     -     9     -     - |  288   1609
 DARW |    15     -    15    19    18    14     -     -     -     - |  287   3398
 DAV1 |     X     -    10     X     8    17     -     -     -     - |  211   2133
 DGAR |    11     -    11    15    13    10     -     8     -     - |  288   1580
 DJIG |     -     -    10     -    12    11     -     -     -     - |  288   3160
 DLF1 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1533
 DRAO |     5     7     -    11     -     -     -    12     -     - |  288   1786
 DUBO |     7     -     6     9     7     -     -     6     -     - |  288  72806
 DYNG |    10     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 FAA1 |    15     -    15    24    18    15     -     7     -     - |  288  16763
 FAIR |     5     8     -    10     8     -     -     7     -     - |  288   1765
 FALK |     -     -     7    12     -     9     -     8     -     - |  288   2424
 FLIN |    27     -    16    13    15     -     -     -     -     - |  280   1663
 FLRS |     8     -     -    16     -     -     -    14     -     - |  287   1891
 GAMB |     -     -     8     -     -    10     -     8     -     - |  279   4643
 GAMG |     -     -     5     9     8     -     -     -     -     - |  288   2398
 GCGO |     -     -     4     7     -     -     -     9     -     - |  288   4395
 GLPS |     7     -     8    11    11     7     -     4     -     - |  288   6729
 GLSV |     4     -     5     9     9     -     -     -     -     - |  288   3060
 GODE |    12    15     -    19    13     -     -    12     -     - |  288     59
 GODZ |     6    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  18477
 GOL2 |     5    15     -     -     -     -     -    12     -     - |  288     33
 GOLD |     6     -     6     8     -     -    21     -     -     - |  288     25
 GOP6 |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1702
 GOPE |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    465
 GRAC |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3568
 GRAS |     4     -     4     8     -     -     -     -     -     - |  288   1388
 GRAZ |     6    20     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   2304
 GUAT |     7     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  264   2757
 GUUG |    12     -     -    27     -     -     -    31     -     - |  148   2462
 HARB |    10    26     9    17    14    11     -     6     -     - |  288   2833
 HERS |     8    14     6    12     -     -     -     9     -     - |  288   1919
 HERT |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3114
 HLFX |     3     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  17227
 HOB2 |    12    22     9    18     -     -    61    11     -     - |  288    255
 HOFN |     5     -     5    11     9     -     -     6     -     - |  288   2441
 HOLB |    11     -     -    16    16     8     -     -     -     - |  288   1809
 HRAG |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2438
 HYDE |     8     -     7    12    14     -     -     -     -     - |  288   3569
 IENG |     4    14     -     8     -     -     -     7     -     - |  288     19
 IISC |     9     -     -    17     -    13     -     -     -     - |  288   3456
 INVK |     6     -     -    14     6    19     -     -     -     - |  288   3795
 IQAL |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2097
 IRKJ |     5    24     9    13    11     -     -     -     -     - |  288     74
 ISBA |     6     -     7     -     -     -     -     8     -     - |  288   4012
 JFNG |     5     -     -     -     9     -     -    10     -     - |  288   2262
 JOG2 |     9     -     -    25    12    12     -    11     -     - |  274   9071
 JOZE |     5     7     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2014
 JPLM |     -    11     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   9494
 KERG |     9    37     9    18     -    11     -     7     -     - |  288   2990
 KIR8 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1340
 KIRU |     4    14     5     7     8     -     -     5     -     - |  288   2050
 KIT3 |     7     -     8    11    13     -     -     -     -     - |  288   5791
 KOKB |     9    20     -    14     -     -    27    16     -     - |  288    269
 KOKV |    10     -    11    12     -    11     -    15     -     - |  288    303
 KOUC |     -     -     8    16     -     -     -     -     -     - |  279   4534
 KOUG |    10     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   1168
 KOUR |    15     -    15    19     -    19    27    13     -     - |  288     46
 KRGG |     6     -     -    17     7     -     -     7     -     - |  288   3042
 LAUT |     9     -    12     -     -    15     -     9     -     - |  288   2750
 LHAZ |     X     -     7     8    12     7     -     8     -     - |  288   4645
 LPGS |    14    21    16     -    18     -     -    15     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     7     -     8    13     7     8     -     5     -     - |  288   2017
 MAL2 |     9     -    11    15    15    12     -     5     -     - |  288  14036
 MANA |     7     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  286   6386
 MAR6 |     4    15     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1908
 MAR7 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1540
 MAS1 |     8    13    11    14    12     9     -     8     -     - |  288   2886
 MATE |     9    16     9    12     -     -     -    13     -     - |  288     76
 MAW1 |     6     -     6    17     9    13     -    11     -     - |  288   1768
 MAYG |    12     -    16     X    18     -     -     -     -     - |  288   2870
 MCIL |     9     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  186   3783
 MCM4 |     7    12     -    20    13    26     -     -     -     - |  288   5672
 MDO1 |     8    23     8     -     -     -     -     5     -     - |  288   1643
 MDVJ |     6    10     9    13     -    10     -    11     -     - |  288     27
 MEDI |     6    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 METG |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1926
 MGUE |    10     -     9     -    16     -    24    10     -     - |  288     15
 MIZU |     5    12     -    10     -     -     -    10     -     - |  288   2253
 MKEA |     9     -    11    14     -    12     -    16     -     - |  288     65
 MOBS |     7     -     -     -     9     8     -     -     -     - |  288   1795
 MONP |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2538
 MORP |     8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  286   3222
 MQZG |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4954
 NANO |     7     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   2128
 NICO |     7     -     7    10    10     -     -     8     -     - |  288   4311
 NIST |     8    21     -    11     -     -     -     9     -     - |  288     11
 NKLG |     X     -     8    14    13     X     -    24     -     - |  268   2905
 NLIB |    15    34    11    26    15     -    22    17     -     - |  288     23
 NNOR |     8     8     8     -    10     9     -     -     -     - |  288    251
 NOVM |     8    15     -    14     -    10     -     -     -     - |  288     34
 NRC1 |     4    13     -     X     -     -     -    12     -     - |  244  73052
 NRMD |     -     -     -    17    14     -     -     -     -     - |  184   5327
 NYA1 |    16     -     8    24     -     X     -     -     -     - |  285   3016
 NYA2 |     4     -     -    14     9     -     -     -     -     - |  248   1786
 NYAL |     9     X     -    20     -     -     -     -     -     - |  285   1892
 OHI2 |     8     -     8     8     -    14    17     8     -     - |  288    231
 OHI3 |     6     -     8     -     9     -     -     7     -     - |  288    235
 ONS1 |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1517
 ONSA |     5    11     6    10     -     -    20     9     -     - |  288     17
 OPMT |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     14
 OUS2 |     8     -     9    15    15     -     -     8     -     - |  288   2383
 OWMG |     -     -     5     -     8     -     -     7     -     - |  288   6084
 PADO |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2302
 PALM |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     - |  288   8043
 PARK |    14     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   2246
 PDEL |     7     -     -    15     -     8     -     -     -     - |  288   1810
 PERT |    11    31     9    13     -     -     -     9     -     - |  288   2447
 PIE1 |     6     8     -    12     8     5    15     9     -     - |  288     12
 PIMO |     8     -     -    17    16    13     -     -     -     - |  288   6736
 POHN |    17     -    19     X     -     -     -     X     -     - |  268   1454
 POL2 |     4     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 POLV |     4     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   3954
 POTS |     3     -     4     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 POVE |    16     -    15    19     -     -     -     -     -     - |  285   5321
 PRDS |     8    21     8     8     -     -    16    20     -     - |  288     81
 PTGG |     -     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  288   3130
 QAQ1 |    10     9    10    13     -    11     -     5     -     - |  288  38772
 QUIN |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4492
 REDU |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    859
 REUN |     7     -    12    15    12    14     -     6     -     - |  288   2735
 REYK |     6     -     -    14    11     -     -     -     -     - |  288   2503
 RGDG |     5     -     -     -     9     -     -     8     -     - |  288   6542
 RIO2 |     9     -     8    13     -     -     -    13     -     - |  288   9507
 RIOP |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   5555
 SALU |    12     -    13    17     -    23     -     -     -     - |  288   4771
 SAMO |    11     -    14     -     -    13     -    10     -     - |  288   3726
 SANT |     5     -     -    12     -     7     -     7     -     - |  288   2192
 SAVO |    15     -    16    22     -    19     -     -     -     - |  288   4910
 SCH2 |     6    11     6     9     -     -     -     6     -     - |  288   3714
 SCOR |     5     -     -    11     7     -     -     7     -     - |  288   2130
 SCRZ |     8     -     9     -    16     -     -     -     -     - |  288   6781
 SCUB |    10     -     9    16    10     -     -     9     -     - |  288   6969
 SEYG |     6     -    10     -    12    11     -     6     -     - |  288   2028
 SFER |     9    16     8    17    13     -    19     -     -     - |  288     36
 SGOC |     8     -     9    15    14     -     -     7     -     - |  288   4664
 SOFI |     6     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   4282
 SOLO |     -     -    11     -     -    15     -    30     -     - |  287   4862
 SPT0 |     6    10     -    13     -     -     -     9     -     - |  288     18
 SSIA |     9     -     8    13    14     8     -     -     -     - |  288   6449
 STHL |     7     -     8    12     -     7     -     5     -     - |  288   5584
 STJ3 |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1928
 STJO |    11    14     -    18    16     -     -    15     -     - |  288   4494
 STK2 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2354
 SUTH |     5     -     -    10    11     7     -     4     -     - |  288   2366
 SUTM |     6    16     6     -    11     -     -     6     -     - |  288    >>>
 SUWN |     4    10     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1422
 SVTL |     -     5     -     -     3     -     -    10     -     - |   47     12
 SYDN |     8     -     -    17     -     -     -    16     -     - |  288   1463
 SYOG |     5     -     7    19     9    10     -     4     -     - |  288   2651
 TASH |     4     -     -     8     9     -     -    11     -     - |  288   4098
 THTI |    12     -    15    21     -     -     -    14     -     - |  288   6575
 THU2 |     9     -    10    13     -    25     -    10     -     - |  288   2335
 TIDB |     7    11     -    15     -     -    18    10     -     - |  288     29
 TLSE |     5    13     7    12    11     -     -     -     -     - |  288   1450
 TONG |    10     -    15     -    19     -     -    15     -     - |  288   2910
 TOW2 |    11     -     8    17    17     7     -     7     -     - |  288   2186
 TRO1 |     3     -     3     -     X     -     -     -     -     - |  285    >>>
 TSK2 |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2828
 TSKB |     5    16     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2659
 TWTF |     6     7     -    15    10     -     -    12     -     - |  288     51
 UCAL |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1792
 UFPR |    10     -    10    12     -    10     -     -     -     - |  288   3387
 ULAB |     6     -     5     -     7     -     -     6     -     - |  288    >>>
 UNSA |    10     -    10    14     -     -     -    14     -     - |  288   4031
 URUM |     6     -     7     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 USN7 |     8    18     -    20     -     -     -     -     -     - |  288     23
 USUD |     8    21     -    13     -     -    23     -     -     - |  288     27
 VILL |     6    15     5    10    10     -     -     -     -     - |  288    842
 VIS0 |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2480
 VOIM |     7     -     9     -    11     -     -    13     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     3     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288     48
 WARK |     6    10     -     -     7     -     -    17     -     - |  288   5878
 WES2 |     7    11     -    15     -     -    18     -     -     - |  288    796
 WHIT |     6     9     5     9     -     -     -     6     -     - |  288   1362
 WILL |     5     7     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   1640
 WIND |     6     -     6     -     9     -     -    13     -     - |  285    >>>
 WSRT |     7    22     -    10     -     -     -     8     -     - |  288   1897
 WTZ3 |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2073
 WTZR |     4     -     5     7     -     -     -     6     -     - |  288     14
 WTZS |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    290
 WUH2 |    10     -     -     -    18     -     -     -     -     - |   12    >>>
 WUHN |     5     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  287   3335
 XMIS |    10     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  288   7143
 YAKT |    14    41     X     -     -     -     -     -     -     - |  224    >>>
 YAR2 |    10    29     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1418
 YEL2 |     4     -     6     -     7     -     -     5     -     - |  288     43
 YELL |     5     8     -    10     7     -    21    24     -     - |  288     36
 YKRO |    11     -    12    15     -    11     -     6     -     - |  288   6261
 YSSK |     6     -     X     -     -     8     -     -     -     - |  287    >>>
 ZAMB |     8     -     8    12     -    12     -     5     -     - |  288   5774
 ZECK |     3     9     5     9     -     -    14     4     -     - |  288     17
 ZIM2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3426
 ZIMM |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3400
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    17     8    14    11     9    23    11   864     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   LHAZ  | 2185-4  6:15:00 |         515
cod |   DAV1  | 2185-4 17:45:00 |       -2082
emr |   HOB2  | 2185-4 18:25:00 |        -920
esa |   YSSK  | 2185-4  6:25:00 |        7850
esa |   DAV1  | 2185-4 12:40:00 |        1587
esa |     21  | 2185-4 16:59:30 |      151106
esa |     21  | 2185-4 17:00:00 |     -151103
esa |   HOB2  | 2185-4 18:25:00 |       -1446
jpl |   BADG  | 2185-4 15:00:00 |        -550



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NIST |   288   285     1   288     2.23     3.72     3.70     3.70   | 4.09e-14  4.08e-15  1.33e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.11     3.70     3.70     3.70   | 2.08e-14  6.56e-15  1.74e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.60     3.70     1.35     1.35   | 4.32e-14  6.68e-15  1.83e-15 |
 OHI2 |   288   286     1   288     3.30     3.70     1.16     1.16   | 2.53e-14  8.73e-15  5.63e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.34     3.70     3.25     3.25   | 1.85e-14  6.30e-15  1.37e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.77     3.70     3.70     3.70   | 2.24e-14  4.26e-15  1.15e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.63     3.70     2.11     2.11   | 2.79e-14  7.47e-15  3.03e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.44     3.70     2.71     2.71   | 1.94e-14  8.41e-15  1.80e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     3.26     3.70     2.29     2.29   | 4.32e-14  4.75e-15  1.88e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.83     3.70     3.46     3.46   | 4.51e-14  6.36e-15  2.12e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.59     3.70     0.77     0.77   | 2.06e-14  3.68e-15  1.18e-15 |
 GOLD |   288   286     1   288     2.85     3.70     1.46     1.46   | 2.34e-14  6.34e-15  2.36e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.17     3.70     2.47     2.47   | 2.18e-14  5.30e-15  2.18e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.06     3.70     2.39     2.39   | 2.28e-14  6.45e-15  1.05e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.41     3.70     2.21     2.21   | 1.98e-14  6.12e-15  9.42e-16 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.72     3.70     1.94     1.94   | 2.47e-14  7.12e-15  1.96e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.51     3.70     1.59     1.59   | 3.00e-14  4.30e-15  4.01e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.15     3.52     3.70     3.70   | 4.15e-14  5.68e-15  1.53e-15 |
 NRC1 |   244   238     2   244     2.28     3.12     2.69     2.69   | 6.40e-11  1.99e-11  5.64e-12 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.92     2.81     2.56     2.56   | 4.27e-14  5.04e-15  1.00e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     1.91     2.77     0.93     0.93   | 4.95e-14  1.04e-14  3.73e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.83     2.54     0.58     0.58   | 3.93e-14  8.95e-15  2.16e-14 |
 MEDI |   288   285     1   288     1.83     2.53     1.67     1.67   | 4.85e-14  6.14e-15  2.18e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.82     2.51     0.59     0.59   | 4.03e-14  1.01e-14  2.41e-15 |
 OHI3 |   288   285     1   288     1.78     2.40     0.75     0.75   | 6.00e-14  9.65e-15  6.21e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.77     2.39     1.62     1.62   | 5.61e-14  9.16e-15  2.48e-14 |
 NLIB |   288   285     1   288     1.77     2.38     0.33     0.33   | 4.99e-14  6.98e-15  1.22e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.68     2.15     1.54     1.54   | 4.43e-14  1.46e-14  4.08e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.22     1.13     0.96     0.96   | 8.67e-14  9.66e-15  1.62e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.21     1.11     0.96     0.96   | 8.16e-14  1.07e-14  8.23e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.17     1.04     0.31     0.31   | 7.65e-14  7.83e-15  2.49e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.03     0.81     0.34     0.34   | 8.75e-14  1.82e-14  9.26e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.92     0.64     0.49     0.49   | 2.95e-14  7.95e-15  7.26e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     0.83     0.52     0.33     0.33   | 9.31e-14  1.42e-14  2.48e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.70     0.38     0.67     0.67   | 1.84e-14  5.91e-15  1.32e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.65     0.32     3.70     3.70   | 1.77e-14  4.38e-15  2.48e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.53     0.21     0.35     0.35   | 7.34e-14  1.67e-14  2.89e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     3.71     0.19     3.70     3.70   | 5.44e-14  1.95e-14  1.89e-14 |
 G32  |   288   285     1   288     1.28     0.18     2.38     2.38   | 5.95e-14  1.85e-14  3.66e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.47     0.17     0.05     0.05   | 8.86e-14  9.78e-15  7.23e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.12     0.17     3.70     3.70   | 5.66e-14  1.98e-14  3.30e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.45     0.16     0.07     0.07   | 2.24e-14  1.29e-14  3.84e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.71     0.13     3.70     3.70   | 5.73e-14  3.00e-14  1.26e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.71     0.13     3.70     3.70   | 6.14e-14  3.09e-14  2.30e-14 |
 G14  |   288   288     1   288     0.89     0.13     3.70     3.70   | 6.97e-14  2.68e-14  3.21e-14 |
 CRO1 |   288   288     0    27     0.11     0.10     0.07     0.07   | 3.62e-14  1.30e-14  2.71e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.36     0.07     0.27     0.27   | 5.28e-14  2.19e-14  8.23e-15 |
 G24  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.13     0.13   | 7.26e-14  2.94e-14  2.92e-14 |
 HOB2 |   288   281     3   288     0.21     0.03     0.15     0.15   | 2.43e-13  8.54e-14  2.55e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.03     0.03   | 4.14e-13  1.00e-13  2.45e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.41     0.41   | 3.47e-13  1.14e-13  7.24e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.27     0.27   | 8.54e-14  3.57e-14  2.49e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.37     0.02     3.70     3.70   | 7.70e-14  4.43e-14  2.86e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.48     0.01     1.51     1.51   | 8.88e-14  3.76e-14  2.28e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.29     0.01     2.01     2.01   | 6.97e-14  2.36e-14  1.83e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.84     0.84   | 5.44e-13  5.93e-14  1.44e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.22     0.22   | 6.76e-13  6.80e-14  2.30e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.50     0.50   | 6.66e-13  7.41e-14  6.14e-14 |
 G22  |   288   287     1   288     0.20     0.01     0.46     0.46   | 7.33e-13  8.30e-14  3.14e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.69     0.69   | 6.65e-13  6.74e-14  1.63e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.99     0.99   | 7.27e-13  6.77e-14  3.01e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.23     0.23   | 7.00e-13  8.08e-14  2.99e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.08     0.08   | 7.33e-13  7.13e-14  6.14e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.20     0.20   | 6.33e-13  6.62e-14  3.29e-14 |
 G10  |   288   288     0   284     0.20     0.01     0.64     0.64   | 1.51e-13  5.10e-14  1.33e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.19     0.00     0.10     0.10   | 6.30e-14  1.82e-14  3.51e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.18     0.00     0.13     0.13   | 6.82e-14  2.66e-14  3.23e-14 |
 G13  |   288   285     1   288     0.13     0.00     0.06     0.06   | 8.66e-13  8.59e-14  2.72e-14 |
 ALIC |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  4.03e-13  1.31e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  6.25e-13  4.79e-13 |
 CEDU |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  3.98e-13  1.86e-13 |
 CHPI |   286   172    73     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-11  3.82e-12  7.53e-13 |
 CHUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  4.04e-13  3.58e-13 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  6.04e-13  1.35e-13 |
 DARW |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  4.55e-13  1.96e-13 |
 DGAR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-12  6.08e-13  1.59e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.00e-13  1.86e-13  1.55e-13 |
 FAIR |   288   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  8.85e-13  9.96e-14 |
 FLIN |   280   259     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  4.49e-13  1.68e-13 |
 FLRS |   287   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  9.00e-13  2.02e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.40e-14  1.80e-14  5.20e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.13e-13  1.16e-13  6.09e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  3.87e-13  1.42e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  8.92e-14  4.49e-14 |
 G19  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.97e-13  7.23e-14  1.73e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  9.49e-14  1.84e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.29e-13  5.30e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  4.60e-13  4.83e-13 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  3.64e-13  1.12e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-13  4.74e-13  2.09e-13 |
 KERG |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  6.30e-13  3.22e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-13  2.35e-13  3.07e-13 |
 MAC1 |   288   256     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  5.90e-13  2.82e-13 |
 MAW1 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  4.02e-13  2.05e-13 |
 MDO1 |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  7.36e-13  7.80e-14 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  2.87e-13  2.11e-13 |
 NANO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  3.43e-13  1.66e-13 |
 NNOR |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.41e-13  1.44e-13  1.92e-14 |
 NYA1 |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  8.22e-13  3.23e-13 |
 NYAL |   285   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  3.65e-13  2.66e-13 |
 OUS2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  3.40e-13  2.28e-13 |
 PDEL |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  7.53e-13  1.70e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REUN |   288   240    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-12  6.19e-13  2.41e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUWN |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  4.50e-13  1.08e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  2.21e-13  2.10e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  7.93e-13  2.63e-13 |
 TLSE |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-12  4.39e-13  1.34e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TRO1 |   285   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.14e-08  2.50e-08  8.08e-09 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 USUD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-14  8.62e-15  1.89e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  3.87e-13  6.64e-14 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.61e-13  1.56e-13  1.35e-13 |
 WILL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  2.42e-13  1.38e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-14  2.59e-15  3.52e-16 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.02e-13  1.66e-13 |
 BARH |   288   267     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  7.46e-13  3.62e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  2.87e-13  1.44e-13 |
 BRST |   288   276     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  1.02e-12  3.00e-13 |
 PADO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  3.50e-13  7.48e-14 |
 BAKE |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  9.16e-13  2.26e-13 |
 MONP |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.18e-13  2.15e-13 |
 GUUG |   148   148     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-12  6.11e-13         - |
 IQAL |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  8.20e-13  2.09e-13 |
 SVTL |    47    44     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-07  1.16e-08         - |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  8.11e-13  5.67e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YARR |   288   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  3.41e-13  1.23e-13 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 MQZG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  6.78e-13  5.28e-13 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  4.80e-13  3.48e-13 |
 POHN |   266   208    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-11  8.34e-13  2.22e-13 |
 SEYG |   286   247    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  6.61e-13  1.40e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-13  3.97e-13  4.89e-14 |
 JFNG |   288   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  9.18e-13  2.01e-13 |
 METG |   288   266     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  6.39e-13  2.45e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-13  2.02e-13  2.02e-14 |
 NYA2 |   248   244     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  3.40e-13  3.09e-13 |
 TSK2 |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  1.04e-12  1.38e-13 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  1.03e-12  3.56e-13 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-13  2.33e-13  3.67e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  3.56e-13  1.05e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  5.36e-13  8.06e-13 |
 UCAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   288   257    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  6.55e-13  2.05e-13 |
 SOLO |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CZTG |   141     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28         - |
 OWMG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  6.94e-13  5.23e-13 |
 STJ3 |   288   253     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  5.47e-13  1.73e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  3.50e-13  1.18e-13 |
 WTZ3 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  2.79e-13  3.19e-13 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.68e-13  1.73e-13  2.76e-13 |
 GAMG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-23  1.54e-24  2.56e-25 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.13e-13  1.29e-13 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  5.64e-13  9.58e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.61e-21  6.44e-20  1.95e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHUM      CHUM      CRO1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
