
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2191   Day: 0   MJD: 59581                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 152142    380    -727      69      6      4      8     95     81    114   25.32
 emr |  2880     0 110857    871  201945    -128     19     19     18     79     76     92    7.05
 esa |  2880     0 130679    592    -605    -386      8      7      9     81     68    107   21.62
 gfz |  2880     0 135120   9069    -214    -135     13     13     14    170    170    170   11.13
 grg |  2880     0 122290   4557    -141    -393      8      6     11    129    119    155   19.06
 jpl |  2880     0 110695    440      31     -58     10     10     11     88     87     90   15.82
 mit |  2880     0  98181      2   -3031     144     29     29     22   1391   1206   3047    0.00
 igr |   288     0  42538     90   -2246     131     12     17     10     89     59     96    0.00
 ngs |    96     0   3072      4    -745     107    956    956      0   2034   2034      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     1   -53   -21   -52   122   -59 -1589   -85  -205     - |
    2 |    34     6     0    -1   -26   -25  1119   -29  -206     - |
    3 |   -55    51   -39    -2   -63   197  -788    60 -1100     - |
    4 |   -76   -74   -30   -67   156    54  -480    -5 -2830     - |
    5 |    60   -73   -47     X    61   -73 -1280   -41    73     - |
    6 |  -140    26   124   -27   -97   180  -979    16   314     - |
    7 |    39    -6   -24   -40     2    -1  -332    31  1457     - |
    8 |  -115   -41   124   113   -81    51   289    36  4081     - |
    9 |   -47    68    84    12  -142    93   404    21  -197     - |
   10 |    25    87    46    22  -104   -32  -160   106   852     - |
   11 |     5  -127    -2  -149   124     7  -864    55  1273     - |
   12 |    28    21    47  -105    84  -146 -1009   -25  -341     - |
   13 |     1    23    55     X   -84    -2  -508     9   742     - |
   14 |    12   -52   -59   -77    31   101  -537    10 -3731     - |
   15 |   160   -18   -24    11  -163   -28 -1150    29   -32     - |
   16 |   -17   -29   -61    32    87    -4  1209   -51   524     - |
   17 |   187    79  -130     6   -94   -48  -814   -22   -23     - |
   18 |   -20  -107   -59   -44    94    79  -781    24 -3195     - |
   19 |   100    44   -31    99  -155   -21  1683   -23  -792     - |
   20 |    34   -32    11    47  -128    66  1899   -21  -689     - |
   21 |    55    46    17   170  -218    11  1561    25   517     - |
   22 |  -111   -48    -5   144     X   105  3669  -191  -894     - |
   23 |   -80   -90   -99     X   254    -4  -765     2 -1664     - |
   24 |     9    48    32    -4    28  -112 -1009    37   -83     - |
   25 |    25   188    48   107  -105  -138   397   -11  -390     - |
   26 |    39    -7    11    32    -4   -93   130    29   164     - |
   27 |    24    31   -11    58   -17   -58   -97   -19  1734     - |
   28 |  -160   -24    70    18   139   -10  2309   -52  5834     - |
   29 |    64    27   -44  -139   129  -113 -1317   -55 -1871     - |
   30 |   -20   -11    29    -9   -28    38   873    81  -171     - |
   31 |    68    45    17   -72   -44   -48  -602    33  1482     - |
   32 |  -131     3   -28   -83   226    33  -481    18  -376     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -43     -     -     5   110   -67     -   -21     -     - |
 ABPO |   -55     -     -    34     -    64     -     -     -     - |
 ALBH |   -80    91     -   134     -     -     -    39     -     - |
 ALGO |   -89    48    86     5     -     - -4846   -16     -     - |
 ALIC |  -141     -    48   -97   190     -     -   -78     -     - |
 ANTC |   -94     -   110     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -52     -    56     -     5     -     -   -81     -     - |
 ASCG |  -389     -   288     -   193    33     -   124     -     - |
 AUCK |   -85     -    51    95     -     -     -     -     -     - |
 BADG |  -153   -85   -44     -     -   344     -   -70     -     - |
 BAKE |   231     -     X   193  -444     -     -     -     -     - |
 BAKO |   -21     -     -    47     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -58     -    82   -27     -     -     -     -     -     - |
 BHR4 |     -     -    34     -     -   -47     -     -     -     - |
 BJFS |  -198     -    22   -76   316   -40     -     -     -     - |
 BOGT |   -30     -   137   -31   -97     -     -   -99     -     - |
 BOR1 |   -72   116     -    91     -     -     -   -82     -     - |
 BRAZ |     5     -   -28    42     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -29   105     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |  -105     -     -  -115   211     -     -     -     -     - |
 BRST |   -63     -   153     -  -133    51     -   108     -     - |
 BRUX |   -30     -     -    59     5     - -4125   -49     -     - |
 CAS1 |  -186     -    93     -   142     -     -  -214     -     - |
 CCJ2 |    54     -    95    57  -212     -     -     -     -     - |
 CEBR |     -     6    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |   -63    62    84    51     -   -78     -   -54     -     - |
 CHAN |     -    -3     -     2     -     -   -82     0     -     - |
 CHOF |  -185     -     -     -   246     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -200     -     -     -   266     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -77     -     -    37     -    97     -   -13     -     - |
 CHTI |  -104     -     -    88    98   -13     -     -     -     - |
 CHUR |   -99    88    38    -3     -    78     -    13     -     - |
 CKIS |  -289     -   147     -   310  -111     -     -     -     - |
 COCO |  -102     -    85     -     -    48     -    50     -     - |
 CORD |   -34     -     -    76     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |  -269     -   212     -   123    -7     -    74     -     - |
 CRO1 |  -111   -62   -33    99   150     -     -   -23     -     - |
 CUSV |     -     -    41   -45     -   -24     -    17     -     - |
 CZTG |     -     -    58     -    28  -113     -   -81     -     - |
 DAEJ |  -112     1     -    78   103     -     -   -24     -     - |
 DARW |   -94     -   133    11   -33     -     -    -5     -     - |
 DAV1 |   -19     -     X   -46     X    77     -     -     -     - |
 DLF1 |   -29     -     -     -    39     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -42    56    51   -38     -     -     -    51     -     - |
 DUBO |   -70     -   139   114  -131     -     -     -     -     - |
 DYNG |   -78     -     -     -   104     -     -   -61     -     - |
 FAA1 |  -119     -    79    37    46     -     -     -     -     - |
 FAIR |   -22   121     -   -36     9     -     -   122     -     - |
 FALK |     -     -    23    53     -   -68     -   -62     -     - |
 FLIN |  -137     -   107   -93   116     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -    48     -     -   -65     -  -128     -     - |
 GAMG |     -     -    54  -137    19     -     -   -65     -     - |
 GCGO |     -     -    18   -35     -     -     -    45     -     - |
 GLPS |  -131     -    60   -18   141   -29     -   -10     -     - |
 GLSV |   -38     -    67    -5   -23     -     -   -62     -     - |
 GODE |    43    45     -  -194    39     - -4415    14     -     - |
 GODZ |     5   -19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -18    66     -     -     -     -     -   130     -     - |
 GOLD |   -99     -    85    58     -     -     -     -     -     - |
 GOP6 |    -7     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -120     -     -   274     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |   -49     -     -   112     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -107     -   102    45     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -175    36   179    29     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |   -11     -     -    24     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |   -24     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -89    71    91    43   -36     -     -   -17     -     - |
 HERS |  -116    52   137   -34     -     -     -  -135     -     - |
 HERT |   -61     -    71     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -19    67     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |    -1     -     -     3     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -31     -     -    70     -     - -4757  -399     -     - |
 HOFN |  -132     -   156    99  -153   113     -     -     -     - |
 HOLB |  -139     -     -     -   144    49     -     -     -     - |
 HRAG |   -46     -     -     -    61     -     -     -     -     - |
 HYDE |  -260     -   165    93    55    58     -     -     -     - |
 IENG |    33  -187     -    44     -     -     -   -46     -     - |
 IISC |   -37     -     -    85     -     -     -   -66     -     - |
 INVK |     2     -     -   223  -133     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -84     -    98     -     -     -     -     -     -     - |
 IQQE |     -     -     -    10     -    -7     -     -     -     - |
 JFNG |  -292     -     -     -   388     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |  -152     -   178     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -33    55     -    41     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -107     -   101    30    11     -     -   -39     -     - |
 KERG |    23   -72    43   -90     -     -     -   -95     -     - |
 KIR8 |   -90     -     -   205     -     -     -    95     -     - |
 KIRU |     X   -22    34   -19   -19     -     -     -     -     - |
 KIT3 |  -129     -   136     X     X    36     -     -     -     - |
 KOKB |   -24     -     -    54     -     - -4657   -13     -     - |
 KOKV |   -20     -     5    36     -     1 -3012   -47     -     - |
 KOUG |  -124     -    29     -   131     -     -  -123     -     - |
 KOUR |   -29     -     -    10     -    49     -     -     -     - |
 KRGG |  -139     -     -    15    83   112     -   -31     -     - |
 LAUT |   -64     -    75     -     -     -     -    71     -     - |
 LHAZ |     -     -   -14   102  -195   183     -    63     -     - |
 LPGS |   -34    -4   -23     -    73     -     -   -74     -     - |
 MAC1 |  -126     -    29    98    38    48     -    -8     -     - |
 MAL2 |  -136     -    15   -19   175     -     -     -     -     - |
 MANA |  -124     -     -   103     -   126     -     -     -     - |
 MAR6 |   -38     2    44     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |   -38     -     -    85     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -80    49     -    27     X    88     -     -     -     - |
 MATE |   -17    48   -31    68     -     -    91    70     -     - |
 MAUI |   -23     -     -     -    30     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -90     -   -28   -31   169     X     -   -95     -     - |
 MAYG |  -377     -   233     -   236     -     -  -191     -     - |
 MBAR |     -     -    12   -38     -    11     -    22     -     - |
 MCIL |  -276     -   307    32     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |  -126    71   -80   -94   283     -     -  -341     -     - |
 MDO1 |  -105   118    88     -     -     -     -   105     -     - |
 MDVJ |     -     -   -35    22     -    32     -     -     -     - |
 MEDI |    90  -324     -     -     -     -   -61     -     -     - |
 METG |    39     -     -     -   -52     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -60     -     -     -    79     -     -     -     -     - |
 MIZU |    67   -66     -  -111     -     -     -    -3     -     - |
 MKEA |   -99     -   103    75     -   -37 -3970   -17     -     - |
 MONP |  -180     -   211     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -61     -    71     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |   -84     -     -     -     -   134     -     -     -     - |
 NANO |   -59     -    37    62     -     -     -     -     -     - |
 NICO |   -64     -   155     6  -147    62     -     -     -     - |
 NIST |    22     -     -   -49     -     -     -    92     -     - |
 NKLG |   -83     -    15   -15   109    -8     -   -59     -     - |
 NLIB |   -38     X     6   -71    86     - -5365   123     -     - |
 NNOR |   -37    92    51     -   -43     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -25    34     -    35     -     - -2228    54     -     - |
 NTUS |  -187     -   106   171     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -81     -    95     0     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |   132     -     -   -42  -151     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -47    38     -    84     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |  -147     -   146    52     -     - -3243     0     -     - |
 OHI3 |     -     -    46     -   -47    -7  -528     -     -     - |
 ONS1 |  -112     -     -     -   149     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -88    56    47    77     -     - -3785   -71     -     - |
 OPMT |   -25    90     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     2     -    11    -4   -13     -     -   -87     -     - |
 OWMG |     -     -   -76     -    86     -     -  -158     -     - |
 PADO |   -30     -     -     -    39     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   178  -104     -     -     -     -     - |
 PARC |  -222     -    93   133   113     -     -     -     -     - |
 PERT |  -136     X   133    24     -    19     -    12     -     - |
 PIE1 |  -175   -91     -   -30   251    39  -671   -57     -     - |
 PIMO |  -139     -     -  -147   271     -     -     -     -     - |
 PNGM |     -     -    95     -     -  -130     -  -160     -     - |
 POHN |   -84     -     -     -     -   135     -     -     -     - |
 POL2 |   -85     -   100     -     -     -     -   -14     -     - |
 POLV |   -19     -     -    44     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   131     -  -153     -     -     -     -     0     -     - |
 POVE |  -108     -   114  -112     -   104     -     -     -     - |
 PRDS |   -18    32     -    26     -     -     -    73     -     - |
 PTGG |     -     -   -83     -    94     -     -   -52     -     - |
 QAQ1 |    34   -38   -13   -56     -    19     -   -35     -     - |
 RABT |   -44     -     -   101     -     -     -   -30     -     - |
 REDU |   -39     -    46     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -59     -    -1   -24    93     -     -     -     -     - |
 REYK |  -163     -     -    51   186     -     -   -49     -     - |
 RGDG |  -260     -     -     -   345     -     -    61     -     - |
 RIO2 |   -39     -     -    37     -    36     -    -8     -     - |
 SALU |  -102     -    85    66     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |  -131     -   101     -     -    73     -   337     -     - |
 SANT |   -15     -     -    35     -     0     -   -88     -     - |
 SAVO |  -104     -   109    24     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -113    42   105    26     -     -     -   164     -     - |
 SCOR |    67     -   -33    43   -77     -     -    16     -     - |
 SCRZ |    55     -   -55     -   -11     -     -     -     -     - |
 SCUB |   -63     -   -63    66   181   -60     -   -76     -     - |
 SEYG |  -107     -    14     -   146   -23     -  -108     -     - |
 SFER |     -   -23    -7   -35    37     -  -264     -     -     - |
 SGOC |    63     -   -93   -23   -14    59     -    21     -     - |
 SOFI |  -155     -   171    19     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -38    77     -    37     -     -     -     8     -     - |
 SSIA |  -119     -    85   106     -     -     -     -     -     - |
 STFU |    -7     -     -     -     9     -     -    83     -     - |
 STHL |    14     -   -31   -16     -    32     -    57     -     - |
 STJ3 |   -50     -     -     -    66     -     -     -     -     - |
 STJO |     6    23     -    60   -43   -11     -    29     -     - |
 STK2 |  -110     -     -     -   147     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -104     -     -    67    46    63     -   -42     -     - |
 SUTM |  -123   -47    -8     -   189     -     -   -30     -     - |
 SUWN |  -102    27     -    44     -   119     -     -     -     - |
 SVTL |     -  -102    33     -     X     - -1374    38     -     - |
 SYDN |   -18     -     -     -     -    29     -    37     -     - |
 SYOG |  -295     -   110  -229   398     -     -     -     -     - |
 TASH |  -129     -     -    61   136     -     -     -     -     - |
 TCMS |     -     -     -     -    94  -113     -     -     -     - |
 TEHN |   -33     -     -   -47    72     -     -     -     -     - |
 THTI |     1     -   -37   -58     -    89     -    33     -     - |
 THU2 |     0     -    18    49     -   -59     -   -12     -     - |
 TIDB |   -62    53    35    39     -     -     -    25     -     - |
 TLSE |  -156    51   104    88    18     -     -     -     -     - |
 TNML |   -92   -73   131     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |  -294     -   167     -   210     -     -   -21     -     - |
 TRO1 |  -149     -   -52   199   146    -8     -     -     -     - |
 TSK2 |     0     -     -     -     0     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -69   119     -    81     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |   -36     -    81     -     -   -54     -   -39     -     - |
 TWTF |    -3    12     -     4    -3     -     -   -46     -     - |
 UCAL |   -20     -     -     -    27     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -36     -    56   -27     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   138     -  -101     -   -68     -     -    51     -     - |
 UNB3 |   -94     -     -     -   124     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -51     -    53    15     -     -     -    29     -     - |
 URUM |    75     -   -87     -     -     -     -    89     -     - |
 USN7 |   -68   117     -    81     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -20   -42     -    72     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -64    15   111    53   -77     -     -     -     -     - |
 VIS0 |   -28     -     -    65     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |  -152     -   132     -    52     -     -    80     -     - |
 WAB2 |     8     -     -   -18     -     -     -   -63     -     - |
 WARK |  -208    -7     -     -   279     -     -  -145     -     - |
 WES2 |   -17    61     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -58    81    -1   -55     -    97     -    33     -     - |
 WILL |   -36   103     -    18     -     -     -   117     -     - |
 WIND |  -198     -    55     -   200     -     -   -61     -     - |
 WSRT |   -15     0     -    34     -     -     -   -11     -     - |
 WTZ3 |   -19     -     -    43     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -107     -   124     4     -     -   -88   -60     -     - |
 WTZS |   -50     -     -   113     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |     8     -     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 WUHN |  -228    -5   282   -26     -     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -55     -    65     -     -     -     -    -2     -     - |
 YEL2 |   -68     -   110     -   -34     -     -    93     -     - |
 YELL |    99   190     -    85  -252     - -1743   206     -     - |
 YKRO |    64     -   -15     5     -   -85     -   -17     -     - |
 YSSK |   -32     -    37     -     -     -     -   -31     -     - |
 ZAMB |   -74     -    65    10     -    23     -     2     -     - |
 ZECK |   -84    52    84    -6     -     - -1570    52     -     - |
 ZIM2 |   -89     -   104     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -70     -     -   159     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     4    18     6    13     6     7    19    11   540     - | 2880    194
    2 |     4    19     4     9     4     8    27    12   604     - | 2880    229
    3 |     5    18     5    16     6    10    14    10   420     - | 2880    460
    4 |     5    19     6     8     8     8    15    24   412     - | 2880    140
    5 |     5    21     7     X     6    10    27    27   806     - | 2880    511
    6 |     4    20     5     9     5     8    20     8   315     - | 2880    189
    7 |     4    20     6    13     6     9    16     9   841     - | 2880    279
    8 |     4    18     4    16     8     9    27    14  2208     - | 2880    895
    9 |     4    20     5    15     6     8    30    17   297     - | 2880    107
   10 |     7    20    12    12    10    11    24     8   569     - | 2880    261
   11 |     5    20     8    22     6    10    21    40  1947     - | 2880    990
   12 |     6    20     5    11     7    15    27    28   510     - | 2880    430
   13 |     4    21     5     X     7     8    24    12   416     - | 2880    323
   14 |     4    19     7    12     5    14    63    13   363     - | 2880    250
   15 |     6    22    10    11     7    12    14    16   598     - | 2880    316
   16 |     5    19     8    16     8    14    35    32   432     - | 2880    431
   17 |     5    20     6    14     5     7    34    11   883     - | 2880    435
   18 |     4    20     3    11     7    10    25    18   292     - | 2880    239
   19 |     3    20     6     7     6     8    28     8   616     - | 2880    259
   20 |     6    20     9    11     9     9    44    30   534     - | 2880    361
   21 |     4    18     5    10     6     8    15    18   678     - | 2880    423
   22 |     5    18     5    25     X    11    21    15   503     - | 2880    489
   23 |     6    22     8     X     7     9    47    24   281     - | 2880    170
   24 |     5    23     6     9     7     7    17    13   267     - | 2880    213
   25 |     5    18     6    10     7    12    48     8   452     - | 2880    215
   26 |     3    18     9    18     8    13    49    20   349     - | 2880    251
   27 |     5    19     5    17     6    11    31    12  2232     - | 2880   1004
   28 |     5    21     8    13     6    14    24    16  2735     - | 2880    307
   29 |     4    20     9     9     5     8    30    12  1045     - | 2880    228
   30 |     5    18     9     9     6     9    12     6   216     - | 2880     59
   31 |     6    19    10     7     8     9    17     8   831     - | 2880    266
   32 |     7    20     9    10     9     8    11     7   427     - | 2880    158
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    12     -     -    18    12    12     -    10     -     - |  288   2336
 ABPO |     9     -     -    19     -    13     -     -     -     - |  288   1925
 ALBH |    11    35     -    18     -     -     -    12     -     - |  282   1420
 ALGO |     4    10    10    12     -     -    17     8     -     - |  288     58
 ALIC |     7     -     8    13    11     -     -     9     -     - |  288   1913
 ANTC |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREG |     7     -     9     -     7     -     -    10     -     - |  288   4014
 ASCG |    12     -    17     -    19     9     -     9     -     - |  288   6567
 AUCK |     9     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288   3380
 BADG |     4     8     8     -     -    15     -    23     -     - |  288     25
 BAKE |     6     -     X    15    15     -     -     -     -     - |  288   3246
 BAKO |    10     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  287   5579
 BARH |     8     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   3368
 BHR4 |     -     -    11     -     -    15     -     -     -     - |  277    949
 BJFS |     9     -     6    20     6     7     -     -     -     - |  288   2594
 BOGT |    10     -    13    16    15     -     -    13     -     - |  288   7514
 BOR1 |     8    19     -    15     -     -     -    11     -     - |  288   3724
 BRAZ |    12     -    13    17     -     -     -     -     -     - |  288   6455
 BREW |     4    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     51
 BRFT |    18     -     -    21    22     -     -     -     -     - |  287   2520
 BRST |     9     -    11     -    13     9     -     4     -     - |  288   3147
 BRUX |    10     -     -    20    13     -    24     9     -     - |  288     38
 CAS1 |     6     -     5     -    11     -     -     7     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    11     -    12    13    13     -     -     -     -     - |  288   3649
 CEBR |     -    11     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 CEDU |     6    10     7    12     -     6     -     8     -     - |  288   1139
 CHAN |     -    12     -     8     -     -    16    20     -     - |  288     42
 CHOF |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   3827
 CHPG |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   5886
 CHPI |     7     -     -    12     -     9     -     8     -     - |  288   2411
 CHTI |     8     -     -    14     9    13     -     -     -     - |  288   2935
 CHUR |     4    12    10    11     -    10     -     7     -     - |  288   2954
 CKIS |     7     -    10     -    13    10     -     -     -     - |  288   9231
 COCO |     6     -     6     -     -     7     -     6     -     - |  288   3829
 CORD |     8     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  262   4192
 CPVG |     5     -     6     -     9     6     -     7     -     - |  288   7401
 CRO1 |    12    17    15    19    14     -     -    14     -     - |  288     38
 CUSV |     -     -     6    16     -     8     -     8     -     - |  288   5291
 CZTG |     -     -     9     -     8    10     -     6     -     - |  269   4356
 DAEJ |     8    21     -    12     8     -     -    12     -     - |  288   1713
 DARW |    13     -    10    20    13     -     -    15     -     - |  288   3959
 DAV1 |     9     -     X    21     X    26     -     -     -     - |  254   2704
 DLF1 |     8     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1334
 DRAO |     5    12     7     8     -     -     -     8     -     - |  288   1499
 DUBO |     5     -     9     6     8     -     -     -     -     - |  288  16990
 DYNG |     6     -     -     -     8     -     -     7     -     - |  288   2975
 FAA1 |    16     -    15    19    17     -     -     -     -     - |  288  19953
 FAIR |     9    24     -    10    10     -     -    13     -     - |  288   2255
 FALK |     -     -    11    18     -    14     -     8     -     - |  288   2194
 FLIN |     5     -     8     6     7     -     -     -     -     - |  288   1266
 GAMB |     -     -    10     -     -    13     -     8     -     - |  288   5503
 GAMG |     -     -     5    10     5     -     -     9     -     - |  288   3096
 GCGO |     -     -     4     7     -     -     -    14     -     - |  288   5822
 GLPS |     7     -    12     9     9     8     -     5     -     - |  288   6314
 GLSV |     7     -     7    14    15     -     -     8     -     - |  288   4592
 GODE |    13    25     -    21    14     -    29    11     -     - |  288    150
 GODZ |     3    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4511
 GOL2 |     3    12     -     -     -     -     -    17     -     - |  288     49
 GOLD |     7     -     7     6     -     -     -     -     -     - |  288     35
 GOP6 |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2142
 GOPE |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288    498
 GRAC |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   5385
 GRAS |     6     -     5    13     -     -     -     -     -     - |  288   1355
 GRAZ |     9    21     9    13     -     -     -     -     -     - |  288   2889
 GUAT |    14     -     -    32     -     -     -     -     -     - |  218   2558
 GUUG |    14     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   3762
 HARB |    11    18    13    20    14     -     -    11     -     - |  288   3118
 HERS |    11    27    12    17     -     -     -    12     -     - |  288   2154
 HERT |    10     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3506
 HLFX |     8    30     -     -     -     -     -     -     -     - |  284    >>>
 HNLC |     8     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  279   3143
 HOB2 |     6     -     -    13     -     -    27    10     -     - |  288    133
 HOFN |     7     -     9    12     9    12     -     -     -     - |  288   4626
 HOLB |     7     -     -     -    10     8     -     -     -     - |  288   1566
 HRAG |    11     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  286   1625
 HYDE |     9     -     7    15     8    10     -     -     -     - |  288   3584
 IENG |     6    23     -    12     -     -     -     7     -     - |  288     34
 IISC |     8     -     -    19     -     -     -    10     -     - |  288   3055
 INVK |     4     -     -    10     5     -     -     -     -     - |  288   5138
 IQAL |     9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2955
 IQQE |     -     -     -     9     -     7     -     -     -     - |  288   4469
 JFNG |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  282   2137
 JOZ2 |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4225
 JOZE |     7    17     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2293
 KARR |    13     -     7    18    15     -     -     9     -     - |  288   3085
 KERG |     7    12     8    15     -     -     -    11     -     - |  288   4618
 KIR8 |     5     -     -    11     -     -     -    14     -     - |  288   1260
 KIRU |     X    14     6    11     9     -     -     -     -     - |  286   3789
 KIT3 |    26     -    20     X     X    21     -     -     -     - |  284   6672
 KOKB |    10     -     -    23     -     -    28    19     -     - |  265    151
 KOKV |    15     -    16    20     -    13    31    10     -     - |  288    143
 KOUG |    10     -    11     -    12     -     -    15     -     - |  288   1108
 KOUR |    12     -     -    22     -    23     -     -     -     - |  283     36
 KRGG |     8     -     -    17    16    10     -    10     -     - |  288   4756
 LAUT |     8     -     9     -     -     -     -     9     -     - |  288   3215
 LHAZ |     -     -     7    16     7     6     -     7     -     - |  288   5761
 LPGS |    10    23    13     -    17     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     9     -    10    12    12     8     -     7     -     - |  288   2110
 MAL2 |     9     -     9    20    15     -     -     -     -     - |  288  15213
 MANA |    12     -     -    22     -    18     -     -     -     - |  288   4810
 MAR6 |     6    29     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2387
 MAR7 |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   1317
 MAS1 |     8    14     -    10     X    12     -     -     -     - |  277   2648
 MATE |     5    11     4    10     -     -    13     8     -     - |  288    125
 MAUI |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     5    10    10     X     -     6     -     - |  288   3094
 MAYG |    13     -    13     -    15     -     -     8     -     - |  288   6665
 MBAR |     -     -     7    13     -     9     -     7     -     - |  288   5845
 MCIL |     8     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   3138
 MCM4 |    13    24     6    18    17     -     -    15     -     - |  288   5304
 MDO1 |     4    32    11     -     -     -     -     8     -     - |  288   1722
 MDVJ |     -     -     5     9     -     7     -     -     -     - |  288     35
 MEDI |     4    15     -     -     -     -    13     -     -     - |  288     43
 METG |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   2445
 MGUE |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  287     27
 MIZU |     8    24     -    12     -     -     -    10     -     - |  288   2255
 MKEA |     9     -    11    16     -    12    27    10     -     - |  288     39
 MONP |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  287   2811
 MQZG |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2938
 MTKA |     4     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   2993
 NANO |     7     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   1582
 NICO |    14     -    12    14    13     8     -     -     -     - |  288   5072
 NIST |     4     -     -     9     -     -     -    14     -     - |  287     18
 NKLG |    10     -    12    19    16    11     -     5     -     - |  288   4075
 NLIB |     8     X    13    13    13     -    19    10     -     - |  288     28
 NNOR |     8    13     8     -    16     -     -     -     -     - |  288    429
 NRC1 |     2    10     -     5     -     -    22     7     -     - |  288     21
 NTUS |    14     -     9    20     -     -     -     -     -     - |  288   4860
 NYA1 |     5     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   6046
 NYA2 |     4     -     -    13     7     -     -     -     -     - |  288   3727
 NYAL |     5    14     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3985
 OHI2 |     9     -     8    16     -     -    31    12     -     - |  288     50
 OHI3 |     -     -     7     -    16    20    36     -     -     - |  288     48
 ONS1 |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1401
 ONSA |     8    30     8    12     -     -    23     8     -     - |  288     20
 OPMT |     8    19     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     31
 OUS2 |     8     -     9    14    10     -     -     8     -     - |  288   1594
 OWMG |     -     -     6     -     7     -     -    13     -     - |  288   3207
 PADO |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2654
 PALM |     -     -     -    14     8     -     -     -     -     - |  288   6320
 PARC |    12     -    12    16    14     -     -     -     -     - |  288   5928
 PERT |     8     X     8    14     -    10     -     6     -     - |  288   4026
 PIE1 |     5    11     -    11    10     7    16     7     -     - |  288     17
 PIMO |    10     -     -    18     9     -     -     -     -     - |  288   4344
 PNGM |     -     -    11     -     -    16     -     8     -     - |  287   3979
 POHN |     8     -     -     -     -    12     -     -     -     - |  288   2070
 POL2 |     3     -     3     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 POLV |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5910
 POTS |     8     -    10     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 POVE |    11     -    12    19     -    16     -     -     -     - |  288   4521
 PRDS |     7    32     -     8     -     -     -    16     -     - |  288    179
 PTGG |     -     -     9     -    10     -     -    10     -     - |  288   1850
 QAQ1 |     5    12     7     9     -     7     -     4     -     - |  288   5877
 RABT |     4     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   4472
 REDU |     7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1043
 REUN |    11     -     9    18    19     -     -     -     -     - |  288   2260
 REYK |     6     -     -    13     8     -     -    12     -     - |  288   4248
 RGDG |     7     -     -     -     9     -     -    12     -     - |  288   5743
 RIO2 |     7     -     -    14     -     8     -     8     -     - |  288   4490
 SALU |     8     -    10    18     -     -     -     -     -     - |  288   5422
 SAMO |    15     -    16     -     -    19     -    13     -     - |  288   7987
 SANT |     6     -     -    13     -     9     -     6     -     - |  288   2516
 SAVO |     9     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288   7626
 SCH2 |     5    11     7     8     -     -     -     7     -     - |  288   3164
 SCOR |     4     -     6    11     8     -     -     6     -     - |  288   2205
 SCRZ |    12     -    16     -    19     -     -     -     -     - |  288   7906
 SCUB |    13     -    16    20    20    12     -     7     -     - |  288   4979
 SEYG |    10     -    13     -    16     9     -     7     -     - |  288   4413
 SFER |     -     9     6    10     7     -    20     -     -     - |  288     34
 SGOC |    14     -    12    20    15    10     -     8     -     - |  288   7166
 SOFI |     5     -     5    11     -     -     -     -     -     - |  288   5751
 SPT0 |     5    12     -    13     -     -     -     9     -     - |  288     24
 SSIA |     8     -     9    16     -     -     -     -     -     - |  288   4537
 STFU |     8     -     -     -    10     -     -     9     -     - |  288   3405
 STHL |     8     -     8    13     -     7     -     6     -     - |  288   4408
 STJ3 |     4     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   2016
 STJO |     5    11     -    10     7     9     -     6     -     - |  288   4032
 STK2 |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1919
 SUTH |     6     -     -    14    10     9     -     7     -     - |  288   1896
 SUTM |     8    30     8     -     8     -     -     9     -     - |  288    >>>
 SUWN |     4    10     -    15     -     5     -     -     -     - |  288   1556
 SVTL |     -    21     7     -     X     -    18    10     -     - |  288     75
 SYDN |    10     -     -     -     -    16     -    10     -     - |  288   1031
 SYOG |     7     -     5    16    12     -     -     -     -     - |  288   4312
 TASH |     7     -     -    13     9     -     -     -     -     - |  288   6824
 TCMS |     -     -     -     -     7     9     -     -     -     - |  288   4443
 TEHN |     7     -     -    14    12     -     -     -     -     - |  288   5882
 THTI |    15     -    17    22     -    17     -    13     -     - |  288   9228
 THU2 |     7     -     9    10     -    16     -     7     -     - |  288   2478
 TIDB |    10    16    11    18     -     -     -    12     -     - |  288     34
 TLSE |     7    10     8    13    13     -     -     -     -     - |  288   5994
 TNML |     6    21     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2930
 TONG |    18     -    18     -    21     -     -    25     -     - |  288   3119
 TRO1 |    10     -    12    13     9    13     -     -     -     - |  288   7489
 TSK2 |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2353
 TSKB |     4     9     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3431
 TUVA |     8     -    13     -     -    14     -    11     -     - |  288   4976
 TWTF |     8    13     -    16     8     -     -    11     -     - |  288     37
 UCAL |     5     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1873
 UFPR |    12     -    14    15     -     -     -     -     -     - |  288   5545
 ULAB |     4     -     5     -     5     -     -     4     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     5     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   4296
 UNSA |    17     -    18    24     -     -     -    17     -     - |  288   4952
 URUM |     5     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 USN7 |     9    20     -    18     -     -     -     -     -     - |  288     28
 USUD |    10    34     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     33
 VILL |     6     8     6    12    10     -     -     -     -     - |  288   1579
 VIS0 |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2402
 VOIM |    12     -    12     -    10     -     -     8     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     5     -     -    13     -     -     -     8     -     - |  288     25
 WARK |     5    12     -     -     8     -     -    11     -     - |  288   3584
 WES2 |     4    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2677
 WHIT |     6     9     9     7     -     7     -     6     -     - |  288   1524
 WILL |     4    11     -    11     -     -     -     7     -     - |  288   1364
 WIND |     9     -     9     -    12     -     -     7     -     - |  288    >>>
 WSRT |     9    23     -    12     -     -     -     9     -     - |  288   2251
 WTZ3 |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2525
 WTZR |     6     -     5    13     -     -    17     6     -     - |  288     28
 WTZS |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    311
 WUH2 |     8     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WUHN |     8    19     6    17     -     -     -     -     -     - |  288   2507
 YAKT |     6     -     7     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 YEL2 |     4     -     8     -     7     -     -     6     -     - |  288     35
 YELL |     4    15     -     8     5     -    12     9     -     - |  288     53
 YKRO |     8     -    11    17     -    12     -     8     -     - |  288   4388
 YSSK |     5     -     6     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     8     -     9    15     -     9     -     6     -     - |  288   4784
 ZECK |     4     8     4    13     -     -    21     6     -     - |  288     38
 ZIM2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4580
 ZIMM |     6     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   4547
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    19     8    14     8    10    29    12   956     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   BAKE  | 2191-0  2:10:00 |       -1293
cod |   HYDE  | 2191-0  5:00:00 |         506
cod |   NTUS  | 2191-0  7:40:00 |         549
esa |   DAV1  | 2191-0  6:25:00 |        1577
esa |   TRO1  | 2191-0 21:20:00 |        1265
esa |   TRO1  | 2191-0 21:50:00 |        1250
gfz |   BAKE  | 2191-0  2:10:00 |       -1193
jpl |   BADG  | 2191-0 13:00:00 |        -653



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   288     0   288     3.23     3.79     3.79     3.79   | 1.80e-14  3.88e-15  6.08e-16 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.79     3.79     1.36     1.36   | 3.02e-14  4.97e-15  1.60e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.85     3.79     3.15     3.15   | 2.08e-14  3.83e-15  1.30e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.00     3.79     1.01     1.01   | 2.80e-14  7.14e-15  1.31e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.72     3.79     3.39     3.39   | 2.03e-14  5.28e-15  1.87e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.93     3.79     3.79     3.79   | 2.35e-14  5.72e-15  2.51e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.68     3.79     2.01     2.01   | 5.18e-14  7.68e-15  3.15e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.75     3.79     2.87     2.87   | 1.77e-14  5.54e-15  1.06e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.37     3.79     2.20     2.20   | 2.61e-14  6.27e-15  1.12e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.86     3.79     3.26     3.26   | 2.92e-14  5.86e-15  4.14e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.79     3.79     0.81     0.81   | 2.08e-14  4.01e-15  1.59e-15 |
 GOLD |   288   286     1   288     2.98     3.79     1.51     1.51   | 2.95e-14  4.83e-15  2.58e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.40     3.79     2.48     2.48   | 2.14e-14  5.48e-15  1.29e-15 |
 YEL2 |   288   287     0   288     2.81     3.79     1.86     1.86   | 3.14e-14  6.74e-15  2.95e-15 |
 BADG |   288   286     1   288     2.92     3.79     1.71     1.71   | 2.50e-14  4.02e-15  7.28e-16 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.37     3.76     2.03     2.03   | 1.90e-14  5.50e-15  1.06e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.31     3.73     1.60     1.60   | 2.56e-14  6.32e-15  2.07e-15 |
 NIST |   287   285     1   287     2.27     3.62     3.77     3.77   | 3.94e-14  5.07e-15  2.17e-15 |
 OPMT |   288   287     0   288     2.13     3.19     3.79     3.79   | 4.80e-14  8.51e-15  2.23e-15 |
 WTZR |   288   287     0   288     1.96     2.68     2.41     2.41   | 4.63e-14  6.61e-15  1.89e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.90     2.52     0.35     0.35   | 3.50e-14  4.74e-15  1.58e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.89     2.51     1.63     1.63   | 4.71e-14  7.31e-15  3.94e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.85     2.41     0.85     0.85   | 4.29e-14  9.31e-15  2.28e-15 |
 USN7 |   288   285     1   288     1.83     2.34     0.57     0.57   | 5.79e-14  1.61e-14  4.49e-15 |
 OHI3 |   288   287     0   288     1.77     2.20     0.70     0.70   | 5.35e-14  6.96e-15  1.49e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.69     2.01     1.43     1.43   | 5.30e-14  1.56e-14  1.02e-14 |
 TWTF |   288   287     0   288     1.67     1.96     1.42     1.42   | 3.74e-14  7.93e-15  2.98e-15 |
 KOKB |   265   265     0   265     1.55     1.85     0.47     0.47   | 1.36e-13  4.40e-14  2.10e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.28     1.15     0.70     0.70   | 5.08e-14  1.34e-14  2.21e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.25     1.09     1.68     1.68   | 2.56e-14  1.31e-14  5.89e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.23     1.06     0.91     0.91   | 6.85e-14  7.93e-15  1.46e-14 |
 GOL2 |   288   287     0   288     1.20     1.01     0.30     0.30   | 8.38e-14  7.41e-15  4.03e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     1.18     0.97     0.58     0.58   | 4.48e-14  7.24e-15  4.51e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.93     0.60     0.82     0.82   | 3.81e-14  1.65e-14  2.28e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.84     0.49     0.31     0.31   | 1.01e-13  1.42e-14  2.34e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.75     0.39     3.79     3.79   | 1.85e-14  4.26e-15  1.63e-15 |
 KOUR |   283   283     0   283     0.65     0.30     0.41     0.41   | 6.68e-14  1.68e-14  2.78e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.64     0.28     0.06     0.06   | 7.97e-14  8.86e-15  5.03e-15 |
 G32  |   288   286     1   288     1.28     0.16     2.19     2.19   | 5.52e-14  1.87e-14  1.44e-14 |
 G23  |   288   286     1   288     1.13     0.15     3.79     3.79   | 6.55e-14  2.49e-14  2.30e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.93     0.12     3.79     3.79   | 7.07e-14  2.40e-14  3.17e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.75     0.12     3.79     3.79   | 7.00e-14  1.87e-14  2.66e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.74     0.12     3.79     3.79   | 5.30e-14  2.06e-14  2.20e-14 |
 G09  |   288   286     1   288     1.37     0.07     0.25     0.25   | 5.59e-14  2.26e-14  6.78e-15 |
 G24  |   288   288     0   288     0.44     0.05     0.16     0.16   | 7.88e-14  2.30e-14  9.99e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.15     0.15   | 4.07e-14  7.15e-15  6.21e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.38     0.38   | 3.36e-13  9.96e-14  2.36e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.03     0.03   | 4.15e-13  1.01e-13  3.85e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.35     0.02     3.79     3.79   | 6.83e-14  1.51e-14  1.75e-14 |
 BHR4 |   277   277     0   277     0.15     0.02     0.17     0.17   | 5.09e-13  1.24e-13  2.82e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.57     0.02     3.79     3.79   | 6.63e-14  2.29e-14  1.96e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.45     0.01     2.01     2.01   | 7.67e-14  2.12e-14  3.34e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.74     0.01     1.44     1.44   | 1.01e-13  3.59e-14  2.36e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.77     0.77   | 5.99e-13  6.69e-14  1.50e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.20     0.20   | 6.46e-13  6.62e-14  2.95e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.43     0.43   | 6.57e-13  7.06e-14  4.90e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.42     0.42   | 6.77e-13  7.78e-14  4.99e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.61     0.61   | 6.78e-13  6.75e-14  3.51e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.90     0.90   | 7.45e-13  7.54e-14  5.15e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.22     0.22   | 7.20e-13  7.49e-14  1.79e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.20     0.20   | 6.13e-13  6.40e-14  1.62e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.08     0.08   | 7.03e-13  7.24e-14  3.03e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.58     0.58   | 1.32e-13  4.56e-14  3.65e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.27     0.00     0.15     0.15   | 7.28e-14  4.70e-14  2.82e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.29     0.00     0.10     0.10   | 6.54e-14  1.69e-14  7.59e-15 |
 G13  |   288   286     0   288     0.12     0.00     0.05     0.05   | 6.29e-13  1.04e-13  2.70e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CEDU |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  4.38e-13  1.13e-13 |
 DAEJ |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  6.40e-13  1.53e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.67e-13  1.91e-13  1.93e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  3.94e-13  1.42e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.92e-13  1.13e-13  5.15e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  3.35e-13  6.84e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-13  3.17e-14  4.15e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.81e-13  9.70e-14  5.67e-14 |
 G19  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-13  8.80e-14  2.26e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.17e-13  8.77e-14  2.17e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-13  1.15e-13  4.03e-14 |
 G27  |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-14  2.71e-14  3.96e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.95e-13  6.96e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.83e-14  1.34e-14  1.72e-14 |
 GODZ |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.35e-13  2.96e-13  2.93e-13 |
 GRAS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  4.66e-13  1.22e-13 |
 JOZE |   288   270     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  5.22e-13  3.20e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MDO1 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  6.07e-13  1.58e-13 |
 NANO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  3.33e-13  1.91e-13 |
 NNOR |   288   267     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.45e-13  2.03e-13  2.89e-14 |
 NYA1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NYAL |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  5.01e-13  4.83e-13 |
 OUS2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  3.64e-13  2.33e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  6.25e-13  1.48e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.29e-13  3.08e-13  9.39e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  8.13e-13  5.50e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  3.19e-13  7.21e-14 |
 WHIT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.93e-13  1.40e-13  1.31e-13 |
 WILL |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-12  3.15e-13  1.70e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-14  4.21e-15  2.82e-15 |
 ALBH |   282   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-13  1.70e-13  1.73e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  3.11e-13  1.74e-13 |
 PADO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HLFX |   280   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.05e-08  2.48e-08  1.10e-08 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MONP |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  6.19e-13  3.13e-13 |
 SCOR |   260   229     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  9.72e-13  2.15e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 IQQE |   288   262    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-12  1.14e-12  1.77e-13 |
 CHTI |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  8.20e-13  3.63e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ABMF |   288   241    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-12  6.49e-13  2.65e-13 |
 STK2 |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  5.76e-13  1.44e-13 |
 MQZG |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  7.70e-13  3.85e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MGUE |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-14  9.13e-15  1.54e-15 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-13  4.03e-13  7.88e-14 |
 JFNG |   282   252    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  9.47e-13  2.00e-13 |
 METG |   288   250     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  5.66e-13  3.48e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-13  2.31e-13  4.57e-14 |
 NYA2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  3.41e-13  4.43e-13 |
 TSK2 |   288   275     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  7.59e-13  9.78e-14 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 CHOF |   288   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-12  3.83e-13  4.32e-13 |
 HRAG |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  3.09e-13  1.20e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  3.84e-13  1.39e-13 |
 UCAL |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  5.49e-13  1.61e-13 |
 WARK |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  6.46e-13  4.60e-13 |
 CZTG |   269     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PTGG |   288   249    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.09e-12  6.82e-13  1.46e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  4.20e-13  1.58e-13 |
 WTZ3 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  3.72e-13  3.71e-13 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.23e-13  2.09e-13  3.22e-13 |
 GAMG |   288     0    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  6.93e-13  3.29e-13 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.09e-13  1.39e-13 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  4.91e-13  1.07e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.88e-21  1.86e-19  6.92e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      KOUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
