
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2194   Day: 2   MJD: 59604                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 147971    373    -520    -196      7      6      8    226     73    349   24.10
 emr |  2880     0 110547    227  206442     771     12     11     13    107     88    166   12.84
 esa |  2880     0 127397   3532    -238    -866     11     10     11    207     74    360   14.98
 gfz |  2880     0 134265    429     166    -216     10     10     11    187     83    303   16.15
 grg |  2880     0 118482    574     -55    -126      9      7     12    215    140    361   17.08
 jpl |  2880     0 108096    937    1529    1070     10      9     13    132     92    252   14.86
 mit |  2880     0  96475      6     979    -291     22     22     21   1782   1575   3433    0.00
 igr |   288     0  42058     90    1933     115     12     14     11    180     73    199    0.00
 ngs |    96     0   2976     20    -575    -106    750    750      0   1738   1738      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -57   -58    92     5   -81   139 -1698    39   487     - |
    2 |    30    45   -49   -51    76   -71  2358  -100   743     - |
    3 |  -110   231    20    -7  -166   157 -1460    92  2715     - |
    4 |   -24  -117   -57   -31   193    10  -949   -12 -3099     - |
    5 |    70   -37   -95   -58   179  -128 -1430   -82   440     - |
    6 |   -67   -38   118    18    42   -45 -1808    30   276     - |
    7 |    51   -51   -48   -30    97   -67  -393    13  2475     - |
    8 |   -47  -105   145   156   -45   -97   439    -9  1985     - |
    9 |  -140    57    45   -39   124    32   346   -10   205     - |
   10 |    29    -9   140    76  -188   -47   -65   140  -861     - |
   11 |    16   -73   -46   -70   228  -102 -1496    54 -2419     - |
   12 |    -9  -103    28  -145   207    -4  -854   -70   872     - |
   13 |   -11   150    66  -117   -33   -13  -439   -16  1905     - |
   14 |   -20   -60   -57   -72   155    42 -1040    -9 -2935     - |
   15 |   147    31   -19   -70  -110   -44 -1455   -50   368     - |
   16 |    10   111   -21   151  -214    -9  2116    -8   446     - |
   17 |   108    43  -150   -33    11   -38  -733   -22  -727     - |
   18 |   -53  -104   -92   -21   200    61 -1298   -22 -2676     - |
   19 |    86    57  -102     7   -25   -65  3391   -86   161     - |
   20 |    64    75   -28    29  -148    -2  3298    -4   235     - |
   21 |   -25   -36    21   122  -116    51  2824   -15  -622     - |
   23 |     8   -81   -46   -58    37   124 -1170    37 -2868     - |
   24 |    45    94    59   -32  -160     4 -1290    55  1160     - |
   25 |   -23   -27    25   116   -18   -69  1149   -37   354     - |
   26 |    37    27     X   147  -197   -16   444    93   -21     - |
   27 |   -57   -72    12    77   -15    78   300    -5  -603     - |
   28 |  -133   108   -22     6   186   -75  2473  -187  2339     - |
   29 |   133  -113   -26   -43   -29   -11  -914   -44 -1775     - |
   30 |   -41   -81    58    -6    12    70  1513    66   230     - |
   31 |    90    72    -6   -12  -262   112  -904   101   651     - |
   32 |  -106    64    37   -14    62    23 -1254    68   359     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    16     -     -   -37    -9    24     -    59     -     - |
 ABPO |   -99     -     -   147     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -29    27     -    22     -     -     -    40     -     - |
 ALGO |   -94     6    96    47     -     - -4974   -25     -     - |
 ALIC |   -93     -   141   -27    33     -     -   -37     -     - |
 AREG |     8     -     -     -   -11     -     -    56     -     - |
 AREQ |   -73    21    19    75     -     -     -  -198     -     - |
 ARUC |     -     -    32   -29     -     -     -     -     -     - |
 ASCG |  -763     -   939     -   659  -466     -   246     -     - |
 AUCK |  -637     -   581   391     -     -     -     -     -     - |
 BAKE |  -139     -     7   -71   258     -     -     -     -     - |
 BAKO |  -383     -     -   572     -     -     -     -     -     - |
 BARH |  -568     -   492   390     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -807     -   383   292   526     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -24     -    60    55   -71     -     -   -91     -     - |
 BOR1 |  -399   -43     -   629     -     -     -  -161     -     - |
 BRAZ |  -570     -   482   427     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -16    29     -     -     -     - -5109     -     -     - |
 BRST |  -630     -   688     -   286     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -51     -     -    18    56     - -4038  -109     -     - |
 BUCU |     -     -   442     -     -  -445     -     -     -     - |
 CAS1 |  -709     -   551     -   517     -     -  -366     -     - |
 CCJ2 |  -713     -   744   505   338  -532     -   195     -     - |
 CEBR |     -    15   -12     -     -     - -3853  -113     -     - |
 CEDU |   -69    -4    47    63     -     -     -    17     -     - |
 CHAN |     -    35     -   -28     -     -   111    16     -     - |
 CHOF |    14     -     -     -   -20     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -638     -     -     -   900     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -96     -     -   145     -    -1     -    34     -     - |
 CHTI |  -551     -     -   619   594  -462     -   483     -     - |
 CHUR |   -57    68     3    27     -     -     -   -68     -     - |
 CKIS |  -668     -   774     -   636  -420     -     -     -     - |
 CKSV |     -     -    80   -74     -     -     -     -     -     - |
 COCO |  -119     -    95     -     -    96     -    82     -     - |
 CORD |   -58     -     -    87     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |  -776     -   929     -   636  -417     -   -32     -     - |
 CRO1 |   -21   -42   -59    64    51     -     -    25     -     - |
 CUSV |     -     -   -20     0     -    21     -    48     -     - |
 DAEJ |  -586  -204     -   489   518     -     -   -80     -     - |
 DARW |  -230     -    42   124   145    33     -     -     -     - |
 DAV1 |   114     -  -199   321  -293     -     -    22     -     - |
 DGAR |   -41     -    26   -15     9    45     -  -112     -     - |
 DJIG |     -     -   -14     -    12     -     -     -     -     - |
 DLF1 |  -392     -     -     -   554     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -56    50     2    42     -     -     -  -160     -     - |
 DUBO |  -134     -   -59   -56   273    24     -     -     -     - |
 DYNG |    -8     -     -     -    11     -     -    28     -     - |
 FAA1 |  -108     -    67    25    70     -     -   -89     -     - |
 FAIR |  -136    71    72    72     8     -     -   -46     -     - |
 FALK |     -     -    -2    47     -   -48     -     -     -     - |
 FLIN |   -40     -    -9  -142   199     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -   608     -     -  -613     -   -15     -     - |
 GAMG |     -     -   103   -29   -63     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -22     -   -35   -11    97   -29     -     7     -     - |
 GLSV |  -765     -   231   253   639     -     -     -     -     - |
 GODE |   -90     3     -     -   125     -     -   -52     -     - |
 GODZ |   -24    45     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -40    76     -     -     -     -     -   -53     -     - |
 GOLD |   -26     -    25    15     -     - -3602     -     -     - |
 GOP6 |    -3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -461     -     -   688     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |  -655     -     -   978     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -642     -   574   425     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -136   104   140    -9     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -182   -52     2    21   333   -68     -   -92     -     - |
 HERS |  -201  -134    59   353     -     -     -  -415     -     - |
 HERT |  -375     -   603     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -50    94     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -53    26     -    59     -     - -4412  -447     -     - |
 HOFN |  -762     -   425   372   351     -     -  -474     -     - |
 HOLB |   -48     -     -   122  -105    66     -     -     -     - |
 HRAO |    -8   -80     -    71     -     -     -  -167     -     - |
 HYDE |  -602     -   359   283   268     -     -     -     -     - |
 IENG |    38  -171     -    79     -     -     -     -     -     - |
 IISC |  -106     -     -    83     -    82     -   -39     -     - |
 INVK |  -643     -     -   402   527     X     -     -     -     - |
 IQAL |   -58     -    62     -     -    40     -     -     -     - |
 IQQE |     -     -     -   491     -  -533     -     -     -     - |
 IRKJ |     3    47  -177    17    38    72     -     -     -     - |
 ISBA |  -335     -   767     -     -  -230     -   162     -     - |
 JFNG |  -342     -     -     -   482     -     -   530     -     - |
 JOZ2 |  -409     -   658     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -76    33     -    88     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -26     -    20     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -194     -    27    -1   233    21     -  -144     -     - |
 KERG |  -377  -266   670   520     -  -381     -    28     -     - |
 KIR8 |  -503     -     -   751     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    41     6    14   -25   -51     -     -    25     -     - |
 KMNM |     -     -     -   461     -  -501     -     -     -     - |
 KOKB |   -84    17     -   112     -     - -4540   -29     -     - |
 KOKV |   -81     -   -27    52     -   101 -3047  -111     -     - |
 KOUC |     -     -    26   -24     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -22     -     -     -     3    32     -     -     -     - |
 KOUR |   -14     -   -32    51     -     - -3705   -62     -     - |
 KRGG |  -617     -     -   371   502     -     -  -236     -     - |
 LAUT |   -61     -    50     -     -    48     -    20     -     - |
 LHAZ |     -     -   311   270     X  -604     -   -44     -     - |
 LPAL |  -116     -     -     -     -   188     -     -     -     - |
 LPGS |    25   -96    44     -    -6     -     -    29     -     - |
 MAC1 |  -182     -  -116    20   325    18     -  -144     -     - |
 MAL2 |  -116     -    12   -31   183     -     -  -108     -     - |
 MANA |  -414     -   554   338     -  -253     -   111     -     - |
 MAR6 |   -59    -1    96     -     -     -     -     5     -     - |
 MAR7 |  -399     -     -   595     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -138    49    59   -15   120     -     -   -41     -     - |
 MATE |  -504  -204   451   495     -     -  -347   572     -     - |
 MAW1 |    22     -   -13   -61    17    28     -   -63     -     - |
 MAYG |     X     -   137  -265   112     -     -  -853     -     - |
 MBAR |     -     -    -5     X     -     5     -   -17     -     - |
 MCIL |  -725     -   684   464     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |  -320  -259     -  -190   792     -     -  -455     -     - |
 MDO1 |   -77    86    50     -     -     -     -    66     -     - |
 MDVJ |   -18    99  -108    14     -    37     -  -118     -     - |
 MEDI |    60  -113     -     -     -     -    99     -     -     - |
 METG |    11     -     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -115     -    89     -    87     - -3971   -87     -     - |
 MIZU |   -30    39     -    14     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -27     -    58   -29     -    17 -3788    29     -     - |
 MOBS |   -53     -    47     -    13    24     -     -     -     - |
 MONP |  -466     -   751     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -43     -   -20    82     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -742     -   450   275   392     -     -  -412     -     - |
 NIST |  -388   -61     -   581     -     -  -349   -23     -     - |
 NKLG |   -58     -    56    80   -25   -17     -   -24     -     - |
 NLIB |  -126   -15    -5    84   115     - -5167   -62     -     - |
 NNOR |   -70    12    24     -    68     -     -    44     -     - |
 NOVM |   -91     -     -    40     -   103     -     -     -     - |
 NRC1 |   -66    83     -    32     -     - -1969    85     -     - |
 NTUS |  -496     -   391   380     -     -     -    -7     -     - |
 NYA1 |  -680     -   664   399     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |   138     -     -   -29  -169     -     -     -     -     - |
 NYAL |  -435     -     -   649     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |   -13     -   -13     2     -    33     -    16     -     - |
 OHI3 |     -     -    -5     -     4     - -1321     -     -     - |
 ONS1 |  -500     -     -     -   706     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -74    15    42    60     -     - -3772   -71     -     - |
 OPMT |   -59    58     -    42     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -17     -   -58    20    56     -     -   -61     -     - |
 OWMG |     -     -   -19     -    17     -     -     -     -     - |
 PADO |  -450     -     -     -   635     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   158  -149     -     -     -     -     - |
 PARC |  -770     -   536   378   259     -     -     -     -     - |
 PARK |   -25    47     -     -     -     - -3070     -     -     - |
 PIE1 |   -90    52     -    38    -6    67  -323   -31     -     - |
 PIMO |   -71     -     -     9    92     -     -     -     -     - |
 PNGM |     -     -   531     -     -  -535     -  -177     -     - |
 POHN |   202     -     X  -707     -   434     -   353     -     - |
 POL2 |   -90     -     -    22     -   121     -    80     -     - |
 POLV |  -399     -     -   596     -     -     -     -     -     - |
 POTS |    98     -  -158     -     -     -     -    21     -     - |
 POVE |  -503     -   671   484     -  -381     -     -     -     - |
 PRDS |   -61    33     -    65     -     -  -196   124     -     - |
 PTGG |     -     -    10     -    -9     -     -    64     -     - |
 QAQ1 |    22   -25     1   -15     -     -     -   -84     -     - |
 QUIN |   -25     -    41     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -22     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 RAEG |     -   102     -     -     -   -88     -     -     -     - |
 REDU |    35     -   -56     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -52     -    71    30    61   -90     -   -41     -     - |
 REYK |  -645     -     -   519   421     -     -     -     -     - |
 RGDG |  -633     -     -     -   893     -     -  -438     -     - |
 RIO2 |    21     -     -   -13     -   -19     -  -225     -     - |
 RIOP |  -296     -     -   717     -  -298     -     -     -     - |
 SALU |  -618     -   572   398     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |  -519     -   835     -     -     -     -   685     -     - |
 SANT |   -11     -     -     6     -    11     -   -40     -     - |
 SAVO |  -630     -   565   417     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -159   187    18    72     -     -     -     -     -     - |
 SCOR |    95     -   -13    20  -142     X     -  -231     -     - |
 SCRZ |  -684     -   401     -   613     -     -     -     -     - |
 SCUB |    11     -   -48    -5    56   -29     -     1     -     - |
 SEYG |  -143     -   -31     -   208    24     -    60     -     - |
 SFER |     -  -558   148   104   192     -     -     -     -     - |
 SGOC |   -52     -   -54    21   112     -     -    26     -     - |
 SOFI |  -619     -   576   391     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -29    35     -    15     -     - -5946   -12     -     - |
 STFU |    71     -     -     -  -100     -     -     -     -     - |
 STHL |    97     -   -90   -35     -   -29     -    -9     -     - |
 STJ3 |    -4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |
 STJO |   -17    16     -    49   -20   -15     -    89     -     - |
 STK2 |  -363     -     -     -   697  -212     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -147     -     -   111     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -175     -    -4    -7   309   -49     -  -189     -     - |
 SUTM |    21   -39     -     -     X     -     -     -     -     - |
 SUWN |  -382   -29     -   743     -  -163     -     -     -     - |
 SVTL |     -  -124     X     -    94     -     -    17     -     - |
 SYDN |   -44     -     1    65     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -909     -   645   238   493     -     -   -85     -     - |
 TEHN |  -321     -     -   478     -     -     -     -     -     - |
 THTI |  -415  -245   631   560     -  -351     -   128     -     - |
 THU2 |   -85     -    21    42     -    75     -   -54     -     - |
 TIDB |   -92    15     -   126     -     -     -   -31     -     - |
 TLSE |  -681  -341   542   386   337     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -91     -   133   -58    39    31     -   -55     -     - |
 TRO1 |  -724     -   555   334   220     X     -     -     -     - |
 TSK2 |  -338     -     -     -   477     -     -     -     -     - |
 TSKB |  -433    -4     -   650     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |   -46     -    15     -     -    61     -   -13     -     - |
 TWTF |   -56     2     -     0    78     -     -   -82     -     - |
 UCAL |  -602     -     -     -   850     -     -     -     -     - |
 UFPR |  -611     -   577   376     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   152     -  -170     -   -65     -     -   -20     -     - |
 UNB3 |  -613     -     -     -   865     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -98     -    79    73     -     -     -  -173     -     - |
 USN7 |  -125    94     -   113     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -41    42     -    28     -     - -3879     -     -     - |
 VILL |  -107    62    37   -38   108     -     -     -     -     - |
 VIS0 |   -42     -     -    62     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |  -120     -    30     -   151     -     -    82     -     - |
 WAB2 |    -1     -     -     2     -     -     -   -55     -     - |
 WARK |  -577     -     -     -   814     -     -   443     -     - |
 WES2 |   -46    87     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -25    61    -3    -8     -     -     -     3     -     - |
 WILL |   -13    24     -     0     -     -     -     8     -     - |
 WROC |   258  -483     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -19    -1     -    30     -     -     -   -59     -     - |
 WTZ3 |    28     -     -   -41     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -417  -823   714   616     -     -     -   215     -     - |
 WTZS |   -41     -     -    62     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   -77     -     -     -   109     -     -     -     -     - |
 WUHN |  -645  -274   775   462     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -872     -   448   273   580     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -19     -    31     -     -     -     -   -68     -     - |
 YAR2 |  -108   202     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |  -129     -     -     -   181     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -122     -   -16     -   186     -   -66     -     -     - |
 YELL |  -114   -36     -   -48   233     -     -   -46     -     - |
 YSSK |    18     -   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |    40     -   -34   -19     -   -10     -   -18     -     - |
 ZIM2 |  -464     -   747     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |  -448     -     -   669     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     7     9     8     9     7     9    18     8   380     - | 2880    183
    2 |     6    10     6     9     7     8    19    11   545     - | 2880    259
    3 |     7    11    12     6     8    11    20    18   844     - | 2880    401
    4 |     7    12     8     5     8     8    17    19   256     - | 2880    138
    5 |     5    10     8     6     8    10    19    13   791     - | 2880    589
    6 |     6    10     5     6     8     9    12     8   458     - | 2880    196
    7 |     6    13     5     6     5     8    12     8  1316     - | 2880    221
    8 |     7    13    11    23    10     9    27     8  1837     - | 2880   1758
    9 |     7    12     5     7     8     7    16     9   474     - | 2880    180
   10 |     6    10    14    11    10    12    32    11   507     - | 2880    266
   11 |     6    11    10    15     8     9    21    31   771     - | 2880    583
   12 |     6    12     8     7     6     9    19    14   485     - | 2880    386
   13 |     5    11     5     6     7     7    17     9   656     - | 2880    283
   14 |     6    11     5    11     8    10    26    21   272     - | 2880    254
   15 |     7    12     6     7     8    10    18    14   397     - | 2880    323
   16 |    10    13    26     8    11     7    23    16   482     - | 2880    406
   17 |     6    11     8    12     9     8    30    16  1359     - | 2880    481
   18 |     6    12    22     6     8    10    23    18   395     - | 2880    190
   19 |     7    11     5    11     8    10    20    19   658     - | 2880    307
   20 |     5    10     5     6     8     9    19    16   312     - | 2880    308
   21 |     6    12     8    10     9     9    26     8   472     - | 2880    382
   23 |     7     9    13    14     8    11    26    20   536     - | 2880    216
   24 |     6    13    10     6     6     8    14    12   249     - | 2880    220
   25 |     6    14     9    11     5    10    26    11   311     - | 2880    114
   26 |     9    13     X    13     8     7    43    16   318     - | 2880    120
   27 |     8    11    16    10    11     9    26    13   433     - | 2880    602
   28 |     6    11    15    17     8     8    19    13  1879     - | 2880    293
   29 |     7    15    12     9     8    10    32    16   876     - | 2880    278
   30 |     5    11     5     6     7     9    15     8   200     - | 2880     87
   31 |     7    15    12    10     7    10    15     9   636     - | 2880    312
   32 |     8    13     8    11     7    11    21    10   435     - | 2880    150
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    12     -     -    17    16    13     -    12     -     - |  288   3580
 ABPO |     9     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   1974
 ALBH |    10    22     -     7     -     -     -    14     -     - |  288   2088
 ALGO |     4     7     6     9     -     -    11     7     -     - |  288    115
 ALIC |     9     -    14    17    13     -     -    11     -     - |  288   2785
 AREG |     4     -     -     -     6     -     -    15     -     - |  288   5651
 AREQ |     6     9     9     9     -     -     -     7     -     - |  288   5374
 ARUC |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   2371
 ASCG |    14     -    10     -    16    10     -     9     -     - |  288   8156
 AUCK |    25     -    22    25     -     -     -     -     -     - |  279   4669
 BAKE |     5     -     6     6     9     -     -     -     -     - |  288   2841
 BAKO |    11     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   7858
 BARH |     6     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   3244
 BJFS |     6     -     8    11    10     -     -     -     -     - |  288   2789
 BOGT |    10     -    10    17    10     -     -    12     -     - |  288   7655
 BOR1 |     5    11     -     5     -     -     -    13     -     - |  288   2771
 BRAZ |    15     -    19    20     -     -     -     -     -     - |  288   7527
 BREW |     8    15     -     -     -     -    11     -     -     - |  286     46
 BRST |     5     -     5     -     8     -     -     -     -     - |  288   1819
 BRUX |     3     -     -     4     5     -     7     8     -     - |  288     17
 BUCU |     -     -     7     -     -     7     -     -     -     - |  288   3239
 CAS1 |     7     -    11     -     6     -     -     9     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     8     -    14    10    13    10     -     9     -     - |  288   3648
 CEBR |     -     8     7     -     -     -    15    36     -     - |  288     12
 CEDU |     8     8    13    12     -     -     -     9     -     - |  288   2037
 CHAN |     -    10     -     8     -     -    12     8     -     - |  288     51
 CHOF |    12     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  241   2415
 CHPG |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   7326
 CHPI |    10     -     -    12     -    15     -     9     -     - |  288   2815
 CHTI |    12     -     -    16    17    12     -    15     -     - |  288   5926
 CHUR |     7    10     7     8     -     -     -    10     -     - |  288   2417
 CKIS |    14     -    20     -    17    16     -     -     -     - |  288   7108
 CKSV |     -     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288   3691
 COCO |     5     -     9     -     -     8     -    11     -     - |  288   3681
 CORD |     8     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   5282
 CPVG |    11     -    11     -    14    20     -     9     -     - |  288   6034
 CRO1 |    11    12    10    16    15     -     -    13     -     - |  288     23
 CUSV |     -     -    12    16     -    16     -    10     -     - |  288   7070
 DAEJ |     6    15     -     7    11     -     -    10     -     - |  288   2153
 DARW |    10     -    13    19    15    19     -     -     -     - |  288   5530
 DAV1 |     8     -    15     8    11     -     -     6     -     - |  288   2782
 DGAR |    13     -    17    18    18    10     -     9     -     - |  288   1618
 DJIG |     -     -    10     -     9     -     -     -     -     - |  287    >>>
 DLF1 |     4     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   1209
 DRAO |     4     6     7     5     -     -     -     6     -     - |  288   2033
 DUBO |     3     -     8     5    10     9     -     -     -     - |  288  43186
 DYNG |     5     -     -     -     8     -     -     8     -     - |  288   2395
 FAA1 |    14     -    20    16    18     -     -    10     -     - |  288  21755
 FAIR |     6    10     8     7     9     -     -     9     -     - |  288   2490
 FALK |     -     -    11    10     -    12     -     -     -     - |  288   2417
 FLIN |     5     -     7     6     9     -     -     -     -     - |  288   1173
 GAMB |     -     -    16     -     -    16     -    15     -     - |  208   4403
 GAMG |     -     -     8     6     8     -     -     -     -     - |  288   2658
 GLPS |     7     -     9    10    12    11     -     7     -     - |  288   8007
 GLSV |     8     -     9     9    10     -     -     -     -     - |  288   3017
 GODE |     5    13     -     -     8     -     -     9     -     - |  288    154
 GODZ |     3     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   8767
 GOL2 |     9    16     -     -     -     -     -    14     -     - |  288     88
 GOLD |     5     -     8     5     -     -    22     -     -     - |  288     46
 GOP6 |     2     -     -     4     -     -     -     -     -     - |  288   1677
 GOPE |     3     -     -     4     -     -     -     -     -     - |  288    425
 GRAC |     3     -     -     4     -     -     -     -     -     - |  288   3663
 GRAS |     4     -     6     4     -     -     -     -     -     - |  288   1305
 GRAZ |     5    15     8    16     -     -     -     -     -     - |  288   2484
 HARB |    10    10    10    12    14    10     -     8     -     - |  288   1875
 HERS |     4    11     5     4     -     -     -     9     -     - |  288   1890
 HERT |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4053
 HLFX |     4     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  14463
 HOB2 |     6     8     -    10     -     -    24     9     -     - |  288     92
 HOFN |     8     -    10    14    14     -     -     9     -     - |  288   2449
 HOLB |     5     -     -     7     9     7     -     -     -     - |  288   2040
 HRAO |     9    22     -    14     -     -     -    18     -     - |  288    591
 HYDE |    10     -     8    12    11     -     -     -     -     - |  288   3253
 IENG |     5    14     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     16
 IISC |     9     -     -    14     -     8     -    11     -     - |  288   3308
 INVK |     7     -     -    11    10     X     -     -     -     - |  288   3613
 IQAL |    10     -    10     -     -    21     -     -     -     - |  288   2924
 IQQE |     -     -     -     9     -    10     -     -     -     - |  288   5594
 IRKJ |     7    23    11     7     9     9     -     -     -     - |  288     33
 ISBA |     6     -    10     -     -     8     -     9     -     - |  288   3710
 JFNG |     6     -     -     -     9     -     -     8     -     - |  288   2128
 JOZ2 |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2849
 JOZE |     5    12     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1956
 JPLM |     -    11     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2582
 KARR |     9     -    11    15    15    12     -    13     -     - |  288   3541
 KERG |    17    27    19    24     -    21     -    21     -     - |  288   2613
 KIR8 |     4     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1819
 KIRU |     5    16     9     8     9     -     -     7     -     - |  288   2112
 KMNM |     -     -     -     8     -     9     -     -     -     - |  283   1958
 KOKB |    10    17     -    12     -     -    16    15     -     - |  286    232
 KOKV |    11     -    11    13     -    11    19    12     -     - |  288    213
 KOUC |     -     -    13    12     -     -     -     -     -     - |  284   7248
 KOUG |    10     -     -     -    16    17     -     -     -     - |  288   2211
 KOUR |    11     -    11    14     -     -    21    14     -     - |  288     27
 KRGG |    20     -     -    23    17     -     -    14     -     - |  286   2620
 LAUT |    11     -    21     -     -    14     -    14     -     - |  288   3192
 LHAZ |     -     -     9     7     X    10     -     7     -     - |  288   4334
 LPAL |     7     -     -     -     -    11     -     -     -     - |  288   4036
 LPGS |    11    23    17     -    20     -     -    20     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    11     -    14     7    12    22     -     8     -     - |  288   2628
 MAL2 |     7     -    10    12    14     -     -     6     -     - |  288  19066
 MANA |     8     -    11    14     -    14     -    11     -     - |  288   7545
 MAR6 |     5    14     8     -     -     -     -     7     -     - |  288   1647
 MAR7 |     4     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   1269
 MAS1 |     9    12    12    13    13     -     -     7     -     - |  288   3783
 MATE |     6     9     8     8     -     -    18    11     -     - |  288    114
 MAW1 |     5     -    14    10     9    23     -    10     -     - |  288   2465
 MAYG |     X     -    14    16    17     -     -    17     -     - |  288   8598
 MBAR |     -     -    26     X     -    26     -    10     -     - |  279   6537
 MCIL |    24     -    21    26     -     -     -     -     -     - |  257   4276
 MCM4 |     6    20     -    11     7     -     -    14     -     - |  288   3869
 MDO1 |     6    13     7     -     -     -     -     9     -     - |  288   1670
 MDVJ |     7     9     9    11     -     9     -    11     -     - |  288     21
 MEDI |     5     9     -     -     -     -    18     -     -     - |  288     25
 METG |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1624
 MGUE |    12     -    19     -    19     -    40    16     -     - |  288     59
 MIZU |     8    20     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2137
 MKEA |     6     -     7     8     -    10    18    11     -     - |  288     40
 MOBS |     7     -    15     -     9    10     -     -     -     - |  288   1930
 MONP |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  260   1853
 NANO |     4     -     6     4     -     -     -     -     -     - |  288   2177
 NICO |     7     -    10     9    10     -     -    10     -     - |  288   3136
 NIST |    16    31     -    16     -     -    28    17     -     - |  288     14
 NKLG |    15     -    19    20    21    18     -    13     -     - |  288   3904
 NLIB |     9    26     9    11     9     -    22    10     -     - |  288     26
 NNOR |     6     8     9     -     7     -     -    10     -     - |  288    339
 NOVM |     7     -     -     9     -     9     -     -     -     - |  285     39
 NRC1 |     4     6     -     5     -     -     9     9     -     - |  288     14
 NTUS |    10     -    10    15     -     -     -    13     -     - |  288   6257
 NYA1 |     5     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   2663
 NYA2 |    15     -     -    17    35     -     -     -     -     - |  288   1727
 NYAL |     4     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2311
 OHI2 |     6     -     9    10     -    10     -     7     -     - |  288     43
 OHI3 |     -     -     8     -     7     -    20     -     -     - |  288     41
 ONS1 |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  287   1498
 ONSA |     6    13    10     7     -     -    14    11     -     - |  288     23
 OPMT |     5    10     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     26
 OUS2 |    10     -    18    11    12     -     -     6     -     - |  288   3091
 OWMG |     -     -    16     -    14     -     -     -     -     - |  288   5850
 PADO |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   2039
 PALM |     -     -     -    19    18     -     -     -     -     - |  288   2523
 PARC |     8     -     9     9    10     -     -     -     -     - |  288   6033
 PARK |     4     8     -     -     -     -    22     -     -     - |  288     22
 PIE1 |     4     5     -     7    10     7    11     9     -     - |  288     18
 PIMO |    12     -     -    20    18     -     -     -     -     - |  288   8919
 PNGM |     -     -    10     -     -    10     -    12     -     - |  288   6558
 POHN |    12     -     X    21     -    18     -    20     -     - |  288   2446
 POL2 |     4     -     -     5     -     7     -     5     -     - |  288   4964
 POLV |     3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   3154
 POTS |     3     -     5     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 POVE |    10     -    14    15     -    20     -     -     -     - |  288   8143
 PRDS |     9    20     -     8     -     -    15     9     -     - |  288     61
 PTGG |     -     -     9     -     8     -     -    22     -     - |  288   5063
 QAQ1 |     5     8     5     6     -     -     -     7     -     - |  288  28088
 QUIN |     5     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4684
 RABT |     5     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   5493
 RAEG |     -     7     -     -     -     6     -     -     -     - |  288   6725
 REDU |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2299
 REUN |     7     -     8    12    10    10     -     9     -     - |  288   3891
 REYK |     7     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  288   2152
 RGDG |     6     -     -     -     9     -     -    12     -     - |  288   5484
 RIO2 |     4     -     -     9     -     9     -     6     -     - |  288   6559
 RIOP |    12     -     -    15     -     9     -     -     -     - |  288   7436
 SALU |    19     -    19    21     -     -     -     -     -     - |  288   7342
 SAMO |    13     -    21     -     -     -     -    25     -     - |  283   6076
 SANT |     7     -     -    11     -     9     -    10     -     - |  288   2973
 SAVO |    10     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   7318
 SCH2 |     4     6     7     6     -     -     -     -     -     - |  288   3458
 SCOR |     5     -     6     6     7     X     -     8     -     - |  288   2180
 SCRZ |    11     -    14     -    20     -     -     -     -     - |  288   9732
 SCUB |     8     -    12    15    14    14     -     9     -     - |  288   6310
 SEYG |    13     -    23     -    16    13     -    12     -     - |  288   5857
 SFER |     -     9     8     7     8     -     -     -     -     - |  288     50
 SGOC |    10     -    11    12    16     -     -     8     -     - |  288   4651
 SOFI |     5     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288   3392
 SPT0 |     4     7     -     7     -     -    11    12     -     - |  288     18
 STFU |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  122   1628
 STHL |     9     -     7    10     -    10     -     5     -     - |  288   6367
 STJ3 |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2105
 STJO |     9    10     -    16    14    11     -     8     -     - |  288   4450
 STK2 |     4     -     -     -     7     7     -     -     -     - |  288   2066
 STR1 |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2696
 SUTH |    12     -    11    14    18    20     -    12     -     - |  288   1938
 SUTM |    12    23     -     -     X     -     -     -     -     - |  268    >>>
 SUWN |     6     8     -    10     -     7     -     -     -     - |  288   2016
 SVTL |     -    19     X     -    14     -     -    17     -     - |  271    >>>
 SYDN |     9     -    18    14     -     -     -     -     -     - |  288   1168
 SYOG |     6     -    11     7     9     -     -     8     -     - |  288   4225
 TEHN |     4     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4883
 THTI |    14    14    18    16     -    11     -    14     -     - |  288   7820
 THU2 |     8     -     6     7     -    17     -     7     -     - |  288   2204
 TIDB |     9    15     -    15     -     -     -    14     -     - |  288     30
 TLSE |     6    16     8    10     7     -     -     -     -     - |  288   6915
 TOW2 |     9     -    17    18    18    14     -     9     -     - |  288   3180
 TRO1 |     5     -    10    10     9     X     -     -     -     - |  288   4705
 TSK2 |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2318
 TSKB |     5     8     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3024
 TUVA |    10     -    17     -     -    11     -    11     -     - |  288 155280
 TWTF |     5     8     -    10    10     -     -     6     -     - |  288     35
 UCAL |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1525
 UFPR |    12     -    13    12     -     -     -     -     -     - |  288   6361
 ULAB |     6     -     9     -     7     -     -     7     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2932
 UNSA |    12     -    12    16     -     -     -    11     -     - |  288   5116
 USN7 |     5    11     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     54
 USUD |    12    12     -    19     -     -    53     -     -     - |  288     23
 VILL |     5    10     7     8     8     -     -     -     -     - |  288   1971
 VIS0 |     3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   1802
 VOIM |    13     -    16     -    15     -     -    12     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     3     -     -     5     -     -     -    12     -     - |  288     11
 WARK |    14     -     -     -    19     -     -    23     -     - |  279   4394
 WES2 |     8    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2685
 WHIT |     4     9     7     8     -     -     -     7     -     - |  288   1334
 WILL |     5     6     -     8     -     -     -     8     -     - |  288   1920
 WROC |     8    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2636
 WSRT |     5    10     -     5     -     -     -    12     -     - |  288   1945
 WTZ3 |     4     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  123   1473
 WTZR |     6    21     9     5     -     -     -    12     -     - |  288     21
 WTZS |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    371
 WUH2 |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  143    >>>
 WUHN |     8    16     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   2990
 XMIS |    13     -    12    17    14     -     -     -     -     - |  288   8616
 YAKT |     6     -    10     -     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     5     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1982
 YEL2 |     5     -    10     -    12     -    15     -     -     - |  288     27
 YELL |     7    16     -    11    12     -     -    12     -     - |  288     33
 YSSK |    12     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     8     -    11    13     -    13     -     7     -     - |  288   6399
 ZIM2 |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3280
 ZIMM |     3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2968
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    12    11    11     9    10    23    12   750     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   288     0   288     2.99     3.98     1.58     1.58   | 3.53e-14  5.74e-15  1.72e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.43     3.98     3.96     3.96   | 6.19e-14  4.73e-15  2.06e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.08     3.98     3.63     3.63   | 2.32e-14  4.12e-15  1.36e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.19     3.98     1.11     1.11   | 3.29e-14  4.57e-15  1.54e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.95     3.98     3.87     3.87   | 1.73e-14  3.75e-15  7.84e-16 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.23     3.98     3.96     3.96   | 2.21e-14  3.92e-15  1.29e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.83     3.98     2.26     2.26   | 5.08e-14  8.01e-15  4.43e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.96     3.98     3.34     3.34   | 1.61e-14  3.25e-15  6.19e-16 |
 USUD |   288   284     1   288     2.63     3.98     1.94     1.94   | 3.16e-14  7.10e-15  2.54e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     3.76     3.98     2.61     2.61   | 2.68e-14  2.86e-15  9.64e-16 |
 YELL |   288   285     1   288     3.01     3.98     3.67     3.67   | 5.80e-14  9.09e-15  2.99e-15 |
 GOLD |   288   285     1   288     3.33     3.98     1.84     1.84   | 3.34e-14  5.60e-15  3.28e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.74     3.98     2.90     2.90   | 1.99e-14  5.06e-15  1.83e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.71     3.98     2.46     2.46   | 2.02e-14  5.30e-15  3.05e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.95     3.98     2.09     2.09   | 2.94e-14  8.61e-15  1.19e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.26     3.83     3.96     3.96   | 3.45e-14  4.37e-15  8.72e-16 |
 NLIB |   288   285     1   288     2.13     3.40     0.43     0.43   | 3.62e-14  4.22e-15  8.06e-16 |
 WTZR |   288   285     1   288     2.09     3.28     2.73     2.73   | 4.72e-14  4.84e-15  1.12e-15 |
 MGUE |   288   258    11   236     2.25     3.25     1.73     1.73   | 8.88e-14  2.83e-14  4.27e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.00     2.99     1.82     1.82   | 5.24e-14  7.23e-15  1.72e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     1.97     2.93     0.96     0.96   | 6.04e-14  8.95e-15  4.06e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.95     2.85     0.65     0.65   | 3.88e-14  5.53e-15  7.01e-15 |
 OHI3 |   288   288     1   288     1.88     2.65     0.79     0.79   | 4.82e-14  4.91e-15  1.21e-15 |
 KOKB |   286   286     0   286     1.84     2.57     0.59     0.59   | 4.04e-14  1.16e-14  1.91e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     1.44     1.57     0.76     0.76   | 2.86e-14  5.10e-15  2.54e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.40     1.47     0.82     0.82   | 3.78e-14  1.15e-14  2.10e-15 |
 SVTL |   271   268     1   271     1.34     1.44     2.25     2.25   | 4.06e-08  1.22e-08  2.92e-09 |
 MATE |   288   286     1   288     1.34     1.35     1.05     1.05   | 6.71e-14  6.91e-15  1.43e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.28     1.24     0.34     0.34   | 7.23e-14  8.31e-15  6.73e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.16     1.01     1.09     1.09   | 1.59e-14  3.67e-15  1.29e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.03     0.79     0.34     0.34   | 8.94e-14  1.20e-14  1.80e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.88     0.59     0.34     0.34   | 9.89e-14  1.38e-14  2.14e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.80     0.48     0.52     0.52   | 4.84e-14  1.33e-14  2.81e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.76     0.43     0.08     0.08   | 6.68e-14  1.06e-14  4.49e-15 |
 NOVM |   285   280     2   106     0.45     0.43     0.36     0.36   | 1.65e-13  1.44e-14  3.52e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     0.69     0.35     0.09     0.09   | 1.85e-14  5.33e-15  7.93e-15 |
 G32  |   288   286     1   288     1.34     0.19     2.44     2.44   | 6.25e-14  2.26e-14  1.64e-14 |
 G23  |   288   285     2   288     1.19     0.18     3.96     3.96   | 5.68e-14  1.88e-14  3.09e-14 |
 TWTF |   288   288     0    18     0.11     0.16     0.11     0.11   | 3.44e-14  8.41e-15  2.65e-15 |
 G14  |   288   288     1   288     1.01     0.15     3.96     3.96   | 6.27e-14  2.05e-14  3.47e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.95     0.14     3.96     3.96   | 5.21e-14  1.76e-14  1.72e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.95     0.14     3.96     3.96   | 5.46e-14  1.70e-14  1.27e-14 |
 G09  |   288   284     2   288     1.49     0.08     0.29     0.29   | 6.99e-14  2.03e-14  2.34e-14 |
 G24  |   288   288     0   288     0.56     0.07     0.21     0.21   | 7.32e-14  2.55e-14  9.55e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.20     0.20   | 2.73e-14  5.86e-15  3.82e-15 |
 G11  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.36     0.36   | 1.81e-13  2.83e-14  2.06e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.41     0.41   | 3.71e-13  9.69e-14  3.35e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.03     0.03   | 3.44e-13  7.94e-14  2.29e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.55     0.03     3.96     3.96   | 6.58e-14  1.91e-14  1.86e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.81     0.02     3.96     3.96   | 7.26e-14  2.65e-14  1.78e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     1.08     0.02     1.85     1.85   | 8.56e-14  3.17e-14  1.07e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.65     0.02     2.41     2.41   | 6.52e-14  2.73e-14  2.59e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.85     0.85   | 6.42e-13  6.13e-14  1.51e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.22     0.22   | 5.90e-13  7.36e-14  2.67e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.48     0.48   | 6.53e-13  6.19e-14  5.52e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.68     0.68   | 7.00e-13  7.60e-14  4.28e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.24     0.24   | 7.46e-13  6.89e-14  2.64e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     1.02     1.02   | 6.86e-13  7.57e-14  3.23e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.09     0.09   | 6.79e-13  6.79e-14  2.59e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.66     0.66   | 8.99e-14  3.18e-14  2.89e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.20     0.20   | 6.67e-14  2.28e-14  2.58e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.13     0.13   | 6.64e-14  1.92e-14  4.81e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     0.18     0.00     0.32     0.32   | 6.82e-14  3.01e-14  1.88e-14 |
 G28  |   288   288     1   101     0.05     0.00     0.08     0.08   | 5.89e-13  7.12e-14  1.56e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.06     0.06   | 6.32e-13  6.34e-14  3.65e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-14  3.59e-15  3.27e-15 |
 ALIC |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  4.98e-13  1.50e-13 |
 AUCK |   279   270     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  6.97e-13  3.06e-13 |
 BJFS |   286   223    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-11  1.28e-12  2.73e-13 |
 BREW |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-14  3.92e-15  2.22e-15 |
 CEDU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  4.45e-13  1.59e-13 |
 COCO |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  5.16e-13  1.33e-13 |
 DAEJ |   288   275     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  8.38e-13  1.80e-13 |
 DGAR |   288   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  6.06e-13  1.32e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-13  2.14e-13  1.81e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  4.12e-13  9.95e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-13  9.81e-14  7.10e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.04e-13  1.44e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  9.49e-14  6.56e-14 |
 G19  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.88e-13  8.81e-14  3.19e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  1.08e-13  2.99e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  9.63e-14  4.70e-14 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  4.60e-13  1.42e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.57e-13  7.62e-13  2.20e-13 |
 HRAO |   288   178    58     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  7.41e-14  1.78e-14 |
 JOZE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KARR |   288   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  4.93e-13  1.87e-13 |
 KERG |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.84e-12  1.08e-12  1.77e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-13  3.31e-13  1.87e-13 |
 MAR6 |   288   269     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  4.70e-13  1.87e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MDO1 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  6.46e-13  8.10e-14 |
 MIZU |   288   271     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  4.22e-13  2.32e-13 |
 MOBS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  3.53e-13  1.40e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  3.62e-13  2.00e-13 |
 NNOR |   288   234    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-13  1.82e-13  3.10e-14 |
 NYAL |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  4.75e-13  3.41e-13 |
 OUS2 |   288   257     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  4.13e-13  3.23e-13 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  6.84e-13  1.79e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   249     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-12  7.24e-13  1.53e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  7.56e-13  1.59e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  2.62e-13  5.57e-14 |
 SYOG |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  8.89e-13  2.67e-13 |
 TLSE |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  7.64e-13  6.22e-13 |
 TOW2 |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  4.81e-13  2.36e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.33e-13  2.91e-13  1.22e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  3.42e-13  1.43e-13 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  2.47e-13  6.83e-14 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  3.26e-13  1.57e-13 |
 WROC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WSRT |   288   264     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  6.47e-13  2.57e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-14  1.83e-15  1.94e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.72e-13  1.80e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  2.97e-13  1.70e-13 |
 BRST |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  6.38e-13  1.59e-13 |
 PADO |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  4.72e-13  3.10e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MONP |   258   258     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  4.29e-13  1.87e-13 |
 HERS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MBAR |   279     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOKV |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.71e-14  1.38e-14  1.97e-14 |
 IQQE |   288   266    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  1.36e-12  2.78e-13 |
 CHTI |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  7.58e-13  4.08e-13 |
 YARR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  4.15e-13  1.86e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   286   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.48e-12  1.04e-12  1.43e-13 |
 ARUC |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  8.77e-13  2.72e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-13  4.55e-13  2.07e-13 |
 JFNG |   288   253    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  1.04e-12  2.10e-13 |
 METG |   263   124    91     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.19e-11  7.07e-12  1.37e-12 |
 REDU |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-13  3.58e-13  1.84e-13 |
 NYA2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  4.14e-13  2.34e-13 |
 TSK2 |   287   258    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  8.10e-13  1.87e-13 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 PARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-14  1.08e-14  2.29e-15 |
 CHOF |   241     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  5.01e-13  1.51e-13 |
 RGDG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  6.19e-13  6.33e-13 |
 UCAL |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  5.87e-13  1.02e-13 |
 WARK |   279   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  6.92e-13  2.68e-13 |
 LAUT |   288   247    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  7.39e-13  1.46e-13 |
 DJIG |   287   257     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-07  3.36e-08  1.56e-08 |
 OWMG |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  8.95e-13  5.01e-13 |
 PTGG |   288   251    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.08e-12  7.25e-13  1.66e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  4.18e-13  1.34e-13 |
 WTZ3 |   123   121     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.61e-13         - |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.68e-13  2.54e-13  2.44e-13 |
 CKSV |   286   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  1.23e-12  3.95e-13 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  4.68e-13  1.31e-13 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   288   280     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  7.37e-13  9.26e-14 |
 KMNM |   283   272     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  8.26e-13  2.16e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.68e-21  9.56e-20  3.02e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      TWTF |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
