
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2217   Day: 0   MJD: 59763                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153883   5795    -642     123      7      5      8     79     73     86   23.51
 emr |  2880     0 110477    754  199915    1171     15     15     14     84     82     97    9.30
 esa |  2880     0 130653    203   -1444     943      7      6      9     95     89    106   22.84
 gfz |  2880     0 138364   6090      55     227     11     10     14     97     89    109   12.50
 grg |  2880     0 124557    152    -209     404     11     10     13    122    119    132   13.18
 jpl |  2880     0 111326    587   -3649    1439      8      7     10     88     88     90   18.68
 mit |  2880     0  97339   2347   -1326       0     32     33     28   1762   1651   3113    0.00
 igr |   288     0  47981    550      -8      40     11     15     10    132     56    145    0.00
 ngs |    96     0   3072      0    -641     121    859    859      0   1619   1619      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    27   -39    10    10    23   -49 -1630   -12    25     - |
    2 |    56    57     7    28  -142   -26  1763   -38    10     - |
    3 |   -69    66    33    -4    -9    24 -1880   -31  -313     - |
    4 |   -92  -127     8   -88   144   127 -1116    33 -1769     - |
    5 |     X    -9    -4     X   -31    31 -1495    66    81     - |
    6 |   -95   -75    90    28   202  -113 -1205    -9  1087     - |
    7 |    25    32   -57   -45    64     6  -608    20   934     - |
    8 |  -118   -53   123    43   -30    18   448    -3 -1685     - |
    9 |  -111    97    28     1   186   -75    65   -74   535     - |
   10 |   -44  -135   -60    94     2   131  -552    48 -2028     - |
   11 |     8    51   -16  -297   111   104 -1374    34 -2773     - |
   12 |    20    13    18   -50   165  -136  -847   -36  -121     - |
   13 |   -32    96   108   -43     4  -115  -531   -58   137     - |
   14 |   -35  -155    36   -75   -19   141 -1128    76 -2408     - |
   15 |   125   -40   -58   -68   -83    38 -1533   -29   478     - |
   16 |    35   -25    -6    48   -41   -27  2079   -58   902     - |
   17 |   108   106  -137    -1     8   -25  -690    11  -697     - |
   18 |   -52   -51    22   -36  -115   169 -1399    65 -2644     - |
   19 |   107   113   -31    54  -251   -12  3975     6   143     - |
   20 |    37    29   -17    88   -92   -35  3495   -20   435     - |
   21 |    19   -26    12    41   -29   -34  3313   -56  1162     - |
   22 |    -1   -18    15     0    29   -29   609  -105   791     - |
   23 |     X   -71   -58     X    15    91 -1425    60 -1744     - |
   24 |    49    30   -14    75  -151    -2 -1390    59  3106     - |
   25 |   -24  -116   -81    93   141    26  1415    -4   550     - |
   26 |    10    58    57    15  -187    12   264     9  1935     - |
   27 |    -1    70   -48    31    68   -44   438   -57  1602     - |
   28 |   -47    99    89   -17  -109   -11  2340    11  -785     - |
   29 |   167   -15   -70    43   -94   -80 -1072    22   955     - |
   30 |   -44   113    21   107   -78   -43  1361    80   401     - |
   31 |    47   -92   -48  -123   229   -34 -1149   -35  1233     - |
   32 |   -73     7    27    51    68   -27 -1709    77   466     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    25     -     -     5   -51     -     -    87     -     - |
 ABPO |   -80     -     -   115     -    23     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -    61   -57     -     -     -     -     - |
 AIRA |    -2     -     -     -     -     3     -     -     -     - |
 ALBH |   -50   -19     -   107     -     -     -     2     -     - |
 ALGO |  -104    22    57    76     -     -     -   -55     -     - |
 ALIC |  -131     -    81  -109   198     -     -     -     -     - |
 AREG |  -124     -    54     -   127     -     -   -76     -     - |
 AREQ |   -72    72     -    34     -    32     -  -158     -     - |
 ASCG |  -235     -   204     -   155   -63     -   -62     -     - |
 AUCK |    45     -  -101   101     -     -     -     -     -     - |
 BAKE |   -76     -    29    45    45     -     -    23     -     - |
 BAKO |   -16     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -28     -    -5    63     -     -     -     -     -     - |
 BHR4 |     -     -    76     -     -   -93     -     -     -     - |
 BJFS |   -24     -    32   125    35  -117     -     -     -     - |
 BNOA |     -     -     -    65     -   -43     -     -     -     - |
 BOGT |  -128     -    72     2   -12    80     -   -15     -     - |
 BOR1 |   -70  -122     -   222     -     -  -258  -188     -     - |
 BRAZ |    24     -   -88   115     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -32    81     -     -     -     - -2560     -     -     - |
 BRFT |   132     -   -97   120  -173     -     -  -177     -     - |
 BRST |   -50     -   -73     -   234   -13     -  -214     -     - |
 BRUX |   -40     -     -    66    10     -     -   -55     -     - |
 CAS1 |    76     -    21     -  -173     -     -    18     -     - |
 CCJ2 |   -23     -   -59   115    35     -     -  -259     -     - |
 CEDU |   -40    43    15   -11     -    17     -    71     -     - |
 CHAN |     -    33     -   -25     -     -     -    33     -     - |
 CHOF |     1     -     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -112     -     -     -   200     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -55     -     -   103     -     -     -    17     -     - |
 CHTI |   -13     -     -   197    -2  -115     -  -262     -     - |
 CHUM |     -     -     -   164     -  -110     -     -     -     - |
 CHUR |   -91    31    65    29     -     -     -   -85     -     - |
 CKIS |  -133     -    81     -   189   -64     -    11     -     - |
 CKSV |     -     -   -12    22     -     -     -     -     -     - |
 CNMR |   -35     -     -    66     -     -     -     -     -     - |
 COCO |  -208     -   120     -     -   115     -    14     -     - |
 CORD |    21     -     -   -40     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |  -187     -   166     -   111   -45     -   -79     -     - |
 CRO1 |  -105   -45   -14    19   226     - -5486   -91     -     - |
 CUSV |     -     -    21   -15     -   -16     -   101     -     - |
 CZTG |     -     -   103     -  -121   -41     -  -106     -     - |
 DAEJ |  -104     -     -   231   -32     -     -  -119     -     - |
 DARW |   -94     -    88   -18    42    -7     -   -26     -     - |
 DAV1 |   -85     -    74   -65    20    46     -    -9     -     - |
 DGAR |    28     -     -     -   -50     -     -     -     -     - |
 DJIG |     -     -    71     -  -110   -10     -   -19     -     - |
 DLF1 |  -139     -     -     -   248     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -77    42    34    52     -     -     -  -155     -     - |
 DUBO |   -93     -    52    12    65     -     -    83     -     - |
 DYNG |  -110     -     -     -   196     -     -  -143     -     - |
 FAA1 |  -140     -    99   -15    91     -     -   -62     -     - |
 FAIR |   -95    31    27   104    32   -21     -  -234     -     - |
 FALK |     -     -    11   -21     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |   -59     -    77  -101    68    -1     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -     1     -    -1     X     -     X     -     - |
 GAMG |     -     -    53  -198    96     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -60     -    25     5    37    14     -   -65     -     - |
 GLSV |   -32     -  -146   105   212     -     -     -     -     - |
 GODE |  -131     -     -   -53   286     - -4570  -114     -     - |
 GODZ |   -46     -    47     -     -     -     -  -113     -     - |
 GOL2 |   -16    40     -     -     -     -     -    -7     -     - |
 GOLD |     2     -    31   -61     -     - -2829   -90     -     - |
 GOP6 |   -17     -     -    31     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |   -97     -     -   182     -     -     -   -82     -     - |
 GRAC |   -85     -     -   170    -9     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -109     -     5   195     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -127    11   128    -3     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |   -76     -    56   102     -   -42     -    -1     -     - |
 HARB |   -75   -67    26    13   125     -     -   -62     -     - |
 HERS |   -76    -9   130   -87     -     - -4303  -197     -     - |
 HERT |    46     -   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -27    69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -24     -     -    45     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    -9    65     -   -31     -     - -4275  -273     -     - |
 HOFN |   -85     -     1   213   -52     -     -  -209     -     - |
 HOLB |    -3     -     -   134  -125     3     -     -     -     - |
 HRAG |   -19     -     -     -    34     -     -     -     -     - |
 HRAO |    60  -184     -    25     -     -     -  -170     -     - |
 HYDE |    -3     -   -77    83    61     -     -     -     -     - |
 IENG |   -37    36     -    45     -     -     -  -169     -     - |
 IISC |   -71     -     -   161     -   -18     -   -34     -     - |
 INVK |   -81     -     -   212   -57     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -98     -   101     -     -     0     -     -     -     - |
 IRKJ |    25     -     -   -46     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -248     -     -     -   443     -     -  -286     -     - |
 JOZ2 |   -22     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -27    39     -    22     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -22     -    16     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -79     -    97    64   -86     -     -   -21     -     - |
 KERG |   204  -141   -58   152     -  -217     -  -321     -     - |
 KIR8 |  -127     -     -   240     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -59     -    33   -30    78     -     -  -111     -     - |
 KIT3 |  -124     -   107   -12    53     -     -     -     -     - |
 KOKB |    -9     -     -    17     -     -     -     0     -     - |
 KOKV |   -46     -    21    33     -    10     -   -72     -     - |
 KOUC |     -     -   -83   152     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -81     -     -     -   145     -     -    21     -     - |
 KOUR |   -23     -    18    11     -     -     -   -44     -     - |
 KZN2 |   -28     -     -     -     -    35     -   213     -     - |
 LAUT |   -83     -    18     -     -    83     -    56     -     - |
 LHAZ |     -     -   -51   108   -92    54     -   -78     -     - |
 LMMF |    45     -     -     -  -106    15     -     -     -     - |
 LPGS |   -20   -25   -60     -   158     -     -   -33     -     - |
 MAC1 |  -149     -    -3    69    68    99     -    -8     -     - |
 MAL2 |   -75     -    79    13   -16     -     -   -67     -     - |
 MANA |   -61     -     -   115     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -68   -44    88     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |   -66     -     -   125     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -139   -62   134    46    83   -48     -   -71     -     - |
 MATE |    50   -89  -131   215     -     -     -   205     -     - |
 MAW1 |    56     -  -293   113   301     -     -     -     -     - |
 MAYG |  -285     -   108    85   240     -     -  -423     -     - |
 MBAR |     -     -    78   108     -  -167     -    11     -     - |
 MCIL |  -123     -   169   134     -  -140     -    -5     -     - |
 MCM4 |   -67    -1   -23    -7    95    50     -   -55     -     - |
 MDO1 |   -82   137    29     -     -     -     -    28     -     - |
 MDVJ |   -14   -80    56   -17     -     -     -  -150     -     - |
 MEDI |   171  -433     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -90     -     -     -   161     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -83     -    99     -   -24     -     -    -9     -     - |
 MIZU |   -24     0     -    46     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -135     -   119    74     -   -19     -    38     -     - |
 MOBS |    -2     -    65     -  -109     -     -     -     -     - |
 MONP |   -35     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |    59     -   -61     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -70     -    20    94     -     -     -     -     -     - |
 NICO |   -95     -    34   165   -43     X     -     -     -     - |
 NIST |   -69   141     -    25     -     - -4156     -     -     - |
 NKLG |   -24     -    30    27   -50    11     -   -22     -     - |
 NLIB |  -132     -     -   -88   320     -     -  -123     -     - |
 NNOR |   -61    18    25     -   -36    62 -3711    58     -     - |
 NOVM |   -82     6     -   151     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -70    17     -   118     -     -     -    54     -     - |
 NRMD |     -     -     -   200  -190     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -37     -    71    49     -   -73     -     -     -     - |
 NYA2 |   110     -     -   -73  -126     -     -     -     -     - |
 NYAL |    47     -     -   -89     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |  -128     -   159    34     -   -55 -1822    57     -     - |
 OHI3 |     -     -    65     -  -113     -  -114     -     -     - |
 ONS1 |   -43     -     -     -    77     -     -   -88     -     - |
 ONSA |  -103   -25   102    25     -     -     -  -123     -     - |
 OPMT |   -21     -     -    40     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    39     -    22    46  -151     -     -   -36     -     - |
 OWMG |     -     -    39     -   -67     -     -     -     -     - |
 PADO |   -28     -     -     -    51     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   175  -166     -     -     -     -     - |
 PARC |     1     -   -34   224  -155     -     -     -     -     - |
 PARK |   -26    65     -     -     -     - -3237     -     -     - |
 PERT |    -5  -106    48     -     -     -     -    -1     -     - |
 PIE1 |  -119   -23     -   -50   175    71  -747   -18     -     - |
 POHN |   -32     -   -14     -     -    58     -     -     -     - |
 POL2 |   -27     -     -    51     -     -     -    61     -     - |
 POLV |    62     -     -   133     -  -167     -     -     -     - |
 POTS |   126     -  -129     -     -     -     -   -26     -     - |
 POVE |    46     -   -44    -7     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -20    43     -     6     -     -  -807    64     -     - |
 PTAG |    50     -     -     -     -   -62     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -   -69     -   120     -     -   -26     -     - |
 QAQ1 |    -3   -84    21    29     -     -     -   -92     -     - |
 QUIN |   -43     -    44     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -41     -     -    77     -     -     -   -73     -     - |
 RAEG |     -     5     -     -     -    -3     -  -289     -     - |
 RAMO |   -66     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -62     -    64     -     -     -     -   -36     -     - |
 REUN |   -58     -    38    80   -32    -3     -    17     -     - |
 REYK |   -69     -     -   152   -22     -     -     -     -     - |
 RGDG |  -127     -     -     -   226     -     -  -226     -     - |
 RIO2 |    23     -     -    24     -   -45     -   -87     -     - |
 RIOP |   -83     -     -   156     -     -     -     -     -     - |
 SALU |   -73     -     -   138     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     7     -    86     -     -  -112     -   109     -     - |
 SANT |    38     -     -    14     -   -57     -     4     -     - |
 SAVO |    26     -   -43   170     -   -92     -     -     -     - |
 SCH2 |  -122    84    33   107     -     -     -   -61     -     - |
 SCOR |     0     -   -73     8   119     -     -  -118     -     - |
 SCRZ |   114     -     -     -  -203     -     -     -     -     - |
 SCUB |    42     -   -47    41   -32     -     -   -27     -     - |
 SEYG |   -93     -    22     -    57    51     -   -21     -     - |
 SFER |     -  -132   -48   162    22     -     -     -     -     - |
 SGOC |   170     -  -120     -   -97     -     -   -90     -     - |
 SOFI |   -33     -   -37   128     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -72    50     -    99     -     -     -   -69     -     - |
 SSIA |     8     -   -74   178   106  -107     -  -344     -     - |
 STFU |   -34     -     -     -    61     -     -     -     -     - |
 STHL |   -35     -    52    44     -   -49     -    47     -     - |
 STJ3 |    -7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |
 STJO |   -70    20     -    93   -25    34     -   130     -     - |
 STK2 |   -43     -   153     -     8  -139     -  -354     -     - |
 STR1 |     -   105     -     -   -74     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -82     -     -    88    63     -     -   -50     -     - |
 SUTM |    34    19    28     -  -117    -4     -     -     -     - |
 SUWN |   -36   -81     -   132     -     -     -  -417     -     - |
 SVTL |     -   -86   -21     -    98     -     -   -88     -     - |
 SYDN |   -53     -     -    47     -    35     -    45     -     - |
 SYOG |   -66     -    69    90    69  -111     -  -175     -     - |
 TASH |   -24     -     -    55   -10     -     -  -322     -     - |
 THTG |   -92     -     -     -   164     -     -   -84     -     - |
 THTI |   150   -75  -139    83     -   -37     -  -183     -     - |
 THU2 |   -23     -    -7    56     -     -     -    29     -     - |
 TIDB |   -16    -1     -    31     -     -  -179     2     -     - |
 TLSE |   -84  -156     5   138   134     -     -     -     -     - |
 TLSG |     -     -     -   -83    79     -     -     -     -     - |
 TONG |  -102     -    58     -    81     -     -  -122     -     - |
 TOW2 |   -12     -    98   -16  -216    59     -    13     -     - |
 TRO1 |   -15     -    65   -48   -42     -     -     -     -     - |
 TSK2 |    94     -     -     -  -168     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -91     X     -   171     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |   -98     -   101     -     -     -     -   -24     -     - |
 TWTF |   -71     0     -     6   122     -     -  -102     -     - |
 UCAL |   -62     -     -     -   110     -     -     -     -     - |
 UFPR |    31     -   -76    81     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   148     -   -51     -  -175     -     -   131     -     - |
 UNB3 |    -6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -69     -    59    23     -     -     -  -248     -     - |
 URUM |    87     -   -90     -     -     -     -    18     -     - |
 USN7 |   -37     -     -    70     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -48    83     -    32     -     - -4348     -     -     - |
 VILL |  -103     -    30   -31   161     -     -   -99     -     - |
 VIS0 |   -37     -     -    69     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -40     -   -15     -    97     -     -     6     -     - |
 WAB2 |     7     -     -   -13     -     -     -   -93     -     - |
 WARK |    12    99     -     -   -91     -     -   -80     -     - |
 WHIT |   -86     8    49    66     -     -     -    16     -     - |
 WILL |   -40    58     -    33     -     -     -     1     -     - |
 WIND |    -2     -    69     -  -116     -     -     -     -     - |
 WSRT |    -9   -29     -    38     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -95     -     0   179     -     -     -   -47     -     - |
 WTZS |   -68     -     -   127     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |    38     -     -    34   -99     -     -     -     -     - |
 WUHN |  -154  -241   149   190     -     -     -  -704     -     - |
 XMIS |   -83     -     -   156     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |    18   -46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |    -2     -     -     -     4     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -112     -   123     -   -13     -     -   -32     -     - |
 YELL |   -22    -7     -     9    36     - -1973    44     -     - |
 YKRO |  -104     -   206    46     -  -152     -   -61     -     - |
 ZAMB |     2     -    52    68     -  -111     -     0     -     - |
 ZECK |    -4     0    21   -31     -     - -1812    13     -     - |
 ZIM2 |   -57     -    59     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -51     -     -    97     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    16     5    11     9     8    26    11   294     - | 2880    196
    2 |     4    14     4     8    10     6    33    13   410     - | 2880    243
    3 |     6    17     8    10    11     8    23    15  2196     - | 2880    741
    4 |     6    17     8    13     7     7    24    11   517     - | 2880    109
    5 |     X    16     7     X    10     7    53    33   819     - | 2879    513
    6 |     4    14     4     8    10     6    24    10   324     - | 2880    206
    7 |     7    18     9    15    11     8    21    10   991     - | 2880    446
    8 |     5    15     6     9     9     7    30    11  1732     - | 2880   1677
    9 |     6    15     8    15    10     7    24     7   400     - | 2880    173
   10 |     7    14     9    10    13     8    35    10  1243     - | 2880    380
   11 |     5    13     4    10    10     6    25    16   407     - | 2880    277
   12 |     5    17     7    13     9     8    30     8  1399     - | 2880    378
   13 |     4    15     5     8     9     7    28    14   459     - | 2880    257
   14 |     6    18     5    10    11     9    67    26   320     - | 2880    217
   15 |     5    14     5    13     8     7    27    17   522     - | 2880    331
   16 |     5    15     5     7     9     8    39    17   647     - | 2880    427
   17 |     5    15     5    10     9     6    25    17   819     - | 2880    382
   18 |     4    13     8    13    11     7    28    15   389     - | 2880    220
   19 |     6    13     8    10    11     6    33    20   591     - | 2880    249
   20 |     7    17     6    12    26    10    27    17   505     - | 2880    292
   21 |     5    16     6     8     9     7    39    13   719     - | 2880    364
   22 |     5    17     6     5    10     6    28     7   806     - | 2880    255
   23 |     X    13     8     X    13     9   100    31   367     - | 2880    132
   24 |     5    15     6    11     7     6    26     8  1364     - | 2880    216
   25 |     5    17     4     8    10     8    35     9   192     - | 2880    127
   26 |     5    15     5    11    10     9    39     9   454     - | 2880    189
   27 |     5    13     7     8    11     7    33    15   379     - | 2880    328
   28 |     6    15     7    15    10    12    31    27  1828     - | 2880   1086
   29 |     5    12     6    11    11     6    34    17   554     - | 2880    256
   30 |     6    18     5     8    11     7    24    10   279     - | 2880    142
   31 |     6    16     5     6     8     5    22    12   311     - | 2880    215
   32 |     6    16     6     8    11     7    26    14   366     - | 2880    145
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     9     -     -    17    15     -     -    10     -     - |  288   2072
 ABPO |     5     -     -     9     -     5     -     -     -     - |  288   2208
 ADIS |     -     -     -    15    15     -     -     -     -     - |  288   7502
 AIRA |    24     -     -     -     -    30     -     -     -     - |  281   3269
 ALBH |     8    12     -    12     -     -     -    14     -     - |  288    903
 ALGO |     4     7     6     8     -     -     -     8     -     - |  288     48
 ALIC |     4     -     5     8     9     -     -     -     -     - |  288   2249
 AREG |     5     -     4     -     7     -     -     7     -     - |  288   5446
 AREQ |     5     7     -    10     -     6     -     5     -     - |  288   5446
 ASCG |    13     -    15     -    17    12     -    10     -     - |  288   7851
 AUCK |     9     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   4103
 BAKE |     5     -     8    12    11     -     -    10     -     - |  288   3159
 BAKO |    10     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  287   6907
 BARH |    10     -     8    14     -     -     -     -     -     - |  288   3307
 BHR4 |     -     -     7     -     -     9     -     -     -     - |  288    501
 BJFS |    19     -    17    18    18    15     -     -     -     - |  288   3330
 BNOA |     -     -     -    14     -     9     -     -     -     - |  287   8130
 BOGT |    13     -    11    20    17    13     -     9     -     - |  288   6027
 BOR1 |     5    15     -    14     -     -    20     8     -     - |  288     35
 BRAZ |     4     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   6653
 BREW |     9    23     -     -     -     -    23     -     -     - |  288    110
 BRFT |    13     -    13    21    20     -     -    14     -     - |  288   2860
 BRST |     7     -    10     -    11     6     -     8     -     - |  288   1236
 BRUX |     6     -     -    14     8     -     -     6     -     - |  288     25
 CAS1 |     4     -     4     -     9     -     -     8     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     8     -    11    12    17     -     -     9     -     - |  288   2981
 CEDU |     4     8     4     7     -     5     -     7     -     - |  288   2059
 CHAN |     -    22     -    16     -     -     -    11     -     - |  284    120
 CHOF |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CHPG |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   5607
 CHPI |     4     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   5875
 CHTI |     9     -     -    16    13    11     -     7     -     - |  288   3631
 CHUM |     -     -     -    13     -     9     -     -     -     - |  288  18461
 CHUR |     5     9     6    10     -     -     -    14     -     - |  288   3469
 CKIS |     9     -    10     -    13    10     -    14     -     - |  288   4564
 CKSV |     -     -     7    13     -     -     -     -     -     - |  287   2468
 CNMR |     9     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  285   6384
 COCO |    11     -    11     -     -    10     -     6     -     - |  288   2970
 CORD |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   4676
 CPVG |     6     -     8     -    13     6     -     7     -     - |  288  13120
 CRO1 |    14    14    10    20    15     -    36    14     -     - |  288     37
 CUSV |     -     -     9    12     -    14     -     6     -     - |  288   9125
 CZTG |     -     -     7     -    11     9     -     9     -     - |  288   6966
 DAEJ |    13     -     -    15    21     -     -    18     -     - |  288   2107
 DARW |     6     -     9    12    14    11     -     9     -     - |  288   2542
 DAV1 |     5     -     6    10    10     7     -     5     -     - |  288   2227
 DGAR |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1904
 DJIG |     -     -     7     -    15     8     -     6     -     - |  288   4671
 DLF1 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1427
 DRAO |     8    13    11    13     -     -     -    13     -     - |  288     70
 DUBO |     8     -     9    12    11     -     -    11     -     - |  288  23991
 DYNG |     6     -     -     -    10     -     -    10     -     - |  288   2487
 FAA1 |    14     -    11    19    15     -     -     9     -     - |  288   8701
 FAIR |    10     9    10    11    15     7     -    12     -     - |  288   2102
 FALK |     -     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  288   3230
 FLIN |     7     -     8    10     7     9     -     -     -     - |  288   2066
 GAMB |     -     -    13     -    22     X     -     X     -     - |  276   4851
 GAMG |     -     -     7    10    13     -     -     -     -     - |  288   2118
 GLPS |     7     -     7    12     7     8     -     5     -     - |  288   1488
 GLSV |    12     -    10    18    12     -     -     -     -     - |  288   3577
 GODE |    11     -     -    19    16     -    40    24     -     - |  286    228
 GODZ |    15     -    16     -     -     -     -    10     -     - |  282   7110
 GOL2 |    13    33     -     -     -     -     -    22     -     - |  220     86
 GOLD |     8     -     9    10     -     -    26    13     -     - |  288     71
 GOP6 |     7     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   1874
 GOPE |     7     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288    368
 GRAC |     7     -     -    18    11     -     -     -     -     - |  288   4271
 GRAS |     9     -     7    12     -     -     -     -     -     - |  288   1414
 GRAZ |    11    15     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   2595
 GUAM |    12     -    11    21     -    15     -    14     -     - |  288   2552
 HARB |     5    14     7     8     9     -     -     7     -     - |  288   2066
 HERS |     8    14     5    13     -     -    35    10     -     - |  288     39
 HERT |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4309
 HLFX |     7    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  263    >>>
 HNLC |     8     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  271   3067
 HOB2 |     4     7     -     9     -     -    24     7     -     - |  288     46
 HOFN |     8     -     5    15    13     -     -     5     -     - |  288   2577
 HOLB |     6     -     -    10    13     9     -     -     -     - |  288   1814
 HRAG |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288     36
 HRAO |     4     8     -     7     -     -     -    13     -     - |  288    458
 HYDE |    13     -    13    16    19     -     -     -     -     - |  288   2628
 IENG |     8    22     -    15     -     -     -    12     -     - |  288     43
 IISC |     8     -     -    12     -     9     -     8     -     - |  288   2579
 INVK |     8     -     -    13    10     -     -     -     -     - |  288   3168
 IQAL |     8     -     6     -     -    11     -     -     -     - |  288   2777
 IRKJ |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  252     55
 JFNG |     7     -     -     -    13     -     -    19     -     - |  288   2873
 JOZ2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3204
 JOZE |     8    14     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2225
 JPLM |     -    24     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   4048
 KARR |     4     -     6     8     7     -     -     8     -     - |  288   1695
 KERG |    13    11    13    18     -    11     -    12     -     - |  288   5533
 KIR8 |     9     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  286   1169
 KIRU |    12     -    11    18    17     -     -    10     -     - |  288   1695
 KIT3 |     8     -     7    11    14     -     -     -     -     - |  227   2509
 KOKB |     8     -     -    16     -     -     -    10     -     - |  288     75
 KOKV |     9     -    11    20     -    11     -    11     -     - |  288     73
 KOUC |     -     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   5293
 KOUG |     7     -     -     -    12     -     -    11     -     - |  288   1840
 KOUR |    13     -    12    18     -     -     -    14     -     - |  288     38
 KZN2 |     5     -     -     -     -     6     -    10     -     - |  213   5989
 LAUT |     7     -     6     -     -     9     -     9     -     - |  288   2551
 LHAZ |     -     -     8    13    15    14     -     6     -     - |  288   8790
 LMMF |    15     -     -     -    20    13     -     -     -     - |  288   7824
 LPGS |     7     8     9     -    15     -     -     8     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    11     -    10    13    14     9     -     6     -     - |  288   1920
 MAL2 |    15     -    14    16    16     -     -    11     -     - |  288  13795
 MANA |    10     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  285   7770
 MAR6 |     7    12     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1865
 MAR7 |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   1513
 MAS1 |     9    10     9    19    11     8     -     7     -     - |  288   2415
 MATE |    14    17    10    14     -     -     -    16     -     - |  288    133
 MAW1 |     6     -     8     9    13     -     -     -     -     - |  288   1942
 MAYG |     7     -     8    12    13     -     -     6     -     - |  288   6780
 MBAR |     -     -     8     8     -    10     -     7     -     - |  288   7007
 MCIL |    13     -    14    18     -    11     -    12     -     - |  288   5615
 MCM4 |    10    11     9    11     9    10     -     9     -     - |  288   3642
 MDO1 |     8    23     9     -     -     -     -     6     -     - |  288   1624
 MDVJ |    16    13    10    16     -     -     -    11     -     - |  288     47
 MEDI |     5    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     28
 METG |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1990
 MGUE |     6     -     5     -    10     -     -     9     -     - |  288     30
 MIZU |    11    23     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   2039
 MKEA |     7     -     8    14     -     9     -     8     -     - |  288     86
 MOBS |     4     -     6     -     9     -     -     -     -     - |  288   2494
 MONP |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  287   2071
 MQZG |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4468
 NANO |     7     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   1789
 NICO |     9     -     9    13    13     X     -     -     -     - |  288   3933
 NIST |     6    22     -    12     -     -    31     -     -     - |  288     28
 NKLG |     8     -     9    12    13    10     -     6     -     - |  288   5062
 NLIB |    11     -     -    18    14     -     -    15     -     - |  288     36
 NNOR |     4    11     7     -     7     5    26     6     -     - |  288     58
 NOVM |     8    18     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     37
 NRC1 |     5     8     -     8     -     -     -     9     -     - |  288     63
 NRMD |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     - |   49   1458
 NYA1 |     8     -    11    14     -    11     -     -     -     - |  288   2169
 NYA2 |     5     -     -    12     7     -     -     -     -     - |  288   1464
 NYAL |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1519
 OHI2 |     6     -     4     8     -     9    27     5     -     - |  288     75
 OHI3 |     -     -     6     -    10     -    29     -     -     - |  288     73
 ONS1 |     8     -     -     -    14     -     -    14     -     - |  196   1368
 ONSA |    14    12    13    18     -     -     -    12     -     - |  288     35
 OPMT |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     33
 OUS2 |     6     -     7    11    17     -     -     7     -     - |  288   2297
 OWMG |     -     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  285   3635
 PADO |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2258
 PALM |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  288   2265
 PARC |     7     -     5    10    11     -     -     -     -     - |  288   1051
 PARK |     3     8     -     -     -     -    23     -     -     - |  288    101
 PERT |     8    30     8     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     8    14     -    14    10     9    26     8     -     - |  288     34
 POHN |    12     -    16     -     -    17     -     -     -     - |  280   5370
 POL2 |     5     -     -    10     -     -     -     9     -     - |  288   6255
 POLV |     6     -     -    12     -     6     -     -     -     - |  288   4247
 POTS |     7     -     7     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 POVE |     7     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   5839
 PRDS |     5    11     -    11     -     -    30    14     -     - |  288     81
 PTAG |    10     -     -     -     -    12     -     -     -     - |  288   6589
 PTGG |     -     -    12     -    20     -     -    18     -     - |  288   3934
 QAQ1 |     9     9     9    14     -     -     -     8     -     - |  288 108937
 QUIN |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3088
 RABT |     7     -     -    14     -     -     -    11     -     - |  288   4828
 RAEG |     -     8     -     -     -     4     -    10     -     - |  288   3584
 RAMO |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     6     -     6     -     -     -     -    20     -     - |  288   1703
 REUN |     9     -     8    11    14     6     -     6     -     - |  288   2729
 REYK |     7     -     -    15    11     -     -     -     -     - |  288   2410
 RGDG |     7     -     -     -    12     -     -     5     -     - |  288   2735
 RIO2 |     6     -     -    11     -     5     -     8     -     - |  288   8603
 RIOP |     8     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   4650
 SALU |    11     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  279   7497
 SAMO |    14     -    18     -     -    21     -    15     -     - |  288   6000
 SANT |     4     -     -    13     -     7     -     5     -     - |  288   2539
 SAVO |    15     -    18    19     -    17     -     -     -     - |  288   7776
 SCH2 |    13    10    11    17     -     -     -    10     -     - |  288   3736
 SCOR |     6     -     6    14    11     -     -     7     -     - |  288   2284
 SCRZ |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   9191
 SCUB |    15     -    14    19    18     -     -    12     -     - |  288   6348
 SEYG |     7     -     9     -    10     8     -     6     -     - |  288   4823
 SFER |     -     9     6    14    14     -     -     -     -     - |  288     34
 SGOC |     8     -    10     -    19     -     -    13     -     - |  288    >>>
 SOFI |     7     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   4424
 SPT0 |     9     9     -    16     -     -     -    11     -     - |  288     29
 SSIA |    11     -    12    18    16    13     -     8     -     - |  288   5970
 STFU |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STHL |     8     -     9    10     -     7     -     6     -     - |  288   6793
 STJ3 |    11     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  266   2041
 STJO |    17     9     -    27    18    11     -    16     -     - |  288   3928
 STK2 |    10     -    13     -    19    17     -    11     -     - |  288   2066
 STR1 |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2615
 SUTH |     4     -     -     8     6     -     -     6     -     - |  288   2011
 SUTM |     5     9     7     -     7     5     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     7    13     -    15     -     -     -    16     -     - |  288   2477
 SVTL |     -    17     8     -    12     -     -    14     -     - |  288     51
 SYDN |     7     -     -    15     -     9     -     7     -     - |  288    900
 SYOG |     7     -     6     9     8     5     -     6     -     - |  288   3050
 TASH |     7     -     -    13     8     -     -    13     -     - |  288   4591
 THTG |     9     -     -     -    16     -     -    12     -     - |  288   1172
 THTI |    13    17    14    19     -    15     -    11     -     - |  288   6216
 THU2 |     6     -     8    13     -     -     -     8     -     - |  288   2276
 TIDB |     6     7     -    13     -     -    26     9     -     - |  288     34
 TLSE |    14    14    13    17    14     -     -     -     -     - |  288   4120
 TLSG |     -     -     -    14    13     -     -     -     -     - |  288    700
 TONG |    10     -     9     -    16     -     -    29     -     - |  288   2438
 TOW2 |     9     -    10    15    17     9     -    11     -     - |  288   2719
 TRO1 |    13     -     9    17    16     -     -     -     -     - |  288   1103
 TSK2 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   2014
 TSKB |     8     X     -    14     -     -     -     -     -     - |  277   2946
 TUVA |    13     -    13     -     -     -     -    10     -     - |  288   5532
 TWTF |    13    13     -    17    14     -     -     9     -     - |  288     58
 UCAL |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1587
 UFPR |     6     -     5    11     -     -     -     -     -     - |  288   5672
 ULAB |     9     -     8     -    11     -     -     9     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1527
 UNSA |     6     -     6    12     -     -     -     7     -     - |  288   6243
 URUM |     8     -     9     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 USN7 |    10     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  284     44
 USUD |    12    29     -    17     -     -    33     -     -     - |  286     45
 VILL |    13     -    13    19    18     -     -    13     -     - |  288   2198
 VIS0 |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   1890
 VOIM |     5     -     6     -     9     -     -     7     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     9     -     -    16     -     -     -    12     -     - |  278     44
 WARK |     7    10     -     -    13     -     -     9     -     - |  288   3954
 WHIT |     7    11     8    11     -     -     -     6     -     - |  288  58695
 WILL |     6    10     -    11     -     -     -    11     -     - |  288   1757
 WIND |     4     -     6     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     6    19     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   2151
 WTZR |     8     -     7    15     -     -     -     8     -     - |  288   3911
 WTZS |    10     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288    523
 WUH2 |    10     -     -    17    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WUHN |    15    24    11    16     -     -     -    20     -     - |  288   3416
 XMIS |     6     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  276   5957
 YAR2 |     3     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   1802
 YEL2 |     5     -     7     -     9     -     -     7     -     - |  288     50
 YELL |     6     9     -    12     6     -    25     8     -     - |  288     38
 YKRO |    10     -    11    16     -    12     -     6     -     - |  288   6632
 ZAMB |     6     -     6    11     -     8     -     6     -     - |  288   5363
 ZECK |     8    13     7     8     -     -    27     5     -     - |  288     47
 ZIM2 |    12     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  287   4185
 ZIMM |     8     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  284   4379
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    15     7    12    11     8    33    12   859     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   MAW1  | 2217-0 20:35:00 |        2521
grg |   KIRG  | 2217-0  0:10:00 |       10797
grg |   KIRG  | 2217-0  0:15:00 |        3012
grg |   KIRG  | 2217-0  0:20:00 |        4625
grg |   KIRG  | 2217-0  0:30:00 |         987
grg |   KIRG  | 2217-0  0:35:00 |        2304
grg |   KIRG  | 2217-0  0:40:00 |       -1601
jpl |   NICO  | 2217-0 15:30:00 |         693



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   288     0   288     2.73     3.89     1.84     1.84   | 3.90e-14  8.01e-15  1.96e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.90     3.89     1.79     1.79   | 3.24e-14  4.70e-15  6.40e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.49     3.89     3.88     3.88   | 2.65e-14  1.06e-14  2.12e-15 |
 NRC1 |   288   286     0   288     2.65     3.89     3.80     3.80   | 3.24e-14  7.96e-15  5.17e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.36     3.89     1.46     1.46   | 2.23e-14  7.01e-15  7.25e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.75     3.89     3.88     3.88   | 3.08e-14  1.30e-14  1.91e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.20     3.89     3.88     3.88   | 4.01e-14  5.54e-15  1.86e-15 |
 SPT0 |   288   287     0   288     3.55     3.89     3.75     3.75   | 3.44e-14  1.04e-14  2.29e-15 |
 YELL |   288   286     0   288     2.94     3.89     3.88     3.88   | 3.23e-14  6.51e-15  1.48e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     3.05     3.89     1.25     1.25   | 3.48e-14  1.08e-14  3.13e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.62     3.89     3.03     3.03   | 2.26e-14  4.23e-15  1.36e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.74     3.89     2.42     2.42   | 2.96e-14  6.43e-15  1.63e-15 |
 KOKB |   288   286     1   288     2.02     3.89     0.79     0.79   | 5.16e-14  1.67e-14  1.19e-14 |
 PRDS |   288   286     0   288     2.62     3.88     2.62     2.62   | 3.62e-14  6.28e-15  2.56e-15 |
 MEDI |   287   287     0   287     2.07     3.88     2.35     2.35   | 4.24e-14  8.64e-15  2.46e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.00     3.86     1.20     1.20   | 4.33e-14  1.11e-14  3.70e-15 |
 USUD |   286   286     1   286     2.30     3.85     2.14     2.14   | 3.79e-14  1.12e-14  3.90e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.93     3.75     0.97     0.97   | 4.88e-14  8.38e-15  6.93e-15 |
 USN7 |   284   273     4   284     1.85     3.54     0.77     0.77   | 8.91e-14  2.24e-14  3.33e-15 |
 CRO1 |   288   284     2   288     1.76     3.15     1.26     1.26   | 4.87e-14  1.29e-14  2.56e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.72     3.03     1.93     1.93   | 5.85e-14  1.25e-14  4.10e-15 |
 GODE |   286   279     2   286     1.55     2.47     0.25     0.25   | 2.18e-13  3.59e-14  1.62e-14 |
 IENG |   288   282     3   185     2.01     2.47     1.97     1.97   | 4.15e-14  1.72e-14  2.84e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.44     2.12     1.34     1.34   | 6.59e-14  1.45e-14  1.67e-14 |
 KOUR |   288   285     1   288     1.43     2.08     1.10     1.10   | 5.80e-14  2.23e-14  3.39e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.11     1.25     0.95     0.95   | 9.34e-14  8.21e-15  2.36e-15 |
 GOL2 |   220   220     0   220     0.95     1.21     0.30     0.30   | 2.16e-13  6.92e-14  1.97e-14 |
 CHAN |   284   281     2   284     0.95     0.94     0.14     0.14   | 1.19e-13  1.75e-14  1.11e-14 |
 TIDB |   288   285     1   288     0.96     0.94     0.46     0.46   | 1.01e-13  1.17e-14  2.19e-15 |
 IRKJ |   252   249     1   252     0.88     0.92     0.34     0.34   | 2.09e-08  1.18e-09  4.83e-10 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.90     0.82     0.92     0.92   | 4.71e-14  1.73e-14  1.23e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.84     0.73     0.68     0.68   | 2.35e-14  5.95e-15  5.29e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     0.78     0.62     0.23     0.23   | 2.64e-14  1.11e-14  3.45e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     0.63     0.41     0.40     0.40   | 3.40e-14  1.36e-14  9.78e-16 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.58     0.34     0.37     0.37   | 2.44e-14  5.69e-15  3.85e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     0.56     0.32     0.36     0.36   | 2.60e-14  6.58e-15  1.68e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.45     0.29     3.13     3.13   | 5.38e-14  1.90e-14  1.27e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     3.83     0.29     3.88     3.88   | 5.94e-14  1.77e-14  1.23e-14 |
 G23  |   288   282     2   288     1.31     0.28     3.88     3.88   | 6.41e-14  2.59e-14  1.62e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     1.19     0.25     3.88     3.88   | 6.37e-14  2.13e-14  3.01e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.48     0.24     0.11     0.11   | 5.61e-14  1.68e-14  3.09e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.83     0.22     3.88     3.88   | 5.04e-14  1.67e-14  1.01e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.83     0.21     3.88     3.88   | 5.55e-14  1.74e-14  3.82e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     3.83     0.16     3.88     3.88   | 6.01e-14  2.30e-14  1.31e-14 |
 G24  |   288   285     1   288     1.25     0.14     0.45     0.45   | 6.17e-14  1.66e-14  9.75e-15 |
 G11  |   288   287     1   288     0.79     0.14     0.90     0.90   | 7.16e-14  2.72e-14  3.44e-14 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.35     0.12     0.22     0.22   | 3.35e-14  2.10e-14  3.10e-15 |
 G09  |   288   280     2   288     1.58     0.12     0.36     0.36   | 7.65e-14  2.30e-14  1.81e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.21     0.05     0.53     0.53   | 3.56e-13  1.21e-13  3.28e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.21     0.05     0.03     0.03   | 4.01e-13  1.05e-13  6.45e-14 |
 PARK |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.02     0.02   | 2.58e-14  8.15e-15  6.88e-15 |
 BHR4 |   288   288     0   288     0.17     0.03     0.23     0.23   | 4.94e-13  1.53e-13  6.82e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.87     0.03     1.34     1.34   | 4.26e-14  2.19e-14  2.31e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.02     3.88     3.88   | 6.70e-14  1.83e-14  3.32e-14 |
 G10  |   288   285     3   227     1.85     0.02     1.15     1.15   | 9.02e-14  4.41e-14  3.70e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.11     1.11   | 5.47e-13  6.17e-14  1.63e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.26     0.26   | 6.34e-13  5.95e-14  1.96e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.59     0.59   | 6.85e-13  6.87e-14  5.52e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.91     0.91   | 6.05e-13  6.36e-14  4.65e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.57     0.57   | 6.42e-13  6.80e-14  2.85e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.11     0.11   | 6.39e-13  6.37e-14  2.83e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.30     0.30   | 7.09e-13  7.15e-14  5.17e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     1.30     1.30   | 6.73e-13  7.31e-14  4.84e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.35     0.35   | 6.68e-13  7.72e-14  2.36e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.11     0.11   | 6.03e-13  6.40e-14  3.62e-14 |
 ABPO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  6.86e-13  1.40e-13 |
 ALIC |   288   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  3.58e-13  1.30e-13 |
 AUCK |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  8.27e-13  1.39e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-14  7.76e-15  2.76e-15 |
 BREW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-14  1.09e-14  3.01e-15 |
 BRFT |   287   248    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.43e-12  9.11e-13  2.56e-13 |
 CEDU |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  3.74e-13  1.76e-13 |
 CHUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  7.97e-13  1.89e-13 |
 DARW |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  3.30e-13  8.73e-14 |
 DAV1 |   288   238     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  6.45e-13  1.92e-13 |
 DGAR |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  7.89e-13  1.61e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-14  1.02e-14  5.06e-15 |
 FAIR |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  7.80e-13  9.50e-14 |
 FLIN |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  4.10e-13  2.84e-13 |
 G03  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-14  4.51e-14  2.44e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  1.20e-13  6.05e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.78e-14  1.80e-14  1.71e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.93e-13  1.38e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  9.35e-14  4.30e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  1.03e-13  2.88e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  1.25e-13  4.43e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.83e-14  2.62e-14  2.30e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.27e-13  6.18e-14  1.67e-14 |
 GLPS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  6.53e-13  1.60e-13 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  4.56e-13  1.80e-13 |
 GUAM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.26e-13  5.24e-13  2.10e-13 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  5.93e-13  4.07e-13 |
 JOZE |   179    48    93     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-11  7.18e-12         - |
 KARR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  3.14e-13  1.44e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-13  3.06e-13  1.83e-13 |
 MAC1 |   288   263     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  5.73e-13  8.18e-14 |
 MAR6 |   288   252     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-12  7.77e-13  2.23e-13 |
 MAS1 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  5.66e-13  2.32e-13 |
 MAW1 |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-12  6.13e-13  2.09e-13 |
 MDO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  6.80e-13  1.32e-13 |
 MIZU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  5.40e-13  2.13e-13 |
 MOBS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  3.82e-13  1.51e-13 |
 NANO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  3.06e-13  2.35e-13 |
 NYA1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  8.79e-13  1.48e-13 |
 NYAL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  3.69e-13  9.82e-14 |
 OUS2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  3.08e-13  7.76e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288   247    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  7.09e-13  1.88e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   266     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  5.66e-13  1.64e-13 |
 SUTH |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  7.84e-13  1.35e-13 |
 SUWN |   288   264     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  1.06e-12  2.48e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.23e-13  2.19e-13  4.00e-14 |
 SYOG |   288   269     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  9.70e-13  2.79e-13 |
 TLSE |   288   275     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  1.07e-12  2.38e-13 |
 TOW2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  2.92e-13  1.13e-13 |
 TRO1 |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  5.49e-13  1.07e-13 |
 TSKB |   277     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  3.74e-13  2.64e-13 |
 WAB2 |   278   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.71e-14  1.47e-14  2.18e-15 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  2.93e-13  2.44e-13 |
 WSRT |   286   213    49     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-11  3.00e-12  5.00e-13 |
 ZIMM |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.39e-14  6.58e-15  2.92e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-13  3.34e-14  1.23e-14 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-14  6.87e-15  2.41e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 THU2 |   288   245    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-12  9.15e-13  1.91e-13 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  3.17e-13  2.35e-13 |
 BRST |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  4.95e-13  1.27e-13 |
 PADO |   288   255     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  5.16e-13  2.19e-13 |
 PALM |   288   253     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  1.03e-12  1.72e-13 |
 BAKE |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  8.92e-13  3.36e-13 |
 MONP |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  2.65e-13  1.89e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VIS0 |   288   267     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  5.57e-13  1.62e-13 |
 PARC |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  3.79e-13  1.24e-13 |
 IQAL |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  8.33e-13  2.85e-13 |
 SVTL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-14  1.74e-14  2.74e-15 |
 CHTI |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  7.20e-13  1.30e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YARR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  3.77e-13  1.96e-13 |
 MQZG |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  9.61e-13  1.92e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  3.97e-13  1.70e-13 |
 TONG |   288   255    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-12  7.20e-13  2.32e-13 |
 NLIB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.77e-14  8.09e-15  3.04e-15 |
 KOUG |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-13  4.50e-13  1.97e-13 |
 METG |    84    46    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.49e-11  7.18e-12         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-13  2.59e-13  1.20e-13 |
 NYA2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  2.99e-13  8.76e-14 |
 DYNG |   288   262     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  5.23e-13  1.59e-13 |
 CHOF |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-14  8.03e-15  3.56e-15 |
 ONS1 |   196   196     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  5.57e-13         - |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.60e-13  3.22e-13 |
 UCAL |   288   268     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  4.76e-13  1.49e-13 |
 WARK |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  8.24e-13  1.34e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-13  3.16e-13  8.48e-14 |
 LAUT |   288   243     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  5.83e-13  2.43e-13 |
 PTAG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DJIG |   288   263     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-12  6.12e-13  2.41e-13 |
 OWMG |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  7.11e-13  1.07e-13 |
 STJ3 |   266   237     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  6.02e-13  2.05e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  3.78e-13  1.89e-13 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.23e-13  1.80e-13  1.79e-13 |
 CKSV |   285   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  7.61e-13  1.27e-13 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  4.93e-13  1.92e-13 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   286   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  5.13e-13  1.18e-13 |
 TLSG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-13  2.03e-13  2.99e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.89e-21  1.90e-19  6.49e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHUM      CHUM      BREW |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
