
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2221   Day: 6   MJD: 59797                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 157803    115    -320    -329      7      5      8    168     87    240   23.08
 emr |  2880     0 111325    128  203624     164     12     11     14    135    102    237   11.18
 esa |  2880     0 131708     68   -1476     892      6      5      9    124     92    179   24.06
 gfz |  2880     0 138339   1087     -92     353     14     12     16    170     79    275    9.52
 grg |  2880     0 125356   1294     100      99     12     11     13    209    118    360   12.56
 jpl |  2880     0 110814    113   -1322     154      7      7     10    157     85    332   19.59
 mit |  2880     0  98784      5    8371     462     24     24     25   1520   1333   3118    0.00
 igr |   288     0  47161    343    8808     435     11     14     10    156     56    172    0.00
 ngs |    96     0   3072     36    -350    -312    767    767      0   1811   1811      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    -9    54    -4    23    85   -80 -1531   -41   866     - |
    2 |     3     8    89    28  -170   -23  2136   -29   857     - |
    3 |  -117  -109    -7    55    20   170 -1109   -45  3040     - |
    4 |   -80  -125    47   -66   125    60  -591    29 -3021     - |
    5 |    76    88   -62    43   -30   -65 -1338    25  1169     - |
    6 |  -121  -155    89    43   201   -28 -1406    20  -188     - |
    7 |    40    58   -48   -26    60   -48  -431    29 -1241     - |
    8 |   -82  -173    55    61    67    56   473    -5  3417     - |
    9 |   -79  -123   101    76     4     0   296   -28   814     - |
   10 |   -72  -102   -75    70    71   155  -475    27 -1544     - |
   11 |   -56   -79    42  -239   151    79  -764    87 -2574     - |
   12 |    46   155    58   -99  -170   -57  -973    21    87     - |
   13 |   -53    44   104   -89   -14   -39  -561   -64  3235     - |
   14 |   -46   -84     2   -20    13   100  -595    31 -2100     - |
   15 |   117    22     0  -103   -84   -47 -1273    26  -278     - |
   16 |    62   -55    18    54  -110   -19  1881   -58   781     - |
   17 |    91   143  -109   -20    -2   -43  -705    -3   535     - |
   18 |   -15   -24    19     1  -132    92  -895   118 -3206     - |
   19 |    58   138   -43    22  -178     8  3007   -12   -35     - |
   20 |    43    62    -6   119   -47  -106  2879    -3   760     - |
   21 |    70    29    33    82   -54  -144  2530   -48   575     - |
   22 |   -25  -107   -23     1    71    72   580  -143    45     - |
   23 |   -15    13   -31   -23    26    43  -860    65 -2581     - |
   24 |    64   106   -44   -22  -148    23 -1296    55   326     - |
   25 |   -83    53   -83    15    70   117   764   -41  -557     - |
   26 |   -20   -37   -47    -8    65    64   243   -19  1125     - |
   27 |    64   141   -50     7  -155     1   295   -23   253     - |
   28 |   -80    97   114   -51   139  -166  1782   -48 -2088     - |
   29 |   227    60   -42    31  -182  -149 -1090    37  -218     - |
   30 |    -2   102     4    99   -93   -49  1170    63  1154     - |
   31 |    34   -10   -87  -125   212    -3 -1066   -61   534     - |
   32 |   -42  -189   -15    61   189    26 -1079    37   606     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -17     -     -     2    50   -13     -     -     -     - |
 ABPO |   -64     -     -   155     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -   691  -524     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -18    31     -     8     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -59   -65    55    80     -     -     -   -66     -     - |
 ALIC |  -149     -   130   -58    69     -     -     -     -     - |
 AREG |   -62     -    90     -   -58     -     -   -34     -     - |
 AREQ |   -43    27     -    18     -    27     -  -323     -     - |
 ASCG |   423     -   126     -  -398  -397     -    68     -     - |
 AUCK |   185     -  -369   484     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -44    91     -     -     -     -     -    31     -     - |
 BAKE |  -138     -    39    38   149     -     -     -     -     - |
 BAKO |    35     -     -   -84     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   293     -  -410   328     -     -     -     -     -     - |
 BHR4 |  -127     -   104     -     -    22     -     -     -     - |
 BJFS |   415     -  -240   388  -589     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -34     -    62   -12   -47     -     -   -37     -     - |
 BOR1 |   195  -659     -   306     -     -     -  -215     -     - |
 BRAZ |   255     -  -380   342     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -24    49     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   576     -  -326   489  -805     -     -  -202     -     - |
 BRST |   473     -  -145     -  -591     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -53     -     -   105    18     - -4017   -59     -     - |
 BUCU |   335     -  -321     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   552     -  -136     -  -754     -     -   321     -     - |
 CCJ2 |   392     -  -241   388  -565     -     -  -266     -     - |
 CEBR |     -    -5     2     -     -     - -3993   -43     -     - |
 CEDU |    -4    42    32    -8     -   -54     -    24     -     - |
 CHAN |     -   -22     -    26     -     -     -    25     -     - |
 CHOF |    36     -     -     -   -66     -     -     -     -     - |
 CHPG |   240     -     -     -  -442     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -42     -     -   103     -     -     -    67     -     - |
 CHTI |   504     -     -   679  -478  -618     -  -107     -     - |
 CHUR |   -67   -50    78    24     -     -     -   -83     -     - |
 CKIS |   512     -   -93     -  -241  -335     -     -     -     - |
 CKSV |   238     -    33   517     -  -520     -     -     -     - |
 CNMR |   358     -     -   509     -  -663     -     -     -     - |
 COCO |  -128     -   100     -     -    28     -   -38     -     - |
 CORD |   -16     -     -    40     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |   406     -   113     -  -313  -416     -    77     -     - |
 CRO1 |   -24     -    -5    58     8     - -5318     9     -     - |
 CUSV |   -89     -    53    72     -     5     -   103     -     - |
 CZTG |   550     -   -85     -     -  -586     -   -43     -     - |
 DAEJ |   535  -310     -   677  -382  -524     -   312     -     - |
 DARW |  -117     -    63   -44    76    33     -   -47     -     - |
 DAV1 |   266     -  -554  -110   332   226     -     -     -     - |
 DGAR |   -40     -    -2   -53    94    17     -  -109     -     - |
 DJIG |  -110     -    57     -   109    -8     -     -     -     - |
 DLF1 |   294     -     -     -  -540     -     -     -     -     - |
 DRAO |  -101    17    64    64     -     -     -  -187     -     - |
 DUBO |  -179     -     7    36   289     -     -     -     -     - |
 DYNG |   -59     -     -     -   109     -     -   -95     -     - |
 FAA1 |  -163     -   147    58   -27     -     -   -23     -     - |
 FAIR |  -121    76     6    94   -11    54     -  -236     -     - |
 FALK |  -107     -    88    36     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |  -189     -   169    -9    23     -     -     -     -     - |
 FLRS |    -1     -     -     3     -     -     -     -     -     - |
 GAMB |   476     -   -76     -     X  -467     -     8     -     - |
 GAMG |     -     -   124   -85  -174     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -33     -    10    48    -1     3     -   -64     -     - |
 GLSV |   327     -  -270   466  -439     -     -     -     -     - |
 GODE |   -12     -     -     4    19     -     -   -67     -     - |
 GODZ |   -54   -48    74     -     -     -     -    17     -     - |
 GOL2 |   -46    94     -     -     -     -     -   109     -     - |
 GOLD |   -21     -    17     7     -     - -2740     -     -     - |
 GOP6 |   -22     -     -    53     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |   -74     -     -   180     -     -     -  -403     -     - |
 GRAC |   -59     -     -   143     X     -     -     -     -     - |
 GRAS |   238     -  -368   362     -     -   216     -     -     - |
 GRAZ |  -166   -42   173    13     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |  -103     -    68    80     -     -     -    24     -     - |
 HARB |  -140    -1    71    12   114     -     -   -68     -     - |
 HERS |  -116   -67   143     X     -     -     -   386     -     - |
 HERT |   410     -  -393     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -26    52     -     -     -     3     -     -     -     - |
 HNLC |    50     -     -  -121     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -53    68     -    50     -     -     -  -269     -     - |
 HOFN |   347     -  -191   573  -635     -     -    15     -     - |
 HOLB |   -45     -     -   120    41   -31     -   -47     -     - |
 HRAG |    -9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |
 HRAO |    41   -79     -    -7     -     -     -  -112     -     - |
 HYDE |   616     -   -99   636  -599  -529     -   -19     -     - |
 IENG |   -27    55     -     0     -     -     -   -93     -     - |
 INVK |   276     -     -   488  -873     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -88     -    84     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -23    -3     8     2   192  -105  -117     -     -     - |
 ISBA |   407     -  -390     -     -     -     -  -556     -     - |
 JFNG |   112     -     -     -  -206     -     -    47     -     - |
 JOZ2 |   367     -  -352     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |   -41    26     -    79     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -62     -    39   -44    73     -     -     -     -     - |
 KERG |   670  -401  -170   537     -  -613     -  -110     -     - |
 KIR8 |   -90     -     -   218     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    -6  -118    61   -24    18     -     -   -15     -     - |
 KIT3 |   -79     -    66   -41    50     -     -     -     -     - |
 KITG |   -54     -     -     -   -17    74     -     -     -     - |
 KMNM |   -40     -     -    96     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -37    45     -    38     -     -     -    -7     -     - |
 KOKV |   -78     -    99   123     -   -90     -   -22     -     - |
 KOUC |     -     -  -201   508     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -88     -     -     -   125    24     -   -37     -     - |
 KOUR |   -22     -    13    21     -     - -3414   -13     -     - |
 KRGG |   351     -     -   290  -864     -     -   -86     -     - |
 LAUT |  -106     -    33     -     -    85     -    58     -     - |
 LCK4 |   191     -  -183     -     -     -     -  -428     -     - |
 LHAZ |     -     -    86   775  -135  -392     -   122     -     - |
 LMMF |   347     -     -     -  -638     -     -     -     -     - |
 LPGS |   -21   -27   -24     -   109     -     -    -8     -     - |
 MAC1 |  -101     -   -22    37    53    94     -   -23     -     - |
 MAL2 |   -65     -    59   -30    28     -     -  -116     -     - |
 MANA |    -4     -     -    10     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -55    -7    56     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |   -62     -     -   151     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -135   -23   145    34   -49     9     -   -61     -     - |
 MATE |   456  -550  -363   462     -     -   363   207     -     - |
 MAW1 |   -11     -     8   -32    29     -     -   -54     -     - |
 MAYG |   202     -  -120   412  -457     -     -  -281     -     - |
 MBAR |     -     -    44    52     -   -79     -    16     -     - |
 MCIL |   339     -   -22   571     -  -651     -   134     -     - |
 MCM4 |  -119     8   -55   -15   201    81     -  -103     -     - |
 MDO1 |   -47    52    21     -     -     -     -    36     -     - |
 MDVJ |    22     -    22   -92     -   -10     -  -216     -     - |
 MEDI |   451  -931     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MELI |   -14     -     -    35     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -59     -     -     -   108     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -83     -    79     -     1     -     -    45     -     - |
 MIZU |     4    18     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -131     -    85    74     -    13     -    36     -     - |
 MOBS |  -107     -   -23     -   241     -     -     -     -     - |
 MQZG |   387     -  -371     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -52     -    24    64     -     -     -     -     -     - |
 NICO |   345     -  -209   459  -581     -     -  -125     -     - |
 NIST |   -17    68     -   -36     -     -     -   -68     -     - |
 NKLG |    39     -   -16   -20   -52    16     -   -44     -     - |
 NLIB |   -54     -     -    40    69     -     -    66     -     - |
 NNOR |   -92    85    34     -    32     - -3638    81     -     - |
 NOVM |   -55    -6     -    92     -    23     -     -     -     - |
 NRC1 |   -47    11     -   101     -     - -2166    66     -     - |
 NVSK |   325     -     -     -  -597     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   554     -     9  -370     -  -485     -   161     -     - |
 NYA2 |    72     -     -   -70   -80     -     -     -     -     - |
 NYAL |   293     -     -  -710     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |   -43     -    61   -20     -   -15     -    48     -     - |
 OHI3 |     -     -   119     -  -227     -     -  -227     -     - |
 ONS1 |   254     -     -     -  -467     -     -  -148     -     - |
 ONSA |   -87   -18    84    18     -     - -4294   -86     -     - |
 OPMT |   -39    24     -    67     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -20     -   -13    -6    67     -     -  -142     -     - |
 OWMG |   233     -    28     -  -482     -     -     -     -     - |
 PADO |   356     -     -     -  -653     -     -     -     -     - |
 PALM |    26     -     -    98  -122     -     -     -     -     - |
 PARC |   391     -  -213   557  -735     -     -     -     -     - |
 PDEL |   173     -  -265   249     -     -     -     -     -     - |
 PERT |   429     -     1     -     -  -509     -   175     -     - |
 PIE1 |   -56   -32     -    26    52    39  -863   -98     -     - |
 POHN |   -22     -    21     X     -     -     -     -     -     - |
 POL2 |   -38     -     -    91     -     -     -     -     -     - |
 POLV |    -1     -     -     3     -     -     -     X     -     - |
 POTS |   109     -  -104     -     -     -     -   -29     -     - |
 POVE |   250     -  -342   262     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    -5     1     -    12     -     -  -675    59     -     - |
 PTGG |     -     -  -112     -   214     -     -    -1     -     - |
 QAQ1 |    13   -53    41    37     -   -53     -   -90     -     - |
 QUIN |   -71     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -32     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 RAEG |   633  -330     -     -     -  -557     -     -     -     - |
 RAMO |   -62     -    59     -     -     -     -     -     -     - |
 RDSD |   -45     -     -   110     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -80     -    77     -     -     -     -    11     -     - |
 REUN |     6     -     9   -26    78   -56     -   -61     -     - |
 REYK |   272     -     -   466  -854     -     -  -323     -     - |
 RGDG |   344     -     -     -  -631     -     -  -215     -     - |
 RIO2 |   107     -     -   -62     -   -96     -  -237     -     - |
 RIOP |   430     -     -   522     -  -760     -     -     -     - |
 SAMO |   454     -   -54     -     -  -468     -   283     -     - |
 SANT |    32     -     -    62     -   -67     -   -40     -     - |
 SAVO |   349     -  -450   326     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -107   -24    53   154     -     -     -   -41     -     - |
 SCOR |    30     -   -48    38     9     -     -   -84     -     - |
 SCRZ |   368     -     -     -  -677     -     -     -     -     - |
 SCUB |   115     -   -76    58  -115     -     -    16     -     - |
 SEYG |   -42     -    59     -  -146    71     -     7     -     - |
 SFER |     -  -185    61   798  -559     -   597     -     -     - |
 SGOC |   198     -  -179     -   -23     -     -  -164     -     - |
 SOFI |   289     -  -373   241     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -68    35     -   124     -     - -5852   -21     -     - |
 SSIA |   585     -  -153   654  -381  -571     -  -342     -     - |
 STFU |   -46     -     -     -    85     -     -     -     -     - |
 STHL |   -44     -    71    56     -   -63     -    20     -     - |
 STJ3 |    15     -     -     -   -27     -     -     -     -     - |
 STJO |     6    29     -     5   -40     - -2964   147     -     - |
 STK2 |   586     -    53     -  -364  -523     -  -182     -     - |
 STR1 |   -58    13     -     -    95     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -113     -     -    -7   238   -17     -  -123     -     - |
 SUTM |  -116     4     4     -   202     -     -     -     -     - |
 SUWN |   183  -672     -   370     -     -     -  -746     -     - |
 SVTL |   -12     -    12     -     X     -     -   -15     -     - |
 SYDN |    -6     -     -    14     -     -     -    81     -     - |
 SYOG |   492     -   -15   458  -332  -571     -   -58     -     - |
 TASH |   -87     -     -    -4   163     -     -  -207     -     - |
 THTG |   -45     -     -     -    82     -     -    40     -     - |
 THTI |   570  -400  -183   615     -  -518     -   -26     -     - |
 THU2 |   -32     -    23    67     -   -23     -    30     -     - |
 TIDB |   -70    41     -   122     -     -     -    46     -     - |
 TLSE |   390  -406  -120   507  -511     -   272     -     -     - |
 TLSG |     -     -     -    22   -16     - -5064     -     -     - |
 TONG |   -86     -     -     -   159     -     -  -300     -     - |
 TOW2 |   -95     -   116   -36   -22     0     -   -36     -     - |
 TRO1 |   456     -   -40  -379  -498     -     -     -     -     - |
 TSK2 |   397     -     -     -  -729     -     -     -     -     - |
 TSKB |   191  -616     -   260     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |  -115     -   110     -     -     -     -   -11     -     - |
 TWTF |   -85   -17     -     5   168     -     -  -116     -     - |
 UCAL |   310     -     -     -  -569     -     -     -     -     - |
 UFPR |   524     -  -259   510     -  -546     -     -     -     - |
 ULAB |    68     -   -90     -    47     -     -   -10     -     - |
 UNSA |   -69     -    59    17     -     -     -  -120     -     - |
 URUM |   238     -  -228     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |   -63    62     -    49     -    21     -     -     -     - |
 USUD |   -11     -     -    26     -     - -4374     -     -     - |
 VILL |   -67     0    31    50    25     -     -     0     -     - |
 VIS0 |   -51     -     -   124     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -97     -    19     -   142     -     -    30     -     - |
 WAB2 |    15     -     -   -36     -     -     -   -37     -     - |
 WARK |   527  -261     -     -  -736     -     -  -107     -     - |
 WHIT |   -90     4    57    73     -     -     -    19     -     - |
 WILL |   -34    14     -    66     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -75     -    72     -     X     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -43    28     -    70     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   205     -  -347   380     -     -   141   -87     -     - |
 WTZS |   -35     -     -    85     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   126     -     -     -  -232     -     -     -     -     - |
 WUHN |   267  -538  -168   410     -     -     -  -791     -     - |
 XMIS |   498     -     -   545  -491  -537     -     -     -     - |
 YAR2 |   267  -550     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -54     -     -     -    99     -     -     -     -     - |
 YEBE |   460  -949     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -122     -   118     -    -3     1 -3423   -37     -     - |
 YELL |   -89   -48     -     3   204     - -2035   -11     -     - |
 ZAMB |   -14     -    52    37     -   -65     -   -10     -     - |
 ZECK |   -62   -36    78    -8     -     - -1522   -50     -     - |
 ZIM2 |   287     -  -275     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -54     -     -   131     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    11     6    11    13     9    23     9   236     - | 2880    223
    2 |     4    12     5    10    12     7    19    13  1072     - | 2880    289
    3 |     7    11     5     5    12     9    19    14   956     - | 2880    499
    4 |     7    10     6     9    11     7    25    19   246     - | 2880    139
    5 |     5    12     4     8    12     8    24    11   652     - | 2880    548
    6 |     5    12     6    15    11     5    18     8   440     - | 2880    204
    7 |     6    11     6    13    10     6    26    10  1250     - | 2880    198
    8 |     6    13     8    15    13     7    34    13  2654     - | 2880   2257
    9 |     7    11     7    11    11     8    30     8   407     - | 2880    335
   10 |     7    11     7    10    14     8    21     9   611     - | 2880    256
   11 |     5    12     5    13    13     7    22    13   504     - | 2880    255
   12 |     4    13     7    20     9     7    17    10   594     - | 2880    393
   13 |     5    12     6     9    11     8    19    12  1055     - | 2880    381
   14 |     5    12     4     8    10     7    20    14   289     - | 2880    171
   15 |     5    11     5    10    10     7    32    24   425     - | 2880    314
   16 |     5    13     4    11    10     6    14    15   538     - | 2880    438
   17 |     5    12     5     7    10     6    30    21   838     - | 2880    383
   18 |     5    12     9    12    10     8    26    14   250     - | 2880    140
   19 |     4    12     5     6    10     7    18    23   423     - | 2880    302
   20 |     5    10     4    11    12     7    18    19   421     - | 2880    260
   21 |     8    11     6    14    14     8    28    11   419     - | 2880    372
   22 |     6    10     5    10    14     7    26    10   591     - | 2880    397
   23 |     6    12     5    11    13     7    34    20   381     - | 2880    199
   24 |     6    13     5     9    10     6    14    13   366     - | 2880    168
   25 |     4    12     4    16     9     7    14     8   351     - | 2880    189
   26 |     5    13     4    16     9     7    10    11   660     - | 2880    122
   27 |     6    14    10    16    12     8    41    19   381     - | 2880    402
   28 |     6    14     7    25    12     7    31    19  1670     - | 2880    305
   29 |     4    14     8    22    12     9    25    14   410     - | 2880    291
   30 |     5    11     5    10    11     5    12    15   409     - | 2880    117
   31 |     5    11     4     8    11     5    18     9   454     - | 2880    176
   32 |     5    11     5     8    15     7    31    15   379     - | 2880    166
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    17     -     -    25    23    17     -     -     -     - |  288   3992
 ABPO |     4     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2160
 ADIS |     -     -     -    14    11     -     -     -     -     - |  288   5020
 ALBH |     7     9     -    15     -     -     -     -     -     - |  288    431
 ALGO |     9    11     7    16     -     -     -     8     -     - |  288     56
 ALIC |     5     -     5     8    11     -     -     -     -     - |  288   1960
 AREG |     5     -     5     -     7     -     -     4     -     - |  288   4792
 AREQ |     6     6     -    14     -     5     -     5     -     - |  251   3832
 ASCG |     8     -     7     -    10     9     -     6     -     - |  288   3214
 AUCK |    14     -    11    16     -     -     -     -     -     - |  288   2929
 BADG |     4     8     -     -     -     -     -     9     -     - |  288     32
 BAKE |     7     -     6    17     9     -     -     -     -     - |  288   5138
 BAKO |     8     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  248   7701
 BARH |    12     -     7    16     -     -     -     -     -     - |  288   3558
 BHR4 |    11     -    10     -     -    11     -     -     -     - |  288    486
 BJFS |    18     -    15    23    18     -     -     -     -     - |  288   2523
 BOGT |     9     -     9    15    12     -     -     9     -     - |  288   6413
 BOR1 |     7    11     -    15     -     -     -    17     -     - |  288     34
 BRAZ |     8     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   3700
 BREW |     6    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     73
 BRFT |    10     -     8    13    14     -     -     7     -     - |  288   2055
 BRST |     9     -     7     -    11     -     -     -     -     - |  288   1024
 BRUX |     4     -     -    13     7     -    15     6     -     - |  288     20
 BUCU |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5968
 CAS1 |     4     -     6     -    10     -     -     7     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    14     -    11    25    19     -     -     9     -     - |  288   3639
 CEBR |     -    15     7     -     -     -    22    13     -     - |  288     31
 CEDU |     9    15     9    12     -     7     -     6     -     - |  288   1523
 CHAN |     -    14     -    16     -     -     -    16     -     - |  282    117
 CHOF |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CHPG |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3598
 CHPI |     5     -     -    12     -     -     -     8     -     - |  288   4892
 CHTI |    11     -     -    20    14    11     -    13     -     - |  288   3067
 CHUR |     7     9     6    17     -     -     -    10     -     - |  288   5451
 CKIS |     8     -    13     -    16    10     -     -     -     - |  288   6712
 CKSV |    12     -    15    22     -    18     -     -     -     - |  288   2354
 CNMR |     8     -     -    22     -     9     -     -     -     - |  288   4266
 COCO |    10     -    16     -     -    15     -     6     -     - |  288   4148
 CORD |     7     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   3030
 CPVG |     9     -     7     -    11     9     -     7     -     - |  288   3097
 CRO1 |    23     -    15    18    17     -    36    17     -     - |  288     37
 CUSV |     7     -    10    13     -    11     -     6     -     - |  288   8160
 CZTG |    15     -    18     -     -    27     -    15     -     - |  288   5827
 DAEJ |    12    18     -    26    15    14     -    14     -     - |  288   2098
 DARW |     8     -     8    11    13    10     -     7     -     - |  288   2746
 DAV1 |    11     -    11     9    35     8     -     -     -     - |  288   3765
 DGAR |    11     -    13    19    20    11     -     7     -     - |  288   1874
 DJIG |    12     -    14     -    19    14     -     -     -     - |  288   3293
 DLF1 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    891
 DRAO |     5     6     6    17     -     -     -     7     -     - |  288     30
 DUBO |     9     -    10    22    17     -     -     -     -     - |  288  27015
 DYNG |     4     -     -     -     8     -     -    10     -     - |  288   3176
 FAA1 |    10     -     9    14    14     -     -    11     -     - |  288  15321
 FAIR |     8    11     8    18     8     7     -     9     -     - |  288   2111
 FALK |     4     -     6    16     -     -     -     -     -     - |  288   2700
 FLIN |    12     -     9    19    12     -     -     -     -     - |  288   2376
 FLRS |     7     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   1901
 GAMB |     9     -    11     -     X     9     -     6     -     - |  288   4766
 GAMG |     -     -     7    19    15     -     -     -     -     - |  288   2969
 GLPS |     5     -     8    15    11     6     -     6     -     - |  288   1782
 GLSV |     7     -     6    13     8     -     -     -     -     - |  288   5401
 GODE |     8     -     -    15    12     -     -    14     -     - |  288    203
 GODZ |     7    17     9     -     -     -     -    17     -     - |  288   6029
 GOL2 |    12    26     -     -     -     -     -    17     -     - |  284    132
 GOLD |    11     -    11    21     -     -    39     -     -     - |  288    118
 GOP6 |     6     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  282   3540
 GOPE |     6     -     -    14     -     -     -    17     -     - |  284    598
 GRAC |     6     -     -    14     X     -     -     -     -     - |  288   6665
 GRAS |    10     -     9    15     -     -    27     -     -     - |  288    855
 GRAZ |     6    12     7    13     -     -     -     -     -     - |  288   3928
 GUAM |    16     -    13    24     -     -     -    14     -     - |  288   2312
 HARB |     8    17     6    15    10     -     -     7     -     - |  288   2249
 HERS |     5    13     6     X     -     -     -     9     -     - |  288     27
 HERT |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3377
 HLFX |    13    12     -     -     -    14     -     -     -     - |  288  20868
 HNLC |     8     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  141   2688
 HOB2 |     7    17     -     9     -     -     -    12     -     - |  288    236
 HOFN |     6     -     6    20    11     -     -     7     -     - |  288   2934
 HOLB |     6     -     -    19     9     7     -     8     -     - |  288   2403
 HRAG |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288     32
 HRAO |     6     7     -    16     -     -     -     7     -     - |  288    389
 HYDE |     8     -     8    15    11    18     -    12     -     - |  288   3545
 IENG |    10    17     -    15     -     -     -    17     -     - |  288     30
 INVK |    10     -     -    18    11     -     -     -     -     - |  288   3804
 IQAL |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4134
 IRKJ |     8    11     9    14     8     7    19     -     -     - |  288     43
 ISBA |     9     -     8     -     -     -     -     9     -     - |  288   6698
 JFNG |     6     -     -     -    11     -     -    15     -     - |  288   2392
 JOZ2 |    13     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  285   5280
 JPLM |    11    25     -    28     -     -     -     -     -     - |  288   3233
 KARR |     5     -     6    10    11     -     -     -     -     - |  288   1646
 KERG |     9     7     9    14     -     7     -     9     -     - |  288   8151
 KIR8 |     8     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  263   1091
 KIRU |    12     9    10    21    12     -     -     8     -     - |  288   4383
 KIT3 |    10     -     9    14    15     -     -     -     -     - |  288   3245
 KITG |     6     -     -     -     8     5     -     -     -     - |  288   3979
 KMNM |    16     -     -    39     -     -     -     -     -     - |  145   2182
 KOKB |     8    21     -    22     -     -     -    13     -     - |  288     42
 KOKV |    11     -     9    19     -    10     -    12     -     - |  288     35
 KOUC |     -     -     5    14     -     -     -     -     -     - |  285   4533
 KOUG |     9     -     -     -    12     9     -    13     -     - |  288   1238
 KOUR |    10     -     8    18     -     -    21     9     -     - |  288     26
 KRGG |     8     -     -    14    11     -     -     9     -     - |  288   7205
 LAUT |    12     -     9     -     -    11     -     7     -     - |  288   2150
 LCK4 |    14     -    14     -     -     -     -    14     -     - |  288   2413
 LHAZ |     -     -    12    12     9     9     -     7     -     - |  288   9388
 LMMF |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  286   6878
 LPGS |     7     9     7     -    11     -     -    10     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     6     -     6     9    13     5     -     4     -     - |  288   2792
 MAL2 |     7     -     6    16    12     -     -     6     -     - |  288  13282
 MANA |     7     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  272   9328
 MAR6 |     9    17     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3235
 MAR7 |     6     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   1128
 MAS1 |     9    10     9    15    16     9     -     8     -     - |  288   3261
 MATE |    12    12    10    18     -     -    23    17     -     - |  288     97
 MAW1 |     4     -     6     8    10     -     -     7     -     - |  288   3798
 MAYG |    10     -     8    19    19     -     -     7     -     - |  288   3899
 MBAR |     -     -     6    14     -     7     -     8     -     - |  288   4585
 MCIL |    14     -    11    23     -    12     -    15     -     - |  288   4079
 MCM4 |     4     9     7    10    15    10     -     6     -     - |  288   4020
 MDO1 |     8    16     7     -     -     -     -     6     -     - |  288   1803
 MDVJ |    12     -    13    16     -    11     -    13     -     - |  288     39
 MEDI |     9    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  202     33
 MELI |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   9143
 METG |    10     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  272   3438
 MGUE |     5     -     6     -     8     -     -     4     -     - |  288     13
 MIZU |    10    12     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   3344
 MKEA |     7     -     8    18     -     9     -    10     -     - |  288    164
 MOBS |     6     -     6     -    11     -     -     -     -     - |  288   1812
 MQZG |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4075
 NANO |     5     -     6    17     -     -     -     -     -     - |  288   2348
 NICO |    11     -     8    19    13     -     -     8     -     - |  288   5793
 NIST |     7    20     -    21     -     -     -     9     -     - |  288     25
 NKLG |     9     -     8    19     9    10     -     6     -     - |  288   5207
 NLIB |    13     -     -    24    20     -     -    17     -     - |  288     61
 NNOR |     7    21     8     -    18     -    17    13     -     - |  288     55
 NOVM |     9    28     -    20     -     9     -     -     -     - |  288     55
 NRC1 |     9    12     -    17     -     -    31    10     -     - |  288     35
 NVSK |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  285    >>>
 NYA1 |     6     -     5    10     -     6     -     7     -     - |  288   2025
 NYA2 |     5     -     -    13     5     -     -     -     -     - |  288   1235
 NYAL |     4     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   1174
 OHI2 |     7     -     7    16     -    13     -     7     -     - |  288    123
 OHI3 |     -     -     6     -    11     -     -    13     -     - |  288    120
 ONS1 |     6     -     -     -    11     -     -     9     -     - |  288   1079
 ONSA |     9    17     7    13     -     -    21     9     -     - |  288     19
 OPMT |     5    15     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     17
 OUS2 |    10     -    10    12    16     -     -     8     -     - |  288   2047
 OWMG |    11     -    12     -    13     -     -     -     -     - |  288   3274
 PADO |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   3877
 PALM |     6     -     -    12     8     -     -     -     -     - |  288   1994
 PARC |     5     -     7    12    10     -     -     -     -     - |  288   1325
 PDEL |    11     -     6    19     -     -     -     -     -     - |  288   1527
 PERT |    10     -    17     -     -    16     -    17     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     9     9     -    19    12     7    27    19     -     - |  288     41
 POHN |    12     -    11     X     -     -     -     -     -     - |  288   3773
 POL2 |     6     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   6802
 POLV |     7     -     -    16     -     -     -     X     -     - |  288   6100
 POTS |     5     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 POVE |    15     -    15    19     -     -     -     -     -     - |  288   5250
 PRDS |     9    11     -    14     -     -    26     9     -     - |  288     93
 PTGG |     -     -     5     -    10     -     -    11     -     - |  288   4456
 QAQ1 |     8     7     7    13     -     6     -     6     -     - |  288  19810
 QUIN |     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4488
 RABT |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   6986
 RAEG |     9    16     -     -     -     6     -     -     -     - |  288   7336
 RAMO |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RDSD |     9     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  283   2980
 REDU |     4     -     4     -     -     -     -    21     -     - |  288   1122
 REUN |     9     -     9    14    16     6     -     6     -     - |  288   3217
 REYK |     6     -     -    17    15     -     -    10     -     - |  288   2584
 RGDG |     5     -     -     -     8     -     -     7     -     - |  288   2254
 RIO2 |     5     -     -    13     -     6     -     8     -     - |  288   7636
 RIOP |     5     -     -    13     -     4     -     -     -     - |  288   6336
 SAMO |    13     -    20     -     -    15     -    17     -     - |  288   7222
 SANT |     7     -     -    24     -     8     -    13     -     - |  288   2596
 SAVO |    14     -    11    15     -     -     -     -     -     - |  288   5534
 SCH2 |    10    10     7    20     -     -     -     5     -     - |  288   3729
 SCOR |     6     -     4    14     8     -     -     7     -     - |  288   2394
 SCRZ |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   6458
 SCUB |    14     -    11    22    19     -     -    15     -     - |  288   5884
 SEYG |     7     -     6     -    11     6     -     6     -     - |  288   3433
 SFER |     -     7     4    11     9     -    13     -     -     - |  288     26
 SGOC |    13     -    10     -    20     -     -    12     -     - |  288    >>>
 SOFI |     8     -     6    14     -     -     -     -     -     - |  288   6745
 SPT0 |     7     8     -    14     -     -    23    14     -     - |  288     23
 SSIA |    12     -    12    19    17    10     -     7     -     - |  288   8280
 STFU |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STHL |     7     -     5    20     -     8     -     6     -     - |  288   4960
 STJ3 |    11     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288     35
 STJO |    16    18     -    25    16     -    36    14     -     - |  288     43
 STK2 |     9     -     9     -    12    10     -     7     -     - |  288   1780
 STR1 |     5    15     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1805
 SUTH |     6     -     -    17    10     7     -     7     -     - |  288   1684
 SUTM |     7     6     5     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     9    17     -    27     -     -     -    20     -     - |  288   2374
 SVTL |    15     -    14     -     X     -     -    26     -     - |  283  50258
 SYDN |     5     -     -    12     -     -     -    10     -     - |  288   1330
 SYOG |     4     -     6     8     6     6     -     3     -     - |  288   3259
 TASH |     6     -     -    10     9     -     -     6     -     - |  288   2338
 THTG |     7     -     -     -    14     -     -    15     -     - |  288   1083
 THTI |    11    13    14    14     -    12     -    13     -     - |  288   9656
 THU2 |     5     -     5    15     -     6     -     5     -     - |  288   2534
 TIDB |     5     6     -     9     -     -     -     8     -     - |  288     38
 TLSE |     6    16     7    13    10     -    20     -     -     - |  288    937
 TLSG |     -     -     -     8     6     -    21     -     -     - |  288    795
 TONG |     8     -     -     -    15     -     -    19     -     - |  145   1330
 TOW2 |     7     -     7    12    16     8     -     4     -     - |  288   2087
 TRO1 |     6     -     6    20     8     -     -     -     -     - |  288   1162
 TSK2 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2164
 TSKB |     6    23     -    20     -     -     -     -     -     - |  288   3624
 TUVA |    11     -    11     -     -     -     -     9     -     - |  288   5978
 TWTF |    12    19     -    17    16     -     -    10     -     - |  288     47
 UCAL |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2502
 UFPR |    11     -     8    17     -     9     -     -     -     - |  288   3323
 ULAB |    12     -    10     -    10     -     -    15     -     - |  288    >>>
 UNSA |    11     -     8    21     -     -     -     9     -     - |  288   5294
 URUM |    12     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  107    >>>
 USN7 |    11    16     -    14     -    14     -     -     -     - |  288     43
 USUD |     8     -     -    19     -     -    20     -     -     - |  288     47
 VILL |     7    13     8    14    14     -     -    12     -     - |  288   1385
 VIS0 |     6     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  287   3077
 VOIM |     5     -     5     -    11     -     -     6     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     4     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288     20
 WARK |    10    15     -     -    18     -     -    12     -     - |  288   2660
 WHIT |     9     9     7    16     -     -     -     6     -     - |  288  51153
 WILL |     5    10     -    20     -     -     -     -     -     - |  288   2233
 WIND |     4     -     4     -     X     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     5    15     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3323
 WTZR |    10     -     8    14     -     -    22    13     -     - |  288     24
 WTZS |     8     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  269    449
 WUH2 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WUHN |    10    19    10    24     -     -     -    14     -     - |  288   2965
 XMIS |     7     -     -    13    10     8     -     -     -     - |  288   6759
 YAR2 |     7    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1434
 YEBE |    35    71     -     -     -     -     -     -     -     - |    2      0
 YEL2 |     6     -     7     -    12     6    20     7     -     - |  288     29
 YELL |     6    10     -    17    10     -    26     9     -     - |  288     36
 ZAMB |     6     -     6    19     -     7     -     7     -     - |  288   5358
 ZECK |    10    20     8    13     -     -    43    11     -     - |  288     67
 ZIM2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   6243
 ZIMM |     5     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   6628
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    12     7    14    12     8    24    12   767     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   DAV1  | 2221-6 18:00:00 |        -845
cod |   DAV1  | 2221-6 18:05:00 |         605
esa |   DAV1  | 2221-6 15:35:00 |        1698
esa |   DAV1  | 2221-6 18:00:00 |        1232
gfz |   DAV1  | 2221-6 18:00:00 |        1278
grg |   KIRG  | 2221-6  0:10:00 |        2878
grg |   KIRG  | 2221-6  0:20:00 |        1440
grg |   KIRG  | 2221-6  0:30:00 |        3008
grg |   KIRG  | 2221-6  0:35:00 |       -3018
grg |   KIRG  | 2221-6  0:50:00 |         653
grg |   KIRG  | 2221-6  1:05:00 |       -2921
grg |   DAV1  | 2221-6 15:15:00 |        1661
grg |   DAV1  | 2221-6 15:30:00 |       -1578
grg |   WIND  | 2221-6 16:05:00 |        -738



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   288     0   288     2.38     3.68     1.41     1.41   | 3.88e-14  9.58e-15  3.98e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.87     3.68     1.56     1.56   | 2.66e-14  8.54e-15  4.06e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.36     3.68     3.65     3.65   | 3.50e-14  8.68e-15  1.75e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.35     3.68     2.92     2.92   | 3.57e-14  1.09e-14  3.44e-15 |
 OHI2 |   288   286     0   288     3.34     3.68     1.31     1.31   | 3.01e-14  8.04e-15  1.56e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.07     3.68     3.28     3.28   | 3.21e-14  5.83e-15  1.09e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.33     3.68     2.02     2.02   | 2.86e-14  7.62e-15  9.12e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.98     3.68     2.76     2.76   | 2.73e-14  5.43e-15  1.12e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.66     3.68     3.53     3.53   | 2.88e-14  7.61e-15  2.35e-15 |
 GOLD |   288   283     1   288     2.78     3.68     1.69     1.69   | 5.48e-14  1.38e-14  2.24e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.83     3.68     2.38     2.38   | 2.72e-14  1.11e-14  1.73e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.68     3.68     2.72     2.72   | 1.59e-14  5.64e-15  1.29e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.15     3.68     2.35     2.35   | 2.52e-14  9.98e-15  2.08e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.50     3.68     1.95     1.95   | 2.82e-14  6.93e-15  1.10e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.99     3.68     2.14     2.14   | 2.68e-14  5.75e-15  1.91e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.07     3.63     3.65     3.65   | 3.67e-14  5.02e-15  1.18e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.00     3.47     1.57     1.57   | 3.76e-14  1.06e-14  2.39e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.92     3.21     1.01     1.01   | 4.48e-14  9.54e-15  2.09e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.90     3.13     0.65     0.65   | 4.68e-14  8.82e-15  2.41e-15 |
 OHI3 |   288   285     1   288     1.88     3.08     0.83     0.83   | 6.43e-14  9.01e-15  1.55e-14 |
 SVTL |   283   277     3   283     1.80     2.87     2.86     2.86   | 3.98e-11  1.22e-11  7.44e-12 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.70     2.53     0.61     0.61   | 5.17e-14  1.06e-14  3.22e-15 |
 ZECK |   288   274     4   180     1.55     2.27     0.56     0.56   | 7.28e-14  1.74e-14  5.07e-15 |
 MEDI |   202   202     0   202     1.34     2.26     1.38     1.38   | 1.32e-13  5.82e-14         - |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.55     2.10     0.98     0.98   | 5.76e-14  1.49e-14  2.44e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.46     1.87     0.99     0.99   | 4.14e-14  9.77e-15  1.99e-15 |
 TWTF |   288   288     0   214     1.19     1.65     1.17     1.17   | 5.93e-14  1.50e-14  2.20e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.34     1.56     1.09     1.09   | 6.65e-14  1.23e-14  8.34e-15 |
 GOL2 |   284   281     1   284     1.14     1.16     0.32     0.32   | 9.54e-14  1.68e-14  3.52e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     1.07     1.00     0.38     0.38   | 5.94e-14  1.51e-14  5.11e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.05     0.96     0.83     0.83   | 6.94e-14  1.55e-14  4.02e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     0.99     0.86     0.70     0.70   | 5.74e-14  8.24e-15  4.16e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.96     0.80     0.85     0.85   | 3.25e-14  8.16e-15  1.88e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     0.95     0.79     0.25     0.25   | 2.37e-14  9.77e-15  3.30e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.93     0.75     0.40     0.40   | 1.01e-13  1.20e-14  3.97e-15 |
 CHAN |   282   280     1   282     0.86     0.66     0.12     0.12   | 1.68e-13  4.86e-14  1.54e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.82     0.59     3.65     3.65   | 5.36e-14  1.72e-14  2.74e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     0.78     0.53     0.43     0.43   | 3.87e-14  1.31e-14  3.96e-15 |
 ALGO |   288   285     1   288     0.71     0.44     0.39     0.39   | 6.87e-14  1.03e-14  5.45e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     0.71     0.43     0.39     0.39   | 2.26e-14  4.72e-15  8.53e-16 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.59     0.30     0.12     0.12   | 6.21e-14  1.66e-14  2.48e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.36     0.22     2.54     2.54   | 5.28e-14  1.73e-14  2.38e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     1.24     0.22     3.65     3.65   | 5.44e-14  2.13e-14  2.62e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     1.16     0.20     3.65     3.65   | 6.20e-14  1.69e-14  1.90e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.62     0.19     3.65     3.65   | 4.58e-14  1.36e-14  2.41e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.62     0.16     3.65     3.65   | 6.05e-14  1.95e-14  1.04e-14 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.43     0.16     0.23     0.23   | 4.52e-14  2.04e-14  3.07e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     3.62     0.16     3.65     3.65   | 4.98e-14  2.40e-14  2.21e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.84     0.13     0.83     0.83   | 8.14e-14  2.89e-14  3.24e-14 |
 G24  |   288   284     1   288     1.31     0.12     0.40     0.40   | 5.97e-14  2.06e-14  1.07e-14 |
 G09  |   288   283     2   288     1.48     0.09     0.30     0.30   | 8.87e-14  3.07e-14  5.07e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.62     0.09     3.65     3.65   | 5.62e-14  3.39e-14  2.59e-14 |
 GOPE |   284   284     0   284     0.20     0.03     0.47     0.47   | 3.61e-13  9.61e-14  5.07e-14 |
 WTZS |   269   269     0   269     0.19     0.03     0.03     0.03   | 4.06e-13  1.09e-13  4.75e-14 |
 BHR4 |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.19     0.19   | 5.48e-13  1.39e-13  5.67e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.37     0.02     3.65     3.65   | 6.75e-14  1.76e-14  2.05e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.90     0.90   | 5.24e-13  5.31e-14  2.57e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.22     0.22   | 6.58e-13  6.06e-14  1.73e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.50     0.50   | 6.00e-13  5.59e-14  4.68e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.69     0.69   | 7.77e-14  2.17e-14  6.07e-15 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.72     0.72   | 7.75e-13  6.67e-14  2.87e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.48     0.48   | 6.24e-13  7.35e-14  5.16e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.25     0.25   | 7.72e-13  7.81e-14  2.37e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.09     0.09   | 7.13e-13  7.67e-14  1.95e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.29     0.29   | 6.61e-13  8.02e-14  3.11e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     1.06     1.06   | 7.07e-13  7.05e-14  4.09e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.17     0.17   | 9.21e-14  3.40e-14  3.46e-14 |
 G28  |   288   288     0   185     0.12     0.00     2.14     2.14   | 5.81e-13  6.46e-14  1.32e-14 |
 G13  |   288   275     4   288     0.18     0.00     0.09     0.09   | 7.68e-13  1.42e-13  4.41e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ALIC |   288   247    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  4.79e-13  7.02e-14 |
 AUCK |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  8.20e-13  1.86e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-14  1.36e-14  3.17e-15 |
 BREW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-14  4.73e-15  1.34e-15 |
 CEDU |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  3.37e-13  9.30e-14 |
 CHUR |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  5.90e-13  4.68e-13 |
 DAEJ |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-12  6.01e-13  1.97e-13 |
 DARW |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  4.52e-13  1.57e-13 |
 DGAR |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  6.33e-13  1.32e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-14  7.56e-15  2.03e-15 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288   265     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  3.84e-13  3.21e-13 |
 FLRS |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-12  7.65e-13  1.76e-13 |
 G03  |    98    98     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-14  2.25e-14         - |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.09e-14  2.39e-14  1.72e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.88e-13  1.07e-13  6.66e-14 |
 G06  |    98    98     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-14  1.84e-14         - |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.61e-13  1.17e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  1.02e-13  4.83e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  8.93e-14  2.16e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.34e-13  1.17e-13  3.71e-14 |
 GLPS |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  6.06e-13  1.96e-13 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  7.39e-13  3.84e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-14  8.12e-15  1.00e-14 |
 GODZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  4.66e-13  8.37e-14 |
 GUAM |   288   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  8.33e-13  2.04e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.45e-13  5.42e-13  2.53e-13 |
 KARR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  3.82e-13  6.71e-14 |
 KIRU |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-13  4.64e-13  7.14e-13 |
 MAR6 |   101    77     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  8.72e-13         - |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  4.42e-13  3.61e-13 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  3.07e-13  8.02e-14 |
 NANO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NYA1 |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  6.70e-13  2.67e-13 |
 NYAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  3.09e-13  1.08e-13 |
 OUS2 |   288   271     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  3.50e-13  8.54e-14 |
 PDEL |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  6.76e-13  9.88e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REUN |   288   240    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-12  6.50e-13  3.38e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  5.62e-13  8.74e-14 |
 SUTH |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  7.74e-13  2.12e-13 |
 SUWN |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-12  6.53e-13  1.65e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  2.26e-13  1.63e-13 |
 TLSE |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  4.72e-13  9.16e-14 |
 TOW2 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  3.43e-13  6.44e-14 |
 TRO1 |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-12  4.83e-13  8.75e-14 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  3.91e-13  1.11e-13 |
 WAB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-14  5.56e-15  1.18e-15 |
 WILL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WSRT |   288   248    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  8.38e-13  3.98e-13 |
 WTZR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-14  9.55e-15  1.75e-15 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-14  5.17e-15  1.33e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-13  2.36e-14  4.05e-14 |
 THU2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  5.28e-13  2.81e-13 |
 KIT3 |   288   251    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-12  1.09e-12  2.36e-13 |
 BRST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  5.06e-13  8.20e-14 |
 PADO |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  6.32e-13  3.20e-13 |
 PALM |   288   259     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  9.60e-13  1.39e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VIS0 |   287   243    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.83e-12  9.68e-13  2.97e-13 |
 PARC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.58e-13  9.03e-14 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  6.18e-13  1.46e-13 |
 TASH |   288   270    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-12  8.95e-13  2.45e-13 |
 ABMF |   288   237    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  6.11e-13  1.52e-13 |
 YARR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  3.67e-13  9.25e-14 |
 STK2 |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  8.00e-13  1.21e-13 |
 MQZG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TONG |   143    91    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.76e-11  4.36e-12         - |
 NLIB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.78e-14  1.45e-14  3.31e-15 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-13  3.72e-13  1.10e-13 |
 METG |   268   174    65     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.89e-11  5.85e-12  7.53e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-13  2.66e-13  7.56e-14 |
 NYA2 |   288   266     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-12  2.89e-13  7.32e-14 |
 DYNG |   288   157    84     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.64e-11  7.50e-12  1.25e-12 |
 CHOF |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-14  4.63e-15  2.34e-15 |
 ONS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  4.58e-13  1.01e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.12e-13  4.84e-13  2.54e-13 |
 UCAL |   288   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  4.49e-13  2.48e-13 |
 WARK |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  7.92e-13  1.65e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-13  2.37e-13  1.06e-13 |
 LAUT |   288   248     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  5.44e-13  1.55e-13 |
 OWMG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  4.92e-13  1.61e-13 |
 STJ3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-14  1.82e-14  2.74e-15 |
 LCK4 |   288   269     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  1.04e-12  2.38e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  3.77e-13  6.11e-14 |
 GOP6 |   282   264     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  9.25e-13  4.18e-13 |
 MAR7 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  4.37e-13  1.05e-13 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   263   259     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  5.03e-13  9.41e-14 |
 KMNM |   145   136     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  1.19e-12         - |
 TLSG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-13  2.05e-13  5.77e-14 |
 RDSD |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.69e-13  7.46e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.18e-21  9.03e-20  3.05e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      NNOR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
