
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2223   Day: 2   MJD: 59807                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072      0       8      -4    752    752      0   1495   1495      0    0.00
 cod |   288     0  30434      2    -634    -146     12     17     10    161    128    173   16.91
 emr |   288     0  27407     27   -2052    1071     20     19     20    173     92    202   10.36
 esa |   288     0  35271    682   -1019    -571     12     12     12    158     82    177   18.97
 gfz |   288     0  36314    121     139     244     14     12     14    259    166    283   17.60
 iga |    96     0   3072      0       8      -4     31     31      0     84     84      0    0.00
 igc |   288     0   8922     21     217     -18    124    124      0    465    465      0    0.00
 igu |    96     0   3072      0       8      -4   1000   1000      0   1729   1729      0    0.00
 jpl |   288     0  26734    334   -2375      65     13      9     14    189    123    215   20.12
 ngs |    96     0   3072      2       7      -6    698    698      0   1420   1420      0    0.00
 usn |   288     0  21780    290   -1812     382    113    147     86    181    207    162    0.00
 whu |   288     0   9216     13     -15    -243     14     14      0     73     73      0   16.04

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   260    22    24    69  -175    49   259  1089    57   362   -32     0 |
    2 |  -310  -218    36   107   -19    22   150  1264    52   -47     -    36 |
    3 |  2963    89    44  -107  -181  -132  -490  2754   156  2342   130     6 |
    4 | -2912  -187  -109    -7   -84  -151  -109   881   263 -2938  -336    39 |
    5 |  -555  -137    79     7    42   108    92  -698    15  -187   -48    20 |
    6 |   576    77    35    54  -109     7  -574 -1573     3   531  -257   -52 |
    7 |  -434  -101    34    49  -101    28   246 -1751    72  -268   -27    47 |
    8 | -1067    89    42    42  -256   -35 -1098  -647   126 -1259  -137   -50 |
    9 |   620   -49   -37    81  -132  -106  -148   907    57   502   -68    54 |
   10 | -1710   152    50   -59  -266   -50   323   432   150 -1350   314   -19 |
   11 | -1101   -10  -133    95  -162  -104  -128 -2086   159 -1261  -186   -37 |
   12 |   194   -45    42   137  -121    94   145   712    67   514    87   -93 |
   13 |   380    68   -51   230  -128    43   432   635   -46   819   -26  -112 |
   14 | -2281    37  -171   -79   -51  -134  -237  1802   201 -2443  -205   -32 |
   15 |   480  -113    69    67   -38    85   381   728    76   477    93   -58 |
   16 |  1272  -110   106    39  -172    77   234  1776   125  1363    76    32 |
   17 |  -100    48    79   -79   -76    31    34  -780    15  -247    51    56 |
   18 | -2211  -141  -127   -45    47   -94  -354  -722   249 -2423     -   -79 |
   19 |  -143   -87   111     4   -87    57    53  -353    48  -223   190    51 |
   20 |  -988  -177    55    33    16    22   128  -142    -4  -648     7   100 |
   21 |  1809  -245    91    18   -42    30   264  -247   141  1493   -90    36 |
   22 |  1212   -93   103    11  -113     1   495  1166    51   975   191    80 |
   23 | -1856   -42   -62   -38   -32  -106    69  1140   208 -1986   -97   -97 |
   24 |   730   148   140   115  -218    28   332 -1926   -49   548   115   -82 |
   25 |   309    78   140    -1  -290    41  -211   426   110   553    89     8 |
   26 |  1271   181    71   -26  -321   -54   133   -18    59  1213   -58    71 |
   27 |   -60    90   113    72  -268    37  -560 -2651    28   146    35     6 |
   28 |   142  -229   -12   169     5   116     - -3829     -   116    97    43 |
   29 |   776  -113    76    34   -67    79  -115  1379    77   730   123     7 |
   30 |  1893   192    56    26  -144   -54   203   791   -51  1653   177   -48 |
   31 |  -361    97    57     1  -331   -12   214   174   228     2   -70   -63 |
   32 |  1028    86    80   -13  -132  -100  -341  -808    55   743    -6   -51 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -   -15     -     -     -     -    14     -     -     - |
 AGGO |     -     -   -91     -     -     -     -     -    47     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -  -600   647     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -   -18    30     -     -     -     -     -     -     -    32     - |
 ALGO |     -    30   134     -  -108     -     -     -     -     -   161     - |
 AREG |     -   -58  -100   106     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -90   -77     -    -6     -     -     -   119     -   154     - |
 ASCG |     -     -     -  -139   446     -     -     -  -265     -     -     - |
 BADG |     -     -    61     X   -36     -     -     -     X     -    10     - |
 BOGT |     -     -     -  -120     -     -     -     -   113     -   -72     - |
 BOR1 |     -   226  -370     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -  -263   629     -     -     -  -303     -  -150     - |
 BRUX |     -  -118     -     -   113     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   317     -  -474   206     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -165   585     -     -     -  -363     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -57    31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -    -4     -     -     -     -     4     -     -     - |
 CHAN |     -     -    77     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -   -21     -     -     -    18     -   -35     - |
 CHTI |     -     -     -  -376   406     -     -     -     -     -  -292     - |
 CHUR |     -     -   139     -   -82     -     -     -     -     -   113     - |
 COCO |     -  -227     -   185     -     -     -     -    16     -     -     - |
 CPVG |     -     -     -  -120   494     -     -     -  -324     -     -     - |
 CRO1 |     -    17     2     -   -18     -     -     -     -     -   104     - |
 CUSV |     -     -     -    14   -20     -     -     -     4     -   -43     - |
 CZTG |     -     -     -  -115   536     -     -     -  -360     -     -     - |
 DAEJ |     -   128  -514     -   180     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -49     -     -     -     -     -     -    41     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -     X  -100     -     -     -    88     -     -     - |
 DGAR |     -   -95     -   139  -252     -     -     -   169     -   -12     - |
 DJIG |     -     -     -    70  -123     -     -     -    41     -     -     - |
 DRAO |     -   142   146     -  -222     -     -     -     -     -     4     - |
 DUBO |     -     -   -44     -     -     -     -     -    23     -   -86     - |
 DYNG |     -  -125     -   112     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -  -188     -   167     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -   108  -116     -     -     -     -     -   182     - |
 FLRS |     -     -     -    63     -     -     -     -   -60     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -  -219   621     -     -     -  -381     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -    98  -174     -     -     -    63     -     X     - |
 GODE |     -    -9    33     -   -11     -     -     -     -     -   -49     - |
 GODZ |     -     -   -71    39     -     -     -     -     -     -   -22     - |
 GOL2 |     -     -    78   -43     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -40    65     -     -     -     -     -     -     -    67     - |
 GOPE |     -   300  -489     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -  -134     -     -     -   117     -  -187     - |
 HARB |     -  -170   -61   127     -     -     -     -    55     -     -     - |
 HOB2 |     -   336   368  -282  -236     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -   541     -  -115     -     -     -     -  -346     -     -     - |
 HRAG |     -   -50    81     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -   138    74     -  -177     -     -     -     -     -   171     - |
 HYDE |     -     -     -     -   578     -     -     -  -506     -  -121     - |
 IENG |     -   -80   131     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    38     -     -     -     -   -36     -  -140     - |
 ISBA |     -     -     -   -65     -     -     -     -    62     -    76     - |
 JFNG |     -     -     -  -324   349     -     -     -     -     -     -     - |
 KAT1 |     -     -     -   158  -170     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -   469     -     -     -  -410     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -    24  -176     -     -     -   149     -     -     - |
 KIRU |     -  -104   148    89   -83     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    23     -  -207     -     -     -   169     -   -63     - |
 KOKV |     -     -    70   103  -147     -     -     -     -     -  -263     - |
 KOUG |     -   -14    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -25   124   100  -156     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -   373     -  -333     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -    47   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 LCK4 |     -     -   -72    39     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -434   467     -     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -     5    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -  -147     -    76   -59     -     -     -   104     -     -     - |
 MADR |     -     -  -108   -59   124     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -  -120     -   159   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -158    12   219   -92     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -713     -   420     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     -     -  -112     -     -     -    98     -     -     - |
 MAYG |     -   336     -  -262   410     -     -     -  -394     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    29   -52     -     -     -    19     -     -     - |
 MCIL |     -     -  -382     -   225     -     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     7     -    -6     -     -     -     -     -     -     1     - |
 MDO1 |     -   -69     -    62     -     -     -     -     -     -   -65     - |
 MDVJ |     -   159   336     -  -349     -     -     -     -     -   305     - |
 MGUE |     -   -43   -94    90     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -  -124     -     -     -   109     -  -211     - |
 NICO |     -   299     -  -266     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NIST |     -   -34    56     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   163     -   -96     -     -     -     -     -   111     - |
 NNOR |     -     -  -135    81     -     -     -     -    -7     -     -     - |
 NRC1 |     -   -51    -9     -    54     -     -     -     -     -   -10     - |
 NYA1 |     -   499     -  -230     -     -     -     -  -203     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    25   202  -142     -     -     -   -79     -     -     - |
 ONS1 |     -   240  -391     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -86    26     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   -26     -   107   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -  -289   311     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -27     -  -133     -     -     -   130     -  -103     - |
 POTS |     -   -36     -     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 PTAG |     -     -     -  -429   463     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    84     -   140  -226     -     -     -     -     -   139     - |
 REDU |     -     -   -51    28     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -47     -    79  -141     -     -     -    89     -     -     - |
 RGDG |     -   512     -     -     -     -     -     -  -431     -     -     - |
 RIO2 |     -   217     -   192  -415     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -     -     -  -197   712     -     -     -  -430     -     -     - |
 SANT |     -    11     -     -   -77     -     -     -    58     -    76     - |
 SCH2 |     -  -126     -   112     -     -     -     -     -     -     2     - |
 SCOR |     -     -   198   123  -244     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -19    -5     -     -     -    22     -     -     - |
 SEYG |     -  -151     -    85   -66     -     -     -   105     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -30    32     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -74   121     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -   140     -     -     -     -  -132     -   220     - |
 STHL |     -  -192     -    78   104     -     -     -     1     -   -66     - |
 STJO |     -  -115     -     -   111     -     -     -     -     -    75     - |
 STK2 |     -     -  -146     -   561     -     -     -  -412     -     -     - |
 SUTH |     -   -86     -     -  -189     -     -     -   238     -   104     - |
 SUTM |     -     -     -   -68    73     -     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -    54     -     -     -     -     -   -28     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -25    37     -     -     -     -   -21     -     -     - |
 SYDN |     -   -43    69     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -     -  -139   -31   509     -     -     -  -350     -     -     - |
 TASH |     -   -28   124   245  -310     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -     8   -13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   555     -     -     -  -486     -  -133     - |
 THU2 |     -     -     -    50   -54     -     -     -     -     -     0     - |
 TID1 |     -    43   -70     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   438   -48  -178     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -    48     1     -     -     -   -39     -     -     - |
 TOW2 |     -   -43     -    63  -205     -     -     -   156     -     -     - |
 TUVA |     -  -100     -   117   -27     -     -     -     0     -     -     - |
 TWTF |     -   -18    80     -   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -    17     -     -   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   256  -276     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -    32     -  -123   102     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -   -45    24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -  -125     -    60    57     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -45    73     -     -     -     -     -     -     -   154     - |
 WARK |     -     -    13  -156   546     -     -     -  -337     -     -     - |
 WHIT |     -  -128     -    36     -     -     -     -    74     -  -250     - |
 WILL |     -   -68     -    61     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -  -167     -    -7   168     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   150  -458  -431   571     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   208     -     -     -     -     -  -107     -     -     - |
 YEL2 |     -  -118     -   105     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -54    -4     -    55     -     -     -     -     -    28     - |
 YKRO |     -  -112     -    87  -107     -     -     -   109     -     3     - |
 ZAMB |     -    -5     -    18    12     -     -     -   -23     -   150     - |
 ZECK |     -     -    81     -   -48     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   302    13    25    10    12    15   115   766    11   241   120    13 |  288    213
    2 |   899    11    15    12     9    23    93   672     8   841     -    11 |  288    172
    3 |  1063    12    20     9     7    20   197  1879     9  1018   125    10 |  288    466
    4 |   215    14    23    12     8    79   121   534     9   204   174     9 |  288    147
    5 |   803    21    19    14    11    17    87   485    12   918   162    13 |  288    517
    6 |   256    15    15    12    13    24   141  1077     6   263   121     7 |  288    259
    7 |   791    11    16    10     8    39   160  1025    11   685   119    23 |  288    199
    8 |  1805    13    31    15    14    40   150  1722     9  1658   143    36 |  288   1661
    9 |   311    15    14    11     6    47   177   669     9   331    91    12 |  288    142
   10 |   856    17    20    13     8    23   288   410     9   906   178    10 |  288    221
   11 |   392    10    30    10    14    46   134  1182     7   440   186    11 |  288    270
   12 |   653    14    20    10    14    20   142   473    10   582   110    14 |  288    269
   13 |  1158    19    27    22    26    40   134   377    14   618   102    21 |  288    404
   14 |   201    21    14    18     9    14    99  1119     9   256    88    18 |  288    197
   15 |   545    14    17    14     7    25    99   484    10   561   141    11 |  288    297
   16 |   627    10    14     8     8    31    89  1129     9   627   154    11 |  288    387
   17 |   983    18    14    13     7    27    98   567     9   883   144    10 |  288    319
   18 |   410    11    13    10     9    49    83   396    10   401     -    13 |  288    192
   19 |   735    11    17    13    11    18   110   331     8   695   110    11 |  288    295
   20 |   573    21    38    11    11    18    64   299    10   675   220    21 |  288    312
   21 |   588    17    28    10    13    19    98   581    10   755   171    10 |  288    254
   22 |   402    20    20    13    14    31   122   337     8   410   108     8 |  288    237
   23 |   194    26    10    15    10    38   102   612    12   236   172    14 |  288    157
   24 |   353    16    27    14     9    27    80  1254     7   343    67    12 |  288    122
   25 |   574    14    17    13    13    13    81   239    10   412   156    12 |  288     91
   26 |   313    11    11     9    12    26    98   151     8   352    76    11 |  288    105
   27 |   454    21    10    12    14    33   114  1695    10   547   216    10 |  288    378
   28 |   259    19    15    16    19    24     -  2355     -   233   222    10 |  288    329
   29 |  2009    16    26    11     9    23    84  2237    12  1811   133     9 |  288   1108
   30 |   338    13    10    15    10    21    93   404    12   369   181    22 |  288    200
   31 |   584    32    13     9    17    30    83   232    11   501   116    11 |  288    239
   32 |   525    27    13    10    12    26   124   436     9   370   152    10 |  288    209
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   4525
 AGGO |     -     -    16     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1425
 AJAC |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   5123
 ALBH |     -     7    11     -     -     -     -     -     -     -    51     - |  288    235
 ALGO |     -     7    11     -     9     -     -     -     -     -   133     - |  288     42
 AREG |     -     6    13     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4509
 AREQ |     -    11    18     -     8     -     -     -     8     -    97     - |  285   4546
 ASCG |     -     -     -    11    17     -     -     -    13     -     -     - |  288   4545
 BADG |     -     -    18     X    11     -     -     -     X     -    50     - |  287     29
 BOGT |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -    25     - |  288   6739
 BOR1 |     -     6    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     66
 BRFT |     -     -     -     9    12     -     -     -     7     -   212     - |  288   2067
 BRUX |     -    26     -     -    25     -     -     -     -     -     -     - |  273    >>>
 CAS1 |     -     7     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -     9    11     -     -     -    10     -     -     - |  288   3609
 CEBR |     -     -    19    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 CEDU |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2483
 CHAN |     -     -    12     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    115
 CHPI |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -    37     - |  288   5107
 CHTI |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -    61     - |  288   3141
 CHUR |     -     -    19     -    11     -     -     -     -     -    45     - |  285   3562
 COCO |     -     9     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3119
 CPVG |     -     -     -    12    16     -     -     -    16     -     -     - |  288   4292
 CRO1 |     -     8    19     -    12     -     -     -     -     -   110     - |  288     25
 CUSV |     -     -     -     9    12     -     -     -     9     -    56     - |  288   8782
 CZTG |     -     -     -    12    12     -     -     -    10     -     -     - |  288   6451
 DAEJ |     -    16    19     -    21     -     -     -     -     -     -     - |  288   2257
 DARW |     -    12     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   4623
 DAV1 |     -     -     -     X    32     -     -     -    28     -     -     - |  288   4244
 DGAR |     -    12     -     9    13     -     -     -     9     -    25     - |  288   1809
 DJIG |     -     -     -    12    15     -     -     -    13     -     -     - |  288   3627
 DRAO |     -    10    12     -    12     -     -     -     -     -   123     - |  287     28
 DUBO |     -     -    24     -     -     -     -     -    12     -   101     - |  288  16255
 DYNG |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3387
 FAA1 |     -    12     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  18774
 FAIR |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -    28     - |  288   1819
 FLRS |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   2351
 GAMB |     -     -     -    23    21     -     -     -    18     -     -     - |  288   6388
 GLPS |     -     -     -    10    10     -     -     -     7     -     X     - |  288   1936
 GODE |     -    11    15     -    11     -     -     -     -     -    60     - |  288     58
 GODZ |     -     -    14     7     -     -     -     -     -     -    32     - |  288   7933
 GOL2 |     -     -    18    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    129
 GOLD |     -     7    11     -     -     -     -     -     -     -   134     - |  288     97
 GOPE |     -     8    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    292
 GUAM |     -     -     -     -    26     -     -     -    23     -   127     - |  285   2332
 HARB |     -     7    17     8     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   2119
 HOB2 |     -    10    18    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    225
 HOFN |     -     7     -     6     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   3274
 HRAG |     -    15    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 HRAO |     -     8    19     -     7     -     -     -     -     -    29     - |  288    457
 HYDE |     -     -     -     -    12     -     -     -    11     -    77     - |  288   3377
 IENG |     -    15    25     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 IQAL |     -     -     -    11     -     -     -     -    10     -    46     - |  288   3605
 ISBA |     -     -     -    36     -     -     -     -    34     -   100     - |  284   7611
 JFNG |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2445
 KAT1 |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4537
 KERG |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -     -     - |  288   7156
 KIRI |     -     -     -    31    35     -     -     -    52     -     -     - |  283   5083
 KIRU |     -    17    29    19    20     -     -     -     -     -     -     - |  288   3938
 KOKB |     -     -    21     -    11     -     -     -    11     -    37     - |  288     45
 KOKV |     -     -    30     9    17     -     -     -     -     -    57     - |  288     29
 KOUG |     -    14    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1357
 KOUR |     -    10    26    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 KRGG |     -    10     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   7271
 LAUT |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2581
 LCK4 |     -     -    18    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  270   2285
 LHAZ |     -     -     -    16    17     -     -     -     -     -     -     - |  166   5253
 LPGS |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    10     -     9     8     -     -     -    12     -     -     - |  288   2965
 MADR |     -     -    29    13    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     58
 MAL2 |     -     9     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288  17289
 MAS1 |     -     9    24     7    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   2810
 MATE |     -     -    29     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  279     89
 MAW1 |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -     -     - |  288   4215
 MAYG |     -    10     -    11    10     -     -     -    13     -     -     - |  288   4826
 MBAR |     -     -     -     9    12     -     -     -    10     -     -     - |  288   5040
 MCIL |     -     -    19     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  283   5483
 MCM4 |     -     7     -     6     -     -     -     -     -     -    36     - |  288   5774
 MDO1 |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -    33     - |  288   1908
 MDVJ |     -     9    17     -    11     -     -     -     -     -    55     - |  288     43
 MGUE |     -    10    12    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 MKEA |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    38     - |  288     61
 NICO |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   6414
 NIST |     -    16    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286     28
 NLIB |     -     -    21     -    12     -     -     -     -     -    65     - |  288     38
 NNOR |     -     -    21    13     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     55
 NRC1 |     -     6    11     -     8     -     -     -     -     -    22     - |  288     33
 NYA1 |     -     9     -     9     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2428
 OHI2 |     -     -    17    10     8     -     -     -    12     -     -     - |  288    189
 ONS1 |     -     5     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   1232
 ONSA |     -    10    18     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 OUS2 |     -    11     -    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2213
 PERT |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 PIE1 |     -     -    27     -    12     -     -     -    12     -   147     - |  288     37
 POTS |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PTAG |     -     -     -    15    16     -     -     -     -     -     -     - |  276   7356
 QAQ1 |     -    10     -     8     9     -     -     -     -     -    23     - |  288  60612
 REDU |     -     -    31    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1812
 REUN |     -     8     -     8    11     -     -     -     7     -     -     - |  288   3084
 RGDG |     -     8     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   3608
 RIO2 |     -     9     -     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   9232
 SAMO |     -     -     -    17    30     -     -     -    25     -     -     - |  288   6319
 SANT |     -     9     -     -    10     -     -     -    10     -    47     - |  288   2355
 SCH2 |     -     7     -     7     -     -     -     -     -     -   173     - |  288   3946
 SCOR |     -     -    18     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1881
 SCUB |     -     -     -     9    13     -     -     -     9     -     -     - |  288   5712
 SEYG |     -    11     -     9    10     -     -     -    10     -     -     - |  288   3854
 SGOC |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -     8    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 SSIA |     -     -     -    21     -     -     -     -    20     -    65     - |  276   5898
 STHL |     -     7     -    10     9     -     -     -     8     -    55     - |  288   4399
 STJO |     -    13     -     -    12     -     -     -     -     -    69     - |  288     20
 STK2 |     -     -    32     -    20     -     -     -    14     -     -     - |  288   2230
 SUTH |     -     6     -     -     5     -     -     -     6     -    41     - |  288   1806
 SUTM |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     -     -    20     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  282   2223
 SVTL |     -     -    30    14     -     -     -     -    12     -     -     - |  288    136
 SYDN |     -    13    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  231   1689
 SYOG |     -     -    23    44    39     -     -     -    10     -     -     - |  276   3835
 TASH |     -    10    11    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   2184
 THTG |     -    13    21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   1253
 THTI |     -     -     -     -    18     -     -     -    16     -   226     - |  288   7118
 THU2 |     -     -     -    28    31     -     -     -     -     -    27     - |  276    >>>
 TID1 |     -    10    16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 TIDB |     -     -    34     9    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 TONG |     -     -     -    21    22     -     -     -    22     -     -     - |  286   2021
 TOW2 |     -     7     -    10    10     -     -     -     9     -     -     - |  288   4280
 TUVA |     -    26     -    25    29     -     -     -    35     -     -     - |  288   5434
 TWTF |     -     9    15     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 ULAB |     -    13     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   6373
 URUM |     -    10     -    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     -    17     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1345
 VOIM |     -    10     -    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -    13    22     -     -     -     -     -     -     -   101     - |  288     38
 WARK |     -     -    24    14    14     -     -     -    10     -     -     - |  288   3393
 WHIT |     -     9     -     6     -     -     -     -     8     -    65     - |  288  66533
 WILL |     -     7     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1953
 WIND |     -     7     -     8     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     -     7    11     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 WUHN |     -     -    19     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  286   4592
 YEL2 |     -     9     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 YELL |     -    10    19     -    11     -     -     -     -     -    60     - |  288     28
 YKRO |     -    10     -    10    13     -     -     -    11     -    90     - |  288   4055
 ZAMB |     -     7     -     9     9     -     -     -     8     -    39     - |  288   5882
 ZECK |     -     -    36     -    21     -     -     -     -     -     -     - |  232     51
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   752    13    20    13    14    32   125  1001    13   699   114    14 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   DAV1  | 2223-2 20:15:00 |        3202



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.87     4.38     3.16     3.16   | 6.73e-14  1.14e-14  1.80e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.43     4.38     1.07     1.07   | 3.63e-14  6.85e-15  5.72e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.90     4.38     0.71     0.71   | 2.64e-14  1.21e-14  1.92e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.38     4.38     2.78     2.78   | 3.72e-14  1.14e-14  1.90e-15 |
 SPT0 |   288   284     2   288     4.34     4.38     0.49     0.49   | 5.34e-14  1.33e-14  2.85e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.22     4.38     4.36     4.36   | 3.44e-14  1.00e-14  2.01e-15 |
 GOLD |   288   285     1   288     3.02     4.38     1.39     1.39   | 3.89e-14  9.41e-15  2.87e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.61     4.38     4.36     4.36   | 2.95e-14  1.75e-14  1.71e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.77     4.38     4.36     4.36   | 3.21e-14  8.41e-15  2.21e-15 |
 MADR |   288   288     0   288     2.41     4.38     2.93     2.93   | 3.81e-14  9.13e-15  5.79e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.38     4.38     2.91     2.91   | 3.22e-14  6.10e-15  2.97e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     3.77     4.38     2.61     2.61   | 2.41e-14  7.41e-15  1.13e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.45     4.38     1.03     1.03   | 3.37e-14  9.44e-15  3.12e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.77     4.38     3.69     3.69   | 3.51e-14  7.42e-15  3.78e-15 |
 BADG |   287   285     1   287     3.69     4.36     1.74     1.74   | 2.99e-14  7.23e-15  2.76e-15 |
 NIST |   286   286     0   286     2.99     4.34     4.32     4.32   | 2.24e-14  7.96e-15  2.57e-15 |
 KOUR |   288   288     1   288     2.15     3.85     0.86     0.86   | 3.82e-14  1.13e-14  2.39e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     2.05     3.50     2.24     2.24   | 5.04e-14  9.30e-15  2.46e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.94     3.15     1.38     1.38   | 3.21e-14  7.83e-15  1.44e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.90     3.00     2.78     2.78   | 6.71e-14  8.87e-15  3.76e-15 |
 MATE |   279   272     3   279     1.68     2.44     1.30     1.30   | 8.21e-14  2.35e-14  5.71e-15 |
 HOB2 |   288   288     1   288     1.71     2.43     0.31     0.31   | 2.45e-14  8.52e-15  7.65e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     1.57     2.06     2.06     2.06   | 3.00e-14  9.54e-15  2.48e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     1.42     1.67     2.69     2.69   | 6.42e-14  1.12e-14  3.39e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.41     1.67     4.03     4.03   | 8.80e-14  1.14e-14  4.06e-15 |
 CHAN |   288   286     0   288     1.13     1.06     0.55     0.55   | 1.01e-13  1.78e-14  1.24e-14 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.06     0.94     0.07     0.07   | 1.05e-13  1.05e-14  2.24e-15 |
 STJO |   288   288     1   288     0.86     0.62     1.59     1.59   | 5.46e-14  7.41e-15  2.54e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.37     0.49     4.36     4.36   | 4.33e-14  9.92e-15  1.45e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.71     0.42     3.44     3.44   | 4.14e-14  7.57e-15  1.19e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.66     0.37     0.51     0.51   | 3.18e-14  2.81e-14  1.63e-14 |
 G23  |   288   285     1   288     1.60     0.34     4.36     4.36   | 7.24e-14  2.04e-14  2.01e-14 |
 G06  |   288   282     2   288     1.61     0.32     3.24     3.24   | 6.95e-14  2.29e-14  2.14e-14 |
 G14  |   288   283     2   288     1.49     0.32     4.36     4.36   | 7.69e-14  2.02e-14  2.00e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     4.37     0.25     4.36     4.36   | 7.86e-14  2.87e-14  6.69e-15 |
 G24  |   288   279     3   288     1.74     0.24     0.98     0.98   | 8.21e-14  2.54e-14  1.11e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.83     0.18     0.64     0.64   | 6.82e-14  2.17e-14  2.03e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.96     0.17     1.17     1.17   | 7.79e-14  2.08e-14  2.53e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.31     0.08     0.20     0.20   | 6.30e-14  1.67e-14  2.76e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.31     0.08     0.09     0.09   | 2.87e-14  7.96e-15  2.37e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.27     0.06     0.09     0.09   | 3.74e-13  9.10e-14  2.51e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.44     1.44   | 6.21e-13  6.14e-14  1.39e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.02     1.16     1.16   | 7.15e-13  6.83e-14  2.98e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.38     0.38   | 6.51e-13  6.83e-14  1.27e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.79     0.79   | 6.36e-13  6.69e-14  4.40e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.15     1.15   | 7.09e-13  7.59e-14  3.19e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.46     0.02     0.83     0.83   | 7.37e-14  2.00e-14  2.78e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.39     0.39   | 7.18e-13  6.90e-14  2.52e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.29     0.02     0.52     0.52   | 6.42e-14  2.19e-14  1.58e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.14     0.14   | 7.06e-13  8.37e-14  8.14e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.73     1.73   | 6.17e-13  6.51e-14  3.58e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.82     0.02     0.46     0.46   | 5.92e-14  2.34e-14  1.84e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.47     0.47   | 7.24e-13  8.17e-14  2.14e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.63     0.01     0.47     0.47   | 5.99e-14  3.07e-14  2.45e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.25     0.25   | 1.17e-13  4.12e-14  1.73e-14 |
 G13  |   288   276     4   288     0.24     0.01     0.23     0.23   | 8.47e-13  1.33e-13  3.90e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.18     0.00     0.02     0.02   | 6.19e-13  7.15e-14  1.61e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.65e-14  3.12e-14  1.68e-14 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-14  1.73e-14  8.02e-15 |
 CEDU |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  4.88e-13  1.31e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CHUR |   285   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  7.46e-13  3.24e-13 |
 DARW |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  4.34e-13  3.71e-13 |
 DGAR |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  5.87e-13  1.45e-13 |
 DRAO |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-14  9.12e-15  2.01e-15 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-14  2.02e-14  3.87e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  9.65e-14  6.58e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.53e-13  1.83e-13 |
 G09  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.76e-14  3.52e-14  1.42e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  9.18e-14  3.62e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-13  8.46e-14  3.51e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.49e-13  9.51e-14  2.75e-14 |
 G27  |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.58e-14  3.60e-14  2.26e-14 |
 GLPS |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  6.13e-13  2.21e-13 |
 GUAM |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-13  3.93e-13  5.87e-13 |
 KOKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-14  7.04e-15  5.47e-15 |
 MAC1 |    82    27    40     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-10  1.11e-11         - |
 MDO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  6.92e-13  1.87e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.35e-14  3.00e-14  4.01e-15 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-14  8.31e-15  2.36e-15 |
 NYA1 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  8.69e-13  1.28e-13 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-14  8.14e-15  3.09e-15 |
 PERT |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  3.53e-13  8.72e-14 |
 WILL |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  3.77e-13  8.39e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-14  6.76e-15  2.17e-15 |
 SUWN |   282   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  9.78e-13  1.42e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZECK |   232   229     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.63e-13  1.43e-13  3.70e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-13  5.81e-13  2.03e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 OUS2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  3.80e-13  1.21e-13 |
 THU2 |   276   252     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.26e-08  1.62e-08  4.92e-09 |
 SCOR |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  8.38e-13  1.13e-13 |
 SYDN |   231   231     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.57e-13  2.93e-13  5.09e-14 |
 STK2 |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  7.53e-13  1.90e-13 |
 GODZ |   288   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  9.43e-13  5.57e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 FLRS |   288   274     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  8.71e-13  1.52e-13 |
 AJAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 CHTI |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  6.71e-13  1.96e-13 |
 ABMF |   288   255     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  6.34e-13  4.29e-13 |
 TASH |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.15e-12  5.73e-13  1.75e-13 |
 CCJ2 |   288   164    76     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-11  4.11e-12  8.86e-13 |
 TONG |   284   246    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-11  1.20e-12  2.02e-13 |
 REDU |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-13  2.91e-13  1.87e-13 |
 KAT1 |   288   252    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  7.51e-13  3.14e-13 |
 WARK |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  5.22e-13  2.77e-13 |
 LAUT |   288   239    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  7.12e-13  2.14e-13 |
 JFNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-13  4.08e-13  1.44e-13 |
 ONS1 |   287   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  4.86e-13  7.52e-14 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  5.34e-13  3.25e-13 |
 AGGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.56e-13  1.16e-13 |
 THTG |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-13  3.00e-13  7.59e-14 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-14  4.96e-15  3.07e-15 |
 LCK4 |   270     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.34e-20  2.88e-18  9.85e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FAIR      FAIR      CHPI |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
